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	Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu
Estado do Paraná
“Centro Administrativo Setembrino Thomazi”



  LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MEI/ME/EPP, ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTA RESERVADA.
	EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 050/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2026

	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (S.R.P.) – CONTRATAÇÃO 987995-33/2026 (COMPRAS.GOV.BR)

	ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 HORAS min do dia 18/11/2026

	DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 18/11/2026
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 HORAS

	LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná
UASG: 987995 – Nova Prata do Iguaçu - Pr
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

	Será considerado o horário de Brasília/DF para todas as indicações de tempo constantes neste edital


[bookmark: _Hlk66453366]O MUNICÍPIO NOVA PRATA DO IGUAÇU, por intermédio do Prefeita Municipal Senhor ELIZETE CAVAZIN, torna público para conhecimento dos interessados que na data e hora acima fixados, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), tipo MENOR PREÇO POR ITEM – MODO DE DISPUTA “ABERTO e FECHADO” de acordo com as disposições contidas no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES, bem como pelas normas e condições estabelecidas neste Termo de Convocação.

1.  OBJETO
[bookmark: _Hlk184821638][bookmark: _Hlk243055462]1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para 12 (doze) meses, prorrogável por igual período e quantidade, para aquisição de equipamentos eletrônicos, telefonia e suprimentos de informática, com vistas a atender as demandas das unidades administrativas do Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e demais documentação constante no processo de contratação. 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos forem de seu interesse.
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.
1.4. As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações do Município de Nova Prata do Iguaçu, pelo telefone (46) 3545-8000 ou e-mail franci@npi.pr.gov.br e/ou janderson@npi.pr.gov.br, e/ou licitacao@npi.pr.gov.br.
1.5. Caberá a licitante melhor colocada entregar junto à proposta de preços, caso já não tenha feito, e se for solicitado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, o catálogo/prospecto/ficha técnica dos produtos.
1.6. Todos os produtos, quando exigível legalmente, deverão possui registro/selo INMETRO, PROCEL, ABNT e ANATEL, devendo a licitante informar junto a proposta de preços o n° de registro do produto.
2. VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
2.1. O preço global máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 1.441.885,40 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

3.  SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
3.1. O pregão será realizado por meio do sistema eletrônico de licitações compras.gov.br. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital na íntegra está disponível para consulta na internet, nas páginas do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (https://pncp.gov.br), e no sítio eletrônico do Município www.novapratadoiguacu.atende.net. 
3.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio, conforme designados pela Portaria Municipal n.º 6.032/2025, e os atendimentos serão feitos no horário das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h, pelos seguintes contatos: 
	E-mail:
	licitacao@npi.pr.gov.br

	Telefones:
	(46) 3545-8000 

	Endereço:
	Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59, centro – Nova Prata do Iguaçu – CEP: 85.685-000



4.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. A contratação será atendida com recursos próprios municipais, pelas seguintes rubricas orçamentárias:
04                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001                                      DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0004.0122.0004.2-034    MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
339030000000000000     MATERIAL DE CONSUMO 
449052000000000000     EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

08                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
001                                      DEPARTAMENTO DE ENSINO
0012.0361.0008.2-012    MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
339030000000000000    MATERIAL DE CONSUMO    
449052000000000000    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

002                                      DEPARTAMENTO DE CULTURA
0013.0392.0010.2-020    MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
339030000000000000    MATERIAL DE CONSUMO  
449052000000000000    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

09                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001                                      DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
0010.0301.0011.2-021    MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
339030000000000000    MATERIAL DE CONSUMO    
449052000000000000    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

002                                      DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIAS
0010.0304.0011.2-023    VIGILÂNCIA EM SAÚDE
339030000000000000    MATERIAL DE CONSUMO    
449052000000000000    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

10                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001                                      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0008.0244.0012.2-027         FMAS – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SUAS
339030000000000000          MATERIAL DE CONSUMO
449052000000000000          EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08                                            ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
0008.0244.0012.2-028          ÓRGÃO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
339030000000000000          MATERIAL DE CONSUMO
449052000000000000          EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

003                                            FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
0008.0243.0021.6-000          FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
339030000000000000          MATERIAL DE CONSUMO
449052000000000000          EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

14                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
001                                        DEPARTAMENTO DE FOMENTO A AGROPECUARIA 
0020.0606.0013.2-029      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
339030000000000000      MATERIAL DE CONSUMO 
449052000000000000      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

13                                          SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
001                                        DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
0022.0661.0018.2-034      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
339030000000000000      MATERIAL DE CONSUMO
449052000000000000      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

14                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
001                                      DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
0027.0812.0020.2-038    MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
339030000000000000    MATERIAL DE CONSUMO 
449052000000000000    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

02                                       GOVERNO MUNICIPAL 
001                                     GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
0004.0122.0002.2-001    MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
339030000000000000    MATERIAL DE CONSUMO 
449052000000000000    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

07       SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER, PARA O IDOSO E PARA O IMIGRANTE 
002                                      DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
0008.0244.0007.2-010    MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER 
339030000000000000    MATERIAL DE CONSUMO 
449052000000000000    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentaria deverá ser efetuada no ato da aquisição, devendo-se verificar a existência de saldo.
4.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após a aprovação da Lei Orçamentaria respectiva.

5.  ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
5.1.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos. 
5.1.2. O pedido deve ser protocolado no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, através de e-mail no endereço eletrônico: franci@npi.pr.gov.br e/ou janderson@npi.pr.gov.br, e/ou licitacao@npi.pr.gov.br, pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
5.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alterações do Edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste pregão.
5.2  RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
5.2.1  As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, observando as regras dispostas no item 8 das Condições Gerais do Pregão Eletrônico.
5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:
5.3.1 No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal da Transparência do Município, no site  www.novapratadoiguacu.atende.net.

6.  CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:
6.1. A licitação e a contratação decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos deste edital.
6.2. A licitação será regida pela Lei Federal nº. 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decreto Municipal n° 3758/2023 de 12 de setembro de 2023, e demais legislações aplicáveis.
6.3. Fica vedada a participação do órgão ou entidade em outra ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade da ata decorrente da presente licitação, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto neste edital.

7.  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO
7.1. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO
7.1.1 Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital.
7.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.2.1. Será adjudicado o item para a licitante que oferecer MENOR PREÇO POR ITEM, salvo quando, justificadamente, ficar demostrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado.
7.2.2. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) do(s) lote(s)/itens(s), nesta fase, serão desclassificados.
7.2.3. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade será MENOR PREÇO POR ITEM, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
7.2.4. Encerrada a fase de lances, após a negociação, as propostas que permanecerem acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) do(s) lote(s)/itens(s), serão desclassificadas.
7.3. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
7.3.1 O prazo de validade das propostas, que deverá constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo III), não será inferior a 60 (sessenta) dias.
7.4. RESERVA DE ITENS PARA ME, EPP e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
7.4.1. Este pregão terá itens para PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MEI/ME/EPP e itens para AMPLA CONCORRÊNCIA com COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA MEI/ME/EPP, conforme previsão da Lei n° 123/2006 e alterada pela Lei n° 147/2014.
7.4.1.1. Item Exclusivo” – Lote/itens abertos para a participação EXCLUSIVA de “Microempreendedor Individual – MEI”, “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014.
7.4.1.2. Cota Principal” (Ampla concorrência) – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 
7.4.1.3. Cota Reservada” – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a participação exclusiva de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, sem prejuízo de sua participação nos lotes da cota principal, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014. 
7.4.2. Na hipótese de uma Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item (Aplica-se caso o edital possua Cota Principal e Cota Reservada).
7.4.3. Caso não haja licitantes interessados no lote reservado para ME/EPP, o licitante vencedor da cota principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes a cota reservada pelo mesmo valor oferecido na cota principal (Aplica-se caso o edital possua Cota Principal e Cota Reservada). 
7.5. Poderão participar deste Pregão interessados, conforme cotas acima descritas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018.  

8. CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO
8.1. REALIZAÇÃO DO PREGÃO
8.1.1. O pregão será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do compras governamentais, na página eletrônica: www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.1.2. O pregão será conduzido por servidor(a) público(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração Municipal de Nova Prata do Iguaçu. 
8.1.3. O(a) pregoeiro(a) exercerá as atribuições previstas no Decreto n.º 3746/2023.
8.1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pelo Município, conforme instruções que podem ser obtidas na página do sistema.  
8.1.5. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas adotado pelo Município implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8.1.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, não cabendo ao Município nenhum ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.2. EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO
8.2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.  
8.2.2. Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos deste edital e das Condições Gerais do Pregão Eletrônico. 
8.2.3. Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:
8.2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública;
8.2.3.2. constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 8.2.3.1, enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
8.2.3.3. tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 8.2.3.2;
8.2.3.4. não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;
8.2.3.5. mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
8.2.3.6. o servidor ou dirigente de órgão ou entidade municipal, bem como a empresa da qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente, sendo que se considera participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;
8.2.3.7. as pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
8.2.3.8. o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, e a empresa, isoladamente ou em consórcio, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, em ambos os casos quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.  
8.2.4. A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.
8.2.5. Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas eventuais exigências específicas de participação fixadas no edital.
8.2.6. O(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação pelas licitantes, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
8.3. PROPOSTA INICIAL
8.3.1. Antes de postar a sua proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas utilizado:
I)  o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital;
II) a sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006;
8.3.2. A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de compras eletrônicas, observados o prazo e critérios de disputa estabelecidos neste edital.
8.3.2.1. A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s).
[bookmark: 470471]8.3.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.3.4. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
I) Valor unitário e total do item;
II) Marca;
III)  Fabricante;
IV)  Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência e indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
8.4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
8.4.3. Nos valores propostos, devem estar inclusos todos os custos operacionais, encargos trabalhistas, tributários, previdenciários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
8.4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.4.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
8.4.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.
8.5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.5.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.5.2.1. Também serão desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante.
8.5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e ficará registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, na fase de aceitação.
8.5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para a troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
8.5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado neste Edital. 
8.5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real). 
8.5.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.5.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.5.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.5.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.5.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.5.13. Poderá o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.5.16. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.5.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da empresa. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, e fará a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.
8.5.20.1. Neste caso, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.5.20.2. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação para fazê-lo.
8.5.20.3. Caso a ME, EPP ou MEI melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes na mesma condição que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, EPP ou MEI que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.5.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021.
8.5.22.1. Para fins do inciso III do artigo 60 da Lei n° 14.133, de 2021, será aferido o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres pelos seguintes critérios: 
I) comprovação da colocação de mulheres em cargos de direção da empresa licitante, por meio de documentos;
II) comprovação da igualdade de remuneração e paridade salarial entre mulheres e homens com base na apresentação de holerites de colaboradores que exerçam a mesma função, dos três meses anteriores à data de realização do certame;
III)  comprovação de realização de ações de promoção da igualdade e oportunidades de tratamento entre mulheres e homens, por meio da apresentação de documentos que provem a realização de tais programas no âmbito da empresa;
8.5.22.2. As regras previstas neste item não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.5.22.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada por sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
8.5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.5.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.5.23.2. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.5.23.3. É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item anterior.
8.5.24. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.6.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
8.6.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 154 da Instrução Normativa RFB n. 2110, de 2022, sob pena de desclassificação.
8.6.3. Será desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao(s) preço(s) máximo(s) fixado(s), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.6.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.6.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.6.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.6.1. É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, nos termos do Regulamento. 
8.6.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico.
8.6.7.1. A licitante com a proposta melhor classificada deverá apresentar, caso já não tenha anexado junto a proposta, caso seja solicitado, no prazo máximo de 02 (duas) horas, CATÁLOGO/PROSPECTO, em língua portuguesa, relativos aos itens ofertados com descrição detalhada do modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação; ou ficha técnica do produto, contendo no mínimo as especificações constantes nos Anexos I – TERMO DE REFERÊNCIA.
8.6.7.2. Caso os catálogos/folders/prospectos não constem todas as características descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, deverá a licitante apresentar FICHA TÉCNICA descritiva dos itens, assinada pelo representante legal da proponente, contendo todas as especificações técnicas, ou ao menos as que não estão contempladas no catálogo, afim de que todas as características possam ser analisadas tecnicamente. 
8.6.7.3. Os catálogos/prospectos, deverão fazer referência a cada item ofertado, de maneira clara e precisa, devendo conter a marca, o fabricante, modelo e as especificações técnicas. Os produtos devem estar com as especificações em conformidade com o solicitado, ficando ressalvado que a descrição a ser ofertada deverá ser o da realidade do objeto, não podendo ser cópia fiel do contido no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I), salvo se este corresponder em sua integralidade às especificações requisitadas.
8.6.7.4. Os catálogos/prospectos impressos pela internet, somente serão considerados válidos desde que este possibilite a averiguação completa e compatível com a descrição do objeto requisitado e conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a “FONTE” (endereço completo, por exemplo: http://www.fabricantex.com/produtox) do respectivo documento, possibilitando a comprovação da autenticidade do documento proposto.
8.6.7.5. A análise dos catálogos/prospectos, será feita por colaborador especialmente designado para tal finalidade, verificando-se o atendimento as especificações técnicas do descritivo.
8.6.7.6. Considerar-se-á DESCLASSIFICADA a empresa que tiver os produtos do catálogo reprovados ou que não apresentar toda a documentação solicitada, bem como se cotar produto diverso daquele que 8.6.7.7. Os catálogos/folders dos produtos aprovados ficarão retidos, para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos.
8.6.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.6.9. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” do sistema a nova data e horário para a sua continuidade.
8.6.10. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.6.10.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.6.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.6.11. Nos itens que não são exclusivos para a participação de ME, EPP e MEI, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, de eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.6.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.6.13. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
8.7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
[bookmark: _Hlk138090801]8.7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço final proposto (conforme modelo do Anexo III) e os documentos de habilitação (conforme Anexo II), até a data e o horário estabelecidos pelo pregoeiro.
8.7.2. O envio da proposta ocorrerá por meio da chave de acesso e senha.
8.7.3. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste edital e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.
8.7.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de licitação ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
I)  SICAF;  
II) consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões;
III) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/).
IV)  Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública, site do TCE-PR (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx).
8.7.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.7.4.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório.
8.7.4.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.7.4.1.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.7.4.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.
8.7.4.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
8.7.4.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado no prazo de estipulado pelo pregoeiro, sendo no mínimo de 02 (duas) horas, a respectiva documentação atualizada.
8.7.4.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor.
8.7.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores do Município, desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
8.7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.
8.7.7. As ME, EPP e MEI deverão encaminhar a documentação de habilitação, mesmo que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.
8.7.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de eventuais negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.7.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.
8.7.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
8.7.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances fechados.
8.8. DESCRITIVO DA PROPOSTA
8.8.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido neste edital: a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, dados comerciais da licitante, nome do responsável pela assinatura do contrato, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital.
8.8.1.1. A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.
8.8.1.2. O pregoeiro(a) poderá, na análise e no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.
8.8.1.3. Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.
8.8.1.4. Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o licitante deverá declarar, sob pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sendo considerado a declaração realizada no sistema para cadastramento da proposta. 

9. OS RECURSOS
[bookmark: _Hlk112403777]9.1. Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema, manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais após a formalização do término da etapa que antecede a adjudicação.
9.1.1. As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico e com uso de certificação digital ICP-Brasil.
9.1.2. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, exclusivamente por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação digital ICP-Brasil.
9.2. A não apresentação das razões recursais no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer.
9.3. As razões e contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pelo licitante, não serão conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).
9.4. Os autos do processo administrativo de licitação estarão à disposição dos interessados no sistema eletrônico no site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal da Transparência do Município, no site www.novapratadoiguacu.atende.net, sendo que os interessados devem apresentar requisição de acesso ao protocolo via sistema.
9.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

10.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o procedimento licitatório será encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) à autoridade máxima para adjudicação e homologação.

11. DO REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. O procedimento de IRP - Intenção de Registro de Preço será dispensado neste processo tendo em vista justificativa a ser anexada a este Edital. 
11.2  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.2.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município convocará o(s) adjudicatário(s) para assinar a Ata de Registro de Preços, preferencialmente por meio eletrônico, com uso de certificação digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com possibilidade de prorrogação por igual prazo, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
11.2.2. O não atendimento à convocação, a recusa ou o silêncio do adjudicatário que for convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços, implicará na sua desclassificação do certame, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste Edital.
11.2.3. Caso nenhum dos licitantes aceite assinar a ata de registro de preços nos termos do primeiro classificado, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos deste Edital.  
11.2.4. Será incluído na Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com os preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, com objetivo da formação de cadastro reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, observadas as condições previstas neste Edital.  
11.2.5.  O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e/ou de regulamentação própria específica.
11.2.6.  Os licitantes reconhecem, desde já, que a assinatura da Ata de Registro de Preços, do(s) Contrato(s), ou retirada(s) da(s) nota(s) de empenho emitidas (ou documento equivalente) representam compromisso entre as partes, submetendo-as ao cumprimento do objeto licitado, nos prazos e condições constantes neste Edital e na legislação vigente.
11.2.7.  Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o vencedor do certame deverá estar credenciado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro municipal, e apresentar comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo adjudicatário durante a vigência da Ata de Registro de Preços e do contrato.
11.2.8.  Em obediência ao previsto no art. 82, VI, da Lei nº. 14.133, de 2021, fica estipulado que poderão ser revisados ou alterados os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado.  
11.2.9.  A revisão e a alteração dos preços registrados na Ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o órgão responsável promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os publicamente no site oficial.
11.2.10.  A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice IPCA – Índice de Preços Amplo ao Consumidor, tendo por termo inicial a data da assinatura da Ata de Registro de preços e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizações subsequentes à primeira, se for o caso, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.
11.2.11.  O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do período acima enunciado, sendo que o transcurso do período citado sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.
11.3. DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
11.3.1. Poderão ser revisados ou alterados os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado.
11.3.2. A revisão e a alteração dos preços registrados na Ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o responsável promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os publicamente no site oficial.
11.3.3. A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), tendo por termo inicial a data da apresentação da proposta e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizações subsequentes à primeira, se for o caso, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.
11.3.4. O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do período acima enunciado, sendo que o transcurso do período citado sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.
11.4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.4.1. O registro de preços será cancelado nas seguintes hipóteses:
a) 	pelo decurso do seu prazo de vigência;
b) 	pelo cancelamento de todos os preços registrados;
c)	 por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;
d) 	por razões de interesse público, devidamente justificadas.
11.4.2. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados, que poderão apresentar sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.
11.5. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
11.5.1. Será incluído, como anexo da ata de registro de preços, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação, com a finalidade de formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses:
I	- quando o fornecedor registrado descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
II	- quando o fornecedor sofrer sanção prevista no inc. III, quando aplicada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu pelo IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21;
III	- quando o fornecedor não aceitar o preço revisado pela administração;
IV	- por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e
V	- No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração.
11.5.2. Para fins de formação de cadastro de reserva, será considerada a manifestação realizada pelas empresas no momento da convocação para formação do cadastro de reserva, quando da homologação do certame pela autoridade competente.

12.  CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
12.1. Após o registro dos preços o adjudicatário será notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis ou para realizar a retirada da nota de empenho, prazo este prorrogável por uma vez por igual período, mediante solicitação da parte, o que será concedido a critério do Contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital.
12.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
12.2. Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário deverá estar credenciado no PNCP para a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
12.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da sua conta corrente. 
[bookmark: 1633308]12.4. Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens anteriores ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e no Decreto Municipal n.º 3762/2023, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
[bookmark: 403043]12.4.1. A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará na instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas.
12.4.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 11.4 deste tópico, o Município poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.
12.5. A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo I deste edital.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação do Índice IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
12.7. Antes de cada pagamento, a Contratante poderá realizar consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas e nos Cadastros de inadimplências federal, estadual e demais cadastros para verificar a manutenção das condições de habilitação definidas neste edital.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 3762/2023, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
13.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do ITEM no qual participou ou do contrato.
13.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto no Decreto Municipal n.º 3762/2023.
13.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pelo Município, inclusive decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou Contratado.
13.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gerando compensação financeira.
13.4.2 A multa de mora diária será de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.
13.5. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Decreto Municipal n.º 3762/2023.
13.6. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
13.7. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e demais legislação aplicável.  
13.8. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Certificado de Registro Cadastral dos Fornecedores do Município.  

14.  DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS 
14.1. O Município realizará todas as retenções tributárias a que for legalmente obrigado.
14.2 . O Município fará as retenções do imposto de renda na fonte sobre todos os rendimentos pagos a qualquer título pelo ente público municipal, nos termos da Instrução Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal, a qual consolida o entendimento acerca da amplitude e efeitos do inciso I do artigo 58 da Constituição Federal de 1988.
14.2.1. As alíquotas a serem aplicadas são aquelas previstas nos anexos da IN RFB nº. 1234/2012, e atualizações posteriores, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº. 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta Municipalidade. 
14.2.2. As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informadas nos documentos fiscais apresentados pelas empresas contratadas, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN RFB nº. 1234/2012. 
14.3.3. As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição Federal de 1988.

15. DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
15.1. 	O Município e o fornecedor beneficiário se obrigam a observar fielmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso em razão da execução do presente ajuste.
15.2. 	O fornecedor beneficiário declara que tem ciência dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, nas situações em que houver o compartilhamento de dados pessoais pelo MUNICÍPIO, compromete-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação.
15.3. 	É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal compartilhado em decorrência da execução deste ajuste para finalidade distinta daquela do objeto da presente contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
15.4. 	As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – compartilhados em decorrência da execução deste ajuste, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o compartilhamento das informações a outras empresas ou pessoas, salvo o decorrente de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do presente ajuste.
15.5.	 O fornecedor beneficiário fica obrigado a comunicar ao MUNICÍPIO em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
15.6. 	Descumprimentos havidos em razão do uso inadequado ou ilícito em relação aos dados pessoais serão apurados conforme estabelecido neste ajuste e nos termos do que dispõem a Seção III, Capítulo VI e o art. 52 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

16.  FRAUDE E CORRUPÇÃO 
16.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.
17.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
17.3. É facultado ao(a) pregoeiro(a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão.
17.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
[bookmark: art64i]a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
[bookmark: art64ii]b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
17.6. A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.
17.7. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.
17.8. Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento.
17.9. O(a) pregoeiro(a) poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, e inclusive solicitar pareceres.
17.10. A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
17.11. O foro competente para dirimir questões não solucionadas administrativamente é o da Comarca de Salto do Lontra – PR. 
17.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, inclusive com complemento de informações, os seguintes Anexos:
	Anexo I
	Termo de Referência;

	Anexo II
	Documentos de Habilitação;

	Anexo III
	Modelo de Descritivo da Proposta de Preços;

	Anexo IV
	Modelo de Procuração;

	Anexo V
	Minuta Padrão Ata de Registro de Preços

	Anexo VI
	Anexo da Ata de Registro de Preços - Cadastro de Reserva

	Anexo VII
	Minuta de Contrato;

	Anexo VIII
	Justificativa IRP - Intenção de Registro de Preços


Nova Prata do Iguaçu, PR. 04 de novembro de 2026.



ELIZETE CAVAZIN
PREFEITA MUNICIPAL


[bookmark: TERMO_DE_REFERÊNCIA]ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
[bookmark: _Hlk218666786]1.1. Registro de Preços para 12 (doze) meses, prorrogável por igual período e quantidade, para aquisição de equipamentos eletrônicos, telefonia e suprimentos de informática, com vistas a atender as demandas das unidades administrativas do Município de Nova Prata do Iguaçu/PR.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

[bookmark: _Hlk234244070]
	[bookmark: _Hlk243055495]Item
	Descrição do Produto
	Und
	Qdd
	V. Unt
	V. Total

	01
	ADAPTADOR DE REDE ETHERNET GIGABIT USB 3.0 – USB-A – RJ45 10/100/1000 MBPS – PLUG AND PLAY

Equipamento do tipo adaptador externo de rede Ethernet Gigabit, novo e de primeiro uso, destinado a adicionar ou restabelecer conectividade de rede cabeada em computadores desktop, notebooks, ultrabooks e demais equipamentos compatíveis da Administração Municipal, através de interface USB, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TIPO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deverá possuir:

• Adaptador externo USB para rede Ethernet cabeada;
• Interface de entrada USB 3.0 Tipo-A;
• Interface de saída Ethernet RJ45;
• Suporte a redes Ethernet 10/100/1000 Mbps;
• Construção compacta e portátil;
• Alimentação diretamente através da interface USB, sem necessidade de fonte externa.

2. INTERFACE USB

O equipamento deverá possuir:

• 01 (uma) interface USB 3.0 Tipo-A;
• Compatibilidade com a especificação USB 3.0 ou superior;
• Taxa de transferência da interface USB compatível com a operação Gigabit Ethernet;
• Alimentação através da própria porta USB;
• Retrocompatibilidade com portas USB 2.0, ainda que, nessa condição, a velocidade máxima possa ser limitada pelas características da interface USB utilizada.

Não serão aceitos adaptadores cuja interface principal seja limitada exclusivamente ao padrão USB 2.0 ou inferior.

3. INTERFACE ETHERNET

O equipamento deverá possuir:

• 01 (uma) porta Ethernet RJ45;
• Compatibilidade com 10BASE-T;
• Compatibilidade com 100BASE-TX;
• Compatibilidade com 1000BASE-T;
• Velocidades de 10/100/1000 Mbps;
• Negociação automática de velocidade.

A interface deverá possibilitar conexão direta a switches, roteadores e demais equipamentos de rede Ethernet através de cabeamento compatível.

4. VELOCIDADE

O equipamento deverá proporcionar:

• Conectividade Ethernet de até 1.000 Mbps;
• Operação Gigabit Ethernet quando conectado a porta USB e infraestrutura de rede compatíveis;
• Negociação automática para 10, 100 ou 1.000 Mbps, conforme características do equipamento conectado.

Serão aceitos equipamentos com capacidade de transmissão superior, desde que mantenham compatibilidade com redes Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.

5. PADRÕES DE REDE

O equipamento deverá possuir compatibilidade com os padrões Ethernet necessários ao funcionamento em redes:

• 10 Mbps;
• 100 Mbps;
• 1.000 Mbps;

incluindo IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab, ou padrões equivalentes/superiores que mantenham plena interoperabilidade com redes Ethernet convencionais.

6. AUTO-NEGOTIATION

O equipamento deverá possuir:

• Negociação automática da velocidade da conexão Ethernet;
• Seleção automática entre 10/100/1000 Mbps conforme capacidade do equipamento de rede conectado;
• Operação sem necessidade de seleção física manual da velocidade.

7. CONECTOR RJ45

A interface de rede deverá possuir:

• Conector RJ45 padrão;
• Compatibilidade com cabeamento Ethernet de par trançado;
• Compatibilidade com cabos Categoria 5e ou superior para operação Gigabit Ethernet;
• Construção adequada à conexão e desconexão frequente do cabo de rede.

8. PLUG AND PLAY

O equipamento deverá possuir:

• Instalação Plug and Play nos sistemas operacionais atualmente suportados pelo fabricante;
• Reconhecimento automático ou através de drivers disponibilizados gratuitamente pelo fabricante;
• Operação sem necessidade de software proprietário pago.

Quando determinado sistema operacional necessitar de driver específico, este deverá estar disponível gratuitamente no site oficial do fabricante.

9. SISTEMAS OPERACIONAIS

O equipamento deverá possuir compatibilidade com sistemas operacionais de uso corrente, incluindo, no mínimo:

• Microsoft Windows 10;
• Microsoft Windows 11;
• Linux;

sendo considerada característica adicional a compatibilidade com:

• macOS;
• Chrome OS;
• Outros sistemas operacionais oficialmente suportados pelo fabricante.

10. DRIVERS E SUPORTE

Quando necessários, os drivers deverão:

• Ser disponibilizados gratuitamente pelo fabricante;
• Estar disponíveis através do site oficial do fabricante;
• Ser compatíveis com os sistemas operacionais oficialmente suportados para o modelo ofertado.

Não será obrigatória mídia física contendo drivers.

11. CONSTRUÇÃO

O equipamento deverá possuir:

• Construção compacta;
• Gabinete resistente e adequado ao uso cotidiano;
• Cabo USB integrado ou solução construtiva equivalente;
• Dimensões apropriadas à utilização com notebooks e computadores desktop;
• Construção adequada ao transporte e armazenamento.

12. CABO USB

Quando utilizado cabo USB integrado, este deverá:

• Fazer parte da construção original do equipamento;
• Possuir comprimento adequado à conexão com computadores e notebooks;
• Possuir sistema de armazenamento, dobra ou acomodação integrado ao gabinete, ou solução construtiva equivalente.

Serão aceitos projetos sem cabo integrado, desde que proporcionem funcionalidade, resistência e portabilidade equivalentes ou superiores.

13. PORTABILIDADE

O equipamento deverá possuir:

• Design compacto e portátil;
• Peso e dimensões adequados ao transporte junto a notebooks e demais equipamentos;
• Construção apropriada para utilização em atividades de suporte técnico e manutenção de equipamentos.

14. ALIMENTAÇÃO

O equipamento deverá:

• Ser alimentado diretamente pela interface USB;
• Não necessitar de fonte de alimentação externa;
• Não necessitar de conexão adicional à rede elétrica para seu funcionamento normal.

15. INDICADORES

Será aceita a presença de:

• Indicador LED de Link;
• Indicador de atividade;
• Indicador de velocidade;

ou sistema de sinalização equivalente.

A ausência de indicador específico não será eliminatória quando o modelo de referência não utilizar tal recurso como requisito essencial de funcionamento.

16. UTILIZAÇÃO

O equipamento deverá ser adequado à utilização em:

• Computadores desktop;
• Notebooks;
• Ultrabooks;
• Equipamentos sem interface Ethernet integrada;
• Equipamentos com interface Ethernet integrada defeituosa;
• Atividades de manutenção e suporte técnico;
• Conexões temporárias para configuração de equipamentos de rede;
• Demais equipamentos compatíveis com adaptadores USB Ethernet.

17. COMPATIBILIDADE COM INFRAESTRUTURA DE REDE

O equipamento deverá operar normalmente quando conectado a:

• Switches Ethernet;
• Roteadores;
• Modems;
• Pontos de rede estruturada;
• Redes locais institucionais;
• Equipamentos de telecomunicações com interface Ethernet compatível.

Não deverá ser necessária a utilização de conversor adicional entre o adaptador e a rede Ethernet.

18. DESEMPENHO

O equipamento deverá ser capaz de aproveitar a capacidade de uma conexão Gigabit Ethernet quando utilizado:

• Em porta USB 3.0 ou superior;
• Com cabeamento adequado;
• Com switch/roteador Gigabit;
• Com sistema operacional e hardware compatíveis.

A taxa efetiva de transferência poderá variar em função do computador, sistema operacional, cabeamento, protocolo, infraestrutura e demais condições da rede.

19. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

O equipamento deverá possuir faixa de temperatura operacional compatível com equipamentos desta categoria.

Como referência mínima:

• Operação entre 0 °C e 40 °C;

ou faixa superior.

20. CONFORMIDADE

O equipamento deverá atender às certificações e requisitos técnicos aplicáveis à sua categoria.

Serão aceitas certificações como:

• CE;
• FCC;
• RoHS;
• Ou certificações/equivalentes aplicáveis ao produto ofertado.

21. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto;
• Versão de hardware;
• Número de série ou identificação individual, quando disponibilizado pelo fabricante.

A identificação deverá permitir rastreabilidade e atendimento em garantia.

22. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto, quando existente;
• Tipo da interface USB;
• Quantidade e tipo das interfaces Ethernet;
• Velocidades Ethernet suportadas;
• Sistemas operacionais compatíveis;
• Forma de alimentação;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

23. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Integralmente montado;
• Com cabo USB integrado, quando fizer parte do projeto do fabricante;
• Com guia de instalação ou documentação equivalente;
• Com acesso aos drivers necessários ao funcionamento, quando aplicável;
• Com todos os acessórios originalmente previstos pelo fabricante;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com conectores danificados;
• Com cabos adaptados;
• Com modificações de hardware destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.

24. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, compatibilidade, desempenho, construção e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

TP-LINK UE300 – ADAPTADOR DE REDE USB 3.0 PARA GIGABIT ETHERNET, equipado com interface USB 3.0 Tipo-A, 01 porta Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps, conectividade Gigabit de até 1.000 Mbps, alimentação através da própria interface USB, design compacto e portátil, cabo integrado com sistema dobrável e compatibilidade com Windows, macOS, Chrome OS e Linux;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

Como referências adicionais de padrão de qualidade e aplicação, poderão ser considerados adaptadores Gigabit USB 3.0 ou superiores de fabricantes como:

• D-LINK;
• UGREEN;
• STARTECH;
• INTELBRAS;
• Outros fabricantes;

desde que o produto ofertado atenda integralmente às características técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, desempenho, compatibilidade e confiabilidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

25. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: UE300 | USB-3.0-auf-Gigabit-LAN-Konverter | TP-Link Deutschland]
Imagem meramente ilustrativa – Adaptador de Rede USB 3.0 para Gigabit Ethernet TP-Link UE300 – USB-A – RJ45 10/100/1000 Mbps, ou equipamento equivalente ou superior.
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	ADAPTADOR DE REDE WI-FI USB 3.0 – DUAL BAND 2,4/5 GHZ – AC1300 – MU-MIMO – 802.11AC

Equipamento do tipo adaptador de rede sem fio USB, novo e de primeiro uso, destinado à inclusão, substituição ou ampliação da conectividade Wi-Fi de computadores desktop, notebooks e demais equipamentos compatíveis da Administração Municipal, devendo possuir conexão USB 3.0, operação simultaneamente compatível com as faixas de 2,4 GHz e 5 GHz, tecnologia Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) e velocidade wireless combinada da classe AC1300 ou superior, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TIPO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deverá possuir:

• Adaptador de rede sem fio externo;
• Conexão através de interface USB;
• Tecnologia Wi-Fi Dual Band;
• Compatibilidade com redes de 2,4 GHz e 5 GHz;
• Classe de velocidade wireless AC1300 ou superior;
• Construção compacta e adequada à utilização em computadores desktop e notebooks.

2. INTERFACE USB

O equipamento deverá possuir:

• Interface USB 3.0;
• Conector USB Tipo-A;
• Alimentação diretamente através da porta USB;
• Taxa da interface USB compatível com o desempenho da conexão wireless;
• Retrocompatibilidade com USB 2.0, quando prevista pelo fabricante.

Não serão aceitos adaptadores cuja interface seja limitada exclusivamente ao padrão USB 2.0 ou inferior.

Serão aceitos equipamentos com interface USB de geração superior, desde que mantenham plena compatibilidade com portas USB convencionais utilizadas pela Administração.

3. TECNOLOGIA WI-FI

O equipamento deverá possuir compatibilidade, no mínimo, com:

• IEEE 802.11ac;
• IEEE 802.11n;
• IEEE 802.11a;
• IEEE 802.11g;
• IEEE 802.11b;

ou conjunto de padrões tecnologicamente equivalente ou superior que mantenha compatibilidade com as redes sem fio existentes.

4. CLASSE DE VELOCIDADE

O equipamento deverá possuir velocidade wireless combinada de classe:

• AC1300 ou superior.

Para equipamentos Wi-Fi 5/802.11ac, deverá proporcionar, no mínimo:

• Até 400 Mbps na faixa de 2,4 GHz;
• Até 867 Mbps na faixa de 5 GHz.

Serão aceitos equipamentos de tecnologia superior, inclusive Wi-Fi 6 ou posterior, desde que apresentem desempenho igual ou superior e mantenham compatibilidade com redes Wi-Fi 5 e padrões anteriores necessários à infraestrutura existente.

As velocidades indicadas correspondem às taxas máximas teóricas de sinalização wireless, podendo a velocidade efetivamente obtida variar conforme condições da rede, distância, interferências, equipamento utilizado e demais características do ambiente.

5. DUAL BAND

O equipamento deverá operar nas duas faixas de frequência:

• 2,4 GHz;
• 5 GHz.

A seleção da faixa deverá ocorrer de acordo com a rede wireless à qual o equipamento estiver conectado.

Não serão aceitos adaptadores que operem exclusivamente em 2,4 GHz.

6. TECNOLOGIA MU-MIMO

O equipamento deverá possuir:

• Tecnologia MU-MIMO;

ou tecnologia equivalente/superior destinada à melhoria da eficiência da comunicação wireless quando utilizado com roteador ou ponto de acesso compatível.

7. ANTENA

O equipamento deverá possuir:

• Antena omnidirecional integrada/interna;

ou sistema de antena equivalente ou superior.

Também serão aceitos equipamentos com antena externa, fixa ou ajustável, desde que atendam integralmente às demais especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

8. MODULAÇÃO

O equipamento deverá possuir tecnologias de modulação compatíveis com os padrões wireless exigidos, incluindo, conforme aplicável:

• DBPSK;
• DQPSK;
• CCK;
• OFDM;
• 16-QAM;
• 64-QAM;
• 256-QAM;

ou tecnologias equivalentes/superiores correspondentes ao padrão wireless ofertado.

9. SEGURANÇA WIRELESS

O equipamento deverá possuir suporte aos protocolos de segurança compatíveis com sua tecnologia, incluindo, no mínimo:

• WPA;
• WPA2;
• WPA-PSK;
• WPA2-PSK;

ou padrões equivalentes/superiores.

Será admitido e considerado característica superior o suporte adicional a WPA3.

10. POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO

O equipamento deverá possuir potência de transmissão compatível com a regulamentação aplicável e com equipamentos desta categoria.

Como referência:

• Potência de transmissão de até aproximadamente 23 dBm EIRP;

observadas as limitações regulamentares aplicáveis à faixa de frequência e à região de comercialização do equipamento.

11. MODO DE OPERAÇÃO

O equipamento deverá permitir conexão a redes wireless em:

• Modo infraestrutura;

e demais modos suportados originalmente pelo fabricante.

12. DESEMPENHO

O equipamento deverá ser adequado à utilização em aplicações institucionais, incluindo:

• Acesso à Internet;
• Sistemas administrativos;
• Aplicações em nuvem;
• Compartilhamento de arquivos;
• Correio eletrônico;
• Videoconferência;
• Voz sobre IP;
• Acesso remoto;
• Sistemas Web;
• Atualizações de sistemas;
• Demais aplicações compatíveis com redes IP.

13. COMPATIBILIDADE COM COMPUTADORES

O equipamento deverá ser adequado para utilização em:

• Computadores desktop;
• Notebooks;
• Mini PCs;
• Equipamentos sem interface Wi-Fi integrada;
• Equipamentos cuja interface Wi-Fi integrada apresente defeito;
• Equipamentos que necessitem de atualização ou melhoria da conectividade sem fio.

14. SISTEMAS OPERACIONAIS

O equipamento deverá possuir suporte oficial do fabricante para sistemas operacionais de uso corrente.

Deverá possuir compatibilidade, no mínimo, com:

• Microsoft Windows 10 – 32/64 bits;
• Microsoft Windows 11 – 64 bits;

ou versões posteriores oficialmente suportadas.

Será admitida adicionalmente compatibilidade com:

• macOS;
• Linux;
• Chrome OS;
• Outros sistemas operacionais;

quando oficialmente disponibilizada pelo fabricante.

15. DRIVERS

Quando forem necessários drivers para funcionamento, estes deverão:

• Ser disponibilizados gratuitamente;
• Ser fornecidos pelo fabricante;
• Estar disponíveis através do site oficial do fabricante;
• Ser compatíveis com os sistemas operacionais especificados.

Não será obrigatória mídia física contendo drivers quando estes puderem ser obtidos gratuitamente através do site oficial do fabricante.

16. INSTALAÇÃO

O equipamento deverá permitir:

• Instalação através de porta USB;
• Instalação simplificada;
• Configuração através do sistema operacional e/ou software oficial do fabricante;
• Operação sem necessidade de aquisição de licença adicional.

Não serão aceitos equipamentos que dependam de assinatura, licença paga ou serviço de terceiros para utilização normal da interface Wi-Fi.

17. CONSTRUÇÃO

O equipamento deverá possuir:

• Construção compacta;
• Gabinete resistente;
• Conector USB integrado;
• Dimensões adequadas à utilização permanente ou temporária em computadores;
• Construção apropriada para transporte e utilização cotidiana.

18. PORTABILIDADE

O equipamento deverá possuir dimensões compactas, permitindo:

• Fácil transporte;
• Utilização em notebooks;
• Utilização em computadores desktop;
• Utilização pela equipe de suporte técnico;
• Armazenamento junto a ferramentas e acessórios de informática.

19. ALIMENTAÇÃO

O equipamento deverá:

• Ser alimentado diretamente pela porta USB;
• Dispensar fonte de alimentação externa;
• Dispensar conexão adicional à rede elétrica.

20. INDICADOR DE FUNCIONAMENTO

O equipamento deverá possuir:

• Indicador luminoso LED;

ou sistema equivalente que permita identificar visualmente o funcionamento e/ou atividade do adaptador.

21. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

O equipamento deverá possuir faixa de temperatura operacional adequada a ambientes administrativos e institucionais.

Como referência mínima:

• Temperatura de funcionamento entre 0 °C e 40 °C;

ou faixa operacional superior.

22. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE

O equipamento deverá atender às certificações e regulamentações aplicáveis à sua categoria e à comercialização no território nacional.

Quando aplicável, deverá possuir:

• Homologação ANATEL válida;
• Identificação correspondente ao equipamento efetivamente fornecido.

Poderá possuir adicionalmente certificações como:

• CE;
• FCC;
• RoHS;

ou certificações equivalentes.

23. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento e/ou sua embalagem original deverão permitir identificar:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Versão de hardware, quando aplicável;
• Part Number/código comercial, quando existente;
• Número de série ou identificação individual, quando disponibilizado pelo fabricante;
• Informações regulamentares aplicáveis.

24. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar claramente em sua proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código comercial, quando existente;
• Versão de hardware, quando aplicável;
• Tipo da interface USB;
• Padrões Wi-Fi suportados;
• Faixas de frequência;
• Velocidade máxima em 2,4 GHz;
• Velocidade máxima em 5 GHz;
• Tecnologia MU-MIMO ou equivalente;
• Sistemas operacionais oficialmente suportados;
• Prazo de garantia.

As características técnicas deverão ser comprováveis através de documentação oficial, incluindo:

• Datasheet;
• Catálogo técnico;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Documentação técnica oficial equivalente.

A documentação apresentada deverá permitir identificar inequivocamente o modelo ofertado e comprovar o atendimento às características técnicas mínimas estabelecidas.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

25. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Em embalagem original do fabricante;
• Sem modificações ou adaptações não previstas pelo fabricante;
• Com documentação ou guia de instalação;
• Com acesso aos drivers oficiais necessários ao funcionamento;
• Com todos os componentes originalmente necessários à sua utilização.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Modificados;
• Com conectores USB danificados;
• Sem identificação de fabricante e modelo;
• Com firmware ou drivers modificados de forma não autorizada.

26. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, desempenho, compatibilidade, construção e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal modelo de referência:

TP-LINK ARCHER T3U – ADAPTADOR USB MINI WIRELESS MU-MIMO AC1300, com interface USB 3.0 Tipo-A, Wi-Fi Dual Band 2,4 GHz e 5 GHz, padrão IEEE 802.11ac, velocidade de até 400 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz, tecnologia MU-MIMO e antena omnidirecional integrada;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

Como referências adicionais de padrão de qualidade e aplicação, poderão ser considerados produtos tecnicamente equivalentes ou superiores de fabricantes reconhecidos, tais como:

• TP-LINK ARCHER T3U PLUS – AC1300;
• D-LINK – adaptador USB Dual Band AC1300 ou superior;
• ASUS – adaptador USB Dual Band AC1300 ou superior;
• Outros fabricantes reconhecidos;

desde que o produto efetivamente ofertado possua USB 3.0 ou superior, Dual Band 2,4/5 GHz, tecnologia MU-MIMO ou equivalente, desempenho mínimo AC1300 e atenda integralmente aos demais requisitos deste Termo de Referência.

A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, desempenho, compatibilidade e confiabilidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

27. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, devendo assegurar atendimento válido em território nacional durante todo o período estabelecido.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: Archer T3U | AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB WiFi Adapter | TP-Link ...]
Imagem meramente ilustrativa – Adaptador USB Mini Wireless MU-MIMO TP-Link Archer T3U AC1300 – USB 3.0 – Dual Band 2,4/5 GHz, ou equipamento equivalente ou superior.
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	BATERIA DE LÍTIO – CR2032 – 3 V

Componente do tipo bateria primária de lítio, não recarregável, modelo CR2032, novo e de primeiro uso, destinado à alimentação e manutenção de memória, relógio, configurações e demais circuitos eletrônicos de baixa potência utilizados em equipamentos institucionais, administrativos e operacionais do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. TIPO E CARACTERÍSTICAS
A bateria deverá possuir:
· Tipo: bateria primária de lítio, não recarregável;
· Formato: célula tipo moeda/botão;
· Modelo/padrão: CR2032;
· Tensão nominal: 3 V;
· Sistema eletroquímico: Lítio/Dióxido de Manganês (Li-MnO₂), próprio das células CR2032, ou tecnologia tecnicamente equivalente que mantenha plena compatibilidade elétrica, física e funcional;
· Capacidade nominal mínima: 210 mAh;
· Polaridade e construção compatíveis com o padrão internacional CR2032.
Não serão aceitas baterias recarregáveis ou modelos com tensão, dimensões ou características elétricas incompatíveis com o padrão CR2032.
2. DIMENSÕES
A bateria deverá possuir dimensões correspondentes ao padrão CR2032:
· Diâmetro nominal: aproximadamente 20 mm;
· Espessura/altura nominal: aproximadamente 3,2 mm.
Serão admitidas as tolerâncias dimensionais normais estabelecidas pelo fabricante e pelas normas aplicáveis ao padrão CR2032, desde que mantida a plena compatibilidade com os dispositivos destinados a esse tipo de bateria.
3. CAPACIDADE E DESEMPENHO
A bateria deverá possuir:
· Capacidade nominal mínima de 210 mAh;
· Tensão nominal de 3 V;
· Curva de descarga estável e adequada a equipamentos eletrônicos de baixa potência;
· Baixa taxa de autodescarga;
· Capacidade de manter suas características elétricas durante armazenamento normal;
· Desempenho compatível com utilização contínua ou de longa duração em dispositivos eletrônicos de baixa corrente.
A capacidade nominal deverá ser comprovável através de ficha técnica, catálogo, manual, página oficial do fabricante ou documentação técnica equivalente.
4. APLICAÇÕES
A bateria deverá ser compatível com equipamentos que utilizem células padrão CR2032 de 3 V, incluindo, entre outros:
· Placas-mãe de computadores;
· Circuitos de manutenção de BIOS/CMOS;
· Relógios de tempo real – RTC;
· Controles remotos;
· Calculadoras;
· Instrumentos eletrônicos;
· Sensores;
· Dispositivos de automação;
· Equipamentos de medição;
· Equipamentos eletrônicos de pequeno porte;
· Outros dispositivos especificados pelo fabricante para utilização de bateria CR2032.
5. CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA
A bateria deverá possuir:
· Construção resistente e adequada ao uso previsto;
· Sistema de vedação destinado a minimizar riscos de vazamento;
· Resistência às condições normais de armazenamento e utilização;
· Terminais metálicos adequadamente acabados;
· Identificação de polaridade;
· Identificação do fabricante ou marca e modelo/tipo da bateria no produto ou embalagem original.
O produto deverá atender às normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis à sua categoria.
6. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
A bateria deverá possuir faixa de temperatura operacional compatível com aplicações eletrônicas institucionais e com as condições normais de utilização de baterias CR2032.
A faixa de temperatura deverá ser aquela especificada oficialmente pelo fabricante do produto ofertado.
7. EMBALAGEM
As baterias deverão ser fornecidas em embalagem original do fabricante, podendo ser:
· Embalagem individual;
· Blister;
· Cartela contendo múltiplas unidades;
· Embalagem comercial original equivalente.
Independentemente da forma de apresentação, as baterias deverão permanecer adequadamente protegidas contra:
· Curto-circuito;
· Contato acidental entre os polos;
· Umidade;
· Contaminação;
· Danos físicos durante armazenamento e transporte.
Não serão aceitas baterias fornecidas soltas, fora da embalagem original ou reembaladas de forma que impossibilite a identificação de sua procedência.
8. VALIDADE E VIDA ÚTIL EM ARMAZENAMENTO
As baterias deverão possuir vida útil em armazenamento compatível com células de lítio CR2032 de fabricantes reconhecidos.
Na data da entrega, o produto deverá possuir prazo de validade remanescente de, no mínimo, 70% do período total de validade estabelecido pelo fabricante, quando houver indicação de validade no produto ou embalagem.
Quando o fabricante utilizar data de fabricação e vida útil estimada em armazenamento em vez de data expressa de validade, deverá ser possível verificar que o produto se encontra dentro do período recomendado para armazenamento e utilização.
Não serão aceitas baterias vencidas, com prazo de utilização expirado, com embalagem deteriorada ou provenientes de estoque excessivamente antigo que comprometa sua vida útil.
9. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
A embalagem deverá permitir identificar, conforme disponibilizado originalmente pelo fabricante:
· Marca/fabricante;
· Modelo CR2032;
· Tensão nominal de 3 V;
· Quantidade de unidades;
· Lote, data de fabricação ou validade, quando aplicável;
· Informações de segurança e procedência.
Não serão aceitos produtos sem identificação mínima que permita verificar sua origem e características.
10. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo;
· Capacidade nominal;
· Tensão nominal.
As características poderão ser comprovadas através de documentação oficial, incluindo:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Ficha técnica;
· Página oficial do fabricante;
· Embalagem oficial do produto;
· Documento técnico equivalente.
A Administração poderá solicitar documentação complementar para comprovação das características declaradas.
11. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As baterias deverão ser fornecidas:
· Novas;
· De primeiro uso;
· Em embalagem original;
· Sem sinais de oxidação, vazamento ou deterioração;
· Dentro do prazo recomendado de utilização;
· Com características originais de fabricação.
Não serão aceitas baterias:
· Usadas;
· Recarregadas;
· Recondicionadas;
· Remanufaturadas;
· Adaptadas;
· Vencidas;
· Oxidadas;
· Com sinais de vazamento;
· Sem identificação de procedência;
· Fora da embalagem original.
12. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, capacidade, durabilidade e confiabilidade pretendido pela Administração, poderão ser considerados como modelos de referência:
· Panasonic CR2032;
· Energizer CR2032;
· Duracell CR2032;
ou produto similar, equivalente ou superior, de fabricante reconhecido, desde que comprovado o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Também poderão ser aceitos produtos de outros fabricantes, tais como Maxell ou equivalentes, desde que atendam integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos.
A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinando-se à definição do padrão de qualidade e desempenho pretendido, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores.
13. GARANTIA
O produto deverá possuir garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, sem prejuízo das demais garantias legais aplicáveis.
Durante o período de garantia, unidades que apresentarem vazamento, falha prematura ou defeito comprovadamente decorrente de fabricação deverão ser substituídas pelo fornecedor, sem custos adicionais para a Administração.
[image: CR2032 Pila Bateria de Litio 3v tipo Moneda Panasonic Original]
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	BATERIA SELADA PARA NOBREAK (UPS) – 12 V – CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA 7 AH – TECNOLOGIA VRLA AGM

Bateria recarregável, selada, do tipo chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA – Valve Regulated Lead Acid), com tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), nova e de primeiro uso, destinada à substituição e reposição de baterias em nobreaks, equipamentos de telecomunicações, sistemas de segurança eletrônica, centrais de alarme e demais dispositivos utilizados pela Administração Municipal, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TIPO E TECNOLOGIA
A bateria deverá possuir:
• Tecnologia chumbo-ácido selada, regulada por válvula (VRLA);
• Sistema AGM, com eletrólito absorvido em separadores de fibra de vidro;
• Construção livre de manutenção;
• Sistema de válvula de segurança para alívio de pressão interna;
• Funcionamento adequado em regime de flutuação e descarga;
• Construção apropriada à utilização em ambientes internos e equipamentos eletrônicos.

Não serão aceitas baterias automotivas convencionais, baterias de chumbo-ácido abertas, baterias recuperadas ou tecnologias que exijam adaptação dos circuitos de carregamento dos equipamentos existentes.

2. TENSÃO NOMINAL
A bateria deverá possuir:
• Tensão nominal de 12 V em corrente contínua (CC);
• Conjunto interno de 06 (seis) células eletroquímicas;
• Características elétricas compatíveis com equipamentos projetados para baterias VRLA de 12 V.

3. CAPACIDADE NOMINAL
A bateria deverá apresentar:
• Capacidade nominal mínima de 7 Ah, medida no regime de descarga de 20 horas (C20);
• Capacidade e desempenho comprováveis através de documentação técnica do fabricante;
• Características adequadas à utilização em nobreaks, com demanda de descarga relativamente elevada.

Serão aceitas baterias com capacidade nominal superior, desde que sejam plenamente compatíveis com o compartimento físico, sistema de recarga e características elétricas do equipamento onde serão instaladas.

Não serão aceitos produtos comercializados como 7 Ah cuja capacidade nominal efetiva em C20 seja inferior ao mínimo exigido, salvo quando a diferença decorrer exclusivamente de regime de medição distinto e houver comprovação técnica de desempenho equivalente ou superior.

4. SISTEMA DE RECARGA
A bateria deverá ser compatível com os sistemas de carregamento utilizados em nobreaks e equipamentos de segurança eletrônica, contemplando:
• Recarga por tensão constante;
• Operação em regime de flutuação;
• Possibilidade de utilização em regime cíclico, conforme especificação do fabricante;
• Parâmetros de carregamento próprios para baterias VRLA AGM de 12 V.

As faixas exatas de tensão e corrente de carregamento deverão estar especificadas na documentação técnica do fabricante.

5. CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA
A bateria deverá possuir:
• Invólucro resistente em ABS ou material de características equivalentes;
• Construção selada, com baixa possibilidade de vazamento em condições normais de operação;
• Válvula de segurança para controle de pressão interna;
• Baixa taxa de autodescarga;
• Proteção construtiva contra vazamento de eletrólito em condições normais de uso;
• Características adequadas ao armazenamento e utilização em ambientes internos ventilados.

A bateria deverá dispensar reposição periódica de água ou eletrólito.

6. DIMENSÕES E FORMATO
A bateria deverá possuir formato compacto, compatível com os compartimentos de baterias de nobreaks que utilizam o padrão 12 V / 7 Ah.

Dimensões de referência:
• Comprimento aproximado: 151 mm;
• Largura aproximada: 65 mm;
• Altura do corpo aproximada: 94 mm;
• Altura total com terminais aproximada: 100 mm.

Serão admitidas pequenas variações dimensionais, desde que não comprometam a instalação, a fixação, a ventilação e a conexão elétrica nos equipamentos compatíveis.

Não serão aceitas baterias que necessitem de alterações estruturais, adaptações elétricas improvisadas ou modificações no compartimento original do equipamento.

7. TERMINAIS DE CONEXÃO
A bateria deverá possuir:
• Terminais metálicos de engate rápido, tipo Faston;
• Padrão F1/T1 ou F2/T2, conforme compatibilidade com os equipamentos de destino;
• Polaridade positiva e negativa devidamente identificada;
• Conexões apropriadas à corrente de operação.

O tipo de terminal deverá ser informado pelo licitante, permitindo à Administração verificar a compatibilidade com os equipamentos existentes.

8. DESEMPENHO E VIDA ÚTIL
A bateria deverá apresentar:
• Desempenho adequado à aplicação estacionária;
• Baixa taxa de autodescarga;
• Capacidade de fornecer corrente de descarga compatível com a utilização em nobreaks;
• Resistência construtiva apropriada aos ciclos normais de carga e descarga;
• Vida útil de projeto preferencialmente igual ou superior a 3 anos, em condições adequadas de temperatura, utilização e carregamento, conforme documentação do fabricante.

A vida útil de projeto não substitui nem reduz o prazo de garantia contratual.

9. APLICAÇÕES E COMPATIBILIDADE
A bateria deverá ser adequada à utilização em:
• Nobreaks e equipamentos UPS;
• Computadores e estações de trabalho protegidos por nobreak;
• Switches, roteadores e equipamentos de rede;
• Equipamentos de telecomunicações;
• Centrais telefônicas;
• Sistemas de segurança eletrônica;
• Centrais de alarme;
• Sistemas de monitoramento e CFTV;
• Sistemas de controle de acesso;
• Equipamentos de iluminação de emergência;
• Outros dispositivos projetados para baterias seladas VRLA de 12 V e 7 Ah.

10. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
A bateria deverá possuir identificação original do fabricante, contendo, no mínimo:
• Marca ou identificação do fabricante;
• Modelo ou código comercial;
• Tensão nominal;
• Capacidade nominal;
• Identificação dos polos positivo e negativo;
• Data de fabricação ou código de rastreabilidade que permita sua determinação.

As informações deverão estar presentes no corpo do produto ou em documentação original que permita sua identificação inequívoca.

11. DATA DE FABRICAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO
A bateria deverá ser fornecida:
• Nova;
• De primeiro uso;
• Sem instalação ou utilização anterior;
• Sem sinais de vazamento, deformação, oxidação ou danos físicos;
• Em condições adequadas de armazenamento e carga.

A data de fabricação deverá ser preferencialmente não superior a 6 (seis) meses da data de entrega.

Serão aceitas baterias com fabricação anterior a esse período, desde que o fornecedor comprove armazenamento adequado e condições de carga e capacidade compatíveis com produto novo, a critério da fiscalização contratual.

12. CONFORMIDADE E SEGURANÇA AMBIENTAL
O produto deverá observar:
• Normas técnicas de segurança aplicáveis à sua categoria;
• Requisitos brasileiros de gerenciamento e destinação ambientalmente adequada de baterias chumbo-ácido;
• Resolução CONAMA nº 401/2008, no que for aplicável;
• Requisitos de identificação, transporte, armazenamento e segurança aplicáveis.

O fornecedor deverá observar as obrigações legais de logística reversa e destinação ambientalmente adequada quando incidentes sobre o fornecimento.

13. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Código comercial ou Part Number, quando existente;
• Tecnologia da bateria;
• Tensão nominal;
• Capacidade nominal em Ah;
• Regime de descarga utilizado na medição da capacidade;
• Dimensões;
• Tipo de terminal;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:
• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual técnico;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será suficiente a apresentação exclusiva de descrição comercial genérica quando não for possível comprovar o atendimento aos requisitos mínimos.

14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O produto deverá ser fornecido:
• Novo;
• Original;
• De primeiro uso;
• Sem utilização anterior;
• Em perfeito estado físico e funcional;
• Com identificação original do fabricante;
• Em embalagem apropriada para transporte e armazenamento;
• Com terminais protegidos contra curto-circuito durante transporte, conforme aplicável.

Não serão aceitas baterias:
• Usadas;
• Recondicionadas;
• Recuperadas;
• Remanufaturadas;
• Com eletrólito substituído;
• Com carcaça reutilizada;
• Com terminais danificados ou modificados;
• Com sinais de vazamento, estufamento ou oxidação anormal;
• Com identificação original removida ou adulterada.

15. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade, compatibilidade e confiabilidade pretendido pela Administração, consideram-se como referências técnicas:

BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH VRLA AGM – produto apresentado no anúncio do Mercado Livre, código de catálogo MLBU1351404432, anúncio MLB2734592147, destinado a nobreaks, centrais de alarme e sistemas de segurança;

MOURA 12MVA-7 – bateria estacionária selada VRLA AGM de 12 V e 7 Ah, em configuração compatível com esta especificação;

COLETEK ENERGIA BS-12V7A – bateria selada VRLA AGM de 12 V e 7 Ah, com terminais de engate rápido, em configuração compatível com esta especificação;

OU PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricantes como Moura, Coletek Energia, Elgin, Intelbras, Unipower ou outros fabricantes, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, capacidade, tecnologia, dimensões e compatibilidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

16. GARANTIA
A bateria deverá possuir:
• Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;
• Cobertura de defeitos de materiais, montagem e funcionamento em condições normais de utilização;
• Atendimento válido em território nacional;
• Substituição do produto quando constatado defeito coberto pela garantia.

O prazo será contado a partir do recebimento definitivo pela Administração Municipal.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado.

Caso a garantia comercial original do fabricante seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: ]
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	CABO CONVERSOR ATIVO HDMI PARA VGA – HDMI MACHO / VGA MACHO – FULL HD 1080P – COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,8 METROS

Equipamento do tipo cabo conversor ativo de vídeo HDMI para VGA, novo e de primeiro uso, destinado à interligação de computadores, notebooks, desktops e demais equipamentos com saída HDMI a monitores, projetores, televisores e outros dispositivos dotados de entrada VGA, devendo possuir circuito eletrônico de conversão digital para analógico integrado ao próprio cabo e atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TIPO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deverá possuir:

• Cabo conversor ativo de vídeo;
• Conversão de sinal HDMI digital para sinal VGA analógico;
• Conector HDMI macho em uma extremidade;
• Conector VGA macho (D-Sub/DE-15) na outra extremidade;
• Circuito/chip eletrônico de conversão integrado;
• Comprimento aproximado de 1,8 metros;
• Operação Plug and Play.

Não serão aceitos cabos exclusivamente passivos que dependam de compatibilidade específica da fonte HDMI com sinal analógico para funcionamento.

2. SENTIDO DA CONVERSÃO

O equipamento deverá realizar a conversão no sentido:

• HDMI → VGA.

Entrada/origem:
• HDMI.

Saída/destino:
• VGA.

O equipamento deverá possibilitar a conexão de dispositivo com SAÍDA HDMI a monitor, projetor, televisor ou outro equipamento com ENTRADA VGA.

Não será aceita solução exclusivamente VGA → HDMI quando não possuir capacidade comprovada de funcionamento no sentido HDMI → VGA exigido.

3. CONECTOR HDMI

O equipamento deverá possuir:

• 01 (um) conector HDMI macho;
• Construção compatível com portas HDMI padrão;
• Fixação adequada ao cabo;
• Construção resistente ao uso institucional.

O conector deverá possibilitar conexão direta à saída HDMI do equipamento de origem sem necessidade de adaptador HDMI adicional.

4. CONECTOR VGA

O equipamento deverá possuir:

• 01 (um) conector VGA macho;
• Padrão D-Sub/DE-15 de 15 pinos;
• Sistema de fixação através de parafusos laterais ou solução equivalente;
• Construção adequada à conexão em monitores e projetores VGA.

O conector deverá permitir conexão direta à entrada VGA fêmea do equipamento de destino.

5. CONVERSÃO ATIVA DE SINAL

O cabo deverá possuir:

• Circuito eletrônico conversor integrado;
• Chipset destinado à conversão do sinal digital HDMI para sinal analógico VGA;
• Conversão ativa de vídeo;
• Processamento adequado para utilização com equipamentos HDMI e dispositivos VGA compatíveis.

Não será aceita solução constituída apenas pela interligação elétrica dos conectores HDMI e VGA sem circuito de conversão apropriado.

6. RESOLUÇÃO DE VÍDEO

O equipamento deverá suportar resolução de vídeo de, no mínimo:

• 1920 × 1080 pixels;
• Full HD 1080p.

Deverá também ser compatível, conforme equipamento de origem e destino, com resoluções inferiores usuais, tais como:

• 720p;
• 1024 × 768;
• 1280 × 720;
• 1280 × 1024;
• 1366 × 768;

ou outras resoluções suportadas pelo conversor e pelos equipamentos conectados.

Serão aceitos equipamentos com suporte a resoluções superiores, desde que mantenham compatibilidade com Full HD 1920 × 1080.

7. TAXA DE ATUALIZAÇÃO

Para resolução Full HD, o equipamento deverá possuir capacidade de operação de:

• Até 1920 × 1080 a aproximadamente 60 Hz;

ou desempenho equivalente/superior, conforme capacidade dos equipamentos conectados.

8. COMPRIMENTO DO CABO

O equipamento deverá possuir:

• Comprimento aproximado de 1,8 metros.

Será admitida pequena variação de comprimento decorrente do padrão comercial do fabricante, desde que o cabo possua comprimento mínimo de 1,5 metro e máximo aproximado de 2,0 metros.

Não serão aceitos adaptadores curtos sem cabo ou com cabo substancialmente inferior ao comprimento estabelecido.

9. TRANSMISSÃO DE VÍDEO

O equipamento deverá permitir transmissão de vídeo entre:

• Fonte digital HDMI;
• Dispositivo de exibição analógico VGA.

Deverá proporcionar imagem estável e compatível com as resoluções especificadas, observadas as limitações dos equipamentos conectados.

10. ÁUDIO

Considerando que a interface VGA transmite exclusivamente sinal de vídeo, não será obrigatória a transmissão de áudio através do conector VGA.

Será admitido equipamento que possua adicionalmente:

• Saída de áudio P2 3,5 mm;
• Cabo de áudio integrado;
• Interface auxiliar de áudio;

como característica adicional, desde que não comprometa as funcionalidades mínimas exigidas.

11. ALIMENTAÇÃO

O equipamento deverá possuir funcionamento através da alimentação disponibilizada pela interface HDMI ou solução equivalente prevista originalmente pelo fabricante.

Será admitido equipamento que possua:

• Entrada auxiliar USB;
• Cabo USB para alimentação adicional;
• Sistema equivalente de alimentação;

quando necessário para garantir estabilidade ou compatibilidade com determinadas fontes HDMI.

Caso seja necessária alimentação adicional para o funcionamento normal do produto, o respectivo cabo deverá acompanhar o equipamento.

12. PLUG AND PLAY

O equipamento deverá possuir:

• Funcionamento Plug and Play;
• Operação sem necessidade de instalação de driver proprietário para utilização normal;
• Reconhecimento automático da conexão de vídeo pelos equipamentos compatíveis.

Não será aceita solução que dependa obrigatoriamente de software pago, licença ou assinatura para funcionamento.

13. COMPATIBILIDADE

O equipamento deverá ser adequado à utilização com fontes HDMI compatíveis, tais como:

• Computadores desktop;
• Notebooks;
• Mini PCs;
• Equipamentos multimídia;
• Decodificadores;
• Outros dispositivos com saída HDMI compatível.

No lado VGA, deverá permitir conexão com:

• Monitores;
• Projetores multimídia;
• Televisores;
• Displays;
• Outros equipamentos dotados de entrada VGA compatível.

A compatibilidade efetiva poderá depender das resoluções e características suportadas pelos equipamentos de origem e destino.

14. APLICAÇÃO INSTITUCIONAL

O equipamento deverá ser adequado à utilização em:

• Salas de reunião;
• Auditórios;
• Salas de treinamento;
• Escolas;
• Setores administrativos;
• Apresentações;
• Projetores multimídia;
• Monitores VGA;
• Equipamentos institucionais;
• Atividades técnicas de Tecnologia da Informação.

15. CONSTRUÇÃO DO CABO

O cabo deverá possuir:

• Revestimento externo resistente;
• Flexibilidade adequada ao uso cotidiano;
• Isolamento elétrico apropriado;
• Construção adequada à transmissão estável do sinal;
• Proteção dos condutores internos;
• Fixação adequada entre cabo e conectores.

O revestimento deverá suportar condições normais de utilização, instalação, retirada, armazenamento e transporte.

16. CONECTORES

Os conectores deverão possuir:

• Construção resistente;
• Boa fixação mecânica;
• Contatos adequados à transmissão do sinal;
• Resistência às operações normais de conexão e desconexão.

Serão aceitos conectores com contatos banhados a ouro ou tratamento anticorrosivo equivalente como característica adicional ou superior.

17. BLINDAGEM E INTERFERÊNCIA

O equipamento deverá possuir construção adequada à transmissão de vídeo, com:

• Proteção contra interferências eletromagnéticas compatível com sua categoria;
• Condutores e isolamento apropriados;
• Estabilidade de sinal em condições normais de utilização.

Serão admitidos recursos adicionais de blindagem como característica superior.

18. QUALIDADE DE IMAGEM

O conversor deverá proporcionar:

• Transmissão estável de vídeo;
• Compatibilidade com resolução Full HD;
• Conversão digital para analógica adequada;
• Imagem sem perdas ou interferências anormais atribuíveis ao conversor em condições normais de utilização.

A qualidade final da imagem poderá variar conforme resolução, equipamento de origem, equipamento de destino, características do monitor/projetor e demais condições da instalação.

19. INSTALAÇÃO

A instalação deverá consistir basicamente em:

• Conectar o terminal HDMI à saída HDMI do equipamento de origem;
• Conectar o terminal VGA à entrada VGA do equipamento de destino;
• Fixar o conector VGA através dos parafusos, quando disponíveis;
• Selecionar a entrada correspondente no equipamento de exibição.

Não deverá ser necessária instalação de software adicional para funcionamento normal.

20. IDENTIFICAÇÃO

O produto e/ou sua embalagem deverão permitir identificar, conforme disponibilizado originalmente pelo fabricante:

• Marca/fabricante;
• Modelo ou código do produto;
• Tipo de conexão;
• Sentido da conversão;
• Resolução suportada;
• Comprimento do cabo.

21. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar claramente em sua proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo/código do produto, quando existente;
• Tipo dos conectores;
• Sentido da conversão;
• Resolução máxima suportada;
• Comprimento aproximado;
• Existência de conversor/chip ativo integrado;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Ficha técnica;
• Manual;
• Página oficial do fabricante;
• Página oficial do produto;
• Documentação técnica equivalente.

A documentação apresentada deverá permitir comprovar objetivamente que o equipamento realiza conversão ativa HDMI para VGA e suporta, no mínimo, resolução Full HD 1920 × 1080.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica não constante da documentação do produto.

22. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Sem utilização anterior;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada;
• Com conectores sem sinais de oxidação ou danos;
• Com cabo íntegro;
• Com circuito conversor integrado;
• Com todos os componentes necessários ao funcionamento normal.

Quando o modelo necessitar de cabo auxiliar de alimentação ou outro componente essencial ao seu funcionamento, este deverá acompanhar o produto.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com conectores danificados;
• Com cabo remendado;
• Com modificações ou adaptações improvisadas;
• Exclusivamente passivos quando necessária conversão ativa do sinal.

23. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, desempenho, construção e funcionalidade pretendido pela Administração, poderão ser considerados como modelos de referência:

• FY-989 – CABO CONVERSOR ATIVO HDMI MACHO PARA VGA MACHO, aproximadamente 1,8 metros, com circuito/chip de conversão integrado, suporte a resolução Full HD 1080p e funcionamento Plug and Play;

• TOMATE – CABO/CONVERSOR HDMI PARA VGA 1,8 METROS, Full HD 1080p ou modelo tecnicamente equivalente da marca;

• Outros modelos de fabricantes reconhecidos com características equivalentes ou superiores;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, desde que o produto efetivamente ofertado atenda integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, construção, compatibilidade e desempenho pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

24. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor e/ou fornecedor contratado.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

Durante o período de garantia, equipamentos que apresentarem defeito comprovadamente decorrente de fabricação deverão ser reparados ou substituídos sem custos adicionais para a Administração.

[image: ]
Imagem meramente ilustrativa – Cabo Conversor Ativo HDMI Macho para VGA Macho – aproximadamente 1,8 metros – Full HD 1080p, modelo FY-989 ou produto equivalente ou superior.
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	CASE EXTERNO PARA HDD/SSD 2,5 POLEGADAS – SATA III / USB 3.0

Equipamento do tipo case/gabinete externo para unidade de armazenamento, novo e de primeiro uso, destinado à adaptação e utilização de discos rígidos (HDD) e unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5 polegadas como dispositivo de armazenamento externo, para utilização em atividades administrativas, técnicas, manutenção de computadores, backup, recuperação e transferência de dados, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O equipamento deverá possuir:
· Formato compatível com unidades de armazenamento de 2,5 polegadas;
· Compatibilidade com discos rígidos HDD e unidades SSD;
· Interface interna padrão SATA;
· Construção adequada à utilização contínua como dispositivo externo de armazenamento;
· Instalação simples e segura da unidade no interior do gabinete;
· Funcionamento sem necessidade de fonte externa de alimentação.
2. COMPATIBILIDADE COM UNIDADES DE ARMAZENAMENTO
O equipamento deverá ser compatível, no mínimo, com:
· HDD SATA de 2,5 polegadas;
· SSD SATA de 2,5 polegadas;
· Interfaces SATA I, SATA II e SATA III, ou compatibilidade retroativa equivalente;
· Unidades com espessura de 7 mm e 9,5 mm, no mínimo.
Deverá permitir utilização de unidades de diferentes fabricantes, desde que compatíveis com os padrões físicos e elétricos especificados.
3. INTERFACE EXTERNA E VELOCIDADE
O equipamento deverá possuir:
· Interface externa USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 ou tecnologia equivalente/superior;
· Taxa nominal da interface USB de, no mínimo, 5 Gbps;
· Retrocompatibilidade com USB 2.0;
· Conector USB adequado à velocidade especificada;
· Suporte ao protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol) ou tecnologia equivalente destinada à otimização da transferência de dados.
A velocidade efetivamente obtida poderá variar conforme características da unidade HDD/SSD instalada, computador utilizado, interface USB e demais condições operacionais.
4. ALIMENTAÇÃO
O equipamento deverá:
· Ser alimentado diretamente através da conexão USB;
· Dispensar fonte externa de alimentação para funcionamento normal com HDD ou SSD SATA de 2,5 polegadas;
· Possuir consumo elétrico compatível com alimentação fornecida pela interface USB.
5. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Funcionamento Plug and Play;
· Operação normal sem necessidade de instalação de drivers proprietários adicionais nos sistemas operacionais suportados;
· Sistema de instalação do HDD/SSD por encaixe, tampa deslizante, mecanismo sem ferramentas, parafusos ou solução equivalente originalmente prevista pelo fabricante;
· Fixação adequada da unidade de armazenamento no interior do gabinete.
Será preferencial o sistema de instalação Tool-Free (sem necessidade de ferramentas).
Caso o produto necessite de parafusos ou outros componentes para instalação do HDD/SSD, estes deverão acompanhar o equipamento.
6. CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO
O gabinete deverá:
· Ser fabricado em ABS, polímero estrutural resistente, alumínio ou material de resistência equivalente;
· Possuir construção apropriada ao transporte e utilização cotidiana;
· Proteger fisicamente o HDD/SSD instalado contra arranhões, movimentações indevidas e pequenos impactos decorrentes do manuseio normal;
· Possuir mecanismo de fechamento adequado para evitar abertura acidental durante a utilização.
Será admitida a existência de elementos internos de proteção, como espuma EVA, material amortecedor ou tecnologia equivalente.
7. INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Indicador luminoso LED ou sistema equivalente para indicação de funcionamento e/ou atividade da unidade instalada.
O indicador deverá permitir identificar visualmente que o equipamento se encontra conectado e/ou realizando operações de leitura ou gravação.
8. COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS
O equipamento deverá possuir compatibilidade, no mínimo, com:
· Microsoft Windows;
· Linux;
· macOS.
Serão aceitas versões atuais ou anteriores dos respectivos sistemas operacionais, conforme compatibilidade declarada pelo fabricante.
Não deverá ser necessária a utilização de software proprietário para operações normais de leitura e gravação de dados.
9. RECURSOS ADICIONAIS
Será admitido e considerado compatível equipamento que possua recursos adicionais, tais como:
· UASP;
· S.M.A.R.T.;
· TRIM;
· Modo de economia de energia;
· Suspensão automática (Auto Sleep);
· Proteção contra sobrecorrente;
· Proteção contra curto-circuito;
· Recursos adicionais de proteção da unidade de armazenamento.
A existência desses recursos adicionais não deverá restringir as funcionalidades mínimas exigidas.
10. CABO E ACESSÓRIOS
O equipamento deverá ser fornecido acompanhado de:
· Cabo USB compatível com a interface e velocidade especificadas;
· Elementos necessários à instalação do HDD/SSD, quando aplicáveis;
· Demais acessórios originalmente necessários ao funcionamento do produto.
Não será aceita solução que exija a aquisição separada de cabo essencial ao funcionamento normal do equipamento.
11. APLICAÇÃO
O equipamento deverá ser adequado para utilização em atividades como:
· Backup de dados;
· Recuperação de informações;
· Transferência de arquivos;
· Manutenção de computadores;
· Clonagem de unidades;
· Utilização de HDD/SSD como armazenamento externo;
· Transporte de dados;
· Atividades administrativas;
· Atividades técnicas de Tecnologia da Informação.
12. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar claramente na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo;
· Interface interna;
· Interface externa;
· Formato das unidades suportadas.
As características técnicas deverão ser comprováveis mediante documentação oficial, podendo ser apresentados:
· Datasheet;
· Catálogo técnico;
· Manual;
· Página oficial do fabricante;
· Ficha técnica;
· Documento técnico equivalente disponibilizado pelo fabricante.
A documentação deverá permitir a comprovação objetiva, no mínimo, das seguintes características:
· Compatibilidade com HDD e SSD SATA de 2,5";
· Interface USB;
· Velocidade da interface;
· Compatibilidade SATA;
· Forma de alimentação;
· Compatibilidade com sistemas operacionais.
A Administração poderá solicitar documentação complementar quando necessária à comprovação das características declaradas.
13. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Em embalagem original do fabricante;
· Sem modificações ou adaptações não previstas pelo fabricante;
· Com cabo USB compatível;
· Com todos os componentes e acessórios necessários ao funcionamento normal.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· Modificados;
· Adaptados de maneira não autorizada pelo fabricante.
14. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, desempenho, compatibilidade e funcionalidade pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
UGREEN 30848 – Case externo para HDD/SSD SATA de 2,5", USB 3.0, 5 Gbps, com suporte UASP
ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação do modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinando-se à definição objetiva do padrão técnico, qualidade construtiva e desempenho pretendidos, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam ou superem integralmente as características mínimas estabelecidas.
15. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor e/ou fornecedor contratado, desde que assegurado à Administração atendimento durante todo o período estabelecido.
Quando constatado defeito coberto pela garantia, deverão ser assegurados os procedimentos de reparo ou substituição do equipamento, sem custos adicionais para a Administração, conforme condições previstas no instrumento convocatório.
[image: Ugreen pocket enclosure for 2.5 '' SATA 3.0 6Gbps hard disk gray ...]
“Imagem meramente ilustrativa – UGREEN 30848, ou produto equivalente ou superior.”
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	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL – PENDRIVE USB 3.0, 64 GB

Equipamento do tipo dispositivo de armazenamento portátil em memória flash, novo e de primeiro uso, destinado ao armazenamento, transporte, backup e transferência de arquivos nas atividades administrativas, educacionais e técnicas do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade nominal mínima de armazenamento de 64 GB;
· Memória flash não volátil;
· Conector USB tipo A;
· Construção compacta e portátil;
· Alimentação diretamente pela porta USB, sem fonte externa.
2. INTERFACE E CONECTIVIDADE
O equipamento deverá possuir:
· Interface USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 ou superior;
· Taxa nominal da interface de, no mínimo, 5 Gbps;
· Retrocompatibilidade com portas USB 2.0;
· Conexão direta a computadores e equipamentos compatíveis.
3. DESEMPENHO
O equipamento deverá apresentar velocidade nominal de leitura sequencial anunciada pelo fabricante de, no mínimo, 100 MB/s.
A velocidade deverá ser comprovável por ficha técnica, catálogo ou documentação oficial do fabricante. A taxa nominal de 5 Gbps da interface USB não será aceita isoladamente como comprovação da velocidade de leitura.
A velocidade efetiva poderá variar conforme o computador, a porta USB, o tamanho dos arquivos e as condições de utilização.
4. COMPATIBILIDADE
O equipamento deverá:
· Ser compatível com Microsoft Windows, Linux e macOS;
· Possuir funcionamento Plug and Play;
· Permitir leitura e gravação sem instalação de drivers proprietários adicionais para as funções básicas;
· Permitir formatação em sistema de arquivos compatível com os equipamentos utilizados pela Administração.
5. CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Gabinete fabricado em plástico resistente, metal ou material equivalente;
· Conector com tampa, mecanismo retrátil, tampa móvel ou proteção construtiva equivalente;
· Construção adequada ao transporte e ao manuseio cotidiano;
· Resistência compatível com a utilização institucional normal.
6. SEGURANÇA E RECURSOS ADICIONAIS
Serão admitidos recursos adicionais de proteção por senha, criptografia ou software de backup, desde que sua utilização seja opcional e não impeça o funcionamento básico do dispositivo.
7. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar claramente na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo ou código do produto;
· Capacidade nominal;
· Interface USB;
· Velocidade nominal de leitura.
As características deverão ser comprováveis mediante datasheet, catálogo, manual, ficha técnica, página oficial do fabricante ou documentação técnica equivalente.
A Administração poderá solicitar documentação complementar quando necessária à comprovação das características declaradas.
8. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original do fabricante, com componentes originais e sem modificações ou adaptações não autorizadas.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou com capacidade de armazenamento adulterada.
9. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, capacidade e desempenho pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
SanDisk Ultra Shift 64 GB, USB 3.2 Gen 1, modelo SDCZ410-064G-G46, ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 
A indicação possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
10. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.

[image: Imagem 1 de 6 do produto Pen Drive 64GB SanDisk Ultra Shift, USB 3.0, Preto - SDCZ410-064G-G46]
“Imagem meramente ilustrativa – SanDisk Ultra Shift 64 GB, USB 3.2 Gen 1, ou produto equivalente ou superior.”
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	DOCK STATION DUPLICADORA PARA SSD M.2 NVMe E SATA/NGFF – USB TYPE-C

Equipamento do tipo estação externa de conexão e duplicação de unidades SSD M.2, novo e de primeiro uso, destinado às atividades de manutenção de computadores, recuperação de dados, backup, migração de sistemas e clonagem de unidades de armazenamento, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O equipamento deverá possuir:
· No mínimo duas baias ou slots para unidades SSD M.2;
· Possibilidade de conexão simultânea de duas unidades SSD;
· Compatibilidade com unidades M.2 NVMe PCIe e M.2 SATA/NGFF;
· Função de leitura e gravação de dados por conexão USB;
· Função de clonagem offline, sem necessidade de computador, nas combinações de SSD expressamente suportadas pelo fabricante.
2. INTERFACE EXTERNA
O equipamento deverá possuir:
· Interface USB Type-C;
· Padrão USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2×2 ou superior;
· Taxa nominal de comunicação de, no mínimo, 10 Gbps;
· Retrocompatibilidade com portas USB de gerações anteriores, conforme os cabos e protocolos suportados.
A velocidade efetiva poderá variar conforme o SSD instalado, o computador, a interface USB e as condições de operação.
3. COMPATIBILIDADE COM SSD M.2
O equipamento deverá:
· Aceitar SSDs M.2 NVMe PCIe;
· Aceitar SSDs M.2 SATA/NGFF;
· Possuir conectores compatíveis com as chaves M-Key e B+M Key, conforme o protocolo da unidade;
· Suportar, no mínimo, os formatos físicos 2242, 2260 e 2280;
· Suportar unidades com capacidade mínima de 4 TB por baia.
Serão aceitos equipamentos com suporte adicional aos formatos 2230 e 22110 e a capacidades superiores.
A compatibilidade deverá ser comprovada para o modelo ofertado. A existência de encaixe físico compatível não será considerada, isoladamente, comprovação de suporte ao protocolo SATA ou NVMe.
4. CLONAGEM OFFLINE
O equipamento deverá possuir função de clonagem de uma unidade SSD de origem para outra unidade SSD de destino, sem necessidade de conexão com computador.
Deverá possuir:
· Acionamento por botão ou comando próprio;
· Indicação visual do andamento e da conclusão da clonagem;
· Identificação das posições de origem e destino;
· Procedimento de clonagem descrito na documentação do fabricante.
Será admitido equipamento cuja clonagem offline funcione entre unidades do mesmo protocolo, como NVMe para NVMe ou SATA para SATA, desde que permita as duas modalidades.
A clonagem cruzada entre NVMe e SATA será aceita como recurso adicional, mas não será obrigatória.
5. OPERAÇÃO E COMPATIBILIDADE
O equipamento deverá possuir:
· Funcionamento Plug and Play para operações normais de leitura e gravação;
· Compatibilidade com Windows, Linux e macOS;
· Operação sem instalação obrigatória de drivers proprietários para as funções básicas;
· Acesso às unidades conectadas conforme os recursos do sistema operacional.
A compatibilidade com Android será admitida como recurso adicional.
6. INDICADORES E PROTEÇÕES
O equipamento deverá possuir:
· Indicadores luminosos de alimentação e/ou atividade;
· Indicadores de andamento da clonagem;
· Sistema de dissipação térmica adequado à utilização de unidades SSD M.2;
· Recursos de proteção elétrica compatíveis com o projeto do fabricante.
7. CONSTRUÇÃO
O gabinete deverá ser fabricado em alumínio, plástico de engenharia ou material equivalente, com estrutura resistente e adequada ao uso técnico e institucional.
O sistema de encaixe deverá permitir a instalação segura das unidades, sem adaptações, soldagens ou modificações nos SSDs.
8. ALIMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS
O equipamento poderá utilizar alimentação pela interface USB ou por fonte externa, conforme o projeto do fabricante.
Deverão acompanhar o fornecimento:
· Cabo USB compatível com a velocidade especificada;
· Fonte de alimentação, quando necessária ao funcionamento ou à clonagem offline;
· Acessórios necessários à instalação dos SSDs;
· Manual ou instruções de operação disponibilizados pelo fabricante.
9. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar fabricante, marca e modelo exato do equipamento ofertado.
As características técnicas deverão ser comprováveis mediante catálogo, datasheet, manual, ficha técnica ou página oficial do fabricante.
A documentação deverá permitir verificar, no mínimo, a quantidade de baias, os protocolos SSD suportados, a interface USB, a capacidade por baia e os modos de clonagem offline.
10. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original, com componentes e acessórios necessários ao funcionamento.
Não serão aceitos produtos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou modificados de maneira não autorizada pelo fabricante.
11. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, capacidade, compatibilidade e desempenho pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
ORICO M220-C – Dock duplicadora de duas baias para SSD M.2 NVMe/SATA, USB-C 20 Gbps, ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 
A indicação do modelo possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.
[image: ORICO Dual Bay M.2 NVME SSD Enclosure With Offline Clone USB C 3.1 Gen2 10Gbps For M Key & M/B Key NVME PCIe SSD Solid State Drive Reader $89.99 @ NE | AnandTech Forums: Technology, Hardware, Software, and Deals]
“Imagem meramente ilustrativa – ORICO M220-C, ou produto equivalente ou superior.”
	und
	2
	905,21
	1.810,42

	09
	FILTRO DE LINHA COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 6 TOMADAS, 10 A, CABO DE 1,5 M

Equipamento do tipo filtro de linha e extensão elétrica com proteção contra surtos, novo e de primeiro uso, destinado à alimentação e proteção de computadores, monitores, impressoras de pequeno porte, equipamentos de rede e demais dispositivos eletrônicos utilizados nas atividades administrativas e institucionais do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O equipamento deverá possuir:
· No mínimo 6 (seis) tomadas de saída;
· Corrente nominal mínima de 10 A;
· Compatibilidade com redes elétricas de 127 V e 220 V;
· Cabo de alimentação com comprimento mínimo de 1,5 metro;
· Gabinete na cor preta ou tonalidade escura equivalente;
· Construção apropriada à utilização em ambientes internos.
2. TOMADAS E CONEXÕES
O equipamento deverá possuir:
· Tomadas de saída no padrão brasileiro ABNT NBR 14136, configuração 2P+T, 10 A;
· Plugue de entrada no padrão brasileiro ABNT NBR 14136, configuração 2P+T, 10 A;
· Conexão de aterramento conforme o padrão aplicável;
· Distribuição das tomadas que permita a conexão de equipamentos eletrônicos de uso administrativo.
3. CAPACIDADE ELÉTRICA
O equipamento deverá apresentar:
· Tensão nominal compatível com 127/220 V, sem necessidade de seleção manual;
· Corrente total máxima de operação de, no mínimo, 10 A;
· Potência total compatível com a tensão de alimentação e a corrente nominal do equipamento.
A corrente nominal deverá corresponder à capacidade total do filtro de linha, não à soma de capacidades individuais independentes das tomadas.
O equipamento não deverá ser anunciado ou utilizado como conversor de tensão, estabilizador ou transformador.
4. PROTEÇÃO ELÉTRICA
O equipamento deverá possuir:
· Proteção contra surtos transitórios de tensão, por varistor, dispositivo de proteção contra surtos (DPS) ou tecnologia equivalente;
· Proteção contra sobrecorrente e sobrecarga por fusível, microdisjuntor rearmável ou dispositivo equivalente;
· Proteção contra curto-circuito, conforme os recursos previstos pelo fabricante;
· Sistema de proteção integrado ao equipamento, sem necessidade de aquisição de módulos adicionais.
Será admitida a utilização de fusível substituível ou microdisjuntor rearmável, desde que o dispositivo seja originalmente especificado pelo fabricante.
5. INTERRUPTOR E INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Interruptor geral liga/desliga;
· Indicador luminoso de funcionamento, integrado ao interruptor ou disponibilizado por LED independente.
6. CABO DE ALIMENTAÇÃO
O cabo deverá possuir:
· Comprimento mínimo de 1,5 metro;
· Condutores dimensionados para a corrente nominal do equipamento;
· Isolação adequada à tensão de operação;
· Plugue de alimentação compatível com o padrão brasileiro.
Não serão aceitos equipamentos que dependam de adaptadores de tomada para utilização normal.
7. CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA
O equipamento deverá possuir:
· Gabinete fabricado em material isolante e resistente;
· Material com característica antichama ou equivalente, conforme documentação do fabricante;
· Construção adequada ao uso contínuo em ambientes administrativos;
· Componentes elétricos protegidos contra contato acidental durante a utilização normal.
O produto deverá atender aos requisitos de segurança e conformidade aplicáveis à sua categoria, incluindo o padrão ABNT NBR 14136 para plugues e tomadas e as exigências de certificação compulsória eventualmente aplicáveis.
8. APLICAÇÃO
O equipamento deverá ser adequado à alimentação de computadores, monitores, equipamentos de rede, periféricos e outros dispositivos eletrônicos compatíveis com sua corrente e potência nominais.
Não deverá ser utilizado para equipamentos cuja potência ou corrente ultrapasse a capacidade total especificada pelo fabricante.
9. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar claramente na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo ou código do produto;
· Quantidade de tomadas;
· Corrente nominal;
· Tensão de operação;
· Comprimento do cabo;
· Tecnologias de proteção contra surtos e sobrecorrente.
As características deverão ser comprováveis mediante datasheet, catálogo, manual, ficha técnica, página oficial do fabricante ou documentação técnica equivalente.
A Administração poderá solicitar documentação complementar quando necessária à comprovação das características declaradas.
10. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original do fabricante, com todos os componentes necessários ao funcionamento.
Não serão aceitos produtos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou modificados de maneira não autorizada pelo fabricante.
11. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, segurança e desempenho pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
CLAMPER iCLAMPER Energia 6 LCF, preto, código 029802, ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 
[image: ]
Proteção Contra Surtos 10A
A indicação possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.

[image: ]
“Imagem meramente ilustrativa – CLAMPER iCLAMPER Energia 6 LCF, ou produto equivalente ou superior.”
	und
	60
	91,34
	5.480,40
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	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PARA COMPUTADOR DESKTOP – POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 W

Equipamento do tipo fonte de alimentação para computador desktop, padrão ATX, novo e de primeiro uso, destinado à manutenção, substituição e alimentação dos computadores institucionais e administrativos do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O equipamento deverá possuir:
· Padrão de montagem ATX convencional;
· Potência nominal contínua mínima de 400 W, declarada pelo fabricante;
· Compatibilidade com computadores desktop que utilizem fonte de alimentação ATX;
· Capacidade de fornecimento das tensões de saída previstas no padrão ATX;
· Construção adequada à instalação interna em gabinete de computador.
Não serão aceitas fontes cuja potência informada corresponda exclusivamente a valor de pico ou potência máxima momentânea.
2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
O equipamento deverá possuir:
· Entrada de alimentação bivolt automática, compatível com redes de 127 V e 220 V;
· Faixa de tensão de entrada de 100 a 240 VCA, ou faixa equivalente que contemple integralmente as tensões de 127 V e 220 V;
· Frequência de operação de 50/60 Hz;
· Funcionamento sem necessidade de chave seletora manual de tensão.
3. COMPATIBILIDADE E CONECTORES
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
· 1 (um) conector principal ATX de 24 pinos, admitida configuração 20+4 pinos;
· 1 (um) conector de alimentação de processador ATX12V/EPS12V de 4+4 pinos;
· 3 (três) conectores de alimentação SATA;
· Cabos e conectores originais de fábrica, compatíveis com a corrente e a potência nominal da fonte.
Serão admitidos conectores adicionais para periféricos e placas de expansão.
4. PROTEÇÕES ELÉTRICAS
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
· Proteção contra sobretensão — OVP;
· Proteção contra sobrecarga ou excesso de potência — OPP;
· Proteção contra curto-circuito — SCP.
Serão admitidas como características adicionais as proteções contra subtensão, sobrecorrente e superaquecimento.
As proteções deverão ser integradas ao projeto original da fonte e comprováveis pela documentação técnica do fabricante.
5. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O equipamento deverá possuir:
· Correção ativa do fator de potência — PFC ativo;
· Eficiência energética mínima de 80% em carga típica, comprovada por certificação 80 PLUS Standard/White ou superior, ou por documentação técnica equivalente emitida pelo fabricante ou entidade independente.
A comprovação deverá corresponder ao modelo exato ofertado.
6. REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Sistema de refrigeração por ventoinha integrada;
· Ventoinha com dimensão nominal mínima de 120 mm, ou solução de refrigeração equivalente comprovadamente adequada à potência nominal;
· Gabinete metálico ou material equivalente, próprio para instalação em computadores desktop;
· Dimensões compatíveis com o padrão de montagem ATX convencional.
7. CABO DE ALIMENTAÇÃO
O equipamento deverá ser fornecido com cabo de alimentação elétrica compatível com a entrada da fonte e com o padrão brasileiro de tomadas, quando necessário à instalação e ao funcionamento imediato.
Caso o fabricante comercialize a fonte originalmente sem cabo de alimentação, será admitido o fornecimento do cabo separadamente pelo contratado, desde que seja novo, compatível e esteja incluído no preço ofertado.
8. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo ou código exato do produto;
· Potência nominal contínua;
· Faixa de tensão de entrada;
· Quantidade e tipo de conectores;
· Eficiência energética;
· Proteções elétricas disponíveis.
As características deverão ser comprováveis mediante catálogo, datasheet, manual, ficha técnica, página oficial do fabricante ou documentação técnica equivalente.
9. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original, com componentes e acessórios necessários à instalação e ao funcionamento.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou modificados de maneira não autorizada pelo fabricante.
10. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, potência, eficiência e segurança pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
Cooler Master Hyper White 400, 400 W, 80 PLUS White, PFC ativo, modelo MPE-4001-ACAAN-HBR, ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 
A indicação do modelo possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
11. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.

[image: Cooler Master ELITE 400 V4 230V Power Supply Price in Bangladesh]
“Imagem meramente ilustrativa – Cooler Master Hyper White 400, ou produto equivalente ou superior.”
	und
	30
	402,43
	12.072,80
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	GABINETE DE RECARGA MÓVEL – CAPACIDADE PARA 36 DISPOSITIVOS – TABLETS, CHROMEBOOKS E NOTEBOOKS

Equipamento do tipo gabinete/carrinho móvel de recarga, novo e de primeiro uso, destinado ao armazenamento, organização, transporte e recarga segura de até 36 (trinta e seis) dispositivos eletrônicos, tais como tablets, Chromebooks e notebooks, para utilização em ambientes institucionais e educacionais, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CAPACIDADE
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade para armazenamento de no mínimo 36 (trinta e seis) dispositivos;
· Compatibilidade com tablets, Chromebooks e/ou notebooks;
· Compartimentos adequados a equipamentos com tela de no mínimo 11,6 polegadas;
· Deverá comportar dispositivos de até 14 polegadas ou superior.
Serão aceitos gabinetes com capacidade superior a 36 dispositivos, desde que atendidas integralmente as demais especificações.
2. ESTRUTURA
O gabinete deverá possuir:
· Estrutura predominantemente metálica;
· Construção em aço carbono, aço ou material metálico de resistência equivalente;
· Estrutura robusta e apropriada ao uso institucional contínuo;
· Acabamento com pintura eletrostática, tratamento anticorrosivo ou processo equivalente;
· Construção adequada ao peso dos equipamentos armazenados;
· Bordas e acabamentos que não ofereçam risco aos usuários ou aos equipamentos.
Não será estabelecida espessura mínima específica da chapa quando o fabricante comprovar que a estrutura é originalmente projetada para armazenar e transportar a quantidade de equipamentos especificada.
3. ORGANIZAÇÃO INTERNA
O equipamento deverá possuir:
· Compartimentos ou divisórias individuais para no mínimo 36 dispositivos;
· Organização interna em bandejas, prateleiras ou estrutura equivalente;
· Divisórias destinadas a evitar contato direto entre os dispositivos;
· Estrutura que permita organização individual dos equipamentos;
· Proteção das superfícies dos dispositivos contra contato direto com partes metálicas cortantes ou abrasivas.
Serão aceitas divisórias fixas, removíveis ou reposicionáveis.
Não será obrigatória a utilização de exatamente duas bandejas com 18 equipamentos cada, sendo admitidas diferentes configurações internas desde que mantida a capacidade mínima exigida.
4. SISTEMA ELÉTRICO
O gabinete deverá possuir sistema elétrico interno dimensionado para a recarga dos dispositivos armazenados, contendo:
· No mínimo 36 pontos de alimentação/tomadas internas;
· Tomadas compatíveis com as fontes de alimentação dos dispositivos;
· Quando utilizadas tomadas brasileiras, compatibilidade com ABNT NBR 14136 – 2P+T;
· Alimentação elétrica compatível com rede elétrica brasileira;
· Sistema bivolt automático ou faixa de entrada compatível com 100–240 V CA;
· Cabo de alimentação com plugue compatível com o padrão brasileiro.
O sistema deverá permitir que as fontes/carregadores originais dos equipamentos permaneçam organizados e conectados internamente ao gabinete.
5. GERENCIAMENTO DE RECARGA
O equipamento deverá possuir sistema destinado ao gerenciamento seguro da alimentação elétrica dos dispositivos.
Será aceito:
· Carregamento simultâneo integral;
· Carregamento sequencial;
· Carregamento em grupos;
· Gerenciamento eletrônico inteligente;
· Ou tecnologia equivalente.
O sistema deverá ser dimensionado para permitir a recarga dos 36 dispositivos sem provocar sobrecarga da instalação elétrica, podendo realizar distribuição automática ou sequenciamento da carga quando necessário.
Não será exigida energização simultânea permanente das 36 fontes quando o equipamento possuir sistema inteligente de gerenciamento que distribua a carga de forma automática e segura.
6. PROTEÇÕES ELÉTRICAS
O gabinete deverá possuir proteções adequadas ao sistema elétrico, incluindo mecanismos contra:
· Sobrecarga;
· Curto-circuito;
· Surtos ou variações anormais de tensão;
· Sobrecorrente;
através de disjuntor, fusível, DPS, módulo eletrônico de proteção ou tecnologia equivalente utilizada pelo fabricante.
Proteção contra choque elétrico deverá ser implementada de acordo com o projeto e as normas aplicáveis ao equipamento.
7. VENTILAÇÃO E CONTROLE TÉRMICO
O gabinete deverá possuir sistema destinado à dissipação do calor produzido pelos equipamentos e respectivas fontes durante o processo de recarga, através de:
· Ventilação forçada;
· Exaustores/ventiladores;
· Sistema de circulação de ar;
· Ou solução térmica equivalente projetada pelo fabricante.
O sistema deverá permitir utilização normal do gabinete com os dispositivos armazenados durante os ciclos de recarga.
8. ORGANIZAÇÃO DOS CARREGADORES E CABOS
O gabinete deverá possuir:
· Área destinada às fontes/carregadores;
· Sistema de passagem, fixação ou organização dos cabos;
· Construção que reduza emaranhamento e contato indevido dos cabos com os equipamentos;
· Acesso adequado para instalação e manutenção das fontes.
As fontes individuais dos tablets, Chromebooks ou notebooks não precisam acompanhar o gabinete quando forem originalmente fornecidas com os próprios dispositivos.
9. SEGURANÇA FÍSICA
O gabinete deverá possuir:
· Porta ou portas de acesso aos equipamentos;
· Sistema de fechamento;
· Fechadura com chave, sistema tipo cremona, cadeado ou solução de segurança equivalente;
· Estrutura que permita manter os dispositivos armazenados de maneira protegida quando o gabinete estiver fechado.
Serão aceitos sistemas com uma ou mais portas.
10. MOBILIDADE
O equipamento deverá possuir:
· No mínimo 04 (quatro) rodízios;
· Rodízios adequados ao peso total do gabinete carregado;
· No mínimo 02 (dois) rodízios com sistema de freio ou trava;
· Alça, puxador ou estrutura apropriada ao deslocamento do gabinete;
· Construção que permita transporte entre salas e ambientes internos.
Os rodízios deverão possuir construção apropriada à utilização institucional frequente.
11. ALIMENTAÇÃO
O equipamento deverá ser fornecido com:
· Cabo de alimentação;
· Plugue compatível com o padrão brasileiro;
· Sistema elétrico original do fabricante;
· Alimentação compatível com a rede elétrica brasileira.
O cabo deverá possuir comprimento adequado ao uso institucional, sendo recomendado comprimento aproximado de 2 metros ou superior.
Serão aceitos cabos de comprimento inferior a 3 metros quando forem originalmente especificados pelo fabricante e tecnicamente adequados à utilização do equipamento.
12. INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
O gabinete deverá possuir indicador visual de alimentação, recarga ou funcionamento do sistema elétrico, através de:
· LED;
· Display;
· Indicador luminoso;
· Ou tecnologia equivalente.
13. CONFORMIDADE
O sistema elétrico deverá ser desenvolvido em conformidade com as normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis ao equipamento.
Os componentes elétricos deverão ser apropriados à tensão, corrente e potência previstas para a utilização.
Quando aplicável, tomadas e plugues deverão atender ao padrão brasileiro ABNT NBR 14136.
14. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo;
· Capacidade total de dispositivos;
· Dimensão máxima dos dispositivos suportados;
· Características da estrutura;
· Quantidade de pontos/tomadas internas;
· Sistema de gerenciamento de recarga;
· Sistema de proteção elétrica;
· Sistema de ventilação;
· Quantidade de rodízios;
· Sistema de fechamento/segurança;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Ficha técnica;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica equivalente.
15. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Sem utilização anterior;
· Integralmente montado ou com montagem final simples prevista originalmente pelo fabricante;
· Com sistema elétrico instalado;
· Pronto para receber os dispositivos e respectivas fontes;
· Com cabo de alimentação e demais componentes necessários ao funcionamento.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· Com adaptações elétricas artesanais;
· Com modificações estruturais realizadas exclusivamente para atender ao edital;
· Com componentes elétricos incompatíveis com a capacidade especificada.
16. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, segurança, capacidade e funcionalidade pretendido pela Administração, consideram-se como referências técnicas:
GRM CART CLASS 36V – gabinete/carrinho móvel de recarga com capacidade para 36 equipamentos, compatível com notebooks de até 15,6", Chromebooks e tablets, 36 tomadas internas padrão 2P+T/NBR 14136 e módulo inteligente de gerenciamento da recarga;
TES GUARDIAN K2-36V – gabinete móvel para armazenamento, transporte e recarga de 36 dispositivos, compatível com tablets, Chromebooks e notebooks de até 14", equipado com rodízios, sistema de segurança, ventilação/exaustão e módulo eletrônico inteligente de recarga;
RACKTRON GRN36, quando fornecido em configuração destinada a 36 dispositivos e comprovado o atendimento integral às especificações técnicas deste Termo de Referência;
OU PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricante reconhecido, desde que o modelo efetivamente ofertado atenda integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de capacidade, segurança, construção e funcionalidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
17. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação, estrutura, componentes elétricos e sistema de recarga.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, distribuidor autorizado ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.
Caso a garantia comercial original seja inferior ao período exigido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para totalizar os 12 meses.
[image: Ventilated Cart Charging Station 36 Notebook or Smartphone Black - Tablet and Notebook Trolley - Educational Rack Cabinets - Networking Gear]
“Imagem meramente ilustrativa – Gabinete de Recarga GRM CART CLASS 36V, ou produto equivalente ou superior.”
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	KIT DE CONECTIVIDADE À INTERNET VIA SATÉLITE COM ROTEADOR WI-FI.

Equipamento destinado ao fornecimento de conectividade de dados por meio de rede de satélites, composto por terminal/antena externa, roteador Wi-Fi, fonte de alimentação, cabos, base de instalação e demais acessórios necessários ao funcionamento, novo e de primeiro uso, adequado à utilização em localidades com baixa ou inexistente disponibilidade de infraestrutura convencional de banda larga.
O equipamento deverá atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. TECNOLOGIA E APLICAÇÃO
O sistema deverá:
· Permitir transmissão e recepção bidirecional de dados através de rede de satélites;
· Ser adequado à utilização em áreas urbanas, rurais, remotas ou isoladas;
· Permitir conectividade à internet para aplicações institucionais, administrativas, comunicação de dados, voz sobre IP, videoconferência, acesso a sistemas e demais serviços baseados em IP;
· Utilizar sistema de satélites de baixa órbita – LEO, ou tecnologia equivalente ou superior capaz de proporcionar conexão de banda larga e baixa latência;
· Possibilitar ativação mediante contratação de plano de conectividade compatível junto ao respectivo provedor do serviço.
2. TERMINAL/ANTENA SATELITAL
O terminal externo deverá possuir:
· Sistema de antena eletronicamente orientada, matriz eletrônica em fase (phased array) ou tecnologia equivalente;
· Campo de visão adequado à comunicação contínua com a constelação de satélites utilizada;
· Sistema de posicionamento/orientação e auxílio à instalação através das ferramentas oficiais disponibilizadas pelo fabricante ou provedor;
· Construção destinada à instalação externa;
· Resistência a condições climáticas compatíveis com utilização ao ar livre;
· Classificação ambiental mínima IP67, Tipo 4 ou equivalente/superior, para o terminal externo;
· Capacidade de operação sob chuva, poeira e variações normais de temperatura previstas pelo fabricante;
· Estrutura resistente à exposição ambiental e adequada à operação contínua.
O equipamento deverá possuir documentação ou orientações de instalação disponibilizadas pelo fabricante, preferencialmente em português.
3. ROTEADOR WI-FI
O kit deverá incluir roteador Wi-Fi compatível com o terminal satelital fornecido, possuindo, no mínimo:
· Tecnologia Wi-Fi 6 – IEEE 802.11ax, ou superior;
· Compatibilidade com padrões IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, ou conjunto tecnologicamente equivalente/superior;
· Operação multibanda;
· Tecnologia MU-MIMO ou equivalente;
· Segurança sem fio WPA2 ou superior;
· Capacidade de atendimento simultâneo de múltiplos dispositivos;
· Capacidade declarada pelo fabricante para conexão de, no mínimo, 200 dispositivos;
· Cobertura sem fio declarada pelo fabricante de aproximadamente 290 m² ou superior, considerando ambiente aberto e condições adequadas de instalação;
· No mínimo 02 (duas) portas Ethernet LAN Gigabit, diretamente disponíveis no roteador, sem necessidade de aquisição de adaptador Ethernet externo.
Serão admitidas portas Ethernet com sistema de travamento, proteção ou tampa removível, conforme projeto original do fabricante.
4. PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ROTEADOR
O roteador deverá possuir construção compatível com as condições de instalação previstas pelo fabricante.
Quando possuir classificação ambiental, deverá apresentar proteção mínima IP54 ou superior.
O roteador poderá ser destinado à instalação em ambiente interno ou protegido, não sendo exigida a mesma classificação ambiental do terminal/antena externa.
5. GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO
O sistema deverá permitir configuração, diagnóstico e acompanhamento do funcionamento através de ferramenta oficial disponibilizada pelo fabricante ou provedor, podendo ser:
· Aplicativo para dispositivo móvel;
· Portal Web;
· Interface de gerenciamento;
· Ferramenta oficial equivalente.
A solução deverá permitir, conforme recursos disponibilizados pelo fabricante:
· Configuração inicial;
· Configuração da rede Wi-Fi;
· Alteração de nome da rede e senha;
· Consulta do estado da conexão;
· Diagnóstico do terminal;
· Verificação de conectividade;
· Atualização de firmware;
· Monitoramento básico do funcionamento do sistema.
Não serão aceitos equipamentos que dependam de firmware não oficial, modificações de terceiros ou sistemas não homologados pelo fabricante.
A utilização da infraestrutura de gerenciamento do próprio fabricante/provedor, necessária ao funcionamento normal do serviço de internet via satélite, não será considerada dependência indevida de serviço de terceiros.
6. DESEMPENHO E CONECTIVIDADE
O equipamento deverá ser adequado à prestação de serviço de internet banda larga por satélite, permitindo utilização simultânea em aplicações como:
· Navegação na internet;
· Sistemas administrativos;
· Aplicações em nuvem;
· Correio eletrônico;
· Voz sobre IP;
· Videoconferência;
· Transmissão de áudio e vídeo;
· VPN;
· Acesso remoto;
· Sistemas institucionais.
O desempenho efetivamente obtido poderá variar de acordo com o plano de serviço contratado, localização geográfica, condições atmosféricas, congestionamento da rede, visibilidade dos satélites e demais fatores inerentes ao serviço de comunicação via satélite.
7. COMPATIBILIDADE COM O SERVIÇO
Todos os componentes fornecidos deverão ser integralmente compatíveis entre si e com a plataforma de conectividade satelital correspondente.
O terminal deverá:
· Ser passível de ativação regular no Brasil;
· Permitir vinculação a conta institucional ou conta do contratante, conforme regras do provedor;
· Não possuir bloqueios decorrentes de vínculo anterior, débitos, contratos de terceiros ou ativação prévia;
· Possuir número de série/identificação válido e elegível para ativação;
· Ser fornecido sem vínculo ativo com usuário anterior.
O fornecimento do equipamento não implicará necessariamente o fornecimento da assinatura mensal do serviço de internet, salvo quando expressamente previsto em item específico da contratação.
8. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
O kit deverá possuir:
· Fonte de alimentação original ou homologada pelo fabricante;
· Compatibilidade elétrica com utilização no Brasil;
· Cabos de alimentação necessários ao funcionamento;
· Sistemas de proteção elétrica previstos originalmente pelo fabricante.
Quando forem utilizados conectores ou padrões internacionais, deverão acompanhar o equipamento os acessórios originais ou homologados necessários para utilização adequada no território brasileiro.
9. COMPONENTES DO KIT
O conjunto deverá ser fornecido completo e incluir, no mínimo:
· 01 terminal/antena para comunicação via satélite;
· 01 roteador Wi-Fi;
· 01 base/suporte padrão fornecido com o equipamento;
· 01 fonte de alimentação;
· Cabo para interligação entre terminal e roteador/fonte, conforme arquitetura do fabricante;
· Cabo de alimentação;
· Demais componentes integrantes do kit padrão necessários à instalação e funcionamento básico.
Acessórios destinados a instalações especiais, como suportes de parede, telhado, postes, mastros ou extensões adicionais de cabos, somente serão exigidos quando expressamente especificados em item próprio.
10. FIRMWARE E SOFTWARE
O equipamento deverá:
· Ser fornecido com firmware original do fabricante;
· Permitir atualizações oficiais;
· Não possuir modificações não autorizadas;
· Não possuir bloqueios que impeçam sua ativação regular;
· Manter as funcionalidades originais disponibilizadas pelo fabricante para o modelo ofertado.
Não serão aceitos equipamentos com firmware modificado, sistemas alternativos não homologados pelo fabricante ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança, estabilidade ou possibilidade de atualização.
11. HOMOLOGAÇÃO E CONFORMIDADE
Os equipamentos de telecomunicações integrantes do conjunto deverão possuir homologação válida perante a ANATEL, quando aplicável à respectiva categoria de produto, conforme regulamentação vigente.
O licitante deverá apresentar, quando solicitado:
· Número de homologação ANATEL;
· Certificado, consulta oficial ou documento equivalente que permita verificar a homologação;
· Identificação do fabricante e modelo correspondente ao produto ofertado.
A homologação apresentada deverá corresponder ao equipamento efetivamente fornecido.
Não serão aceitos produtos destinados exclusivamente a mercados estrangeiros quando não possuírem a regularização necessária para utilização e comercialização no Brasil.
12. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar claramente em sua proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo;
· Geração/versão do equipamento, quando aplicável;
· Código comercial ou Part Number, quando existente.
As características técnicas poderão ser comprovadas através de:
· Datasheet oficial;
· Manual técnico;
· Página oficial do fabricante;
· Documentação técnica do fabricante;
· Certificado ou documento técnico equivalente.
A documentação deverá permitir a identificação inequívoca do modelo ofertado e comprovar as características técnicas mínimas exigidas.
13. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· Lacrado;
· De primeiro uso;
· Em embalagem original;
· Sem ativação ou vínculo impeditivo com conta anterior;
· Com componentes originais ou homologados pelo fabricante;
· Com todos os acessórios pertencentes ao kit padrão de fábrica.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· Provenientes de devolução com sinais de utilização;
· Modificados;
· Com número de série inválido;
· Bloqueados para ativação;
· Vinculados de forma impeditiva a conta de terceiro.
14. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, tecnologia, desempenho, conectividade e funcionalidades pretendidas pela Administração, considera-se como modelo de referência:
STARLINK STANDARD KIT V4 / STANDARD, COM ROUTER GEN 3 (WI-FI 6)
ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que o licitante comprove documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação do modelo possui caráter de referência técnica, destinando-se à definição objetiva do padrão de desempenho e funcionalidades pretendidos, sendo admitidos produtos de outros fabricantes ou provedores que atendam integralmente ou superem as características mínimas estabelecidas.
15. GARANTIA E ASSISTÊNCIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
Durante o período de garantia deverá existir canal de suporte, assistência ou procedimento de atendimento disponível no Brasil, diretamente pelo fabricante, provedor, distribuidor, importador ou fornecedor contratado.
Quando constatado defeito coberto pela garantia, deverão ser assegurados os procedimentos de reparo ou substituição conforme as condições previstas pelo fabricante e pelo instrumento convocatório.

[image: Starlink Standard Kit V4 | Orbitlink Solutions]
“Imagem meramente ilustrativa – STARLINK STANDARD KIT V4 / STANDARD, COM ROUTER GEN 3 (WI-FI 6), ou produto equivalente ou superior.”
	und
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	2.784,80
	22.278,40
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	KIT ROTEADOR WIRELESS MESH – 3 UNIDADES, DUAL-BAND, AC1300 OU SUPERIOR, PORTAS GIGABIT

Equipamento do tipo sistema de rede sem fio em malha (Wireless Mesh), novo e de primeiro uso, composto por, no mínimo, 3 (três) módulos plenamente compatíveis entre si, destinado à ampliação e distribuição da cobertura Wi-Fi em ambientes administrativos, educacionais e institucionais do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. COMPOSIÇÃO DO KIT
O kit deverá possuir:
· No mínimo 3 (três) unidades de roteadores ou pontos de acesso Mesh;
· Módulos do mesmo fabricante e plenamente compatíveis entre si;
· Fontes de alimentação para todas as unidades;
· No mínimo 1 (um) cabo de rede Ethernet;
· Manual ou guia de instalação.
2. ARQUITETURA DE REDE
O equipamento deverá possuir:
· Tecnologia Wireless Mesh, com interconexão e gerenciamento integrado dos módulos;
· Rede sem fio unificada, com possibilidade de utilização de um único nome de rede (SSID);
· Roaming entre os módulos, permitindo que dispositivos compatíveis alternem o ponto de conexão conforme a qualidade do sinal;
· Capacidade de expansão da rede mediante inclusão de módulos compatíveis;
· Suporte à interligação dos módulos por rede sem fio e por cabo Ethernet (Ethernet backhaul).
3. PADRÕES E DESEMPENHO WIRELESS
Cada unidade deverá possuir:
· Compatibilidade com IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) ou superior;
· Operação simultânea nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz;
· Classificação comercial mínima AC1300, ou classe superior;
· Taxa nominal agregada de, no mínimo, 1.200 Mbps nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, sendo admitidas classificações comerciais equivalentes ou superiores;
· Tecnologia MU-MIMO ou tecnologia de eficiência de transmissão equivalente ou superior;
· Recursos de otimização de sinal, como Beamforming ou tecnologia equivalente.
As taxas de transmissão informadas correspondem às velocidades nominais dos padrões wireless, não constituindo garantia de velocidade efetiva de acesso à internet.
4. INTERFACES DE REDE
Cada módulo deverá possuir:
· No mínimo 2 (duas) portas Ethernet RJ45 Gigabit, com velocidades de 10/100/1000 Mbps;
· Possibilidade de utilização das portas para conexão à rede local e à infraestrutura existente;
· Detecção automática de função WAN/LAN, quando aplicável ao modo de operação.
5. MODOS DE OPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO
O sistema deverá permitir:
· Operação em modo roteador;
· Operação em modo Access Point (AP) ou Bridge, mantendo a funcionalidade Mesh;
· Integração à rede cabeada existente sem obrigatoriedade de substituir o roteador principal;
· Operação com endereçamento IP dinâmico (DHCP), IP estático e PPPoE, quando configurado como roteador.
No modo Access Point, o equipamento deverá permitir que o roteamento e a distribuição de endereços IP permaneçam sob responsabilidade da infraestrutura de rede existente.
6. SEGURANÇA
O equipamento deverá possuir:
· Criptografia WPA2-Personal ou superior;
· Recursos de controle de acesso de dispositivos;
· Firewall integrado, quando operando em modo roteador;
· Possibilidade de criação de rede sem fio para visitantes, conforme os recursos do fabricante;
· Suporte a atualizações de firmware disponibilizadas pelo fabricante.
7. GERENCIAMENTO
O sistema deverá possuir:
· Gerenciamento centralizado dos módulos por aplicativo móvel e/ou interface web;
· Configuração de nome e senha da rede sem fio;
· Visualização dos módulos e dispositivos conectados;
· Recursos para configuração e manutenção da rede Mesh;
· Possibilidade de atualização de firmware.
Não será exigida assinatura paga para o funcionamento básico da rede Mesh, do modo Access Point ou do gerenciamento essencial do equipamento.
8. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Cada unidade deverá ser fornecida com sua respectiva fonte de alimentação original ou homologada pelo fabricante, compatível com a rede elétrica brasileira.
As fontes deverão ser bivolt automáticas ou possuir faixa de entrada que contemple as tensões de 127 V e 220 V.
9. CONFORMIDADE E HOMOLOGAÇÃO
Os equipamentos deverão possuir homologação da Anatel válida para comercialização e utilização no Brasil, conforme a regulamentação aplicável.
O licitante deverá informar o modelo exato ofertado e disponibilizar documentação que permita verificar as características exigidas.
10. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O kit deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original, com todos os módulos, fontes, cabos e acessórios necessários ao funcionamento.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou modificados de maneira não autorizada pelo fabricante.
11. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, capacidade e desempenho pretendido pela Administração, consideram-se como modelos de referência:
· TP-Link Deco M5 AC1300, kit com 3 unidades;
· Mercusys Halo H50G AC1900, kit com 3 unidades;
ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 
A indicação dos modelos possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O kit deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.

[image: TP-Link Deco M5 - systém pro celý dům (3pack) | ABCTECH - výpočetní technika a elektronika]
“Imagem meramente ilustrativa – TP-Link Deco M5 AC1300, ou produto equivalente ou superior.”
	und
	40
	1.352,07
	54.082,80
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	MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK E ALL-IN-ONE – 16 GB DDR4 SO-DIMM, 2666 MT/s OU SUPERIOR

Módulo de memória RAM do tipo DDR4 SDRAM, novo e de primeiro uso, destinado à manutenção, reposição e ampliação de memória de notebooks, computadores All-in-One e outros equipamentos institucionais compatíveis com memória DDR4 SO-DIMM, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O módulo deverá possuir:
· Capacidade de 16 GB em módulo único;
· Tecnologia DDR4 SDRAM;
· Formato físico SO-DIMM;
· Conector de 260 pinos;
· Organização unbuffered (sem registro);
· Tecnologia não ECC, adequada aos equipamentos que utilizem memória DDR4 SO-DIMM convencional.
2. FREQUÊNCIA E DESEMPENHO
O módulo deverá possuir:
· Taxa nominal de transferência mínima de 2666 MT/s, correspondente à classificação DDR4-2666 ou PC4-21300;
· Perfil de temporização JEDEC compatível com a operação a 2666 MT/s;
· Reconhecimento automático dos parâmetros de operação pelo equipamento, mediante informações SPD (Serial Presence Detect).
Serão aceitos módulos DDR4-2933 e DDR4-3200, desde que comprovada a capacidade de operação a 2666 MT/s, sem necessidade de ativação de perfis de overclock ou ajustes manuais de tensão.
A frequência efetiva de funcionamento dependerá das características e limitações do processador, da placa-mãe e do firmware do computador em que o módulo for instalado.
3. TENSÃO DE OPERAÇÃO
O módulo deverá operar com tensão nominal de 1,2 V, conforme o padrão DDR4, sem exigir sobretensão ou configuração manual para funcionamento nas condições especificadas.
4. COMPATIBILIDADE
O módulo deverá ser compatível com equipamentos que utilizem memória DDR4 SO-DIMM de 260 pinos e aceitem módulos de 16 GB, observadas as limitações de capacidade, organização e frequência estabelecidas pelo fabricante do computador.
Deverá permitir reconhecimento pelo firmware do equipamento, sem instalação de drivers ou softwares adicionais no sistema operacional.
Não serão aceitos módulos DDR3, DDR5, DIMM de desktop com 288 pinos, memórias registradas (registered) ou módulos que dependam exclusivamente de perfis de overclock para atingir os parâmetros mínimos exigidos.
5. QUALIDADE E PROCEDÊNCIA
O módulo deverá:
· Ser fabricado por empresa identificável, com marca e código de produto;
· Possuir identificação do fabricante ou part number no produto ou na embalagem;
· Ser fornecido com documentação técnica que permita verificar capacidade, tecnologia, formato, tensão e frequência;
· Possuir construção adequada à utilização contínua em equipamentos institucionais.
6. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Fabricante e marca;
· Modelo ou part number exato;
· Capacidade por módulo;
· Tecnologia e formato físico;
· Frequência nominal;
· Tensão de operação;
· Condições de garantia.
As características deverão ser comprováveis por datasheet, catálogo, manual, ficha técnica ou página oficial do fabricante.
7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O produto deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original ou embalagem individual de fábrica apropriada para componentes eletrônicos, com proteção contra descargas eletrostáticas.
Não serão aceitos módulos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados, adaptados ou sem identificação de procedência.
8. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade e compatibilidade pretendido pela Administração, consideram-se como referências técnicas:
· Kingston ValueRAM KVR26S19S8/16 — 16 GB DDR4-2666 SO-DIMM;
· Kingston ValueRAM KVR26S19D8/16 — 16 GB DDR4-2666 SO-DIMM;
· Kingston ValueRAM KVR32S22D8/16 — 16 GB DDR4-3200 SO-DIMM, desde que comprovada a operação compatível a 2666 MT/s;
ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que atenda integralmente às especificações técnicas mínimas deste Termo de Referência. 
A indicação dos modelos possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
9. GARANTIA
O módulo deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.

[image: Memoria SODIMM Kingston ValueRAM DDR4 PC4-21300 (2666MHz), CL19, 16GB.]
“Imagem meramente ilustrativa – Kingston ValueRAM, ou produto equivalente ou superior.”
	und
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	MONITOR DE VÍDEO – CLASSE 24 POLEGADAS, IPS, FULL HD, 180 HZ

Equipamento do tipo monitor de vídeo, novo e de primeiro uso, destinado ao uso institucional e administrativo do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS DA TELA
O equipamento deverá possuir:
· Tela plana, com dimensão comercial de 24 polegadas e diagonal visível mínima de 23,8 polegadas;
· Painel com tecnologia IPS ou equivalente de ângulos de visão e reprodução de cores;
· Resolução nativa mínima Full HD de 1920 × 1080 pixels;
· Taxa de atualização máxima suportada de, no mínimo, 180 Hz;
· Tempo de resposta máximo de 1 ms GtG, conforme condições de medição declaradas pelo fabricante;
· Brilho típico mínimo de 300 cd/m²;
· Contraste estático típico mínimo de 1.000:1;
· Capacidade de exibição de, no mínimo, 16,7 milhões de cores;
· Cobertura típica mínima de 99% do espaço de cores sRGB;
· Suporte à recepção e exibição de conteúdo HDR10;
· Tratamento de superfície antirreflexo ou equivalente.
A taxa de atualização de 180 Hz deverá ser suportada por, no mínimo, uma das entradas de vídeo do equipamento, mediante conexão compatível.
2. SINCRONIZAÇÃO E QUALIDADE DE IMAGEM
O monitor deverá possuir tecnologia de sincronização adaptativa, como AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC Compatible, Adaptive-Sync ou tecnologia equivalente.
Serão admitidos recursos adicionais de redução de cintilação, modo de leitura e redução de emissão de luz azul.
3. CONECTIVIDADE
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
· 01 (uma) entrada HDMI;
· 01 (uma) entrada DisplayPort;
· 01 (uma) saída de áudio para fone de ouvido, padrão P2 de 3,5 mm.
As conexões deverão ser integradas de fábrica, não sendo admitido o uso de adaptadores para suprir as entradas e saídas mínimas exigidas.
4. ERGONOMIA E INSTALAÇÃO
O monitor deverá possuir:
· Base de apoio estável, fornecida com o equipamento;
· Ajuste de inclinação da tela;
· Compatibilidade com montagem VESA de 100 × 100 mm.
5. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
O equipamento deverá ser compatível com redes elétricas de 127 V e 220 V, por fonte interna ou adaptador externo original do fabricante, com alimentação bivolt automática.
Deverão acompanhar o monitor todos os componentes necessários à alimentação elétrica.
6. ACESSÓRIOS
O equipamento deverá ser fornecido com:
· Base ou suporte original de mesa;
· Cabo de alimentação e fonte externa, quando aplicável;
· No mínimo 01 (um) cabo de vídeo compatível com uma das entradas exigidas;
· Manual ou guia de instalação.
7. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar a marca, o fabricante e o modelo exato ofertado, apresentando documentação técnica que permita comprovar as características de tela, desempenho, conectividade, montagem e alimentação elétrica.
Serão aceitos catálogo, datasheet, manual, ficha técnica ou página oficial do fabricante.
8. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original, com componentes e acessórios necessários ao funcionamento.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou modificados de maneira não autorizada pelo fabricante.
9. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade e desempenho pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência o LG UltraGear 24GS60F-B, ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas deste Termo de Referência. 
A indicação possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
10. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, com atendimento assegurado em território nacional pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado.

[image: Màn hình LG UltraGear 24GS60F-B (23.8 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms) | Giá rẻ, trả góp 0%]
“Imagem meramente ilustrativa – LG UltraGear 24GS60F-B, ou produto equivalente ou superior.”
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	MOUSE ERGONÔMICO VERTICAL SEM FIO – RECARREGÁVEL – BLUETOOTH E RECEPTOR USB – MULTIDISPOSITIVO

Mouse ergonômico vertical sem fio, novo e de primeiro uso, destinado à utilização prolongada em atividades administrativas e institucionais, desenvolvido para proporcionar posição mais natural da mão, punho e antebraço e reduzir a tensão muscular decorrente da utilização contínua de mouse convencional, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. DESIGN ERGONÔMICO
O equipamento deverá possuir:
· Design vertical ergonômico;
· Formato desenvolvido para utilização com a mão em posição natural ou de aperto de mão;
· Ângulo vertical aproximado de 55° a 60°;
· Área específica de apoio para o polegar;
· Superfície ou acabamento que proporcione aderência adequada durante a utilização;
· Construção destinada à utilização prolongada em ambiente administrativo.
O formato deverá favorecer posição mais neutra do punho e antebraço quando comparado a mouse horizontal convencional.
2. ERGONOMIA
O produto deverá ser originalmente desenvolvido e comercializado pelo fabricante como mouse ergonômico vertical.
Não serão aceitos:
· Mouses convencionais horizontais;
· Mouses gamer convencionais;
· Produtos adaptados através de suportes externos para simular posição vertical;
· Produtos sem comprovação oficial de suas características ergonômicas.
3. SENSOR
O equipamento deverá possuir:
· Sensor óptico ou tecnologia equivalente/superior;
· Resolução máxima mínima de 4.000 DPI;
· Possibilidade de ajuste da velocidade/resolução do cursor;
· Rastreamento de alta precisão adequado à utilização em aplicações administrativas.
Serão aceitos sensores com resolução superior.
4. AJUSTE DE RESOLUÇÃO
O mouse deverá permitir ajuste da velocidade ou sensibilidade do cursor através de:
· Botão dedicado;
· Software do fabricante;
· Ou combinação de ambos.
Deverá possuir diferentes níveis de sensibilidade dentro da faixa suportada pelo sensor.
5. BOTÕES
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· Botão principal esquerdo;
· Botão principal direito;
· Roda de rolagem com função de clique;
· Botões adicionais destinados a funções como avançar/voltar;
· Botão ou mecanismo destinado ao ajuste de velocidade/sensibilidade do cursor.
Deverá possuir no mínimo 06 comandos/botões funcionais, considerando os botões principais, clique da roda e comandos adicionais.
Os comandos adicionais poderão possuir funções configuráveis através do software oficial do fabricante.
6. RODA DE ROLAGEM
O equipamento deverá possuir:
· Roda de rolagem (scroll wheel);
· Função de rolagem vertical;
· Função de clique através da própria roda;
· Construção adequada à utilização frequente.
7. CONECTIVIDADE SEM FIO
O equipamento deverá possuir no mínimo duas formas de conexão sem fio, sendo:
· Bluetooth Low Energy ou superior;
e
· Receptor USB sem fio dedicado, fornecido juntamente com o equipamento.
O receptor USB deverá permitir funcionamento Plug and Play nas funções básicas.
Não serão aceitos equipamentos que dependam exclusivamente de Bluetooth.
8. CONEXÃO USB
O equipamento deverá acompanhar receptor USB original ou homologado pelo fabricante.
Também será aceita conexão através de cabo USB quando utilizada para:
· Recarga da bateria;
· Comunicação com o computador;
· Ou ambas as funções.
9. MULTIDISPOSITIVO
O mouse deverá permitir conexão e alternância entre no mínimo:
· 03 (três) dispositivos;
através de recurso Easy-Switch ou tecnologia equivalente.
A alternância deverá ser realizada através de botão, comando físico ou recurso disponibilizado pelo fabricante.
10. ALCANCE SEM FIO
O equipamento deverá possuir alcance nominal de comunicação sem fio de aproximadamente:
· 10 metros ou superior;
em condições adequadas de utilização, conforme especificação do fabricante.
11. BATERIA
O equipamento deverá possuir:
· Bateria interna recarregável;
· Tecnologia de íons de lítio, polímero de lítio ou equivalente;
· Sistema de recarga integrado;
· Indicador de estado ou nível de bateria através do equipamento ou software do fabricante.
Não serão aceitos produtos que dependam exclusivamente de pilhas descartáveis para funcionamento.
12. AUTONOMIA
A bateria deverá proporcionar autonomia prolongada adequada à utilização institucional.
Deverá possuir autonomia declarada pelo fabricante de no mínimo 90 dias, considerando as condições de teste estabelecidas pelo fabricante.
Serão aceitos equipamentos com autonomia superior.
13. CARREGAMENTO
O equipamento deverá permitir recarga através de:
· USB-C;
ou interface moderna equivalente/superior.
Deverá acompanhar cabo apropriado para recarga.
Será desejável recurso de carregamento rápido.
14. COMPATIBILIDADE
O mouse deverá possuir compatibilidade, através das formas de conexão disponíveis, com sistemas operacionais amplamente utilizados, incluindo:
· Microsoft Windows 10/11 ou superior;
· macOS;
· Linux;
· ChromeOS;
ou versões compatíveis oficialmente especificadas pelo fabricante.
As funções básicas de movimentação, cliques e rolagem deverão funcionar sem necessidade de instalação obrigatória de software adicional nos sistemas compatíveis.
15. SOFTWARE
Quando disponibilizado pelo fabricante, deverá possuir software oficial gratuito para configuração de recursos adicionais, permitindo, conforme características do modelo:
· Configuração de botões;
· Ajuste de sensibilidade;
· Configuração de velocidade do cursor;
· Gerenciamento de dispositivos;
· Visualização do nível de bateria;
· Personalização de funções.
A instalação do software não deverá ser obrigatória para funcionamento básico do mouse.
16. CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Construção robusta;
· Acabamento adequado à utilização profissional;
· Superfície de contato ergonomicamente projetada;
· Cor predominantemente preta, grafite, cinza escuro ou tonalidade neutra equivalente.
17. RECEPTOR USB
Quando utilizado receptor proprietário, deverá ser fornecido:
· Receptor USB original do fabricante;
· Compatível com o modelo ofertado;
· Pronto para utilização.
Não serão aceitos receptores genéricos ou adaptados.
18. ACESSÓRIOS
Deverão acompanhar o produto, no mínimo:
· 01 mouse ergonômico vertical;
· 01 receptor USB sem fio;
· 01 cabo USB para recarga;
· Documentação do fabricante, física ou digital;
· Demais componentes originalmente fornecidos pelo fabricante necessários ao funcionamento.
19. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo;
· Part Number/SKU;
· Tipo de sensor;
· Resolução máxima;
· Tipo de conexão sem fio;
· Quantidade de dispositivos suportados;
· Tipo de bateria;
· Forma de recarga;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica oficial equivalente.
A documentação deverá corresponder ao modelo e Part Number efetivamente ofertados.
20. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.
Não serão aceitos produtos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· De mostruário;
· Com componentes substituídos;
· Com receptor USB não original ou incompatível.
21. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de ergonomia, qualidade, desempenho e funcionalidade pretendido pela Administração, considera-se como referência técnica:
LOGITECH MX VERTICAL ADVANCED ERGONOMIC MOUSE – série 910-005447 / 910-005449, mouse ergonômico vertical com ângulo de 57°, sensor de alta precisão ajustável de até 4.000 DPI, conectividade através de receptor USB Logitech Unifying, Bluetooth Low Energy e USB-C, recurso Easy-Switch para conexão e alternância entre até 3 dispositivos e bateria interna recarregável;
OU PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de Logitech ou outro fabricante reconhecido, desde que o modelo e Part Number efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de ergonomia, qualidade, desempenho e funcionalidades pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
22. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, distribuidor autorizado ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

[image: Logitech MX Vertical Ergonomic Wireless Mouse]
Foto meramente ilustrativa
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	MOUSE ÓPTICO COM FIO USB – AMBIDESTRO – MÍNIMO 1.200 DPI

Equipamento do tipo mouse óptico com fio, novo e de primeiro uso, destinado ao uso institucional e administrativo do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CONEXÃO E FUNCIONAMENTO
O equipamento deverá possuir conexão por cabo através de interface USB, com conector USB Tipo A, permitindo conexão direta às portas USB de computadores desktop, notebooks e equipamentos compatíveis.
Deverá possuir funcionamento Plug and Play, sem necessidade de instalação de drivers ou softwares adicionais para utilização das funções básicas.
2. SENSOR E RESOLUÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Sensor óptico;
· Resolução mínima de 1.200 DPI;
· Rastreamento estável e adequado às atividades administrativas, navegação em sistemas, aplicativos de escritório e utilização cotidiana;
· Não será obrigatório possuir ajuste ou seleção de DPI, desde que atendida a resolução mínima especificada.
3. DESIGN E ERGONOMIA
O mouse deverá possuir:
· Design ambidestro, permitindo utilização confortável por usuários destros ou canhotos;
· Formato adequado ao uso contínuo em ambiente corporativo e institucional;
· Dimensões mínimas aproximadas de 100 mm de comprimento por 55 mm de largura.
Serão admitidas pequenas variações dimensionais decorrentes do projeto do fabricante, desde que preservadas as características de ergonomia e utilização pretendidas.
4. BOTÕES E ROLAGEM
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
· 02 (dois) botões principais;
· 01 (uma) roda de rolagem — scroll;
· Função de terceiro botão através do acionamento da roda de rolagem;
· Total mínimo de 03 (três) comandos/botões;
· Scroll com funcionamento contínuo, estável e adequado ao uso cotidiano.
5. CABO
O equipamento deverá possuir:
· Cabo integrado de conexão USB;
· Comprimento mínimo de 1,20 metro;
· Revestimento adequado ao uso contínuo;
· Fixação resistente junto ao corpo do mouse e ao conector USB.
Serão aceitos cabos de comprimento superior.
6. COMPATIBILIDADE
O mouse deverá ser compatível, no mínimo, com sistemas operacionais Microsoft Windows 10 e Windows 11.
Será admitida e considerada característica adicional a compatibilidade com Linux, macOS e Chrome OS.
7. CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Cor predominantemente preta;
· Estrutura em material plástico de resistência adequada ao uso corporativo;
· Construção compatível com utilização contínua em estações de trabalho;
· Sensor, botões, scroll, cabo e conector integrados de fábrica.
8. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta a marca e o modelo exato do equipamento ofertado.
As características técnicas deverão ser comprováveis através de catálogo, ficha técnica, datasheet, manual, embalagem do fabricante ou página oficial do fabricante/distribuidor.
9. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados, adaptados ou modificados.
10. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, funcionalidade e desempenho pretendido pela Administração, consideram-se como modelos de referência:
C3Tech MS-29BK, com sensor óptico de 1.200 DPI, conexão USB, três botões, scroll, design ambidestro e Plug and Play; ou
Trust Basi 24271, com sensor óptico de 1.200 DPI, conexão USB, três botões, scroll, design ambidestro e Plug and Play;
ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 
A indicação dos modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição do padrão mínimo pretendido, admitindo-se produtos de outros fabricantes que atendam integralmente às especificações estabelecidas.
11. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, com atendimento disponível em território nacional.

[image: Mouse USB C3Tech MS-29BK com fio 1200 DPI Preto Conexão USB Plug & Play]
“Imagem meramente ilustrativa – C3Tech MS-29BK, ou produto equivalente ou superior.”
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	MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO DE PUNHO

Equipamento do tipo mouse pad ergonômico com apoio de punho integrado, novo e de primeiro uso, destinado ao uso contínuo em estações de trabalho administrativas e institucionais do Município, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. DESIGN E ERGONOMIA
O produto deverá possuir:
· Design ergonômico;
· Apoio de punho integrado;
· Apoio confeccionado em gel, espuma de memória (memory foam), espuma de poliuretano ou material de características ergonômicas equivalentes;
· Formato anatômico, destinado a proporcionar suporte ao punho durante a utilização do mouse;
· Construção adequada ao uso contínuo em ambiente corporativo.
2. SUPERFÍCIE
O mouse pad deverá possuir:
· Superfície revestida em tecido, malha ou material sintético de características equivalentes;
· Superfície lisa e uniforme, adequada ao deslizamento do mouse;
· Compatibilidade com sensores ópticos e a laser;
· Material resistente ao desgaste decorrente da utilização cotidiana;
· Superfície que permita limpeza periódica sem perda das características de utilização.
3. DIMENSÕES
O produto deverá possuir dimensões mínimas aproximadas de:
· 210 mm × 230 mm (21 × 23 cm) de área total;
Será admitida a inversão entre largura e comprimento, bem como pequenas variações dimensionais decorrentes do projeto do fabricante, desde que uma dimensão seja igual ou superior a 210 mm e a outra igual ou superior a 230 mm.
4. APOIO DE PUNHO
O apoio deverá:
· Ser integrado ao mouse pad;
· Possuir preenchimento em gel, espuma de memória, espuma de poliuretano ou material de propriedades equivalentes;
· Apresentar superfície macia;
· Proporcionar sustentação adequada ao punho;
· Manter sua forma e funcionalidade durante o uso normal.
5. BASE ANTIDERRAPANTE
O produto deverá possuir:
· Base emborrachada, elastomérica ou confeccionada em material de características antiderrapantes equivalentes;
· Aderência adequada à superfície da mesa;
· Estabilidade durante a movimentação normal do mouse.
6. ACABAMENTO E COR
O mouse pad deverá possuir:
· Cor preta, cinza ou predominantemente em uma dessas cores;
· Acabamento compatível com ambientes administrativos e institucionais;
· Ausência de bordas, rebarbas ou elementos que prejudiquem sua utilização normal.
7. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta a marca e o modelo exato do produto ofertado.
As características deverão ser comprováveis através de catálogo, ficha técnica, embalagem, datasheet, página do fabricante ou documentação comercial equivalente.
8. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo e de primeiro uso, em embalagem original do fabricante ou embalagem comercial apropriada.
Não serão aceitos produtos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou modificados.
9. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, ergonomia e funcionalidade pretendido pela Administração, poderão ser considerados como referências:
C3Tech MP-50, mouse pad ergonômico com apoio de punho integrado em gel, superfície macia e base antiderrapante;
Maxprint Smart com apoio em gel, ou modelos correspondentes da linha que atendam integralmente às dimensões e características estabelecidas;
ou produto similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas.
A indicação dos modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição do padrão mínimo pretendido, não restringindo a participação de produtos de outros fabricantes.
10. GARANTIA
Aqui eu faria uma alteração em relação ao texto original: não recomendo exigir garantia de fabricante de 12 meses para mouse pad. Esse requisito elimina muitos produtos perfeitamente adequados simplesmente porque esse tipo de acessório normalmente possui garantia comercial reduzida.

[image: ]
“Foto meramente ilustrativa”
	und
	100
	30,69
	3.069,00


	19
	PLACA DE REDE ETHERNET GIGABIT PCI EXPRESS – 10/100/1000 MBPS – RJ45 – WAKE-ON-LAN – AUTO-NEGOTIATION – AUTO-MDI/MDIX

Equipamento do tipo adaptador/placa de rede Ethernet Gigabit para instalação interna em computadores desktop, novo e de primeiro uso, destinado à implantação, substituição, manutenção ou ampliação das interfaces de rede dos equipamentos de informática da Administração Municipal, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. INTERFACE

O equipamento deverá possuir:

• Interface PCI Express (PCIe);
• Compatibilidade com slot PCI Express disponível em computadores desktop;
• No mínimo 01 (uma) porta Ethernet RJ45;
• Instalação interna no gabinete do computador;
• Arquitetura compatível com comunicação Gigabit Ethernet.

Serão aceitas interfaces PCI Express de geração ou largura de barramento superior, desde que mantenham compatibilidade com a aplicação pretendida.

2. INTERFACE ETHERNET

A placa deverá possuir:

• 01 (uma) porta RJ45 Ethernet;
• Velocidade de 10 Mbps;
• Velocidade de 100 Mbps;
• Velocidade de 1.000 Mbps (Gigabit Ethernet);
• Auto-Negotiation;
• Auto-MDI/MDIX.

A interface deverá realizar automaticamente a negociação da velocidade de conexão de acordo com o equipamento de rede ao qual estiver conectada.

3. PADRÕES E PROTOCOLOS

O equipamento deverá ser compatível, no mínimo, com:

• IEEE 802.3;
• IEEE 802.3u;
• IEEE 802.3ab;
• IEEE 802.3x;

ou padrões equivalentes/superiores que mantenham plena compatibilidade com redes Ethernet 10/100/1000 Mbps.

4. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO

A interface deverá suportar:

• 10 Mbps;
• 100 Mbps;
• 1.000 Mbps;

com operação compatível com modos Half-Duplex e Full-Duplex, conforme velocidade e negociação da conexão.

Em operação Full-Duplex Gigabit Ethernet, deverá permitir comunicação de até 1.000 Mbps em cada sentido, resultando em capacidade agregada bidirecional de até 2.000 Mbps.

5. AUTO-NEGOTIATION

O equipamento deverá possuir:

• Negociação automática de velocidade;
• Negociação automática do modo Duplex;
• Compatibilidade automática com redes Ethernet 10/100/1000 Mbps.

Não deverá ser necessária configuração física manual da placa para seleção da velocidade da conexão.

6. AUTO-MDI/MDIX

A interface Ethernet deverá possuir:

• Auto-MDI/MDIX;
• Detecção automática da configuração do cabo Ethernet;
• Compatibilidade com cabeamento convencional utilizado em redes locais.

O recurso deverá dispensar a necessidade de utilização específica de cabos crossover em situações normais de conexão.

7. CONTROLE DE FLUXO

O equipamento deverá possuir:

• Controle de fluxo IEEE 802.3x em modo Full-Duplex;
• Controle de fluxo, Back Pressure ou tecnologia equivalente quando operando em Half-Duplex, quando aplicável.

8. WAKE-ON-LAN

O equipamento deverá possuir suporte à tecnologia:

• Wake-on-LAN – WOL;

permitindo, quando suportado pelo computador, sistema operacional, BIOS/UEFI e infraestrutura de rede, o acionamento remoto do equipamento através da rede local.

9. VLAN

O equipamento deverá possuir suporte a:

• IEEE 802.1Q VLAN;

ou tecnologia equivalente/superior para identificação de VLAN através da interface de rede.

10. PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

O equipamento deverá possuir suporte a:

• IEEE 802.1p;

ou tecnologia equivalente/superior destinada à priorização de tráfego Ethernet.

11. CABEAMENTO

A interface deverá ser compatível com cabeamento Ethernet de par trançado.

Para operação Gigabit Ethernet 1000BASE-T deverá possuir compatibilidade com:

• Cabo UTP Categoria 5e ou superior;
• Cabo STP equivalente ou superior;
• Distância de até aproximadamente 100 metros, observadas as características e normas aplicáveis ao cabeamento estruturado.

12. INDICADORES VISUAIS

O equipamento deverá possuir:

• Indicador LED integrado;

permitindo identificar, conforme projeto do fabricante:

• Link/conexão;
• Atividade da interface;
• Estado operacional da conexão;

ou sinalização equivalente.

13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O equipamento deverá possuir:

• Gerenciamento adequado de consumo de energia;
• Recursos de redução de consumo quando a interface estiver sem conexão ou inativa, quando disponibilizados pelo fabricante.

Serão aceitos recursos adicionais ou superiores de eficiência energética.

14. COMPATIBILIDADE FÍSICA

A placa deverá ser fornecida com:

• Suporte/espelho metálico padrão para instalação em gabinete desktop;

e deverá possuir compatibilidade com gabinetes convencionais.

Será considerada característica desejável o fornecimento adicional de:

• Suporte Low Profile;

permitindo instalação também em gabinetes compactos.

Quando o fabricante comercializar o modelo originalmente acompanhado de suporte Low Profile, este deverá integrar o fornecimento.

15. SISTEMAS OPERACIONAIS

O equipamento deverá possuir drivers e/ou compatibilidade nativa com sistemas operacionais de uso corrente, incluindo:

• Microsoft Windows 10, 64 bits;
• Microsoft Windows 11, 64 bits;

ou versões posteriores oficialmente suportadas pelo fabricante.

Será aceita adicionalmente compatibilidade com:

• Linux;
• Windows Server;
• Outros sistemas operacionais;

como característica superior ou complementar.

16. INSTALAÇÃO E DRIVERS

O equipamento deverá permitir:

• Instalação em slot PCI Express;
• Reconhecimento pelo sistema operacional mediante driver próprio ou driver nativo;
• Disponibilização dos drivers através do site oficial do fabricante, quando necessários.

Não será obrigatória mídia física contendo drivers quando estes forem disponibilizados gratuitamente através do site oficial do fabricante.

17. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

O equipamento deverá possuir faixa de temperatura operacional compatível com computadores de uso institucional.

Como referência mínima:

• Temperatura operacional entre 0 °C e 40 °C;

ou faixa superior.

18. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE

O equipamento deverá possuir certificações e conformidades aplicáveis à sua categoria, tais como:

• CE;
• FCC;
• RoHS;

ou certificações/equivalentes reconhecidas aplicáveis ao produto ofertado.

19. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto;
• Número de série ou identificação individual;
• Endereço MAC;
• Versão de hardware.

A identificação deverá permitir rastreabilidade e atendimento em garantia.

20. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto, quando existente;
• Tipo de interface PCI Express;
• Quantidade de portas Ethernet;
• Velocidades suportadas;
• Suporte a Auto-Negotiation;
• Suporte a Auto-MDI/MDIX;
• Suporte a Wake-on-LAN;
• Compatibilidade com IEEE 802.3x;
• Compatibilidade com VLAN IEEE 802.1Q;
• Sistemas operacionais compatíveis;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

21. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Com espelho/suporte para instalação;
• Com suporte Low Profile, quando integrante da configuração original do fabricante;
• Com guia de instalação ou documentação equivalente;
• Com acesso aos drivers necessários ao funcionamento;
• Com todos os acessórios originalmente previstos pelo fabricante;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com conectores danificados;
• Com modificações de hardware destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.

22. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, compatibilidade, desempenho e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

TP-LINK TG-3468 – ADAPTADOR DE REDE GIGABIT PCI EXPRESS, equipado com interface PCI Express, 01 porta RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX, controle de fluxo IEEE 802.3x, suporte a Wake-on-LAN e compatibilidade com padrões Gigabit Ethernet;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

Como referências adicionais de padrão de qualidade e aplicação, poderão ser considerados produtos de fabricantes como:

• INTEL;
• D-LINK;
• EDIMAX;
• STARTECH;
• Outras marcas com modelos tecnicamente equivalentes ou superiores;

desde que atendam integralmente às características mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, compatibilidade, desempenho e confiabilidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

23. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: TG-3468 | Adaptador de Rede Gigabit PCI Express | TP-Link Brasil]
Imagem meramente ilustrativa – Adaptador de Rede Gigabit PCI Express TP-Link TG-3468 – 10/100/1000 Mbps – RJ45, ou equipamento equivalente ou superior.
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	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) – 3LCD, FULL HD, MÍNIMO 4.000 LÚMENS

Equipamento do tipo projetor multimídia, novo e de primeiro uso, destinado à projeção de imagens, vídeos, apresentações e conteúdos multimídia em ambientes administrativos, educacionais, culturais e institucionais do Município, apto à utilização sobre mesa ou instalação em teto, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. SISTEMA DE PROJEÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Tecnologia de projeção 3LCD de 3 chips, ou tecnologia equivalente ou superior que proporcione reprodução adequada de brilho branco e brilho em cores;
· Modos de projeção frontal, traseira e teto;
· Sistema óptico apropriado à utilização profissional e institucional.
2. RESOLUÇÃO E QUALIDADE DE IMAGEM
O equipamento deverá possuir:
· Resolução nativa mínima Full HD – 1920 × 1080 pixels;
· Proporção nativa de imagem 16:9 ou compatível;
· Reprodução mínima de 16,7 milhões de cores;
· Compatibilidade com sinais de vídeo em alta definição, incluindo 1080p;
· Serão admitidos projetores com resolução nativa superior.
3. LUMINOSIDADE E CONTRASTE
O equipamento deverá possuir:
· Luminosidade mínima de 4.000 lúmens, medida conforme padrão técnico reconhecido pelo fabricante, como ISO/ANSI ou equivalente;
· Para equipamentos com tecnologia 3LCD, brilho em branco e brilho em cores compatíveis com a luminosidade mínima especificada;
· Relação de contraste mínima de 10.000:1;
· Serão aceitos valores superiores de luminosidade e contraste.
4. TAMANHO E AJUSTE DA PROJEÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade de projeção de imagens com tamanho mínimo de aproximadamente 30 polegadas;
· Capacidade de projeção de imagens de até, no mínimo, 300 polegadas;
· Foco manual ou automático;
· Zoom óptico manual ou automático de, no mínimo, 1,2x;
· Correção de efeito trapézio (keystone) vertical de, no mínimo, -30° a +30°;
· Correção horizontal de keystone ou sistema equivalente de ajuste geométrico da imagem.
5. FONTE DE LUZ
O equipamento poderá utilizar sistema de iluminação por lâmpada, laser ou tecnologia equivalente.
Para equipamentos com lâmpada, esta deverá possuir potência e desempenho compatíveis com a luminosidade mínima especificada e vida útil nominal de, no mínimo:
· 5.000 horas em modo normal;
· 10.000 horas em modo econômico.
Serão aceitas tecnologias de fonte de luz com vida útil superior.
6. ÁUDIO INTEGRADO
O projetor deverá possuir:
· Sistema de áudio integrado;
· No mínimo 01 (um) alto-falante;
· Potência mínima de 10 W RMS.
7. CONECTIVIDADE
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
· 02 (duas) entradas HDMI;
· 01 (uma) entrada para computador padrão VGA/D-Sub, ou interface digital adicional que permita conexão equivalente com computadores atuais;
· 01 (uma) porta USB;
· Conectividade de rede sem fio Wi-Fi integrada ou fornecida originalmente pelo fabricante;
· Recurso para projeção sem fio através de Miracast, aplicativo do fabricante ou tecnologia equivalente.
Serão admitidas interfaces adicionais, tais como USB Tipo B, rede Ethernet, vídeo composto e entradas ou saídas de áudio.
Não será obrigatória a presença de interface S-Video.
8. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
O equipamento deverá possuir alimentação compatível com a rede elétrica brasileira, contemplando 127 V e 220 V, através de sistema bivolt automático ou faixa universal de alimentação, sem necessidade de transformador externo.
9. SEGURANÇA E INSTALAÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Compatibilidade com utilização sobre mesa;
· Possibilidade de instalação em suporte de teto;
· Trava de segurança padrão Kensington, sistema de segurança equivalente ou recurso de fixação antifurto.
10. CONTROLE E ACESSÓRIOS
Deverão acompanhar o equipamento, no mínimo:
· 01 (um) controle remoto;
· Pilhas ou baterias necessárias ao funcionamento inicial do controle remoto;
· Cabo de alimentação;
· No mínimo 01 (um) cabo de vídeo compatível com uma das interfaces digitais do projetor, preferencialmente HDMI;
· Tampa ou sistema integrado de proteção da lente, quando aplicável ao projeto do fabricante;
· Manual, guia rápido ou documentação de operação em português, admitindo-se fornecimento em meio eletrônico.
11. BOLSA DE TRANSPORTE
O equipamento deverá acompanhar bolsa ou estojo apropriado para transporte e armazenamento do projetor e seus acessórios.
A bolsa poderá ser original do fabricante ou fornecida separadamente pelo contratado, desde que possua dimensões e resistência compatíveis com o equipamento.
12. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
O equipamento deverá possuir:
· Construção adequada ao transporte e utilização em ambientes institucionais;
· Peso máximo aproximado de 4,5 kg, desconsiderados bolsa e acessórios.
Não serão estabelecidas dimensões exatas para o gabinete, de forma a permitir a participação de equipamentos de diferentes fabricantes que atendam às características funcionais mínimas estabelecidas.
13. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Resolução nativa;
· Tecnologia de projeção;
· Luminosidade;
· Relação de contraste;
· Tipo e vida útil da fonte de luz;
· Quantidade e tipos de interfaces;
· Características da conectividade sem fio;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis por meio de catálogo, datasheet, manual, ficha técnica ou página oficial do fabricante.
14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em embalagem original, acompanhado de todos os componentes e acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados, adaptados ou modificados de maneira não autorizada pelo fabricante.
15. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, desempenho, luminosidade e funcionalidades pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
EPSON POWERLITE FH52+ – MODELO V11H978021, projetor com tecnologia 3LCD, resolução nativa Full HD 1920 × 1080 pixels, luminosidade de 4.000 lúmens em branco e em cores, contraste de até 16.000:1, zoom óptico, conectividade HDMI e recursos de projeção sem fio;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição do padrão mínimo de qualidade e desempenho pretendido pela Administração, não restringindo a participação de equipamentos de outros fabricantes que atendam integralmente ou superem as características técnicas mínimas estabelecidas.
16. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.

[image: Projetor Epson PowerLite FH52+ | Produtos | Epson Brasil]
“Imagem meramente ilustrativa – EPSON POWERLITE FH52+, ou produto equivalente ou superior.”
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	ROTEADOR CORPORATIVO DE ALTO DESEMPENHO – CLOUD CORE ROUTER – MÍNIMO 12 PORTAS GIGABIT ETHERNET – 04 PORTAS SFP+ 10 GBPS – 16 GB RAM – ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE

Equipamento do tipo roteador corporativo de alto desempenho, novo e de primeiro uso, destinado ao gerenciamento, roteamento, interligação, segmentação, controle e segurança das redes de dados da Administração Municipal, incluindo interconexão de secretarias, unidades administrativas, servidores, enlaces de fibra óptica e serviços de infraestrutura de tecnologia da informação, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TIPO E FINALIDADE
O equipamento deverá possuir:
• Arquitetura especializada em roteamento corporativo de alto desempenho;
• Capacidade de operação contínua em infraestrutura central de redes;
• Sistema operacional especializado em redes;
• Suporte a roteamento, firewall, NAT, VLANs, VPNs, QoS e monitoramento;
• Construção apropriada para instalação em rack padrão 19 polegadas;
• Capacidade para operar como roteador principal ou equipamento de núcleo da rede.

2. PROCESSADOR
O equipamento deverá possuir:
• Processador multicore, arquitetura ARM64 ou tecnologia equivalente ou superior;
• Capacidade de processamento equivalente ou superior à do processador AL73400, de 16 núcleos a 2 GHz;
• Processamento simultâneo de múltiplas conexões e serviços de rede;
• Recursos de aceleração e processamento de pacotes compatíveis com sua categoria.

Serão aceitos processadores com quantidade de núcleos, frequência ou arquitetura diferentes, desde que comprovado desempenho equivalente ou superior.

3. DESEMPENHO DE ROTEAMENTO
O equipamento deverá possuir:
• Capacidade de roteamento de tráfego agregado em alta velocidade;
• Desempenho adequado a enlaces de 10 Gbps;
• Processamento de regras de firewall, NAT e gerenciamento de banda;
• Suporte a múltiplas tabelas de roteamento e conexões simultâneas;
• Desempenho comprovável em documentação oficial.

Como referência técnica, o MikroTik CCR2116-12G-4S+ apresenta throughput aproximado de 39 Gbps em testes FastPath com pacotes de 1518 bytes, podendo atingir resultados superiores em condições específicas com aceleração por hardware.

Serão aceitas soluções com desempenho equivalente ou superior, comprovado em condições comparáveis.

4. MEMÓRIA RAM
O equipamento deverá possuir:
• Memória RAM mínima de 16 GB;
• Tecnologia DDR4 ou equivalente;
• Capacidade adequada ao gerenciamento de tabelas de roteamento, conexões, firewall, VPNs e serviços administrativos;
• Memória original ou homologada pelo fabricante.

Serão aceitos equipamentos com maior capacidade.

5. ARMAZENAMENTO INTERNO
O equipamento deverá possuir:
• Armazenamento não volátil para sistema operacional e configurações;
• Tecnologia NAND, flash ou equivalente;
• Capacidade suficiente para instalação e manutenção do sistema operacional;
• Preservação das configurações após desligamento;
• Recursos de backup, exportação e restauração de configurações.

Como referência, o CCR2116-12G-4S+ possui armazenamento NAND de 128 MB e slot M.2 para expansão.

6. INTERFACES ETHERNET
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
• 12 (doze) portas Ethernet físicas;
• Velocidade de 10/100/1000 Mbps;
• Conectores RJ45;
• Negociação automática de velocidade e duplex;
• Operação full duplex;
• Configuração independente das interfaces;
• Compatibilidade com padrões Ethernet IEEE 802.3.

O modelo de referência possui 13 portas Gigabit Ethernet.

Serão aceitos equipamentos com portas adicionais ou velocidades superiores.

7. INTERFACES DE FIBRA ÓPTICA
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
• 04 (quatro) interfaces físicas SFP+;
• Velocidade de 10 Gbps por interface;
• Compatibilidade com módulos SFP+ de 10 Gbps;
• Compatibilidade com módulos SFP de 1 Gbps, quando suportados pelo fabricante;
• Suporte a conexões ópticas monomodo e multimodo mediante módulos apropriados;
• Configuração individual das interfaces;
• Monitoramento de estado e tráfego.

Os módulos transceptores ópticos não estão incluídos obrigatoriamente neste item, salvo indicação expressa no edital.

8. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá ser fornecido com:
• Sistema operacional próprio para roteamento avançado;
• Licenciamento original e regular;
• Interface administrativa gráfica ou equivalente;
• Gerenciamento por linha de comando;
• Suporte a atualização de sistema e correções de segurança;
• Recursos de firewall, NAT, VLANs, VPNs e gerenciamento de tráfego;
• Funcionalidades exigidas disponíveis sem contratação de licenças adicionais.

Como referência, o CCR2116-12G-4S+ utiliza MikroTik RouterOS v7, com licença Level 6.

Serão aceitos sistemas equivalentes que disponibilizem integralmente as funções exigidas.

9. ROTEAMENTO IPv4 E IPv6
O equipamento deverá suportar:
• IPv4 e IPv6;
• Rotas estáticas;
• Roteamento dinâmico OSPF;
• Roteamento dinâmico BGP;
• Políticas de roteamento;
• Múltiplas tabelas de rotas;
• Failover de gateways;
• Balanceamento ou distribuição de tráfego;
• Gerenciamento de redes e interfaces virtuais.

10. FIREWALL E SEGURANÇA
O equipamento deverá possuir:
• Firewall configurável;
• Regras de filtragem de pacotes;
• NAT e redirecionamento de portas;
• Controle de conexões;
• Listas de endereços ou recurso equivalente;
• Controle de acesso por IP, rede, interface, porta e protocolo;
• Registro de eventos de segurança;
• Gerenciamento administrativo remoto seguro;
• Possibilidade de desativação de serviços não utilizados.

11. VLANs E SEGMENTAÇÃO
O equipamento deverá possuir:
• Compatibilidade com VLANs IEEE 802.1Q;
• Configuração de múltiplas VLANs;
• Segmentação lógica de redes;
• Roteamento entre VLANs;
• Isolamento e controle de tráfego entre segmentos;
• Integração com switches gerenciáveis;
• Gerenciamento de sub-redes administrativas.

12. GERENCIAMENTO DE BANDA E QoS
O equipamento deverá possuir:
• Controle de banda por endereço, rede, interface ou grupo;
• Filas de tráfego;
• Priorização de serviços;
• Mecanismos de Quality of Service (QoS);
• Monitoramento de utilização das interfaces;
• Estatísticas de tráfego;
• Recursos de gerenciamento e distribuição de largura de banda.

13. VPN E CRIPTOGRAFIA
O equipamento deverá suportar:
• VPN IPsec;
• Túneis criptografados entre redes;
• Autenticação segura;
• Conexão de unidades administrativas remotas;
• Recursos adicionais de VPN e tunelamento compatíveis com o sistema operacional;
• Processamento adequado à utilização de múltiplos túneis.

Serão aceitos recursos de aceleração criptográfica por hardware ou desempenho equivalente.

14. ACELERAÇÃO POR HARDWARE
O equipamento deverá possuir tecnologias de aceleração ou processamento otimizado de pacotes.

Como referência, o CCR2116-12G-4S+ possui suporte a Layer 3 Hardware Offloading, permitindo encaminhamento de determinadas operações por hardware.

Serão admitidas arquiteturas equivalentes ou superiores, desde que comprovado desempenho adequado.

15. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO
O equipamento deverá permitir:
• Gerenciamento por interface gráfica ou ferramenta administrativa;
• Acesso administrativo seguro por SSH ou equivalente;
• Configuração por terminal;
• Monitoramento de interfaces e conexões;
• Monitoramento de CPU e memória;
• Consulta de logs;
• Monitoramento de temperatura e fontes de alimentação, quando disponibilizado;
• Exportação e importação de configurações;
• Backup e restauração;
• Atualização do sistema operacional;
• Monitoramento por SNMP ou protocolo equivalente.

Deverá possibilitar integração com plataformas de monitoramento, como The Dude, Zabbix ou equivalentes, mediante protocolos compatíveis.

16. ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE
O equipamento deverá possuir:
• Alimentação em corrente alternada;
• Compatibilidade com redes de 100 a 240 V AC;
• Frequência de 50/60 Hz;
• No mínimo 02 (duas) fontes de alimentação redundantes;
• Capacidade de continuidade operacional em caso de falha de uma fonte, conforme especificação do fabricante;
• Cabos de energia necessários para conexão das duas fontes.

Não serão aceitas soluções com redundância obtida exclusivamente por adaptações elétricas improvisadas.

17. RESFRIAMENTO E INSTALAÇÃO
O equipamento deverá possuir:
• Gabinete próprio para infraestrutura corporativa;
• Instalação em rack padrão 19 polegadas;
• Formato preferencial de 1U;
• Sistema de ventilação adequado à operação contínua;
• Ventiladores ou solução de dissipação térmica dimensionados pelo fabricante;
• Acessórios de fixação em rack.

Como referência, o CCR2116-12G-4S+ possui dimensões aproximadas de 443 × 199 × 44 mm e quatro ventiladores.

18. RECURSOS DE DIAGNÓSTICO
O equipamento deverá possuir:
• Indicadores visuais de funcionamento;
• Identificação das interfaces;
• Recursos de recuperação de configuração;
• Acesso local de manutenção através de console ou tecnologia equivalente;
• Recursos de diagnóstico por software;
• Identificação de eventos e falhas operacionais.

19. COMPATIBILIDADE OPERACIONAL
O equipamento deverá ser adequado à utilização em:
• Núcleo da rede municipal;
• Interligação de secretarias e unidades administrativas;
• Enlaces de fibra óptica;
• Redes locais e VLANs;
• Integração com switches gerenciáveis;
• Infraestrutura de servidores;
• Serviços de acesso à internet;
• Sistemas de firewall e NAT;
• Redes com roteamento estático e dinâmico;
• Infraestrutura de VPN e telecomunicações;
• Plataformas de gerenciamento e monitoramento de redes.

20. CONFORMIDADE E IDENTIFICAÇÃO
O equipamento deverá possuir:
• Identificação original do fabricante;
• Marca e modelo;
• Número de série;
• Identificação elétrica;
• Documentação oficial do produto;
• Licenciamento regular;
• Atendimento às normas de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética aplicáveis à categoria.

21. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number ou código comercial;
• Arquitetura e modelo do processador;
• Número de núcleos e frequência;
• Quantidade de memória RAM;
• Tipo e capacidade de armazenamento;
• Quantidade de portas Ethernet;
• Quantidade e velocidade das interfaces SFP+;
• Sistema operacional e tipo de licença;
• Desempenho de roteamento documentado;
• Recursos de segurança e gerenciamento;
• Quantidade de fontes de alimentação;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:
• Datasheet;
• Catálogo oficial;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

22. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
• Novo;
• Original;
• De primeiro uso;
• Sem utilização anterior;
• Em perfeito funcionamento;
• Com sistema operacional instalado e licenciado;
• Com as duas fontes de alimentação redundantes;
• Com cabos de energia;
• Com acessórios de fixação em rack;
• Com documentação de utilização;
• Em embalagem original ou comercial apropriada.

Não serão aceitos equipamentos:
• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Com componentes internos não homologados;
• Com interfaces danificadas;
• Com fontes de alimentação incompletas;
• Com licenciamento irregular;
• Com modificações improvisadas para atendimento às exigências.

23. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade, confiabilidade, conectividade e capacidade de processamento pretendido pela Administração, considera-se como referência técnica:

MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER CCR2116-12G-4S+, equipado com processador ARM64 AL73400 de 16 núcleos a 2 GHz, memória RAM de 16 GB, armazenamento NAND de 128 MB, 13 portas Gigabit Ethernet, 04 interfaces SFP+ de 10 Gbps, suporte a Layer 3 Hardware Offloading, sistema operacional RouterOS v7 com licença Level 6, alimentação redundante e gabinete padrão rack 1U.

Referência oficial do fabricante:
https://mikrotik.com/product/ccr2116_12g_4splus

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricantes que disponibilizem soluções corporativas de alto desempenho, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas mínimas exigidas.

A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, desempenho, conectividade, segurança e confiabilidade pretendido, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores.

24. GARANTIA
O equipamento deverá possuir:
• Garantia mínima de 12 (doze) meses;
• Cobertura de defeitos de fabricação e funcionamento;
• Garantia abrangendo fontes de alimentação, interfaces e componentes internos;
• Atendimento válido em território nacional;
• Reparo ou substituição de componentes defeituosos conforme as condições contratuais.

O prazo será contado a partir do recebimento definitivo pela Administração Municipal.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado.

Caso a garantia comercial original do fabricante seja inferior ao período exigido, caberá ao fornecedor contratado complementar o prazo necessário para atendimento integral da garantia contratual.
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	SMARTPHONE – TELEFONE CELULAR INTELIGENTE PARA USO INSTITUCIONAL

Equipamento do tipo telefone celular inteligente (smartphone), novo e de primeiro uso, destinado ao uso institucional e administrativo do Município, incluindo comunicação, acesso a sistemas e aplicativos oficiais, registro fotográfico, consulta de documentos e demais atividades dos setores municipais, devendo atender às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O equipamento deverá possuir:
· Processador com, no mínimo, 8 (oito) núcleos de processamento (octa-core);
· Sistema operacional Android 14 ou superior, original e instalado de fábrica;
· Interface e configurações disponíveis em Português (Brasil);
· Compatibilidade com aplicativos de comunicação, navegação, produtividade e sistemas administrativos;
· Possibilidade de instalação de aplicativos pela loja oficial do sistema operacional.
Não serão aceitos equipamentos com sistema operacional modificado de forma não autorizada pelo fabricante ou que comprometa o recebimento de atualizações de segurança.
2. MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Memória RAM física mínima de 4 GB, não sendo admitida a contabilização de memória virtual para atendimento desse requisito;
· Armazenamento interno mínimo de 128 GB;
· Suporte à expansão por cartão microSD de, no mínimo, 1 TB.
Será admitida bandeja híbrida, na qual o cartão microSD compartilhe o espaço do segundo chip físico, desde que o equipamento permita o funcionamento de, no mínimo, um chip de telefonia simultaneamente ao cartão de memória.
3. TELA
O equipamento deverá possuir:
· Tela colorida sensível ao toque, com tamanho mínimo de 6,5 polegadas;
· Tecnologia LCD, IPS, OLED, AMOLED ou equivalente;
· Resolução mínima HD+;
· Recursos de ajuste de brilho e orientação de tela;
· Qualidade de visualização adequada à leitura de documentos, mensagens, formulários e aplicativos administrativos.
4. CÂMERAS
O equipamento deverá possuir:
· Câmera traseira principal com resolução mínima de 48 MP;
· Sistema de foco automático na câmera principal;
· Câmera frontal com resolução mínima de 8 MP;
· Flash para a câmera traseira;
· Capacidade de gravação de vídeos em resolução mínima Full HD (1920 × 1080).
Serão aceitos equipamentos com câmeras adicionais, estabilização de imagem, maior resolução ou recursos fotográficos superiores.
5. CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Compatibilidade com redes móveis 4G LTE;
· Conectividade Wi-Fi, no mínimo, padrão IEEE 802.11 b/g/n;
· Bluetooth integrado;
· Receptor de localização por satélite, como GPS ou tecnologia equivalente;
· Conector USB tipo C para carregamento e transferência de dados;
· Compatibilidade com chip de telefonia utilizado pelas operadoras brasileiras.
Será admitida conectividade 5G como recurso adicional, sem caráter obrigatório.
6. RECURSOS DE TELEFONIA
O equipamento deverá permitir, no mínimo:
· Realização e recebimento de chamadas de voz;
· Viva-voz;
· Registro de chamadas;
· Chamada em espera, quando disponibilizada pela operadora;
· Gerenciamento de contatos;
· Envio e recebimento de mensagens SMS.
7. BATERIA E ALIMENTAÇÃO
O equipamento deverá possuir:
· Bateria interna recarregável de íons de lítio, polímero de lítio ou tecnologia equivalente;
· Capacidade típica mínima de 5.000 mAh;
· Sistema de gerenciamento de energia compatível com o equipamento;
· Carregamento por conexão USB tipo C.
Deverá acompanhar o fornecimento carregador de tomada compatível com o modelo ofertado, com entrada bivolt automática de 100–240 V, acompanhado do cabo necessário ao carregamento.
O carregador deverá ser original do fabricante ou produto compatível, certificado conforme as exigências aplicáveis no Brasil e adequado às especificações elétricas do smartphone. Será admitido seu fornecimento em embalagem separada, desde que entregue juntamente com o aparelho, sem custo adicional para a Administração.
8. SEGURANÇA E ATUALIZAÇÕES
O equipamento deverá possuir:
· Bloqueio de tela por senha, PIN, padrão, biometria ou mecanismo equivalente;
· Recursos de proteção e atualização de segurança disponibilizados pelo fabricante;
· Sistema operacional original, sem desbloqueio não autorizado de inicialização ou alterações que comprometam a segurança do dispositivo.
9. CONFORMIDADE E CERTIFICAÇÃO
O smartphone deverá:
· Possuir homologação da ANATEL válida para o modelo ofertado;
· Ser adequado à utilização nas redes de telefonia móvel brasileiras;
· Atender aos requisitos de segurança e conformidade aplicáveis à sua categoria.
O licitante deverá informar o modelo exato do equipamento e apresentar o número de homologação da ANATEL ou documentação que permita sua verificação.
10. ACESSÓRIOS INCLUSOS
Deverão acompanhar o fornecimento:
· Carregador de tomada compatível, conforme item 7;
· Cabo USB necessário ao carregamento;
· Ferramenta de abertura da bandeja de chip, quando exigida pelo modelo;
· Documentação de utilização disponibilizada pelo fabricante.
Não será exigido o fornecimento de cartão microSD ou chip de operadora, salvo previsão expressa em outro item do Termo de Referência.
11. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar claramente na proposta:
· Fabricante, marca e modelo;
· Versão do sistema operacional;
· Processador;
· Memória RAM física;
· Capacidade de armazenamento interno;
· Tamanho e resolução da tela;
· Resolução das câmeras;
· Capacidade da bateria;
· Número de homologação da ANATEL.
As características técnicas deverão ser comprováveis mediante catálogo, ficha técnica, manual, página oficial do fabricante ou documento técnico equivalente.
A Administração poderá solicitar documentação complementar quando necessária à comprovação das características declaradas.
12. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo e de primeiro uso;
· Em embalagem original do fabricante;
· Sem bloqueio de operadora;
· Com componentes originais de fábrica;
· Com sistema operacional original;
· Acompanhado dos acessórios exigidos neste Termo de Referência.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados, de demonstração ou modificados de maneira não autorizada pelo fabricante.
13. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, desempenho, compatibilidade e funcionalidade pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
Samsung Galaxy A17 5G – 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, ou equipamento similar, equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 
A indicação possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de outros fabricantes ou modelos que atendam integralmente às características mínimas exigidas.
14. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração.
A garantia deverá contemplar o aparelho e seus componentes, inclusive a bateria, observadas as condições de uso e cobertura contratual, e ser prestada em território nacional pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado.
Durante o período de garantia, deverão ser assegurados os procedimentos de reparo ou substituição em caso de defeito coberto, sem custos adicionais para a Administração.

[image: Samsung Galaxy A17 5G Gray]
“Imagem meramente ilustrativa – Samsung Galaxy A17 5G, ou produto equivalente ou superior.”
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	SWITCH GERENCIÁVEL CORPORATIVO COMPACTO – 24 PORTAS GIGABIT + 2 SFP+ 10G – LAYER 2/3

Equipamento do tipo switch gerenciável corporativo compacto, novo e de primeiro uso, destinado à distribuição, comutação, segmentação e gerenciamento de tráfego em infraestrutura de rede institucional, especialmente para instalação em caixas herméticas, armários técnicos e espaços com dimensões reduzidas, adequado à interligação de estações de trabalho, servidores, equipamentos de rede, switches, roteadores e enlaces de backbone, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. INTERFACES E CONECTIVIDADE
O equipamento deverá possuir, no mínimo:
· 24 (vinte e quatro) portas Ethernet RJ-45;
· Portas Ethernet compatíveis com 10/100/1000 Mbps;
· Auto negociação de velocidade e duplex;
· Suporte a Auto MDI/MDIX ou tecnologia equivalente;
· 02 (duas) interfaces SFP+;
· Interfaces SFP+ com suporte a enlaces de até 10 Gbps;
· Compatibilidade com módulos SFP/SFP+ de 1 Gbps e 10 Gbps, conforme matriz de compatibilidade do fabricante.
2. ARQUITETURA E HARDWARE
O equipamento deverá possuir arquitetura apropriada ao uso corporativo, contendo, no mínimo:
· CPU embarcada;
· Frequência nominal da CPU de, no mínimo, 800 MHz;
· Memória RAM mínima de 512 MB;
· Memória de armazenamento não volátil mínima de 16 MB;
· Chipset ou processador dedicado à função de switching;
· Arquitetura capaz de realizar comutação de tráfego em hardware;
· Capacidade de operação contínua em ambiente institucional.
Serão aceitos equipamentos com CPU, memória, armazenamento e capacidade de processamento superiores.
3. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá possuir sistema operacional de rede completo, capaz de executar funções de switching e recursos de camada 3.
Deverá possuir:
· Sistema operacional RouterOS e SwOS em sistema de dual boot, ou solução tecnicamente equivalente ou superior que disponibilize recursos completos de switching, roteamento, segurança, diagnóstico e gerenciamento local;
· Possibilidade de atualização de firmware e sistema operacional;
· Possibilidade de realizar backup e restauração das configurações;
· Possibilidade de recuperação ou reinstalação do sistema operacional através de ferramenta oficial do fabricante.
Não serão aceitos equipamentos cuja administração dependa exclusivamente de serviços em nuvem ou aplicativos móveis.
4. RECURSOS DE SWITCHING
O equipamento deverá suportar, no mínimo:
· VLAN IEEE 802.1Q;
· Criação e gerenciamento de múltiplas VLANs;
· Portas tagged e untagged;
· Filtragem de endereços MAC;
· Aprendizado e gerenciamento de endereços MAC;
· Espelhamento de portas/tráfego (Port Mirroring);
· Controle e limitação de banda;
· Priorização de tráfego;
· QoS;
· Spanning Tree Protocol (STP);
· Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ou superior;
· Link Aggregation ou tecnologia equivalente;
· Jumbo Frames, quando suportado pelo chipset;
· Recursos de ACL ou filtragem de tráfego.
5. RECURSOS DE CAMADA 3
Quando utilizado com sistema operacional compatível, o equipamento deverá permitir recursos de camada 3, incluindo, no mínimo:
· Endereçamento IP;
· Rotas estáticas;
· Gerenciamento IP;
· Serviços de diagnóstico de rede;
· Monitoramento de interfaces;
· Ferramentas de teste e diagnóstico de conectividade.
Serão admitidos equipamentos que ofereçam funcionalidades adicionais de roteamento, firewall, VPN e protocolos de roteamento dinâmico.
6. GERENCIAMENTO
O equipamento deverá permitir gerenciamento local completo através de, no mínimo:
· Interface gráfica Web (WebGUI/WebFig ou equivalente);
· Interface de linha de comando (CLI), terminal ou recurso equivalente;
· Ferramenta gráfica oficial de administração, como WinBox ou solução equivalente disponibilizada pelo fabricante;
· Acesso através de endereço IP;
· Monitoramento individual das interfaces;
· Visualização do estado dos enlaces;
· Monitoramento de tráfego;
· Configuração de VLANs;
· Configuração dos parâmetros de switching e roteamento;
· Atualização de firmware;
· Backup e restauração das configurações;
· Reinicialização remota;
· Registro de eventos e logs.
O gerenciamento das funcionalidades essenciais não deverá depender obrigatoriamente de assinatura, licença recorrente, plataforma em nuvem ou aplicativo móvel.
7. DESEMPENHO
O equipamento deverá possuir arquitetura de comutação compatível com a utilização simultânea das 24 portas Gigabit e das interfaces SFP+, adequada ao tráfego de rede corporativa.
O processamento principal do tráfego de switching deverá ser realizado através de hardware dedicado ou tecnologia equivalente, evitando que a CPU principal seja utilizada como único elemento responsável pela comutação dos pacotes.
8. INTERFACES SFP/SFP+
As interfaces deverão:
· Ser do padrão SFP+;
· Suportar velocidade de até 10 Gbps por interface;
· Permitir utilização de módulos ópticos SFP/SFP+, cabos DAC ou outros acessórios compatíveis homologados pelo fabricante;
· Permitir utilização em enlaces de backbone entre switches, servidores e demais equipamentos compatíveis.
Os módulos SFP/SFP+, cabos DAC e transceptores ópticos não estarão incluídos no fornecimento, salvo quando expressamente especificados em item próprio.
9. FORMATO COMPACTO E DIMENSÕES
Em razão da necessidade de instalação dos equipamentos em caixas herméticas e armários técnicos com espaço interno limitado, o switch deverá obrigatoriamente possuir gabinete compacto, adequado à instalação sobre superfície, prateleira ou interior de caixa técnica.
O equipamento deverá possuir dimensões máximas aproximadas de:
· Largura: 290 mm;
· Profundidade: 150 mm;
· Altura: 50 mm.
Como referência física, o equipamento MikroTik CRS326-24G-2S+IN possui dimensões aproximadas de 285 × 144 × 44 mm.
As dimensões máximas estabelecidas decorrem de limitação física do espaço disponível nas caixas herméticas utilizadas pela Administração, sendo admitidos equipamentos de dimensões inferiores que atendam integralmente às demais especificações técnicas.
Não serão aceitos equipamentos padrão rack 19", 1U ou superiores que ultrapassem as dimensões máximas especificadas.
10. REFRIGERAÇÃO E OPERAÇÃO EM ESPAÇO REDUZIDO
Considerando a instalação em caixas herméticas e armários técnicos, o equipamento deverá possuir:
· Sistema de dissipação térmica compatível com operação contínua;
· Projeto térmico adequado ao funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana;
· Sistema de refrigeração passivo ou de baixo consumo, conforme projeto original do fabricante;
· Operação dentro dos limites de temperatura especificados pelo fabricante.
A instalação deverá respeitar os requisitos mínimos de ventilação e temperatura previstos pelo fabricante do equipamento.
11. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
O equipamento deverá:
· Ser fornecido com fonte de alimentação original ou homologada pelo fabricante;
· Possuir alimentação compatível com a rede elétrica brasileira;
· Ser fornecido com todos os cabos e adaptadores necessários à sua alimentação;
· Possuir sistema de alimentação dimensionado para operação contínua.
Será admitida fonte externa quando originalmente prevista pelo fabricante.
12. OPERAÇÃO CONTÍNUA
O equipamento deverá ser projetado para:
· Operação contínua 24 horas por dia e 7 dias por semana;
· Utilização em ambiente corporativo/institucional;
· Operação térmica dentro dos limites especificados pelo fabricante;
· Dissipação de calor adequada ao funcionamento contínuo.
13. SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO
O sistema operacional deverá possuir recursos para:
· Criação de usuários administrativos;
· Definição de credenciais de acesso;
· Restrição de serviços de gerenciamento;
· Gerenciamento seguro através da rede;
· Registro de eventos;
· Atualização do sistema operacional e firmware;
· Backup das configurações.
14. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE
O equipamento deverá atender às certificações e regulamentações aplicáveis à sua categoria para comercialização no Brasil.
Quando aplicável ao modelo ofertado, serão aceitas certificações internacionais como CE, EAC, RoHS ou equivalentes.
Caso o equipamento ou seus módulos possuam interfaces sujeitas à homologação pela ANATEL, deverá ser apresentada homologação válida conforme regulamentação vigente.
15. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Dimensões físicas do equipamento;
· Quantidade e velocidade das interfaces Ethernet;
· Quantidade e velocidade das interfaces SFP/SFP+;
· CPU;
· Quantidade de memória RAM;
· Armazenamento;
· Sistema operacional;
· Recursos de gerenciamento;
· Recursos de switching;
· Prazo de garantia.
As características, inclusive as dimensões físicas, deverão ser comprováveis através de catálogo, datasheet, manual, ficha técnica ou página oficial do fabricante.
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Em embalagem original do fabricante;
· Com fonte de alimentação;
· Com cabo de alimentação e adaptadores, quando aplicáveis;
· Com todos os componentes originalmente previstos e necessários ao seu funcionamento básico.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados, adaptados, modificados ou com firmware adulterado.
17. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, desempenho, características físicas e funcionalidades pretendido pela Administração, considera-se como modelo de referência:
MIKROTIK CRS326-24G-2S+IN, Cloud Router Switch gerenciável em gabinete compacto, com dimensões aproximadas de 285 × 144 × 44 mm, 24 portas Gigabit Ethernet, 02 interfaces SFP+ 10G, CPU ARM de 800 MHz, 512 MB de memória RAM, armazenamento de 16 MB, RouterOS/SwOS em dual boot e gerenciamento através de WebFig/WebGUI, WinBox e CLI;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, desde que comprovado documentalmente o atendimento integral às especificações técnicas, funcionais e dimensionais estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação da marca e do modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição do padrão mínimo de qualidade, desempenho, funcionalidades e características físicas necessárias à infraestrutura existente da Administração.
A limitação dimensional estabelecida neste item decorre da necessidade de compatibilidade física com as caixas herméticas e armários técnicos já utilizados pelo Município, não tendo por finalidade restringir a competição, sendo admitidos equipamentos de qualquer fabricante que atendam integralmente aos requisitos estabelecidos.
18. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurado atendimento em território nacional durante todo o período exigido.
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“Imagem meramente ilustrativa – MIKROTIK CRS326-24G-2S+IN, ou produto equivalente ou superior.”
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	SWITCH GIGABIT NÃO GERENCIÁVEL – 08 PORTAS 10/100/1000 MBPS – CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO MÍNIMA 16 GBPS – PLUG AND PLAY

Equipamento do tipo switch Ethernet Gigabit não gerenciável, novo e de primeiro uso, destinado à expansão e interligação de dispositivos em redes locais de dados da Administração Municipal, tais como computadores, impressoras, telefones IP, pontos de acesso, câmeras, roteadores e demais equipamentos de rede, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TIPO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deverá possuir:

• Switch Ethernet não gerenciável;
• No mínimo 08 (oito) portas Ethernet Gigabit;
• Operação Plug and Play;
• Funcionamento sem necessidade de configuração prévia;
• Arquitetura adequada à utilização contínua em redes locais institucionais.

Serão aceitos switches gerenciáveis ou Smart Managed como característica superior, desde que atendam integralmente às demais especificações deste Termo de Referência e possam operar normalmente na infraestrutura existente.

2. INTERFACES DE REDE

O equipamento deverá possuir, no mínimo:

• 08 (oito) portas Ethernet RJ45;
• Velocidades de 10/100/1000 Mbps em todas as portas;
• Auto-Negotiation;
• Auto MDI/MDIX;
• Operação Full Duplex em Gigabit Ethernet;
• Compatibilidade com cabeamento de rede Ethernet padrão.

Todas as 08 portas deverão suportar velocidade Gigabit Ethernet de até 1.000 Mbps.

Não serão aceitos equipamentos cujas portas sejam limitadas exclusivamente a 10/100 Mbps.

3. PADRÕES E PROTOCOLOS

O equipamento deverá possuir compatibilidade com, no mínimo:

• IEEE 802.3;
• IEEE 802.3u;
• IEEE 802.3ab;
• IEEE 802.3x;

ou versões/equivalentes tecnicamente compatíveis ou superiores.

4. CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO

O equipamento deverá possuir:

• Capacidade de comutação mínima de 16 Gbps.

A capacidade deverá permitir comunicação simultânea em velocidade compatível com as 08 portas Gigabit, sem limitação artificial incompatível com a categoria do equipamento.

Serão aceitos equipamentos com capacidade de comutação superior.

5. TAXA DE ENCAMINHAMENTO

O equipamento deverá possuir:

• Taxa de encaminhamento de pacotes mínima de aproximadamente 11,9 Mpps;

ou desempenho comprovadamente equivalente ou superior.

6. TABELA DE ENDEREÇOS MAC

O equipamento deverá possuir:

• Tabela de endereços MAC com capacidade mínima para 4.000 endereços (4K).

Serão aceitos equipamentos com capacidade superior.

7. BUFFER DE PACOTES

O equipamento deverá possuir:

• Memória de buffer de pacotes mínima de 1,5 Mb;

ou capacidade equivalente ou superior compatível com o desempenho estabelecido neste Termo de Referência.

8. JUMBO FRAME

O equipamento deverá possuir suporte a:

• Jumbo Frame de no mínimo 16 KB;

ou capacidade superior.

9. MÉTODO DE COMUTAÇÃO

O equipamento deverá utilizar:

• Método Store-and-Forward (Armazena e Encaminha);
• Ou tecnologia equivalente ou superior que proporcione verificação e encaminhamento confiável dos quadros Ethernet.

10. CONTROLE DE FLUXO

O equipamento deverá possuir:

• Controle de fluxo compatível com IEEE 802.3x;
• Back Pressure ou tecnologia equivalente para operação Half Duplex, quando aplicável;
• Recursos destinados à manutenção da estabilidade e confiabilidade da transmissão de dados.

11. AUTO-NEGOTIATION E AUTO-MDI/MDIX

Todas as portas deverão possuir:

• Negociação automática de velocidade;
• Detecção automática do modo de operação;
• Auto-MDI/MDIX.

O equipamento deverá permitir a utilização de cabos Ethernet convencionais sem necessidade de seleção manual entre cabos diretos ou crossover.

12. INDICADORES VISUAIS

O equipamento deverá possuir indicadores LED ou tecnologia equivalente que permita verificar as principais condições operacionais.

Os indicadores deverão permitir identificar, conforme projeto do fabricante:

• Alimentação do equipamento;
• Link/conexão das portas;
• Atividade/transmissão de dados;
• Estado operacional das interfaces.

13. OPERAÇÃO SILENCIOSA

O equipamento deverá possuir:

• Sistema de refrigeração passiva;
• Construção sem ventoinha (Fanless).

O funcionamento deverá ser silencioso e adequado à instalação em escritórios, setores administrativos, salas de atendimento e demais ambientes institucionais.

14. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O equipamento deverá possuir:

• Tecnologia de eficiência energética;
• Ajuste ou redução automática do consumo de energia em função do estado dos links e/ou utilização das portas;

ou tecnologia equivalente destinada à redução do consumo elétrico.

Serão aceitos equipamentos com recursos adicionais de eficiência energética.

15. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

O equipamento deverá ser fornecido com:

• Fonte/adaptador de alimentação original ou homologado pelo fabricante;
• Fonte adequada às características elétricas do equipamento;
• Compatibilidade com a rede elétrica utilizada no Brasil.

A tensão de saída da fonte poderá variar conforme a versão de hardware do equipamento, desde que seja a fonte original ou homologada pelo fabricante e plenamente compatível com o switch fornecido.

Não serão aceitas adaptações elétricas improvisadas para atendimento ao edital.

16. CONSUMO DE ENERGIA

O equipamento deverá apresentar:

• Baixo consumo de energia;
• Consumo máximo compatível com equipamentos desta categoria.

Como referência, serão considerados adequados equipamentos com consumo máximo aproximado de até 5 W, sendo admitidas pequenas variações decorrentes do projeto, tecnologia ou recursos adicionais do equipamento ofertado.

17. INSTALAÇÃO

O equipamento deverá possuir:

• Construção compacta para utilização sobre mesa, bancada ou superfície equivalente;
• Possibilidade de instalação em parede, quando prevista pelo fabricante;
• Operação sem necessidade de configuração;
• Sistema Plug and Play.

Não será obrigatória montagem em rack de 19 polegadas para este item.

18. CONSTRUÇÃO

O equipamento deverá possuir:

• Gabinete resistente e adequado ao uso institucional;
• Construção em plástico de engenharia, metal ou material de resistência equivalente ou superior;
• Dimensões compactas;
• Ventilação adequada ao funcionamento contínuo;
• Construção sem ventoinha.

19. COMPATIBILIDADE

O equipamento deverá ser adequado à interligação de:

• Computadores;
• Notebooks;
• Impressoras de rede;
• Telefones IP;
• Access Points;
• Câmeras IP;
• Gravadores de vídeo em rede;
• Roteadores;
• Servidores;
• Equipamentos de telecomunicações;
• Demais dispositivos Ethernet compatíveis.

20. POE

Não será obrigatório fornecimento de alimentação PoE neste item.

Serão aceitos equipamentos com suporte a PoE/PoE+/PoE++ como característica adicional ou superior, desde que atendam integralmente às demais especificações técnicas estabelecidas e não dependam da utilização do recurso PoE para funcionamento convencional das portas Ethernet.

21. GERENCIAMENTO

Não será obrigatório que o equipamento possua interface de gerenciamento, por tratar-se de switch destinado à expansão simples de pontos de rede.

Serão aceitos equipamentos gerenciáveis, Smart Managed ou superiores, desde que:

• Atendam integralmente às especificações mínimas;
• Possam operar normalmente em rede Ethernet convencional;
• Não exijam licença, assinatura ou serviço pago obrigatório para seu funcionamento básico.

22. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

O equipamento deverá ser adequado à utilização em ambientes internos, administrativos e de tecnologia da informação.

Deverá possuir faixa de temperatura operacional compatível com equipamentos desta categoria, incluindo funcionamento em temperatura ambiente de pelo menos:

• 0 °C a 40 °C;

ou faixa operacional superior.

23. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Número de série;
• Versão de hardware;
• Endereço MAC, quando aplicável;
• Informações elétricas;
• Demais informações necessárias à rastreabilidade do produto.

24. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto, quando existente;
• Quantidade de portas;
• Velocidade das interfaces;
• Capacidade de comutação;
• Taxa de encaminhamento de pacotes;
• Capacidade da tabela MAC;
• Capacidade de Jumbo Frame;
• Tipo de alimentação;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

25. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Integralmente montado;
• Com fonte/adaptador de alimentação original ou homologado pelo fabricante;
• Com guia de instalação ou documentação equivalente;
• Com todos os acessórios necessários ao funcionamento normal;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com adaptações de hardware;
• Com fontes de alimentação improvisadas;
• Com modificações destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.

26. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, capacidade, desempenho e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

TP-LINK LITEWAVE LS1008G – SWITCH GIGABIT DE MESA COM 08 PORTAS, equipado com 08 portas RJ45 10/100/1000 Mbps com Auto-Negotiation e Auto-MDI/MDIX, capacidade de comutação de 16 Gbps, taxa de encaminhamento de aproximadamente 11,9 Mpps, tabela MAC de 4K, buffer de pacotes de 1,5 Mb, Jumbo Frame de 16 KB, controle de fluxo IEEE 802.3x, tecnologia de eficiência energética, operação Plug and Play e construção sem ventoinha;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de outros fabricantes, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, desempenho, capacidade e confiabilidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

27. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: LS1008G | 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch | TP-Link México]
“Imagem meramente ilustrativa – Switch Gigabit de Mesa TP-Link LiteWave LS1008G – 08 Portas 10/100/1000 Mbps, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	TECLADO ERGONÔMICO SEM FIO – LAYOUT DIVIDIDO E CURVADO – APOIO DE PULSO INTEGRADO – BLUETOOTH E RECEPTOR USB – MULTIDISPOSITIVO

Equipamento do tipo teclado ergonômico sem fio, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em estações de trabalho administrativas, técnicas e institucionais do Município, especialmente em atividades que demandem utilização prolongada de computador e digitação, devendo proporcionar conforto ergonômico, posicionamento natural das mãos e punhos e redução de esforços durante a utilização, atendendo integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TIPO E CONSTRUÇÃO

O equipamento deverá possuir:

• Teclado ergonômico de tamanho completo (Full Size);
• Estrutura com layout fisicamente dividido e curvado;
• Construção destinada a proporcionar posicionamento mais natural das mãos, punhos e antebraços durante a digitação;
• Teclado numérico dedicado integrado;
• Teclas de função;
• Teclas direcionais independentes;
• Construção adequada à utilização profissional e prolongada.

Não serão considerados equivalentes teclados convencionais retos que possuam apenas apoio de pulso separado ou pequenas alterações no formato das teclas, sem estrutura ergonômica dividida e curvada.

2. ERGONOMIA

O teclado deverá possuir:

• Estrutura ergonômica dividida;
• Perfil curvado;
• Distribuição das teclas destinada a reduzir a rotação e flexão excessiva dos punhos durante a digitação;
• Design adequado à utilização prolongada em estações de trabalho;
• Sistema que permita posicionamento confortável das mãos e antebraços.

O conjunto deverá ser projetado especificamente como teclado ergonômico, não sendo admitida adaptação de teclado convencional para atendimento desta característica.

3. APOIO PARA PULSOS

O equipamento deverá possuir apoio para pulsos/mãos:

• Integrado à estrutura do teclado;
• Almofadado;
• Construído com material macio e adequado à utilização prolongada;
• Composto por espuma de alta densidade, espuma viscoelástica (memory foam) ou combinação de materiais de desempenho equivalente ou superior;
• Revestimento resistente e adequado ao contato contínuo com as mãos e punhos;
• Superfície de fácil limpeza e resistente ao uso cotidiano.

O apoio deverá acompanhar integralmente a largura útil destinada à digitação e proporcionar suporte adequado aos punhos.

4. AJUSTE DE INCLINAÇÃO

O equipamento deverá possuir sistema de ajuste de inclinação e/ou elevação que permita adequação ergonômica da posição das mãos.

Deverá possuir:

• No mínimo 02 (duas) posições adicionais de inclinação/elevação além da posição normal;
• Sistema integrado à estrutura do teclado;
• Ajuste realizado através de pés, suportes ou mecanismo próprio do fabricante.

Será aceito como referência sistema com posições aproximadas de 0°, 4° e 7°, ou configuração equivalente ou superior.

5. TECLAS

O equipamento deverá possuir:

• Teclas de perfil confortável e apropriado para digitação prolongada;
• Acionamento suave e de baixo ruído;
• Teclas com formato adequado ao posicionamento dos dedos;
• Teclado numérico dedicado;
• Teclas direcionais independentes;
• Teclas de função;
• Indicador de Caps Lock ou recurso equivalente;
• Teclas e/ou funções programáveis ou personalizáveis através de software do fabricante, quando aplicável.

6. LAYOUT

O teclado deverá possuir:

• Layout US Internacional ou ABNT2;
• Identificação permanente e legível das teclas;
• Teclado numérico dedicado integrado.

Será admitido layout US Internacional em razão das características específicas dos modelos ergonômicos profissionais disponíveis no mercado, desde que o equipamento seja plenamente compatível com sistemas operacionais configurados para Português do Brasil.

Não serão aceitos adesivos ou modificações artesanais aplicadas sobre as teclas com a finalidade de alterar o layout original do equipamento.

7. CONECTIVIDADE SEM FIO

O equipamento deverá permitir conexão sem fio através de:

• Bluetooth de baixa energia (Bluetooth Low Energy – BLE), ou tecnologia Bluetooth equivalente ou superior;
• Receptor USB sem fio, fornecido juntamente com o equipamento;
• Frequência de operação do receptor sem fio de aproximadamente 2,4 GHz ou tecnologia equivalente;
• Alcance operacional mínimo de 10 metros em condições adequadas de utilização.

O equipamento deverá possibilitar utilização tanto através de Bluetooth quanto através do receptor USB fornecido.

8. CONEXÃO MULTIDISPOSITIVO

O equipamento deverá possuir capacidade para:

• Emparelhamento com no mínimo 03 (três) dispositivos;
• Alternância entre os dispositivos através de teclas ou comandos dedicados;
• Utilização com computadores, notebooks e outros equipamentos compatíveis.

A troca entre dispositivos deverá poder ser realizada diretamente pelo teclado, sem necessidade de novo procedimento completo de emparelhamento a cada utilização.

9. RECEPTOR USB

O equipamento deverá ser fornecido com:

• Receptor USB sem fio original ou homologado pelo fabricante;
• Compatibilidade integral com o teclado fornecido;
• Comunicação sem fio segura e estável;
• Funcionamento Plug and Play, quando suportado pelo sistema operacional.

Não serão aceitos receptores genéricos adicionados separadamente apenas para atendimento ao edital.

10. ALIMENTAÇÃO E AUTONOMIA

O teclado deverá possuir:

• Alimentação através de pilhas ou bateria integrada;
• Sistema de baixo consumo de energia;
• Autonomia mínima estimada de 12 (doze) meses em condições normais de utilização, conforme especificação do fabricante.

Para equipamentos alimentados por pilhas, deverão ser fornecidas as pilhas necessárias ao funcionamento inicial.

Serão aceitos equipamentos com autonomia superior.

11. SOFTWARE E PERSONALIZAÇÃO

O equipamento deverá possuir, quando disponibilizado pelo fabricante:

• Software oficial para configuração e personalização;
• Possibilidade de personalização de teclas e/ou funções;
• Configuração de atalhos;
• Gerenciamento das funções disponíveis no teclado.

O software deverá ser disponibilizado gratuitamente pelo fabricante para os sistemas operacionais compatíveis.

12. COMPATIBILIDADE

O equipamento deverá possuir compatibilidade com:

• Microsoft Windows 10 ou superior;
• macOS;
• Computadores e notebooks dotados de porta USB compatível com o receptor fornecido;
• Equipamentos compatíveis com Bluetooth.

Serão aceitas versões adicionais de sistemas operacionais oficialmente suportadas pelo fabricante.

13. ALCANCE SEM FIO

O equipamento deverá possuir:

• Alcance sem fio mínimo de 10 metros;

consideradas condições adequadas de utilização, podendo o alcance efetivo variar em razão do ambiente, interferências, equipamentos próximos e características da instalação.

14. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

O equipamento deverá possuir:

• Construção robusta e adequada ao uso profissional;
• Acabamento de boa qualidade;
• Base estável para utilização sobre mesa;
• Apoio de pulso integrado;
• Mecanismos de inclinação integrados;
• Materiais resistentes à utilização contínua.

A utilização de materiais reciclados ou provenientes de fontes sustentáveis será aceita como característica adicional.

15. SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO

A comunicação sem fio deverá utilizar protocolos de segurança compatíveis com a tecnologia empregada pelo fabricante.

O equipamento não deverá depender de conexão permanente à internet para execução das funções básicas de digitação e alternância entre dispositivos previamente configurados.

16. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Part Number ou código do produto;
• Número de série ou identificação individual;
• Demais informações necessárias à rastreabilidade do produto.

17. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto;
• Tipo de layout;
• Tecnologias de conexão;
• Quantidade de dispositivos simultaneamente cadastráveis;
• Alcance sem fio;
• Tipo de alimentação;
• Autonomia declarada;
• Sistemas operacionais compatíveis;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

18. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Integralmente montado;
• Com receptor USB original ou homologado pelo fabricante;
• Com pilhas ou sistema de alimentação necessário ao funcionamento inicial;
• Com documentação de utilização;
• Com todos os acessórios originalmente previstos para o modelo;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com adaptações destinadas exclusivamente ao atendimento das especificações do edital.

19. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de ergonomia, qualidade, conectividade, desempenho e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

LOGITECH ERGO K860 – CÓDIGO 920-009169, teclado ergonômico sem fio, estrutura dividida e curvada, apoio de pulso almofadado integrado, ajuste de inclinação, teclado numérico dedicado, conexão Bluetooth e receptor USB sem fio, alcance de até 10 metros e capacidade de utilização com múltiplos dispositivos;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricante reconhecido, desde que o modelo e configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de ergonomia, qualidade, conectividade, conforto e desempenho pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

20. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.
[image: Logitech ERGO K860 Wireless Split Keyboard]
“Imagem meramente ilustrativa – Teclado Ergonômico Sem Fio Logitech ERGO K860 – ou equipamento equivalente ou superior.”
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	TECLADO USB COM FIO – PADRÃO ABNT2 – SLIM/LOW PROFILE – FULL SIZE – BLOCO DE NAVEGAÇÃO 3 × 2

Equipamento do tipo teclado para computador, com fio, novo e de primeiro uso, destinado à utilização contínua em estações de trabalho administrativas e institucionais, devendo possuir layout Português (Brasil), padrão ABNT2, formato completo (Full Size), teclas de perfil baixo e disposição convencional completa das teclas de navegação, atendendo integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. PADRÃO E LAYOUT
O equipamento deverá possuir:
· Layout Português (Brasil), padrão ABNT2;
· Tecla “Ç”;
· Caracteres e teclas necessários à acentuação da língua portuguesa;
· Tecla Alt Gr;
· Teclas de função F1 a F12;
· Bloco independente de teclas direcionais;
· Bloco independente de teclas de navegação e edição;
· Teclado numérico dedicado.
Não serão aceitos teclados com layout internacional, padrão US, ABNT1 ou modelos que dependam exclusivamente da configuração do sistema operacional para substituir fisicamente as teclas próprias do padrão ABNT2.
2. TIPO E CONEXÃO
O equipamento deverá possuir:
· Funcionamento através de cabo;
· Interface USB;
· Conector USB Tipo A;
· Tecnologia Plug and Play;
· Reconhecimento automático pelo sistema operacional;
· Funcionamento das funções convencionais sem necessidade de instalação obrigatória de drivers, softwares ou aplicativos proprietários.
3. PERFIL DAS TECLAS – SLIM/LOW PROFILE
O teclado deverá possuir obrigatoriamente:
· Design Slim, Low Profile, Chiclet ou tecnologia equivalente de perfil baixo;
· Teclas de baixa altura;
· Curso reduzido em comparação aos teclados convencionais de perfil alto;
· Acionamento adequado à digitação contínua;
· Construção voltada ao conforto e utilização prolongada em ambiente administrativo.
Serão aceitas tecnologias de membrana de perfil baixo, chiclet, scissor ou equivalente.
Não serão aceitos teclados classificados pelo fabricante como “tecla alta”, teclados mecânicos convencionais de perfil elevado ou modelos cujo formato das teclas descaracterize a característica Slim/Low Profile pretendida.
4. FORMATO FULL SIZE
O teclado deverá possuir formato completo (Full Size), contendo obrigatoriamente:
· Área alfanumérica completa;
· Fileira superior de teclas F1 a F12;
· Bloco independente de seis teclas de navegação e edição;
· Bloco independente de quatro teclas direcionais;
· Teclado numérico dedicado.
Não serão aceitos teclados compactos que eliminem qualquer desses conjuntos ou transfiram suas funções exclusivamente para combinações com outras teclas.
5. BLOCO DE NAVEGAÇÃO E EDIÇÃO – DISPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA
O equipamento deverá possuir bloco físico independente composto por 06 (seis) teclas de navegação e edição, localizado entre a área principal de digitação e o teclado numérico.
As teclas deverão estar obrigatoriamente organizadas em 02 (duas) linhas e 03 (três) colunas, seguindo a disposição física:
Linha superior:
Insert | Home | Page Up
Linha inferior:
Delete | End | Page Down
As seis teclas deverão ser individuais, fisicamente distintas e possuir identificação correspondente à sua função.
Não serão aceitos:
· Arranjos de três linhas por duas colunas;
· Organização vertical das teclas em pares;
· Alteração da disposição especificada;
· Ausência de qualquer uma das seis teclas;
· Implementação dessas funções exclusivamente através da tecla Fn;
· Implementação dessas funções exclusivamente no teclado numérico;
· Teclados compactos que incorporem essas funções a outras teclas.
A exigência dessa disposição física objetiva manter a padronização ergonômica e operacional das estações de trabalho da Administração.
6. TECLAS DIRECIONAIS
O equipamento deverá possuir bloco independente composto pelas quatro teclas direcionais:
· Cima;
· Baixo;
· Esquerda;
· Direita.
As funções direcionais deverão possuir acionamento direto, sem necessidade da tecla Fn.
7. TECLADO NUMÉRICO
O equipamento deverá possuir teclado numérico dedicado e integrado ao corpo principal, incluindo:
· Teclas numéricas de 0 a 9;
· Num Lock;
· Operadores matemáticos convencionais;
· Enter dedicado ao bloco numérico, conforme projeto do fabricante.
Não serão aceitos modelos que eliminem o teclado numérico.
8. QUANTIDADE DE TECLAS
O equipamento deverá possuir quantidade compatível com teclado ABNT2 completo Full Size, tipicamente entre 104 e 110 teclas, admitidas variações decorrentes do projeto de cada fabricante.
A quantidade total de teclas não constituirá isoladamente critério de desclassificação, desde que o teclado possua todos os conjuntos físicos e funções obrigatórias especificados neste Termo de Referência.
9. TECLAS DE FUNÇÃO E FUNÇÕES SECUNDÁRIAS
O equipamento deverá possuir teclas F1 a F12 na região superior.
Serão admitidas funções secundárias, inclusive multimídia, incorporadas às próprias teclas convencionais F1 a F12 ou outras teclas já integrantes do layout padrão, desde que:
· Não impliquem a inclusão de fileira ou conjunto físico adicional de botões;
· As funções convencionais F1 a F12 permaneçam disponíveis;
· Não seja necessária instalação de software proprietário para utilização normal do teclado;
· Não interfiram na utilização convencional do equipamento.
10. VEDAÇÃO DE TECLAS FÍSICAS ADICIONAIS
Não serão aceitos teclados que possuam conjunto ou fileira física adicional de botões dedicados, externos ao layout convencional Full Size, destinados exclusivamente a:
· Volume;
· Mudo;
· Reprodução multimídia;
· Play/Pause;
· Avançar ou retroceder;
· Navegador de internet;
· Correio eletrônico;
· Calculadora;
· Inicialização de aplicativos;
· Macros;
· Comandos gamer;
· Funções programáveis.
Esta vedação não se aplica às funções secundárias compartilhadas com teclas convencionais já integrantes do layout do teclado.
11. CABO
O equipamento deverá possuir:
· Cabo USB integrado;
· Comprimento mínimo de 1,20 metro;
· Construção adequada à utilização contínua;
· Conector USB Tipo A.
Serão aceitos cabos de comprimento superior.
12. COMPATIBILIDADE
O equipamento deverá possuir compatibilidade, no mínimo, com:
· Microsoft Windows 10;
· Microsoft Windows 11;
· Sistemas operacionais Linux compatíveis com dispositivos USB HID.
Será admitida compatibilidade adicional com macOS, Chrome OS ou outros sistemas operacionais.
13. CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Cor preta, cinza, grafite ou combinação discreta dessas cores;
· Construção apropriada ao ambiente corporativo;
· Estrutura resistente à utilização contínua;
· Caracteres das teclas produzidos através de processo adequado ao uso cotidiano;
· Base estável;
· Pés, apoios ou sistema equivalente para estabilidade sobre a mesa.
Resistência a respingos ou derramamentos acidentais será aceita como característica adicional.
14. SOFTWARE E FUNCIONAMENTO
O funcionamento básico do teclado deverá ocorrer através do padrão USB HID e tecnologia Plug and Play.
Não poderá ser obrigatória a instalação de:
· Drivers específicos;
· Aplicativos de gerenciamento;
· Software proprietário;
· Conta de usuário;
· Conexão com a internet;
· Serviço em nuvem.
Softwares opcionais disponibilizados pelo fabricante não constituirão impedimento, desde que não sejam necessários ao funcionamento convencional do teclado.
15. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Part Number/SKU, quando existente;
· Layout;
· Tipo de conexão;
· Característica Slim/Low Profile/Chiclet;
· Disposição física das seis teclas de navegação;
· Comprimento do cabo;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de catálogo, datasheet, manual, ficha técnica, página oficial do fabricante ou documentação técnica correspondente ao modelo ofertado.
A Administração poderá solicitar fotografia, catálogo ou documentação oficial que permita verificar visualmente a disposição das teclas, especialmente o bloco Insert/Home/Page Up e Delete/End/Page Down.
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Fornecido em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Livre de adaptações destinadas exclusivamente a atender às especificações.
Não serão aceitos produtos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou modificados.
17. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, ergonomia, perfil das teclas e disposição física pretendida pela Administração, poderão ser considerados como referências:
DELL KB216 – versão Português Brasil/ABNT2, teclado USB Full Size, com teclas Chiclet de perfil baixo e teclado numérico integrado;
MONOCRON MN8239, teclado USB ABNT2 Full Size, Slim, com teclado numérico dedicado;
FORTREK K15 SLIM – CÓDIGO 84948, teclado USB ABNT2, 107 teclas, perfil Baixo/Slim, Full Size e cabo de aproximadamente 1,5 metro;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive de fabricantes como Logitech, Lenovo, HP, Positivo, C3Tech, Rise Mode, Multi ou outros, desde que o modelo específico ofertado atenda e comprove integralmente todas as características técnicas e físicas estabelecidas neste Termo de Referência.
Independentemente do modelo de referência, será obrigatório que o equipamento efetivamente ofertado possua o bloco de navegação no padrão:
Insert | Home | Page Up
Delete | End | Page Down
bem como perfil de teclas Slim/Low Profile/Chiclet ou tecnologia equivalente de baixa altura.
A indicação das marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial e destina-se à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, ergonomia e configuração física pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos de outros fabricantes.
18. GARANTIA E ASSISTÊNCIA
O produto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado.
Nos casos em que a garantia comercial original do fabricante seja inferior a 12 meses, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia mínima estabelecida neste Termo de Referência.
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	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ – RETRÁTIL PORTÁTIL – 120 POLEGADAS – FORMATO 4:3

Equipamento do tipo tela de projeção retrátil portátil com tripé, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em apresentações institucionais, reuniões, treinamentos, capacitações e eventos oficiais do Município, devendo possuir estrutura resistente, superfície apropriada à projeção multimídia e atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. TIPO E FUNCIONAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Tela de projeção portátil;
· Estrutura com tripé integrado;
· Sistema retrátil;
· Acionamento manual;
· Sistema de abertura e recolhimento seguro;
· Mecanismo de enrolamento por mola, sistema multiponto ou tecnologia equivalente;
· Regulagem de altura;
· Estrutura autoportante, dispensando fixação permanente em parede ou teto;
· Possibilidade de montagem, desmontagem e transporte entre diferentes ambientes.
2. TAMANHO E FORMATO
A tela deverá possuir:
· Diagonal nominal mínima de 120 polegadas;
· Formato de projeção 4:3;
· Área útil de projeção mínima aproximada de 2,40 m de largura × 1,80 m de altura.
Serão admitidas pequenas variações dimensionais decorrentes do projeto de cada fabricante, de aproximadamente ±3%, desde que mantida a classe nominal de 120 polegadas e o formato 4:3.
Serão, portanto, aceitas dimensões comerciais equivalentes, como 2,34 × 1,75 m, 2,40 × 1,80 m, 2,43 × 1,82 m ou 2,44 × 1,83 m, desde que o produto seja classificado pelo fabricante como tela de aproximadamente 120 polegadas.
3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO
A superfície deverá possuir:
· Material apropriado para projeção frontal;
· Acabamento Matte White, branco fosco, branco opaco ou tecnologia equivalente;
· Superfície com distribuição uniforme da luminosidade;
· Bordas pretas para enquadramento e melhoria da percepção de contraste;
· Verso preto, blackout ou tratamento equivalente destinado a reduzir a passagem de luz proveniente da parte traseira;
· Ganho de brilho mínimo de 1.0.
Serão aceitos ganhos superiores.
4. SISTEMA DE CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO / KEYSTONE
O conjunto deverá permitir ajuste de posicionamento ou inclinação da superfície de projeção, através de sistema mecânico de correção Keystone, ajuste trapezoidal ou solução construtiva equivalente, quando disponibilizado pelo fabricante.
O sistema deverá permitir adequado alinhamento da tela em relação ao projetor e ao ambiente de utilização.
5. TRIPÉ E REGULAGEM DE ALTURA
O equipamento deverá possuir:
· Tripé integrado ou acoplado ao conjunto;
· Estrutura metálica;
· Sistema telescópico ou equivalente para regulagem de altura;
· Sistema de travamento seguro;
· Base com apoio em múltiplos pontos;
· Estrutura adequada ao peso e dimensões da tela;
· Estabilidade suficiente para utilização normal em ambientes internos.
A altura máxima do conjunto completamente montado deverá ser compatível com tela de projeção de 120 polegadas, permitindo posicionamento adequado da área de projeção para utilização em salas de reunião, treinamentos, auditórios e eventos.
6. ESTRUTURA E ACABAMENTO
O estojo, estrutura principal e tripé deverão ser fabricados em:
· Alumínio;
· Aço carbono;
· Aço;
· Liga metálica;
· Ou material metálico de resistência equivalente ou superior.
As partes metálicas sujeitas à corrosão deverão possuir pintura eletrostática, tratamento anticorrosivo, acabamento cromado ou outro processo de proteção equivalente.
Não será exigido material metálico específico quando outro material empregado pelo fabricante proporcionar resistência mecânica e durabilidade equivalentes.
7. ESTOJO E SISTEMA DE RECOLHIMENTO
A tela deverá possuir:
· Estojo rígido integrado à estrutura;
· Sistema destinado à proteção da superfície quando recolhida;
· Mecanismo de enrolamento/recolhimento manual;
· Construção que permita armazenamento e transporte do conjunto sem dobramento da superfície de projeção;
· Sistema de travamento ou parada compatível com o projeto do fabricante.
O estojo deverá possuir acabamento resistente à utilização e transporte frequentes.
8. PORTABILIDADE
O conjunto deverá ser apropriado para utilização portátil, permitindo:
· Transporte entre prédios, salas ou locais de eventos;
· Montagem sem necessidade de ferramentas especiais;
· Armazenamento com a tela recolhida;
· Transporte através do próprio conjunto/estojo.
Alça de transporte integrada será aceita como característica desejável.
9. COMPATIBILIDADE DE PROJEÇÃO
A superfície deverá ser adequada à utilização com projetores multimídia, incluindo tecnologias:
· 3LCD;
· LCD;
· DLP;
· LED;
· Laser;
· Ou tecnologias equivalentes.
Deverá permitir utilização com conteúdos institucionais, apresentações, vídeos, imagens e projeções provenientes de computadores e demais equipamentos multimídia.
10. SEGURANÇA E ESTABILIDADE
O conjunto deverá possuir:
· Estrutura mecanicamente estável;
· Sistema de sustentação compatível com as dimensões da tela;
· Travamento adequado das partes móveis;
· Construção que minimize risco de recolhimento involuntário durante a utilização;
· Pés ou apoios adequados à utilização sobre piso regular.
11. CONFORMIDADE TÉCNICA
O produto deverá ser fabricado em conformidade com as normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis à sua categoria.
Por se tratar de equipamento passivo e sem alimentação elétrica, não será exigida certificação elétrica ou homologação incompatível com a natureza do produto.
12. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Tamanho nominal em polegadas;
· Formato da tela;
· Dimensões da área útil de projeção;
· Tipo de superfície;
· Material ou acabamento da estrutura;
· Tipo de tripé;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de catálogo, ficha técnica, manual, datasheet, página oficial do fabricante ou documentação técnica equivalente.
13. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Sem recondicionamento;
· Sem remanufaturamento;
· Sem adaptações destinadas exclusivamente ao atendimento da especificação;
· Em embalagem original ou embalagem comercial adequada do fabricante;
· Com todos os componentes necessários à montagem e utilização normal.
Deverão acompanhar o produto todos os componentes, travas, suportes e demais acessórios originalmente fornecidos pelo fabricante para sua utilização.
14. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, dimensões e características pretendidas pela Administração, poderão ser utilizados como referência:
GRM GTTM120V – Tela de projeção com tripé, 120 polegadas, formato 4:3, área de projeção aproximada de 2,43 × 1,82 m, superfície Matte White, verso blackout, ganho 1.1, tripé telescópico e sistema de ajuste de inclinação;
TES TTM120VA – Série A – Tela de projeção com tripé, 120 polegadas, formato 4:3, área aproximada de 2,44 × 1,83 m, superfície Matte White e estrutura portátil;
SUMAY TTVS120 – Tela de projeção com tripé, 120 polegadas, formato 4:3, área visual aproximada de 2,34 × 1,75 m, superfície Matte White e sistema retrátil;
TELAS NARDELLI NRT-007 – Linha Standard – Tela de projeção com tripé, 120 polegadas, formato 4:3, área aproximada de 2,43 × 1,82 m, superfície Matte White com verso preto e estrutura portátil;
OU PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, desde que o modelo efetivamente ofertado atenda integralmente às características técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, dimensões, funcionalidade e desempenho pretendidos pela Administração, não restringindo a participação de produtos de outros fabricantes.
15. GARANTIA
O produto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, devendo possuir validade em território nacional.
Caso a garantia original do fabricante seja inferior ao período exigido, caberá ao fornecedor contratado complementar o prazo necessário para totalizar os 12 (doze) meses.
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	TELEFONE IP SEM FIO DECT – SIP 2.0 – 2 PORTAS ETHERNET RJ45 – POE – ÁUDIO HD – DISPLAY LUMINOSO – VIVA-VOZ

Equipamento do tipo telefone IP/VoIP sem fio com tecnologia DECT, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em ambientes administrativos, institucionais e demais unidades da Administração Municipal, permitindo conexão direta à rede de dados Ethernet e registro em central telefônica IP/PABX através do protocolo SIP, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TECNOLOGIA

O equipamento deverá possuir:

• Tecnologia de telefonia IP/VoIP;
• Tecnologia sem fio DECT 6.0 ou tecnologia equivalente ou superior;
• Comunicação digital sem fio entre a base IP e o monofone;
• Frequência de operação compatível com a regulamentação brasileira, aproximadamente entre 1.910 e 1.920 MHz;
• Capacidade de conexão direta à infraestrutura de rede Ethernet da Administração;
• Compatibilidade com centrais telefônicas IP/PABX baseadas no protocolo SIP.

2. CONEXÃO À REDE

A base do equipamento deverá possuir interfaces físicas Ethernet, permitindo sua conexão direta à rede de dados.

Deverá possuir, no mínimo:

• 01 (uma) porta Ethernet 10/100 BASE-T RJ45 destinada à conexão com a rede local;
• 01 (uma) porta Ethernet 10/100 BASE-T RJ45 adicional para conexão de computador ou equipamento de rede;
• Funcionamento das interfaces de rede em modo Bridge ou tecnologia equivalente;
• Detecção e negociação automática de velocidade, quando suportada pelo equipamento.

Não serão aceitos telefones exclusivamente analógicos que necessitem de porta FXS, ATA, gateway VoIP externo ou qualquer outro conversor para conexão à rede IP.

3. PROTOCOLO SIP

O equipamento deverá possuir:

• Compatibilidade com protocolo SIP 2.0;
• Transporte de sinalização através de UDP e TCP;
• Suporte a TLS ou protocolo de segurança equivalente;
• Registro de no mínimo 01 (uma) conta VoIP/SIP;
• Compatibilidade com servidores SIP e centrais PABX IP que utilizem protocolos padronizados.

O equipamento deverá permitir registro direto na central telefônica IP da Administração através da rede Ethernet, sem necessidade de conversores externos.

4. ALIMENTAÇÃO POE

O equipamento deverá possuir:

• Suporte à alimentação através da rede Ethernet – PoE;
• Compatibilidade com padrão IEEE 802.3af ou superior;
• Alimentação PoE através da interface Ethernet destinada à conexão com a rede.

Deverá também ser possível alimentar o equipamento através de fonte externa original ou homologada pelo fabricante, quando necessário.

A fonte deverá ser fornecida juntamente com o equipamento quando fizer parte da configuração comercial original do produto.

5. CODECS DE ÁUDIO

O equipamento deverá suportar, no mínimo, os seguintes codecs:

• G.711 A-law e/ou μ-law;
• G.726;
• G.729;
• G.722 ou outro codec Wideband/HD equivalente ou superior.

Deverá possuir suporte a áudio de banda larga – HD Voice – através de codec compatível.

6. QUALIDADE DE ÁUDIO

O equipamento deverá possuir recursos destinados à melhoria da qualidade das chamadas VoIP, incluindo:

• Cancelamento de eco;
• Detecção de atividade de voz – VAD;
• Geração de ruído de conforto – CNG;
• Supressão de silêncio;
• Compensação/cancelamento de perda de pacotes – PLC;
• Ou tecnologias equivalentes ou superiores.

7. NAT E CONECTIVIDADE IP

O equipamento deverá possuir recursos apropriados para funcionamento em redes IP, incluindo, quando aplicável:

• Suporte a NAT;
• STUN ou tecnologia equivalente para atravessamento de NAT;
• DHCP;
• Endereçamento IP estático;
• DNS;
• Protocolos e recursos necessários ao correto registro e funcionamento SIP em redes locais.

8. CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO

O equipamento deverá permitir configuração através de:

• Interface Web acessível através de navegador;
• Menu do próprio equipamento e/ou sistema equivalente;
• Provisionamento remoto através de HTTP, HTTPS, TFTP ou tecnologia equivalente;
• Atualização de firmware;
• Gerenciamento e configuração remota.

A interface de gerenciamento deverá permitir configuração dos principais parâmetros de rede e da conta SIP.

9. MONOFONE SEM FIO

O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo:

• 01 (um) monofone sem fio DECT;
• Display integrado;
• Display luminoso e/ou retroiluminado;
• Teclado físico;
• Viva-voz integrado;
• Controle de volume;
• Agenda telefônica;
• Registro de chamadas;
• Função Não Perturbe – DND ou equivalente;
• Localizador do monofone ou funcionalidade equivalente.

10. DISPLAY

O monofone deverá possuir:

• Display luminoso e/ou retroiluminado;
• Visualização do número e/ou identificação da chamada;
• Visualização das principais informações operacionais;
• Acesso às funções e configurações disponibilizadas pelo aparelho.

11. VIVA-VOZ

O monofone deverá possuir:

• Função viva-voz integrada;
• Controle de volume;
• Utilização sem necessidade de manter o monofone junto ao ouvido durante a chamada.

12. CONEXÃO PARA HEADSET

O monofone deverá possuir:

• Entrada física para conexão de headset com fio;

sendo aceita conexão P1, P2, RJ9 ou outra interface específica definida pelo fabricante.

13. AGENDA TELEFÔNICA

O equipamento deverá possuir agenda integrada com capacidade mínima para:

• 100 (cem) contatos.

Serão aceitos equipamentos com capacidade superior.

14. REGISTRO DE CHAMADAS

O equipamento deverá possuir memória para registro de chamadas, contemplando:

• Chamadas atendidas;
• Chamadas não atendidas;
• Chamadas originadas.

Deverá permitir consulta aos registros através do próprio monofone.

15. FUNÇÕES TELEFÔNICAS

O equipamento deverá possuir, no mínimo:

• Identificação de chamadas;
• Rediscar;
• Viva-voz;
• Função Mudo – Mute;
• Função Não Perturbe – DND;
• Chamada em espera;
• Transferência de chamadas, quando suportada pela central SIP;
• Conferência, quando suportada pela central SIP;
• Ajuste de volume;
• Seleção de toque;
• Localizador do monofone.

16. BATERIA

O monofone deverá possuir bateria recarregável com:

• Tensão e capacidade adequadas ao equipamento;
• Capacidade mínima aproximada de 600 mAh, quando utilizada bateria de aproximadamente 2,4 V;
• Autonomia mínima de 10 (dez) horas em conversação;
• Autonomia mínima de 150 (cento e cinquenta) horas em repouso.

Serão aceitos equipamentos com autonomia superior.

A bateria deverá ser nova, original ou homologada pelo fabricante.

17. RECARGA DO MONOFONE

O equipamento deverá possuir:

• Sistema automático de recarga da bateria;
• Recarga através da base ou sistema próprio do fabricante;
• Tempo de recarga compatível com a capacidade da bateria;
• Proteção e gerenciamento de carga definidos pelo fabricante.

18. ALCANCE E COMUNICAÇÃO DECT

O sistema deverá utilizar comunicação digital DECT entre a base e o monofone.

O alcance deverá ser adequado à utilização em ambientes administrativos e institucionais.

O alcance efetivo poderá variar em razão de:

• Paredes;
• Estruturas metálicas;
• Obstáculos físicos;
• Interferências eletromagnéticas;
• Características construtivas do ambiente.

19. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Quando utilizada fonte externa, o equipamento deverá possuir:

• Fonte de alimentação com entrada bivolt automática;
• Entrada compatível com 100 a 240 V AC, 50/60 Hz, ou faixa equivalente;
• Saída compatível com o equipamento;
• Fonte original ou homologada pelo fabricante.

O equipamento deverá também admitir alimentação PoE através da rede Ethernet conforme especificado neste Termo de Referência.

20. COMPATIBILIDADE COM INFRAESTRUTURA VOIP

O equipamento deverá ser compatível com:

• Centrais PABX IP;
• Servidores SIP;
• Redes Ethernet TCP/IP;
• Infraestruturas VoIP baseadas em padrões abertos;
• Sistemas baseados em SIP 2.0;
• Centrais Asterisk ou outras plataformas SIP compatíveis.

A compatibilidade deverá ser obtida através dos protocolos padronizados do equipamento, não sendo admitida dependência obrigatória de central telefônica proprietária do mesmo fabricante.

21. SEGURANÇA

O equipamento deverá possuir suporte, quando aplicável, a:

• SIP sobre TLS;
• HTTPS para gerenciamento;
• Autenticação das contas SIP;
• Recursos de segurança de rede disponibilizados pelo fabricante.

Serão aceitos recursos adicionais de segurança.

22. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

O equipamento deverá permitir:

• Atualização de firmware;
• Atualização através da rede;
• Utilização de firmware oficial disponibilizado pelo fabricante;
• Provisionamento remoto de firmware, quando disponibilizado.

23. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto;
• Número de série;
• Endereço MAC;
• Identificação/homologação ANATEL.

A identificação deverá permitir rastreabilidade e atendimento em garantia.

24. HOMOLOGAÇÃO E CONFORMIDADE

O equipamento deverá:

• Possuir homologação ANATEL válida para comercialização no Brasil, quando exigível;
• Atender às regulamentações aplicáveis aos equipamentos de telecomunicações;
• Possuir interfaces e alimentação compatíveis com os padrões utilizados no território nacional.

25. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto;
• Quantidade e velocidade das interfaces Ethernet;
• Compatibilidade PoE e respectivo padrão;
• Protocolo SIP;
• Quantidade de contas SIP;
• Codecs de áudio suportados;
• Tecnologia sem fio;
• Frequência DECT;
• Capacidade da agenda;
• Capacidade e autonomia da bateria;
• Protocolos de gerenciamento e provisionamento;
• Número de homologação ANATEL, quando aplicável;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Certificado/consulta de homologação ANATEL;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

26. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Integralmente montado;
• Com 01 (uma) base IP DECT;
• Com 01 (um) monofone sem fio;
• Com bateria recarregável nova;
• Com fonte de alimentação, quando integrante da configuração comercial do fabricante;
• Com cabo de rede Ethernet;
• Com documentação de utilização;
• Com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento normal;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com baterias usadas;
• Com adaptadores externos destinados a transformar telefone analógico em telefone IP;
• Com modificações de hardware ou software destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.

27. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, mobilidade, conectividade, compatibilidade e desempenho pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

INTELBRAS TIP 1001D – CÓDIGO 4061001, telefone IP/VoIP sem fio DECT, com tecnologia DECT 6.0, conexão direta à rede Ethernet através de interfaces 10/100 BASE-T RJ45, suporte a alimentação PoE IEEE 802.3af, protocolo SIP 2.0, registro de conta VoIP/SIP, codecs G.711, G.726, G.729 e G.722, display luminoso, viva-voz, agenda de 100 contatos, gerenciamento via Web e recursos de provisionamento remoto;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricantes reconhecidos, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, mobilidade, conectividade IP, compatibilidade SIP e desempenho pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

28. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.
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	TELEFONE SEM FIO DIGITAL – DECT 6.0 – IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS – DISPLAY LUMINOSO – AGENDA – EXPANSÍVEL PARA MÚLTIPLOS RAMAIS

Equipamento do tipo telefone sem fio digital, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em ambientes administrativos, institucionais e demais unidades da Administração Municipal, para comunicação através de linha telefônica analógica e/ou ramal analógico de central telefônica/PABX compatível, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. TECNOLOGIA

O equipamento deverá possuir:

• Tecnologia de comunicação digital DECT 6.0 ou tecnologia equivalente ou superior;
• Comunicação sem fio digital entre base e monofone;
• Frequência de operação na faixa destinada à tecnologia DECT no Brasil, aproximadamente 1,9 GHz;
• Sistema adequado à utilização em ambientes administrativos e profissionais;
• Comunicação estável entre a base e o monofone dentro dos limites de alcance especificados pelo fabricante.

2. IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

O equipamento deverá possuir:

• Função de identificação de chamadas;
• Compatibilidade com identificação nos padrões DTMF e FSK, ou padrões equivalentes utilizados no sistema telefônico brasileiro;
• Exibição do número da chamada recebida no display, quando o serviço estiver disponibilizado pela operadora ou central telefônica;
• Registro de chamadas recebidas e/ou não atendidas.

A funcionalidade de identificação de chamadas estará condicionada à disponibilização do serviço pela operadora ou pela central telefônica/PABX utilizada pela Administração.

3. DISPLAY

O monofone deverá possuir:

• Display integrado;
• Display luminoso e/ou retroiluminado;
• Visualização de números discados e recebidos;
• Visualização das principais informações e funções do equipamento;
• Indicação das condições operacionais disponibilizadas pelo aparelho.

4. AGENDA TELEFÔNICA

O equipamento deverá possuir agenda integrada com capacidade mínima para:

• 70 (setenta) contatos;

permitindo armazenamento e consulta de números telefônicos através do próprio aparelho.

Serão aceitos equipamentos com capacidade superior.

5. REGISTRO DE CHAMADAS

O equipamento deverá possuir memória para registro de chamadas, contemplando chamadas:

• Originadas;
• Recebidas/atendidas;
• Não atendidas.

Deverá permitir consulta aos registros através do próprio monofone.

Serão aceitos equipamentos com capacidade de armazenamento superior à disponibilizada pelo modelo de referência.

6. FUNÇÕES DE TELEFONIA

O equipamento deverá possuir, no mínimo:

• Rediscar;
• Flash;
• Mudo;
• Ajuste de volume;
• Identificação de chamadas;
• Agenda telefônica;
• Data e hora;
• Funções de navegação através do menu;
• Bloqueio de chamadas originadas ou recurso equivalente, quando disponibilizado pelo fabricante.

7. EXPANSÃO DE RAMAIS

O sistema deverá permitir expansão através da utilização de monofones/ramais adicionais compatíveis.

Deverá possuir capacidade para:

• No mínimo 07 (sete) ramais no sistema, considerando a base principal e ramais adicionais compatíveis;

ou capacidade equivalente/superior disponibilizada pelo fabricante.

Os ramais adicionais poderão ser adquiridos separadamente quando necessários pela Administração.

8. COMUNICAÇÃO ENTRE RAMAIS

Quando utilizados dois ou mais monofones compatíveis registrados na mesma base, o sistema deverá permitir:

• Comunicação interna entre ramais;
• Transferência de chamadas entre ramais;
• Conferência a três ou funcionalidade equivalente.

Essas funcionalidades poderão depender da instalação de ramais adicionais compatíveis com o sistema.

9. ALCANCE

O equipamento deverá possuir alcance adequado à utilização em ambientes administrativos e institucionais.

O fabricante deverá informar o alcance máximo nominal do sistema em sua documentação técnica.

O alcance efetivo poderá variar em razão de:

• Paredes;
• Estruturas metálicas;
• Obstáculos físicos;
• Interferências eletromagnéticas;
• Características construtivas do ambiente.

10. ALIMENTAÇÃO DO MONOFONE

O monofone deverá possuir:

• Bateria recarregável;
• Sistema automático de recarga quando posicionado na base;
• Bateria fornecida juntamente com o equipamento;
• Autonomia adequada à utilização profissional durante a jornada normal de trabalho.

A bateria deverá ser nova, original ou homologada pelo fabricante e apropriada especificamente ao equipamento ofertado.

11. BASE DE RECARGA

O equipamento deverá possuir:

• Base principal;
• Sistema integrado de carregamento do monofone;
• Indicador ou sistema que permita verificar o correto posicionamento e/ou carregamento do aparelho;
• Conexão para linha telefônica analógica;
• Alimentação através de adaptador/fonte apropriada.

12. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

O equipamento deverá ser fornecido com:

• Fonte/adaptador de alimentação original ou homologado pelo fabricante;
• Alimentação compatível com a rede elétrica brasileira;
• Fonte bivolt automática 100–240 V ou faixa equivalente/superior;
• Plugue compatível com o padrão brasileiro, quando aplicável.

Não serão aceitos transformadores ou adaptadores elétricos externos improvisados exclusivamente para atendimento ao edital.

13. INTERFACE TELEFÔNICA

O equipamento deverá possuir:

• Interface para conexão à linha telefônica analógica;
• Compatibilidade com linhas telefônicas convencionais;
• Compatibilidade com ramais analógicos provenientes de centrais telefônicas/PABX, observadas as características técnicas da central utilizada;
• Cabo de linha telefônica apropriado incluído no fornecimento.

14. ERGONOMIA

O monofone deverá possuir:

• Design ergonômico;
• Formato adequado à utilização manual prolongada;
• Teclado físico integrado;
• Teclas numéricas de fácil identificação;
• Teclas destinadas às principais funções telefônicas;
• Construção apropriada para utilização frequente em ambiente administrativo.

15. SINALIZAÇÃO E CONTROLES

O equipamento deverá possuir:

• Sinalização visual através do display;
• Indicação das principais condições operacionais;
• Controle de volume;
• Seleção de toques e/ou níveis de campainha, conforme recursos disponibilizados pelo fabricante;
• Indicador de bateria ou recurso equivalente.

16. IDIOMA

O equipamento deverá possuir:

• Menu em Português do Brasil ou interface de utilização facilmente compreensível e adequada ao mercado brasileiro;
• Manual de utilização em Português do Brasil, em meio físico ou digital.

17. HOMOLOGAÇÃO E CONFORMIDADE

O equipamento deverá:

• Ser homologado pela ANATEL, quando exigível para sua categoria;
• Atender às regulamentações aplicáveis aos equipamentos de telecomunicações comercializados no Brasil;
• Possuir fonte, conectores e componentes compatíveis com os padrões utilizados no território nacional.

18. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Número de série;
• Código ou Part Number;
• Identificação de homologação ANATEL;
• Informações necessárias à rastreabilidade do produto.

19. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto, quando existente;
• Tecnologia de comunicação;
• Frequência de operação;
• Tipo de identificação de chamadas;
• Capacidade da agenda;
• Capacidade máxima de ramais;
• Tipo e capacidade da bateria;
• Tensão de alimentação;
• Número de homologação ANATEL, quando aplicável;
• Prazo de garantia.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Certificado ou consulta de homologação ANATEL;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

20. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Integralmente montado;
• Com 01 (um) monofone sem fio;
• Com 01 (uma) base principal;
• Com bateria recarregável nova;
• Com fonte/adaptador de alimentação;
• Com cabo de linha telefônica;
• Com manual ou documentação de utilização;
• Com todos os acessórios necessários ao funcionamento normal do equipamento;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com baterias usadas;
• Com adaptações elétricas ou eletrônicas destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.

21. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, funcionalidade, desempenho e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

INTELBRAS TS 3110 – TELEFONE SEM FIO DIGITAL DECT 6.0, com identificação de chamadas DTMF/FSK, display luminoso, agenda para no mínimo 70 contatos, capacidade de expansão para até 07 ramais, comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricante reconhecido, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, funcionalidade, compatibilidade e confiabilidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

22. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 12 (doze) meses;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: ]
“Imagem meramente ilustrativa – Telefone Sem Fio Digital Intelbras TS 3110 – DECT 6.0 – Identificação de Chamadas – Display Luminoso, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO – DISCO RÍGIDO (HDD) PARA NAS/RAID – CAPACIDADE MÍNIMA 18 TB – SATA III – CMR – 7.200 RPM – OPERAÇÃO 24×7

Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HDD – Hard Disk Drive), interna, nova e de primeiro uso, pertencente a linha profissional destinada a sistemas NAS, servidores, storages e ambientes RAID, adequada à operação contínua e utilização em arranjos com múltiplos discos, inclusive RAID 10, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CAPACIDADE
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade nominal mínima de 18 TB (dezoito terabytes) por unidade;
· Capacidade disponibilizada através de uma única unidade física;
· Tecnologia destinada ao armazenamento de grande volume de dados em ambientes NAS, servidores ou storages.
Serão aceitas capacidades superiores, desde que atendidas integralmente as demais especificações técnicas.
2. FORMATO FÍSICO
O disco deverá possuir:
· Formato padrão 3,5 polegadas;
· Dimensões compatíveis com baias convencionais de servidores, NAS e storages que utilizem HDD SATA de 3,5";
· Instalação interna.
Não serão aceitos discos externos USB ou unidades que dependam de adaptadores para conexão SATA.
3. INTERFACE
O equipamento deverá possuir:
· Interface SATA III / SATA 6 Gb/s;
· Conector SATA padrão para dados e alimentação;
· Compatibilidade com controladoras SATA/RAID adequadas à capacidade da unidade;
· Compatibilidade com gerações SATA anteriores, observadas as limitações de desempenho da interface utilizada.
4. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO
O disco deverá possuir velocidade nominal mínima de:
· 7.200 RPM.
Não serão aceitos modelos com rotação de 5.400 RPM, 5.640 RPM ou inferior.
5. MEMÓRIA CACHE
O equipamento deverá possuir:
· Memória cache/buffer mínima de 256 MB.
Serão aceitos modelos com cache de 512 MB ou superior.
6. TECNOLOGIA DE GRAVAÇÃO
O equipamento deverá utilizar obrigatoriamente:
· CMR – Conventional Magnetic Recording, ou tecnologia de gravação convencional equivalente comprovadamente adequada à operação contínua em ambientes NAS e RAID.
Não serão aceitos discos que utilizem tecnologia SMR – Shingled Magnetic Recording, em razão das características de desempenho em operações intensivas de gravação, reconstrução e utilização em arranjos RAID.
A tecnologia utilizada deverá ser comprovável através da documentação técnica oficial do fabricante.
7. APLICAÇÃO NAS E RAID
O disco deverá ser originalmente projetado pelo fabricante para utilização em:
· NAS – Network Attached Storage;
· Servidores de armazenamento;
· Storages;
· Sistemas RAID;
· Ambientes com múltiplos discos instalados simultaneamente.
Deverá possuir firmware ou recursos de gerenciamento otimizados para ambientes NAS/RAID, incluindo mecanismos destinados a reduzir problemas relacionados a tempo excessivo de recuperação de erros e perda indevida de unidades pelo arranjo RAID.
Serão aceitas tecnologias proprietárias como:
· NASware / TLER, da Western Digital;
· AgileArray, da Seagate;
· Ou tecnologia equivalente de outro fabricante.
8. UTILIZAÇÃO EM RAID 10
O disco deverá ser tecnicamente adequado à utilização em arranjos RAID, inclusive configuração RAID 10, quando utilizado em conjunto com controladora, NAS ou sistema operacional compatível.
A unidade deverá permitir operação simultânea com no mínimo 4 (quatro) discos em um mesmo sistema.
Não será exigida funcionalidade denominada especificamente “RAID 10” implementada pelo próprio HDD, uma vez que a configuração do nível RAID é realizada pela controladora, equipamento NAS, storage ou sistema operacional.
O HDD deverá, entretanto, ser oficialmente especificado pelo fabricante para ambientes NAS/RAID e operação com múltiplas unidades.
9. OPERAÇÃO CONTÍNUA
O equipamento deverá ser projetado para funcionamento:
· **24 horas por dia;
· 7 dias por semana;
· 24×7**;
em condições normais de utilização e dentro dos limites ambientais estabelecidos pelo fabricante.
Não serão aceitos discos destinados exclusivamente a computadores desktop de uso convencional.
10. CARGA DE TRABALHO
O disco deverá possuir taxa de carga de trabalho anual (Workload Rate) mínima de:
· 300 TB/ano.
Serão aceitos modelos com classificação superior, incluindo 550 TB/ano ou mais.
O valor deverá ser comprovável através da documentação técnica do fabricante.
11. CONFIABILIDADE
O equipamento deverá possuir:
· MTBF mínimo de 1.000.000 de horas;
ou índice AFR/parâmetro de confiabilidade equivalente e compatível com HDD profissional para NAS/RAID.
Serão aceitos equipamentos com MTBF superior.
12. CONTROLE DE VIBRAÇÃO
O equipamento deverá possuir tecnologia destinada à compensação ou monitoramento de vibração rotacional em ambientes com múltiplos discos, através de:
· RV Sensors – Rotational Vibration Sensors;
· Sensores de vibração multidirecionais;
· Sistema de compensação de vibração;
· Ou tecnologia equivalente implementada pelo fabricante.
O recurso deverá ser adequado à utilização do disco em sistemas NAS ou storages com múltiplas baias.
13. GERENCIAMENTO DE ERROS PARA RAID
O equipamento deverá possuir mecanismo de recuperação de erros adequado a ambientes RAID, destinado a evitar que períodos excessivamente longos de recuperação interna façam com que a controladora considere indevidamente a unidade como indisponível.
Serão aceitas tecnologias como:
· TLER – Time-Limited Error Recovery;
· ERC – Error Recovery Control;
· CCTL – Command Completion Time Limit;
· Ou tecnologia equivalente implementada pelo fabricante.
14. MONITORAMENTO S.M.A.R.T.
O disco deverá possuir suporte ao padrão:
· S.M.A.R.T. – Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology;
permitindo monitoramento de parâmetros de integridade e funcionamento da unidade através de sistemas e ferramentas compatíveis.
15. COMPATIBILIDADE
O HDD deverá ser compatível, observadas as características da controladora e do equipamento receptor, com:
· Servidores;
· Appliances NAS;
· Storages;
· Controladoras RAID SATA;
· Sistemas operacionais Windows Server;
· Linux;
· BSD;
· Soluções NAS baseadas em Linux;
· Outros sistemas compatíveis com unidades SATA de alta capacidade.
A compatibilidade física e lógica com o equipamento receptor deverá observar também os limites de capacidade suportados pela controladora, firmware e sistema operacional utilizados pela Administração.
16. UTILIZAÇÃO EM MÚLTIPLAS BAIAS
O modelo ofertado deverá ser oficialmente destinado à operação em ambientes com múltiplos discos.
Deverá permitir instalação em sistemas de no mínimo 4 (quatro) baias, sendo aceitos produtos especificados para 8, 12, 16, 24 ou número superior/ilimitado de baias.
17. FIRMWARE
O equipamento deverá possuir:
· Firmware original do fabricante;
· Firmware adequado a NAS, RAID ou armazenamento corporativo;
· Recursos de gerenciamento de erros compatíveis com utilização em arranjos de múltiplos discos.
Não serão aceitas unidades com firmware alterado, modificado, adaptado ou proveniente de equipamento OEM reutilizado sem comprovação de suporte e garantia do fabricante.
18. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
Cada unidade deverá possuir identificação original de fábrica contendo, conforme aplicável:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo;
· Part Number;
· Capacidade;
· Número de série individual.
O número de série deverá permitir rastreabilidade e consulta da garantia junto ao fabricante ou canal oficial responsável pela garantia.
19. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Part Number;
· Capacidade;
· Formato;
· Interface;
· Velocidade de rotação;
· Cache;
· Tecnologia de gravação CMR;
· Carga de trabalho anual;
· MTBF ou parâmetro equivalente;
· Tecnologia de controle de vibração;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica oficial equivalente.
A documentação deverá corresponder ao modelo e Part Number efetivamente ofertados.
20. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O produto deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Sem remanufaturamento ou recondicionamento;
· Adequadamente acondicionado em embalagem original ou embalagem comercial/antiestática apropriada do fabricante ou canal oficial de distribuição;
· Protegido contra impactos e descarga eletrostática durante transporte e armazenamento.
Não serão aceitos discos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recertificados (recertified);
· Recuperados;
· Reparados;
· Retirados de servidores ou storages usados (server pull);
· Com firmware adulterado;
· Com etiquetas substituídas, removidas ou adulteradas.
21. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, confiabilidade e qualidade pretendido pela Administração, consideram-se como referências técnicas:
WESTERN DIGITAL WD RED PRO 18 TB – WD181KFGX, formato 3,5", SATA, tecnologia CMR, 7.200 RPM, cache de 512 MB, carga de trabalho de até 550 TB/ano, MTBF de até 2,5 milhões de horas, tecnologias NASware/TLER, otimizado para sistemas NAS/RAID e garantia limitada de 5 anos;
SEAGATE IRONWOLF PRO 18 TB – ST18000NT001, formato 3,5", SATA 6 Gb/s, tecnologia CMR, 7.200 RPM, sensores de vibração rotacional, firmware otimizado para NAS/RAID e garantia limitada de 5 anos;
OU PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de Western Digital, Seagate, Toshiba ou outro fabricante reconhecido, desde que o modelo e Part Number efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, confiabilidade, durabilidade e aplicação NAS/RAID pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
22. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses – 5 anos, contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados conforme as condições estabelecidas no instrumento contratual.
A garantia deverá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor autorizado ou fornecedor contratado, com atendimento válido em território nacional.
Quando o fabricante estabelecer condições específicas para garantia, número de série, limite de carga de trabalho ou utilização, tais condições deverão ser compatíveis com a utilização institucional prevista neste Termo de Referência.
Caso a garantia comercial originalmente fornecida seja inferior ao período exigido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para totalizar os 60 meses.

[image: WD Red Pro 18TB NAS Hard Drive – WD181KFGX – Pexbo]
“Imagem meramente ilustrativa – WD Red Pro 18 TB, ou produto equivalente ou superior.”
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	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD – CAPACIDADE MÍNIMA 480 GB – SATA III – 2,5 POLEGADAS

Unidade de estado sólido (SSD – Solid State Drive), interna, nova e de primeiro uso, destinada à instalação em computadores desktop e notebooks institucionais, para atualização, manutenção e substituição de unidades de armazenamento, devendo proporcionar elevado desempenho, confiabilidade e durabilidade e atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CAPACIDADE
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade nominal mínima de 480 GB;
· Tecnologia de armazenamento em memória NAND Flash;
· Capacidade integral disponibilizada através de uma única unidade física.
Serão aceitas capacidades superiores, tais como 500 GB, 512 GB ou superiores, desde que atendidas todas as demais especificações.
2. FORMATO FÍSICO
O SSD deverá possuir:
· Formato 2,5 polegadas;
· Espessura compatível com instalação em desktops e notebooks que utilizem unidades SATA de 2,5";
· Espessura máxima aproximada de 7 mm, admitidas pequenas variações decorrentes do projeto do fabricante desde que mantida a compatibilidade SATA 2,5".
Não serão aceitos SSDs M.2, mSATA, PCI Express, NVMe ou outros formatos em substituição ao SATA 2,5", uma vez que o objeto se destina também à manutenção e atualização de equipamentos existentes que utilizam interface SATA convencional.
3. INTERFACE
O equipamento deverá possuir:
· Interface SATA III / SATA Revision 3.0;
· Taxa nominal de interface de até 6 Gb/s;
· Conector SATA padrão para dados e alimentação;
· Compatibilidade com interfaces SATA de gerações anteriores, observadas as limitações de velocidade da interface utilizada.
4. TECNOLOGIA DE MEMÓRIA
O equipamento deverá utilizar:
· Memória NAND Flash;
· Tecnologia TLC, 3D NAND TLC ou tecnologia equivalente ou superior em desempenho e durabilidade.
Outras tecnologias de NAND poderão ser aceitas somente quando o fabricante comprovar desempenho e durabilidade iguais ou superiores aos mínimos estabelecidos neste Termo de Referência.
Não serão aceitas soluções cuja tecnologia de armazenamento comprometa o desempenho sequencial ou a durabilidade mínima exigida.
5. DESEMPENHO
O SSD deverá apresentar, no mínimo:
· Velocidade de leitura sequencial de 500 MB/s;
· Velocidade de gravação sequencial de 450 MB/s.
Os valores deverão ser informados ou comprováveis através de documentação técnica, datasheet, catálogo ou página oficial do fabricante correspondente ao modelo ofertado.
Serão aceitos equipamentos com velocidades superiores.
6. DURABILIDADE E VIDA ÚTIL
O equipamento deverá possuir características adequadas ao uso contínuo em computadores institucionais, devendo apresentar:
· Resistência mínima de gravação (TBW – Total Bytes Written) de 150 TB para a capacidade ofertada de 480/500/512 GB, ou superior;
· Expectativa de vida útil/MTBF compatível com SSD de uso comercial/corporativo.
Será admitida métrica de durabilidade equivalente utilizada pelo fabricante, desde que tecnicamente comprovada e compatível ou superior à durabilidade especificada.
7. RECURSOS DE GERENCIAMENTO E CONFIABILIDADE
O SSD deverá possuir suporte às tecnologias:
· S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ou tecnologia equivalente de monitoramento da integridade da unidade;
· TRIM, quando suportado pelo sistema operacional/controladora;
· Gerenciamento interno de desgaste (Wear Leveling) ou tecnologia equivalente;
· Correção de erros ou mecanismo de integridade de dados implementado pelo controlador.
8. RESISTÊNCIA MECÂNICA
Por não possuir partes mecânicas móveis, o equipamento deverá apresentar resistência a impactos e vibrações compatível com SSD destinado à utilização em computadores desktop e notebooks.
A resistência deverá ser compatível com as especificações estabelecidas pelo fabricante para utilização normal do equipamento.
9. CONSUMO DE ENERGIA
O equipamento deverá possuir baixo consumo de energia, característico de unidades SSD SATA, sendo adequado à utilização em computadores desktop e notebooks.
Não será estabelecido valor máximo específico de consumo, desde que o produto seja projetado e homologado pelo fabricante para utilização como unidade SSD interna SATA de 2,5".
10. COMPATIBILIDADE
O equipamento deverá ser compatível com computadores desktop e notebooks que disponham de:
· Interface SATA;
· Compartimento compatível com unidade de 2,5".
Deverá permitir utilização como unidade de armazenamento nos principais sistemas operacionais, incluindo:
· Microsoft Windows;
· Linux;
· macOS, quando utilizado em equipamento compatível com a interface SATA.
A compatibilidade dependerá igualmente do hardware e sistema operacional do equipamento no qual o SSD for instalado.
11. CONTROLADORA E FIRMWARE
O SSD deverá possuir:
· Controladora integrada;
· Firmware original do fabricante;
· Gerenciamento automático das células de memória;
· Recursos internos necessários ao funcionamento normal e à preservação da vida útil da memória NAND.
Não serão aceitos produtos com firmware modificado, adulterado ou não reconhecido pelo fabricante.
12. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo;
· Part Number/SKU;
· Capacidade;
· Tipo de interface;
· Formato físico;
· Velocidade de leitura;
· Velocidade de gravação;
· Tecnologia NAND, quando informada pelo fabricante;
· TBW ou parâmetro equivalente de durabilidade;
· Prazo de garantia.
As especificações deverão ser comprováveis através de datasheet, catálogo, manual, ficha técnica ou página oficial do fabricante referente ao modelo exato ofertado.
A simples declaração genérica de compatibilidade pelo fornecedor não substituirá a comprovação técnica quando solicitada pela Administração.
13. PROCEDÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO
O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:
· Marca;
· Modelo;
· Part Number;
· Número de série individual;
· Capacidade nominal.
A identificação deverá permitir a conferência da autenticidade, garantia e rastreabilidade do produto.
14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O produto deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem qualquer utilização anterior;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Com proteção adequada contra descarga eletrostática e danos durante o transporte.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· Reparados;
· Adaptados;
· Com firmware modificado;
· Com etiquetas de identificação removidas, substituídas ou adulteradas.
15. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal modelo de referência:
KINGSTON A400 – SA400S37/480G, capacidade de 480 GB, formato 2,5", interface SATA III 6 Gb/s, desempenho de referência de até 500 MB/s para leitura e 450 MB/s para gravação;
Poderão ser aceitos modelos equivalentes ou superiores de fabricantes reconhecidos, tais como linhas compatíveis de ADATA, Crucial, Western Digital, SanDisk, Samsung, Lexar ou outros fabricantes, desde que o modelo e Part Number efetivamente ofertados atendam integralmente a todas as especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, qualidade e confiabilidade pretendidos pela Administração, não restringindo a participação de produtos de outros fabricantes que comprovem atendimento integral às especificações.
16. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, observadas as condições normais de utilização e os limites de durabilidade eventualmente estabelecidos pelo fabricante.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, desde que assegurada sua validade em território nacional durante todo o período exigido.
Caso a garantia comercial original do fabricante seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o prazo necessário para totalizar os 36 (trinta e seis) meses de garantia.
[image: SSD Kingston A400 480GB Sata III 6Gb/s 2,5'' 500MBs SA400S37/480G]“Imagem meramente ilustrativa – Kingston A400 480 GB, ou produto equivalente ou superior.”
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	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD M.2 NVMe PCIe – CAPACIDADE MÍNIMA 250 GB – FORMATO M.2

Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD – Solid State Drive), interna, nova e de primeiro uso, destinada à instalação, manutenção e atualização de notebooks, computadores desktop, All-in-One e estações de trabalho institucionais compatíveis com interface M.2 NVMe, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. CAPACIDADE
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade nominal mínima de 250 GB;
· Tecnologia de armazenamento em memória NAND Flash;
· Capacidade disponibilizada através de uma única unidade física.
Serão expressamente aceitas capacidades comerciais superiores, incluindo 256 GB, 480 GB, 500 GB, 512 GB ou superiores, desde que atendidas integralmente as demais especificações técnicas.
2. FORMATO FÍSICO
O SSD deverá possuir:
· Formato M.2 2280;
· Dimensões nominais aproximadas de 22 mm × 80 mm;
· Conector M.2 compatível com interface PCI Express/NVMe.
Não serão aceitos SSDs SATA de 2,5", mSATA ou outros formatos físicos em substituição ao M.2 2280.
3. INTERFACE E PROTOCOLO
O equipamento deverá possuir:
· Interface PCI Express (PCIe);
· Protocolo NVMe;
· Interface PCIe Gen3 x4 ou superior;
· Compatibilidade com slots M.2 NVMe adequados à geração PCIe suportada pelo equipamento receptor.
Serão aceitos SSDs PCIe Gen4 x4 ou superiores, desde que mantenham compatibilidade com a interface do equipamento no qual serão instalados, observadas as limitações de desempenho impostas pela geração PCIe do equipamento receptor.
4. DESEMPENHO
O SSD deverá apresentar, no mínimo:
· Velocidade de leitura sequencial de 2.500 MB/s;
· Velocidade de gravação sequencial de 1.000 MB/s.
Serão aceitos equipamentos com desempenho superior.
Os valores deverão ser comprováveis através de datasheet, catálogo, ficha técnica ou página oficial do fabricante correspondente ao modelo e capacidade efetivamente ofertados.
Não serão aceitos valores de desempenho pertencentes a outra capacidade da mesma família quando o fabricante especificar desempenho diferente entre as capacidades.
5. TECNOLOGIA DE MEMÓRIA
O equipamento deverá utilizar:
· Memória NAND Flash;
· Tecnologia NAND adequada à utilização como unidade de armazenamento principal em computadores pessoais e estações de trabalho;
· Controladora integrada;
· Gerenciamento interno das células de memória.
Serão aceitas tecnologias 3D NAND, TLC, QLC ou outras tecnologias utilizadas pelo fabricante, desde que o modelo ofertado atenda integralmente aos requisitos mínimos de desempenho, durabilidade e garantia estabelecidos neste Termo de Referência.
Não será admitida desclassificação exclusivamente em razão da tecnologia TLC ou QLC quando o equipamento comprovar atendimento integral aos demais requisitos.
6. DURABILIDADE E CONFIABILIDADE
O SSD deverá possuir características de durabilidade adequadas à utilização em computadores institucionais.
Para unidades de 250/256 GB deverá possuir resistência mínima de gravação de:
· 80 TBW (Terabytes Written);
ou parâmetro de durabilidade equivalente ou superior estabelecido pelo fabricante.
Para capacidades superiores, o valor de durabilidade deverá ser igual ou superior ao mínimo especificado.
O produto deverá possuir MTBF, expectativa de vida útil ou parâmetro de confiabilidade compatível com SSD NVMe destinado a computadores desktop e notebooks.
7. RECURSOS DE MONITORAMENTO
O equipamento deverá possuir suporte aos recursos de gerenciamento e monitoramento previstos pelo padrão NVMe, incluindo:
· Monitoramento de integridade/saúde da unidade;
· Informações de temperatura, desgaste e funcionamento quando suportadas pelo controlador;
· Recursos S.M.A.R.T. ou recursos equivalentes implementados através do protocolo NVMe.
8. PLUG AND PLAY
O SSD deverá permitir reconhecimento pelo hardware e sistema operacional compatíveis sem necessidade de instalação de software proprietário para seu funcionamento básico.
Não poderá ser obrigatória:
· Instalação de aplicativo do fabricante;
· Criação de conta;
· Conexão permanente com internet;
· Utilização de serviço em nuvem.
Softwares opcionais destinados ao monitoramento, atualização de firmware, clonagem ou gerenciamento da unidade serão admitidos.
9. COMPATIBILIDADE
O SSD deverá ser destinado à utilização em:
· Notebooks;
· Computadores desktop;
· Computadores All-in-One;
· Estações de trabalho;
desde que os equipamentos possuam slot M.2 compatível com PCIe/NVMe e formato 2280.
Deverá permitir utilização com sistemas operacionais compatíveis com o protocolo NVMe, incluindo:
· Microsoft Windows;
· Linux;
· Outros sistemas operacionais com suporte nativo ou adequado ao padrão NVMe.
A compatibilidade efetiva dependerá igualmente das características de hardware, firmware/BIOS e sistema operacional do equipamento receptor.
10. VEDAÇÃO A SSD SATA M.2
Não serão aceitos em substituição ao objeto:
· SSD M.2 exclusivamente SATA;
· SSD mSATA;
· SSD SATA 2,5";
· Dispositivos que utilizem somente protocolo AHCI através de interface SATA;
· Adaptadores destinados a converter SSD SATA em NVMe.
O equipamento deverá possuir nativamente interface PCIe e protocolo NVMe.
11. CONTROLADORA E FIRMWARE
O equipamento deverá possuir:
· Controladora integrada;
· Firmware original do fabricante;
· Gerenciamento interno de memória NAND;
· Recursos de correção de erros e gerenciamento de desgaste implementados pelo fabricante.
Não serão aceitos equipamentos com firmware adulterado, modificado ou não reconhecido pelo fabricante.
12. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
O SSD deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:
· Marca;
· Modelo;
· Capacidade;
· Part Number/SKU;
· Número de série individual.
As informações deverão permitir identificação e rastreabilidade do equipamento para fins de garantia.
13. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo;
· Part Number/SKU;
· Capacidade;
· Formato físico;
· Interface PCIe;
· Protocolo NVMe;
· Velocidade de leitura sequencial;
· Velocidade de gravação sequencial;
· TBW ou parâmetro equivalente de durabilidade;
· Prazo de garantia.
As especificações deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Ficha técnica;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica oficial equivalente.
A documentação deverá corresponder ao modelo, Part Number e capacidade efetivamente ofertados.
14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O produto deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Com proteção adequada contra descarga eletrostática e danos durante transporte e armazenamento.
Não serão aceitos produtos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· Reparados;
· Adaptados;
· Com firmware modificado;
· Sem identificação de modelo ou Part Number;
· Com etiqueta de identificação removida, substituída ou adulterada.
15. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de desempenho, qualidade e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como referência técnica:
KINGSTON NV2 – SNV2S/250G, capacidade de 250 GB, formato M.2 2280, interface PCIe 4.0 x4 NVMe, velocidade de leitura sequencial de até 3.000 MB/s, gravação sequencial de até 1.300 MB/s e resistência de 80 TBW;
Poderão ser aceitos SSDs equivalentes ou superiores de fabricantes reconhecidos, incluindo modelos compatíveis das linhas ADATA, Western Digital, SanDisk, Crucial, Lexar, Samsung, Patriot, Kingston ou outros fabricantes, desde que o modelo, capacidade e Part Number efetivamente ofertados atendam integralmente a todas as especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
O modelo Kingston NV2 SNV2S/250G é utilizado exclusivamente como referência técnica de desempenho e características, sendo admitidos modelos atuais equivalentes ou superiores, inclusive com capacidade de 256 GB ou superior.
A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, não restringindo a participação de produtos de outros fabricantes que comprovem atendimento integral às especificações.
16. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento, observados os limites normais de desgaste eventualmente estabelecidos pelo fabricante.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor contratado, devendo possuir validade em território nacional.
Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para totalizar os 36 (trinta e seis) meses.
[image: Getting Started with NVMe Base Duo]
“Imagem meramente ilustrativa – Kingston NV2 250 GB, ou produto equivalente ou superior.”
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	COMPUTADOR ALL-IN-ONE CORPORATIVO – TELA MÍNIMA 23,8" FULL HD – 16 GB RAM – SSD – WINDOWS 11 PRO

Equipamento do tipo computador All-in-One corporativo, novo e de primeiro uso, com unidade computacional e monitor integrados em um único conjunto físico, destinado à utilização em estações de trabalho administrativas e institucionais, devendo ser fornecido integralmente montado, configurado e pronto para utilização, acompanhado de teclado e mouse, atendendo integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. TIPO E CONSTRUÇÃO
O equipamento deverá:
· Ser do tipo All-in-One (AIO);
· Possuir processador, placa principal, memória, armazenamento, interfaces de comunicação e monitor integrados ao mesmo conjunto físico;
· Ser equipamento originalmente desenvolvido e comercializado pelo fabricante como All-in-One;
· Possuir estrutura adequada à utilização contínua em ambiente corporativo;
· Ser fornecido integralmente montado e testado;
· Possuir alto-falantes integrados;
· Possuir base, suporte ou pedestal original do fabricante.
Não serão aceitos computadores convencionais, Mini PCs ou similares fixados ou adaptados posteriormente à parte traseira de monitores com a finalidade de simular equipamento All-in-One.
2. PROCESSADOR
O equipamento deverá possuir processador:
· Intel Core i7 de 12ª geração ou superior, AMD Ryzen 7 de geração equivalente ou processador de desempenho equivalente ou superior;
· Arquitetura de 64 bits;
· Mínimo de 10 núcleos físicos, sendo desejável 12 ou mais núcleos nos modelos que utilizem arquitetura híbrida;
· Mínimo de 16 threads;
· Cache total/L3 mínimo de 12 MB;
· Frequência turbo/boost máxima mínima de 4,30 GHz;
· Processador pertencente a linha atualmente suportada pelo fabricante do equipamento.
Serão aceitos processadores de arquitetura híbrida, com núcleos de desempenho e eficiência, bem como arquiteturas equivalentes de outros fabricantes.
Não será utilizada isoladamente a frequência base do processador como parâmetro de desempenho, considerando as diferenças arquiteturais existentes entre processadores modernos.
3. MEMÓRIA RAM
O equipamento deverá possuir:
· Mínimo de 16 GB de memória RAM;
· Tecnologia DDR4, DDR5 ou superior;
· Frequência mínima de 2.666 MT/s para DDR4 ou velocidade equivalente/superior;
· Possibilidade de expansão para no mínimo 32 GB.
Serão aceitos equipamentos fornecidos com memória de capacidade ou velocidade superior.
4. ARMAZENAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Unidade de armazenamento em estado sólido – SSD;
· Capacidade mínima de 480 GB;
· Preferencialmente SSD PCIe NVMe M.2;
· Serão aceitas capacidades comerciais de 480 GB, 500 GB, 512 GB ou superiores.
Não serão aceitos equipamentos cuja unidade principal de armazenamento seja exclusivamente disco rígido mecânico – HDD.
5. TELA INTEGRADA
O equipamento deverá possuir:
· Monitor integrado ao conjunto All-in-One;
· Tamanho mínimo de 23,8 polegadas;
· Resolução nativa mínima Full HD – 1920 × 1080 pixels;
· Tecnologia LED;
· Formato widescreen;
· Ajustes de brilho e demais parâmetros disponíveis através do sistema operacional, firmware ou controles disponibilizados pelo fabricante.
Serão aceitos painéis IPS, WVA, VA ou tecnologia equivalente/superior.
Tela com tratamento antirreflexo será considerada característica desejável.
6. SUPORTE E ERGONOMIA
O equipamento deverá possuir:
· Base ou suporte original do fabricante;
· Construção estável;
· Apoios ou superfície antiderrapante;
· Ajuste de inclinação da tela.
Ajuste de altura será desejável e deverá ser fornecido quando disponível na configuração ofertada.
Não será exigido ajuste de altura como característica eliminatória quando o equipamento possuir suporte original ergonomicamente adequado e permitir ajuste de inclinação.
7. REDE CABEADA
O equipamento deverá possuir:
· Interface Ethernet integrada;
· Conector físico RJ-45;
· Velocidades mínimas de 10/100/1000 Mbps – Gigabit Ethernet.
Não serão aceitos adaptadores USB externos para atendimento da interface de rede cabeada.
8. REDE SEM FIO
O equipamento deverá possuir interface Wireless integrada internamente, compatível no mínimo com:
· Wi-Fi 5 – IEEE 802.11ac;
ou tecnologia superior, incluindo Wi-Fi 6/6E.
Não serão aceitos adaptadores Wi-Fi externos conectados através de porta USB.
Deverá possuir Bluetooth integrado quando originalmente disponibilizado na configuração do fabricante.
9. INTERFACES USB
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 04 portas USB, consideradas em conjunto;
· Pelo menos 02 portas USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 ou superior.
As demais poderão ser USB 2.0 ou superiores.
Serão aceitas portas USB Tipo A e/ou Tipo C, desde que pelo menos duas portas permitam conexão direta de periféricos USB Tipo A ou sejam fornecidos os acessórios necessários pelo fabricante.
10. INTERFACE DE VÍDEO
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 01 interface HDMI, DisplayPort ou USB-C com suporte nativo a vídeo digital.
Quando houver porta HDMI, será aceita saída HDMI e/ou entrada HDMI adicional conforme projeto do fabricante.
Interfaces de vídeo adicionais serão aceitas.
11. ÁUDIO
O equipamento deverá possuir:
· Controladora de áudio integrada;
· Alto-falantes integrados ao gabinete;
· Interface para headset, fone/microfone ou solução equivalente disponibilizada pelo fabricante.
Microfones integrados serão aceitos como característica adicional.
12. CÂMERA
O equipamento deverá possuir webcam integrada ou originalmente fornecida pelo fabricante como parte do conjunto, com resolução mínima HD.
Serão aceitas câmeras Full HD ou superiores.
A câmera poderá possuir mecanismo retrátil, obturador físico de privacidade ou tecnologia equivalente.
13. TECLADO
Deverá acompanhar o equipamento teclado:
· Novo e de primeiro uso;
· Padrão Português Brasil – ABNT2;
· Com tecla “Ç”;
· Com teclado numérico dedicado;
· USB ou wireless;
· Plug and Play;
· Original do fabricante do equipamento, fornecido pelo fabricante em regime OEM ou homologado para composição do conjunto.
14. MOUSE
Deverá acompanhar mouse:
· Novo e de primeiro uso;
· Tecnologia óptica;
· Mínimo de dois botões principais;
· Botão/roda de rolagem (scroll);
· Resolução mínima de 1.000 DPI;
· Design adequado à utilização com mão direita ou esquerda;
· USB ou wireless;
· Plug and Play;
· Original do fabricante do equipamento, fornecido em regime OEM ou homologado para composição do conjunto.
15. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá ser fornecido com:
· Microsoft Windows 11 Pro 64 bits;
· Idioma Português do Brasil;
· Licença original;
· Licenciamento OEM ou modalidade legalmente admitida para fornecimento com o equipamento;
· Sistema previamente instalado e ativável através dos mecanismos oficiais da Microsoft.
A chave de ativação poderá estar incorporada ao firmware/BIOS/UEFI do equipamento, não sendo obrigatória etiqueta física contendo chave de produto quando o fabricante utilizar ativação digital.
Não serão aceitos:
· Windows Home;
· Sistemas em versão de avaliação;
· Licenças temporárias;
· Ativadores;
· Licenças sem comprovação de procedência.
16. RECUPERAÇÃO, DRIVERS E FIRMWARE
O fabricante deverá disponibilizar:
· Drivers;
· BIOS/UEFI;
· Firmwares;
· Atualizações aplicáveis ao modelo;
através de seu site oficial ou ferramenta oficial de suporte.
O equipamento deverá possuir recurso de recuperação do sistema operacional através de partição de recuperação, ferramenta do fabricante, mídia digital ou recurso oficial equivalente.
17. SEGURANÇA E BIOS/UEFI
O equipamento deverá possuir:
· BIOS ou UEFI original do fabricante;
· Suporte a Secure Boot;
· TPM 2.0 ou tecnologia equivalente compatível com Windows 11 Pro;
· Possibilidade de proteção da BIOS/UEFI através de senha.
18. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
O equipamento deverá possuir fonte de alimentação original do fabricante:
· Interna ou externa;
· Compatível com a configuração fornecida;
· Entrada automática compatível com rede elétrica brasileira, tipicamente 100–240 V CA, 50/60 Hz.
Quando externa, deverá ser fornecida fonte original ou homologada pelo fabricante e respectivo cabo de alimentação.
Não serão aceitos transformadores ou conversores externos destinados a adaptar equipamento originalmente incompatível com a rede elétrica brasileira.
19. FABRICAÇÃO E INTEGRAÇÃO
O computador All-in-One deverá ser fornecido como equipamento completo e comercialmente reconhecido pelo fabricante.
Os componentes principais deverão:
· Ser compatíveis entre si;
· Ser homologados para o modelo;
· Não possuir adaptações artesanais;
· Não possuir pintura, corte, furação ou modificação destinada exclusivamente ao atendimento deste Termo de Referência.
O equipamento deverá possuir número de série individual e permanente, permitindo identificação e consulta de garantia/suporte.
20. CONFORMIDADE E CONECTIVIDADE SEM FIO
Os módulos de comunicação sem fio sujeitos à regulamentação brasileira deverão possuir homologação ANATEL válida ou estar integrados em equipamento devidamente regularizado conforme legislação aplicável.
21. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo exato;
· Part Number/SKU ou código de configuração, quando aplicável;
· Modelo exato do processador;
· Quantidade de memória;
· Tipo de memória;
· Capacidade e tecnologia do SSD;
· Características da tela;
· Interfaces;
· Sistema operacional;
· Prazo e modalidade de garantia.
As especificações deverão ser comprováveis através de datasheet, catálogo, manual, página oficial do fabricante ou documentação técnica oficial referente à configuração efetivamente ofertada.
22. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Pertencente a linha regular de fabricação ou comercialização;
· Fornecido integralmente montado;
· Acompanhado de teclado, mouse, fonte/cabo de alimentação e demais componentes necessários ao funcionamento;
· Fornecido em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou montados através da combinação de componentes usados.
23. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, desempenho, integração e características corporativas pretendidas pela Administração, poderão ser considerados como referências, nas configurações que atendam às especificações deste Termo de Referência:
HP PROONE 440 G9 ALL-IN-ONE 23,8", em configuração com processador Intel Core i7 de 12ª/13ª geração, 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB, tela Full HD de 23,8" e Windows 11 Pro;
LENOVO IDEACENTRE AIO i GEN 9 – 24", em configuração com processador Intel Core i7-13620H, 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB, tela Full HD e Windows 11 Pro;
AOC D-A241713, equipado com Intel Core i7-13620H, 16 GB DDR4, SSD 512 GB, tela de 23,8", rede Gigabit, Wi-Fi integrado e Windows 11 Pro;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive de fabricantes como Dell, Lenovo, HP, Acer, Positivo, AOC ou outros fabricantes, desde que a configuração efetivamente ofertada atenda integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação das marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, qualidade, integração e funcionalidade pretendidos pela Administração, não restringindo a participação de equipamentos de outros fabricantes.
24. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia deverá possuir atendimento disponível em território nacional e poderá ser prestada pelo fabricante ou através de rede de assistência por ele autorizada.
Serão aceitas garantias superiores e modalidades de atendimento on-site.

[image: Technische Daten des HP ProOne 440 G9 All-in-One Desktop-PC, 23,8 Zoll | HP® Support]
“Imagem meramente ilustrativa – HP ProOne 440 G9 All-in-One 23,8", ou equipamento equivalente ou superior.”
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	NOBREAK (UPS) – POTÊNCIA MÍNIMA 1200 VA – BATERIA INTERNA DE ALTA CAPACIDADE – MÍNIMO 45 AH – ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA – SAÍDA 115/120 V

Equipamento do tipo nobreak/UPS (Uninterruptible Power Supply), novo e de primeiro uso, destinado à proteção elétrica e manutenção temporária da alimentação de computadores, estações de trabalho, equipamentos de rede, terminais de atendimento, equipamentos administrativos e demais equipamentos eletrônicos utilizados pela Administração Municipal, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. POTÊNCIA

O equipamento deverá possuir:

• Potência nominal mínima de 1.200 VA;
• Potência ativa mínima de 600 W;
• Potência de pico mínima de 720 W, quando especificada pelo fabricante;
• Capacidade adequada à alimentação de computadores, equipamentos de informática, equipamentos de rede e demais dispositivos eletrônicos compatíveis com sua potência.

Serão aceitos equipamentos com potência nominal e ativa superiores.

2. TOPOLOGIA

O nobreak deverá utilizar uma das seguintes tecnologias:

• Linha interativa (Line Interactive) com regulação automática de tensão – AVR;
• Ou tecnologia On-Line de dupla conversão, considerada superior.

Quando utilizada topologia Line Interactive, o equipamento deverá possuir estabilização/regulação automática da tensão da rede sem necessidade de utilização constante das baterias.

3. FORMA DE ONDA

Quando operando através do inversor/baterias, a forma de onda de saída deverá ser:

• Semissenoidal;
• Senoidal por aproximação;
• Senoidal pura;
• Ou tecnologia de qualidade e desempenho equivalente ou superior, devidamente especificada pelo fabricante.

Serão aceitos equipamentos com onda senoidal pura como característica tecnicamente superior.

4. TENSÃO DE ENTRADA

O equipamento deverá possuir:

• Entrada bivolt automática;
• Compatibilidade com redes nominais de aproximadamente 115/120/127 V e 220 V;
• Seleção automática da tensão de entrada, sem necessidade de chave manual;
• Frequência nominal de 50/60 Hz, com reconhecimento automático ou faixa operacional compatível.

Não serão aceitos autotransformadores externos para atendimento ao requisito de tensão.

5. TENSÃO DE SAÍDA

O equipamento deverá fornecer:

• Tensão nominal de saída de 115 V ou 120 V;

sendo aceitos equipamentos com saída em 127 V ou saída configurável, desde que sejam tecnicamente compatíveis com os equipamentos a serem alimentados e com a necessidade da Administração.

6. TEMPO DE TRANSFERÊNCIA

Para equipamentos de topologia Line Interactive, o tempo de transferência entre rede elétrica e inversor deverá ser de:

• No máximo 4 ms, ou desempenho equivalente/superior comprovado pelo fabricante.

Para equipamentos On-Line de dupla conversão, será aceito tempo de transferência zero ou característica tecnicamente superior.

7. SISTEMA DE BATERIAS

O equipamento deverá possuir internamente:

• Bateria ou banco interno de baterias seladas;
• Tensão nominal compatível com o projeto do equipamento;
• Capacidade energética total instalada mínima equivalente a 45 Ah em 12 V, correspondendo a aproximadamente 540 Wh.

Será aceita:

• 1 × 45 Ah / 12 V;
• Associação de duas ou mais baterias;
• Banco interno com tensão superior;
• Ou outra configuração de baterias;

desde que a capacidade energética total instalada seja igual ou superior a aproximadamente 540 Wh e proporcione desempenho e autonomia iguais ou superiores ao mínimo pretendido.

As baterias deverão ser:

• Seladas;
• Livres de manutenção;
• Adequadas à utilização interna no nobreak;
• Originais ou homologadas pelo fabricante.

Não serão aceitos nobreaks convencionais de 1.200 VA equipados exclusivamente com baterias internas de baixa capacidade, tais como 1 × 7 Ah, 1 × 9 Ah, 2 × 7 Ah ou 2 × 9 Ah, quando a capacidade energética total instalada for inferior ao mínimo estabelecido neste Termo de Referência.

8. GERENCIAMENTO DAS BATERIAS

O equipamento deverá possuir sistema automático ou inteligente de gerenciamento e recarga das baterias, contemplando recursos de proteção contra:

• Descarga profunda;
• Sobrecarga;
• Sobretensão;
• Condições anormais que possam comprometer a bateria ou reduzir prematuramente sua vida útil.

Deverá possuir recarga automática das baterias quando conectado à rede elétrica.

9. AUTONOMIA

O equipamento deverá possuir autonomia compatível com a capacidade mínima do banco de baterias estabelecida neste Termo de Referência.

Como parâmetro mínimo de desempenho, deverá proporcionar:

• Autonomia mínima aproximada de 15 minutos quando submetido à carga máxima nominal suportada pelo equipamento;
• Autonomia mínima aproximada de 45 minutos quando submetido a aproximadamente 50% da carga nominal;
• Ou desempenho comprovadamente equivalente ou superior.

O fabricante deverá disponibilizar tabela, gráfico, calculadora, ficha técnica ou informação técnica que permita determinar a autonomia aproximada em função da carga aplicada.

A autonomia efetiva poderá variar de acordo com a potência da carga conectada, estado das baterias, condições ambientais e características próprias do equipamento.

Será aceita e considerada característica adicional a possibilidade de conexão de banco ou módulo externo de baterias para ampliação da autonomia.

10. RESTART AUTOMÁTICO

O equipamento deverá possuir:

• Reinício automático quando do retorno da alimentação da rede elétrica, após desligamento decorrente do esgotamento das baterias;
• Ou tecnologia equivalente que permita o restabelecimento normal da alimentação sem necessidade de intervenção técnica.

11. PARTIDA PELAS BATERIAS

O equipamento deverá possuir:

• DC Start;
• Cold Start;
• Ou tecnologia equivalente;

permitindo ligar o nobreak através das baterias mesmo na ausência da rede elétrica.

12. TOMADAS DE SAÍDA

O equipamento deverá possuir no mínimo:

• 08 (oito) tomadas de saída;
• Padrão brasileiro 2P+T;
• Compatíveis com ABNT NBR 14136.

Serão aceitos equipamentos com quantidade superior de tomadas.

As tomadas deverão ser protegidas pelo sistema geral do nobreak contra curto-circuito e sobrecarga.

Não será obrigatória proteção individual independente para cada tomada quando o equipamento possuir sistema central de proteção dimensionado pelo fabricante para todas as saídas.

13. PROTEÇÕES ELÉTRICAS

O equipamento deverá possuir proteção contra, no mínimo:

• Sobretensão da rede elétrica;
• Subtensão da rede elétrica;
• Sobrecarga;
• Curto-circuito;
• Descarga profunda das baterias;
• Sobrecarga das baterias;
• Surtos e picos de tensão;
• Condições térmicas anormais, quando aplicável.

Deverá possuir sistema interno de proteção e/ou filtragem compatível com sua categoria e tecnologia.

14. SINALIZAÇÃO

O equipamento deverá possuir sistema de indicação através de:

• LEDs;
• Display LCD;
• Display digital;
• Ou tecnologia equivalente.

Deverá indicar, no mínimo, as principais condições operacionais, incluindo:

• Operação através da rede elétrica;
• Operação através das baterias;
• Condição de bateria baixa;
• Condição de falha e/ou sobrecarga.

15. ALARMES SONOROS

O equipamento deverá possuir sinalização sonora para eventos relevantes, incluindo:

• Operação através das baterias;
• Condição crítica de bateria;
• Sobrecarga ou condição anormal, quando prevista pelo fabricante.

Será aceita função de silenciamento, mute ou recurso equivalente quando disponibilizado pelo fabricante.

16. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO

Quando prevista para o modelo pelo fabricante, será aceita interface de comunicação:

• USB;
• RS-232;
• SNMP;
• Ethernet;
• Contato seco;
• Ou interface de gerenciamento equivalente.

A existência de interface de comunicação não será obrigatória quando o modelo de referência não a possuir como característica de fábrica.

17. COMPATIBILIDADE

O equipamento deverá ser adequado à alimentação e proteção de:

• Computadores desktop;
• Terminais de atendimento;
• Equipamentos administrativos;
• Equipamentos de rede;
• Switches;
• Roteadores;
• Equipamentos de telecomunicações;
• Sistemas de controle;
• Demais equipamentos eletrônicos compatíveis com sua potência e tensão de saída.

18. CONFORMIDADE

O produto deverá atender às normas técnicas e aos requisitos de segurança elétrica aplicáveis à sua categoria no Brasil.

Tomadas e plugues destinados à rede elétrica brasileira deverão ser compatíveis com os padrões nacionais aplicáveis, incluindo ABNT NBR 14136, quando aplicável.

19. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Número de série;
• Potência nominal;
• Tensão de entrada;
• Tensão de saída.

A identificação deverá permitir rastreabilidade e atendimento em garantia.

20. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto, quando existente;
• Potência em VA;
• Potência ativa em watts;
• Topologia;
• Forma de onda;
• Tensão de entrada;
• Tensão de saída;
• Quantidade, tensão e capacidade das baterias;
• Capacidade energética total do banco interno de baterias;
• Quantidade de tomadas;
• Tempo de transferência;
• Autonomia declarada pelo fabricante ou documentação técnica correspondente;
• Prazo de garantia do equipamento;
• Prazo de garantia das baterias.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

21. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Integralmente montado;
• Com bateria ou baterias novas;
• Com cabo de alimentação;
• Com acessórios originalmente fornecidos pelo fabricante;
• Com manual ou documentação de utilização;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com baterias usadas;
• Com banco de baterias adaptado de forma não prevista ou não homologada pelo fabricante;
• Com adaptações elétricas destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.

22. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade, autonomia e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

NHS PREMIUM PDV GIII 1200 VA – CÓDIGO 90.C1.012300, em configuração com entrada bivolt automática, saída 120 V, potência nominal de 1.200 VA, potência ativa de 600 W, bateria interna de alta capacidade 1 × 45 Ah / 12 V, capacidade energética aproximada de 540 Wh e 08 tomadas de saída;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricantes como NHS, SMS, Intelbras, APC/Schneider Electric, TS Shara, Ragtech ou outros fabricantes reconhecidos, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência, especialmente quanto à potência, capacidade energética do banco interno de baterias e autonomia.

A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, potência, autonomia, compatibilidade e proteção pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

23. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o nobreak;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses para a bateria ou banco de baterias;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: Nobreak NHS Premium PDV GIII 1200VA, Entrada Bivolt, Saida 1]
“Imagem meramente ilustrativa – NHS Premium PDV GIII 1200 VA – bateria interna 1 × 45 Ah, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	NOBREAK (UPS) SENOIDAL – POTÊNCIA MÍNIMA 1500 VA – ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA – SAÍDA 115/120 V

Equipamento do tipo nobreak/UPS (Uninterruptible Power Supply), novo e de primeiro uso, destinado à proteção elétrica e manutenção temporária da alimentação de computadores, estações de trabalho, equipamentos de rede, servidores de pequeno porte e demais equipamentos eletrônicos utilizados pela Administração Municipal, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. POTÊNCIA
O equipamento deverá possuir:
· Potência nominal mínima de 1.500 VA;
· Potência ativa mínima de 1.000 W;
· Capacidade adequada à alimentação de equipamentos eletrônicos com fontes chaveadas e fontes com PFC ativo.
Serão aceitos equipamentos com potência nominal e ativa superiores.
2. TOPOLOGIA
O nobreak deverá utilizar uma das seguintes tecnologias:
· Linha interativa (Line Interactive) com regulação automática de tensão – AVR;
· Ou tecnologia On-Line de dupla conversão, considerada superior.
Quando utilizada topologia Line Interactive, o equipamento deverá possuir estabilização/regulação automática da tensão da rede sem necessidade de utilização constante das baterias.
3. FORMA DE ONDA
Quando operando através do inversor/baterias, a forma de onda de saída deverá ser:
· Senoidal pura.
Não serão aceitos equipamentos cuja saída em modo bateria seja:
· Retangular;
· Quadrada;
· Semissenoidal;
· Senoidal por aproximação;
· PWM com aproximação de senoide.
O equipamento deverá ser adequado à utilização com fontes de alimentação dotadas de PFC ativo.
4. TENSÃO DE ENTRADA
O equipamento deverá possuir:
· Entrada bivolt automática;
· Compatibilidade com redes nominais de aproximadamente 115/120/127 V e 220 V;
· Seleção automática da tensão de entrada, sem necessidade de chave manual;
· Frequência nominal de 50/60 Hz, com reconhecimento automático ou faixa operacional compatível.
Não serão aceitos autotransformadores externos para atendimento ao requisito de tensão.
5. TENSÃO DE SAÍDA
O equipamento deverá fornecer:
· Tensão nominal de saída de 115 V ou 120 V;
sendo aceitos equipamentos com saída configurável 115/120 V e 220 V, desde que possam ser fornecidos/configurados para 115/120 V conforme necessidade da Administração.
6. TEMPO DE TRANSFERÊNCIA
Para equipamentos de topologia Line Interactive, o tempo de transferência entre rede elétrica e inversor deverá ser de:
· No máximo 4 ms, ou desempenho equivalente/superior comprovado pelo fabricante.
Para equipamentos On-Line de dupla conversão, será aceito tempo de transferência zero ou característica tecnicamente superior.
7. SISTEMA DE BATERIAS
O equipamento deverá possuir internamente no mínimo:
· 02 (duas) baterias seladas VRLA;
· Tensão nominal de 12 V por bateria ou configuração equivalente;
· Capacidade mínima individual de 9 Ah, quando utilizadas duas baterias.
Serão aceitas configurações superiores, incluindo:
· 4 × 7 Ah;
· 4 × 9 Ah;
· 6 × 7 Ah;
· Ou banco interno de capacidade energética equivalente ou superior,
desde que o conjunto proporcione desempenho e autonomia iguais ou superiores ao mínimo pretendido.
As baterias deverão ser:
· Seladas;
· Livres de manutenção;
· Adequadas à utilização interna no nobreak;
· Originais ou homologadas pelo fabricante.
8. GERENCIAMENTO DAS BATERIAS
O equipamento deverá possuir sistema inteligente de gerenciamento e recarga das baterias, contemplando recursos de proteção contra:
· Descarga profunda;
· Sobrecarga;
· Sobretensão;
· Sobreaquecimento ou condição térmica anormal;
· Condições que possam reduzir prematuramente a vida útil das baterias.
Deverá possuir recarga automática das baterias quando conectado à rede elétrica.
9. AUTONOMIA
A autonomia deverá ser compatível com a capacidade do banco de baterias e com a carga efetivamente conectada ao equipamento.
O fabricante deverá disponibilizar tabela, gráfico, calculadora ou informação técnica que permita determinar a autonomia aproximada em função da carga aplicada.
Não será utilizada a expressão genérica “60 minutos em carga típica” como requisito eliminatório sem a indicação da potência da carga, considerando que a autonomia de qualquer UPS varia significativamente conforme a potência dos equipamentos conectados.
Será considerada característica desejável a possibilidade de conexão de banco ou módulo externo de baterias para ampliação da autonomia.
10. RESTART AUTOMÁTICO
O equipamento deverá possuir:
· Reinício automático quando do retorno da alimentação da rede elétrica, após desligamento decorrente do esgotamento das baterias;
ou tecnologia equivalente que permita restabelecimento normal da alimentação sem necessidade de intervenção técnica.
11. PARTIDA PELAS BATERIAS
Será aceita e considerada desejável a funcionalidade:
· DC Start;
· Cold Start;
· Ou tecnologia equivalente;
permitindo ligar o nobreak através das baterias mesmo na ausência da rede elétrica.
12. TOMADAS DE SAÍDA
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 06 (seis) tomadas de saída;
· Padrão brasileiro 2P+T;
· Compatíveis com ABNT NBR 14136.
Serão aceitos equipamentos com 8 ou mais tomadas.
As tomadas deverão ser protegidas pelo sistema geral do nobreak contra curto-circuito e sobrecarga.
Não será obrigatória proteção individual independente para cada tomada quando o equipamento possuir sistema central de proteção dimensionado pelo fabricante para todas as saídas.
13. PROTEÇÕES ELÉTRICAS
O equipamento deverá possuir proteção contra, no mínimo:
· Sobretensão da rede elétrica;
· Subtensão da rede elétrica;
· Sobrecarga;
· Curto-circuito;
· Descarga profunda das baterias;
· Sobrecarga das baterias;
· Surtos e picos de tensão;
· Sobreaquecimento do inversor ou transformador, quando aplicável;
· Variações anormais de frequência, quando previsto pelo fabricante.
Deverá possuir filtragem de ruídos e interferências da rede elétrica através de filtro interno ou tecnologia equivalente.
14. SINALIZAÇÃO
O equipamento deverá possuir sistema de indicação através de:
· LEDs;
· Display LCD;
· Display digital;
· Ou tecnologia equivalente.
Deverá indicar, no mínimo, as principais condições operacionais, incluindo:
· Operação através da rede elétrica;
· Operação através das baterias;
· Condição ou nível das baterias;
· Condição de falha ou sobrecarga.
15. ALARMES SONOROS
O equipamento deverá possuir sinalização sonora para eventos relevantes, incluindo operação em bateria e condição crítica de bateria.
Deverá possuir:
· Função de silenciamento;
· Mute;
· Configuração através do painel;
· Software;
· Ou solução equivalente,
quando disponibilizada pelo fabricante.
16. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO
O equipamento deverá possuir interface de comunicação:
· USB;
· Ou interface de gerenciamento equivalente.
Deverá permitir, quando suportado pelo fabricante, monitoramento das condições do nobreak através de software próprio ou compatível.
Interfaces adicionais RS-232, SNMP, contato seco ou Ethernet serão aceitas como características adicionais.
17. COMPATIBILIDADE
O equipamento deverá ser adequado à alimentação e proteção de:
· Computadores desktop;
· Estações de trabalho;
· Equipamentos com fontes PFC ativo;
· Equipamentos de rede;
· Switches;
· Roteadores;
· Equipamentos de telecomunicações;
· Servidores de pequeno porte;
· Demais equipamentos eletrônicos compatíveis com sua potência e tensão de saída.
18. CONFORMIDADE
O produto deverá atender às normas técnicas e requisitos de segurança elétrica aplicáveis à sua categoria no Brasil.
Tomadas e plugues destinados à rede elétrica brasileira deverão ser compatíveis com os padrões nacionais aplicáveis, incluindo ABNT NBR 14136, quando aplicável.
19. IDENTIFICAÇÃO
O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:
· Marca;
· Modelo;
· Número de série;
· Potência nominal;
· Tensão de entrada;
· Tensão de saída.
A identificação deverá permitir rastreabilidade e atendimento em garantia.
20. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo;
· Part Number/código do produto, quando existente;
· Potência em VA;
· Potência ativa em watts;
· Topologia;
· Forma de onda;
· Tensão de entrada;
· Tensão de saída;
· Quantidade e capacidade das baterias;
· Quantidade de tomadas;
· Tempo de transferência;
· Prazo de garantia do equipamento;
· Prazo de garantia das baterias.
As características deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Ficha técnica;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica oficial equivalente.
21. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Integralmente montado;
· Com baterias novas;
· Com cabo de alimentação;
· Com cabo de comunicação, quando originalmente fornecido;
· Com manual ou documentação de utilização;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· Reparados;
· Com baterias usadas;
· Com adaptações elétricas destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.
22. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade e confiabilidade pretendido pela Administração, consideram-se como referências técnicas:
INTELBRAS SNB 1500 – CÓDIGO 4822014, nobreak senoidal de 1500 VA, entrada bivolt automática, saída 120 V, 02 baterias internas de 9 Ah, 06 tomadas, sistema inteligente de carregamento, restart automático e possibilidade de expansão de autonomia através de baterias externas;
NHS PREMIUM PDV SENOIDAL 1500 VA – LINHA 91.B1, em configuração compatível com entrada bivolt automática, saída 120 V, onda senoidal pura, potência mínima de 1500 VA, banco interno de baterias compatível com esta especificação e no mínimo 06 tomadas;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricantes como Intelbras, NHS, SMS, APC/Schneider Electric, Ragtech ou outros fabricantes reconhecidos, desde que o modelo e configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, potência, autonomia, compatibilidade e proteção pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
23. GARANTIA
O equipamento deverá possuir:
· Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o nobreak;
· Garantia mínima de 12 (doze) meses para as baterias;
contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.
Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: ]
“Imagem meramente ilustrativa – NHS Premium PDV Senoidal 1500 VA, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	NOTEBOOK CORPORATIVO – TELA MÍNIMA 15,6" FULL HD – PROCESSADOR CORE i7 OU EQUIVALENTE – 16 GB RAM – SSD MÍNIMO 480 GB

Computador portátil do tipo Notebook, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em atividades administrativas e institucionais, execução de sistemas corporativos, aplicações de escritório, navegação, videoconferências e demais atividades de produtividade, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. PROCESSADOR
O equipamento deverá possuir processador:
· Arquitetura x86-64;
· Intel Core i7 de geração recente ou AMD Ryzen 7 de geração equivalente, admitindo-se processador de outro fabricante com desempenho equivalente ou superior;
· Mínimo de 6 (seis) núcleos físicos;
· Mínimo de 12 (doze) threads;
· Tecnologia de aumento dinâmico de frequência – Turbo Boost, Precision Boost ou equivalente;
· Compatibilidade integral com sistema operacional de 64 bits;
· Processador originalmente destinado a computadores portáteis.
Serão aceitos processadores com arquitetura híbrida, contendo núcleos de desempenho e eficiência.
Não será estabelecida frequência base mínima como parâmetro eliminatório, considerando as diferenças arquiteturais existentes entre gerações e fabricantes de processadores modernos.
O modelo exato do processador deverá ser informado na proposta.
2. MEMÓRIA RAM
O equipamento deverá possuir:
· Mínimo de 16 GB de memória RAM instalada;
· Tecnologia DDR4, DDR5 ou superior;
· Memória operando em frequência compatível com o processador e chipset;
· Capacidade de expansão ou configuração máxima suportada de no mínimo 32 GB.
Será aceita memória parcialmente soldada à placa principal, desde que o equipamento permita expansão ou configuração total mínima de 32 GB conforme especificação oficial do fabricante.
3. ARMAZENAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Unidade de armazenamento em estado sólido – SSD;
· Capacidade mínima de 480 GB;
· Serão aceitas capacidades comerciais de 480 GB, 500 GB, 512 GB ou superiores;
· Interface PCIe NVMe preferencialmente, sendo admitido SATA III quando originalmente homologado pelo fabricante e atendidas as demais características.
Para equipamentos de geração atual, será dada preferência a SSD M.2 PCIe NVMe.
Não serão aceitos equipamentos cuja unidade principal seja exclusivamente HDD mecânico.
4. TELA
O notebook deverá possuir:
· Tela integrada com tamanho mínimo de 15,6 polegadas;
· Resolução nativa mínima Full HD – 1920 × 1080 pixels;
· Tecnologia LED, IPS, WVA ou equivalente/superior;
· Tratamento antirreflexo / anti-glare;
· Formato widescreen.
Serão aceitas telas de 16" ou superiores, bem como resoluções superiores a Full HD.
Não serão aceitas telas cuja resolução nativa seja apenas HD 1366 × 768.
5. CONTROLADORA GRÁFICA
O equipamento deverá possuir:
· Controladora gráfica integrada ao processador ou dedicada;
· Suporte nativo à resolução Full HD;
· Compatibilidade com aplicações administrativas, reprodução multimídia, videoconferências e utilização de monitor externo.
Serão aceitas soluções Intel Graphics, Intel Iris Xe, Intel Arc integrada, AMD Radeon integrada ou soluções equivalentes/superiores.
Não será exigida placa gráfica dedicada.
6. REDE SEM FIO
O equipamento deverá possuir interface Wireless integrada internamente, compatível no mínimo com:
· Wi-Fi 5 – IEEE 802.11ac;
ou tecnologia superior, incluindo Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E.
Não serão aceitos adaptadores Wi-Fi externos conectados via USB para atendimento deste requisito.
7. BLUETOOTH
O equipamento deverá possuir:
· Bluetooth versão 5.0 ou superior;
· Interface integrada internamente.
8. REDE CABEADA
O equipamento deverá permitir conexão a rede Ethernet Gigabit.
Será aceita:
· Porta RJ-45 Gigabit Ethernet integrada ao notebook;
OU
· Adaptador USB/USB-C para RJ-45 Gigabit Ethernet original do fabricante ou fornecido juntamente com o equipamento.
Quando o modelo não possuir RJ-45 nativo, o adaptador necessário deverá integrar obrigatoriamente o fornecimento, sem custo adicional para a Administração.
9. PORTAS USB
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 02 (duas) portas USB Tipo A;
· 01 (uma) porta USB Tipo C.
Pelo menos uma das portas deverá possuir padrão USB 3.2, USB 3.1, USB 3.0 ou superior.
A porta USB-C poderá possuir recursos adicionais de vídeo, Power Delivery ou DisplayPort, conforme projeto do fabricante.
10. SAÍDA DE VÍDEO
O equipamento deverá possuir no mínimo uma interface digital para monitor externo:
· HDMI;
ou
· DisplayPort/DisplayPort através de USB-C.
Quando utilizada exclusivamente USB-C/DisplayPort para atender ao requisito, deverá ser fornecido adaptador adequado quando necessário à utilização com HDMI convencional.
11. ÁUDIO
O notebook deverá possuir:
· Controladora de áudio integrada;
· Alto-falantes integrados;
· Microfone integrado;
· Conector combinado para fone de ouvido/microfone ou solução equivalente através de interface compatível.
12. WEBCAM
O equipamento deverá possuir:
· Webcam integrada;
· Resolução mínima HD – 720p.
Serão aceitas câmeras Full HD ou superiores.
Obturador físico de privacidade será considerado característica desejável.
13. TECLADO
O equipamento deverá possuir teclado integrado:
· Padrão Português Brasil – ABNT2;
· Com caracteres da Língua Portuguesa;
· Com tecla “Ç”.
Para equipamentos com tela de 15,6" ou superior, será desejável teclado numérico dedicado.
Não serão aceitos adesivos ou remarcações destinados a converter teclado internacional para padrão ABNT2.
14. DISPOSITIVO APONTADOR
O equipamento deverá possuir:
· Touchpad integrado;
· Suporte aos recursos convencionais de apontamento, seleção e rolagem;
· Funcionamento nativo no sistema operacional compatível.
15. BATERIA
O equipamento deverá possuir:
· Bateria interna recarregável;
· Tecnologia íons de lítio, polímero de lítio ou equivalente;
· Bateria original e homologada pelo fabricante;
· Autonomia compatível com utilização portátil institucional.
A bateria deverá proporcionar autonomia declarada pelo fabricante de aproximadamente 5 horas ou superior, conforme metodologia de teste utilizada pelo fabricante.
Considerando que autonomia varia conforme brilho, processamento, conectividade e perfil de utilização, não será exigida comprovação de 5 horas através de teste prático realizado pela Administração.
16. ALIMENTAÇÃO
Deverá acompanhar:
· Fonte/carregador original ou homologado pelo fabricante;
· Entrada automática 100–240 V CA, 50/60 Hz;
· Cabo de alimentação compatível com o padrão brasileiro, quando aplicável.
Serão aceitos carregadores USB-C Power Delivery quando originalmente utilizados pelo fabricante.
Não serão aceitos transformadores ou conversores externos destinados a adequar fonte incompatível à rede brasileira.
17. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá possuir arquitetura e hardware compatíveis com sistemas operacionais modernos de 64 bits.
Deverá permitir instalação e funcionamento de:
· Microsoft Windows 11;
· Distribuições Linux compatíveis;
· Outros sistemas operacionais compatíveis com arquitetura x86-64.
Quando o fornecimento não incluir licença de sistema operacional proprietário, o equipamento poderá ser entregue com sistema operacional livre, desde que todos os componentes e funcionalidades permaneçam tecnicamente compatíveis com eventual instalação de Windows 11 pela Administração.
18. BIOS/UEFI E SEGURANÇA
O equipamento deverá possuir:
· BIOS/UEFI original do fabricante;
· TPM 2.0 ou tecnologia equivalente;
· Secure Boot;
· Possibilidade de definição de senha na BIOS/UEFI;
· Suporte aos requisitos de segurança necessários ao Windows 11.
19. DRIVERS E FIRMWARE
O fabricante deverá disponibilizar em seu site oficial:
· Drivers;
· BIOS/UEFI;
· Firmwares;
· Atualizações aplicáveis ao modelo.
O acesso aos drivers necessários ao funcionamento básico do equipamento não deverá depender de pagamento adicional.
20. CONSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
O notebook deverá:
· Ser originalmente fabricado como computador portátil;
· Possuir todos os componentes homologados pelo fabricante;
· Possuir número de série individual;
· Permitir identificação do modelo e configuração;
· Ser fornecido integralmente montado e testado.
Não serão aceitas adaptações artesanais ou modificações realizadas exclusivamente para atendimento ao edital.
21. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Part Number/SKU ou código de configuração;
· Modelo exato do processador;
· Quantidade e tecnologia da memória;
· Capacidade e tecnologia do SSD;
· Tamanho, resolução e tecnologia da tela;
· Interfaces disponíveis;
· Tecnologia Wi-Fi;
· Sistema operacional fornecido, quando aplicável;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica oficial equivalente.
A documentação deverá corresponder à configuração efetivamente ofertada.
22. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Integralmente montado;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Acompanhado do carregador/fonte de alimentação original;
· Acompanhado dos acessórios necessários ao funcionamento da configuração ofertada.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· De mostruário;
· Com componentes usados;
· Com firmware ou BIOS adulterados.
23. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, poderão ser considerados como referências, nas configurações que atendam integralmente a este Termo de Referência:
DELL PRO 15 ESSENTIAL, configuração com processador Intel Core i7, mínimo de 16 GB de memória RAM, SSD PCIe NVMe de 512 GB e tela Full HD de 15,6";
LENOVO THINKBOOK / THINKPAD série equivalente, configuração com processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7, mínimo de 16 GB RAM, SSD NVMe de 512 GB e tela Full HD de 15,6" ou superior;
ASUS EXPERTBOOK série equivalente, configuração com processador Intel Core i7, mínimo de 16 GB RAM, SSD NVMe de 512 GB e tela Full HD;
ACER TRAVELMATE / ASPIRE série equivalente, desde que a configuração ofertada atenda integralmente às características técnicas deste Termo de Referência;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de Dell, Lenovo, HP, ASUS, Acer, Positivo ou outro fabricante reconhecido, desde que o modelo, Part Number e configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas.
A indicação de marcas e linhas possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de equipamentos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
24. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia deverá possuir atendimento disponível em território nacional e poderá ser prestada pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada.
Serão aceitas garantias superiores e modalidades de atendimento no local (on-site).
[image: Dell Pro 15 Essential PV15250 | Confronta prezzi | Trovaprezzi.it]
“Imagem meramente ilustrativa – Notebook Dell Pro 15 Essential, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	TABLET – TELA MÍNIMA 11 POLEGADAS – 4 GB RAM – 64 GB – WI-FI DUAL BAND – 4G/5G – ANDROID

Equipamento do tipo Tablet, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em atividades administrativas, operacionais e institucionais do Município, com conectividade Wi-Fi e rede móvel, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá possuir:
· Sistema operacional Android 13 ou superior;
· Sistema operacional original de fábrica e oficialmente suportado pelo fabricante;
· Suporte ao idioma Português do Brasil – pt-BR;
· Possibilidade de recebimento de atualizações oficiais disponibilizadas pelo fabricante.
Não serão aceitos equipamentos utilizando ROM não oficial, sistema operacional modificado ou instalação realizada exclusivamente para adequar equipamento originalmente incompatível às exigências deste Termo de Referência.
2. PROCESSADOR
O equipamento deverá possuir:
· Processador com arquitetura Octa-Core – mínimo 8 núcleos;
· Processador adequado à execução do sistema operacional e aplicações institucionais;
· Controladora gráfica integrada compatível com a resolução nativa da tela.
Serão aceitos processadores Qualcomm Snapdragon, MediaTek, Samsung Exynos ou outros de desempenho equivalente ou superior.
3. MEMÓRIA RAM
O equipamento deverá possuir:
· Mínimo de 4 GB de memória RAM física instalada.
Não será considerada memória virtual, RAM Plus, expansão através de armazenamento interno ou tecnologia semelhante para atendimento da capacidade mínima de memória RAM física.
Serão aceitos equipamentos com 6 GB, 8 GB ou capacidade superior.
4. ARMAZENAMENTO INTERNO
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade mínima de 64 GB de armazenamento interno.
Serão aceitas capacidades comerciais superiores, incluindo 128 GB, 256 GB ou superiores.
A capacidade efetivamente disponível ao usuário poderá ser inferior à nominal em razão do espaço utilizado pelo sistema operacional e aplicativos originais do fabricante.
5. EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO
Quando suportado nativamente pelo equipamento, deverá possuir slot para cartão de memória microSD.
Nos equipamentos que possuírem o recurso, deverá permitir expansão de armazenamento por cartão microSD de no mínimo 512 GB, sendo aceitos equipamentos com suporte a 1 TB ou superior.
A ausência de slot microSD não será motivo de desclassificação quando o equipamento possuir armazenamento interno de 128 GB ou superior e atender integralmente às demais especificações.
6. TELA
O equipamento deverá possuir:
· Tela integrada com tamanho mínimo de 11 polegadas;
· Tecnologia TFT, IPS, LCD ou superior;
· Tela capacitiva;
· Suporte a multitoque;
· Resolução mínima de aproximadamente 1920 × 1200 pixels, ou resolução equivalente/superior adequada ao formato da tela.
Serão aceitas telas com taxa de atualização superior a 60 Hz.
7. CÂMERA TRASEIRA
O equipamento deverá possuir:
· Câmera traseira integrada;
· Resolução mínima de 8 megapixels;
· Capacidade para captura de fotografias e vídeos.
8. CÂMERA FRONTAL
O equipamento deverá possuir:
· Câmera frontal integrada;
· Resolução mínima de 5 megapixels;
· Adequada à realização de videoconferências.
9. WI-FI
O equipamento deverá possuir interface Wi-Fi integrada compatível, no mínimo, com:
· IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
· Operação em 2,4 GHz e 5 GHz – Dual Band.
Serão aceitos equipamentos Wi-Fi 6 – 802.11ax ou superiores.
Não serão aceitos adaptadores Wi-Fi externos.
10. BLUETOOTH
O equipamento deverá possuir:
· Bluetooth versão 5.1 ou superior;
· Interface integrada ao equipamento.
11. CONECTIVIDADE MÓVEL
O equipamento deverá possuir modem celular integrado, compatível no mínimo com:
· Redes 4G/LTE utilizadas no Brasil;
ou tecnologia superior, incluindo 5G.
Deverá permitir utilização de:
· Nano-SIM físico;
e/ou
· eSIM;
conforme tecnologia originalmente disponibilizada pelo fabricante.
Não serão aceitos adaptadores externos USB para atendimento da conectividade móvel.
O fornecimento não incluirá chip/SIM Card nem contratação de plano de dados junto às operadoras.
12. COMPATIBILIDADE COM REDES BRASILEIRAS
O equipamento deverá possuir versão destinada ou homologada para comercialização e utilização no Brasil, suportando frequências compatíveis com redes móveis utilizadas pelas operadoras brasileiras.
13. LOCALIZAÇÃO
O equipamento deverá possuir sistema de localização integrado por satélite, através de:
· GPS;
· GLONASS;
· Galileo;
· Beidou;
ou combinação equivalente de sistemas GNSS.
14. BATERIA
O equipamento deverá possuir:
· Bateria interna recarregável;
· Capacidade nominal/típica mínima de 7.000 mAh;
· Tecnologia íons de lítio, polímero de lítio ou equivalente;
· Sistema interno de gerenciamento e proteção da bateria.
Serão aceitos equipamentos com capacidade superior.
15. CONECTOR DE DADOS E RECARGA
O equipamento deverá possuir:
· Porta USB Tipo-C para dados e/ou carregamento;
· Cabo compatível com a interface do equipamento.
16. CARREGADOR
Cada equipamento deverá ser acompanhado de solução de carregamento adequada e pronta para utilização, composta por:
· Carregador/fonte de alimentação compatível com o equipamento;
· Entrada bivolt automática 100–240 V CA, 50/60 Hz;
· Cabo de carregamento compatível;
· Plugue compatível com o padrão utilizado no Brasil.
O carregador deverá ser original do fabricante ou produto devidamente homologado/certificado para utilização com o equipamento e fornecido pela contratada.
Quando aplicável à categoria do produto, deverá possuir certificação INMETRO ou atender às regulamentações brasileiras vigentes.
Não serão aceitos carregadores usados, recondicionados ou de procedência não identificada.
17. ÁUDIO
O equipamento deverá possuir:
· Alto-falante integrado;
· Microfone integrado.
Serão aceitos sistemas com múltiplos alto-falantes e áudio estéreo ou superior.
18. SENSORES
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· Acelerômetro;
e demais sensores necessários ao funcionamento adequado do sistema operacional.
Serão aceitos giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luminosidade, sensor Hall e outros recursos adicionais.
19. HOMOLOGAÇÃO ANATEL
O equipamento deverá possuir homologação ANATEL válida para comercialização e utilização no território nacional, correspondente ao modelo efetivamente ofertado.
A homologação deverá ser passível de comprovação através de documentação oficial, identificação do equipamento ou consulta à base oficial da ANATEL.
20. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
Cada equipamento deverá possuir identificação individual contendo ou permitindo consultar:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo;
· Part Number/SKU, quando aplicável;
· Número de série;
· IMEI, quando aplicável à versão com conectividade móvel.
21. ATUALIZAÇÕES E SUPORTE
O fabricante deverá disponibilizar:
· Atualizações oficiais do sistema operacional, quando aplicáveis;
· Atualizações de segurança;
· Informações de suporte;
· Documentação referente ao modelo.
Não serão aceitos equipamentos dependentes exclusivamente de ROMs ou sistemas mantidos por terceiros sem suporte oficial do fabricante.
22. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Part Number/SKU;
· Versão de conectividade – 4G/5G;
· Processador;
· Memória RAM física;
· Capacidade de armazenamento;
· Tamanho e resolução da tela;
· Resolução das câmeras;
· Capacidade da bateria;
· Versão do Bluetooth;
· Tecnologia Wi-Fi;
· Sistema operacional;
· Número/código de homologação ANATEL, quando aplicável;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de datasheet, catálogo, manual, página oficial do fabricante ou documentação técnica oficial equivalente.
23. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Integralmente montado e testado;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Acompanhado de cabo de dados/recarga;
· Acompanhado da solução de carregamento exigida neste Termo de Referência;
· Acompanhado dos acessórios originalmente necessários ao seu funcionamento.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· De mostruário;
· Com sistema operacional modificado;
· Com ROM não oficial;
· Com IMEI adulterado;
· Com componentes substituídos ou adaptados.
24. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:
SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 5G – SM-X216BZAAZTO, equipado com tela de 11", processador Octa-Core, 4 GB de memória RAM, armazenamento interno de 64 GB, expansão através de microSD, câmera traseira de 8 MP, câmera frontal de 5 MP, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, conectividade móvel 4G/5G e bateria de 7.040 mAh;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de Samsung, Lenovo, Motorola ou outro fabricante reconhecido, desde que o modelo, Part Number e versão de conectividade efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Serão aceitos modelos mais recentes que substituam comercialmente a referência indicada, desde que possuam características iguais ou superiores às exigidas.
A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
25. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia deverá possuir atendimento válido em território nacional e poderá ser prestada pelo fabricante ou através de sua rede de assistência técnica autorizada.
A solução de carregamento fornecida deverá possuir garantia mínima compatível com a legislação aplicável e condições estabelecidas pelo fornecedor.

[image: Galaxy Tab A9+ 5G | Samsung Africa]
“Imagem meramente ilustrativa – Samsung Galaxy Tab A9+ 5G, ou produto equivalente ou superior.”
	und
	83
	1.569,17
	130.241,11

	Valor máximo ampla concorrência: R$ 744.870,98



	Item
	Descrição do Produto
	Und
	Qdd
	V. Unt
	V. Total

	38
	COMPUTADOR ALL-IN-ONE CORPORATIVO – TELA MÍNIMA 23,8" FULL HD – 16 GB RAM – SSD – WINDOWS 11 PRO

Equipamento do tipo computador All-in-One corporativo, novo e de primeiro uso, com unidade computacional e monitor integrados em um único conjunto físico, destinado à utilização em estações de trabalho administrativas e institucionais, devendo ser fornecido integralmente montado, configurado e pronto para utilização, acompanhado de teclado e mouse, atendendo integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. TIPO E CONSTRUÇÃO
O equipamento deverá:
· Ser do tipo All-in-One (AIO);
· Possuir processador, placa principal, memória, armazenamento, interfaces de comunicação e monitor integrados ao mesmo conjunto físico;
· Ser equipamento originalmente desenvolvido e comercializado pelo fabricante como All-in-One;
· Possuir estrutura adequada à utilização contínua em ambiente corporativo;
· Ser fornecido integralmente montado e testado;
· Possuir alto-falantes integrados;
· Possuir base, suporte ou pedestal original do fabricante.
Não serão aceitos computadores convencionais, Mini PCs ou similares fixados ou adaptados posteriormente à parte traseira de monitores com a finalidade de simular equipamento All-in-One.
2. PROCESSADOR
O equipamento deverá possuir processador:
· Intel Core i7 de 12ª geração ou superior, AMD Ryzen 7 de geração equivalente ou processador de desempenho equivalente ou superior;
· Arquitetura de 64 bits;
· Mínimo de 10 núcleos físicos, sendo desejável 12 ou mais núcleos nos modelos que utilizem arquitetura híbrida;
· Mínimo de 16 threads;
· Cache total/L3 mínimo de 12 MB;
· Frequência turbo/boost máxima mínima de 4,30 GHz;
· Processador pertencente a linha atualmente suportada pelo fabricante do equipamento.
Serão aceitos processadores de arquitetura híbrida, com núcleos de desempenho e eficiência, bem como arquiteturas equivalentes de outros fabricantes.
Não será utilizada isoladamente a frequência base do processador como parâmetro de desempenho, considerando as diferenças arquiteturais existentes entre processadores modernos.
3. MEMÓRIA RAM
O equipamento deverá possuir:
· Mínimo de 16 GB de memória RAM;
· Tecnologia DDR4, DDR5 ou superior;
· Frequência mínima de 2.666 MT/s para DDR4 ou velocidade equivalente/superior;
· Possibilidade de expansão para no mínimo 32 GB.
Serão aceitos equipamentos fornecidos com memória de capacidade ou velocidade superior.
4. ARMAZENAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Unidade de armazenamento em estado sólido – SSD;
· Capacidade mínima de 480 GB;
· Preferencialmente SSD PCIe NVMe M.2;
· Serão aceitas capacidades comerciais de 480 GB, 500 GB, 512 GB ou superiores.
Não serão aceitos equipamentos cuja unidade principal de armazenamento seja exclusivamente disco rígido mecânico – HDD.
5. TELA INTEGRADA
O equipamento deverá possuir:
· Monitor integrado ao conjunto All-in-One;
· Tamanho mínimo de 23,8 polegadas;
· Resolução nativa mínima Full HD – 1920 × 1080 pixels;
· Tecnologia LED;
· Formato widescreen;
· Ajustes de brilho e demais parâmetros disponíveis através do sistema operacional, firmware ou controles disponibilizados pelo fabricante.
Serão aceitos painéis IPS, WVA, VA ou tecnologia equivalente/superior.
Tela com tratamento antirreflexo será considerada característica desejável.
6. SUPORTE E ERGONOMIA
O equipamento deverá possuir:
· Base ou suporte original do fabricante;
· Construção estável;
· Apoios ou superfície antiderrapante;
· Ajuste de inclinação da tela.
Ajuste de altura será desejável e deverá ser fornecido quando disponível na configuração ofertada.
Não será exigido ajuste de altura como característica eliminatória quando o equipamento possuir suporte original ergonomicamente adequado e permitir ajuste de inclinação.
7. REDE CABEADA
O equipamento deverá possuir:
· Interface Ethernet integrada;
· Conector físico RJ-45;
· Velocidades mínimas de 10/100/1000 Mbps – Gigabit Ethernet.
Não serão aceitos adaptadores USB externos para atendimento da interface de rede cabeada.
8. REDE SEM FIO
O equipamento deverá possuir interface Wireless integrada internamente, compatível no mínimo com:
· Wi-Fi 5 – IEEE 802.11ac;
ou tecnologia superior, incluindo Wi-Fi 6/6E.
Não serão aceitos adaptadores Wi-Fi externos conectados através de porta USB.
Deverá possuir Bluetooth integrado quando originalmente disponibilizado na configuração do fabricante.
9. INTERFACES USB
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 04 portas USB, consideradas em conjunto;
· Pelo menos 02 portas USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 ou superior.
As demais poderão ser USB 2.0 ou superiores.
Serão aceitas portas USB Tipo A e/ou Tipo C, desde que pelo menos duas portas permitam conexão direta de periféricos USB Tipo A ou sejam fornecidos os acessórios necessários pelo fabricante.
10. INTERFACE DE VÍDEO
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 01 interface HDMI, DisplayPort ou USB-C com suporte nativo a vídeo digital.
Quando houver porta HDMI, será aceita saída HDMI e/ou entrada HDMI adicional conforme projeto do fabricante.
Interfaces de vídeo adicionais serão aceitas.
11. ÁUDIO
O equipamento deverá possuir:
· Controladora de áudio integrada;
· Alto-falantes integrados ao gabinete;
· Interface para headset, fone/microfone ou solução equivalente disponibilizada pelo fabricante.
Microfones integrados serão aceitos como característica adicional.
12. CÂMERA
O equipamento deverá possuir webcam integrada ou originalmente fornecida pelo fabricante como parte do conjunto, com resolução mínima HD.
Serão aceitas câmeras Full HD ou superiores.
A câmera poderá possuir mecanismo retrátil, obturador físico de privacidade ou tecnologia equivalente.
13. TECLADO
Deverá acompanhar o equipamento teclado:
· Novo e de primeiro uso;
· Padrão Português Brasil – ABNT2;
· Com tecla “Ç”;
· Com teclado numérico dedicado;
· USB ou wireless;
· Plug and Play;
· Original do fabricante do equipamento, fornecido pelo fabricante em regime OEM ou homologado para composição do conjunto.
14. MOUSE
Deverá acompanhar mouse:
· Novo e de primeiro uso;
· Tecnologia óptica;
· Mínimo de dois botões principais;
· Botão/roda de rolagem (scroll);
· Resolução mínima de 1.000 DPI;
· Design adequado à utilização com mão direita ou esquerda;
· USB ou wireless;
· Plug and Play;
· Original do fabricante do equipamento, fornecido em regime OEM ou homologado para composição do conjunto.
15. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá ser fornecido com:
· Microsoft Windows 11 Pro 64 bits;
· Idioma Português do Brasil;
· Licença original;
· Licenciamento OEM ou modalidade legalmente admitida para fornecimento com o equipamento;
· Sistema previamente instalado e ativável através dos mecanismos oficiais da Microsoft.
A chave de ativação poderá estar incorporada ao firmware/BIOS/UEFI do equipamento, não sendo obrigatória etiqueta física contendo chave de produto quando o fabricante utilizar ativação digital.
Não serão aceitos:
· Windows Home;
· Sistemas em versão de avaliação;
· Licenças temporárias;
· Ativadores;
· Licenças sem comprovação de procedência.
16. RECUPERAÇÃO, DRIVERS E FIRMWARE
O fabricante deverá disponibilizar:
· Drivers;
· BIOS/UEFI;
· Firmwares;
· Atualizações aplicáveis ao modelo;
através de seu site oficial ou ferramenta oficial de suporte.
O equipamento deverá possuir recurso de recuperação do sistema operacional através de partição de recuperação, ferramenta do fabricante, mídia digital ou recurso oficial equivalente.
17. SEGURANÇA E BIOS/UEFI
O equipamento deverá possuir:
· BIOS ou UEFI original do fabricante;
· Suporte a Secure Boot;
· TPM 2.0 ou tecnologia equivalente compatível com Windows 11 Pro;
· Possibilidade de proteção da BIOS/UEFI através de senha.
18. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
O equipamento deverá possuir fonte de alimentação original do fabricante:
· Interna ou externa;
· Compatível com a configuração fornecida;
· Entrada automática compatível com rede elétrica brasileira, tipicamente 100–240 V CA, 50/60 Hz.
Quando externa, deverá ser fornecida fonte original ou homologada pelo fabricante e respectivo cabo de alimentação.
Não serão aceitos transformadores ou conversores externos destinados a adaptar equipamento originalmente incompatível com a rede elétrica brasileira.
19. FABRICAÇÃO E INTEGRAÇÃO
O computador All-in-One deverá ser fornecido como equipamento completo e comercialmente reconhecido pelo fabricante.
Os componentes principais deverão:
· Ser compatíveis entre si;
· Ser homologados para o modelo;
· Não possuir adaptações artesanais;
· Não possuir pintura, corte, furação ou modificação destinada exclusivamente ao atendimento deste Termo de Referência.
O equipamento deverá possuir número de série individual e permanente, permitindo identificação e consulta de garantia/suporte.
20. CONFORMIDADE E CONECTIVIDADE SEM FIO
Os módulos de comunicação sem fio sujeitos à regulamentação brasileira deverão possuir homologação ANATEL válida ou estar integrados em equipamento devidamente regularizado conforme legislação aplicável.
21. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo exato;
· Part Number/SKU ou código de configuração, quando aplicável;
· Modelo exato do processador;
· Quantidade de memória;
· Tipo de memória;
· Capacidade e tecnologia do SSD;
· Características da tela;
· Interfaces;
· Sistema operacional;
· Prazo e modalidade de garantia.
As especificações deverão ser comprováveis através de datasheet, catálogo, manual, página oficial do fabricante ou documentação técnica oficial referente à configuração efetivamente ofertada.
22. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Pertencente a linha regular de fabricação ou comercialização;
· Fornecido integralmente montado;
· Acompanhado de teclado, mouse, fonte/cabo de alimentação e demais componentes necessários ao funcionamento;
· Fornecido em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.
Não serão aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou montados através da combinação de componentes usados.
23. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de definição do padrão mínimo de qualidade, desempenho, integração e características corporativas pretendidas pela Administração, poderão ser considerados como referências, nas configurações que atendam às especificações deste Termo de Referência:
HP PROONE 440 G9 ALL-IN-ONE 23,8", em configuração com processador Intel Core i7 de 12ª/13ª geração, 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB, tela Full HD de 23,8" e Windows 11 Pro;
LENOVO IDEACENTRE AIO i GEN 9 – 24", em configuração com processador Intel Core i7-13620H, 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB, tela Full HD e Windows 11 Pro;
AOC D-A241713, equipado com Intel Core i7-13620H, 16 GB DDR4, SSD 512 GB, tela de 23,8", rede Gigabit, Wi-Fi integrado e Windows 11 Pro;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive de fabricantes como Dell, Lenovo, HP, Acer, Positivo, AOC ou outros fabricantes, desde que a configuração efetivamente ofertada atenda integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação das marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, qualidade, integração e funcionalidade pretendidos pela Administração, não restringindo a participação de equipamentos de outros fabricantes.
24. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia deverá possuir atendimento disponível em território nacional e poderá ser prestada pelo fabricante ou através de rede de assistência por ele autorizada.
Serão aceitas garantias superiores e modalidades de atendimento on-site.

[image: Technische Daten des HP ProOne 440 G9 All-in-One Desktop-PC, 23,8 Zoll | HP® Support]
“Imagem meramente ilustrativa – HP ProOne 440 G9 All-in-One 23,8", ou equipamento equivalente ou superior.”
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	NOBREAK (UPS) – POTÊNCIA MÍNIMA 1200 VA – BATERIA INTERNA DE ALTA CAPACIDADE – MÍNIMO 45 AH – ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA – SAÍDA 115/120 V

Equipamento do tipo nobreak/UPS (Uninterruptible Power Supply), novo e de primeiro uso, destinado à proteção elétrica e manutenção temporária da alimentação de computadores, estações de trabalho, equipamentos de rede, terminais de atendimento, equipamentos administrativos e demais equipamentos eletrônicos utilizados pela Administração Municipal, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:

1. POTÊNCIA

O equipamento deverá possuir:

• Potência nominal mínima de 1.200 VA;
• Potência ativa mínima de 600 W;
• Potência de pico mínima de 720 W, quando especificada pelo fabricante;
• Capacidade adequada à alimentação de computadores, equipamentos de informática, equipamentos de rede e demais dispositivos eletrônicos compatíveis com sua potência.

Serão aceitos equipamentos com potência nominal e ativa superiores.

2. TOPOLOGIA

O nobreak deverá utilizar uma das seguintes tecnologias:

• Linha interativa (Line Interactive) com regulação automática de tensão – AVR;
• Ou tecnologia On-Line de dupla conversão, considerada superior.

Quando utilizada topologia Line Interactive, o equipamento deverá possuir estabilização/regulação automática da tensão da rede sem necessidade de utilização constante das baterias.

3. FORMA DE ONDA

Quando operando através do inversor/baterias, a forma de onda de saída deverá ser:

• Semissenoidal;
• Senoidal por aproximação;
• Senoidal pura;
• Ou tecnologia de qualidade e desempenho equivalente ou superior, devidamente especificada pelo fabricante.

Serão aceitos equipamentos com onda senoidal pura como característica tecnicamente superior.

4. TENSÃO DE ENTRADA

O equipamento deverá possuir:

• Entrada bivolt automática;
• Compatibilidade com redes nominais de aproximadamente 115/120/127 V e 220 V;
• Seleção automática da tensão de entrada, sem necessidade de chave manual;
• Frequência nominal de 50/60 Hz, com reconhecimento automático ou faixa operacional compatível.

Não serão aceitos autotransformadores externos para atendimento ao requisito de tensão.

5. TENSÃO DE SAÍDA

O equipamento deverá fornecer:

• Tensão nominal de saída de 115 V ou 120 V;

sendo aceitos equipamentos com saída em 127 V ou saída configurável, desde que sejam tecnicamente compatíveis com os equipamentos a serem alimentados e com a necessidade da Administração.

6. TEMPO DE TRANSFERÊNCIA

Para equipamentos de topologia Line Interactive, o tempo de transferência entre rede elétrica e inversor deverá ser de:

• No máximo 4 ms, ou desempenho equivalente/superior comprovado pelo fabricante.

Para equipamentos On-Line de dupla conversão, será aceito tempo de transferência zero ou característica tecnicamente superior.

7. SISTEMA DE BATERIAS

O equipamento deverá possuir internamente:

• Bateria ou banco interno de baterias seladas;
• Tensão nominal compatível com o projeto do equipamento;
• Capacidade energética total instalada mínima equivalente a 45 Ah em 12 V, correspondendo a aproximadamente 540 Wh.

Será aceita:

• 1 × 45 Ah / 12 V;
• Associação de duas ou mais baterias;
• Banco interno com tensão superior;
• Ou outra configuração de baterias;

desde que a capacidade energética total instalada seja igual ou superior a aproximadamente 540 Wh e proporcione desempenho e autonomia iguais ou superiores ao mínimo pretendido.

As baterias deverão ser:

• Seladas;
• Livres de manutenção;
• Adequadas à utilização interna no nobreak;
• Originais ou homologadas pelo fabricante.

Não serão aceitos nobreaks convencionais de 1.200 VA equipados exclusivamente com baterias internas de baixa capacidade, tais como 1 × 7 Ah, 1 × 9 Ah, 2 × 7 Ah ou 2 × 9 Ah, quando a capacidade energética total instalada for inferior ao mínimo estabelecido neste Termo de Referência.

8. GERENCIAMENTO DAS BATERIAS

O equipamento deverá possuir sistema automático ou inteligente de gerenciamento e recarga das baterias, contemplando recursos de proteção contra:

• Descarga profunda;
• Sobrecarga;
• Sobretensão;
• Condições anormais que possam comprometer a bateria ou reduzir prematuramente sua vida útil.

Deverá possuir recarga automática das baterias quando conectado à rede elétrica.

9. AUTONOMIA

O equipamento deverá possuir autonomia compatível com a capacidade mínima do banco de baterias estabelecida neste Termo de Referência.

Como parâmetro mínimo de desempenho, deverá proporcionar:

• Autonomia mínima aproximada de 15 minutos quando submetido à carga máxima nominal suportada pelo equipamento;
• Autonomia mínima aproximada de 45 minutos quando submetido a aproximadamente 50% da carga nominal;
• Ou desempenho comprovadamente equivalente ou superior.

O fabricante deverá disponibilizar tabela, gráfico, calculadora, ficha técnica ou informação técnica que permita determinar a autonomia aproximada em função da carga aplicada.

A autonomia efetiva poderá variar de acordo com a potência da carga conectada, estado das baterias, condições ambientais e características próprias do equipamento.

Será aceita e considerada característica adicional a possibilidade de conexão de banco ou módulo externo de baterias para ampliação da autonomia.

10. RESTART AUTOMÁTICO

O equipamento deverá possuir:

• Reinício automático quando do retorno da alimentação da rede elétrica, após desligamento decorrente do esgotamento das baterias;
• Ou tecnologia equivalente que permita o restabelecimento normal da alimentação sem necessidade de intervenção técnica.

11. PARTIDA PELAS BATERIAS

O equipamento deverá possuir:

• DC Start;
• Cold Start;
• Ou tecnologia equivalente;

permitindo ligar o nobreak através das baterias mesmo na ausência da rede elétrica.

12. TOMADAS DE SAÍDA

O equipamento deverá possuir no mínimo:

• 08 (oito) tomadas de saída;
• Padrão brasileiro 2P+T;
• Compatíveis com ABNT NBR 14136.

Serão aceitos equipamentos com quantidade superior de tomadas.

As tomadas deverão ser protegidas pelo sistema geral do nobreak contra curto-circuito e sobrecarga.

Não será obrigatória proteção individual independente para cada tomada quando o equipamento possuir sistema central de proteção dimensionado pelo fabricante para todas as saídas.

13. PROTEÇÕES ELÉTRICAS

O equipamento deverá possuir proteção contra, no mínimo:

• Sobretensão da rede elétrica;
• Subtensão da rede elétrica;
• Sobrecarga;
• Curto-circuito;
• Descarga profunda das baterias;
• Sobrecarga das baterias;
• Surtos e picos de tensão;
• Condições térmicas anormais, quando aplicável.

Deverá possuir sistema interno de proteção e/ou filtragem compatível com sua categoria e tecnologia.

14. SINALIZAÇÃO

O equipamento deverá possuir sistema de indicação através de:

• LEDs;
• Display LCD;
• Display digital;
• Ou tecnologia equivalente.

Deverá indicar, no mínimo, as principais condições operacionais, incluindo:

• Operação através da rede elétrica;
• Operação através das baterias;
• Condição de bateria baixa;
• Condição de falha e/ou sobrecarga.

15. ALARMES SONOROS

O equipamento deverá possuir sinalização sonora para eventos relevantes, incluindo:

• Operação através das baterias;
• Condição crítica de bateria;
• Sobrecarga ou condição anormal, quando prevista pelo fabricante.

Será aceita função de silenciamento, mute ou recurso equivalente quando disponibilizado pelo fabricante.

16. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO

Quando prevista para o modelo pelo fabricante, será aceita interface de comunicação:

• USB;
• RS-232;
• SNMP;
• Ethernet;
• Contato seco;
• Ou interface de gerenciamento equivalente.

A existência de interface de comunicação não será obrigatória quando o modelo de referência não a possuir como característica de fábrica.

17. COMPATIBILIDADE

O equipamento deverá ser adequado à alimentação e proteção de:

• Computadores desktop;
• Terminais de atendimento;
• Equipamentos administrativos;
• Equipamentos de rede;
• Switches;
• Roteadores;
• Equipamentos de telecomunicações;
• Sistemas de controle;
• Demais equipamentos eletrônicos compatíveis com sua potência e tensão de saída.

18. CONFORMIDADE

O produto deverá atender às normas técnicas e aos requisitos de segurança elétrica aplicáveis à sua categoria no Brasil.

Tomadas e plugues destinados à rede elétrica brasileira deverão ser compatíveis com os padrões nacionais aplicáveis, incluindo ABNT NBR 14136, quando aplicável.

19. IDENTIFICAÇÃO

O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:

• Marca;
• Modelo;
• Número de série;
• Potência nominal;
• Tensão de entrada;
• Tensão de saída.

A identificação deverá permitir rastreabilidade e atendimento em garantia.

20. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:

• Fabricante;
• Marca;
• Modelo;
• Part Number/código do produto, quando existente;
• Potência em VA;
• Potência ativa em watts;
• Topologia;
• Forma de onda;
• Tensão de entrada;
• Tensão de saída;
• Quantidade, tensão e capacidade das baterias;
• Capacidade energética total do banco interno de baterias;
• Quantidade de tomadas;
• Tempo de transferência;
• Autonomia declarada pelo fabricante ou documentação técnica correspondente;
• Prazo de garantia do equipamento;
• Prazo de garantia das baterias.

As características deverão ser comprováveis através de:

• Datasheet;
• Catálogo;
• Manual;
• Ficha técnica;
• Página oficial do fabricante;
• Ou documentação técnica oficial equivalente.

Não será aceita exclusivamente declaração elaborada pelo próprio licitante como comprovação de característica técnica que não conste da documentação oficial do fabricante.

21. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O equipamento deverá ser fornecido:

• Novo;
• De primeiro uso;
• Original;
• Sem utilização anterior;
• Integralmente montado;
• Com bateria ou baterias novas;
• Com cabo de alimentação;
• Com acessórios originalmente fornecidos pelo fabricante;
• Com manual ou documentação de utilização;
• Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.

Não serão aceitos equipamentos:

• Usados;
• Recondicionados;
• Remanufaturados;
• Recuperados;
• Reparados;
• Com baterias usadas;
• Com banco de baterias adaptado de forma não prevista ou não homologada pelo fabricante;
• Com adaptações elétricas destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.

22. MODELOS DE REFERÊNCIA

Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade, autonomia e confiabilidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:

NHS PREMIUM PDV GIII 1200 VA – CÓDIGO 90.C1.012300, em configuração com entrada bivolt automática, saída 120 V, potência nominal de 1.200 VA, potência ativa de 600 W, bateria interna de alta capacidade 1 × 45 Ah / 12 V, capacidade energética aproximada de 540 Wh e 08 tomadas de saída;

OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricantes como NHS, SMS, Intelbras, APC/Schneider Electric, TS Shara, Ragtech ou outros fabricantes reconhecidos, desde que o modelo e a configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência, especialmente quanto à potência, capacidade energética do banco interno de baterias e autonomia.

A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, potência, autonomia, compatibilidade e proteção pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.

23. GARANTIA

O equipamento deverá possuir:

• Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o nobreak;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses para a bateria ou banco de baterias;

contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.

Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: Nobreak NHS Premium PDV GIII 1200VA, Entrada Bivolt, Saida 1]
“Imagem meramente ilustrativa – NHS Premium PDV GIII 1200 VA – bateria interna 1 × 45 Ah, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	NOBREAK (UPS) SENOIDAL – POTÊNCIA MÍNIMA 1500 VA – ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA – SAÍDA 115/120 V

Equipamento do tipo nobreak/UPS (Uninterruptible Power Supply), novo e de primeiro uso, destinado à proteção elétrica e manutenção temporária da alimentação de computadores, estações de trabalho, equipamentos de rede, servidores de pequeno porte e demais equipamentos eletrônicos utilizados pela Administração Municipal, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. POTÊNCIA
O equipamento deverá possuir:
· Potência nominal mínima de 1.500 VA;
· Potência ativa mínima de 1.000 W;
· Capacidade adequada à alimentação de equipamentos eletrônicos com fontes chaveadas e fontes com PFC ativo.
Serão aceitos equipamentos com potência nominal e ativa superiores.
2. TOPOLOGIA
O nobreak deverá utilizar uma das seguintes tecnologias:
· Linha interativa (Line Interactive) com regulação automática de tensão – AVR;
· Ou tecnologia On-Line de dupla conversão, considerada superior.
Quando utilizada topologia Line Interactive, o equipamento deverá possuir estabilização/regulação automática da tensão da rede sem necessidade de utilização constante das baterias.
3. FORMA DE ONDA
Quando operando através do inversor/baterias, a forma de onda de saída deverá ser:
· Senoidal pura.
Não serão aceitos equipamentos cuja saída em modo bateria seja:
· Retangular;
· Quadrada;
· Semissenoidal;
· Senoidal por aproximação;
· PWM com aproximação de senoide.
O equipamento deverá ser adequado à utilização com fontes de alimentação dotadas de PFC ativo.
4. TENSÃO DE ENTRADA
O equipamento deverá possuir:
· Entrada bivolt automática;
· Compatibilidade com redes nominais de aproximadamente 115/120/127 V e 220 V;
· Seleção automática da tensão de entrada, sem necessidade de chave manual;
· Frequência nominal de 50/60 Hz, com reconhecimento automático ou faixa operacional compatível.
Não serão aceitos autotransformadores externos para atendimento ao requisito de tensão.
5. TENSÃO DE SAÍDA
O equipamento deverá fornecer:
· Tensão nominal de saída de 115 V ou 120 V;
sendo aceitos equipamentos com saída configurável 115/120 V e 220 V, desde que possam ser fornecidos/configurados para 115/120 V conforme necessidade da Administração.
6. TEMPO DE TRANSFERÊNCIA
Para equipamentos de topologia Line Interactive, o tempo de transferência entre rede elétrica e inversor deverá ser de:
· No máximo 4 ms, ou desempenho equivalente/superior comprovado pelo fabricante.
Para equipamentos On-Line de dupla conversão, será aceito tempo de transferência zero ou característica tecnicamente superior.
7. SISTEMA DE BATERIAS
O equipamento deverá possuir internamente no mínimo:
· 02 (duas) baterias seladas VRLA;
· Tensão nominal de 12 V por bateria ou configuração equivalente;
· Capacidade mínima individual de 9 Ah, quando utilizadas duas baterias.
Serão aceitas configurações superiores, incluindo:
· 4 × 7 Ah;
· 4 × 9 Ah;
· 6 × 7 Ah;
· Ou banco interno de capacidade energética equivalente ou superior,
desde que o conjunto proporcione desempenho e autonomia iguais ou superiores ao mínimo pretendido.
As baterias deverão ser:
· Seladas;
· Livres de manutenção;
· Adequadas à utilização interna no nobreak;
· Originais ou homologadas pelo fabricante.
8. GERENCIAMENTO DAS BATERIAS
O equipamento deverá possuir sistema inteligente de gerenciamento e recarga das baterias, contemplando recursos de proteção contra:
· Descarga profunda;
· Sobrecarga;
· Sobretensão;
· Sobreaquecimento ou condição térmica anormal;
· Condições que possam reduzir prematuramente a vida útil das baterias.
Deverá possuir recarga automática das baterias quando conectado à rede elétrica.
9. AUTONOMIA
A autonomia deverá ser compatível com a capacidade do banco de baterias e com a carga efetivamente conectada ao equipamento.
O fabricante deverá disponibilizar tabela, gráfico, calculadora ou informação técnica que permita determinar a autonomia aproximada em função da carga aplicada.
Não será utilizada a expressão genérica “60 minutos em carga típica” como requisito eliminatório sem a indicação da potência da carga, considerando que a autonomia de qualquer UPS varia significativamente conforme a potência dos equipamentos conectados.
Será considerada característica desejável a possibilidade de conexão de banco ou módulo externo de baterias para ampliação da autonomia.
10. RESTART AUTOMÁTICO
O equipamento deverá possuir:
· Reinício automático quando do retorno da alimentação da rede elétrica, após desligamento decorrente do esgotamento das baterias;
ou tecnologia equivalente que permita restabelecimento normal da alimentação sem necessidade de intervenção técnica.
11. PARTIDA PELAS BATERIAS
Será aceita e considerada desejável a funcionalidade:
· DC Start;
· Cold Start;
· Ou tecnologia equivalente;
permitindo ligar o nobreak através das baterias mesmo na ausência da rede elétrica.
12. TOMADAS DE SAÍDA
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 06 (seis) tomadas de saída;
· Padrão brasileiro 2P+T;
· Compatíveis com ABNT NBR 14136.
Serão aceitos equipamentos com 8 ou mais tomadas.
As tomadas deverão ser protegidas pelo sistema geral do nobreak contra curto-circuito e sobrecarga.
Não será obrigatória proteção individual independente para cada tomada quando o equipamento possuir sistema central de proteção dimensionado pelo fabricante para todas as saídas.
13. PROTEÇÕES ELÉTRICAS
O equipamento deverá possuir proteção contra, no mínimo:
· Sobretensão da rede elétrica;
· Subtensão da rede elétrica;
· Sobrecarga;
· Curto-circuito;
· Descarga profunda das baterias;
· Sobrecarga das baterias;
· Surtos e picos de tensão;
· Sobreaquecimento do inversor ou transformador, quando aplicável;
· Variações anormais de frequência, quando previsto pelo fabricante.
Deverá possuir filtragem de ruídos e interferências da rede elétrica através de filtro interno ou tecnologia equivalente.
14. SINALIZAÇÃO
O equipamento deverá possuir sistema de indicação através de:
· LEDs;
· Display LCD;
· Display digital;
· Ou tecnologia equivalente.
Deverá indicar, no mínimo, as principais condições operacionais, incluindo:
· Operação através da rede elétrica;
· Operação através das baterias;
· Condição ou nível das baterias;
· Condição de falha ou sobrecarga.
15. ALARMES SONOROS
O equipamento deverá possuir sinalização sonora para eventos relevantes, incluindo operação em bateria e condição crítica de bateria.
Deverá possuir:
· Função de silenciamento;
· Mute;
· Configuração através do painel;
· Software;
· Ou solução equivalente,
quando disponibilizada pelo fabricante.
16. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO
O equipamento deverá possuir interface de comunicação:
· USB;
· Ou interface de gerenciamento equivalente.
Deverá permitir, quando suportado pelo fabricante, monitoramento das condições do nobreak através de software próprio ou compatível.
Interfaces adicionais RS-232, SNMP, contato seco ou Ethernet serão aceitas como características adicionais.
17. COMPATIBILIDADE
O equipamento deverá ser adequado à alimentação e proteção de:
· Computadores desktop;
· Estações de trabalho;
· Equipamentos com fontes PFC ativo;
· Equipamentos de rede;
· Switches;
· Roteadores;
· Equipamentos de telecomunicações;
· Servidores de pequeno porte;
· Demais equipamentos eletrônicos compatíveis com sua potência e tensão de saída.
18. CONFORMIDADE
O produto deverá atender às normas técnicas e requisitos de segurança elétrica aplicáveis à sua categoria no Brasil.
Tomadas e plugues destinados à rede elétrica brasileira deverão ser compatíveis com os padrões nacionais aplicáveis, incluindo ABNT NBR 14136, quando aplicável.
19. IDENTIFICAÇÃO
O equipamento deverá possuir identificação original do fabricante contendo, conforme aplicável:
· Marca;
· Modelo;
· Número de série;
· Potência nominal;
· Tensão de entrada;
· Tensão de saída.
A identificação deverá permitir rastreabilidade e atendimento em garantia.
20. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Fabricante;
· Marca;
· Modelo;
· Part Number/código do produto, quando existente;
· Potência em VA;
· Potência ativa em watts;
· Topologia;
· Forma de onda;
· Tensão de entrada;
· Tensão de saída;
· Quantidade e capacidade das baterias;
· Quantidade de tomadas;
· Tempo de transferência;
· Prazo de garantia do equipamento;
· Prazo de garantia das baterias.
As características deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Ficha técnica;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica oficial equivalente.
21. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Integralmente montado;
· Com baterias novas;
· Com cabo de alimentação;
· Com cabo de comunicação, quando originalmente fornecido;
· Com manual ou documentação de utilização;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· Reparados;
· Com baterias usadas;
· Com adaptações elétricas destinadas exclusivamente ao atendimento do edital.
22. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade e confiabilidade pretendido pela Administração, consideram-se como referências técnicas:
INTELBRAS SNB 1500 – CÓDIGO 4822014, nobreak senoidal de 1500 VA, entrada bivolt automática, saída 120 V, 02 baterias internas de 9 Ah, 06 tomadas, sistema inteligente de carregamento, restart automático e possibilidade de expansão de autonomia através de baterias externas;
NHS PREMIUM PDV SENOIDAL 1500 VA – LINHA 91.B1, em configuração compatível com entrada bivolt automática, saída 120 V, onda senoidal pura, potência mínima de 1500 VA, banco interno de baterias compatível com esta especificação e no mínimo 06 tomadas;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de fabricantes como Intelbras, NHS, SMS, APC/Schneider Electric, Ragtech ou outros fabricantes reconhecidos, desde que o modelo e configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
A indicação de marcas e modelos possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de qualidade, potência, autonomia, compatibilidade e proteção pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
23. GARANTIA
O equipamento deverá possuir:
· Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses para o nobreak;
· Garantia mínima de 12 (doze) meses para as baterias;
contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia poderá ser prestada pelo fabricante, rede autorizada ou fornecedor contratado, devendo possuir atendimento válido em território nacional.
Caso a garantia comercial original seja inferior ao período estabelecido, caberá ao fornecedor contratado complementar o período necessário para atendimento integral da garantia exigida.

[image: ]
“Imagem meramente ilustrativa – NHS Premium PDV Senoidal 1500 VA, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	NOTEBOOK CORPORATIVO – TELA MÍNIMA 15,6" FULL HD – PROCESSADOR CORE i7 OU EQUIVALENTE – 16 GB RAM – SSD MÍNIMO 480 GB

Computador portátil do tipo Notebook, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em atividades administrativas e institucionais, execução de sistemas corporativos, aplicações de escritório, navegação, videoconferências e demais atividades de produtividade, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. PROCESSADOR
O equipamento deverá possuir processador:
· Arquitetura x86-64;
· Intel Core i7 de geração recente ou AMD Ryzen 7 de geração equivalente, admitindo-se processador de outro fabricante com desempenho equivalente ou superior;
· Mínimo de 6 (seis) núcleos físicos;
· Mínimo de 12 (doze) threads;
· Tecnologia de aumento dinâmico de frequência – Turbo Boost, Precision Boost ou equivalente;
· Compatibilidade integral com sistema operacional de 64 bits;
· Processador originalmente destinado a computadores portáteis.
Serão aceitos processadores com arquitetura híbrida, contendo núcleos de desempenho e eficiência.
Não será estabelecida frequência base mínima como parâmetro eliminatório, considerando as diferenças arquiteturais existentes entre gerações e fabricantes de processadores modernos.
O modelo exato do processador deverá ser informado na proposta.
2. MEMÓRIA RAM
O equipamento deverá possuir:
· Mínimo de 16 GB de memória RAM instalada;
· Tecnologia DDR4, DDR5 ou superior;
· Memória operando em frequência compatível com o processador e chipset;
· Capacidade de expansão ou configuração máxima suportada de no mínimo 32 GB.
Será aceita memória parcialmente soldada à placa principal, desde que o equipamento permita expansão ou configuração total mínima de 32 GB conforme especificação oficial do fabricante.
3. ARMAZENAMENTO
O equipamento deverá possuir:
· Unidade de armazenamento em estado sólido – SSD;
· Capacidade mínima de 480 GB;
· Serão aceitas capacidades comerciais de 480 GB, 500 GB, 512 GB ou superiores;
· Interface PCIe NVMe preferencialmente, sendo admitido SATA III quando originalmente homologado pelo fabricante e atendidas as demais características.
Para equipamentos de geração atual, será dada preferência a SSD M.2 PCIe NVMe.
Não serão aceitos equipamentos cuja unidade principal seja exclusivamente HDD mecânico.
4. TELA
O notebook deverá possuir:
· Tela integrada com tamanho mínimo de 15,6 polegadas;
· Resolução nativa mínima Full HD – 1920 × 1080 pixels;
· Tecnologia LED, IPS, WVA ou equivalente/superior;
· Tratamento antirreflexo / anti-glare;
· Formato widescreen.
Serão aceitas telas de 16" ou superiores, bem como resoluções superiores a Full HD.
Não serão aceitas telas cuja resolução nativa seja apenas HD 1366 × 768.
5. CONTROLADORA GRÁFICA
O equipamento deverá possuir:
· Controladora gráfica integrada ao processador ou dedicada;
· Suporte nativo à resolução Full HD;
· Compatibilidade com aplicações administrativas, reprodução multimídia, videoconferências e utilização de monitor externo.
Serão aceitas soluções Intel Graphics, Intel Iris Xe, Intel Arc integrada, AMD Radeon integrada ou soluções equivalentes/superiores.
Não será exigida placa gráfica dedicada.
6. REDE SEM FIO
O equipamento deverá possuir interface Wireless integrada internamente, compatível no mínimo com:
· Wi-Fi 5 – IEEE 802.11ac;
ou tecnologia superior, incluindo Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E.
Não serão aceitos adaptadores Wi-Fi externos conectados via USB para atendimento deste requisito.
7. BLUETOOTH
O equipamento deverá possuir:
· Bluetooth versão 5.0 ou superior;
· Interface integrada internamente.
8. REDE CABEADA
O equipamento deverá permitir conexão a rede Ethernet Gigabit.
Será aceita:
· Porta RJ-45 Gigabit Ethernet integrada ao notebook;
OU
· Adaptador USB/USB-C para RJ-45 Gigabit Ethernet original do fabricante ou fornecido juntamente com o equipamento.
Quando o modelo não possuir RJ-45 nativo, o adaptador necessário deverá integrar obrigatoriamente o fornecimento, sem custo adicional para a Administração.
9. PORTAS USB
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· 02 (duas) portas USB Tipo A;
· 01 (uma) porta USB Tipo C.
Pelo menos uma das portas deverá possuir padrão USB 3.2, USB 3.1, USB 3.0 ou superior.
A porta USB-C poderá possuir recursos adicionais de vídeo, Power Delivery ou DisplayPort, conforme projeto do fabricante.
10. SAÍDA DE VÍDEO
O equipamento deverá possuir no mínimo uma interface digital para monitor externo:
· HDMI;
ou
· DisplayPort/DisplayPort através de USB-C.
Quando utilizada exclusivamente USB-C/DisplayPort para atender ao requisito, deverá ser fornecido adaptador adequado quando necessário à utilização com HDMI convencional.
11. ÁUDIO
O notebook deverá possuir:
· Controladora de áudio integrada;
· Alto-falantes integrados;
· Microfone integrado;
· Conector combinado para fone de ouvido/microfone ou solução equivalente através de interface compatível.
12. WEBCAM
O equipamento deverá possuir:
· Webcam integrada;
· Resolução mínima HD – 720p.
Serão aceitas câmeras Full HD ou superiores.
Obturador físico de privacidade será considerado característica desejável.
13. TECLADO
O equipamento deverá possuir teclado integrado:
· Padrão Português Brasil – ABNT2;
· Com caracteres da Língua Portuguesa;
· Com tecla “Ç”.
Para equipamentos com tela de 15,6" ou superior, será desejável teclado numérico dedicado.
Não serão aceitos adesivos ou remarcações destinados a converter teclado internacional para padrão ABNT2.
14. DISPOSITIVO APONTADOR
O equipamento deverá possuir:
· Touchpad integrado;
· Suporte aos recursos convencionais de apontamento, seleção e rolagem;
· Funcionamento nativo no sistema operacional compatível.
15. BATERIA
O equipamento deverá possuir:
· Bateria interna recarregável;
· Tecnologia íons de lítio, polímero de lítio ou equivalente;
· Bateria original e homologada pelo fabricante;
· Autonomia compatível com utilização portátil institucional.
A bateria deverá proporcionar autonomia declarada pelo fabricante de aproximadamente 5 horas ou superior, conforme metodologia de teste utilizada pelo fabricante.
Considerando que autonomia varia conforme brilho, processamento, conectividade e perfil de utilização, não será exigida comprovação de 5 horas através de teste prático realizado pela Administração.
16. ALIMENTAÇÃO
Deverá acompanhar:
· Fonte/carregador original ou homologado pelo fabricante;
· Entrada automática 100–240 V CA, 50/60 Hz;
· Cabo de alimentação compatível com o padrão brasileiro, quando aplicável.
Serão aceitos carregadores USB-C Power Delivery quando originalmente utilizados pelo fabricante.
Não serão aceitos transformadores ou conversores externos destinados a adequar fonte incompatível à rede brasileira.
17. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá possuir arquitetura e hardware compatíveis com sistemas operacionais modernos de 64 bits.
Deverá permitir instalação e funcionamento de:
· Microsoft Windows 11;
· Distribuições Linux compatíveis;
· Outros sistemas operacionais compatíveis com arquitetura x86-64.
Quando o fornecimento não incluir licença de sistema operacional proprietário, o equipamento poderá ser entregue com sistema operacional livre, desde que todos os componentes e funcionalidades permaneçam tecnicamente compatíveis com eventual instalação de Windows 11 pela Administração.
18. BIOS/UEFI E SEGURANÇA
O equipamento deverá possuir:
· BIOS/UEFI original do fabricante;
· TPM 2.0 ou tecnologia equivalente;
· Secure Boot;
· Possibilidade de definição de senha na BIOS/UEFI;
· Suporte aos requisitos de segurança necessários ao Windows 11.
19. DRIVERS E FIRMWARE
O fabricante deverá disponibilizar em seu site oficial:
· Drivers;
· BIOS/UEFI;
· Firmwares;
· Atualizações aplicáveis ao modelo.
O acesso aos drivers necessários ao funcionamento básico do equipamento não deverá depender de pagamento adicional.
20. CONSTRUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
O notebook deverá:
· Ser originalmente fabricado como computador portátil;
· Possuir todos os componentes homologados pelo fabricante;
· Possuir número de série individual;
· Permitir identificação do modelo e configuração;
· Ser fornecido integralmente montado e testado.
Não serão aceitas adaptações artesanais ou modificações realizadas exclusivamente para atendimento ao edital.
21. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Part Number/SKU ou código de configuração;
· Modelo exato do processador;
· Quantidade e tecnologia da memória;
· Capacidade e tecnologia do SSD;
· Tamanho, resolução e tecnologia da tela;
· Interfaces disponíveis;
· Tecnologia Wi-Fi;
· Sistema operacional fornecido, quando aplicável;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de:
· Datasheet;
· Catálogo;
· Manual;
· Página oficial do fabricante;
· Ou documentação técnica oficial equivalente.
A documentação deverá corresponder à configuração efetivamente ofertada.
22. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Integralmente montado;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Acompanhado do carregador/fonte de alimentação original;
· Acompanhado dos acessórios necessários ao funcionamento da configuração ofertada.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· De mostruário;
· Com componentes usados;
· Com firmware ou BIOS adulterados.
23. MODELOS DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, poderão ser considerados como referências, nas configurações que atendam integralmente a este Termo de Referência:
DELL PRO 15 ESSENTIAL, configuração com processador Intel Core i7, mínimo de 16 GB de memória RAM, SSD PCIe NVMe de 512 GB e tela Full HD de 15,6";
LENOVO THINKBOOK / THINKPAD série equivalente, configuração com processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7, mínimo de 16 GB RAM, SSD NVMe de 512 GB e tela Full HD de 15,6" ou superior;
ASUS EXPERTBOOK série equivalente, configuração com processador Intel Core i7, mínimo de 16 GB RAM, SSD NVMe de 512 GB e tela Full HD;
ACER TRAVELMATE / ASPIRE série equivalente, desde que a configuração ofertada atenda integralmente às características técnicas deste Termo de Referência;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de Dell, Lenovo, HP, ASUS, Acer, Positivo ou outro fabricante reconhecido, desde que o modelo, Part Number e configuração efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas.
A indicação de marcas e linhas possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de equipamentos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
24. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia deverá possuir atendimento disponível em território nacional e poderá ser prestada pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada.
Serão aceitas garantias superiores e modalidades de atendimento no local (on-site).
[image: Dell Pro 15 Essential PV15250 | Confronta prezzi | Trovaprezzi.it]
“Imagem meramente ilustrativa – Notebook Dell Pro 15 Essential, ou equipamento equivalente ou superior.”
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	TABLET – TELA MÍNIMA 11 POLEGADAS – 4 GB RAM – 64 GB – WI-FI DUAL BAND – 4G/5G – ANDROID

Equipamento do tipo Tablet, novo e de primeiro uso, destinado à utilização em atividades administrativas, operacionais e institucionais do Município, com conectividade Wi-Fi e rede móvel, devendo atender integralmente às seguintes especificações técnicas mínimas:
1. SISTEMA OPERACIONAL
O equipamento deverá possuir:
· Sistema operacional Android 13 ou superior;
· Sistema operacional original de fábrica e oficialmente suportado pelo fabricante;
· Suporte ao idioma Português do Brasil – pt-BR;
· Possibilidade de recebimento de atualizações oficiais disponibilizadas pelo fabricante.
Não serão aceitos equipamentos utilizando ROM não oficial, sistema operacional modificado ou instalação realizada exclusivamente para adequar equipamento originalmente incompatível às exigências deste Termo de Referência.
2. PROCESSADOR
O equipamento deverá possuir:
· Processador com arquitetura Octa-Core – mínimo 8 núcleos;
· Processador adequado à execução do sistema operacional e aplicações institucionais;
· Controladora gráfica integrada compatível com a resolução nativa da tela.
Serão aceitos processadores Qualcomm Snapdragon, MediaTek, Samsung Exynos ou outros de desempenho equivalente ou superior.
3. MEMÓRIA RAM
O equipamento deverá possuir:
· Mínimo de 4 GB de memória RAM física instalada.
Não será considerada memória virtual, RAM Plus, expansão através de armazenamento interno ou tecnologia semelhante para atendimento da capacidade mínima de memória RAM física.
Serão aceitos equipamentos com 6 GB, 8 GB ou capacidade superior.
4. ARMAZENAMENTO INTERNO
O equipamento deverá possuir:
· Capacidade mínima de 64 GB de armazenamento interno.
Serão aceitas capacidades comerciais superiores, incluindo 128 GB, 256 GB ou superiores.
A capacidade efetivamente disponível ao usuário poderá ser inferior à nominal em razão do espaço utilizado pelo sistema operacional e aplicativos originais do fabricante.
5. EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO
Quando suportado nativamente pelo equipamento, deverá possuir slot para cartão de memória microSD.
Nos equipamentos que possuírem o recurso, deverá permitir expansão de armazenamento por cartão microSD de no mínimo 512 GB, sendo aceitos equipamentos com suporte a 1 TB ou superior.
A ausência de slot microSD não será motivo de desclassificação quando o equipamento possuir armazenamento interno de 128 GB ou superior e atender integralmente às demais especificações.
6. TELA
O equipamento deverá possuir:
· Tela integrada com tamanho mínimo de 11 polegadas;
· Tecnologia TFT, IPS, LCD ou superior;
· Tela capacitiva;
· Suporte a multitoque;
· Resolução mínima de aproximadamente 1920 × 1200 pixels, ou resolução equivalente/superior adequada ao formato da tela.
Serão aceitas telas com taxa de atualização superior a 60 Hz.
7. CÂMERA TRASEIRA
O equipamento deverá possuir:
· Câmera traseira integrada;
· Resolução mínima de 8 megapixels;
· Capacidade para captura de fotografias e vídeos.
8. CÂMERA FRONTAL
O equipamento deverá possuir:
· Câmera frontal integrada;
· Resolução mínima de 5 megapixels;
· Adequada à realização de videoconferências.
9. WI-FI
O equipamento deverá possuir interface Wi-Fi integrada compatível, no mínimo, com:
· IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
· Operação em 2,4 GHz e 5 GHz – Dual Band.
Serão aceitos equipamentos Wi-Fi 6 – 802.11ax ou superiores.
Não serão aceitos adaptadores Wi-Fi externos.
10. BLUETOOTH
O equipamento deverá possuir:
· Bluetooth versão 5.1 ou superior;
· Interface integrada ao equipamento.
11. CONECTIVIDADE MÓVEL
O equipamento deverá possuir modem celular integrado, compatível no mínimo com:
· Redes 4G/LTE utilizadas no Brasil;
ou tecnologia superior, incluindo 5G.
Deverá permitir utilização de:
· Nano-SIM físico;
e/ou
· eSIM;
conforme tecnologia originalmente disponibilizada pelo fabricante.
Não serão aceitos adaptadores externos USB para atendimento da conectividade móvel.
O fornecimento não incluirá chip/SIM Card nem contratação de plano de dados junto às operadoras.
12. COMPATIBILIDADE COM REDES BRASILEIRAS
O equipamento deverá possuir versão destinada ou homologada para comercialização e utilização no Brasil, suportando frequências compatíveis com redes móveis utilizadas pelas operadoras brasileiras.
13. LOCALIZAÇÃO
O equipamento deverá possuir sistema de localização integrado por satélite, através de:
· GPS;
· GLONASS;
· Galileo;
· Beidou;
ou combinação equivalente de sistemas GNSS.
14. BATERIA
O equipamento deverá possuir:
· Bateria interna recarregável;
· Capacidade nominal/típica mínima de 7.000 mAh;
· Tecnologia íons de lítio, polímero de lítio ou equivalente;
· Sistema interno de gerenciamento e proteção da bateria.
Serão aceitos equipamentos com capacidade superior.
15. CONECTOR DE DADOS E RECARGA
O equipamento deverá possuir:
· Porta USB Tipo-C para dados e/ou carregamento;
· Cabo compatível com a interface do equipamento.
16. CARREGADOR
Cada equipamento deverá ser acompanhado de solução de carregamento adequada e pronta para utilização, composta por:
· Carregador/fonte de alimentação compatível com o equipamento;
· Entrada bivolt automática 100–240 V CA, 50/60 Hz;
· Cabo de carregamento compatível;
· Plugue compatível com o padrão utilizado no Brasil.
O carregador deverá ser original do fabricante ou produto devidamente homologado/certificado para utilização com o equipamento e fornecido pela contratada.
Quando aplicável à categoria do produto, deverá possuir certificação INMETRO ou atender às regulamentações brasileiras vigentes.
Não serão aceitos carregadores usados, recondicionados ou de procedência não identificada.
17. ÁUDIO
O equipamento deverá possuir:
· Alto-falante integrado;
· Microfone integrado.
Serão aceitos sistemas com múltiplos alto-falantes e áudio estéreo ou superior.
18. SENSORES
O equipamento deverá possuir no mínimo:
· Acelerômetro;
e demais sensores necessários ao funcionamento adequado do sistema operacional.
Serão aceitos giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luminosidade, sensor Hall e outros recursos adicionais.
19. HOMOLOGAÇÃO ANATEL
O equipamento deverá possuir homologação ANATEL válida para comercialização e utilização no território nacional, correspondente ao modelo efetivamente ofertado.
A homologação deverá ser passível de comprovação através de documentação oficial, identificação do equipamento ou consulta à base oficial da ANATEL.
20. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
Cada equipamento deverá possuir identificação individual contendo ou permitindo consultar:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo;
· Part Number/SKU, quando aplicável;
· Número de série;
· IMEI, quando aplicável à versão com conectividade móvel.
21. ATUALIZAÇÕES E SUPORTE
O fabricante deverá disponibilizar:
· Atualizações oficiais do sistema operacional, quando aplicáveis;
· Atualizações de segurança;
· Informações de suporte;
· Documentação referente ao modelo.
Não serão aceitos equipamentos dependentes exclusivamente de ROMs ou sistemas mantidos por terceiros sem suporte oficial do fabricante.
22. COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
O licitante deverá informar obrigatoriamente na proposta:
· Marca;
· Fabricante;
· Modelo exato;
· Part Number/SKU;
· Versão de conectividade – 4G/5G;
· Processador;
· Memória RAM física;
· Capacidade de armazenamento;
· Tamanho e resolução da tela;
· Resolução das câmeras;
· Capacidade da bateria;
· Versão do Bluetooth;
· Tecnologia Wi-Fi;
· Sistema operacional;
· Número/código de homologação ANATEL, quando aplicável;
· Prazo de garantia.
As características deverão ser comprováveis através de datasheet, catálogo, manual, página oficial do fabricante ou documentação técnica oficial equivalente.
23. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O equipamento deverá ser fornecido:
· Novo;
· De primeiro uso;
· Original;
· Sem utilização anterior;
· Integralmente montado e testado;
· Em embalagem original ou embalagem comercial apropriada do fabricante;
· Acompanhado de cabo de dados/recarga;
· Acompanhado da solução de carregamento exigida neste Termo de Referência;
· Acompanhado dos acessórios originalmente necessários ao seu funcionamento.
Não serão aceitos equipamentos:
· Usados;
· Recondicionados;
· Remanufaturados;
· Recuperados;
· De mostruário;
· Com sistema operacional modificado;
· Com ROM não oficial;
· Com IMEI adulterado;
· Com componentes substituídos ou adaptados.
24. MODELO DE REFERÊNCIA
Para fins de estabelecimento do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, considera-se como principal referência técnica:
SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 5G – SM-X216BZAAZTO, equipado com tela de 11", processador Octa-Core, 4 GB de memória RAM, armazenamento interno de 64 GB, expansão através de microSD, câmera traseira de 8 MP, câmera frontal de 5 MP, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, conectividade móvel 4G/5G e bateria de 7.040 mAh;
OU EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, de Samsung, Lenovo, Motorola ou outro fabricante reconhecido, desde que o modelo, Part Number e versão de conectividade efetivamente ofertados atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Serão aceitos modelos mais recentes que substituam comercialmente a referência indicada, desde que possuam características iguais ou superiores às exigidas.
A indicação de marca e modelo possui caráter exclusivamente referencial, destinada à definição objetiva do padrão mínimo de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendido pela Administração, não restringindo a participação de produtos equivalentes ou superiores de outros fabricantes.
25. GARANTIA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação e funcionamento.
A garantia deverá possuir atendimento válido em território nacional e poderá ser prestada pelo fabricante ou através de sua rede de assistência técnica autorizada.
A solução de carregamento fornecida deverá possuir garantia mínima compatível com a legislação aplicável e condições estabelecidas pelo fornecedor.

[image: Galaxy Tab A9+ 5G | Samsung Africa]
“Imagem meramente ilustrativa – Samsung Galaxy Tab A9+ 5G, ou produto equivalente ou superior.”
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	Valor máximo cota reservada: R$ 240.466,72



Valor máximo total para o lançamento será de R$ 1.441.885,40 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital.

Obs: As imagens são meramente ilustrativas e sugeridas, podendo ser apresentada qualquer marca/modelo, desde que atenda na íntegra todo o descritivo do item, conforme disposto na tabela.

OBS: Caberá a licitante melhor colocada entregar junto à proposta de preços, caso já não tenha feito, e se for solicitado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, o catálogo/prospecto/ficha técnica dos produtos.

OBS: Todos os produtos, quando exigível legalmente, deverão possui registro/selo INMETRO, PROCEL, ABNT e ANATEL, devendo a licitante informar junto a proposta de preços o n° de registro do produto.

3. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
3.1. A empresa deverá fornecer os produtos novos, sem uso anterior, e de acordo com as descrições, especificações técnicas para cada item, incluindo, quando aplicável:
3.1.2. Produtos com selo de eficiência energética e conformidade com normas técnicas vigentes;
3.1.3. Manual de instruções em língua portuguesa;
3.1.4. Garantia mínima;
3.1.5. Assistência técnica autorizada em território nacional;
3.1.6. Embalagens adequadas, lacradas e íntegras;
3.1.7. Entrega, quando previsto, em local indicado pelo Município.
3.2. REQUISITOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS EM GERAL
3.2.1. A empresa contratada deverá garantir que os produtos fornecidos atendam rigorosamente aos critérios de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, observando as normas e demais legislações quando aplicáveis, assegurando o adequado uso dos equipamentos nas atividades administrativas e operacionais do Município.
3.3. REQUISITOS TÉCNICOS DOS ITENS EM GERAL
3.3.1. Condições Gerais dos Produtos:
a) equipamentos novos, originais, sem avarias, riscos ou defeitos aparentes;
b) funcionamento pleno, compatível com as especificações técnicas exigidas;
c) tensão elétrica compatível com a rede local (110V) ou bivolt, 220V quando especificado no descritivo do item;
d) identificação clara de marca, modelo e número de série.
[bookmark: _Hlk216071659]3.3.2.  Segurança e Conformidade:
a) certificação do INMETRO ou órgão equivalente, quando aplicável;
b) atendimento às normas de segurança elétrica e mecânica;
c) dispositivos de proteção contra sobrecarga e superaquecimento, quando pertinentes;
d) conformidade com a legislação ambiental e de eficiência energética;
e) certificação de normas (NR e ABNT) ou órgão equivalente, quando aplicável;
f) certificação da ANATEL ou órgão equivalente, quando aplicável.
3.3.3. Eficiência Energética:
a) equipamentos com classificação energética adequada, priorizando menor consumo de energia;
b)  informações visíveis sobre consumo energético;
c) observância às políticas públicas de sustentabilidade e uso racional de recursos.
3.3.4. Garantia e Assistência Técnica:
a) garantia mínima ou superior conforme o exigido no descritivo de cada tem;
b) cobertura para defeitos de fabricação e falhas de funcionamento;
c) disponibilidade de rede de assistência técnica autorizada em território nacional;
d) substituição do produto ou reparo dentro dos prazos legais, quando necessário.
3.3.4. Documentação
a) nota fiscal detalhada, contendo marca, modelo e especificações do produto;
b) manual de instruções e termos de garantia;
c) certificados de conformidade, quando aplicáveis ou exigidos.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS
4.1. Os itens objeto dessa licitação são classificados como bens comuns, pois possuem especificações usuais de mercado e padrões de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
4.2. Os itens não são considerados bens de luxo.

5. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, contado a partir da assinatura, será de 1 (um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período e quantidades, desde que fique comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos e mediante anuência do fornecedor. 
5.2. No ato da prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.
5.3. O ato de prorrogação de vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.
5.4. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.5. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, e esse instrumento deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
5.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6. DA JUSTIFICATIVA, FUNDAMENTAÇÃO E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
6.1. A justificativa, fundamentação e objetivo como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
7.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
8.1. REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS
8.1.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos em estrita conformidade com as especificações técnicas constantes neste instrumento e demais exigências estabelecidas pela Administração.
8.1.2. Todos os produtos deverão serem novos, de primeiro uso, pinturas e materiais de acordo com os descritivos de cada item, devidamente acondicionados em embalagem original, assegurando sua integridade durante transporte, manuseio e armazenamento.
8.1.3. Os produtos deverão atender às normas regulamentadoras e demais órgãos competentes, quando aplicáveis ou solicitadas, garantindo condições adequadas de segurança, eficiência, durabilidade e uso. 
8.1.4. Caberá à contratada a integral responsabilidade pelas despesas decorrentes do fornecimento, incluindo transporte, carga e descarga, montagem e instalação quando exigidas pela Administração.

8.2. SUSTENTABILIDADE
8.2.1. O processo licitatório destina-se a garantir além de outros princípios, a promoção do desenvolvimento sustentável, harmonizando-se com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, com espeque nos artigos 5°, da Lei 14.133/2021.
8.2.2. Considerando o objeto para a aquisição, a contratada deverá atender os seguintes critérios de sustentabilidade:
8.2.2.1. Somente serão admitidas ofertas de produtos ou equipamentos que não contenham ou façam uso de quaisquer substâncias que destroem a camada de ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, TC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA nº 267, de 2000.
8.2.2.2. Insta informar que o consumo das substâncias mencionadas (com exceção do uso em quarentena e pré-embarque) encontra-se totalmente banido no Brasil e os HCFCs estão em atual fase de eliminação.
8.2.2.3. No que couber, o disposto nas Portarias INMETRO nº 7 de 04/01/2011, n.º 643 de 30/11/ 2012 e n.º 410, de 16/08/2013 deve ser observado.
8.2.2.4. Ainda, os critérios de tecnologia, de eficiência energética, bem como, não utilização de gases proibidos, são práticas usuais no mercado. Por fim, esta Equipe de Planejamento informa que os critérios de sustentabilidade exigidos na presente contratação não são restritivos e atendem o princípio da sustentabilidade, previsto na Lei Federal n. 14.133/2021.
8.2.2.5. Deve ser dada prioridade para bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.
8.2.2.6. Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
8.2.2.7. Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
8.2.2.8. Os bens não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).
8.2.3. Esses requisitos não só cumprem as normas de sustentabilidade, mas também asseguram que a contratação seja conduzida de forma responsável, em consonância com as práticas de preservação ambiental.
8.2.4. A empresa deverá manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, cumprir a legislação ambiental e trabalhista vigente e observar princípios de responsabilidade social, assegurando condições de trabalho dignas na cadeia de fornecimento.
8.2.5. Sempre que solicitado pela fiscalização, a contratada deverá apresentar evidências das práticas sustentáveis adotadas, tais como certificações ambientais, selos de qualidade, fichas técnicas dos produtos, declarações de conformidade, manuais de uso e demais documentos que comprovem o atendimento aos requisitos de sustentabilidade previstos nesta contratação.

8.3. SUBCONTRATAÇÃO
8.3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

8.4. Prazo para entrega e serviços
8.4.1. [bookmark: _Hlk225155704]A contratada será responsável por todos os custos relacionados ao fornecimento e à entrega dos equipamentos, incluindo transporte, frete, seguro, carga, descarga, montagem, instalação e demais despesas necessárias, sem qualquer ônus adicional à Administração.
8.4.2. A entrega deverá ocorrer nos locais indicados pela Contratante, dentro do prazo estipulado e em perfeitas condições de uso, tudo conforme informado na ordem de compra.
a) Não serão admitidas entregas parciais, salvo mediante autorização formal da Administração, sob pena de recusa do recebimento.
b) Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, no período da manhã das 8h às 12h e no período da tarde das 13h30 às 17h30.

8.3. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO
8.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

8.5. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ITENS
8.5.1. Os produtos deverão ter garantia mínima conforme descrito em cada item, e conforme praxe de mercado para bens dessa natureza, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao fim do prazo da garantia legal.
8.5.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
8.5.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 
8.5.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 
8.5.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 
8.5.6. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada. 
8.5.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante. 
8.5.8. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 
8.5.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 
8.5.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado. 
8.5.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.


9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.1 efetuar a entrega dos itens na forma pactuada, cumprindo fielmente, além da Lei nº 14.133/2021, as demais legislações vigentes e as normativas estipuladas neste termo de referência.
9.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8.078, de 1990);
9.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
9.1.4 o prazo de entrega ou serviços, não poderão exceder o prazo definido neste Termo de Referência, contados a partir da data de emissão e envio da Ordem de Compra quando se tratar de fornecimento dos bens (equipamentos e materiais);
9.1.5 para serviços de instalação, a empresa deverá encaminhar um responsável técnico, para que o mesmo faça a agenda com o responsável pela secretaria ou departamento requisitante; 
9.1.6 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega ou instalação, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.7 indicar preposto para representa-lo durante a execução do contrato, e também manter comunicação com os representantes de cada secretaria ou gestor de contrato;
9.1.8 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.9 manter atualizados os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores do Município, conforme legislação vigente;
9.1.10 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.1.11 arcar com o ônus decorrente de eventual erro no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação ou ainda aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal 14.133, de 2021.

9.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE:
9.2.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência ou no Edital e seus anexos;
9.2.3. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2.4. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
9.2.5. comunicar ao Contratado, por escrito, as falhas, irregularidades ou imperfeições verificadas, fixando prazo para correção;
9.2.6. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores designados;
9.2.7. efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e em seus anexos;
9.2.8. efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
9.2.9. prestar esclarecimentos e informações que venham a serem solicitados pelo Contratado, assim como emitir decisão sobre as solicitações e reclamações sobre a execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
9.2.10. ressarcir o Contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
9.2.11. adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Casa de Leis, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao órgão competente, para a apuração de eventuais ilícitos.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 3762/2023, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  
11.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
11.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
11.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
11.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

11.2. FISCALIZAÇÃO
11.2.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos de acordo com as diretrizes do Decreto Municipal nº 3746 de 2023.
[bookmark: _Hlk225516819]11.2.2. O fiscal de contrato será designado pela Portaria 6.364/2026 de 05 de agosto de 2026, conforme secretaria requisitante (ordem de compra) com intuito de acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais:
a) Irineu Bitencourt da Silva (Secretaria Municipal de Administração e Gabinete Executivo);
b) Magali Meurer (Secretaria Municipal de Saúde);
c) Luciana Miguel (Secretaria Municipal de Educação e Cultura);
d) Niqueli Duarte (Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Políticas para Mulher, para o Idoso e para o Imigrante); 
e) Everaldo Cousseal (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo);
f)    Santo Grahl (Secretaria Municipal de Esporte).
g) Darlan de Almeida Bombazar (Secretaria Municipal de Agricultura)
11.2.3. O fiscal de contrato terá as seguintes atribuições: 
a) Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas; 
b) Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
c) Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção; 
d) Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 
e) Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas; 
f) Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; 
g) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual; 
h) Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
i) Convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial, com a finalidade de apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para a execução do objeto, dentre outros que julgar pertinente, se for o caso. 
j) Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado; 
k) Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens. 
l) Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens. 
m) Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais. 
n) Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade dos bens a serem adquiridos. 
o) Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento provisório do objeto contratado, quando for o caso; 
p) Propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade; 
q) Em caso de serviços de manutenção, remoção e instalação, o fiscal deve se ater se foi emitido ART de serviço conforme lei 13.589 de 04 de janeiro de 2018 que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes. E se as negativas exigidas neste termo estão vigentes.
r) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
s) O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis

11.3. GESTOR DO CONTRATO
11.3.1. O gestor do contrato obedecerá às diretrizes do Decreto Municipal nº 3746 de 2023. 
11.3.2. O gestor de contrato estará designado pela Portaria 6.364 de 05 de agosto de 2026 e será de acordo com a secretaria requisitante (ordem de compra): 
a) Edilaine Hoepers (secretaria Municipal de Administração e Gabinete Executivo)
b) Alexandre Rambo (Secretaria Municipal de Saúde)
c) Thais Regina Crescêncio Mass (Secretaria Municipal de Educação e Cultura)
d) Katiane Brandão (Secretaria Municipal de Assistência Social e Assistência Social e Secretaria Municipal de Políticas para Mulher, para o Idoso e para o Imigrante)
e) Clair Mascarello (Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo)
f) Hamilton de Campos Paz (Secretaria Municipal de Esporte)
g) Valtair Guizolf (Secretaria Municipal de Agricultura)
11.3.4. O gestor de contrato terá as seguintes atribuições:
a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;
b) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;
c) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;
d) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;
e) Outras atividades compatíveis com a função.

12. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO
12.1. DO RECEBIMENTO
12.1.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata.

12.2. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO
12.2.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
14.2.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

12.3. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 
12.3.1 Os bens serão recebidos definitivamente pelo gestor do contrato no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, nos termos do Decreto Regulamentador.

12.4. LIQUIDAÇÃO
12.4.1. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Nova Prata do Iguaçu – PR, ou conforme CNPJ constante na Ordem de Compra, constando número da licitação, item e validade dos produtos.
12.4.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos, observadas as disposições do Termo de Referência, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do Decreto Regulamentador.
12.4.3. Nenhuma liquidação será efetuada sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
12.4.4. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gerando compensação financeira.
12.4.5. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso está não tenha sido paga, os valores serão descontados da nota apresentada.

12.5. [bookmark: _Hlk196464992]FORMA DE PAGAMENTO
12.5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações e sua verificação da regularidade fiscal, observadas as disposições do Termo de Referência.
12.5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, como as negativas Municipal, Estadual, Federal, Trabalhista e FGTS, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
12.5.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da sua conta corrente, que deverá ser na instituição financeira Contratada pelo Município, ou em banco de preferência da empresa contrata, sendo que a mesma arcará com os custos de transferência.
12.5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação do índice IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro que vier a substituí-lo.


13. MODELO DE EXECUÇÃO
13.1. CONDIÇÕES DE ENTREGA
13.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de entrega. O local da entrega será na Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu - PR.
13.1.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
13.1.3. A Contratada deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto no(s) endereço(s) indicado na ordem de compra, dentro do município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná, conforme as condições e as necessidades do licitante.
13.1.4. Após elaboração do instrumento contratual e/ou Empenho, ao tempo necessário da secretaria solicitante, será enviada à empresa contratada, comunicação expressa (ordem de compra), contendo a quantidade e o prazo para a entrega.
13.1.5. O material ofertado deverá ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas e aos padrões de qualidade determinados pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, INMETRO, ANATEL e PROCEL Quando cabível ao produto).
13.1.6. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na ordem de compra, não sendo permitidas entregas parceladas, salvo se autorizado pela Contratante, sob pena de devolução dos itens incompletos.
13.1.7. As despesas com transporte, fretes, carga e descarga, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.
13.1.8. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de transferência indireta dos serviços ou fornecimentos, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas acauteladoras de seus interesses e do erário.
13.1.9. Todas as despesas decorrentes desta contratação, bem como todos os impostos recaídos pela mercadoria e encargos de seus funcionários, durante a vigência do contrato, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
14.1. FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
14.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, auxiliado pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa será ABERTO e Critério de julgamento: MENOR PREÇO ITEM.
14.1.2. Este processo contará com itens de participações exclusivas de MEI/ME/EPP e itens com participação ampla concorrência e cota reservada, levando em consideração os benefícios legais interpostos pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações.

14.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
14.2.1. Os documentos de habilitação jurídica, documentos de qualificação econômico-financeira e documentos de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais e estarão contidas no edital.
14.2.2. Levando em consideração as características e baixa complexidade dos itens, não serão exigidos documentos de qualificação técnica.

14.4. DA CONDIÇÃO DE MEI, ME OU EPP
13.4.1. Será considerado o informado no sistema de compras governamentais.

15. ESTIMATIVA DE PREÇO
15.1. A estimativa de preços foi elaborada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e a disponibilidade de fornecedores aptos ao atendimento da demanda do Município. 
15.2. Para a formação do valor estimado, foram coletados orçamentos junto a fornecedores do mercado, bem como realizadas consultas ao Portal Nacional Contratações Públicas – PNCP, bancos de preços e demais portais oficiais, quando aplicável.
15.3. Adicionalmente, foram analisadas contratações similares realizadas pela Administração Pública em período recente, com a devida atualização monetária, a fim de assegurar compatibilidade com os valores atualmente praticados no mercado.
15.4. Com base nessas referências, definiu-se um valor médio estimado compatível com os preços de mercado para bens de natureza semelhante aos previstos nesta contratação.
15.5. O valor total máximo para a contratação é de R$ 1.441.885,40 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
15.6. Os métodos e critérios utilizados para a composição do valor estimado encontram-se detalhados no Estudo Técnico Preliminar – ETP, que integra o presente Termo de Referência como apêndice.

16. DAS ALTERAÇÕES
16.1.1. Alterações contratuais observarão os arts. 124 a 137 da Lei nº 14.133/2021, podendo ocorrer mediante acordo entre as partes ou unilateralmente pela Administração nos casos previstos em lei, sempre mediante justificativa e formalização adequadas.

17. DO REAJUSTE
17.1. Poderão ser revisados ou alterados os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado.  
17.2. A revisão e a alteração dos preços registrados na Ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o órgão responsável promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os publicamente no site oficial.
17.3. A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice IPCA – Indice de Preços ao Consumidor Amplo, tendo por termo inicial a data da apresentação da proposta e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizações subsequentes à primeira, se for o caso, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.
17.4. O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do período acima enunciado, sendo que o transcurso do período citado sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.

18.  PARCELAMENTO DO OBJETO
18.1. O presente processo se dará por Itens, uma vez que o parcelamento amplia a competitividade e não há razão para compilação já que os itens não interrelacionam entre si, demonstrando vantajosidade ao serem licitados desta forma.
18.2. O parcelamento da solução mostra-se técnica e economicamente viável, considerando que o objeto é composto por produtos diversos, com características distintas, finalidades específicas e fabricados por diferentes fabricantes, não havendo obrigatoriedade de fornecimento conjunto por uma única empresa.
18.3. A adoção do parcelamento visa ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de maior número de fornecedores, inclusive empresas especializadas em determinados itens, promovendo maior economicidade, eficiência na contratação e melhor aproveitamento dos recursos públicos, nos termos da legislação aplicável.
18.4. Além disso, o fornecimento parcelado permitirá que as aquisições ocorram conforme a demanda efetiva da Administração, evitando aquisições excessivas, reduzindo riscos de desperdício e garantindo maior controle na gestão dos materiais contratados.

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Nova Prata do Iguaçu deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

04                                        Secretaria Municipal de Administração
001                                      Departamento de Administração
0004.0122.0004.2-034    Manutenção do Departamento de Administração
339030000000000000     Material de Consumo 
449052000000000000     Equipamentos e material permanente	

08                                        Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
001                                      Departamento de Ensino
0012.0361.0008.2-012    Manutenção do Departamento de Ensino
339030000000000000     Material de Consumo
449052000000000000     Equipamentos e material permanente

002                                      Departamento de Cultura
0013.0392.0010.2-020    Manutenção do Departamento de Cultura
339030000000000000    Material de Consumo  
449052000000000000    Equipamentos e material permanente	

09                                        Secretaria Municipal de Saúde
001                                      Departamento de Serviços de Saúde
0010.0301.0011.2-021    Manutenção da Secretaria de Saúde - Atenção Básica
339030000000000000     Material de Consumo
449052000000000000     Equipamentos e material permanente

002                                      Departamento de Vigilâncias
0010.0304.0011.2-023     Vigilância em Saúde
339030000000000000     Material de Consumo    
449052000000000000     Equipamentos e material permanente	

10                                         Secretaria Municipal de Assistência Social
001                                       Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0012.2-027      FMAS – Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS
339030000000000000      Material de Consumo
449052000000000000      Equipamentos e material permanente

002                                        Órgão Gestor da Assistência Social 
0008.0244.0012.2-028      Órgão Gestor de Assistência Social
339030000000000000      Material de Consumo
449052000000000000      Equipamentos e material permanente

003                                        Fundo Municipal da Criança e Adolescente 
0008.0243.0021.6-000      Fundo Municipal da Criança e Adolescente
339030000000000000      Material de Consumo
449052000000000000      Equipamentos e material permanente	

14                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
001                                         DEPARTAMENTO DE FOMENTO A AGROPECUARIA 
0020.0606.0013.2-029       Manutenção da Secretaria de Agricultura 
339030000000000000       Material de Consumo 
449052000000000000       Equipamentos e material permanente	

13                                           Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
001                                         Departamento da Indústria e Comércio 
0022.0661.0018.2-034       Manutenção do Departamento da Indústria e Comércio
339030000000000000       Material de Consumo
449052000000000000       Equipamentos e material permanente	

14                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
001                                         DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
0027.0812.0020.2-038       Manutenção do Departamento de Esportes 
339030000000000000       Material de Consumo 
449052000000000000       Equipamentos e material permanente	

02                                           Governo municipal 
001                                         Gabinete do executivo municipal 
0004.0122.0002.2-001       Manutenção do Gabinete Do Executivo Municipal 
339030000000000000       Material de Consumo 
449052000000000000       Equipamentos e material permanente	

07                                           Secretaria Mun. de políticas para a mulher, para o idoso e para o imigrante 
002                                         Departamento de articulações de políticas públicas 
0008.0244.0007.2-010       Manutenção da secretaria de políticas para a mulher 
339030000000000000       Material de Consumo 
449052000000000000       Equipamentos e material permanente	


20. RETENÇÕES FISCAIS 
20.1. O Município realizará todas as retenções tributárias a que for legalmente obrigado.
20.2. O Município fará as retenções do imposto de renda na fonte sobre todos os rendimentos pagos a qualquer título pelo ente público municipal, nos termos da Instrução Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal, a qual consolida o entendimento acerca da amplitude e efeitos do inciso I do artigo 58 da Constituição Federal de 1988.
20.3. As alíquotas a serem aplicadas são aquelas previstas nos anexos da IN RFB nº. 1234/2012, e atualizações posteriores, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº. 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta Municipalidade. 
20.3.1. As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informadas nos documentos fiscais apresentados pelas empresas contratadas, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN RFB nº. 1234/2012. 
20.4. As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição Federal de 1988.

21. APÊNDICE DO ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
21.1. Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a regulamentação estabelecida pelo decreto regulamentador e as orientações constantes da minuta padronizada aprovada. 

Nova Prata do Iguaçu - PR, 04 de novembro de 2026.

Assinaturas:


____________________________
DEOCLÉSIO GENUINO
Equipe de Elaboração





ANEXO II
1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
Serão ainda aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

1.1.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
1.1.1  Registro comercial, no caso de empresa individual.
1.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrado na junta comercial da respectiva.
1.1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.
1.1.4  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
1.1.5  Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.
Obs: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

1.2.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
14.1.1.  Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
14.1.2.  A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
14.1.3.  Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
14.1.4.  Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual e Fazenda Municipal; 
14.1.5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011;
14.1.6.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

1.3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
 
1.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, emitida há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o certame, caso o documento não possua data de validade.

1.4. DA CONDIÇÃO DE MEI, ME OU EPP 
1.4.1 Será considerado o informado no sistema de compras governamentais.




ANEXO III
MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 
N° _____ Ano:  _____
 DADOS DO FORNECEDOR
	Fornecedor:                                                                                                                                                                                             
CNPJ/CPF:                                                          Inscrição Municipal:
Responsável legal (nome completo):
CPF:                                                          
Endereço:                                                                                                                                                                                                       Bairro:
CEP:                                                                    Cidade:                                                 Estado:
Telefone:                                                                                                           
E-mail:

	Banco:                                          Agência:                                       Conta corrente:


Constitui objeto desta licitação: Aquisição de OBJETO, para atender ao(à) DEPARTAMENTO/SECRETARIA...

1. Especificações técnicas:
	Lote 1
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário Bruto
	Valor Total Bruto

	Item 1
	
	
	
	


2. A validade da proposta é de _____ dias.
3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
4. O licitante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
5. O licitante declara que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.
Local e data _____


________________________________
Representante Legal _____
ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: _______________, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por _____________, portador da Carteira de Identidade n.º __________, CPF n.º __________, residente e domiciliado na Rua _______________, n.º _______________, Cidade _______________, Estado _______________, CEP _______________.

OUTORGADO: _______________, portador da Carteira de Identidade n.º _______________, e do CPF n.º _______________, residente e domiciliado no(a) _______________, n.º _______________, Cidade _______________, Estado _______________, CEP _______________.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico n.º ________/_______, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.


Local e data_______________


__________________________
OUTORGANTE














ANEXO V
MINUTA PADRÃO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo licitatório nº. __________
Data de Publicação: ____________
Validade da ata: _______________

Município de Nova Prata do Iguaçu, com sede no _______________, inscrito no CNPJ sob o n.º _______________, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelos Decretos Municipais n.º _______________,  e demais normas aplicáveis, REGISTRA os preços obtidos no Pregão Eletrônico nº. __________, homologado por [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], para a futura e eventual aquisição de ____________, conforme Termo de Referência (Anexo I), visando atender a demanda dos departamentos/secretarias __________, nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1. Esta Ata tem por objetivo o registro de preços para a futura e a eventual aquisição de ___________________________, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame.
1.1. Este instrumento não obriga a Administração a adquirir as quantidades estimadas neste Pregão, podendo optar pela realização de novas licitações específicas para aquisição dos aludidos bens, desde que obedecida a legislação pertinente; fica assegurada, no entanto, aos detentores do registro constante desta Ata, a preferência de fornecimento, em igualdade de condições com os demais licitantes.
1.2. Também integram esta Ata de Registro de Preços, vinculando as partes, as propostas dos fornecedores.
1.3. Participam deste Registro de Preços, o(s) seguinte(s) departamentos/secretarias:  
a) ________
b) ________
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 
Registram-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos:

LOTE 1: Adjudicado para [NOME DO LICITANTE, CNPJ E ENDEREÇO], representado por [NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICAÇÃO, ENDEREÇO, EMAIL E TELEFONE], conforme quadro a seguir:
	Lote X
	Descrição do objeto
	Exigências complementares
	Unidade de medida
	Quantidade
	Valor unitário
	Valor total

	Item 1
	

	
	
	
	R$
	R$


CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
3.1. Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculante para o Contratado, e terá a vigência de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade, com efeitos a contar da publicação do extrato da ata no Diário Oficial Municipal.  
3.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, nos termos previstos em edital e respeitando as determinações legais. 
3.3. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

CLÁUSULA QUARTA – COMPROMISSO DO FORNECEDOR
A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, durante o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 Poderão ser revisados ou alterados os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado.  
5.2 A revisão e a alteração dos preços registrados na Ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o responsável promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os publicamente no site oficial.
5.3 A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice ________, tendo por termo inicial a data da apresentação da proposta e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizações subsequentes à primeira, se for o caso, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.
5.4 O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do período acima enunciado, sendo que o transcurso do período citado sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR
[bookmark: 1635084]6.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando o fornecedor:
a) for liberado da obrigação;
b) descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável, seja hipótese de descumprimento total ou parcial;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
e) não aceitar o preço eventualmente revisado pela Administração;
f) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
g) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
6.2 No cancelamento do preço registrado, é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo administrativo, podendo apresentar sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.
[bookmark: 403081]6.3 O cancelamento do preço registrado pelo fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará os demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro.
6.4 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o Município realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1 A Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente, pelo Município:
a) pelo decurso do seu prazo de vigência;
b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;
d) por razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.2 No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados, que poderão apresentar sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado pela Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos seguintes casos:
a) quando o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de preços;
b) quando o fornecedor recusar-se a assinar a ata ou a formalizar contrato decorrente do registro de preços, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
8.2 O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
9.1 Constituem obrigações do Fornecedor:
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente, no prazo máximo de _____ dias úteis, contados do recebimento da comunicação;
b) responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata;
c) manter as condições de habilitação;
d) manter atualizado seu cadastro no Cadastro municipal, durante a vigência da presente ata.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO DEPARTAMENTO/SECRETARIA SOLICITANTE 
10. Constituem obrigações dos órgãos municipais participantes desta ata, por meio de seu gestor:
a) tomar conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;
b) emitir as respectivas ordens de compra, quando da necessidade, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços;
c) verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, especialmente em relação aos valores praticados, bem como assegurar-se que a contratação a ser feita ainda atenda aos seus interesses, informando ao órgão gestor da ata eventuais desvantagens quanto à sua utilização;
d) zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações;
e) registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sistema municipal eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;
f) providenciar as publicações no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico do Município e respectivo Diário Oficial, além de outras formas de publicação, quando couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CADASTRO DE RESERVA
Segue como anexo na presente Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, conforme o previsto no Decreto n.º ....  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro da Comarca de ________________. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE
O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos demais locais exigidos pela legislação aplicável.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
O Pregão Eletrônico nº ____________, realizado pelo Pregoeiro(a) ____________, designado na Portaria/Decreto n.º ______, publicada no Diário Oficial do Município.  

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento aos fins de contratação.


Local e data

CONTRATANTE					CONTRATADA

Testemunhas

1 – Nome:

2 – Nome:

FORNECEDORES

	LOTE/ITEM
	CLASSIF.
	RAZÃO SOCIAL
	REPRESENTANTE LEGAL

	
01
	
1.º
	


	



	
02
	
1.º

	


	



	
03
	
1.º

	


	




ANEXO VI – ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CADASTRO DE RESERVA


PROCESSO LICITATÓRIO nº. 
Pregão Eletrônico nº. XX/20XX			

	FORNECEDOR

	CNPJ - NOME EMPRESA

	LOTE
	VALOR UNITÁRIO REGISTRADO
	CARACTERÍSTICAS
	COLOCAÇÃO

	X
	R$ xx,xx
	xxxx
	

	X
	R$ xx,xx
	xxxx
	




	FORNECEDOR

	CNPJ - NOME EMPRESA

	LOTE
	VALOR UNITÁRIO REGISTRADO
	CARACTERÍSTICAS
	COLOCAÇÃO

	X
	R$ xx,xx
	xxxx
	

	X
	R$ xx,xx
	xxxx
	


















ANEXO VII
MINUTA PADRÃO – CONTRATO DE FORNECIMENTO 
(PODERÁ SER SUBSTITUIDO PELA NOTA DE EMPENHO)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [_______________]

CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguaçu, com sede no _______________, inscrito no CNPJ sob o n.º _______________, neste ato representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto ou Portaria n.º _______________, inscrito(a) no CPF sob o n.º _______________, portador da carteira de identidade n.º _______________.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º _______________, com sede no _______________, neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º _______________, portador da carteira de identidade n.º _______________, residente e domiciliado no(a) _______________, e-mail _______________e telefone _______________.

O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, pelos Decretos Municipais n.º _______________; pelo edital do Pregão Eletrônico n.º _________/______do procedimento licitatório que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor e pelas cláusulas e condições seguintes:

1. OBJETO:
[Descrição sucinta do objeto], conforme descrito no Termo de Referência.

	Lote X
	Descrição do objeto
	Exigências complementares
	Unidade de medida
	Quantidade
	Valor unitário
	Valor total

	Item 1
	

	
	
	
	R$
	R$



2. FUNDAMENTO:
Este contrato decorre do Pregão Eletrônico n.º ____________, objeto do processo administrativo n.º ____________, com homologação publicada no sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial Municipal n.º ____________, de __/___/_____ e conforme ato de autorização nas fls. ___deste processo.  

3. FORMA DE FORNECIMENTO:
Os bens deverão ser fornecidos [ENTREGA ÚNICA OU PARCELADA, COM O APONTAMENTO DAS DATAS, OU CONFORME DEMANDA], conforme descrito no Termo de Referência.
4. PREÇO E VALOR DO CONTRATO:
4.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato.
4.2 O valor total do contrato é de R$ ____________ (VALOR POR EXTENSO).
4.3 No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

5. DO REAJUSTE:
5.1 Caso haja prorrogação em contratos contínuos, a periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.º 10.192, de 2001, utilizando-se o índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
5.1.1. A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.
5.1.2. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
5.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.
5.3. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.
5.4. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

6. A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
6.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados conforme portaria municipal, conforme item 6.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no Decreto Municipal n.º 3746/2023.
6.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme o item 6.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no Decreto Municipal n.º 3762/2023.
6.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.
6.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações Contratadas.

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO:
7.1 Os bens deverão ser entregues no local indicado na ordem de compra ou serviço, e na forma, nos prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra o presente contrato para todos os fins.
7.2 O recebimento provisório será feito no ato e no local da entrega, de forma sumária, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalização.
7.3 O recebimento definitivo será feito no prazo de até ____________ (PRAZO POR EXTENSO) dias da expedição do termo de recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignando eventuais intercorrências.
7.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de ____________ (PRAZO POR EXTENSO) dias, a contar da notificação do Contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8. FONTE DE RECURSOS:
8.1 A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

9. VIGÊNCIA:
9.1 O contrato terá vigência de _________, contados de __/__/____ a __/__/____, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, desde que satisfeitos os requisitos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.  

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.1 São obrigações do Contratado:
10.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
10.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8.078, de 1990);
10.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
10.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.1.5 indicar preposto para representa-lo durante a execução do contrato, e também manter comunicação com a Administração para a gestão do contrato;
10.1.6 manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.1.7 manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores do Município, conforme legislação vigente;
10.1.8 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.1.9 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando: houver alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração, retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento; interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração ou ainda aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal 14.133, de 2021;
10.1.10 cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas para pessoas com deficiência, para aprendiz e para reabilitados pela Previdência Social. 
11.1.10. adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:
11.1.10.1 Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;
11.1.10.2 Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
11.1.10.3 Os bens deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
11.1.10.4 Os bens não conterão substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
11.1.11. adotar práticas de logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada. (Quando couber)
11.1.12 apresentar declaração de atendimento e responsabilização com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada. (Quando couber)

10.2 São obrigações do Contratante:
10.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores especialmente designados;
10.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;
10.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
10.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
10.2.9 ressarcir o Contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
10.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
10.2.11 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

11. FORMA DE PAGAMENTO
11.1 O pagamento deverá ser realizado em um prazo não superior a ** (****) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação de Regularidade Fiscal com os Fiscos Federal, Estadual, e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.
11.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
11.3 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da sua conta corrente, que deverá ser na instituição financeira autorizada pelo Município. 
11.4 O prazo estabelecido no item 11.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 8 das Condições Gerais do Pregão.
11.4.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.
11.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação do Índice IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, conforme edital do Pregão Eletrônico n° 		       /2026.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
13.1 Não haverá exigência de garantia contratual para o objeto desta contratação.

14.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 3762/2023, sem prejuízo de eventuais implicações penais, nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
14.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do ITEM no qual participou ou do contrato. 
14.2.1 O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto no Decreto Municipal n.º 3762/2023.
14.3. As multas previstas em edital poderão ser descontadas do pagamento devido pelo Município, inclusive decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou Contratado. 
14.4. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.
14.5. Deverá ser aplicada multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima. Nestes casos, fica assegurada oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da aplicação. 
14.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Decreto Municipal n.º 3762/2023, e na Lei n.º 14.133, de 2021, subsidiariamente.
14.7 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.  
14.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e demais legislação aplicável.
14.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

15. CASOS DE EXTINÇÃO:
15.1 O presente instrumento poderá ser extinto:
15.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
15.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou
15.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
15.2 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.
15.3 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.
15.4 O Contratado, desde já, reconhece todos direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

16. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
16.1 Este contrato poderá ser alterado em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
16.1.1 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
16.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
16.3 A eventual substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo Contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.
16.4 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.
16.5 Não será admitida a subcontratação do fornecimento.

17. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
17.1 O Contratante e o Contratado, na condição de operadora, comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, assim como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
17.2 O tratamento de dados pessoais indispensáveis ao próprio fornecimento de bens por parte do Contratado, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade.
17.3 Os dados tratados pelo Contratado somente poderão ser utilizados no fornecimento dos bens especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as diretrizes e instruções transmitidas pelo Contratante.
17.4 Eventuais registros de tratamento de dados pessoais que o Contratado realizar serão mantidos em condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo. 
17.5 O Contratado deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica um adequado conjunto de medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a legislação aplicável e o disposto nesta Cláusula.
17.6 O Contratado dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do Contratante, cujos princípios e regras deverão ser aplicados à coleta e ao tratamento dos dados pessoais.
17.7 O eventual acesso, pelo Contratado, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para o Contratado e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após o seu encerramento.
17.8 O encarregado do Contratado deverá manter contato formal com o encarregado do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
17.9 A critério do controlador e do encarregado de dados do Contratante, o Contratado poderá ser provocado a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
17.10 O Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
17.11 Os representantes legais do Contratado, bem como os empregados que necessariamente devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Município para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo de compromisso e confidencialidade, onde se responsabilizarão pelo cumprimento da LGPD e pelo disposto nesta Cláusula.
17.12 As manifestações do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados pessoais com base neste contrato serão atendidas na forma da legislação aplicável.  
17.13 O Contratante poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis.
17.14 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa subcontratada dependerá de autorização prévia do Contratante, hipótese em que o subcontratado ficará sujeita aos mesmos limites impostos ao Contratado.
17.15 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o Contratado providenciará o descarte ou devolução, para o Contratante, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.
17.16 As dúvidas decorrentes da aplicação da LGPD serão objeto de consulta por intermédio das partes ao órgão competente do Município, que poderá solicitar auxílio à qualquer setor que tenha competência para solucionar a consulta.  

18. DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1 Integram o presente contrato, para todos os fins, o edital da licitação e seus anexos, e a proposta apresentada pelo Contratado durante a licitação.
18.2 Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelos Decretos Municipais regulamentadores e demais leis pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislação aos casos omissos.  
18.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato para publicação no Diário Oficial do Município de Nova Prata do Iguaçu e no sítio eletrônico oficial, sem prejuízo de disponibilização da íntegra do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 
18.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Salto do Lontra - Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 		       de                             de 2026.



	Município de Nova Prata do Iguaçu
Contratante
	
	********
Contratada



TESTEMUNHAS: 


	(NOME e CPF)
	
	(NOME e CPF)





ANEXO VIII
JUSTIFICATIVA PARA NÃO DIVULGAÇÃO DA IRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026 
OBJETO: Registro de Preços para 12 (doze) meses, prorrogável por igual período e quantidade, para aquisição de equipamentos eletrônicos, telefonia e suprimentos de informática, com vistas a atender as demandas das unidades administrativas do Município de Nova Prata do Iguaçu/PR.
A Intenção de Registro de Preços (IRP) tem como finalidade permitir à Administração tornar pública suas intenções de realizar Pregão ou Concorrência para Registro de Preços, com a participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando auferir melhores preços por meio de economia de escala. 
Quanto à obrigatoriedade de divulgação da IRP, registra-se que a Lei Federal nº 14.133, de 2021 abrandou tal exigência, como se observa a partir da leitura do seguinte dispositivo legal. Vejamos: 
Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. 
§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. 
No entanto, conforme se denota acima, o procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. 
Conforme se infere no artigo da lei supracitada, a publicidade da intenção de registro de preços aos demais órgãos e entidades, poderá ser dispensada pelo órgão gerenciador, mediante justificativa, quando o objeto for de interesse restrito a órgãos ou entidades específicas da Administração Pública Municipal. 
Assim, vislumbra-se no presente caso que o município de Nova Prata do Iguaçu-PR é o único órgão contratante do procedimento licitatório em epígrafe, optando-se assim pela não divulgação da presente IRP, em virtude da ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços, bem como pela necessidade de realização e conclusão célere deste procedimento licitatório, o que não seria possível caso houvesse a divulgação da IRP, a qual poderia culminar na participação de outros órgãos da administração pública, levando este ente a qualidade de órgão gerenciador.
CONSIDERANDO, que a divulgação deste IRP acarretaria no acréscimo de em média 15 (quinze) dias úteis para realização do pregão e que o setor competente não dispõe de recursos humanos suficiente para executar as atribuições de seus cargos e gerenciar, a contento, o conjunto de procedimentos para registro de preços e a Ata de Registro de Preços dele decorrente. 
Com base no exposto acima, a Secretaria de Assistência Social junto à Secretaria de Administração, apresenta a presente justificativa para dispensar a divulgação da IRP nos termos do artigo 78, § 1º e 82 a 86, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal 3758/2023 de 12 de setembro de 2023.
Nova Prata do Iguaçu, 04 de novembro de 2026.



DEOCLESIO GENUÍNO
Equipe de Elaboração 
[bookmark: _Hlk118384652][bookmark: _Hlk158379386]
AVISO DE LICITAÇÃO - Sistema de Registro de Preços.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (S.R.P.) – CONTRATAÇÃO 987995-33/2026 (COMPRAS.GOV.BR)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Registro de Preços para 12 (doze) meses, prorrogável por igual período e quantidade, para aquisição de equipamentos eletrônicos, telefonia e suprimentos de informática, com vistas a atender as demandas das unidades administrativas do Município de Nova Prata do Iguaçu/PR.
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/11/2026.
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.
www.comprasgovernamentais.gov.br
Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site www.npi.pr.gov.br, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.
Nova Prata do Iguaçu - Pr, 04 de novembro de 2026.
ELIZETE CAVAZIN – Prefeita Municipal

	Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000
CNPJ 78.103.884/0001-05
www.npi.pr.gov.br – E-mail:prefeitura@npi.pr.gov.br - Nova Prata do Iguaçu - Paraná.
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