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[bookmark: _GoBack]PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024


“Primeira retificação de edital de Pregão Eletrônico para aquisição de luminárias LED para o sistema de iluminação pública, conforme Programa de Eficiencia Energética e demais materiais.”


O MUNICÍPIO DE PARAÍ, torna público a retificação do edital supra nos seguintes termos:


1) Fica retificado o item 2 do edital, para constar conforme o que segue:
	Onde se lê:
	“2  DIVULGAÇÃO DO EDITAL
2.1 - O edital será publicado no dia 16/05/2024.
2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas: 29/05/2024, às 8h29min.
2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 29/05/2024, às 8h30min.
2.4 - Data/Hora da Disputa: 29/05/2024, às 08h31min.”

	Leia-se:
	2  DIVULGAÇÃO DO EDITAL
2.1 - O edital será publicado no dia 16/05/2024.
2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas: 10/06/2024, às 8h29min.
2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 10/06/2024, às 8h30min.
2.4 - Data/Hora da Disputa: 10/06/2024, às 08h31min.



2) Fica retificado o ANEXO I “Formulario Proposta” do edital, para constar conforme o que segue em anexo;


3) Fica retificado o item 01 da tabela constante no item 3 e 4 do Estudo Técnico Preliminar e no item 1.3 do Termo de Referência, para constar conforme conforme segue:

	Item
	Descrição
	Qtde

	01
	Luminária LED para sistema de iluminação pública, com potência de até 70 W com as seguintes especificações mínimas:
a)	As luminárias LED deverão atender na integra o Edital CHAMADA PUBLICA 2023 - CPFL ENERGIA.
b)	As luminárias LED deverão possuir fator de potência (FP) >= 0,98,  distorção harmônica total (THD) < 10% para 127 V e (THD) < 20% para 220 V.
c)	As luminárias LED deverão possuir potência igual ou inferior a 70 W, com o objetivo de manter o resultado energético apresentado na Chamada Pública de Projetos da RGE.
d)	O Fluxo Luminoso das luminárias deve ser igual ou superior a 11.200 lm.
e)	A Eficácia da luminária LED deve ser de no mínimo 160 lm/W
f)	A Temperatura de Cor deve ser de 5.000 K.
g)	A expectativa de vida do LED (L70) deverá ser de no mínimo 100.000 horas.
h)	Faixa de tensão nominal: 90-305 Vac
i)	Classificação Fotométrica: Tipo II Média Limitada
j)	Grau de proteção: IP67 IP66
k)	Tomada 7 pinos pata telegestão e driver dimerizável.
l)	Grau de proteção a impacto: IK09
m)	Ajuste de ângulo junto ao corpo da luminária: +20º -20º +15° -15°
n)	Certificação Inmetro.
o)	Certificação Procel.
Garantia de 05 (cinco) anos.
	489 unid




4) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Pregão Eletrônico n° 010/2024.


Gabinete do Prefeito Municipal de Paraí/RS, aos 24 dias de maio de 2024.






Oscar Dall’ Agnol
PREFEITO MUNICIPAL



Registre-se e Publique-se
































ANEXO I - RETIFICADO
FORMULÁRIO PROPOSTA

Nome da empresa (Razão Social): _____________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________
Cidade: ___________________________________CNPJ: __________________________________
Telefone: ______________________________E-mail: _____________________________________

	Lote
	Descrição
	Marca / Modelo
	Unid.
	Quant.
	Valor unit.
	Valor total

	01
	Luminária LED para sistema de iluminação pública, com potência de até 70 W com as seguintes especificações mínimas:
a)	As luminárias LED deverão atender na integra o Edital CHAMADA PUBLICA 2023 - CPFL ENERGIA.
b)	As luminárias LED deverão possuir fator de potência (FP) >= 0,98,  distorção harmônica total (THD) < 10% para 127 V e (THD) < 20% para 220 V.
c)	As luminárias LED deverão possuir potência igual ou inferior a 70 W, com o objetivo de manter o resultado energético apresentado na Chamada Pública de Projetos da RGE.
d)	O Fluxo Luminoso das luminárias deve ser igual ou superior a 11.200 lm.
e)	A Eficácia da luminária LED deve ser de no mínimo 160 lm/W
f)	A Temperatura de Cor deve ser de 5.000 K.
g)	A expectativa de vida do LED (L70) deverá ser de no mínimo 100.000 horas.
h)	Faixa de tensão nominal: 90-305 Vac
i)	Classificação Fotométrica: Tipo II Média Limitada
j)	Grau de proteção: IP67 IP66
k)	Tomada 7 pinos pata telegestão e driver dimerizável.
l)	Grau de proteção a impacto: IK09
m)	Ajuste de ângulo junto ao corpo da luminária: +20º -20º +15° -15°
n)	Certificação Inmetro.
o)	Certificação Procel.
Garantia de 05 (cinco) anos.
	
	489
	Unid
	R$ 
	R$ 

	02
	Cinta circular galvanizada a fogo – 240mm. Utilizada para fixação de ferragens e componentes em postes circulares. Fabricada em aço carbono COPANT 1010 a 1020. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323. Resistência mecânica conforme ABNT NBR 8159:2017. Porca em aço carbono GRAU MR250 e parafuso em aço carbono COPANT 1006 A 1020 forjado. Garantia de 01 ano.
	
	50
	Unid
	R$ 
	R$ 

	03
	Cinta circular galvanizada a fogo – 250mm. Utilizada para fixação de ferragens e componentes em postes circulares. Fabricada em aço carbono COPANT 1010 a 1020. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323. Resistência mecânica conforme ABNT NBR 8159:2017. Porca em aço carbono GRAU MR250 e parafuso em aço carbono COPANT 1006 A 1020 forjado. Garantia de 01 ano.
	
	50
	Unid
	R$ 
	R$ 

	04
	Relé Fotoelétrico 220V, com acionamento mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite. Especificação: Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico); Aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia; Aplicação: Relé para comando de cargas 220V/Tensão 1000W/Resistiva, 1800VA/Indutiva; 500VA/Corrigido e 300W/Led FP>0,9; 200W/Led FP<0,9. 
Material do produto: Tampa de polipropileno com proteção UV, base em copolimero polipropileno, gaxeta em PVC. Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF), Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos para comutação dos contatos; Lux para ligar menor que 20 Lux; Lux para desligar: menor que 80 Lux respeitando a relação de histerese; Relação entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes; Exclusivo sistema de proteção contra surtos de tensão; Design com fechamento sem parafusos; Sensor fotocélula de sulfeto de cádmio: LDR; Tensão de surto: Suportar até 4000V/2000ª; Frequência de operação: 50/60Hz; Índice de proteção: IP 55; Consumo próprio: durante o dia 1,2W e noite 0,05W; Garantia de 01 (um) ano.
	
	400
	Unid
	R$ 
	R$ 

	05
	Braço curvo galvanizado 1,5mx48mm. Braço curvo com sapata, para iluminação pública, para instalação de luminárias com projeções diversas. Produzidos em tubos de aço galvanizado tipo SAE1010/1020. Garantia de 01 ano.
	
	340
	Unid
	R$ 
	R$ 

	TOTAL
	R$



Prazo de garantia dos produtos: conforme descritivo.


______________, ____/____/________




_________________________________
Assinatura do representante legal
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