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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Passos
Poder Executivo
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
1-INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada. O objetivo é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância as normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
2-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de uma cadeira odontológica completa, destinada ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nas Unidades de Saúde do Município.

A necessidade decorre do desgaste do equipamento atualmente utilizado, bem como da necessidade de garantir a continuidade dos atendimentos odontológicos com segurança, conforto, ergonomia e eficiência, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e maior qualidade na assistência prestada à população.

A substituição do equipamento também contribui para reduzir custos com manutenção corretiva, minimizar interrupções nos atendimentos e assegurar o cumprimento das normas sanitárias vigentes.
3-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na aquisição, entrega, instalação e colocação em funcionamento de uma cadeira odontológica completa, incluindo todos os acessórios necessários para sua utilização imediata, treinamento dos profissionais e garantia do fabricante.
4-ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Prevê-se a aquisição de:
· 01 (uma) cadeira odontológica completa.

A quantidade foi definida considerando a necessidade de substituição do equipamento existente.

	ITENS
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	VALOR UNIT. 
	VALOR TOTAL

	01
	CADEIRA ODONTOLÓGICA:
· Fixação e Base: Base com debrum ou acabamento antiderrapante, que dispense a necessidade de fixação mecânica no piso.
· Estrutura: Construída em aço maciço ou liga metálica de alta resistência, com tratamento superficial anticorrosivo/antioxidante e acabamento em pintura eletrostática epóxi de alta resistência ou equivalente.
· Sistema de Elevação: Sistema do tipo pantográfico ou de concepção técnica equivalente, acionado por sistema eletromecânico via moto-redutor blindado de baixa tensão (24V).
· Capacidade de Carga: Capacidade de elevação de carga útil mínima de 200 kg.
· Conectividade Integrada: Caixa de ligação integrada ou embutida sob a carenagem do equipamento para otimização de espaço físico.
· Comando-Geral: Botão liga/desliga (ON/OFF) posicionado na lateral da base ou em local de fácil acesso ao operador.
· Estofamento: Amplo estofamento de formato anatômico, sem costuras para facilitar a higienização, disponível em paleta variada de cores conforme catálogo de fábrica do fornecedor.
· Braço de Apoio: Braço de apoio para o paciente fixo (com opção de rebatimento lateral se disponível no modelo ofertado).
· Alimentação Elétrica: Tensão de alimentação bivolt (127V / 220V) automático ou por seleção manual, frequência de 50/60 Hz, com proteção integrada do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente.
· Encosto de Cabeça: Anatômico, removível, biarticulável e com regulagem mecânica de altura, permitindo movimentos anterior, posterior e longitudinal, dotado de sistema de trava por alavanca ou similar.
· Ergonomia Geral: Consultório de concepção ambidestra, permitindo montagem ou reversão para profissionais destros e canhotos.
· Pedal de Comando: Pedal multifuncional para o acionamento e controle integrados das funções da cadeira, das peças de mão e do refletor.
· Movimentos Automáticos: Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados, permitindo a programação e personalização de posições de trabalho pelo profissional, além de função automática de retorno à posição inicial ("volta a zero").
· Segurança do Refletor: Sistema que promova o desligamento automático do refletor ao acionar o comando de retorno à posição inicial ("volta a zero").
EQUIPO / MÓDULO DO DENTISTA:
· Acabamento: Corpo construído em material termoplástico injetado de alta resistência (tipo ABS ou equivalente), com proteção UV, alta resistência à corrosão e estabilidade de cor.
· Braço do Equipo: Braço articulável com sistema de travamento pneumático acionado por botão localizado na pega lateral ou sob o corpo do equipo, garantindo livre movimentação e estabilidade.
· Controle das Peças de Mão: Pedal progressivo ou similar para acionamento das peças de mão nos terminais, que possibilite o controle fino da velocidade em qualquer ponto de pressão do pedal.
· Seringa Tríplice: Acompanha 01 (uma) seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável.
· Mangueiras: Arredondadas, lisas, leves e flexíveis, de fácil higienização.
· Suporte de Pontas: Suporte para as pontas com acionamento pneumático ou mecânico individualizado.
· Bandeja de Trabalho: Tampo ou proteção de silicone removível e autoclavável, resistente à corrosão e de fácil assepsia.
· Puxador: Puxador bilateral ou alça para movimentação do módulo.
· Configuração de Série Mínima:
· 01 (uma) seringa tríplice;
· 01 (um) terminal sem spray para micromotor/baixa rotação;
· 01 (um) terminal com spray para alta rotação.
UNIDADE AUXILIAR / CUSPIDEIRA:
· Estrutura: Construída em material termoplástico injetado de alta resistência (tipo ABS ou equivalente).
· Cuba: Cuba em cerâmica ou material equivalente de alta resistência, profunda, removível e dotada de ralo e filtro para retenção de sólidos, além de barreira ou cobertura contra respingos.
· Sucção: Equipado com 01 (um) terminal sugador padrão Venturi e 01 (um) terminal sugador para Bomba de Vácuo, dotados de filtro de detritos integrado à base do sugador.
· Fluxo de Água: Sistema com regulagem fina de vazão para o fluxo de água da cuba.
· Abastecimento: Reservatórios translúcidos com capacidade mínima de 1000 ml para água das peças de mão e da seringa tríplice.
· Mobilidade da Cuspideira: Unidade de água e cuba rebatíveis em ângulo de até 90º ou superior, permitindo aproximação do auxiliar ou instrumentador ao campo operatório.
· Acionamento da Água por Sensor: Unidade auxiliar equipada com sistema de acionamento automático do fluxo de água para o porta-copo/cuspideira por meio de sensor óptico, de presença ou de aproximação, garantindo economia de água e biossegurança.
· Temporizador: Temporizador programável para o fluxo de água com interruptor ou comando elétrico.
REFLETOR ODONTOLÓGICO:
· Tecnologia de Iluminação: Refletor odontológico monofocal com tecnologia LED.
· Sistema Óptico: Espelho multifacetado com tratamento de múltiplas camadas (multicoating ou equivalente) e dupla proteção frontal em material transparente de alta resistência.
· Biossegurança: Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitem o isolamento ou uso de barreiras protetoras, mitigando o risco de contaminação cruzada.
· Articulação: Cabeçote resistente com amplo ângulo de giro e rotação multidirecional.
· Intensidade Luminosa: Faixa de intensidade ajustável variando entre o mínimo de 8.000 LUX e o máximo de 35.000 LUX (ou superior), com seleção de intensidade controlada diretamente pelo pedal de comando ou cabeçote.
	1
	R$32.961,09
	R$32.961,09


5-ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor do contrato para compra de artigos supracitados para as Unidades de Saúde do município de Três Passos-RS, foram estimados através de uma média aproximada adquirida após pesquisa de preços de fornecedores locais e no site Licitacon.
6-JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se recomenda o parcelamento da contratação, uma vez que todos os componentes integram um único sistema odontológico, cuja compatibilidade entre os equipamentos é essencial para seu correto funcionamento, manutenção e garantia.
7-RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretende-se:
· Ampliar a qualidade dos atendimentos odontológicos;
· Proporcionar maior conforto aos pacientes;
· Oferecer melhores condições ergonômicas aos profissionais;
· Reduzir gastos com manutenção corretiva;
· Diminuir interrupções dos atendimentos;
· Garantir maior segurança operacional;
· Assegurar o cumprimento das normas sanitárias vigentes.
8-IMPACTOS AMBIENTAIS

O fornecedor deverá observar a legislação ambiental aplicável, realizando o descarte adequado de embalagens e demais resíduos provenientes da instalação do equipamento.
9-CONCLUSÃO


Considerando a necessidade de manutenção da qualidade dos serviços odontológicos prestados à população, conclui-se que a aquisição de uma cadeira odontológica completa mostra-se técnica e economicamente viável, atendendo ao interesse público e aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade dos serviços públicos previstos na Lei nº 14.133/2021.
10-CONTRATAÇÕES CORRELATAS/ INTERDEPENDENTES

Não existem licitações vigentes com as especificações de artigos semelhantes. 
11-VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor a ser pago para empresa vencedora do certame será de no máximo R$ 32.961,09 com base nos orçamentos em anexo, com pagamento mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Município de Três Passos, com descrição do produto entregue, bem como dados do processo licitatório e Contrato. 
12-FISCAL E RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

A Fiscalização da Compra ficará a cargo das servidoras Maria Helena Gehlen Krumennauer  e Rosicler Seghetto.

13-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A serem definidas no momento da compra.
Três Passos, 28 de Outubro de 2026.
__________________________________
Rosicler Seghetto
Secretária Municipal de Saúde 
