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[bookmark: _Hlk165032431]PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 46/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2025




 	ADILSON ADAM BALESTRIN, Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, DISPENSA a licitação para a contratação de fornecimento de usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, destinado à execução de serviços de tapa-buracos na malha viária municipal.




	Fornecedor: 43001 -  TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

	Sem Lote

	Item
	Produto
	Unidade
	Quantidade
	Expectativa de consumo anual
	Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	1
	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PADRÃO DNIT FAIXA C, PARA TAPA BURACO (ADAPTADO DE 104359)
	TN
	12,6
	-
	650,00
	8.190,00

	


	Total do Fornecedor:
	R$8.190,00

	
	Total do Adjudicado para o Recurso:
	R$8.190,00











1. JUSTIFICATIVA
A malha viária municipal é um dos principais elementos estruturantes da infraestrutura urbana, desempenhando papel essencial na mobilidade, acessibilidade e segurança viária. Com o desgaste natural ocasionado pelo tempo, pelo fluxo intenso de veículos e pelas condições climáticas, as vias públicas sofrem deterioração progressiva, resultando no surgimento de fissuras, trincas e buracos que comprometem a trafegabilidade, aumentando o risco de acidentes e dificultando o deslocamento de veículos e pedestres. Diante desse cenário, torna-se imperativo adotar medidas eficazes de manutenção corretiva, garantindo a conservação da infraestrutura viária e prevenindo danos maiores, que demandariam intervenções mais onerosas no futuro.
A contratação de fornecimento de usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, para aplicação em tapa-buracos, é medida técnica necessária para a recuperação das condições de rodagem das vias públicas, assegurando maior durabilidade e resistência ao pavimento. Esse tipo de material apresenta características adequadas de aderência e flexibilidade, permitindo melhor absorção das tensões mecânicas impostas pelo tráfego, além de maior resistência às intempéries. Dessa forma, a utilização de concreto asfáltico usinado a quente possibilita intervenções mais eficientes e duradouras, reduzindo a necessidade de reparos frequentes e proporcionando melhor custo-benefício para a administração pública.
Além dos aspectos técnicos, a manutenção da malha viária é uma necessidade de interesse público, visto que impacta diretamente na segurança viária, na economia local e na qualidade de vida dos cidadãos. O estado precário das vias pode gerar prejuízos financeiros aos motoristas devido a danos mecânicos nos veículos, além de comprometer a eficiência do transporte de bens e serviços. Ademais, a existência de buracos e deformações na pista representa risco significativo para condutores e pedestres, aumentando a probabilidade de acidentes de trânsito e dificultando a mobilidade urbana. Assim, a contratação proposta visa mitigar esses impactos negativos, promovendo maior segurança, fluidez no tráfego e conservação da infraestrutura viária do município.
Portanto, diante da necessidade de preservar a integridade do pavimento, garantir a trafegabilidade segura das vias e otimizar os recursos públicos aplicados na manutenção viária, justifica-se a contratação do fornecimento de usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70. A adoção desse material técnico específico assegura que os serviços de tapa-buracos sejam executados com maior qualidade e eficiência, contribuindo para a melhoria das condições urbanas e o atendimento efetivo das demandas da população.

2. OBJETO
O objeto a ser contratado consiste no fornecimento de usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, destinado à execução de serviços de tapa-buracos na malha viária municipal. A escolha desse material se fundamenta em critérios técnicos e econômicos que garantem maior eficiência e durabilidade na recuperação do pavimento, proporcionando soluções mais adequadas às necessidades do município. A utilização do concreto asfáltico usinado a quente se justifica pela sua elevada resistência ao tráfego intenso, às intempéries e ao desgaste natural, características essenciais para a manutenção da infraestrutura viária e para a segurança dos usuários.
A opção pelo CAP 50/70, em conformidade com as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), assegura uma maior vida útil às vias públicas, uma vez que este tipo de ligante asfáltico possui excelente desempenho em termos de flexibilidade e aderência, reduzindo a incidência de novas fissuras e deformações prematuras. Dessa forma, a escolha da solução técnica se justifica não apenas pela adequação às especificações técnicas exigidas para vias de tráfego urbano e rodoviário, mas também pelo seu custo-benefício, pois contribui para a redução da necessidade de reparos frequentes, minimizando custos operacionais e de manutenção a médio e longo prazo.
Sob a perspectiva do interesse público, a adoção do concreto asfáltico com CAP 50/70 para o serviço de tapa-buracos é essencial para assegurar a integridade da infraestrutura viária, garantir a segurança dos usuários e preservar a mobilidade urbana. A degradação das vias não só compromete o deslocamento seguro da população, mas também onera o poder público com intervenções mais onerosas decorrentes da deterioração avançada do pavimento. Dessa forma, a escolha dessa solução técnica possibilita maior longevidade às vias, reduzindo riscos de acidentes e minimizando custos de manutenção corretiva ao longo do tempo, o que representa um uso eficiente e responsável dos recursos públicos.
No que se refere à viabilidade econômica, a utilização do concreto asfáltico usinado a quente assegura um equilíbrio entre custo e benefício, considerando que sua aplicação adequada reduz a necessidade de retrabalhos e novas intervenções em curto prazo. Além disso, a contratação do serviço de usinagem e fornecimento do material diretamente de empresa especializada garante maior controle de qualidade, evitando desperdícios e assegurando que o produto final atenda plenamente às especificações técnicas e normativas vigentes.
Ademais, a necessidade de manutenção e assistência técnica é mitigada pela qualidade do material a ser adquirido, uma vez que o concreto asfáltico com CAP 50/70 possui características que maximizam sua vida útil e resistência às intempéries. A tecnologia empregada na usinagem permite a produção de um material homogêneo e com alta capacidade de aderência, fundamental para a correta execução do serviço de tapa-buracos. Dessa forma, a solução escolhida assegura não apenas a recuperação eficiente das vias urbanas, mas também a otimização de recursos públicos, evitando gastos excessivos com manutenções frequentes e garantindo maior segurança e conforto à população.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO
O objeto da presente contratação consiste no fornecimento de concreto asfáltico usinado a quente com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, para a realização de serviços de tapa-buracos nas vias urbanas do município de Seberi-RS. O material a ser adquirido será utilizado na manutenção corretiva do pavimento asfáltico, visando garantir a segurança viária, a preservação da infraestrutura urbana e a melhoria da mobilidade urbana, prevenindo o agravamento dos danos e a necessidade de intervenções mais onerosas no futuro.
A solução técnica escolhida para a execução dos serviços fundamenta-se na necessidade de utilizar um material de alta qualidade, que atenda aos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelas normas técnicas aplicáveis, especialmente no que se refere à granulometria e à resistência mecânica. O concreto asfáltico usinado a quente, com ligante asfáltico CAP 50/70 e classificação dentro da Faixa C do DNIT, possui propriedades que garantem maior aderência ao pavimento existente, resistência ao tráfego intenso e aos agentes climáticos, além de um melhor desempenho em termos de durabilidade e conservação das vias públicas.
Sob o aspecto econômico, a escolha desse material justifica-se pela relação custo-benefício, pois sua durabilidade e resistência reduzem a necessidade de reparos frequentes e minimizam os custos com intervenções futuras. Além disso, ao garantir a manutenção adequada da malha viária, a solução contribui para a prevenção de acidentes, redução de danos aos veículos e otimização do tráfego, resultando em benefícios diretos para a segurança dos cidadãos e para a eficiência no transporte de bens e serviços.
Exigências técnicas e padrões mínimos de qualidade e aceitabilidade
Para garantir a efetividade da solução proposta, o fornecimento do concreto asfáltico com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, deverá atender às seguintes especificações técnicas e padrões mínimos de qualidade e aceitabilidade:
1.	Composição e qualidade do material: O concreto asfáltico deverá possuir agregado graúdo, agregado miúdo e ligante asfáltico CAP 50/70 em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo DNIT para a Faixa C, garantindo resistência mecânica, durabilidade e aderência ao pavimento.
2.	Granulometria e características técnicas: O material fornecido deverá atender aos parâmetros técnicos especificados pelas normas do DNIT, especialmente quanto à granulometria dos agregados, teor de ligante betuminoso, resistência à tração e estabilidade Marshall, de forma a garantir a qualidade do serviço de tapa-buracos e minimizar a necessidade de retrabalho.
3.	Processo de produção e controle de qualidade: O concreto asfáltico deverá ser produzido em usinas apropriadas, com rigoroso controle de qualidade dos insumos e conformidade com as especificações técnicas exigidas, garantindo a uniformidade e a durabilidade do material aplicado nas vias públicas.
4.	Condições de fornecimento e transporte: O concreto asfáltico deverá ser entregue no canteiro de obras a uma temperatura adequada para aplicação, garantindo sua trabalhabilidade e aderência ao pavimento existente. O transporte deve ser realizado em veículos apropriados, devidamente equipados para manter a temperatura do material e evitar sua segregação.
5.	Eficiência na aplicação e desempenho do material: O material deve ser de fácil aplicação e compactação, garantindo a perfeita acomodação nas irregularidades do pavimento e a eliminação de falhas que possam comprometer a qualidade do serviço. O concreto asfáltico deve apresentar boa resistência ao desgaste e ao tráfego, minimizando a formação de novos buracos e proporcionando uma solução eficaz e duradoura.
6.	Adequação às condições climáticas locais: Considerando as variações térmicas e os períodos de chuva recorrentes no município de Seberi-RS, o concreto asfáltico deve possuir características adequadas de flexibilidade e resistência à deformação, minimizando fissuras e desprendimentos prematuros, o que contribui diretamente para a longevidade da infraestrutura viária.
7.	Assistência técnica e suporte: A empresa contratada deverá garantir a qualidade do material fornecido, comprometendo-se a realizar a substituição imediata de qualquer insumo que apresente defeitos de fabricação, bem como oferecer suporte técnico em relação à correta aplicação do material para assegurar a eficácia da solução adotada.
Dessa forma, a escolha da solução técnica e econômica para a execução do serviço de tapa-buracos com concreto asfáltico usinado a quente visa garantir a integridade das vias públicas, mitigar impactos financeiros decorrentes de reparos constantes e promover um ambiente urbano seguro e adequado à circulação de veículos e pedestres. A padronização do material a ser adquirido, aliada ao atendimento de critérios rigorosos de qualidade e assistência técnica, permite otimizar a eficiência das operações de manutenção viária, garantindo maior durabilidade do pavimento e redução dos custos de manutenção, refletindo diretamente na melhoria da mobilidade e na segurança dos munícipes.
Para garantir a efetividade da aplicação do concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, na execução dos serviços de tapa-buracos no município de Seberi-RS, faz-se necessário o cumprimento dos seguintes requisitos de qualidade, durabilidade, segurança e eficiência:
1.	mecânica: O material fornecido deverá apresentar alta resistência ao tráfego intenso e às intempéries, como variações de temperatura, ação da umidade e tráfego de veículos de grande porte. A escolha do CAP 50/70 e dos agregados com granulometria adequada visa garantir um material coeso e resistente a esforços de tração e compressão, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes.
2.	Aderência e coesão do material: O concreto asfáltico usinado a quente deverá apresentar elevada capacidade de adesão ao pavimento já existente, garantindo a incorporação uniforme ao revestimento asfáltico e minimizando o risco de desagregação precoce, o que impactaria negativamente na qualidade e durabilidade das vias.
3.	Segurança viária: O material deverá proporcionar uma superfície de rolamento segura, livre de irregularidades que possam comprometer a trafegabilidade e a estabilidade dos veículos. Para tanto, deve apresentar características antiderrapantes, além de um acabamento uniforme que evite a formação de acúmulo de água e reduza o risco de acidentes, especialmente em condições climáticas adversas.
4.	Eficiência na aplicação e trabalhabilidade: O concreto asfáltico deve possuir temperatura e viscosidade adequadas para garantir fácil manuseio e aplicação, assegurando que a compactação seja homogênea e eficaz. A trabalhabilidade do material é essencial para evitar desperdícios, melhorar a produtividade da equipe de execução e reduzir o tempo de interrupção do tráfego durante a realização dos serviços.
5.	Resistência ao tráfego e intempéries: O material deve ser resistente às condições de carga do tráfego urbano, suportando pesos elevados e impacto contínuo dos veículos, incluindo caminhões de grande porte. Além disso, deve apresentar resistência às variações climáticas da região, como altas temperaturas no verão e umidade proveniente das chuvas, prevenindo problemas como deformação plástica e trincas por fadiga.
6.	Eficiência técnica e econômica: A escolha do concreto asfáltico usinado com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, justifica-se pela sua maior durabilidade, o que reduz custos com manutenção corretiva e amplia a vida útil do pavimento. Isso gera economia de recursos públicos, ao minimizar intervenções frequentes e custos extras com novas aquisições de insumos para reparos emergenciais.
7.	Compatibilidade ambiental: O material deve atender às normas ambientais vigentes, utilizando insumos que não causem impactos ambientais significativos e que estejam em conformidade com a legislação aplicável. Além disso, a execução dos serviços deverá minimizar a geração de resíduos e resíduos asfálticos, garantindo o correto manejo dos materiais remanescentes e dos resíduos da operação.
Dessa forma, ao estabelecer requisitos técnicos rigorosos, busca-se garantir que o material utilizado na operação de tapa-buracos seja de alta qualidade, resistente e seguro, assegurando que os investimentos públicos sejam aplicados de maneira eficaz, promovendo infraestrutura viária de longo prazo e um trânsito mais seguro para a população.

4. CONTRATAÇÃO
Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, cujos orçamentos correspondem a valores com menos de 6 (seis) meses de antecedência.
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
PAVITER COMERCIO DE PAVIMENAÇÃO E TERRAPLANAGEM;
PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA
Justificativa da cotação nos referidos fornecedores:
A justificativa para a cotação junto aos fornecedores selecionados fundamenta-se na necessidade de assegurar a economicidade, a celeridade e a eficiência na contratação do fornecimento de massa asfáltica usinada a quente com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, para os serviços de tapa-buracos no município de Seberi-RS. Dessa forma, foram consultadas empresas do ramo que possuem capacidade técnica e experiência na produção e fornecimento do material com as especificações técnicas exigidas, garantindo que a contratação atenda plenamente aos princípios da economicidade, eficiência, isonomia e vantajosidade da Administração Pública.
A seleção dos fornecedores para a realização da cotação teve como base critérios técnicos e mercadológicos, considerando-se empresas atuantes no setor de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente, com capacidade comprovada para fornecimento do material em conformidade com as normas estabelecidas pelo DNIT e demais regulamentações vigentes. Além disso, as empresas contatadas apresentam regularidade fiscal e tributária, garantindo a lisura do processo e a possibilidade de contratação conforme os ditames da Lei nº 14.133/2021.
Outro fator preponderante para a escolha dos fornecedores cotados foi a localização geográfica das empresas em relação ao município de Seberi-RS, visto que a logística de transporte do material impacta diretamente nos custos operacionais e na viabilidade econômica da contratação. A proximidade dos fornecedores possibilita a otimização dos custos logísticos, a redução no tempo de entrega do material e a garantia de que a massa asfáltica seja aplicada dentro do período adequado para sua correta aderência e compactação na via.
Ademais, foi considerado o histórico de fornecimento das empresas consultadas, dando-se preferência àquelas que já prestaram serviços de qualidade reconhecida ao Município de Seberi-RS ou a outras administrações públicas, demonstrando capacidade técnica e cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos. Assim, a escolha dos fornecedores para a cotação fundamenta-se em critérios objetivos que visam à obtenção do melhor custo-benefício para a Administração Pública, assegurando a qualidade do material e a sua adequada aplicação nas vias municipais, em benefício do interesse público.

5. OUTROS FATORES RELEVANTES QUE LEVARAM À ESCOLHA DO CONTRATADO
A escolha do fornecedor para o fornecimento de concreto asfáltico usinado a quente com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, levou em consideração diversos fatores que garantem a adequação técnica, a economicidade e a eficiência na execução dos serviços de tapa-buracos no Município de Seberi-RS. Entre os fatores preponderantes para a escolha do fornecedor, destacam-se:
O fornecedor selecionado comprovou experiência na produção e fornecimento de concreto asfáltico usinado a quente, demonstrando expertise na formulação do material conforme as especificações técnicas exigidas, garantindo qualidade, durabilidade e desempenho adequado ao tráfego urbano e às condições climáticas da região.
A empresa escolhida atende integralmente aos requisitos legais e fiscais para contratação com a Administração Pública, estando regularizada junto aos órgãos competentes, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis.
O fornecedor atendeu às exigências normativas relacionadas à qualidade e especificação do material, apresentando laudos técnicos que atestam a conformidade do concreto asfáltico com os padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), garantindo que a composição do CAP 50/70 e dos agregados esteja em conformidade com as normas técnicas vigentes.
Considerando a natureza emergencial da demanda para execução dos serviços de tapa-buracos e a necessidade de garantir a continuidade da trafegabilidade e segurança das vias municipais, foi fundamental a escolha de um fornecedor que tivesse capacidade de pronta resposta e logística eficiente. A empresa contratada demonstrou viabilidade no fornecimento do material dentro dos prazos estabelecidos e com garantia de entrega na quantidade demandada, minimizando impactos no trânsito e na mobilidade urbana.
Além do atendimento aos requisitos técnicos, foram analisados os preços cotados pelos fornecedores consultados, sendo escolhido aquele que apresentou a melhor relação entre qualidade, conformidade técnica e economicidade, promovendo o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a maximização do benefício para o Município.
A decisão também considerou a confiabilidade do fornecedor, avaliando seu histórico de fornecimento para outros entes públicos e privados, bem como sua reputação quanto ao atendimento, pontualidade na entrega e qualidade dos insumos já fornecidos. O contratado apresentou referência técnica e operacional favorável, evidenciando a segurança e a confiabilidade na sua contratação.
Assim, a escolha do fornecedor foi pautada em critérios objetivos e alinhada aos princípios da Administração Pública, garantindo um fornecimento eficiente e qualificado de concreto asfáltico usinado a quente, essencial para a manutenção e recuperação das vias urbanas do Município de Seberi-RS, promovendo benefícios diretos à mobilidade urbana, à segurança viária e ao bem-estar da população.

	Empresa fornecedora
	Preço Total

	TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ n° 09.042.444/0001-64
	R$8.190,00



Para o pagamento dos itens acima referidos, serão utilizados recursos através de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Rurais, conforme a seguir:

Órgão: 4 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade nº: 2 - Departamento Urbano
Projeto/Atividade: 2008 - Sistema Viário Urbano
Dotação reduzida: 131
Elemento de despesa: 33390390000000000000
 Recurso Vinculado – Descrição do vínculo: 15000001


Em vista do exposto, o procedimento está em conformidade com o Princípio da Legalidade e enquadra-se no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, pois o valor total de R$8.190,00 está abaixo do limite vigente para contratação de serviços comuns em 2025, conforme atualização normativa aplicável.   



Prefeitura Municipal de Seberi/RS, 13 março de 2025.






Assessoria Jurídica


R. h. 
Diante do exposto, cumpridas as formalidades legais do Artigo 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, autorizo a realização da despesa conforme enquadramento, na forma da legislação em vigor.



Prefeitura Municipal de Seberi/RS, 13 março de 2025.



Adilson Adam Balestrin
Prefeito Municipal









ANEXOS



Documento obrigatório para formalização de dispensa por baixo valor. A oferta de informações falsas poderá ensejar penalização do agente municipal, além de responder pelo crime de falsidade ideológica e/ou outro crime contra as licitações. 


DFD Dispensa nº. 21/2025

Data de abertura: 13 de março de 2025.


	1. ORIGEM DA DEMANDA



1.1 Unidade requisitante (conforme Lei Municipal nº. 4.318/2017)
☐ Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito e Gabinete da Primeira-Dama;
☐ Procuradoria Geral do Município;
☐ Unidade Central de Controle Interno;
☐ Secretaria Municipal da Administração e Planejamento;
☐ Secretaria Municipal da Fazenda;
 Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Rurais;
☐ Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
☐ Secretaria Municipal de Saúde;
☐ Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social;
☐ Centro de Referência da Assistência Social - CRAS;
☐ Centro Administrativo;
☐ Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
☐ Secretaria Municipal de Desenvolvimento;
☐ Fundo de Previdência Social do Município (FPSM);
☐ Conselhos Municipais.


	2. RESUMO DO OBJETO



☐ Manutenção de veículo(s) automotor(es) – Limite de R$ 125.451,15 para 2025.
☐ Somente mão de obra.
☐ Mão de obra e fornecimento de peças
☐ Valor inferior a R$ 10.036,10 (sem limite para 2025).

 Serviços diversos – Limite de R$ 62.725,59 para 2025, da mesma natureza.
☐ Somente serviços.
 Serviços com fornecimento de materiais.

☐ Compras diversas – Limite de R$ 62.725,59 para 2025, da mesma natureza.


2.1 Grau de prioridade da contratação:     ☐ Baixa            Média           ☐ Alta            ☐ Altíssima
Justificativa:

A classificação da presente demanda como de prioridade média decorre da necessidade premente de execução dos serviços de tapa-buracos nas vias públicas do Município de Seberi-RS, visando garantir a segurança viária, a conservação da infraestrutura urbana e a adequada trafegabilidade para pedestres e condutores.
A realização da recuperação asfáltica é essencial para prevenir o agravamento dos danos existentes nas vias públicas, evitando o avanço da deterioração do pavimento, que pode gerar custos significativamente mais elevados para reparações futuras, além de comprometer a mobilidade urbana. Dessa forma, a manutenção periódica, com a utilização de material adequado e de qualidade, representa uma estratégia eficiente para prolongar a vida útil do pavimento e garantir a segurança dos usuários das vias municipais.
Ademais, a presença de buracos e irregularidades no asfalto compromete a fluidez do tráfego, podendo resultar em danos a veículos, aumento no tempo de deslocamento, maior consumo de combustível e, sobretudo, riscos de acidentes, que impactam diretamente a qualidade de vida dos munícipes. Assim, a pronta execução do serviço mitiga esses riscos, contribuindo para a segurança e a preservação da malha viária.
Além disso, a realização dos serviços de tapa-buracos é fundamental para assegurar a continuidade do transporte público, do transporte escolar e do escoamento da produção agrícola e comercial do município. O comprometimento da infraestrutura viária pode afetar diretamente a economia local, dificultando o acesso da população a serviços essenciais, como saúde, educação e comércio.
Portanto, a contratação da usinagem de concreto betuminoso usinado a quente com ligante CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, ainda que não possua o caráter emergencial imediato, apresenta um grau de prioridade elevado, pois sua execução oportuna possibilitará evitar maiores deteriorações na malha viária, reduzindo custos futuros de reparos, aumentando a segurança dos cidadãos e garantindo a qualidade e eficiência da infraestrutura urbana. Assim, a contratação se justifica pela necessidade de manutenção adequada das vias públicas, contribuindo para o bem-estar da população e a economicidade na gestão dos recursos públicos municipais.

2.4 Natureza:
☐Bens Comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
☐ Bens Especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como comuns.
Justificativa: (justificar a alta heterogeneidade ou complexidade do bem): ______________________
☐Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.
Serviços Comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
☐Serviços Especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como comuns.
Justificativa: (justificar a alta heterogeneidade ou complexidade do serviço): _____________________


	3. DEFINIÇÃO DO OBJETO



3.1 Justificativa da contratação (descrição do problema sob a perspectiva do interesse público):

A malha viária municipal é um dos principais elementos estruturantes da infraestrutura urbana, desempenhando papel essencial na mobilidade, acessibilidade e segurança viária. Com o desgaste natural ocasionado pelo tempo, pelo fluxo intenso de veículos e pelas condições climáticas, as vias públicas sofrem deterioração progressiva, resultando no surgimento de fissuras, trincas e buracos que comprometem a trafegabilidade, aumentando o risco de acidentes e dificultando o deslocamento de veículos e pedestres. Diante desse cenário, torna-se imperativo adotar medidas eficazes de manutenção corretiva, garantindo a conservação da infraestrutura viária e prevenindo danos maiores, que demandariam intervenções mais onerosas no futuro.
A contratação de fornecimento de usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, para aplicação em tapa-buracos, é medida técnica necessária para a recuperação das condições de rodagem das vias públicas, assegurando maior durabilidade e resistência ao pavimento. Esse tipo de material apresenta características adequadas de aderência e flexibilidade, permitindo melhor absorção das tensões mecânicas impostas pelo tráfego, além de maior resistência às intempéries. Dessa forma, a utilização de concreto asfáltico usinado a quente possibilita intervenções mais eficientes e duradouras, reduzindo a necessidade de reparos frequentes e proporcionando melhor custo-benefício para a administração pública.
Além dos aspectos técnicos, a manutenção da malha viária é uma necessidade de interesse público, visto que impacta diretamente na segurança viária, na economia local e na qualidade de vida dos cidadãos. O estado precário das vias pode gerar prejuízos financeiros aos motoristas devido a danos mecânicos nos veículos, além de comprometer a eficiência do transporte de bens e serviços. Ademais, a existência de buracos e deformações na pista representa risco significativo para condutores e pedestres, aumentando a probabilidade de acidentes de trânsito e dificultando a mobilidade urbana. Assim, a contratação proposta visa mitigar esses impactos negativos, promovendo maior segurança, fluidez no tráfego e conservação da infraestrutura viária do município.
Portanto, diante da necessidade de preservar a integridade do pavimento, garantir a trafegabilidade segura das vias e otimizar os recursos públicos aplicados na manutenção viária, justifica-se a contratação do fornecimento de usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70. A adoção desse material técnico específico assegura que os serviços de tapa-buracos sejam executados com maior qualidade e eficiência, contribuindo para a melhoria das condições urbanas e o atendimento efetivo das demandas da população.

3.2 Objeto a ser contratado (descrição da solução técnica e econômica da escolha, sob a perspectiva do interesse público, considerando o ciclo de vida do objeto e, inclusive de exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso): 

O objeto a ser contratado consiste no fornecimento de usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, destinado à execução de serviços de tapa-buracos na malha viária municipal. A escolha desse material se fundamenta em critérios técnicos e econômicos que garantem maior eficiência e durabilidade na recuperação do pavimento, proporcionando soluções mais adequadas às necessidades do município. A utilização do concreto asfáltico usinado a quente se justifica pela sua elevada resistência ao tráfego intenso, às intempéries e ao desgaste natural, características essenciais para a manutenção da infraestrutura viária e para a segurança dos usuários.
A opção pelo CAP 50/70, em conformidade com as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), assegura uma maior vida útil às vias públicas, uma vez que este tipo de ligante asfáltico possui excelente desempenho em termos de flexibilidade e aderência, reduzindo a incidência de novas fissuras e deformações prematuras. Dessa forma, a escolha da solução técnica se justifica não apenas pela adequação às especificações técnicas exigidas para vias de tráfego urbano e rodoviário, mas também pelo seu custo-benefício, pois contribui para a redução da necessidade de reparos frequentes, minimizando custos operacionais e de manutenção a médio e longo prazo.
Sob a perspectiva do interesse público, a adoção do concreto asfáltico com CAP 50/70 para o serviço de tapa-buracos é essencial para assegurar a integridade da infraestrutura viária, garantir a segurança dos usuários e preservar a mobilidade urbana. A degradação das vias não só compromete o deslocamento seguro da população, mas também onera o poder público com intervenções mais onerosas decorrentes da deterioração avançada do pavimento. Dessa forma, a escolha dessa solução técnica possibilita maior longevidade às vias, reduzindo riscos de acidentes e minimizando custos de manutenção corretiva ao longo do tempo, o que representa um uso eficiente e responsável dos recursos públicos.
No que se refere à viabilidade econômica, a utilização do concreto asfáltico usinado a quente assegura um equilíbrio entre custo e benefício, considerando que sua aplicação adequada reduz a necessidade de retrabalhos e novas intervenções em curto prazo. Além disso, a contratação do serviço de usinagem e fornecimento do material diretamente de empresa especializada garante maior controle de qualidade, evitando desperdícios e assegurando que o produto final atenda plenamente às especificações técnicas e normativas vigentes.
Ademais, a necessidade de manutenção e assistência técnica é mitigada pela qualidade do material a ser adquirido, uma vez que o concreto asfáltico com CAP 50/70 possui características que maximizam sua vida útil e resistência às intempéries. A tecnologia empregada na usinagem permite a produção de um material homogêneo e com alta capacidade de aderência, fundamental para a correta execução do serviço de tapa-buracos. Dessa forma, a solução escolhida assegura não apenas a recuperação eficiente das vias urbanas, mas também a otimização de recursos públicos, evitando gastos excessivos com manutenções frequentes e garantindo maior segurança e conforto à população.

3.3 O objeto a ser contratado exige, por parte do fornecedor, dedicação exclusiva de mão de obra (ex: empregados do contratado fiquem à disposição, não compartilhamento de empregados com outras atividades, a administração deva fiscalizar os funcionários da contratada, etc.)? 
 Não    ☐ Sim (justifique): ________________________________________________________

3.4 Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, foram considerados para a definição do objeto a ser contratado? 
 Sim    ☐ Não (justifique): ________________________________________________________


	4. REQUISITOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO



☐ O objeto a ser contratado não exige requisitos específicos ou condições indispensáveis para atender à prestação contratual.
 O objeto a ser contratado exige o atendimento aos seguintes requisitos:
 Condições de execução:
 Atender às seguintes exigências técnicas e/ou padrões mínimos de qualidade e/ou aceitabilidade e/ou marcas (descrever e justificar): 

O objeto da presente contratação consiste no fornecimento de concreto asfáltico usinado a quente com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, para a realização de serviços de tapa-buracos nas vias urbanas do município de Seberi-RS. O material a ser adquirido será utilizado na manutenção corretiva do pavimento asfáltico, visando garantir a segurança viária, a preservação da infraestrutura urbana e a melhoria da mobilidade urbana, prevenindo o agravamento dos danos e a necessidade de intervenções mais onerosas no futuro.
A solução técnica escolhida para a execução dos serviços fundamenta-se na necessidade de utilizar um material de alta qualidade, que atenda aos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelas normas técnicas aplicáveis, especialmente no que se refere à granulometria e à resistência mecânica. O concreto asfáltico usinado a quente, com ligante asfáltico CAP 50/70 e classificação dentro da Faixa C do DNIT, possui propriedades que garantem maior aderência ao pavimento existente, resistência ao tráfego intenso e aos agentes climáticos, além de um melhor desempenho em termos de durabilidade e conservação das vias públicas.
Sob o aspecto econômico, a escolha desse material justifica-se pela relação custo-benefício, pois sua durabilidade e resistência reduzem a necessidade de reparos frequentes e minimizam os custos com intervenções futuras. Além disso, ao garantir a manutenção adequada da malha viária, a solução contribui para a prevenção de acidentes, redução de danos aos veículos e otimização do tráfego, resultando em benefícios diretos para a segurança dos cidadãos e para a eficiência no transporte de bens e serviços.
Exigências técnicas e padrões mínimos de qualidade e aceitabilidade
Para garantir a efetividade da solução proposta, o fornecimento do concreto asfáltico com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, deverá atender às seguintes especificações técnicas e padrões mínimos de qualidade e aceitabilidade:
1. Composição e qualidade do material: O concreto asfáltico deverá possuir agregado graúdo, agregado miúdo e ligante asfáltico CAP 50/70 em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo DNIT para a Faixa C, garantindo resistência mecânica, durabilidade e aderência ao pavimento.
2. Granulometria e características técnicas: O material fornecido deverá atender aos parâmetros técnicos especificados pelas normas do DNIT, especialmente quanto à granulometria dos agregados, teor de ligante betuminoso, resistência à tração e estabilidade Marshall, de forma a garantir a qualidade do serviço de tapa-buracos e minimizar a necessidade de retrabalho.
3. Processo de produção e controle de qualidade: O concreto asfáltico deverá ser produzido em usinas apropriadas, com rigoroso controle de qualidade dos insumos e conformidade com as especificações técnicas exigidas, garantindo a uniformidade e a durabilidade do material aplicado nas vias públicas.
4. Condições de fornecimento e transporte: O concreto asfáltico deverá ser entregue no canteiro de obras a uma temperatura adequada para aplicação, garantindo sua trabalhabilidade e aderência ao pavimento existente. O transporte deve ser realizado em veículos apropriados, devidamente equipados para manter a temperatura do material e evitar sua segregação.
5. Eficiência na aplicação e desempenho do material: O material deve ser de fácil aplicação e compactação, garantindo a perfeita acomodação nas irregularidades do pavimento e a eliminação de falhas que possam comprometer a qualidade do serviço. O concreto asfáltico deve apresentar boa resistência ao desgaste e ao tráfego, minimizando a formação de novos buracos e proporcionando uma solução eficaz e duradoura.
6. Adequação às condições climáticas locais: Considerando as variações térmicas e os períodos de chuva recorrentes no município de Seberi-RS, o concreto asfáltico deve possuir características adequadas de flexibilidade e resistência à deformação, minimizando fissuras e desprendimentos prematuros, o que contribui diretamente para a longevidade da infraestrutura viária.
7. Assistência técnica e suporte: A empresa contratada deverá garantir a qualidade do material fornecido, comprometendo-se a realizar a substituição imediata de qualquer insumo que apresente defeitos de fabricação, bem como oferecer suporte técnico em relação à correta aplicação do material para assegurar a eficácia da solução adotada.
Dessa forma, a escolha da solução técnica e econômica para a execução do serviço de tapa-buracos com concreto asfáltico usinado a quente visa garantir a integridade das vias públicas, mitigar impactos financeiros decorrentes de reparos constantes e promover um ambiente urbano seguro e adequado à circulação de veículos e pedestres. A padronização do material a ser adquirido, aliada ao atendimento de critérios rigorosos de qualidade e assistência técnica, permite otimizar a eficiência das operações de manutenção viária, garantindo maior durabilidade do pavimento e redução dos custos de manutenção, refletindo diretamente na melhoria da mobilidade e na segurança dos munícipes.

 Observar os seguintes requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança (descrever e justificar): 

Para garantir a efetividade da aplicação do concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, na execução dos serviços de tapa-buracos no município de Seberi-RS, faz-se necessário o cumprimento dos seguintes requisitos de qualidade, durabilidade, segurança e eficiência:
1. Qualidade dos materiais utilizados: O concreto asfáltico deverá atender aos padrões de qualidade exigidos por normativas técnicas, garantindo que os agregados e o ligante asfáltico CAP 50/70 possuam as características físicas e químicas adequadas para proporcionar resistência ao desgaste, aderência ao pavimento existente e durabilidade frente às condições de tráfego e clima do município.
2. Durabilidade e resistência mecânica: O material fornecido deverá apresentar alta resistência ao tráfego intenso e às intempéries, como variações de temperatura, ação da umidade e tráfego de veículos de grande porte. A escolha do CAP 50/70 e dos agregados com granulometria adequada visa garantir um material coeso e resistente a esforços de tração e compressão, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes.
3. Aderência e coesão do material: O concreto asfáltico usinado a quente deverá apresentar elevada capacidade de adesão ao pavimento já existente, garantindo a incorporação uniforme ao revestimento asfáltico e minimizando o risco de desagregação precoce, o que impactaria negativamente na qualidade e durabilidade das vias.
4. Segurança viária: O material deverá proporcionar uma superfície de rolamento segura, livre de irregularidades que possam comprometer a trafegabilidade e a estabilidade dos veículos. Para tanto, deve apresentar características antiderrapantes, além de um acabamento uniforme que evite a formação de acúmulo de água e reduza o risco de acidentes, especialmente em condições climáticas adversas.
5. Eficiência na aplicação e trabalhabilidade: O concreto asfáltico deve possuir temperatura e viscosidade adequadas para garantir fácil manuseio e aplicação, assegurando que a compactação seja homogênea e eficaz. A trabalhabilidade do material é essencial para evitar desperdícios, melhorar a produtividade da equipe de execução e reduzir o tempo de interrupção do tráfego durante a realização dos serviços.
6. Resistência ao tráfego e intempéries: O material deve ser resistente às condições de carga do tráfego urbano, suportando pesos elevados e impacto contínuo dos veículos, incluindo caminhões de grande porte. Além disso, deve apresentar resistência às variações climáticas da região, como altas temperaturas no verão e umidade proveniente das chuvas, prevenindo problemas como deformação plástica e trincas por fadiga.
7. Eficiência técnica e econômica: A escolha do concreto asfáltico usinado com CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, justifica-se pela sua maior durabilidade, o que reduz custos com manutenção corretiva e amplia a vida útil do pavimento. Isso gera economia de recursos públicos, ao minimizar intervenções frequentes e custos extras com novas aquisições de insumos para reparos emergenciais.
8. Compatibilidade ambiental: O material deve atender às normas ambientais vigentes, utilizando insumos que não causem impactos ambientais significativos e que estejam em conformidade com a legislação aplicável. Além disso, a execução dos serviços deverá minimizar a geração de resíduos e resíduos asfálticos, garantindo o correto manejo dos materiais remanescentes e dos resíduos da operação.
Dessa forma, ao estabelecer requisitos técnicos rigorosos, busca-se garantir que o material utilizado na operação de tapa-buracos seja de alta qualidade, resistente e seguro, assegurando que os investimentos públicos sejam aplicados de maneira eficaz, promovendo infraestrutura viária de longo prazo e um trânsito mais seguro para a população.

☐ Apresentar carta de solidariedade (descrever e justificar): _______________
☐ Atender aos seguintes padrões de mercado (descrever e justificar):  _____________________
☐ Atender às seguintes regras e normativas específicas (descrever e justificar): ______________
☐ Outros:  __________________________________________________________________
 Condições de pagamento:
☐ Pagamento antecipado - maior vantajosidade ou condição indispensável (justificar): ______
☐ Exigência de garantia para pagamento antecipado.
☐ Recurso financiado.
☐ Recurso conveniado.
☐ Dependerá de comprovação e quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato (em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado).
☐ O objeto admite alteração da ordem cronológica de pagamentos (justificar): ____________
☐ Pagamento em conta vinculada.
 Pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.
☐ Prazo: ___________.
☐ Remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega (justificar): ___________________________________________________________________________
☐ Outros:  __________________________________________________________________
 Garantias a serem exigidas:
☐ Exigência de garantia para a proposta, como requisito de pré-habilitação.
 Garantia técnica para produtos e/ou serviços, com prazo mínimo.
☐ Serviços de manutenção e assistência técnica a serem prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distancia compatível com as necessidades administrativas (justificar): ____________________________
☐ Exigência caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização para a execução do contrato.
☐ O objeto a ser contratado que implica na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário.
☐ Outros:  __________________________________________________________________
 Condições de recebimento:
 Recebimento provisório e definitivo (para compras e serviços)
☐ Exigência de ensaios, os testes e demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato.
☐ Outros:  __________________________________________________________________

4.1 Indicação de marcas ou modelos
 A administração não pretende indicar marcas ou modelos para os bens a serem eventualmente adquiridos.
☐ A administração pretende indicar as seguintes marcas/modelos para os bens a serem eventualmente adquiridos, a saber: ________________________________________________





 PARA SERVIÇOS 

4.3 Serviços:
 O objeto que se pretende contratar não caracteriza serviço ofertado em regime de monopólio (ex: fornecimento de água por única fornecedora, de energia elétrica, etc.).
☐ O objeto que se pretende contratar se caracteriza como serviço ofertado em regime de monopólio, motivo pelo qual o prazo do contrato será por período INDETERMINADO.

 Não contínuos ou por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;
 Prazo do contrato: 30 (trinta) dias, cujo prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

☐ Contínuos: realizados pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.
☐ Sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, dispensando que empregados fiquem à disposição da Administração e sem influência do Município de Seberi na gestão dos recursos humanos da empresa.
☐ Prazo do contrato: _________ (_______________) dias.
☐ Prazo do contrato: até o último dia útil do ano vigente.

☐ Com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, exigindo ao menos um destes requisitos: (i) empregados fiquem à disposição nas dependências da Prefeitura Municipal; (ii) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis para execução simultânea de outros contratos; ou (iii) o contratado possibilite a fiscalização pelo Município de Seberi quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos.
☐ Prazo do contrato: _________ (_______________) dias.
☐ Prazo do contrato: até o último dia útil do ano vigente.

4.3.1 O regime de execução dos SERVIÇOS contratados será:
[bookmark: art6xxix] Empreitada por preço unitário: contratação da execução do serviço por preço certo de unidades determinadas (os pagamentos correspondem à medição dos serviços efetivamente executados, de modo que os riscos dos contratantes em relação a diferenças de quantitativos são menores. Haverá a execução do contrato conforme a demanda).
[bookmark: art6xxx]☐ Empreitada por preço global: contratação da execução do serviço por preço certo e total (cada parte assume, em tese, o risco de eventuais distorções nos quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na planilha orçamentária da contratação).
[bookmark: art6xxxi]☐ Empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas dos serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional.
[bookmark: art6xxxii][bookmark: art6xxxiv]☐ Contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
☐ Fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado.

4.3.2 Os serviços deverão:
 Ser realizados no endereço fornecido pela contratada.
☐ Ser realizados no seguinte endereço: _____________________________________________
☐ Outras informações, tais como prazo de conclusão e/ou horário: ______________________

4.3.3 Materiais a serem disponibilizados na prestação de SERVIÇOS
 Não há materiais a serem disponibilizados.
☐ Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades indicadas abaixo, promovendo sua substituição quando necessário: (descrever): _____________.


4.3.4 Métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência, cronograma, local, horários e periodicidade de execução do serviço, dentre outros detalhes pertinentes: 
 Dispensado.
☐ Descrição detalhada (descrever): __________________________________________________

	5. OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS



5.1 Garantia, manutenção e assistência técnica
 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
☐ O prazo de garantia dos serviços ou para substituição do produto, realização de manutenção ou prestar assistência técnica é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); ou
☐ O prazo de garantia contratual dos serviços ou bens para substituição do produto, realização de manutenção ou prestar assistência técnica, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, _____ (__________) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, dadas as peculiaridades do objeto contratado. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante; ou
☐ O prazo de garantia contratual dos serviços ou bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, _____ (__________) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante ou fornecedor originário, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

5.2 Subcontratação
 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
☐ É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:
☐ É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.
☐ A subcontratação ficará limitada ao seguinte percentual: _____% (_____ por cento).
☐ O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação.

5.3 Vistoria: Caso o objeto compreenda a realização de serviços ou a entrega de produtos específicos que exijam conhecimento do local de instalação:
 Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços ou entrega dos produtos.
☐ A avaliação prévia do local de execução dos serviços ou instalação do bem é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dias e horários a serem definidos.
· Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
· Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
· Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
· A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.


	6. ESTIMATIVA DE DESPESA, JUSTIFICATIVA DO PREÇO E COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA



6.1 Pesquisa de preços (utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não, para obtenção do valor estimado): 
☐ Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
☐ Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente.
☐ Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e/ou de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com a comprovação da respectiva data e hora de acesso.
 Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, cujos orçamentos correspondem a valores com menos de 6 (seis) meses de antecedência.
  Nomes dos fornecedores cotados: 
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
PAVITER COMERCIO DE PAVIMENAÇÃO E TERRAPLANAGEM;
PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

  Justificativa da cotação nos referidos fornecedores:
 
A justificativa para a cotação junto aos fornecedores selecionados fundamenta-se na necessidade de assegurar a economicidade, a celeridade e a eficiência na contratação do fornecimento de massa asfáltica usinada a quente com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, para os serviços de tapa-buracos no município de Seberi-RS. Dessa forma, foram consultadas empresas do ramo que possuem capacidade técnica e experiência na produção e fornecimento do material com as especificações técnicas exigidas, garantindo que a contratação atenda plenamente aos princípios da economicidade, eficiência, isonomia e vantajosidade da Administração Pública.
A seleção dos fornecedores para a realização da cotação teve como base critérios técnicos e mercadológicos, considerando-se empresas atuantes no setor de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente, com capacidade comprovada para fornecimento do material em conformidade com as normas estabelecidas pelo DNIT e demais regulamentações vigentes. Além disso, as empresas contatadas apresentam regularidade fiscal e tributária, garantindo a lisura do processo e a possibilidade de contratação conforme os ditames da Lei nº 14.133/2021.
Outro fator preponderante para a escolha dos fornecedores cotados foi a localização geográfica das empresas em relação ao município de Seberi-RS, visto que a logística de transporte do material impacta diretamente nos custos operacionais e na viabilidade econômica da contratação. A proximidade dos fornecedores possibilita a otimização dos custos logísticos, a redução no tempo de entrega do material e a garantia de que a massa asfáltica seja aplicada dentro do período adequado para sua correta aderência e compactação na via.
Ademais, foi considerado o histórico de fornecimento das empresas consultadas, dando-se preferência àquelas que já prestaram serviços de qualidade reconhecida ao Município de Seberi-RS ou a outras administrações públicas, demonstrando capacidade técnica e cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos. Assim, a escolha dos fornecedores para a cotação fundamenta-se em critérios objetivos que visam à obtenção do melhor custo-benefício para a Administração Pública, assegurando a qualidade do material e a sua adequada aplicação nas vias municipais, em benefício do interesse público.

  Certificações, comprovantes e outros:  Comprovantes em anexo.
  Documentos em anexo?  Sim  ☐ Não
☐ Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.
☐ Eventuais outras justificativas: __________________________________________________

	Nº
	Descrição
	Unidade de medida
	Quantidade a ser consumida
	Expectativa de consumo anual
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PADRÃO DNIT FAIXA C, PARA TAPA BURACO (ADAPTADO DE 104359)
	TN
	12,6
	-
	650,00
	8.190,00

	Valor total estimado da contratação:
	8.190,00



6.2 Os valores dos objetos a serem licitados estão compatíveis com os preços praticados pelo mercado regional?  Sim ☐ Não (justifique): ____________________________________________

6.3 Há documentos em anexo que justificam os preços?  Sim ☐ Não

6.4 Há outras demandas administrativas com objetos semelhantes (contratações correlatas e/ou interdependentes), em andamento?
 Não.
☐ Sim, no respectivo DFD nº. ________/Proc. Licitatório nº ________/Contrato nº __________

6.5 Os objetos a serem licitados estão arrolados em catálogo eletrônico de padronização de compras elaborado pelo Município de Seberi? ☐ Sim  Não

6.6 O objeto a ser contratado está previsto no Plano Anual de Contratações - PAC, elaborado pelo Município de Seberi, para o ano em curso?
☐ Sim, conforme a seguinte referência: P-00904
☐ Não, pelo seguinte motivo (justificar):  _____________________________________________
      
                                                                                                                                        Prefeito Municipal
6.7 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal, atendidas pela(s) seguinte(s) dotação(ões):

Órgão: 4 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade nº: 2 - Departamento Urbano
Projeto/Atividade: 2008 - Sistema Viário Urbano
Dotação reduzida: 131
Elemento de despesa: 33390390000000000000
 Recurso Vinculado – Descrição do vínculo: 15000001

	7. RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO



7.1 Dados do contratado:

Nome: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ/CPF: 09.042.444/0001-64
Nome do Proprietário/Sócio administrador: 
CPF do Proprietário/Sócio administrador: 
Endereço completo: Rua Paulo Vi 270, Fatima, Frederico Westphalen RS, 98400-000
WhatsApp para contato e recebimento de notificações: (55) 99933-0765 / (55) 99698-2328
e-mail para contato e recebimento de notificações: terrasbarril@gmail.com

7.2 O contratado se compromete a realizar o serviço ou entregar o produto:
☐ Com preço superior ao valor estimado.
☐ Com preço igual ao valor estimado.
 Com preço abaixo do valor estimado.

7.3 Outros fatores relevantes que levaram à escolha do contratado:
A escolha do fornecedor para o fornecimento de concreto asfáltico usinado a quente com ligante asfáltico CAP 50/70, padrão DNIT Faixa C, levou em consideração diversos fatores que garantem a adequação técnica, a economicidade e a eficiência na execução dos serviços de tapa-buracos no Município de Seberi-RS. Entre os fatores preponderantes para a escolha do fornecedor, destacam-se:
O fornecedor selecionado comprovou experiência na produção e fornecimento de concreto asfáltico usinado a quente, demonstrando expertise na formulação do material conforme as especificações técnicas exigidas, garantindo qualidade, durabilidade e desempenho adequado ao tráfego urbano e às condições climáticas da região.
A empresa escolhida atende integralmente aos requisitos legais e fiscais para contratação com a Administração Pública, estando regularizada junto aos órgãos competentes, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis.
O fornecedor atendeu às exigências normativas relacionadas à qualidade e especificação do material, apresentando laudos técnicos que atestam a conformidade do concreto asfáltico com os padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), garantindo que a composição do CAP 50/70 e dos agregados esteja em conformidade com as normas técnicas vigentes.
Considerando a natureza emergencial da demanda para execução dos serviços de tapa-buracos e a necessidade de garantir a continuidade da trafegabilidade e segurança das vias municipais, foi fundamental a escolha de um fornecedor que tivesse capacidade de pronta resposta e logística eficiente. A empresa contratada demonstrou viabilidade no fornecimento do material dentro dos prazos estabelecidos e com garantia de entrega na quantidade demandada, minimizando impactos no trânsito e na mobilidade urbana.
Além do atendimento aos requisitos técnicos, foram analisados os preços cotados pelos fornecedores consultados, sendo escolhido aquele que apresentou a melhor relação entre qualidade, conformidade técnica e economicidade, promovendo o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a maximização do benefício para o Município.
A decisão também considerou a confiabilidade do fornecedor, avaliando seu histórico de fornecimento para outros entes públicos e privados, bem como sua reputação quanto ao atendimento, pontualidade na entrega e qualidade dos insumos já fornecidos. O contratado apresentou referência técnica e operacional favorável, evidenciando a segurança e a confiabilidade na sua contratação.
Assim, a escolha do fornecedor foi pautada em critérios objetivos e alinhada aos princípios da Administração Pública, garantindo um fornecimento eficiente e qualificado de concreto asfáltico usinado a quente, essencial para a manutenção e recuperação das vias urbanas do Município de Seberi-RS, promovendo benefícios diretos à mobilidade urbana, à segurança viária e ao bem-estar da população.

	8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO



 PARA SERVIÇOS 

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará critérios e parâmetros de avaliação definidos pela Administração Seberiense, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, ou o disposto neste item.
8.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: (i) Não produzir os resultados acordados; (ii) Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou (iii) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
8.3 A utilização dos critérios e parâmetros de avaliação definidos pela Administração Municipal não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

 PARA BENS/COMPRAS 
8.4 Recebimento
8.4.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento ou no contrato.
8.4.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento ou no contrato, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.4.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
8.4.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
8.4.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
8.4.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
8.4.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.



 PARA BENS/COMPRAS E SERVIÇOS 

8.5 Liquidação
8.5.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
8.5.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: (i) O prazo de validade; (ii) A data da emissão; (iii) Os dados do contrato e do órgão contratante; (iv) O período respectivo de execução do contrato; (v) O valor a pagar; e    (vi) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
8.5.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
8.5.4 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal junto ao Município de Seberi ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   
8.5.5 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou outros órgãos pertinentes para:        (i) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; (ii) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
8.5.6 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
8.5.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
8.5.8 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
8.5.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.  

8.6 Prazo de pagamento
8.6.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, podendo tal prazo ser prorrogado por até duas vezes sem que seja considerado atraso no pagamento.
8.6.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado poderão ser atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice do IPCA-E, a título de correção monetária.

8.7 Forma de pagamento
8.7.1 Os pagamentos serão realizados preferencialmente por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Na impossibilidade dessa forma, os pagamentos poderão se dar por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.7.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
8.7.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.7.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha da proposta, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.8 Antecipação de pagamento
8.8.1 Caso indicado neste documento ou no contrato, a presente contratação permitirá a antecipação de pagamento parcial/total, conforme as regras previstas no presente tópico.
8.8.2 O contratado emitirá recibo/nota fiscal/fatura ou documento idôneo correspondente ao valor da antecipação de pagamento permitida pelo Edital, tão logo seja assinado o termo de contrato, ou seja, prestada a garantia exigida, para que o contratante efetue o pagamento antecipado.
8.8.3 O pagamento poderá ser pago antecipadamente de forma integral, ou em parcelas, conforme definido no edital ou no contrato. 
8.8.4 Fica o contratado obrigado a devolver, com correção monetária, a integralidade do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.
8.8.5 No caso de inexecução parcial, deverá haver a devolução do valor relativo à parcela não-executada do contrato.
8.8.6 O valor relativo a eventual parcela antecipada e não executada do contrato será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA-E, ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução.
8.8.7 A liquidação ocorrerá de acordo com as regras do tópico respectivo deste instrumento ou do contrato.
8.8.8 O pagamento antecipado será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento do documento acima referido (recibo/nota fiscal/fatura ou documento idôneo), podendo tal prazo ser prorrogado por até duas vezes sem que seja considerado atraso no pagamento.
8.8.9 A antecipação de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais deverão ocorrer após a regular execução da parcela contratual a que se refere o valor antecipado.
8.8.10 O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerá respeitando eventuais retenções tributárias incidentes.


	9. AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS



9.1 A fiscalização Técnica, caso compatível com o objeto, será executada por:
       
       Nome do Agente Municipal: _____________________________________________________  
       Cargo Público: _____________________________________
       Matrícula: ____________                                                                                                ☐ Dispensado

9.2 A fiscalização Administrativa do objeto será exercida por:
       
       Nome do Agente Municipal: _____________________________________________________  
       Cargo Público: _____________________________________
       Matrícula: ____________                                                          ☐ Dispensado por entrega imediata

9.3 A Gestão do Contrato ficará a cargo de:
       
       Nome do Agente Municipal: Samanta Duarte Curry  
       Cargo Público: Agente Administrativo Auxiliar
       Matrícula: 103320

Encaminhamos este DFD Departamento de Licitações do Município de Seberi para que faça a compilação e análise dos documentos indispensáveis a comprovar os requisitos de habilitação e qualificação da empresa contratada.
Em seguida, o pedido merece ser encaminhado ao Prefeito Municipal, desde já sendo postulado pelo deferimento do pedido e remessa deste expediente para formalizar a contratação dentro dos trâmites legais.
Outrossim, justificamos que, nos termos do art. 75, § 3º, da Lei n 14.133/2021, não poderá ser realizada a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, dada a que a não realização desta etapa não prejudicará os princípios da Administração Pública, nem a obtenção da proposta mais vantajosa, em face do(s) seguinte(s) motivo(s):
☐ Urgência ☐ Natureza do Objeto ☐ Experiências anteriores ☐ Custo-benefício  ☐ Outro

	___________________________________
      Assinatura do(a) Técnico(a) - OPCIONAL    
    Nome:  _____________________________
    Cargo: ______________________________
    Matrícula: _______________
	___________________________________
Assinatura do(a)
Secretário(a) Municipal

	CONTRATADA  _____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa a ser contratada, confirmando ciência de todos os termos, condições, valores e peculiaridades deste DFD, nada tendo a reclamar ou questionar sobre quaisquer elementos ou exigências, servindo também como proposta de preço.
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