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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Revitalização e embelezamento da PRAÇA PREFEITO IZIDORO JOSÉ BRANCHER no Município de Viadutos, conforme contrato de repasse n°1097803-51/2024 e convenio 968292/2024/MCIDADES/CAIXA.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O objeto da presente é a contratação de empresa especializada para o Revitalização e embelezamento da PRAÇA PREFEITO IZIDORO JOSÉ BRANCHER no Município de Viadutos, conforme contrato de repasse n°1097803-51/2024 e convenio 968292/2024/MCIDADES/CAIXA

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°114 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Revitalização e embelezamento da PRAÇA PREFEITO IZIDORO JOSÉ BRANCHER no Município de Viadutos, conforme contrato de repasse n°1097803-51/2024 e convenio 968292/2024/MCIDADES/CAIXA.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 328/2025, que possui como objetivo: Revitalização e embelezamento da PRAÇA PREFEITO IZIDORO JOSÉ BRANCHER no Município de Viadutos, conforme contrato de repasse n°1097803-51/2024 e convenio 968292/2024/MCIDADES/CAIXA

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em Revitalização e embelezamento da PRAÇA PREFEITO IZIDORO JOSÉ BRANCHER no Município de Viadutos, conforme contrato de repasse n°1097803-51/2024 e convenio 968292/2024/MCIDADES/CAIXA

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Unitário
	Total

	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandês/paralelepípedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistência de 35 mpa, cor natural.
	1.680,0
	M²
	R$ 61,71
	R$ 103.672,80

	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira.
	652,2
	M
	R$ 72,47
	R$ 47.264,93

	Bloquete/piso intertravado de concreto, modelo quadrado, podotátil, direcional e alerta, *20 x 20* cm, e = 6 cm, resistência de 35 mpa, cor natural.
	30,0
	M²
	R$ 72,51
	R$ 2.175,30

	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5 x10 x 20 cm (espessura 10 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
	44,4
	M²
	R$ 160,84
	R$ 7.141,30

	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.
	178,6
	M²
	R$ 122,67
	R$ 21.908,86

	Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação).
	652,2
	M
	R$ 1,98
	R$ 1.291,36

	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação. 
	85,0
	M
	R$ 793,59
	R$ 67.455,15

	Piso emborrachado 40 mm
	504,0
	M²
	R$ 406,67
	R$ 204.961,68

	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
	320,0
	Kg
	R$ 16,47
	R$ 5.270,40

	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024
	6,5
	m³
	R$ 993,42
	R$ 6.457,23

	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
	45,0
	M²
	R$ 160,84
	R$ 7.237,80

	Grama Esmeralda ou São Carlos ou Curitibana, em placas, plantada.
	520,0
	M²
	R$ 31,36
	R$ 16.307,20

	Flor Agapanthus - plantada.
	150,0
	Und
	R$ 19,73
	R$ 2.959,50

	Folhagem Barba de Serpente - plantada
	150,0
	Und
	R$ 16,86
	R$ 2.529,00

	Flor Mini Azaléia - plantada.
	50,0
	Und
	R$ 21,75
	R$ 1.087,50

	Flor Falsa Érica - plantada.
	45,0
	Und
	R$ 16,38
	R$ 737,10

	Flor Strelitzia - plantada 
	15,0
	Und
	R$ 59,22
	R$ 888,30

	Folhagem Lutiela - plantada 
	50,0
	Und
	R$ 16,68
	R$ 834,00

	Árvore Jacarandá - plantada 
	2,0
	Und
	R$ 107,56
	R$ 215,12

	Árvore Quaresmeira - plantada 
	6,0
	Und
	R$ 71,30
	R$ 427,80

	Árvore Flamboyant - plantada 
	2,0
	Und
	R$ 107,56
	R$ 215,12

	Árvore Sibipiruna - plantada 
	2,0
	Und
	R$ 107,56
	R$ 215,12

	Banco de praça em madeira plástica com encosto de 150 x31 x 76 cm 
	30,0
	Und
	R$ 997,01
	R$ 29.910,30

	Banco de praça em madeira plástica sem encosto 150 x 40 x 43 cm 
	8,0
	Und
	R$ 910,77
	R$ 7.286,16

	Conjunto de mesa quadrada 75x75x72 com 4 banquetas de 45x45 em madeira plástica. 
	12,0
	Und
	R$ 2.495,55
	R$ 29.946,60

	Lixeira em madeira plástica de 140 litros de 45cm diâmetro e 73cm de altura.
	10,0
	Und
	R$ 984,93
	R$ 9.849,30

	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
	293,0
	Kg
	R$ 16,47
	R$ 4.825,71

	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
	3,0
	m³
	R$ 993,42
	R$ 2.980,26

	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 
	3,0
	M²
	R$ 77,86
	R$ 233,58

	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. 
	3,2
	m³
	R$ 951,42
	R$ 3.044,54

	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira AF 05/2020
	48,0
	M²
	R$ 160,84
	R$ 7.720,32

	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022
	260,0
	M²
	R$ 8,74
	R$ 2.272,40

	Lona plástica extra forte preta, e = 200 micra.
	55,0
	M²
	R$ 3,31
	R$ 182,05

	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022
	115,0
	Kg
	R$ 14,36
	R$ 1.651,40

	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022
	38,0
	Kg
	R$ 17,91
	R$ 680,58

	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. 
	30,0
	M²
	R$ 142,71
	R$ 4.281,30

	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps
	2,0
	m³
	R$ 858,55
	R$ 1.717,10

	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.
	140,0
	Kg
	R$ 12,09
	R$ 1.692,60

	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022
	40,0
	Kg
	R$ 17,91
	R$ 716,40

	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25  mm. Af_09/2020
	20,0
	M²
	R$ 172,91
	R$ 3.458,20

	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps
	2,5
	m³
	R$ 858,64
	R$ 2.146,60

	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kg/m2, vão até 5,00 m (sem colocação)
	38,0
	M²
	R$ 131,74
	R$ 5.006,12

	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm.
	38,0
	M²
	R$ 36,77
	R$ 1.397,26

	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. 
	2,7
	m³
	R$ 883,55
	R$ 2.385,59

	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações
	38,0
	m³
	R$ 18,78
	R$ 713,64

	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/2021
	135,0
	M²
	R$ 97,51
	R$ 13.163,85

	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.
	250,0
	M²
	R$ 10,15
	R$ 2.537,50

	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. Af_08/2022
	250,0
	M²
	R$ 67,33
	R$ 16.832,50

	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe
	135,0
	M²
	R$ 81,14
	R$ 10.953,90

	Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. Af_07/2021
	76,0
	M²
	R$ 69,73
	R$ 5.299,48

	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensão 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10m².
	38,0
	M²
	R$ 148,39
	R$ 5.638,82

	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm. Af_02/2023
	102,0
	M
	R$ 18,35
	R$ 1.871,70

	Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (a x l), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro 4 mm.
	2,0
	M²
	R$ 329,74
	R$ 659,48

	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_03/2024
	135,0
	M²
	R$ 4,82
	R$ 650,70

	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023
	135,0
	M²
	R$ 16,80
	R$ 2.268,00

	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020
	5,0
	Und
	R$ 13,20
	R$ 66,00

	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação
	1,0
	Und
	R$ 65,79
	R$ 65,79

	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
	180,0
	M
	R$ 5,92
	R$ 1.065,60

	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022_pa
	60,0
	M
	R$ 27,02
	R$ 1.621,20

	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023
	14,0
	Und
	R$ 22,91
	R$ 320,74

	Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 w
	14,0
	Und
	R$ 30,94
	R$ 433,16

	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023
	8,0
	Und
	R$ 42,30
	R$ 338,40

	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023
	5,0
	Und
	R$ 40,26
	R$ 201,30

	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm
	6,0
	M²
	R$ 948,55
	R$ 5.691,30

	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando. Af_01/2020
	6,0
	Und
	R$ 654,25
	R$ 3.925,50

	Ralo sifonado quadrado, pvc, 100 x 53 mm, saída 40 mm, com grelha quadrada branca.
	4,0
	Und
	R$ 17,61
	R$ 70,44

	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
	20,0
	M
	R$ 34,31
	R$ 686,20

	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_08/2022
	20,0
	M
	R$ 34,56
	R$ 691,20

	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021
	2,0
	Und
	R$ 127,28
	R$ 254,56

	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
	50,0
	M
	R$ 30,26
	R$ 1.513,00

	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
	4,0
	Und
	R$ 16,57
	R$ 66,28

	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
	5,0
	Und
	R$ 25,97
	R$ 129,85

	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). Af_12/2020_pa
	1,0
	Und
	R$ 3.490,34
	R$ 3.490,34

	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). Af_12/2020_pa
	1,0
	Und
	R$ 4.666,02
	R$ 4.666,02

	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020
	6,0
	Und
	R$ 110,60
	R$ 663,60

	Espelho cristal e = 4 mm
	4,0
	M²
	R$ 378,83
	R$ 1.515,32

	Impermeabilização de superfície com mebrana à base de resina acrílica, 3 demãos.
	40,0
	M²
	R$ 58,79
	R$ 2.351,60

	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019
	4,0
	Und
	R$ 1.639,48
	R$ 6.557,92

	Porta de abrir em alumínio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alisar/vista.
	8,4
	M²
	R$ 918,04
	R$ 7.711,54

	
	
	
	TOTAL
	R$ 729.323,37




Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é Revitalização e embelezamento da PRAÇA PREFEITO IZIDORO JOSÉ BRANCHER no Município de Viadutos, conforme contrato de repasse n°1097803-51/2024 e convenio 968292/2024/MCIDADES/CAIXA, conforme as seguintes especificações/condições: Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados na PRAÇA PREFEITO IZIDORO JOSÉ BRANCHER localizada na Avenida Independência, Centro na Cidade de Viadutos-RS.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS 
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 

[bookmark: art18_1x]9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 
a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso); 
d) elaboração de minuta do contrato; 
e) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
g) publicação e divulgação do edital e anexos; 
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
i) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
j) realização de empenho; e 
l) assinatura e publicação do contrato. 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

[bookmark: art18_1xiii]11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

[bookmark: _GoBack]
	Código
	Elemento
	Recurso

	1747
	339039160000
	1500

	3342
	449051990700
	1700

	3344
	449051990700
	2500




Viadutos – RS, 24 de julho de 2025




_____________________________
Sergio Juliano Franzon
Secretário Municipal de Obras
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