


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI



MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os serviços de reparo e pintura em todas as paredes externas e corredores internos,  aberturas internas e externas, grades internas e externas, corrimões, passeios e calçadas do prédio da Escola Municipal Hermínia Schinel de propriedade da Prefeitura do município de Tuparendi/RS. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.


Administração

Além da natural mobilização para o início da obra, caberá ao executante o fornecimento de todas as máquinas e equipamentos para execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente. Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança, observar as distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção contra queda de materiais em todas as faces livres.
Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação a segurança do trabalho contida nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 – EPI e NR-8 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
A obra deverá ser totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados e que deverá estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.
A empresa manterá, na obra, um responsável, que deverá estar presente para quaisquer esclarecimentos necessário à fiscalização.


Serviços iniciais

Antes de iniciar a pintura, todas as superfícies (paredes, pisos, deverão ser lavadas com lavadora de alta pressão para limpeza e remoção de impurezas.


Reparos em alvenaria e piso

Deverão ser executados reparos/preenchimento com massa de cimento e areia na alvenaria onde foram instaladas tubulações de saída do escoamento pluvial.
Os pontos de umidade, rachaduras e imperfeições deverão ser igualmente corrigidos.
Nos locais em que os pisos estiverem danificados calçadas e passeios, deverá ser executado contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com espessura de 2cm.
Nos pontos indicados no relatório fotográfico deverá ser complementado o reboco externo nas paredes externas da escadaria e do bloco interno lado Norte.


Pintura
Após a recomposição das paredes (onde necessário), todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre as duas demãos sucessivas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa. Deverá ser evitado escorrimento ou salpico de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho. Só serão aplicados produtos e tintas de primeira linha de fabricação. 
Paredes externas: Sobre o reboco, fazer limpeza, lixamento preliminar. Nas paredes externas aplicar textura acrílica. Sobre a textura, aplicar duas demãos de hidrofugante com silicone e após tinta acrílica premium em 2 demãos ou tantas quantas forem necessárias para o perfeito cobrimento da pintura.
As cores deverão permanecer conforme as existentes ou a serem definidas pelo gestor do município.
Piso: Após a limpeza das calçadas os pisos deverão ser pintados com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.
 Esquadrias/Corrimão/Estrutura metálica:  Utilizar esmalte semi-brilho sobre esquadrias de ferro  nos beirais metálicos, nas aberturas de madeira, nas grades nos guarda corpo. Deverá ser executada limpeza e lixamento, sendo feitos correções das imperfeições da superfície metálica com massa e eliminação de excesso com lixa e duas demãos do esmalte. As aberturas deverão ser pintadas interna e externamente.


Serviços Finais

Após o término dos serviços acima especificados, a empresa contratada procederá a limpeza da obra. 
OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão submeter-se à aprovação da fiscalização de obras da Prefeitura Municipal.
Todos os detalhes omissos neste memorial deverão ser tratados com a fiscalização de obras da Prefeitura Municipal.


Tuparendi, 25 de Setembro de 2024.
___________________________________           ___________________________________
Leonel Fernando Petry					Jaime Antonio Sirena
                              Prefeito Municipal			                           Engenheiro Civil
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