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                                    MUNICÍPIO DE IGREJINHA      


MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS
Secretaria de Turismo e Cultura

MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO
MERCADO DE NATAL DE IGREJINHA 2026
Especificações técnicas e critérios de execução para subsídio ao processo licitatório

	Modalidade prevista
	Concorrência Eletrônica 

	Período do evento
	28 de novembro de 2026 a 10 de janeiro de 2027

	Local
	Praça Dona Luísa, Rua Coberta e vias do entorno — Igrejinha/RS

	Responsáveis
	Prefeito Municipal Leandro Hörlle 
Secretário de Turismo e Cultura Juliano Müller de Oliveira




1. APRESENTAÇÃO E OBJETO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as especificações técnicas, os critérios construtivos, os materiais mínimos exigidos e as condições de execução dos elementos cenográficos e de infraestrutura que compõem a decoração natalina temática germânica "Mercado de Natal de Igrejinha 2026", servindo de referência técnica ao Município de Igrejinha/RS para a elaboração do processo licitatório (Edital, Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar) destinado à contratação de empresa especializada.
O objeto abrange a aquisição, confecção, montagem, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem, transporte para armazenamento de todos os elementos cenográficos relacionados neste memorial, distribuídos em 10 (dez) núcleos temáticos, 1 (um) trecho de decoração de postes na via pública e 1 (um) bloco de documentação técnica e segurança, conforme detalhado nas seções seguintes.
Este memorial não substitui a Planilha Orçamentária Estimativa de Referência, devendo ambos os documentos ser lidos em conjunto. Os quantitativos, unidades de medida e valores de referência constam exclusivamente na planilha orçamentária; este documento detalha as especificações técnicas mínimas de cada item.
2. DIRETRIZES GERAIS DE EXECUÇÃO
2.1 Escopo dos serviços
Salvo indicação em contrário em item específico, todos os elementos relacionados neste memorial compreendem, de forma integrada e sem custo adicional ao Município:
•  Aquisição ou confecção dos materiais e estruturas;
•  Transporte até o local de instalação;
•  Montagem e instalação completa, incluindo fixações, ancoragens e ligações elétricas;
•  Manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento (28/11/2026 a 10/01/2027), incluindo reposição de peças danificadas, substituição de lâmpadas/LEDs queimados e reparos decorrentes de intempéries ou uso;
•  Desmontagem ao final do evento;
•  Armazenamento dos elementos reutilizáveis, sob responsabilidade e local de guarda da contratada, até nova utilização, se prevista em contrato.
2.2 Normas técnicas aplicáveis
A execução de todos os itens deverá observar, no que couber, a seguinte normatização técnica vigente:
•  NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão;
•  NBR 5419 — Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas (para-raios);
•  NBR 6120 — Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
•  NBR 8800 — Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
•  NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
•  NBR 14718 — Guarda-corpos para edificação;
•  NBR 15575 — Edificações habitacionais — Desempenho (aplicável, no que couber, às estruturas temporárias);
•  NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
•  NR-12 — Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;
•  Normas do 9º Batalhão de Bombeiros Militar do RS aplicáveis a eventos e estruturas temporárias.
2.3 Responsabilidade técnica
Todas as estruturas de maior porte e as instalações elétricas exigem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/RS, de responsabilidade da empresa contratada, conforme detalhado no bloco de "Documentação Técnica, Segurança Contra Incêndio e Taxas" (Seção 12 deste memorial). A responsabilidade pela integralidade do Plano de Proteção Contra Incêndio (PPCI) junto ao 9º BBM/RS é da empresa contratada.
2.4 Padrão estético e aprovação de arte
Todo elemento que envolva lettering, pintura artística personalizada ou identidade visual (letreiros, placas identificatórias, painéis pintados) deverá ter sua arte final submetida à aprovação da Secretaria de Cultura e Turismo previamente à execução, de modo a assegurar a unidade estética germânica do conjunto.
2.5 Materiais e resistência às intempéries
Considerando que o evento ocorre a céu aberto durante aproximadamente 47 dias corridos, todos os materiais, tintas, vernizes e componentes elétricos deverão possuir proteção UV e/ou classificação de estanqueidade (IP) compatível com uso externo, conforme especificado individualmente em cada item. Estruturas em madeira deverão ser tratadas/autoclavadas; estruturas metálicas deverão ser galvanizadas ou receber tratamento anticorrosivo.
3. PÓRTICO / PORTAL DE ENTRADA – MERCADO DE NATAL (18,00 M X 8,00 M)
Núcleo temático "PÓRTICO / PORTAL DE ENTRADA – MERCADO DE NATAL (18,00 m x 8,00 m)", composto por 11 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 1.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 1.1  —  Estrutura principal do pórtico enxaimel – 18,00 m x 8,00 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de PÓRTICO PORTAL DE ENTRADA em estilo enxaimel germânico. Largura total 18,00 m | Altura total (cumeeira) 8,00 m | Altura módulos laterais 6,50 m | Passagem livre central 5,50 m altura x 10,00 m vão | Módulos laterais sólidos 4,00 m cada lado. Estrutura metálica principal revestida com painéis em madeira eucalipto tratado imunizado. Fechamento decorativo estilo enxaimel com molduras aparentes, diagonais decorativas e preenchimento pintado. Cobertura inclinada com telha shingle asfáltica marrom envelhecido nos módulos. Base com acabamento madeira e pintura epóxi. Profundidade 1,00 m. Peso estimado 1.800 kg. Estrutura autoportante com sapatas metálicas. ART inclusa.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 1.2  —  Letreiro central 'Vila Germânica de Natal' – 7,00 m x 1,20 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de LETREIRO CENTRAL em madeira maciça tratada com pintura artística e lettering em verniz mel com detalhes dourados. Dimensões: 7,00 m x 1,20 m. Iluminação LED 3000K embutida contornando toda a extensão. Arte final aprovada pela Secretaria Municipal de Cultura antes da execução.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 1.3  —  Quebra-nozes decorativos em fibra – pórtico – 2,50 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de PAR DE QUEBRA-NOZES DECORATIVOS em fibra de vidro com pintura automotiva artesanal (vermelho, verde, dourado). Altura 2,50 m | Ø base 0,60 m. Gel coat resistente a UV/intempéries. Fixação em base de madeira com lastro interno (sem fixação aparente). Um em cada pilar lateral.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 2
Item 1.4  —  Guirlandas de pinheiro PVC premium com LED – pórtico
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de GUIRLANDAS PVC premium com proteção UV e antichamas, folhagem densa mínima 200 ramos/m, com LED 3000K integrado IP65. Instalação no arco principal, colunas e viga superior, sem falhas.
Unidade de medida: m   |   Quantitativo de referência: 90
Item 1.5  —  Laços decorativos em veludo vermelho – pórtico
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de LAÇOS DUPLOS ARAMADOS em veludo vermelho resistente às intempéries (com enchimento), 80 cm x 70 cm. Fixação reforçada conforme projeto.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 10
Item 1.6  —  Pinhas naturais decorativas tratadas – pórtico
Aquisição, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de PINHAS NATURAIS DECORATIVAS com tratamento impermeabilizante e verniz. Distribuídas nos arranjos da guirlanda.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 40
Item 1.7  —  Luminárias decorativas de parede estilo lanterna alemã – pórtico
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de LUMINÁRIAS DE PAREDE estilo lanterna alemã, metal preto fosco + vidro translúcido jateado, 220V, LED 3000K, IP54. 2 por módulo lateral = 4 unidades.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 4
Item 1.8  —  Mangueira LED 3000K – contornos e bordas do pórtico
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de MANGUEIRA DE LED 3000K, 220V, IP66. Contornando toda a estrutura do pórtico (bordas, viga superior e arco), sem falhas.
Unidade de medida: m   |   Quantitativo de referência: 95
Item 1.9  —  Cordões de micro LED branco quente – pórtico
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de CORDÕES DE MICRO LED 3000K, fio verde, 10 m por cordão, 100 micro lâmpadas cada, IP44. Elementos decorativos internos e guirlandas.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 30
Item 1.10  —  Refletores LED 200W – iluminação cênica frontal do pórtico
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de REFLETORES LED SLIM 200W, IRC acima de 80, IP67, 220V, 3000K, suporte extensor 30-60 cm, cabeça articulada. Cabos e presilhas ocultos. Iluminação frontal do letreiro e pórtico.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 8
Item 1.11  —  Jardineiras decorativas com vegetação natalina – pórtico
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de JARDINEIRAS em madeira tratada stain imbuia com vegetação ornamental natalina (coníferas, pinheiros ornamentais) e iluminação LED. 1,00 m x 0,50 m x 0,60 m. Uma de cada lado.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 2
4. ÁRVORE DE NATAL PRINCIPAL – 12,00 METROS
Núcleo temático "ÁRVORE DE NATAL PRINCIPAL – 12,00 METROS", composto por 10 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 2.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 2.1  —  Estrutura metálica cônica galvanizada – árvore 12 m
Fornecimento, montagem, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de ÁRVORE DE NATAL PRINCIPAL em estrutura metálica galvanizada a fogo. Tubo central Ø 114,3 mm x 4,25 mm. Aros de reforço Ø 2" a cada 1,50 m. Travas horizontais. Altura total 12,00 m. Diâmetro base 8,00 m. Sapata de concreto armado 0,80 m x 0,80 m x 0,80 m com parafusos de ancoragem química. 4 cabos de aço a 45° com estacas metálicas. Resistência a ventos de até 90 km/h. Peso estimado 3.500 kg. Desmontável em módulos. ART estrutural inclusa.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 2.2  —  Folhagem PVC premium com proteção UV – árvore
Fornecimento, instalação, retirada e armazenamento de FOLHAGEM PVC PREMIUM com proteção UV e antichamas. Densidade mínima 200 galhos/m linear. Cobertura total da estrutura cônica sem falhas. Verde natural.
Unidade de medida: m²   |   Quantitativo de referência: 220
Item 2.3  —  Bolas natalinas (vermelho e dourado) – árvore
Aquisição, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de BOLAS NATALINAS plástico injetado alta resistência, cores vermelha e dourada, diâmetros 10–30 cm, distribuição uniforme.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 320
Item 2.4  —  Estrela iluminada 3D – topo – Ø 1,20 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de ESTRELA 3D no topo. Estrutura metálica galvanizada Ø 1,20 m, gomos dourados, fita LED 3000K em todo o contorno e estrutura interna. IP65.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 2.5  —  Ponteira decorativa dourada – topo
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de PONTEIRA em resina metalizada dourada, resistente às intempéries.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 2.6  —  Enfeites temáticos germânicos – árvore
Aquisição, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de ENFEITES TEMÁTICOS: laços, estrelas e caixas decorativas em diversos tamanhos, distribuídos uniformemente conforme projeto visual.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 2.7  —  Sistema de iluminação LED – 8.000 pontos – árvore
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de SISTEMA DE ILUMINAÇÃO com mínimo 8.000 pontos LED micro, branco quente 3000K, 220V. Fio verde. Circuitos independentes com DR por circuito. Controlador em caixa IP65.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 2.8  —  Cercado decorativo em madeira – base da árvore
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de CERCADO em madeira tratada verniz carvalho, altura 1,10 m, Ø externo 8,00 m. Placa identificatória 'Vila Germânica de Natal – Igrejinha/RS'. Desmontável em módulos de 2,00 m.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 2.9  —  Refletores LED 100W – base da árvore
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de REFLETORES LED SLIM 100W, IRC acima de 80, IP67, 220V, 3000K. Foco ascendente no perímetro externo do cercado. Cabos e canaletas ocultos.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 10
Item 2.10  —  Quebra-nozes em fibra – base da árvore – 2,50 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de QUEBRA-NOZES em fibra de vidro, pintura automotiva artesanal, 2,50 m, Ø 0,60 m. Base de madeira com lastro. Posicionados próximos ao cercado.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 2
5. WEIHNACHTSPYRAMIDE – PIRÂMIDE DE NATAL GERMÂNICA – 12,00 METROS
Núcleo temático "WEIHNACHTSPYRAMIDE – PIRÂMIDE DE NATAL GERMÂNICA – 12,00 METROS", composto por 11 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 3.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 3.1  —  Estrutura metálica e módulos – Pirâmide 12 m
Fornecimento, montagem, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de WEIHNACHTSPYRAMIDE – atração principal. 4 níveis + base + hélice rotativa. Altura total 12,00 m | Livre interno 1° nível 2,00 m | Ø base 5,50 m | Ø máx. (guarda-corpo) 6,50 m | Ø hélice 3,80 m | Altura entre níveis 2,10 m. Peso estimado 6.500 kg. Mastro central tubo aço galvanizado. Motor hélice 0,37 kW, 220V, 5-6 rpm. Potência total 2,0 kW. Ancoragem química em concreto armado. Madeira pinus tratada stain imbuia. Normas NBR 15575, NR-10, NR-12, NBR 14718, NBR 9050. ART estrutural e elétrica inclusas.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 3.2  —  Pisos circulares em madeira maciça – 4 níveis
Fornecimento, instalação e armazenamento de PISOS CIRCULARES em madeira maciça tratada, stain imbuia, antiderrapante. 4 unidades (um por nível), com estrutura metálica de apoio e fixação aparafusada ao mastro.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 4
Item 3.3  —  Painéis decorativos pintados com temática natalina – pirâmide
Confecção, instalação, manutenção e armazenamento de PAINÉIS DECORATIVOS em compensado naval com pintura artística natalina germânica. Pintura acrílica alto-brilho resistente às intempéries. Arte aprovada pela Secretaria. 4 níveis.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 16
Item 3.4  —  Figuras em fibra de vidro – anjos, Noel, soldadinhos, renas
Confecção, instalação, manutenção e armazenamento de FIGURAS em fibra de vidro com pintura artística personalizada. Mínimo 20 peças: anjos, Papai Noel, soldadinhos, renas e personagens germânicos. Resistentes às intempéries.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 20
Item 3.5  —  Guarda-corpo decorativo em madeira – nível 1
Confecção, instalação, manutenção e armazenamento de GUARDA-CORPO no perímetro do nível 1 em madeira maciça tratada com painéis decorativos, guirlandas PVC e laços vermelhos. Altura 1,20 m.
Unidade de medida: m   |   Quantitativo de referência: 18
Item 3.6  —  Hélice superior rotativa decorativa
Fornecimento, instalação, manutenção e armazenamento de HÉLICE SUPERIOR em madeira maciça, pás com recortes de estrelas, stain imbuia. Sistema de rolamento de precisão para movimento silencioso.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 3.7  —  Velas LED simuladas – todos os níveis
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de VELAS LED SIMULADAS com efeito chama realista, 220V, branco quente. Todos os 4 níveis e base. IP44.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 48
Item 3.8  —  Fita LED 3000K – contornos e arcos de todos os níveis
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de FITA DE LED 3000K, 220V, IP66, mínimo 60 LEDs/m. Contornando todos os níveis, arcos e elementos estruturais, sem falhas.
Unidade de medida: m   |   Quantitativo de referência: 140
Item 3.9  —  Spots LED – destaque das figuras
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de SPOTS LED 3000K embutidos, IP54, para destaque das figuras e painéis de cada nível.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 28
Item 3.10  —  Balizadores LED embutidos – base da pirâmide
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de BALIZADORES LED 3000K, IP67, embutidos na mureta/grade da base. Valorização do perímetro noturno.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 16
Item 3.11  —  Guirlandas PVC com LED e laços – pirâmide
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de GUIRLANDAS PVC com LED 3000K e LAÇOS vermelhos, distribuídos em todos os níveis, guarda-corpo e base. IP65.
Unidade de medida: m   |   Quantitativo de referência: 80
6. CHALÉS DE ARTESANATO E SOUVENIRES – 4 MÓDULOS (5,00 X 3,50 M CADA) | FORNECIMENTO – MÃO DE OBRA E MATERIAIS
Núcleo temático "CHALÉS DE ARTESANATO E SOUVENIRES – 4 MÓDULOS (5,00 x 3,50 m cada) | Fornecimento – Mão de Obra e Materiais", composto por 2 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 4.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 4.1  —  Iluminação LED completa – chalé artesanato (por módulo)
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de SISTEMA DE ILUMINAÇÃO por módulo: cordões LED 3000K nos beirais, pendentes decorativos e lanternas para ambientação interna, fitas LED nas prateleiras. Circuito independente por módulo.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 4
Item 4.2  —  Decoração natalina – chalé artesanato (por módulo)
Aquisição, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de DECORAÇÃO NATALINA por módulo: guirlandas PVC na fachada, laços duplos vermelhos, pinhas, flores natalinas e floreiras na fachada.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 4
7. CHALÉS DE GASTRONOMIA – 3 MÓDULOS (5,00 X 3,50 M CADA) | FORNECIMENTO – MÃO DE OBRA E MATERIAIS
Núcleo temático "CHALÉS DE GASTRONOMIA – 3 MÓDULOS (5,00 x 3,50 m cada) | Fornecimento – Mão de Obra e Materiais", composto por 2 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 5.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 5.1  —  Iluminação LED – chalé gastronomia (por módulo)
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de ILUMINAÇÃO por módulo: cordões LED 3000K nos beirais, pendentes e lanternas para ambiente aconchegante, luz quente difusa para realçar alimentos, spots de teto no balcão.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 3
Item 5.2  —  Decoração natalina – chalé gastronomia (por módulo)
Aquisição, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de DECORAÇÃO NATALINA por módulo: guirlandas PVC na fachada, laços duplos vermelhos, pinhas e floreiras.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 3
8. PALCO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS – 8,00 X 6,00 M | FORNECIMENTO – OUTROS PROCESSOS LICITATÓRIOS
Núcleo temático "PALCO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS – 8,00 x 6,00 m | Fornecimento – Outros Processos Licitatórios", composto por 1 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 6.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 6.1  —  Decoração natalina cênica – palco
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de DECORAÇÃO NATALINA: cordões LED 3000K nos beirais, guirlandas e laços na estrutura, vasos com coníferas nos cantos.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
9. CASA DO PAPAI NOEL / OFICINA DOS BRINQUEDOS – 6,00 X 5,00 M | 
Núcleo temático "CASA DO PAPAI NOEL / OFICINA DOS BRINQUEDOS – 6,00 x 5,00 m | composto por 6 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 7.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 7.1  —  Estrutura completa – Casa do Papai Noel
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de CASA DO PAPAI NOEL – edificação temática enxaimel. 6,00 m x 5,00 m | Cumeeira 5,00 m | Beiral 2,80 m | Inclinação 35° | Área 30,00 m² | Capacidade 25 pessoas. 2 compartimentos internos: Recepção/Cartas e Oficina dos Brinquedos. Estrutura madeira tratada envernizada. Enxaimel branco gelo + stain imbuia. Telha shingle grafite com rufos metálicos. Porta principal madeira maciça vermelha com ferragens pretas forjadas. Janelas madeira com vidros e molduras. Varanda com guarda-corpo, degraus e colunas torneadas. Chaminé decorativa em pedra artificial. Interior: balcão atendimento, prateleiras brinquedos, mesa Papai Noel, piso madeira maciça. LED 3000K interno. 2 tomadas 220V internas.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 7.2  —  Árvore de Natal interna decorativa – Casa Papai Noel
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de ÁRVORE ARTIFICIAL INTERNA 2,50 m com decoração completa (laços, bolas, pinhas, presentes) e iluminação LED 3000K integrada.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 7.3  —  Placas 'Casa do Papai Noel' e 'Bem-vindos' – fachada
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de PLACAS IDENTIFICATÓRIAS em madeira com lettering dourado envelhecido. Resistente às intempéries. Arte aprovada pela Secretaria.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 2
Item 7.4  —  Decoração natalina exterior – Casa Papai Noel
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de DECORAÇÃO EXTERIOR: guirlandas com LED nas janelas, porta e beiral, laços vermelhos nos pilares, caixas de presente e presentes decorativos iluminados, floreiras com coníferas.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 7.5  —  Iluminação exterior – Casa Papai Noel
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de ILUMINAÇÃO EXTERIOR: 2 postes decorativos estilo lanterna alemã com arandelas LED, cordões LED nos beirais e janelas, 4 refletores 30W para a fachada.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 7.6  —  Tapete temático e sinalização de entrada
Aquisição, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de TAPETE TEMÁTICO NATALINO na entrada + sinalização 'Entrada' e 'Saída' decorativa em madeira. Resistente ao tráfego intenso.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
10. PRESÉPIO TRADICIONAL NATALINO – 6,00 X 3,00 M
Núcleo temático "PRESÉPIO TRADICIONAL NATALINO – 6,00 x 3,00 m", composto por 6 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 8.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 8.1  —  Estrutura do estábulo cenográfico – presépio
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de ESTÁBULO DO PRESÉPIO em madeira eucalipto/pinus tratado com acabamento envelhecido. 6,00 m x 3,00 m | Altura total (estrela) 3,20 m | Altura frontal (viga) 2,40 m. Cobertura em telhas rústicas de madeira/ripas. Fechamento posterior em tábuas rústicas. Mureta base em pedra rústica aparente, altura 0,40 m. Cerca perimetral em madeira rústica (pontões e travessas). Piso interno em palha natural sobre base plana. Potência elétrica instalada 0,60 kW. Circulação externa 1,20 m ao redor.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 8.2  —  Conjunto de figuras em resina/fibra – mínimo 15 peças
Fornecimento, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de FIGURAS DO PRESÉPIO em resina/fibra com acabamento artístico envelhecido. Mínimo: Sagrada Família (3), Reis Magos (3), Pastores (3), Anjo (1), Animais – boi, burro, ovelhas, camelos (5+). Total mínimo 15 peças. Pintura resistente às intempéries.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 8.3  —  Iluminação geral e cênica – presépio
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de ILUMINAÇÃO: cordões LED 3000K no contorno e cobertura, refletores LED 3000K voltados para figuras principais, luz suave interna no estábulo. Controlador em caixa IP65.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 8.4  —  Balizadores LED – mureta perimetral do presépio
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de BALIZADORES LED embutidos na mureta de pedra. 3000K, IP67. Fiações em conduite subterrâneo.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 10
Item 8.5  —  Palha natural e elementos cênicos – presépio
Aquisição, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de PALHA NATURAL para piso interno, manjedoura decorativa e utensílios cênicos (cestos, vasos de barro, ferramentas rústicas).
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 8.6  —  Guirlandas, laços e pinhas – presépio
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de GUIRLANDAS PVC com LED, LAÇOS decorativos e PINHAS na estrutura externa do estábulo. Resistentes às intempéries.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
11. ÁREA DE CONVIVÊNCIA – 22,00 X 3,00 M (APROX. 66 M²)
Núcleo temático "ÁREA DE CONVIVÊNCIA – 22,00 x 3,00 m (aprox. 66 m²)", composto por 2 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 9.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 9.1  —  Postes decorativos estilo alemão com luminária LED
Fornecimento, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de POSTES DECORATIVOS alumínio fundido preta fosca, estilo lanterna alemã, 3,50 m de altura, luminária LED 3000K. Fixação por parafusos na base.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 8
Item 9.2  —  Cordão de luz LED 3000K suspenso
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de CORDÃO DE LUZ LED 3000K suspenso entre postes, cobrindo os 22 m da área. Cabo de aço de suporte tensionado. IP44.
Unidade de medida: m   |   Quantitativo de referência: 100
12. PONTOS INSTAGRAMÁVEIS – COMPOSIÇÃO GERMÂNICA TEMÁTICA (7,50 X 5,50 M)
Núcleo temático "PONTOS INSTAGRAMÁVEIS – COMPOSIÇÃO GERMÂNICA TEMÁTICA (7,50 x 5,50 m)", composto por 8 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 10.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 10.1  —  Par de quebra-nozes instagramáveis em fibra – 2,50 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de PAR DE QUEBRA-NOZES em fibra de vidro/madeira, pintura automotiva artesanal (vermelho, verde, dourado). Altura 2,50 m | Ø base 0,60 m. Gel coat resistente às intempéries. Base de madeira com chumbadores ocultos e lastro.
Unidade de medida: Par   |   Quantitativo de referência: 1
Item 10.2  —  Estrela iluminada 3D instagramável – Ø 2,00 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de ESTRELA 3D instagramável. Estrutura metálica Ø 2,00 m, pintura dourada + glitter, verniz de proteção. Mangueira LED 3000K em todos os contornos. IP65.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 10.3  —  Arco decorativo instagramável com pinheiro PVC e LED – 2,50 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de ARCO DECORATIVO em metalon galvanizado + pinheiro PVC premium e laços vermelhos. Altura 2,50 m x largura 2,00 m. Cordões LED 3000K em toda a extensão. IP65.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 10.4  —  Lanternas decorativas instagramáveis – 1,20 m
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de LANTERNAS em metal + vidro jateado, pintura vermelha + detalhes dourados, 1,20 m, Ø 0,60 m. LED efeito vela, IP54.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 4
Item 10.5  —  Caixas de presente decorativas
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de CAIXAS DE PRESENTE em MDF pintado + revestimento natalino. Tamanhos variados. Composição conforme projeto visual.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 10.6  —  Folhagens PVC, pinhas e laços – composição instagramável
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de FOLHAGENS PVC, PINHAS tratadas e LAÇOS duplos vermelhos para complementar a composição visual dos pontos instagramáveis.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 10.7  —  Transformador e quadro de controles em caixa IP65
Fornecimento, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de TRANSFORMADOR E QUADRO DE CONTROLES IP65 para toda a iluminação dos pontos instagramáveis. Proteção DR e disjuntores individuais.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 1
Item 10.8  —  Placa identificatória – pontos instagramáveis
Confecção, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de PLACA IDENTIFICATÓRIA em madeira maciça com lettering 'Vila Germânica de Natal – Igrejinha/RS', verniz envelhecido. Arte aprovada pela Secretaria.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 2
13. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E TAXAS
Bloco transversal de documentação técnica, segurança contra incêndio e taxas, aplicável ao conjunto da instalação. Os subitens abaixo são identificados por letra, conforme a Planilha Orçamentária Estimativa de Referência.
Item A  —  Elaboração e aprovação do PPCI – Plano de Proteção Contra Incêndio
Elaboração, tramitação e aprovação do PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI GLOBAL) junto ao 9° Batalhão de Bombeiros Militar do RS, cobrindo toda a área do evento. Inclui memorial descritivo, plantas, cálculo de extintores ABC, sinalização de emergência, saídas de fuga, laudo técnico e ART (CREA/RS).
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item B  —  ART – Anotações de Responsabilidade Técnica (CREA/RS)
Recolhimento e entrega de todas as ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART – CREA/RS) para instalações elétricas, estruturas temporárias, equipamentos de palco e todos os serviços que exijam responsável técnico habilitado. ART estrutural pirâmide, árvore 12 m e palco inclusas.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item C  —  Laudo estrutural – Pirâmide 12 m e Palco coberto
Elaboração de LAUDO ESTRUTURAL por engenheiro civil (CREA/RS) para as duas maiores estruturas temporárias: Weihnachtspyramide 12 m e Palco Coberto 8 x 6 m. Análise de cargas, ancoragem, resistência a ventos e segurança. ART inclusa.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
Item D  —  Sinalização de segurança e acessibilidade – evento completo
Fornecimento, instalação, manutenção, retirada e armazenamento de SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (saídas, rotas de fuga, proibições, equipamentos de combate a incêndio) e ACESSIBILIDADE conforme NBR 9050 em todos os pontos. Placas fotoluminescentes e balizamento de piso.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 1
14. DECORAÇÃO DE POSTES – TRECHO IGREJINHA (804 M | 23 PONTOS | 46 ELEMENTOS)
Núcleo temático "DECORAÇÃO DE POSTES – TRECHO IGREJINHA (804 m | 23 PONTOS | 46 ELEMENTOS)", composto por 3 item(ns) técnico(s) descritos a seguir, identificados com a numeração 11.X, correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência (já consolidada após a exclusão dos itens sem quantitativo definido).
Item 11.1  —  Elementos decorativos de poste – Modelo 08: Guirlanda com Sino
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de ELEMENTO DECORATIVO NATALINO tipo Guirlanda com Sino em fibra de vidro ou PVC premium com pinheiro artificial + sino dourado e laço vermelho. Iluminação LED 3000K integrada na guirlanda. Resistente a ventos e intempéries. Fixação em braço suporte metálico galvanizado.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 5
Item 11.2  —  Elementos decorativos de poste – Modelo 09: Vila Natalina
Aquisição, instalação, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento de ELEMENTO DECORATIVO NATALINO tipo Vila Natalina em fibra de vidro ou MDF ultra com pintura artística representando casinha enxaimel germânica com neve e árvore. Iluminação LED embutida nas janelas e contorno. Resistente a ventos e intempéries. Fixação em braço suporte metálico galvanizado.
Unidade de medida: Un.   |   Quantitativo de referência: 5
Item 11.3  —  Braços suporte metálico galvanizado para poste (duplo)
Fornecimento, instalação, manutenção, desmontagem e armazenamento de BRAÇOS SUPORTE METÁLICOS GALVANIZADOS tipo duplo para fixação de 2 elementos decorativos por poste, conforme padrão de suporte de poste de iluminação pública. Inclui parafusos, abraçadeiras e demais fixações. 23 conjuntos (1 por ponto de instalação). Com saída de energia para alimentação da iluminação LED dos elementos (cabo PP 2x1,5 mm², disjuntor individual). Pintura eletrostática preta. NBR 5410.
Unidade de medida: Cj.   |   Quantitativo de referência: 23
15. DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Memorial Descritivo deverá compor, como anexo técnico, o Termo de Referência e o Edital do processo licitatório correspondente, servindo de base para a elaboração das especificações do objeto, para a avaliação da compatibilidade das propostas técnicas apresentadas pelos licitantes e para a fiscalização da execução contratual.
Eventuais alterações de quantitativo ou ajustes de especificação técnica deverão ser formalizados em aditamento a este memorial, mantendo-se a numeração de itens correspondente à Planilha Orçamentária Estimativa de Referência vigente à época.
Todos os valores unitários e totais constantes na Planilha Orçamentária Estimativa de Referência têm caráter estimativo, cabendo à Administração a pesquisa de preços definitiva na forma da Lei nº 14.133/2021, previamente à publicação do edital.
Igrejinha/RS, 24 de Agosto de 2026.
_______________________________________________________
JULIANO MÜLLER DE OLIVEIRA
Secretário de Turismo e Cultura

______________________________________________________
ANA CLAUDIA KOHLRAUSCH
Arquiteta e Urbanista – CAU A 196623-5
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