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PLACA MÃE
CPU:
AMD Socket AM4, suporte para: processadores AMD Ryzen ™ de 3ª geração / AMD Ryzen ™ de 3ª geração com processadores gráficos Radeon ™
TDP: 1‎05W

Chipset:
AMD B550

Memória:
4 soquetes DDR4 DIMM que suportam até 128 GB (capacidade DIMM única de 32 GB) de memória do sistema
Processadores AMD Ryzen ™ de 3ª geração: Suporte para módulos de memória DDR4 4000 (OC) / 3600 (OC) / 3333 (OC) / 3200/2933/2667/2400/2133 MHz
Nova geração de processadores AMD Ryzen ™ com Radeon ™ Graphics: Suporte para DDR4 4733 (OC) / 4600 (OC) / 4400 (OC) / 4000 (OC) / 3600 (OC) / 3333 (OC) / 3200/2933/2667 / Módulos de memória 2400/2133 MHz
Arquitetura de memória de canal duplo
Suporte para módulos de memória ECC sem buffer DIMM 1Rx8 / 2Rx8
Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 sem buffer ECC
Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP)

Gráficos Onboard:
Integrado na 3ª geração de processadores AMD Ryzen ™ com Radeon ™ Graphics:
1 porta DVI-D, com resolução máxima de 1920x1200 a 60 Hz
1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 a 60 Hz
Suporte para a versão HDMI 2.1, HDCP 2.3 e HDR.
Memória compartilhada máxima de 16 GB

Áudio:
Codec Realtek ® ALC887
Áudio de alta definição
2/4 / 5.1 / 7.1 canais

LAN:
Chip LAN Realtek ® GbE (1000 Mbit / 100 Mbit)

Slots de expansão:
1 slot PCI Express x16 (PCIEX16), integrado na CPU:
Os processadores AMD Ryzen ™ de 3ª geração suportam o modo PCIe 4.0 x16
Os processadores AMD Ryzen ™ de terceira geração com gráficos Radeon ™ suportam o modo PCIe 3.0 x16

1 slot PCI Express x16 (PCIEX4), integrado no chipset:
Suporte ao modo PCIe 3.0 x4

1 slot PCI Express x1 (PCIEX1), integrado no chipset:
Suporte ao modo PCIe 3.0 x1

Interface de Armazenamento:
1 x conector M.2 (M2A_CPU), integrado na CPU, suportando SSDs do soquete 3, chave M, tipo 2242/2260/2280/22110:
Os processadores AMD Ryzen ™ de 3ª geração suportam SSDs SATA e PCIe 4.0 x4 / x2
Os processadores AMD Ryzen ™ de terceira geração com gráficos Radeon ™ suportam SSDs SATA e PCIe 3.0 x4 / x2
1 conector M.2 (M2B_SB), integrado no chipset, que suporta SSDs do soquete 3, chave M, tipo 2242/2260/2280:
Suporte para SSDs SATA e PCIe 3.0 x2

4 conectores SATA de 6 Gb / s, integrados no chipset:
Suporte para RAID 0, RAID 1 e RAID 10
4 portas USB 3.2 Gen 1 no painel traseiro

Chipset:
2 portas USB 3.2 Gen 1 disponíveis através do conector USB interno
6 x portas USB 2.0 / 1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno)

Conectores Internos I/O: 
1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos
1 x conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos
1 x header de cooler da CPU
2 x header de cooler do sistema
2 x header de fita LED endereçáveis
2 x header de faixa de LED RGB
1 x resfriador de faixa de LED CPU / Faixa de LED RGB
2 x soquete M.2 3 conectores
4 x conectores SATA de 6 Gb / s
1 x header do painel frontal
1 x conector de áudio no painel frontal
1 x conector USB 3.2 Gen 1
1 x conector USB 2.0 / 1.1
1 x header Trusted Platform Module (TPM) (2x6 pinos, apenas para o módulo GC-TPM2.0_S)
1 x header de porta serial
1 x jumper clear CMOS
1 x botão Q-Flash Plus

Conectores Painel Traseiro:
1 porta de teclado / mouse PS / 2
1 x porta DVI-D
1 x porta HDMI
4 x portas USB 3.2 Gen 1
4 x portas USB 2.0 / 1.1
1 x porta RJ-45
3 x tomadas de áudio

Controlador I/O:
iTE® I/O Controller Chip

Monitoramento H/W:
Detecção de tensão
Detecção de temperatura
Detecção de velocidade do cooler
Aviso de superaquecimento
Aviso de falha do cooler
Controle de velocidade do cooler

BIOS: 
1 x 256 Mbit de flash
Uso do BIOS AMI UEFI licenciado
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Características Exclusivas:
Suporte para o APP Center
* Os aplicativos disponíveis no APP Center podem variar de acordo com o modelo da placa-mãe. As funções suportadas de cada aplicativo também podem variar, dependendo das especificações da placa-mãe.

@BIOS
EasyTune
Fast Boot
Game Boost
ON/OFF Charge
RGB Fusion
Smart Backup
System Information Viewer
Suporte para Q-Flash Plus
Suporte para Q-Flash
Suporte para instalação do Xpress

Fator de forma:
Fator de forma Micro ATX; 24.4cm x 24.4cm
REFERENCIA: Placa Mãe Gigabyte B550M Aorus Elite, AMD AM4, Micro ATX, DDR4

PROCESSADOR
Plataforma: Computador de mesa
Família de produto: AMD Ryzen Processors
Linha de produto: D Ryzen 5 4000 G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics
Nº de núcleos de CPU: 6
Nº de threads: 12
Clock de Max Boost: Até 4.2GHz
Clock básico: 3.7GHz
Total de Cache L1: 384KB
Total de Cache L2: 3MB
Cachê L3 total: 8MB
TDP / TDP Padrão: 65W
AMD Configurable TDP (cTDP): 5-65W
Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET
Desbloqueado : Sim
Pacote: AM4
Temps máx: 95°C

Conectividade:
Versão PCI Express: PCIe 3.0
Tipo de memória: DDR4
Canais de memória: 2
Velocidade máxima da memória: Até 3200MHz

Velocidade máxima de memória: 
2x1R: DDR4-3200
2x2R: DDR4-3200
4x1R: DDR4-2933
4x2R: DDR4-2667

Recursos gráficos:
Modelo gráfico: Radeon Graphics
Nº de núcleos de GPU: 7
Frequência gráfica: 1900 MHz

Características principais: 
Tecnologias compatíveis
Tecnologia AMD StoreMI
AMD "Zen 2" Core Architecture
AMD Ryzen VR-Ready Premium
REFERENCIA: Processador AMD Ryzen 5 4600G, 3.7GHz (4.2GHz Max Turbo), Cache 11MB, AM4, Vídeo Integrado - 100-100000147BOX

UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA
01 (uma) unidade com sistema de gravação/leitura em DVD/CD;

GABINETE
Padrão ATX 
Baias internas de 1(uma) x 5.25" & 3(três) x 3.5" & 2(duas) x 2.5"


PLACA DE VÍDEO
Especificações do mecanismo de GPU:
Núcleos CUDA 512
Boost Clock (MHz) 1800
1-Click OC Clock (MHz) 1815 (instalando o software Xtreme Tuner Plus e usando 1-Click OC)

Memória:
Velocidade da Memória 12 Gbps
Largura da Interface de Memória GDDR6 de 64 bits
Largura de banda da memória (GB/s) 96

Suporte de exibição:
Monitores Múltiplos 3
Conectores de exibição padrão DP 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D

Dimensões da placa gráfica padrão:
Dimensões (com suporte) 196*126*39 mm
Dimensões (sem suporte) 181*97*33 mm

Especificações de energia:
Potência máxima da placa gráfica (W) 75W
Requisito Mínimo de Energia do Sistema (W) 300W

Recursos:
NVIDIA Turing
Experiência NVIDIA GeForce
NVIDIA Ansel
Compatível com NVIDIA G-SYNC
Destaques NVIDIA
Drivers prontos para jogos
API Microsoft DirectX 12, API Vulkan, OpenGL 4.6
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D
HDCP 2.2
NVIDIA GPU Boost
REFERENCIA: Placa de Vídeo GTX 1630 EX Galax Nvidia GeForce, 4 GB GDDR6 - 63NQL4HP66EX

MEMÓRIA RAM
Fonte de alimentação 1.2V padrão VDDQ: 1,2V padrão VPP: 2,5V padrão
VDDSP: 2,2V a 3,6V
Terminação On-Die (ODT) 16 bancos internos; 4 grupos de 4 bancos cada
Estroboscópio de dados diferencial bidirecional
Pré-busca de 8 bits Interruptor Burst Length (BL) BL8 ou BC4 (Burst Chop) on-the-fly Altura de 34 mm, com dissipador de calor 
Memória Tipo: DDR4
Capacidade: 8GB
Memória para: Desktop LED
Memória Clock: 3200MHz
Dissipador: Sim CL (DDI): 16 ciclos
Tempo de ciclo de linha (tRCmin): 45,75ns (min)
Tempo de comando de refresh (tRFCmin): 350ns (min)
Tempo de linha ativa (tRASmin): 32ns (min)
Classificação UL: 94V-0
Temperatura de operação: 0ºC a +85ºC
Temperatura de armazenamento: -55ºC a +100ºC
REFERENCIA: Memória Kingston Fury Beast, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - KF432C16BB/8

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Energia com, no mínimo, 600 watts 80 Plus Bronze
Com, no mínimo 2 (dois) conectores SATA;




ARMAZENAMENTO 
Fator de forma: M.2 2280
Interface: PCIe 4.0 x4 NVMe
Capacidades: 1TB

Leitura/Gravação Sequencial:
3.500/2.100 MB/s
 
Resistência (Total de Bytes Gravados):
320TB
 
Consumo de energia:
1,4 W Inativo / 2,8 W Médio / 2,1 W (MAX) Leitura / 4,6 W (MAX) Gravação

Operacional:
Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C
Temperatura de operação: 0°C~70°C
Dimensões: 22mm x 80mm x 2,2mm
Peso: 7g (todas as capacidades)
Vibração Operacional: 2,17 G (7-800 Hz)
Vibração Não operacional: 20G (20-1000Hz)
MTBF: 1.500.000 horas
REFERENCIA: SSD 1 TB Kingston NV2, M.2 2280 PCIe, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s - SNV2S/1000G

SISTEMA OPERACIONAL
Sem sistema operacional;

MONITOR
"Tamanho: 23,8""
Tipo de Tela: IPS
Brilho: 250 cd/m²
Resolução Máxima: 1920 x 1080
Contraste Estático: 1000:1
Suporte de Cores: 16,7M 
Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm
Tempo de Resposta: 5ms
Revestimento de Tela Anti-glare (3H)
Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz
Ângulo de Visão: 178° / 178°
Suporte de Parede (VESA) 75 x 75mm
HDMI
HP Out
Recursos:
Reader Mode
Flicker Safe
Color Weakness 
Black Stabilizer
Smart Energy Saving
OnScreen Control"
REFERENCIA: Monitor LG 23.8' IPS, Full HD, HDMI, VESA, Ajuste de Ângulo - 24MK430H

GARANTIA
12 meses
1
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