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ROTEADOR WIFI

ESPECIFICAÇÕES:
- Interface: 3 portas LAN Gigabit e 1 porta WAN Gigabit
- Antenas: 4 antenas de 5 dBi
- Alimentação: 12VDC/1ª

WIRELESS:
- Frequência: 2,4 GHz e 5GHz
- Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz




Para efeito de referência foi utilizado modelo Roteador Wi-Fi Tp-link AC 1200 Dual Band, 1167mbps - EC220-G5
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