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[bookmark: _GoBack]ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE
KIT COMBO PLACA-MÃE + PROCESSADOR + MEMÓRIA

PLACA MÃE:
Suporte para processadores Intel Core i9 de 10ª geração / processadores Intel Core i7 / processadores Intel Core i5 / processadores Intel ® Core ™ i3 / processadores Intel ® Pentium ® / processadores Intel ® Celeron ® no pacote LGA1200
O cache L3 varia com a CPU
- Suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz
- 2x soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB (capacidade de DIMM único de 32 GB) de memória do sistema
- Arquitetura de memória dual channel
- Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 ECC sem buffer (operar em modo não ECC)
- Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-ECC sem buffer
- Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP)
- 1x Porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60 Hz
- 1x Porta HDMI, com suporte para resolução máxima de 4096x2160 a 30 Hz
- Memória compartilhada máxima de 512 MB
- CODEC de áudio Realtek
- Áudio de alta definição
- 2 / 4 / 5.1 / 7.1 canais
- Chip Gigabit Ethernet (1 Gbps / 100 Mbps)
- 1x slot PCI Express x16, rodando a x16
- 1x slot PCI Express x1
- 1x Porta de teclado PS/2
- 1x Porta de mouse PS/2
- 1x Porta D-Sub
- 1x Porta HDMI
- 2x Portas USB 3.2 Gen 1
- 4x Portas USB 2.0 / 1.1
- 1x Porta RJ-45
- 3x Conectores de áudio

· É obrigatório declarar, na proposta, o modelo da Placa Mãe ofertada;


Para efeito de referência foram utilizados estes modelos: Placa-Mãe Gigabyte Intel Ultra Durable (Rev. 1.0), Intel LGA1200, Micro ATX, DDR4 - H410M H V3





PROCESSADOR:
- Litografia: 14 nm
- Número de núcleos: 2 (Dual Core)
- Nº de threads 4
- Frequência baseada: 4.10 GHz
- Cache: 4 MB Intel Smart Cache
- Velocidade do barramento: 8 GT/s
- TDP: 58 W
- Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 128 GB
- Tipos de memória: DDR4-2666
- Nº máximo de canais de memória: 2
- Largura de banda máxima da memória: 41.6 GB/s
- UHD Intel 610
- Frequência da base gráfica: 350 MHz
- Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 GHz
- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB
- Suporte para 4K: Sim 60Hz
- Resolução máxima (HDMI): 4096x2160@30Hz
- Resolução máxima (DP): 4096x2304@60Hz
- Resolução máxima (eDP - tela plana integrada): 4096x2304@60Hz
- Suporte para DirectX: 12
- Suporte para OpenGL: 4.5
- Intel Quick Sync Video: Sim
- Tecnologia Intel: InTru 3D Sim
- Tecnologia de Alta Definição: Intel Clear Video Sim
- Intel Clear Video Technology: Sim
- Nº de monitores aceitos: 3
- ID do dispositivo: 0x9BA8
- Escalabilidade: 1S apenas
- Revisão de PCI Express 3.0
- Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Nº máximo de linhas: PCI Express 16
- Soquetes suportados: FCLGA 1200
- Configuração máxima da CPU1
- Especificação de solução térmica PCG 2015C
- Compatível com Intel Optane Memory: Sim
- Tecnologia Hyper-Threading Intel: Sim
- Intel TSX-NI: Não
- Intel 64: Sim
- Conjunto de instruções: 64 bits
- Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2
- Estados ociosos: Sim
- Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep: Sim
- Tecnologias de monitoramento térmico: Sim
- Tecnologia de proteção da identidade Intel Identity: Sim

Para efeito de referência foram utilizados estes modelos: Processador Intel Pentium Gold G6405, 4.10 GHz, Cache 4MB, Dual Core, 4 Threads, LGA1200 - BX80701G6405



MEMORIA:
- Capacidade: 8GB
- Velocidade: 2400 Mhz
- Pinagem: 288-pin
- Timing: 16-16-16-39
- Cas Latência: 16
- Tecnologia: DIMM
- Tipo: DDR4 SDRAM
- Voltagem: 1.2 volts

Para efeito de referência foram utilizados estes modelos: Memória Corsair Vengeance LPX, 8GB, 2400MHz, DDR4, CL16, Preto - CMK8GX4M1A2400C16
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