ANEXO A
Portões para Canil
Quantidade: 09 unidades
Medidas: 1,80 m x 0,70 m
Material empregado: 
· Ferro 3/8"
· Cantoneira 1 ¼"
Espaçamento entre ferros: 5 cm
Acabamento: todos os componentes galvanizados
Fornecimento com ferragens necessárias para instalação e perfeito funcionamento.
Portões de Correr
Quantidade: 02 unidades
Medidas: 3,00 m x 2,00 m
Material: chapa galvanizada
Tipo: portão de correr
Estrutura metálica reforçada
Com trilhos, roldanas e demais acessórios para funcionamento.
