
Nas considerações Finais do Laudo Técnico, exige-se: 

· Etiqueta do Inmetro: A presença da etiqueta do Inmetro é obrigatória,
com classificação mínima “C”, assegurando conformidade com as
normas de segurança e desempenho estabelecidas no Brasil.
· Profundidade da Banda de Rodagem: Pneus novos devem possuir
profundidade de, no mínimo, 8 mm, contribuindo diretamente para sua
durabilidade em campo.

Sabemos que existe a RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO e ADERÊNCIA AO MOLHADO, onde ambos vão da escala “A” até “G”. 
Quando vocês solicitam etiqueta do INMETRO classificação mínima “C”, a qual índice deve ser atendido, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, ou ADERÊNCIA AO MOLHADO? 
Ou Atendendo qualquer um dos dois, será aceito ? 
Seguir descrição adicional do Item

Ex:
 Item 10 - Solicita-se índice “E” na descrição do item, e o laudo exige índice “C”, qual o correto a ser seguido? Este item e vários outros estão com divergência de informação. Favor verificar 
Seguir descrição adicional do Item

Sugerimos que a profundidade de sulco solicitada no laudo seja alterada para 6,0mm, para que todas marcas possam entrar e competir, vários itens não vão atender a profundidade solicitada de 8mm inclusive os de passeio. 
Seguir descrição adicional do Item

Esclarecimentos: 
Item 01 - Para esta medida, o “R” significa Radial. Vocês querem pneu Radial ou convencional? Favor verificar 
Radial
Item 05 - Para esta medida, existe borrachudo misto ou borrachudo rodoviário. Qual vocês necessitam? 
BORRACHUDO MISTO

Item 06 - Para esta medida, temos conhecimento com índices inferior ao solicitado, E/E, e sulco de 6,9mm.  Favor verificar 
Índice igual ou superior
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Item 10 - Para esta medida, temos conhecimento com índice inferior ao solicitado, F/E, e 6,9mm sulco. Favor verificar 
Índice igual ou superior
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Item 18 - Para esta medida, existe liso misto ou liso rodoviário. Qual vocês necessitam? 
LISO RODOVIÁRIO

Item 20 - Para esta medida, temos conhecimento com índice inferior ao solicitado E/C. Favor verificar
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Item 21 - Para esta medida, temos conhecimento com índice inferior ao solicitado E/C. Favor verificar 
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 Item 22 - Para esta medida, o “R” significa Radial. Vocês querem pneu Radial ou convencional? Favor verificar 
Radial

Item 24 - Para esta medida, temos conhecimento 7,2mm de profundidade, inferior aos 8,0mm solicitado no laudo Técnico de Padronização. Favor verificar 
Seguir descrição adicional do Item

Item 25 - Para esta medida, temos conhecimento com índice E/E inferior e 6,9mm de sulco, também, inferior ao solicitado. Favor verificar 
Seguir descrição adicional do Item

Item 26 - Para esta medida, temos conhecimento com 7,2mm de sulco. Favor verificar 
Seguir descrição adicional do Item

Item 27 - Para esta medida, temos conhecimento com 7,0mm de sulco. Favor verificar 
Seguir descrição adicional do Item

Item 28 - Para esta medida, temos conhecimento com índice E/C. Favor verificar 
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Item 29 - Para esta medida, temos conhecimento com índice E/C. Favor verificar
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Item 30 - Para esta medida, temos conhecimento com índice E/C. Favor verificar
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Item 31 -Para esta medida, confirmar qual a classificação correta dos índices, vocês mencionam:
Índice de aderência ao molhado igual ou superior a (E), índice de consumo igual ou superior a 
( C ), índice de resistência ao rolamento igual ou superior a (F). Qual o correto? 

Considere:
· Índice de carga igual ou superior 84 - (500 kg), 
· Índice de velocidade igual ou superior a T - (190 km/h), 
· Índice de aderência ao molhado igual ou superior a (E), 
· Índice de consumo igual ou superior a (C),
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Item 33 - Para esta medida, existe LISO MISTO ou LISO RODOVIÁRIO. Qual vocês necessitam? 
LISO MISTO

Item 35 - Para esta medida, existe borrachudo misto ou borrachudo rodoviário. Qual vocês necessitam? Favor verificar 
BORRACHUDO MISTO

Item 36 - Para esta medida, existe LISO MISTO ou LISO RODOVIÁRIO. Qual vocês necessitam? favor verificar 
LISO MISTO
Item 38 - Para esta medida, temos conhecimento com índice E/C. Favor verificar 
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Item 39 - Para esta medida, temos conhecimento com índice E/C. Favor verificar 
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Item 41 - Para esta medida, temos conhecimento com índice E/C. Favor verificar
Índice igual ou superior
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Item 44 - Para esta medida, não temos conhecimento 175/75r14. Favor confirmar a medida. 
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Item 47- Para esta medida, qual a lonagem? E aplicação R1 ou R2? 
Favor verificar
[bookmark: _GoBack]R1

Item 48 - Para esta medida, o “R” significa Radial. Vocês querem pneu Radial ou convencional? Favor verificar 
Radial

Item 51 – Para esta medida, não temos conhecimento. Favor verificar a medida correta. 
[image: ]
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Informagdes Técnicas de Pneu 225/70R15 Goodyear Cargo Marathon 3 112/110R
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Informagdes Técnicas de Pneu 175/70R14 Continental PowerContact 2 84T
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Informagbes Técnicas de Pneu 235/75R15 Goodyear Wrangler Workhorse AT 109S
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Informagdes Técnicas de Pneu 225/55R18 Bridgestone Alenza 001 98V

Marca
Modelo
Largura
Perfil

Aro

Estrutura
indice de Carga
indice de Velocidade

Cor da Letra Lateral

Desenho Banda de
Rodagem

Protetor de Roda
Aderéncia
Temperatura
Treadwear
Aplicacéo do Pneu

Economia de
Combustivel

Aderéncia em Pista
Molhada

Ruido

Bridgestone
Alenza 001
225

55

18

Pneu Radial

98(750Kg)

V (240 Km/h)

Pneu com letra preta

Pneu assimétrico

300

Vias pavimentadas

B

70

OTMMOO®W>





