
DEFINIÇÃO DO OBJETO SÍNTESE PESQUISA DE PREÇO PARA FORMAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA, conforme Decreto Municipal 2.856/2026
     DEFINIÇÃO DO OBJETO:
            O objeto da presente contratação consiste no fornecimento e na prestação de serviços em regime pronto para uso, compreendendo mobilização, transporte, montagem, nivelamento, ancoragem/lastreamento quando aplicável, comissionamento, operação assistida durante o período de funcionamento, manutenção corretiva imediata, desmontagem e retirada de infraestrutura temporária destinada à realização de evento público municipa, sendo que o evento principal consiste na l Expofeira Municipal. 
            Para fins de elaboração do orçamento referente à Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço, foram coletados valores de referência junto a empresas do ramo, potenciais participantes da referida modalidade,  LICITACON.
           Considerando a complexidade dos itens envolvidos, especialmente em razão das variações de tamanho e quantidade das estruturas necessárias em cada evento, optou-se pela busca direta junto a fornecedores especializados, que atuam de forma específica no fornecimento do objeto demandado.
            Dessa forma, o valor de referência adotado corresponde à média dos orçamentos obtidos, garantindo maior fidedignidade e adequação ao mercado, além de assegurar a competitividade e a transparência do processo licitatório.

      Empresas que forneceram orçamento:
01- CNPJ 46.449.842/0001-26 = CIA das Lonas LTDA
02- CNPJ 14.296.914/0001-56 = JM Cavallini
03- CNPJ 24.803.008/0001-54 = MDR Doandell LTDA
04- CNPJ 49.741.700/0001-26 = 88 Locações, Serviços e Turismo LTDA
05- CNPJ 20.863.685/0001-07 = CMV Engenharia e Geradores LTDA
06- CNPJ 58.331.235/0001-46 = Manico Geradores LTDA
07- CNPJ 11.571.761/0001-10 = Elmar H. Schubert
08- CNPJ 39.144.868/0001-09 = FAD Sonorizações e Eventos
09- CNPJ 24.150.263/0001-45 = Magali Carnine Borges martins-ME
010- CNPJ 11.338.695/0001-32 = Barbosa Serviços
011- CNPJ 55.943.720/0001-82 = Startexas Vigilância e Segurança LTDA.(Segurança)
012- CNPJ 36.520.675/0001-09 = Protech Segurança e Monitoramento 24h LTDA
013- CNPJ 40.047.365/0001-96 = M.S. machado Da Luz/LICITACON
014- CNPJ 55.943.720/0001-82 = Startexas Vigilância e Segurança LTDA.(Limpeza)

Para fins de cálculo e lançamento, as Empresas serão identificadas pelo número correspondente indicado acima.

	LOTE
	DESCRIÇÃO DOS ITENS

	Un Me
	Quan
Min.
	Quan
Máx.
	Valor unit. R$
	Valor total
R$

	LOTE 01


01.1
	(30331)-LOCAÇÃO DE SALA MODULAR FECHADA 5,00 M X 5,00 M, COM AR-CONDICIONADO INSTALADO E FUNCIONANDO, PRONTA PARA USO.
-O fornecimento da sala modular climatizada 5,00 m x 5,00m compreende transporte, montagem, nivelamento, entrega em regime pronto para uso, desmontagem e retirada.
- A sala deverá possuir área interna mínima de 25,00 m², com fechamento integral e estrutura modular composta por perfis metálicos ou de alumínio e painéis rígidos de vedação, na cor branca, com acabamento sem frestas, rebarbas ou bordas cortantes, assegurando condição de uso administrativo e proteção contra intempéries.
- A altura mínima das divisórias deverá ser compatível com padrão de salas modulares para eventos, garantindo circulação e conforto operacional. 
-A sala deverá possuir 01 porta de acesso com largura compatível para circulação de pessoas e equipamentos, com trinco ou fechadura funcional, e deverá prever ventilação mínima por aberturas controladas e/ou venezianas, sem comprometer a vedação contra chuva. 
-O piso deverá ser entregue nivelado e estável, com forração/carpete ou solução equivalente, sem ressaltos que ofereçam risco de tropeço, permitindo acomodação de mobiliário e circulação interna. 
-A instalação elétrica interna deverá contemplar ponto de iluminação com comando (interruptor) e, no mínimo, 02 tomadas 2P+Tem tensão compatível com o evento, distribuídas de modo a atender estação de trabalho e equipamentos de apoio. 
-Deverá ser prevista, adicionalmente, 01 tomada/circuito dedicado para a climatização, com capacidade compatível com o equipamento instalado e identificação do circuito, observadas as proteções e a distribuição de energia
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	





UN
	





01
	





05
	01-R$ 7.000,00
02-R$16.000,00
03-R$ 7.500,00
   07-R$16.000,00
46.500,00/4=
R$11.625,00
	




R$58.125,00

	01.2
	(30323)-PAVILHÃO/GALPÃO TEMPORÁRIO, ESTRUTURA TIPO GALPÃO COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, MODULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20M (LARGURA) X 50M (COMPRIMENTO). 
Locação de pavilhão/galpão temporário, estrutura tipo galpão com cobertura em duas águas, modular, com dimensões mínimas de 20m (largura) x 50m (comprimento). 
-O fornecimento do pavilhão de exposição compreende transporte, carga e descarga, montagem, nivelamento, travamento, contraventamento, inspeção de estabilidade, desmontagem e retirada, devendo ser entregue em regime pronto para uso, com liberação formal pela fiscalização. 
-A estrutura deverá possuir dimensão mínima de 20,00 m x50,00 m, totalizando área coberta mínima de 1.000 m², constituída por estrutura metálica galvanizada, com sistema de travamentos e contraventamentos dimensionado para garantir estabilidade global e resistência às condições de uso e intempéries, sem deformações, folgas ou deslocamentos. 
-A cobertura deverá ser executada em lona branca antichamas, com fixação contínua e tensionamento adequado, assegurando estanqueidade e escoamento de água, sem pontos de acúmulo.
-Os fechamentos laterais e frontais deverão seguir rigorosamente o layout aprovado pela Administração, contemplando vãos de acesso e saídas necessárias à operação, circulação e segurança, com portas ou aberturas devidamente posicionadas e sinalizadas, quando aplicável. 
-O piso interno deverá ser entregue em condição apta ao uso, com regularidade e ausência de obstáculos que comprometam a circulação e a montagem dos estandes, podendo exigir, quando determinado pela fiscalização, complemento de nivelamento e arremates de transição em pontos críticos.
-Deverão ser mantidas áreas técnicas reservadas para passagem de cabeamento e instalação de quadros setoriais, conforme planejamento de energia temporária, garantindo rotas seguras e sem interferência com a circulação do público.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	


  UN
	


  
 01 
	



01
	01-R$ 50.000,00
02-R$146.000,00
03-R$ 65.000,00
07-R$ 82.000,00
343.000,00/4=
R$ 85.750,00
	




R$ 85.750,00

	01.3
	(30332)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TABLADO MODULAR POR M², PARA NIVELAMENTO E CIRCULAÇÃO, COM RAMPAS/ARREMATES E PRONTO PARA USO. 
- Locação e prestação de serviço de  instalação e retirada de piso tablado modular para nivelamento e circulação, por metro quadrado, incluindo transporte (quando aplicável), montagem, nivelamento, arremates, rampas de transição, desmontagem e retirada, em regime pronto para uso.
-O piso deverá ser composto por estrutura metálica modular travada e placas de compensado naval, com acabamento de bordas, ausência de folgas e superfície estável/antiderrapante, com capacidade mínima de carga distribuída de 500 kg/m².
-Deverá prever a execução de transições seguras, com rampa e arremate para eliminação de degraus e desníveis abruptos nas rotas de circulação, conforme orientação da fiscalização e layout do evento, garantindo circulação contínua e segura do público e de equipamentos. 
-A liberação ocorrerá mediante vistoria e checklist da fiscalização, com correção imediata de não conformidades.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	





 M²
	





100
	





300
	     01-R$ 300,00
02-R$ 80,00
03-R$ 85,00
07-R$ 70,00
535,00/4=
R$ 133,75
	




R$40.125,00

	01.4
	(30344)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REPOSICIONAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE GRADE DE CONTENÇÃO, POR METRO LINEAR, EM REGIME PRONTO PARA USO, DESTINADA À FORMAÇÃO DE FILAS, ISOLAMENTO DE ÁREAS TÉCNICAS, CONTROLE DE ACESSO E SETORIZAÇÃO DO EVENTO, CONFORME ORIENTAÇÃO.
-Locação e prestação de serviço de instalação, reposicionamento quando necessário, desmontagem e retirada de grade de contenção, por metro linear, em regime pronto para uso, destinada à formação de filas, isolamento de áreas técnicas, controle de acesso e setorização do evento, conforme orientação da fiscalização e layout definido pela Administração.
- A grade deverá possuir altura mínima de 1,10 m, estrutura metálica com travas e encaixes, estabilidade e alinhamento, sem pontas cortantes ou elementos que ofereçam risco ao público, devendo permanecer em condições adequadas durante todo o período de uso, com possibilidade de ajustes de posicionamento mediante solicitação da fiscalização.
-O aceite mínimo será dado após instalação conforme setorização definida e vistoria da fiscalização, com correção imediata de não conformidades.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	



M
	



100
	



300
	01-R$ 20,00
02-R$ 40,00
03-R$ 70.00
07-R$ 88,00
218,00/4=
R$ 54,50
	




R$16.350,00

	01.5
	LOCAÇÃO DE SALA MODULAR FECHADA 10,00 M X 10,00 M, COM AR-CONDICIONADO INSTALADO E FUNCIONANDO, PRONTA PARA USO. 
-Locação e prestação de serviço de montagem de 01 sala modular fechada para apoio administrativo/técnico, com dimensões mínimas de 10,00 m x 10,00 m, incluindo transporte, montagem, nivelamento, fornecimento, instalação e operação da climatização (ar-condicionado), desmontagem e retirada, em regime pronto para uso. 
-O módulo deverá possuir estrutura modular com fechamento em painéis rígidos, acabamento, altura interna compatível para permanência de pessoas, 01 ou mais portas conforme necessidade de acesso, iluminação interna instalada e vedação compatível para uso em ambiente externo, garantindo proteção contra intempéries.                    
 -  A climatização deverá permanecer instalada e operante durante todo o período de utilização, com suporte/manutenção para restabelecimento imediato em caso de falha.
-O módulo deverá permitir circulação interna, acomodação de mobiliário de apoio e passagem segura de cabos, conforme layout do evento.
- A liberação ocorrerá mediante vistoria e checklist da fiscalização
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	



Un
	



 01
	



05
	01-R$ 9.000,00
02-R$ 9.200,00
03-R$ 10.000,00
07-R$ 18.000,00
46.200,00/4=
R$11.550,00
	




R$57.750,00

	01.6
	(30354)-LOCAÇÃO DE TENDA 5,00 M X 5,00 M, PARA USO EXTERNO, PRONTA PARA USO, COM MONTAGEM E RETIRADA.
- Locação e prestação de serviço montagem de tenda modular para evento, com dimensões mínimas de 5,00 m x 5,00 m, incluindo transporte, montagem, nivelamento, desmontagem e retirada, em regime pronto para uso. 
-A estrutura deverá ser metálica modular, com travamentos e contraventamentos adequados, cobertura em lona antichamas e sistema de fixação/ancoragem ou lastro compatível com uso externo, garantindo estabilidade, alinhamento e resistência a intempéries.
-Deverá apresentar acabamento adequado, ausência de partes cortantes e condições de uso seguro para público e equipe, conforme layout definido pela Administração.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	





UN
	





01
	





10
	01-R$ 2.000,00
02-R$ 2.600,00
03-R$ 3.000,00
07-R$ 3.000,00
10.600,00/4=
R$2.650,00
	




R$26.500,00



	01.7
	(30353)-LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE 10,00 M X 10,00 M, PARA USO EXTERNO, PRONTA PARA USO, COM MONTAGEM E RETIRADA. 
-Locação e prestação de serviço de montagem de tenda modular tipo pirâmide, com dimensões mínimas de 10,00 m x 10,00 m, incluindo transporte, montagem, nivelamento, desmontagem e retirada, em regime pronto para uso.  
-A estrutura deverá ser metálica modular com travamentos e contraventamentos, cobertura em lona antichamas, com sistema de fixação/ancoragem ou lastro compatível com uso externo, assegurando estabilidade, alinhamento e resistência a intempéries.
- Deverá possuir acabamento adequado, ausência de partes cortantes, e condições de uso seguro para público e equipe, conforme layout definido pela Administração.
-Quando exigido pela Administração, deverá permitir instalação de fechamento lateral parcial ou total (sem climatização), com pontos de fixação compatíveis, conforme setorização do evento.
-O aceite mínimo será dado após montagem concluída, fixação/lastro instalado, verificação de estabilidade e checklist assinado pela fiscalização, com correção imediata de não conformidades.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	


UN
	 


01
	


08
	01- R$ 4.000,00
02-R$ 7.000,00
03-R$ 5.100,00
07-R$ 5.200,00
21.300,00/3=
R$7.100,00
	




R$56.800,00

	01.8
	(30359)-DIVISÓRIA INTERNA MODULAR 3X3
-Locação e instalação de divisória interna modular compreende transporte, montagem, estabilização, desmontagem e retirada, devendo ser instalada no interior de pavilhão fechado, no local indicado pela fiscalização, em regime pronto para uso. 
-A divisória deverá ser executada em sistema modular tipo octanorm (ou equivalente), composta por perfis de alumínio e painéis rígidos dupla face na cor branca, com altura padrão mínima de 2,20 m, com alinhamento, acabamento e vedação visual adequados, sem rebarbas, arestas cortantes ou folgas relevantes. 
-Afixação deverá ser não permanente e compatível com o piso do pavilhão, sem danos.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	




M
	




  50
	




400
	   01-R$100,00
     02-R$120,00
220,00/2=
R$ 110,00
    



 07-R$506,66
726,66/3=
R$ 242,22

	


R$44.000,00

	LOTE 02
	ESTRUTURA ARTÍSTICA COMPLETA (PALCO + SONORIZAÇÃO + ILUMINAÇÃO + PAINEL DE LED)
-Fornecimento, montagem e operação de estrutura artística completa, composta por palco principal 10,00 m x10,00 m, sistema de sonorização (P.A. + monitor + microfonação), iluminação cênica e painel de LED, pronta para uso. 
Descrição completa: 
-Prestação de serviço de fornecimento, transporte, montagem, nivelamento, comissionamento, operação assistida durante as apresentações, desmontagem e retirada de 01 conjunto integrado de estrutura artística completa, em regime pronto para uso, composto por palco principal, sistema de sonorização, sistema de iluminação cênica e painel de LED, com liberação formal para passagem de som e operação, mediante vistoria e checklist da fiscalização.
- O palco principal deverá possuir dimensões mínimas de 10,00 m (largura/frente) x10,00 m (profundidade) e pé-direito livre mínimo de 6,00 m, com cobertura tipo duas águas em lona antichamas, travamentos, fixações e contraventamentos, bem como solução de drenagem compatível para intempéries.
-O piso deverá ser tablado com superfície antiderrapante, acabamento e ausência de folgas, com capacidade mínima de carga distribuída de 500 kg/m².
-O acesso deverá contemplar, no mínimo, 02 escadas laterais e 01 rampa técnica, com guarda-corpo e proteções nos pontos necessários à segurança operacional, conforme orientação da fiscalização.
-Deverá ser instalada house mixcoberta, com dimensão mínima de 4,00 m x 3,00 m, piso nivelado e proteção contra intempéries, posicionada conforme layout aprovado.
 -O sistema de sonorização deverá ser dimensionado para cobertura uniforme da área de público, garantindo inteligibilidade e headroom, com nível de pressão sonora compatível com evento de grande porte, sem distorção perceptível.
-Deverá conter P.A. principal com, no mínimo, 6 módulos de line arraypor lado (L/R), subgrave com, no mínimo, 12 unidades de subwoofer duplo (2 x18”), front fill (mínimo de 04 unidades) e side fill estéreo (L/R) compatível com palco de grande porte.
-Deverá ser disponibilizada 01 console dedicada ao P.A. e 01 console dedicada ao monitor (02 unidades), com operação simultânea, stageboxdigital, cabeamento, conectores e organização completa com identificação funcional. 
-A monitoração de palco deverá disponibilizar, no mínimo, 14 vias de monitoração. A microfonação e acessórios deverão ser compatíveis com banda completa, incluindo kit de bateria, microfones para voze instrumentos, microfones sem fio,DI boxes, pedestais, garras, clamps, cabos e demais itens necessários ao funcionamento integral. 
-O sistema de iluminação cênica deverá contemplar montagem, endereçamento, programação, operação e desmontagem, com rigging compatível e instalação segura.
-O conjunto mínimo deverá incluir refletor LED tipo COB de 200 Wcom aletas direcionais (04 unidades), refletor LED tipo COB de 200W sem aletas direcionais (04 unidades), refletor tipo PARLEDRGBWA(16 unidades), blinder LED4 x100 W(04 unidades), moving beam (20 unidades), efeito tipo strobo/atomic LED de alta potência (20 unidades), moving wash equivalente (08 unidades), splitter DMX digital (02 unidades) e máquina de fumaça com ventilador e controle DMX(02 unidades), além de mesa/controladora de iluminação compatível e técnico responsável pela operação. 
-O painel de LED deverá possuir dimensão mínima equivalente a 6,00 m (largura) x2,00 m (altura), com resolução mínima P4 outdoor(ou superior), apto à operação externa, incluindo estrutura de sustentação com fixação/lastro, controladora/processadora, cabeamento de sinal e energia, conversores e entradas necessárias. 
-Deverá ser disponibilizado equipamento de reprodução/controle de mídia com desempenho compatível para execução de vídeos e logos, bem como operador técnico durante o uso. 
-O aceite mínimo será dado após montagem concluída, estabilidade verificada, alinhamento e testes executados, operação assegurada (palco, P.A., monitor, iluminação e LED), com checklist assinado pela fiscalização, com correção imediata de não conformidades.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	
UN
	
01
	
01
	03-R$125.000,00

08-R$ 36.000,00
   09-R$35.000,00
71.000,00/2=
R$35.000,00

	




R$35.000,00

	LOTE 03




03.1
	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO, TRIFÁSICO, COM INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DO PALCO E ESTRUTURA ARTÍSTICA.
-Para 05 dias do evento.
-Locação de grupo gerador de energia elétrica, silenciado, para uso em evento, incluindo transporte, instalação, testes, operação em plantão, manutenção corretiva/preventiva durante o período de uso, fornecimento de combustível, desmontagem e retirada, em regime pronto para uso.
-O grupo gerador deverá possuir potência nominal de no mínimo 150KVA compatível com a carga instalada, com tensão trifásica 380/220V e frequência de 60 Hz, com sistema de regulagem/estabilização adequado para equipamentos de som, luz e vídeo.
-Deverá incluir quadro de saída e proteções, cabos de força dimensionados, conectores, aterramento completo e proteção mecânica nas travessias de circulação (passa-cabo/canaleta ou equivalente), garantindo segurança e continuidade de fornecimento.
-Deverá ser disponibilizado operador técnico plantonista durante o funcionamento e durante os testes/comissionamento, com registros de operação e atendimento imediato a ocorrências.
-O aceite mínimo será dado após instalação concluída, aterramento verificado, testes com carga executados e checklist assinado pela fiscalização, sem prejuízo de substituição imediata em caso de falha.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.
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01 
	






02
	
04-R$ 8.980,00
05- R$7.440,00
06- R$ 6.250,00
26.670,00/3=
R$8.890,00







	




R$17.780,00







	
03.2
	VALOR DA HORA TRABALHADA,  
Em caso de acionamento do gerador, o valor devido será calculado com base no número de horas efetivamente trabalhadas/ funcionamento, sendo o pagamento realizado proporcionalmente ao tempo de operação registrado.
A hora trabalhada pelo gerador, quando acionado, terá seu controle realizado por horímetro anexo ao equipamento, garantindo precisão na medição e transparência no processo de apuração.
Os registros de funcionamento deverão ser acompanhados pela fiscalização designada pela Administração, que validará os dados coletados pelo horímetro e emitirá o atesto necessário para fins de medição e pagamento.
Somente após a conferência e o atesto da fiscalização será autorizada a medição e o consequente pagamento das horas de funcionamento do gerador.
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	
h
	
40
	
200
	
04-R$ 80,00
05-R$ 350,00
06-R$ 280,00
710,00/3=
R$ 236.66
	




R$47.332,00

	LOTE
04 
	BANHEIRO EM CONTÊINER COM CABINE ACESSÍVEL INTEGRADA
1-Locação de WC Container VIP, contendo obrigatoriamente:
a) Estrutura modular em container sanitário em perfeitas condições de uso, segurança e conservação;
b) Composição mínima de 09 (nove) sanitários, sendo 01 (uma) unidade adaptada para Pessoas com Necessidades Especiais – PNE, atendendo às normas de acessibilidade vigentes;
c) Disponibilização de fraldário;
d) Instalação de cuba em inox com torneiras em perfeito funcionamento;
e) Fornecimento de dispensers para papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido;
f) Sistema hidráulico e sanitário plenamente funcional;
g) Sistema elétrico com iluminação e ventilação adequadas;
h) Atendimento às normas sanitárias, ambientais, elétricas e de acessibilidade vigentes, especialmente normas da ABNT aplicáveis.
2. Serviços Inclusos Obrigatórios:
Deverão estar inclusos no valor contratado, sem ônus adicional à Administração Pública:
a) Mobilização, transporte, instalação e desmobilização dos equipamentos;
b) Garantia de pleno funcionamento das instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas.
3.Da destinação final do resíduos: 
a) A empresa será responsável pela destinação final dos resíduos de esgoto, sendo obrigatório o monitoramento das caixas coletoras e seu esvaziamento quando necessário. 
-As estruturas deverão estar integralmente montadas e em condições de uso até às 12h (meio-dia) do dia 17 de março de 2026.

	








UN
	








01
	








04
	03-R$ 15.000,00
04-R$ 6.980,00
06-R$ 9.266,00
31.246,00/3=
R$10.415,33
	



R$41.661,32

	LOTE 05
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO EVENTO, COM COLETA CONTÍNUA DE RESÍDUOS, LIMPEZA DE ÁREAS COMUNS E LIMPEZA REFORÇADA DURANTE OS SHOWS, INCLUINDO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL.
     Será necessária a dedicação minima de 30 horas diárias(entre 8h as 00h) de trabalho para a manutenção e limpeza do espaço, podendo ser necessaria a adequação para mais horas conforme o público presente. A empresa vencedora será responsável pela elaboração da escala de serviços e pela correta execução das atividades.
-A comprovação da execução deverá ser realizada por registro diário das rotinas (horários, setores atendidos, equipe alocada e ocorrências), disponível à fiscalização.
-Prestação de serviço de limpeza e conservação das áreas do evento, incluindo varrição, recolhimento e acondicionamento de resíduos, limpeza de áreas comuns e de circulação, limpeza de áreas de alimentação, limpeza de áreas técnicas externas (quando autorizada), e limpeza reforçada nos períodos de maior público, especialmente durante e após os shows/apresentações, em regime compatível com a programação do evento e orientação da fiscalização.
-O serviço deverá incluir fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução (vassouras, pás, carrinhos, sacos reforçados, contentores/recipientes de apoio quando aplicável, EPIs), com atuação preventiva para evitar acúmulo de resíduos em pontos de fluxo. 
-A contratada deverá executar rotinas de coleta e recolhimento de resíduos ao longo de todo o período de funcionamento do evento, com reforço obrigatório em horários de pico e após atividades de grande concentração, mantendo as áreas de acesso, corredores, entorno de pavilhões, praça de alimentação e áreas de público em condições adequadas de higiene e segurança.
-Deverá prever pontos de coleta e logística interna para retirada, com armazenamento temporário em local indicado pela Administração, sem obstrução de rotas de circulação e sem risco ao público.
- A destinação final dos resíduos recolhidos deverá ocorrer conforme orientação da Administração e estrutura disponível no Município, incluindo transporte interno até o ponto de descarte indicado. 
-A comprovação da execução deverá ser realizada por registro diário das rotinas (horários, setores atendidos, equipe alocada e ocorrências), disponível à fiscalização.
-O aceite mínimo será dado mediante verificação in loco da manutenção das condições de limpeza, execução das rotinas de coleta e apresentação dos registros, sem prejuízo de glosas em caso de não conformidade.
 -Deverão estar integralmente inclusas nas propostas todas as despesas decorrentes de locomoção, alimentação, estadia, bem como os encargos trabalhistas relacionados à contratação da empresa responsável pela manutenção e limpeza do Parque de Eventos durante o período da feira.
-A proposta apresentada deverá refletir o custo total da execução dos serviços, sem possibilidade de repasse ou cobrança adicional à Administração, garantindo transparência, previsibilidade e vantajosidade na contratação.

	


h
	


200
	


500
	11-R$ 35,00
14-R$ 34,50
15-R$42,00
111,00/3=
R$37,00 
	

R$

	LOTE 06
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, COM EFETIVO REFORÇADO DURANTE OS SHOWS E COBERTURA DIURNA E 24 HORAS, CONFORME ESCALA DEFINIDA, INCLUINDO SUPERVISÃO E CONTROLE DE ACESSO.
-Prestação de serviço de vigilância patrimonial e controle de público, desarmado, para atendimento do evento, incluindo fornecimento de mão de obra, coordenação/supervisão, controle de acesso, apoio à organização de filas, proteção de áreas técnicas, rondas preventivas e atuação preventiva para manutenção da ordem, em regime compatível com a programação do evento e orientações da fiscalização.
-O serviço deverá contemplar, no mínimo, efetivo de:
 a) Dia 17/03/26-TERÇA-FEIRA:
-02(dois) seguranças 24h (zeladoria patrimonial), com inicio dos trabalhos partir das 12h(meio dia).
 b) Dia 18/03/26-QUARTA-FEIRA: 
- 02(dois) seguranças (zeladoria patrimonial)
-02(dois) seguranças (hora de abertura até hora do schow)
 -15-20 seguranças para o período dos schows/apresentações, previstas 04h.
 c) Dia19/03/26-QUINTA-FEIRA:
- 02(dois) seguranças (zeladoria patrimonial)
 -02(dois) seguranças (hora de abertura até hora do schow)
 -15-20 seguranças para o período dos schows/apresentações, previstas 04h.
d)Dia 20/03/26- SEXTA-DEIRA:
- 02(dois) seguranças (zeladoria patrimonial)
-02(dois) seguranças (hora de abertura até hora do schow)
-15-20 seguranças para o período dos schows/apresentações, previstas 10h.
e) Dia 21/03/26- SÁBADO:
- 02(dois) seguranças (zeladoria patrimonial)
-02(dois) seguranças (hora de abertura até hora do schow)
-15-20 seguranças para o período dos schows/apresentações previstas 07h;
f) Dia 22/03/26-DOMINGO:
-02(dois) seguranças (zeladoria patrimonial) 
-02(dois) seguranças (hora de abertura até hora do schow) 
-15-20 seguranças para o período dos schows/apresentações, previstas 6h;
g) Dia 23/03/26-SEGUNDA-FEIRA:
-02(dois) seguranças (zeladoria patrimonial) até as 17h.
-Os horários dos schows poderão sofrer alterações, sendo que serão previamente comunicadas a empresa.
-Determinado pela Administração, durante montagem e desmontagem, conforme escala operacional a ser apresentada e validada pela fiscalização antes do início da execução. 
-A contratada deverá ser empresa especializada em segurança privada, com autorização vigente para a atividade pertinente, devidamente autorizada, controlada e fiscalizada pela Polícia Federal, sendo vedada a execução por empresa irregular ou não autorizada.
-O efetivo deverá atuar uniformizado e identificado, com meios de comunicação operacional entre a equipe (rádio ou meio equivalente), mantendo posto(s) fixo(s) e rondas conforme plano de segurança e orientação da fiscalização, incluindo controle de acesso a áreas restritas (palco, backstage, casas de máquinas, quadros elétricos, geradores, contêineres sanitários e demais áreas técnicas). -A contratada deverá manter supervisor responsável para coordenação do efetivo e atendimento imediato a ocorrências.
Comprovação de autorização/regularidade perante a Polícia Federal (requisito mínimo):
- Para fins de aceitação e manutenção do contrato/ata, a contratada deverá apresentar documento(s) emitido(s) pela Polícia Federal que comprovem a regularidade da empresa para a prestação de serviço de segurança privada, admitindo-se, conforme o caso e a fase do certame, a apresentação do alvará/autorização de funcionamento e/ou certificado de regularidade/consulta de regularidade da empresa junto à Polícia Federal, válidos na data da sessão e durante a execução, sem prejuízo das demais exigências de habilitação previstas no edital. 
-A empresa vencedora deverá fornecer, os dados dos profissionais, e os comprovantes de qualificação profissional dos mesmos.
A empresa  deverá especificar os valores individuais, que estão compondo o preço total.
Julgamento por preço menor global:
Planilha básica de custos:
	
	Quant mín h
	Quant máx h
	Valor por/hora
	Valor total

	Vigilância Patrimonial
	
100
	
300
	
	

	Segurança p/ Schows
	
100
	
650
	
	

	                          Valor total da proposta: R$
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01
	03- 50.000,00
11-53.107,00
12-52.500,00
155.607,00/3=
R$ 51.869,00
 
	



R$ 51.869,00

	
	
	
	
	
	Valor Total 
	




Período de Pesquisa: A pesquisa foi realizada no dia 08 de Dezembro ao dia 18 de Fevereiro de 2026.
Responsavel pela pesquisa de Preços:
Cargo/função:
Órgão vinculado:
                Porto Vera Cruz, RS - 18 de fevereiro de 2026.



                                                                                  ____________________________
                                                                                        Juliano Ravazi de Oliveira

