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Estudo Técnico Preliminar
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO 

1. Descrição da necessidade.

[bookmark: _GoBack]O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a reforma e ampliação de ponte de concreto na comunidade de Entre Rios- São Jorge, e tem por finalidade a ampliação de ponte para melhoria da atual, que encontra-se em péssimo estado de conservação para travessia, sendo atualmente de mão única, permitindo a passagem de um veículo por vez somente. A ponte irá ser reformada/construída para melhorar a travessia e deslocamento no trecho, passando a ter como possibilidade a passagem de 02 veículos ao mesmo tempo na ponte. 

1. Áreas requisitantes.
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1. Descrição dos Requisitos da Contratação.
O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, em um lote, pelo menor preço global.
O objeto deste processo é a seleção de propostas, visando à reforma/construção de ponte em concreto.
A obra deverá ser executada nas coordenadas mencionadas no projeto, conforme orçamento, memorial descritivo e deverá ser executada conforme o período previsto em Cronograma físico financeiro. Deverá a empresa contratada fornecer todo o material, ferramentas e máquinas necessárias para execução das obras.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no projeto, orçamento, memorial descritivo e no edital, devendo ser efetuados os ajustes ou alterações nas obras no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	Somente após a verificação da qualidade, quantidade e análise de características das obras será efetuado o aceite, a liberação da Nota fiscal e o pagamento do material. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora. 

1. Levantamento de Mercado.
Os valores se baseiam no orçamento realizado pelo setor de engenharia através do uso da Tabela Sinapi, conforme data técnica no orçamento.

1. Descrição da solução como um todo.
A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo redução de custos na contratação global para execução da reforma/construção ponte e visa atender as necessidades da secretaria, para oferecer segurança e condições satisfatórias de trafego de veículos na estrada.

1. Estimativa das Quantidades a serem contratadas.
A quantidade necessária foi realizada através de levantamento em projeto, conforme tabelas abaixo:
	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 

	1.1
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA
	30,00 
	M

	1.2
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M
	16,00 
	H

	2
	FUNDAÇÕES
	 
	 

	2.1
	FORMAS PARA FUNDAÇÕES EM TUBO DE CONCRETO Ø80CM, FORNECIDO E INSTALADO
	2,00 
	M

	2.2
	FORMAS EM TUBO DE CONCRETO Ø40CM, FORNECIDO E INSTALADO
	4,00 
	M

	2.3
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 10mm
	40,00 
	KG

	2.4
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
	2,00 
	M3

	3
	PILARES 
	 
	 

	3.1
	FORMAS  EM TUBO DE CONCRETO Ø40CM, FORNECIDO E INSTALADO
	8,00 
	M

	3.2
	ARMAÇÃO DE  ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 5,0mm
	16,00 
	KG

	3.3
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 12.5mm
	57,78 
	KG

	3.4
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	1,20 
	M3

	4
	CORTINA DE CONTENÇÃO
	 
	 

	4.1
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
	138,90 
	M2

	4.2
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 8.0mm
	449,20 
	KG

	4.3
	ARMAÇÃO DE  ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 5,0mm
	35,00 
	KG

	4.4
	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
	11,20 
	M3

	5
	VIGAS E GUARDA RODAS
	 
	 

	5.1
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
	51,20 
	M2

	5.2
	ARMAÇÃO DE  ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 5,0mm
	52,80 
	KG

	5.3
	ARMAÇÃO DE  ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 6.3mm
	30,00 
	KG

	5.4
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 12.5mm
	197,40 
	KG

	5.5
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 20.0mm
	130,90 
	KG

	5.6
	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
	3,80 
	M3

	6
	CAPEAMENTO
	 
	 

	6.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES
	14,60 
	M2

	6.2
	CONCRETAGEM , FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
	7,30 
	M3

	6.3
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 10.0mm
	560,00 
	KG



1. Estimativa do Valor da Contratação
Foi realizado o orçamento global de custo da obra, através da separação por itens dos serviços necessários à perfeita execução da obra, baseados nos valores coletados na Tabela Sinapi.
A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é de R$ 89.178,25, sendo R$ 71.345,26 de materiais e R$ 17.832,99 de mão de obra.

1. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.
A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade de concorrência pública presencial será na forma global. 
Ademais, a contratação será realizada na forma global, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas à propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.

1. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.
Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas, posto que os projetos serão desenvolvidos internamente, pelo órgão contratante, e a execução da obra, por sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que não possam ser executadas por uma única empresa, sem prejuízos ao resultado esperado.

1. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.
O objeto desta solução consta na listagem do Plano Anual de Contratação vigente. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento do Município.

1. Resultados Pretendidos.
Pretende-se contratar a empresa que execute a obra na melhor qualidade e conforme o planejado, para assim atender a demanda de infraestrutura do Município.

1. Providências a serem adotadas.
A obra deverá ser entregue pronta no local mencionado, respeitando toda documentação e outra qualquer informação fornecida pelo setor de engenharia do município. A fiscalização da obra também ocorrerá pelo setor juntamente com a Secretaria do Município responsável pela solicitação.

1. Possíveis Impactos Ambientais.
Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.

1. Declaração de Viabilidade.
Assim, considerando o exposto, os documentos fornecidos pela engenharia, o levantamento do orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada. 

1. Responsável:

São Jorge/RS, 03 de fevereiro de 2025



DANILO SALVALAGGIO
Prefeito Municipal/ Secretário de Obras, 
Serviços Viários e Trânsito em Exercício



Fone: (54) 3271 1112 Fax: (54) 3271 1114 – Site: http://www.saojorge.rs.gov.br
Av. Daltro Filho, 901 – São Jorge/RS – Cep: 95365-000

image1.png
Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Sao Jorge




