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Estudo Técnico Preliminar
[bookmark: _Hlk179536667]CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA.


1. Descrição da necessidade.
O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a recuperação de espaços esportivos, por meio da reforma da quadra esportiva do município. A iniciativa se justifica pela necessidade de atender à demanda local, proporcionando melhores condições para a prática esportiva e lazer da comunidade. A reforma será viabilizada com recursos estaduais+contrapartida, por meio do convênio FPE 5588/2024.

1. Áreas requisitantes.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

1. Descrição dos Requisitos da Contratação.
O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, em único lote, pelo menor preço global. A obra se enquadra em serviço comum de engenharia.
O objeto deste processo é a seleção de propostas, visando à contratação de empresa para execução da obra de reforma da quadra esportiva.
A obra deverá ser executada no endereço mencionado no projeto, orçamento, memorial descritivo e deverá ser executada conforme o período previsto em Cronograma físico financeiro. Deverá a empresa contratada fornecer todo o material, ferramentas e máquinas necessárias para execução das obras.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no projeto, orçamento, memorial descritivo e no edital, devendo ser efetuados os ajustes ou alterações nas obras no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	Somente após a verificação da qualidade, quantidade e análise de características das obras será efetuado o aceite, a liberação da Nota fiscal e o pagamento do material. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora. 

1. Levantamento de Mercado.
Os valores se baseiam no orçamento através do uso da Tabela Sinapi e cotações de preços, conforme data técnica no orçamento.

1. Descrição da solução como um todo.
A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo redução de custos na contratação global para execução da reforma e visa atender a necessidade da secretaria, para oferecer segurança e condições satisfatórias de uso dos prédios públicos.

1. Estimativa das Quantidades a serem contratadas.
A quantidade foi realizada através de levantamento em projeto, conforme tabelas e quantidades em anexo, constante na planilha de orçamento da obra.
	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unid

	
	
	
	

	1
	QUADRA
	 
	 

	1.1
	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO
	633,75 
	M2

	1.2
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM.
	633,75 
	M2

	1.3
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q92,  DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (1,48KG/M2)
	937,95 
	KG

	1.4
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E CIMENTO
	633,75 
	M2

	1.5
	EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM MADEIRA FLUTUANTE CONFORME PROJETO/ESPECIFICAÇÕES: COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA 200 MÍCRONS, AMORTECEDORES DE BORRACHA MINIMO 50X50X10mm DUREZA SHORE 40A60, TARUGAMENTO EM MADEIRA PINUS MINIMO 40X40MM APLAINADA E APARELHADA, CHAPAS DE MADEIRA OSB MINIMO DE 12MM DE ESPESSURA, PISO DE MADEIRA DE LEI TIPO GRÁPIA  ENCAIXE MACHO/FEMEA 4 LADOS DE ESP. MIN 17A19MM E PROCESSO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE TINTA DE POLIURETANO
	633,75 
	M2

	1.6
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
	230,00 
	M2

	1.7
	LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO
	633,75 
	M2

	2
	FECHAMENTO E CALÇADAS
	 
	 

	2.1
	FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL #0.5mmPINTADA, INSTALADA E FORNECIDA EM COR A SER DEFINIDA, FIXADA COM PARARUSOS
	193,90 
	M2

	2.2
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 PINTADA, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	114,00 
	M

	2.3
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 PINTADA, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	37,00 
	M

	2.4
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA 
	120,00 
	M2

	2.5
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 CHP+CHI
	24,00 
	H

	2.6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
	4,00 
	M2

	2.7
	CALÇADA, COM RETIRADA MANUAL E RECOLOCAÇÃO DE PEDRA DE BASALTO SERRADO, SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	150,00 
	M2



1. Estimativa do Valor da Contratação
Foi realizado o orçamento global de custo da obra, através da separação por itens dos serviços necessários à perfeita execução da obra, baseados nos valores coletados na Tabela Sinapi e cotações de mercado.
A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é de R$ 656.315,37. 

1. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.
A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade de concorrência pública presencial será na forma global. 
Ademais, a contratação será realizada na forma global, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas a propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.

1. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.
Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas, posto que os projetos serão desenvolvidos internamente, pelo órgão contratante, e a execução da obra, por sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que não possam ser executadas por uma única empresa, sem prejuízos ao resultado esperado.
	
1. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.
O objeto desta solução consta na listagem do Plano Anual de Contratação vigente. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento do Município.

1. Resultados Pretendidos.
Pretende-se contratar a empresa que execute a obra na melhor qualidade e conforme o planejado, para assim atender a demanda de infraestrutura do Município.

1. Providências a serem adotadas.
A obra deverá ser entregue pronta no local mencionado, respeitando toda documentação e outra qualquer informação fornecida pelo setor de engenharia do município. A fiscalização da obra também ocorrerá pelo setor juntamente com a Secretaria do Município responsável pela solicitação.

1. Possíveis Impactos Ambientais.
Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.

1. Declaração de Viabilidade.
Assim, considerando o exposto, os documentos fornecidos pela engenharia, o levantamento do orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada. 

1. Responsável:

Secretária de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer
Angelica Pomatti
CPF 034.441.820-07      
                                      
São Jorge/RS, 03 de fevereiro de 2025.
Fone: (54) 3271 1112 Fax: (54) 3271 1114 – Site: http://www.saojorge.rs.gov.br
Av. Daltro Filho, 901 – São Jorge/RS – Cep: 95365-000
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