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PROCESSO LICITATÓRIO N° 3.134/2026
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026
ANEXO III - MODELO DE FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa_____________________________________________________________

Endereço_____________________________________________________________

CNPJ/MF/Nº__________________________ Insc. Estadual:__________________ Fone:________________________

Contato:___________________________
Email:________________________________________________________________

Data da abertura: 06/11/2026

Horário: 09:00

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital na modalidade Pregão Eletrônico nº 33/2026, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BLOCOS, MEIO-FIO, CALHAS, TUBOS E GALERIAS DE CONCRETO, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, destinados à realização de obras, serviços de manutenção, recuperação e melhorias na infraestrutura do Município de Tupandi, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I e no Detalhamento do objeto – Anexo II e conforme abaixo especificado: 

	Item
	Descrição e especificações técnicas
	Un.
	Quant.
	VALOR UNIT/R$
	VALOR TOTAL/R$

	01
	Bloco de concreto intertravado tipo "S" ou holandês, espessura de 6 cm, resistência mínima de 35 MPa, conforme ABNT NBR 9781.
	m²
	10.000
	
	

	02
	Bloco de concreto intertravado tipo "S" ou holandês, espessura de 8 cm, resistência mínima de 35 MPa, conforme ABNT NBR 9781.
	m²
	10.000
	
	

	03
	Meio-fio de concreto, comprimento de 1,00 m, altura de 30 cm, espessura de 12 cm na base e 10 cm na parte superior, com tolerância de até 1 cm para mais.
	un.
	3.000
	
	

	04
	Calha de concreto com diâmetro de 300 mm e comprimento de 1,00 m.
	un.
	500
	
	

	05
	Tubo de concreto simples, seção circular, diâmetro interno de 300 mm, encaixe macho e fêmea (MF), junta rígida, classe PS1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	1.000
	
	

	06
	Tubo de concreto simples, seção circular, diâmetro interno de 400 mm, encaixe macho e fêmea (MF), junta rígida, classe PS1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	800
	
	

	07
	Tubo de concreto armado, seção circular, diâmetro interno de 400 mm, encaixe macho e fêmea (MF), junta rígida, classe PA1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	800
	
	

	08
	Tubo de concreto simples, seção circular, diâmetro interno de 600 mm, encaixe macho e fêmea (MF), junta rígida, classe PS1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	1.000
	
	

	09
	Tubo de concreto armado, seção circular, diâmetro interno de 600 mm, encaixe macho e fêmea (MF), junta rígida, classe PA1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	500
	
	

	10
	Tubo de concreto armado, seção circular, diâmetro interno de 1.000 mm, encaixe macho e fêmea (MF), junta rígida, classe PA1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	300
	
	

	11
	Tubo de concreto armado, seção circular, diâmetro interno de 600 mm, encaixe ponta e bolsa (PB), junta rígida, classe PA1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	300
	
	

	12
	Tubo de concreto armado, seção circular, diâmetro interno de 800 mm, encaixe ponta e bolsa (PB), junta rígida, classe PA1, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	250
	
	

	13
	Tubo de concreto armado, seção circular, diâmetro interno de 1.200 mm, encaixe ponta e bolsa (PB), junta rígida, classe PA2, comprimento de 1,00 m, conforme ABNT NBR 8890/2020.
	un.
	100
	
	

	14
	Galeria celular de concreto armado pré-fabricada, dimensões internas de 1,50 × 1,50 m, comprimento útil de 1,00 m, mísulas de 20 × 20 cm, paredes com espessura mínima de 15 cm, trânsito TB-45, aterro de 1,00 a 2,50 m, concreto fck 30 MPa, conforme ABNT NBR 15396/2018.
	un.
	100
	
	

	15
	Galeria celular de concreto armado pré-fabricada, dimensões internas de 2,00 × 2,00 m, comprimento útil de 1,00 m, mísulas de 20 × 20 cm, paredes com espessura mínima de 15 cm, trânsito TB-45, aterro de 1,00 a 2,50 m, concreto fck 30 MPa, conforme ABNT NBR 15396/2018.
	un.
	100
	
	


· Proposta válida por 60 (sessenta) dias.

· No valor estão inclusos todos os custos, taxas, impostos, lucro, obrigações sociais e trabalhistas e quaisquer outros que incidam sobre a execução do objeto desta proposta.

· O endereço de e-mail e telefone de contato ora informados, preferencialmente com acesso à aplicativo de mensagens, serão utilizados como mecanismo oficial e válido de comunicação / notificação / cientificação de todas as intercorrências contratuais e/ou licitatórias ao contratado, sendo desnecessários avisos por correio ou publicações legais. Cabe ao proponente a verificação de seu correio eletrônico, tendo por início dos prazos ofertados das comunicações, o envio da correspondência eletrônica por parte do município contratante, independentemente da confirmação de leitura e/ou recebimento. 

Data, Local: ___________________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa
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