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PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR




REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DE EFLUENTES LÍQUIDOS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RELVADO PARA RELATÓRIOS SEMESTRAIS À FEPAM EM ATENDIMENTO À LICENÇA DE OPERAÇÃO LO Nº 00746/2025 DO EMPREENDIMENTO, SENDO COLETADOS E ANALISADOS OS EFLUENTES LÍQUIDOS DE 04 (QUATRO) POÇOS DE MONITORAMENTO (PIEZÔMETROS) E 1 EFLUENTE CONTIDO NA LAGOA, SERÁ REALIZADO UMA COLETA NO MÊS DE JUNHO/2025 E UMA COLETA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.





Relvado/RS, 23 de junho de 2025












ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.INTRODUÇÃO
1.1 .O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

DO OBJETO:
1. [bookmark: _GoBack]1.1.Constitui objeto a contratação de pessoa jurídica ECOCERTA CENTRO DE ANALISES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 11.111.860/0001-19, situada à ROD BR-116, KM 145, nº 15302, Bairro SAO CRISTOVAO no município de CAXIAS DO SUL/RS, para prestação de serviços de coleta e análises de efluentes líquidos do Aterro Sanitário Municipal de Relvado para relatórios semestrais à FEPAM em atendimento à Licença de Operação LO nº 00746/2025 do empreendimento, sendo coletados e analisados os efluentes líquidos de 04 (quatro) poços de monitoramento (piezômetros) e 1 efluente contido na lagoa, será realizado uma coleta no mês de junho/2025 e uma coleta no mês de novembro/2025.
1.2. Os serviços compreendem as seguintes análises: 
Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - JUNHO • PM 02 - JUNHO • PM 03 - JUNHO • PM 04 - JUNHO
Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: todas juntasEnsaios
Métodos
LQ / Unidade
Nitrato (como N)
EPA 300.1:1997
0,02 mg/L
Sólidos totais
SMWW, 23ª Ed. Método 2540B
15 mg/L
Alcalinidade total
SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503
10,0 mg/L
Alumínio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Cádmio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,001 mg/L
Chumbo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Cobre
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,009 mg/L
Condutividade a 25°C
SMWW, 23ª Ed. Método 2510B
2,0 µS/cm
Coliformes termotolerantes (fecais)
CETESB. Norma Técnica L5.406:2007
1,8 NMP/100 mL
Coliformes totais
SMWW 23ª Ed. Método 9223 B.
1,1 NMP/100 mL
Cromo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Demanda Bioquímica de Oxigênio*
SMWW 24ª 5210 B
2,0 mg O2/L
Demanda química de oxigênio
SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D
10,0 mg/L
Ferro
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Mercúrio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,001 mg/L
Níquel
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L



 Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - JUNHO • PM 02 - JUNHO • PM 03 - JUNHO • PM 04 - JUNHO
 Ponto de Coleta (Coordenadas):
	pH
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B
	4-10

	Temperatura da amostra
	SMWW 23ª 2550 B
	0 - 80 °C

	Turbidez
	SMWW, 23ª Ed. Método 2130B
	1,0 NTU

	Zinco
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L


Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - NOVEMBRO • PM 02 - NOVEMBRO • PM 03 - NOVEMBRO • PM 04 - NOVEMBRO
Ponto de Coleta (Coordenadas):
Periodicidade: todas juntas
	Ensaios
	Métodos
	LQ / Unidade

	Nitrato (como N)
	EPA 300.1:1997
	0,02 mg/L

	Sólidos totais
	SMWW, 23ª Ed. Método 2540B
	15 mg/L

	Alcalinidade total
	SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503
	10,0 mg/L

	Alumínio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,05 mg/L

	Cádmio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,001 mg/L

	Chumbo
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Cobre
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,009 mg/L

	Condutividade a 25°C
	SMWW, 23ª Ed. Método 2510B
	2,0 µS/cm

	Coliformes termotolerantes (fecais)
	CETESB. Norma Técnica L5.406:2007
	1,8 NMP/100 mL

	Coliformes totais
	SMWW 23ª Ed. Método 9223 B.
	1,1 NMP/100 mL

	Cromo
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Demanda Bioquímica de Oxigênio*
	SMWW 24ª 5210 B
	2,0 mg O2/L

	Demanda química de oxigênio
	SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D
	10,0 mg/L

	Ferro
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,05 mg/L

	Mercúrio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,001 mg/L

	Níquel
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	pH
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B
	4-10

	Temperatura da amostra
	SMWW 23ª 2550 B
	0 - 80 °C

	Turbidez
	SMWW, 23ª Ed. Método 2130B
	1,0 NTU

	Zinco
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L


Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - NOVEMBRO • PM 02 - NOVEMBRO • PM 03 - NOVEMBRO • PM 04 - NOVEMBRO
Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: todas juntasEnsaios
Métodos
LQ / Unidade
Antimônio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,005 mg/L
Arsênio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100
0,005 mg/L




Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - NOVEMBRO • PM 02 - NOVEMBRO • PM 03 - NOVEMBRO • PM 04 - NOVEMBRO
Ponto de Coleta (Coordenadas):
	
	e PE-136
	

	Bário
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,005 mg/L

	Boro
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,05 mg/L

	Cobalto
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Manganês
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Molibdênio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Prata
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Selênio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,005 mg/L

	Vanádio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L


Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - JUNHO
Ponto de Coleta (Coordenadas): Ensaios
Métodos
LQ / Unidade
Alumínio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Cádmio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136
0,001 mg/L
Chumbo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Cloreto
EPA 300.1:1997
1,0 mg/L
Cobre
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,009 mg/L
Cromo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Ferro dissolvido
EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Ferro
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Fósforo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Manganês dissolvido
EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Manganês
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Mercúrio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,001 mg/L
Níquel
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Sulfato
EPA 300.1:1997
1,0 mg/L
Zinco
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Alcalinidade total
SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503
10,0 mg/L
Condutividade a 25°C
SMWW, 23ª Ed. Método 2510B
2,0 µS/cm
Coliformes termotolerantes (fecais)
CETESB. Norma Técnica L5.406:2007
1,8 NMP/100 mL
Coliformes totais
SMWW 23ª Ed. Método 9223 B.
1,8 NMP/100 mL
Demanda Bioquímica de Oxigênio*
SMWW 24ª 5210 B
2,0 mg O2/L


Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - JUNHO
Ponto de Coleta (Coordenadas):
	Demanda química de oxigênio
	SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D
	10,0 mg/L

	Filtração de amostras para análise de metais dissolvidos
	Microondas
	-

	Nitrogênio amoniacal (Amônia como NH3)
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500NH3 C/ PE-525
	0,5 mg NH3 - N/L

	Nitrogênio total Kjeldahl
	PE-527
	0,5 mg/L

	Oxigênio dissolvido
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500O G
	0,4 - 20 mg/L

	pH
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B
	4-10

	Sólidos sedimentáveis
	SMWW, 23ª Ed. Método 2540F
	0,1 mL/L

	Sólidos suspensos totais
	SMWW, 23ª Ed. Método 2540D
	15,0 mg/L

	Sulfetos
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500S2- D
	0,05 mg/L

	Temperatura da amostra
	SMWW 23ª 2550 B
	0 - 80 °C


Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO
Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: --Ensaios
Métodos
LQ / Unidade
Alumínio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Cádmio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136
0,001 mg/L
Chumbo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Cloreto
EPA 300.1:1997
1,0 mg/L
Cobre
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,009 mg/L
Cromo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Ferro dissolvido
EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Ferro
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Fósforo
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Manganês dissolvido
EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Manganês
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Mercúrio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,001 mg/L
Níquel
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Sulfato
EPA 300.1:1997
1,0 mg/L
Zinco
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Alcalinidade total
SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503
10,0 mg/L
Condutividade a 25°C
SMWW, 23ª Ed. Método 2510B
2,0 µS/cm
Coliformes termotolerantes (fecais)
CETESB. Norma Técnica L5.406:2007
1,8 NMP/100 mL
Coliformes totais
SMWW 23ª Ed. Método 9223 B.
1,8 NMP/100 mL
Demanda Bioquímica de Oxigênio*
SMWW 24ª 5210 B
2,0 mg O2/L
Demanda química de oxigênio
SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D
10,0 mg/L
Filtração de amostras para análise de metais dissolvidos
Microondas
-
Nitrogênio amoniacal (Amônia como NH3)
SMWW, 23ª Ed. Método 4500NH3 C/ PE-525
0,5 mg NH3 - N/L



Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO
Ponto de Coleta (Coordenadas):
	Nitrogênio total Kjeldahl
	PE-527
	0,5 mg/L

	Oxigênio dissolvido
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500O G
	0,4 - 20 mg/L

	pH
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B
	4-10

	Sólidos sedimentáveis
	SMWW, 23ª Ed. Método 2540F
	0,1 mL/L

	Sólidos suspensos totais
	SMWW, 23ª Ed. Método 2540D
	15,0 mg/L

	Sulfetos
	SMWW, 23ª Ed. Método 4500S2- D
	0,05 mg/L

	Temperatura da amostra
	SMWW 23ª 2550 B
	0 - 80 °C


Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO
Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: --Ensaios
Métodos
LQ / Unidade
1,1-dicloroeteno
EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
0,3 µg/L
1,2-dicloroeteno (cis + trans)
EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
1,0 µg/L
Aldrin
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
0,01 µg/L
Arsênio
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,005 mg/L
Bário
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,005 mg/L
Benzeno
EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
2,0 µg/L
Boro
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Clordano (cis + trans)
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
0,004 µg/L
Clorofórmio
EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
2,0 µg/L
Cobalto
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,01 mg/L
Cobre
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,009 mg/L
Cromo trivalente
SMWW, 23ª Ed. Método 3500-Cr B
0,01 mg/L
DDT (p,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-DDD)
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
0,03 µg/L
Dieldrin
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
0,02 µg/L
Mirex (Dodecacloropentaciclodecano)
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
0,002 µg/L
Endrin
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
0,02 µg/L
Estanho
EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
0,05 mg/L
Estireno
EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
0,5 µg/L
Etilbenzeno
EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
2,0 µg/L
Fluoreto
EPA 300.1:1997
1,0 mg/L
Heptacloro e heptacloro epóxido
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
0,012 µg/L
Hexaclorobenzeno
EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo:
0,002 µg/L



Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO
Ponto de Coleta (Coordenadas):
	
	3510C:1996/PE-003
	

	Lítio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,05 mg/L

	Molibdênio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Óleos e graxas minerais
	SMWW, 23ª Ed. Método 5520 C/ PE-529
	5,0 mg/L

	Óleos e graxas vegetais e animais
	SMWW, 23ª Ed. Método 5520 C/ PE-529
	5,0 mg/L

	PCB's totais
	EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
	0,002 µg/L

	Prata
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Selênio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,005 mg/L

	Sulfato
	EPA 300.1:1997
	1,0 mg/L

	Tetracloreto de carbono
	EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
	0,5 µg/L

	Tolueno
	EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
	2,0 µg/L

	Toxafeno
	EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003
	2,0 µg/L

	Tricloroeteno
	EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
	0,5 µg/L

	Vanádio
	EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136
	0,01 mg/L

	Xilenos (o,m,p)
	EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014
	6,0 µg/L

	Cianeto livre
	PE-505 / SMWW 23ª 4500-CN- B, C, E e I
	0,01 mg/L

	Cianeto total
	PE-505
	0,01 mg/L

	Cor verdadeira
	SMWW, 23ª Ed. Método 2120C
	10,0 mg Pt/L

	Cromo hexavalente
	SMWW, 23ª Ed. Método 3500-Cr B
	0,01 mg/L

	Espumas
	PE-800
	Ausência

	Fenóis
	PE-515
	0,10 mg/L

	Materiais flutuantes
	PE-800
	Ausência

	Odor
	PE-800
	Livre de odor

	Surfactantes aniônicos - substâncias ativas ao azul de metileno (MBAS)
	SMWW, 23ª Ed. Método 5540C/ PE-543
	0,2 mg/L



2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. Justifica-se a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de coleta e análises de efluentes líquidos do Aterro Sanitário Municipal de Relvado para relatórios semestrais à FEPAM em atendimento à Licença de Operação LO nº 00746/2025 do empreendimento, sendo coletados e analisados os efluentes líquidos de 04 (quatro) poços de monitoramento (piezômetros) e 1 efluente contido na lagoa, será realizado uma coleta no mês de junho/2025 e uma coleta no mês de novembro/2025.
2.2. O fornecedor será selecionado por meio de realização de procedimento de Dispensa de Licitação com fundamento na hipótese do Artigo 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
2.3. A escolha do fornecedor deu-se em decorrencia da disponibilidade do produto/serviço e viabilidade de entrega com fins de atender ao maior interesse público.
2.4. As exigencias da Habilitação juridica e regularidade fiscal e trabalhista são usuais para a generalidade do objeto.

3. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO
3.1. O presente processo preenche os requisitos legais para a Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando que estão presentes os requisitos legais do art. 72, estando devidamente acompanhado de Termo de Referência, no qual constam informações que identificam o objeto, o preço estimado, a existência de dotação orçamentária, dentre outras especificações.

4. DO VALOR:
4.1. O valor total da contratação é de R$ 11.296,33 (onze mil duzentos e noventa e seis reais com trinta e três centavos) no qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: locomoção, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, civis, comerciais e fiscais. A responsabilidade de custos com alimentação, despesas e locomoção e a emissão de laudo final do estudo proposto.

5. DO PAGAMENTO: 
5.1. O pagamento será realizado em até 10 dias após a entrega dos laudos/ resultado das análises, mediante Nota Fiscal, devidamente vistado pela Secretaria Municipal a qual receber a mercadoria.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1. Para os fins do art. 72, IV, da Lei 14.133/21, indica-se as dotações orçamentarias a seguir para atender as despesas decorrentes da presente contratação:
16.482.0059.1054 - Construção de Casas Populares e Infraestrutura
4.4.90.51.00.10.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES – Secundária 5961, do orçamento vigente.

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.  O prazo de entrega do objeto será de acordo com o que está descrito na proposta.
7.2. Face ao disposto na Lei Federal n. 14.133/2021, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante do contrato. 
7.3.Após, publique-se com base no artigo 94 da Lei Federal nº 914.133/2021.

8. FISCAL DE CONTRATO
8.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento e fiscalização por parte do Município, através dos servidores nomeados através da Portaria nº 11/2024, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a correção das mesmas, conforme proposta anexa ao processo.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
9.1.Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133/2021, não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

10.DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO 
10.1.O demonstrativo entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade identificando a previsão conforme Art. 12, VII, da Lei Federal nº 14.133 de 2021.
Em que pese não conste no Plano Anual de Contratações (PAC), a  contratação na forma disposta neste ETP, existe uma previsão de  contratações a serem utilizados mas que se destinaram aos mesmos fins.


11.IMPACTOS AMBIENTAIS
11.1.A presente contratação não gera possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento   conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

12.DO FORO
12.1.Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja.

                           
Relvado/RS, aos 23 de junho de 2025.


Onei Giacomolli
SECRETARIA MUN. DE OBRAS DES. URBANO MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO
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