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PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Problema a ser resolvido: Constatou-se uma deficiência e escassez de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda das equipes de Saúde locais. Há necessidade imediata de mobiliar e estruturar a nova Unidade Básica de Saúde (localizada na Rua das Hortênsias, nº 77, centro), inclusive com climatização adequada para as salas de atendimento.

Motivação e Interesse Público: A contratação fundamenta-se no direito universal à saúde e no princípio constitucional da eficiência. O objetivo é assegurar a qualidade e a continuidade da oferta de serviços de saúde à população de Relvado/RS, fornecendo condições dignas de trabalho aos servidores e bem-estar aos usuários.
Impacto da não contratação: A falta de equipamentos adequados impede a abertura ou o pleno funcionamento da nova UBS, gerando gargalos no atendimento, precarização dos serviços de saúde e potencial perda de repasses de recursos estaduais vinculados.

[bookmark: _Hlk26821883]1.DA DEFINIÇÃO DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Estudo a aquisição de equipamentos e material permanente novos, para Unidade Básica de Saúde do município de Relvado/RS, com recursos da Portaria SES nº 333/2024 DA Secretaria Estadual de Saúde e próprios do Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital compreendendo os itens com características mínimas descritas a seguir: 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT
	VALOR
REFERENCIA UNITARIO
R$
	VALOR
REFERENCIA TOTAL
R$

	1
	KIT ACADÊMICO S4 PUSH LITE COM LED, com no mínimo as seguintes características: Embalagem com 1 alta rotação z46tl led, 1 contra ângulo t15, 1 peça reta p5, 1 micromotor x5, 1 saca brocas, 1 estojo do kit, 1 adaptador. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	5
	2.020,58
	10.102,90

	2
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO com no mínimo as seguintes características: Isento de Óleo 20 Pés, capacidade do reservatório de no mínimo 100 Litros; 220V. Principais características: Tipo: Compressor odontológico isento de óleo; Capacidade: 20 Pés; Volume do reservatório: 100 litros; Pressão máxima: 120 PSI / 8,3 Bar; Potência: 4 HP / 3 kW; Número de cabeçotes: 2; Rotação: 1.750 RPM; Número de polos: 4; Frequência:60 Hz; Tensão: 220 V; Corrente: 15 A; Nível de ruído: 65 dB. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	4
	4.323,30
	17.293,20


	3
	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA 8 MOVIMENTOS com no mínimo as seguintes características:  com movimentos fowler, semi-fowler, vascular, flexão de pernas, sentado, cardíaco, elevação do leito, trendelemburg e reverso do trendelemburg (proclive). Dimensões: 1,90 x 0,90 c m. Altura mínima do leito: 48 cm. Altura máxima do leito: 70 cm. Grades laterais: 64x28 cm cada. Capacidade da cama: 1 cabeceira, peseira e grade laterais em polietileno injetado ABS de alta resistência, sistema mecânico, fabricada em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática à pó epóxi na cor branca. Leito articulado em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm e reforços em tubos quadrados de 20×20mm de alta resistência. Base revestida em carenagem de polipropileno com acabamento de superfície em gel coat. Movimento das articulações através motor elétrico bivolt. Fabricada em tubos retangulares de aço carbono astm de 50x30x 1,2mm, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi, com rodízios blindados, maciços e decorativos de 4” sendo dois com freios em diagonal e dois livres 360°.50 kg. Cama bivolt. Alimentação de energia:220v. Acompanha colchão compatível. Produto entregue devidamente montado no prédio da nova UBS, no local indicado pela Secretaria Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	5
	8.724,28
	43.621,40

	4
	DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE com no mínimo as seguintes características: Especificações: capacidade de 4l. Frequência: 50/60 hz. Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (l x a x p). Itens inclusos: 01 destilador de água; 01 clip de metal; 01 filtro da resistência; 03 filtros de carvão ativado; 01 manual de instruções. Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 litros; capacidade de reservatório de água comum: 4 litros. Não necessita instalação hidráulica, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada, filtro de carvão ativado, elimina traços de sabor e odor da água. Alimentação de energia:220v. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	3
	967,12
	2.901,36


	5
	GABINETE/MESA GINECOLÓGICA com no mínimo as seguintes características:  gabinete em MDF de 15 mm texturizado na cor branca, com duas portas e três gavetas com puxadores perfil e prateleira interna; leito estofado com espuma d28 com espuma de 5 cm de altura revestido em courvin preto dividido em três partes; cabeceira e perneira com regulagem através de cremalheiras em 4 posições; Acompanha: 01 par de porta-coxas revestido em courvin preto. Capacidade de peso: 180 kg, dimensões aproximadas do leito: 180 cm (aberto) e 1,20 cm (fechado) x 60 cm de largura x 80 cm de altura. Produto entregue devidamente montado no prédio da nova UBS, no local indicado pela Secretaria Garantia mínima de 12 meses. 
	UNID
	1
	1.941,80
	1.941,80


	
	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, com no mínimo as seguintes características: Ecg de fácil manuseio peso menor que 1kg; tela LCD colorido 5” com touchscreen e visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real; aquisição simultânea dos 12 canais de derivações; interface de comunicação: 2 USB, rede rs232; bateria de lition recarregável com autonomia de 8,5 horas; modo de trabalho: auto/manual/ritmo/USB; teclado alfanumérico para entrada dos dados do paciente. Exame completo com apenas um toque; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos; Alimentação bivolt automático (110-240V); Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Exportação do exame em formato PDF; Software de gerenciamento de dados (opcional) Transmissão de dados para o PC via REDE / Wi-Fi (Wi-Fi é opcional); Exportação de dados e relatório nos formatos PDF / FDA-XML / DICOM; Ampla gestão de dados e conectividade Comunicação bidirecional de dados com software; O software Smart ECG Viewer pode conectar pelo menos 10 equipamentos na rede para gerir ou editar os dados de ECG; As informações do paciente (worklist) serão transmitidas a partir de sistemas hospitalares para os equipamentos de ECG. Enquanto isso, relatórios ou resultados diagnósticos serão enviados para sistemas hospitalares para arquivamento; HL7 / DICOM worklist são suportados pelo software Smart ECG Viewer. Design e manuseabilidade. Compacto e resistente. Seu design permite flexibilidade entre diversas aplicações e trabalho em setores. Interface intuitiva. Tela amigável e interface intuitiva o que permite confiabilidade no diagnóstico e operação. Alta performance. Maior precisão e confiabilidade no diagnóstico.Acessórios:1 – unidade principal;1 - bateria recarregável eletro;1 - cabo de alimentação;1 - fonte de alimentação;1 - manual usuário;1 - bobina de papel térmico;1 - suporte rolo papel eletro;1 - cabo ECG 10 vias banana;1 - eletrodo de membro clip cj 4 un. adulto;1 - eletrodo precordial sucção adulto. Entrega técnica com instruções de uso para no mínimo 2 profissionais da UBS, sem custos adicionais. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	1
	4.844,98
	4.844,98

	7
	MACA/TÁBUA RÍGIDA, com no mínimo as seguintes características: Conjunto composto por:  01 pranchas para resgate em polietileno; 01 capa com bolso para prancha; 01 cinto aranha adulto; 01 imobilizador lateral de cabeça adulto; Altura 7 cm - largura 43 cm;comprimento 190 cm ; peso 6 kg - polietileno ; peso máximo suportado 300 kg ; impermeável; resistente. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	4
	732,54
	2.930,16

	8
	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO E LED, com no mínimo as seguintes características:  Sistema combinado de ultrassom e jato de bicarbonato, com iluminação por LED; Frequência de operação do ultrassom: 32.000 hz; Modos de operação: geral, endodontia (endo) e periodontia (perio); Acionamento por pedal único; Reservatório de líquido com sistema de aquecimento; Sistema de alimentação de líquido por bomba peristáltica; Reservatório próprio para líquido; Reservatório próprio para pó profilático; Pressão de ar de trabalho: 60 a 80 psi; Pressão de água de trabalho: 14 a 40 psi; Alimentação elétrica: bivolt, 127 v / 220 v; Potência: 60 va; Dimensões aproximadas (a x c x l): 12,5 x 24,0 x 21,8 cm; Peso líquido aproximado: 2,86 kg; Peso bruto aproximado: 3,70 kg; Equipamento acompanhado de pontas ultrassônicas t1, t2, t3 e t4, destinadas a diferentes aplicações clínicas odontológicas; Deve possuir registro na Anvisa, conforme regulamentação aplicável aos dispositivos médicos. O equipamento deverá ser fornecido completo, novo, sem uso anterior, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento e dos respectivos manuais e documentação técnica, atendendo às normas e regulamentações sanitárias vigentes. Entrega técnica com instruções de uso para no mínimo 2 profissionais da UBS, sem custos adicionais. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	2
	3.151,95
	6.303,90

	9
	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PRETO BIVOLT, com no mínimo as seguintes características:  Fotopolimerizador odontológico sem fio, faixa de comprimento de onda 385 a 515 nm, ampla faixa espectral (polywave), intensidade luminosa até 3200 mw/cm², diâmetro da lente 12 mm, modos de potência standard, high power plus e xtra, alimentação: baterias recarregáveis, sistema de alimentação: bivolt, controle térmico: sistema de segurança para controle térmico, autonomia: aproximadamente 1 a 2 semanas, dependendo da utilização, contendo:1 fotopolimerizador sem fio na cor preta;4 baterias recarregáveis;1 fonte de alimentação para carregador;1 carregador de baterias;50 barreiras plásticas;1 suporte para fixação;1 protetor de luz .Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	3
	677,17
	2.031,51

	10
	MICROMOTOR ELÉTRICO ODONTOLÓGICO, com no mínimo as seguintes características:   Micromotor elétrico lb100 bivolt: micromotor elétrico de uso profissional, com controle de rotação variável, permitindo ajuste contínuo de 0 a 30.000 rpm, sistema de acionamento por controle manual e pedal, Alimentação bivolt automática (110v/230v), com funcionamento em frequência de 50/60 hz, compatível com sistema padrão intra (iso 3964), permitindo acoplamento de peças de mão e acessórios odontológicos universais. Suporta brocas com diâmetro de 2,35 mm. Equipado com sistema de rotação reversível (sentido horário e anti-horário), ampliando as possibilidades de uso em procedimentos protéticos, baixo nível de ruído e vibração, sistema interno com rolamentos blindados, isento de lubrificação, potência aproximada de 40w, devendo conter: Peça de mão tipo reta (não autoclavável);01 pedal de acionamento;01 cabo de conexão do micromotor; 01 suporte para peça de mão;01 manual de instruções em português; Certificado de garantia; 01 bolsa ou estojo para armazenamento e transporte. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	5
	1200,00
	[bookmark: _GoBack]6.000,00

	11
	CILINDRO DE OXIGÊNIO 15 LITROS EM AÇO, com no mínimo as seguintes características: Gás: Oxigênio Medicinal; Cor Padrão ABNT: Verde; Capacidade: 15 Litros; Pressão Máx. de Trabalho: 150 Bar; Válvula Padrão: Rosca de Entrada - 3/4” - 14 NGT; Válvula Padrão: Rosca de Saída - ABNT 218-1 - Norma: ISO 9809-3;Peso: 19,5 kg; Altura máxima: 60 cm; Circunferência máxima: 52 cm. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	4
	1.696,67
	6.786,68

	12
	MOCHO, com no mínimo as seguintes características:  
Mocho Aro Giratório em aço, equipado com encosto e rodas, assento de no mínimo 32 cm de diâmetro em corvin preto, suporte de peso até 120 kg, estrutura Cromada; altura ajustável mínima: 43 cm; Altura máxima 51 cm. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	4
	615,80
	2.463,20

	13
	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, com no mínimo as seguintes características: Display colorido de alta definição, interface intuitiva e recursos avançados para acompanhamento multiparamétrico; Monitor multi paramétrico profissional; Display colorido de alta definição; Opcional de tela touch screen; Monitorização contínua de múltiplos parâmetros; Interface intuitiva e de fácil operação; Alarmes visuais e sonoros configuráveis; Histórico e armazenamento de dados; Estrutura resistente para uso profissional; Alta estabilidade e precisão nas medições; Aplicação clínica e hospitalar. Parâmetros Monitorados: ECG; SpO₂ (Saturação de Oxigênio); PNI (Pressão Arterial Não Invasiva); Frequência Respiratória; Temperatura. Entrega técnica com instruções de uso para no mínimo 2 profissionais da UBS, sem custos adicionais. Garantia mínima de 12 meses. 
	UNID
	3
	4.760,00
	14.280,00

	14
	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS, com no mínimo as seguintes características: Quente/frio ar condicionado. Alimentação 220V, frequência 60hz, controle de direção do ar (direita esquerda) Manual, e pra cima para baixo automático, classificação energética selo Procel/INMETRO letra 'A', com controle remoto sem fio, cor branca para unidade evaporadora e condensadora, com desumidificador filtro antibacteriano, garantia de 12 meses, material de serpentina composto por cobre ou alumínio, devidamente instalado no prédio da nova UBS no local indicado pela Secretaria. Garantia mínima de 12 meses.
	UNID
	2
	2.340,77
	4.681,54

	15
	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 4 VIAS 48000 BTUS, com no mínimo as seguintes características: Quente e Frio Inverter ,  com distribuição uniforme do ar e controle via Wi-Fi- Alimentação 220V; com conectividade Wi-fi; classificação energética selo Procel/INMETRO letra 'A', com controle remoto sem fio, cor branca; unidade  evaporadora e condensadora, com desumidificador, filtro antibacteriano, garantia de 12 meses, material de serpentina composto por cobre, devidamente instalado no prédio da nova UBS, no local indicado pela Secretaria. Garantia mínima de 12 meses. 
	UNID
	1
	15.255,59
	15.255,59

	16
	BALDE A PEDAL em aço inox, 01 lixeira redonda; medida: 29,5 x 63cm, cesto com alça removível; Pedal com base emborrachada. Material: aço inox; Capacidade mínima 49 litros, com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município. 
	UND
	18
	826,00
	14.868,00

	17
	BALDE/LIXEIRA de aço ou ferro pintado e capacidade de 20 L com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município.
	UND
	6
	273,00
	1.638,00



2. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO
Plano de Contratações Anual (PCA): A demanda encontra-se alinhada ao planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, sendo financiada em regime de cooperação por transferência voluntária estadual por meio da Portaria SES nº 333/2024 da Secretaria Estadual de Saúde, complementada por contrapartida de recursos próprios do Município de Relvado/RS.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (CRITÉRIOS DE QUALIDADE E HABILITAÇÃO TÉCNICA)
Padrões mínimos de qualidade/desempenho: Os equipamentos e materiais permanentes devem ser obrigatoriamente novos, sem uso, reformas ou recondicionamentos. Precisam ter alimentação bivolt ou 220 volts e estar em estrita conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR, INMETRO, ANVISA e Ministério da Saúde.
Garantia e Assistência: Exige-se garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da entrega, com assistência técnica disponível dentro do Estado do Rio Grande do Sul, suporte técnico ativo e fornecimento regular de peças. Custos de deslocamento, transporte e hospedagem técnica correm por conta exclusiva do contratado.
Critérios de Habilitação e Qualificação Técnica: Como salvaguarda para a execução contratual, o edital exigirá Atestado de Capacidade Técnica Operacional (passível de diligência), Análise de Catálogos e Fichas Técnicas Oficiais emitidos pelas fabricantes originais com fotos/ilustrações (vedada a mera transcrição da folha de dados), e Declaração Formal de Conformidade com as normas regulamentares vigentes.
Critérios de sustentabilidade: Os aparelhos de ar-condicionado e demais eletrônicos deverão preferencialmente apresentar alta eficiência energética (selo Procel/INMETRO letra 'A') para redução de consumo elétrico do órgão.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES (MEMÓRIA DE CÁLCULO)
Quantitativo demandado: Conforme itens, lotes e quantitativos detalhados nos anexos técnicos do Termo de Referência (incluindo ar-condicionado nos itens 14 e 15).
Memória de cálculo: O dimensionamento foi calculado com base no leiaute e plano de necessidades físicas da nova estrutura da UBS, mapeando-se sala por sala (consultórios, recepção, triagem, salas de vacina, etc.) para que cada ambiente disponha do material permanente estritamente necessário para o início e manutenção das atividades de saúde pública. Admite-se o acréscimo ou supressão de até 25% do valor inicial atualizado do contrato com base nas prerrogativas da lei.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
Prospecção de soluções: Avaliou-se a possibilidade de remanejamento de móveis de outras secretarias ou a locação de equipamentos de climatização e informática.
Justificativa da escolha: O remanejamento mostrou-se inviável devido à obsolescência e indisponibilidade de bens em outros setores. A compra de materiais permanentes novos mostra-se a opção mais vantajosa economicamente a longo prazo e tecnicamente recomendada, pois garante patrimônio próprio para o município e cobertura integral de garantia de fábrica para itens críticos de saúde e infraestrutura.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Preço referencial: O valor de referência foi estabelecido com base em pesquisa de mercado. Propostas finais superiores ao orçamento estimado serão desclassificadas, conforme art. 59, III, da Lei nº 14.133/2021.
Valor estimado total: R$ 136.286,85(cento e trinta e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
Disponibilidade Orçamentária: As despesas estão devidamente previstas em dotação orçamentária própria do município, sob a classificação: Projeto/Atividade: 
10.301.0039.1127 - Reequipamento da Unidade Básica de Saúde.
4.4.90.52.00.09.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
Regime de Reajuste: O contrato terá vigência de 12 meses e o preço pago corresponderá ao da proposta vencedora, sendo vedado qualquer reajuste de preços no período de execução do contrato.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Escopo integrado: A solução consiste na entrega definitiva, sob o regime de menor preço por item, de todos os equipamentos médicos/hospitalares e mobiliários permanentes diretamente na rua Encantado, nº 09. A solução engloba de forma integrada o fornecimento, a carga, o transporte, o descarregamento na sede da UBS e a instalação completa e operacional dos equipamentos de ar-condicionado (Itens 14 e 15) no prédio da nova UBS (ao lado do Centro Administrativo), livre de quaisquer ônus de fretes ou taxas para o município.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DO OBJETO
Critério de adjudicação: Adotou-se o critério de julgamento por Menor Preço Total do Item (Art. 34 da Lei nº 14.133/2021). O parcelamento em itens isolados justifica-se para ampliar a competitividade do certame, permitindo que fornecedores especializados em ramos distintos (ex: empresas de climatização vs. fornecedores de mobiliário médico) possam cotar de forma independente, gerando maior economia para a Administração Pública.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Benefícios esperados: Atendimento ágil e humanizado aos pacientes do SUS no município; climatização e conforto térmico adequados nas salas de atendimento médico e de enfermagem da nova UBS; e garantia de conformidade sanitária com os equipamentos novos chancelados pela ANVISA/INMETRO.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE RECEBIMENTO
Logística de Disputa e Publicidade Eletrônica: Visando atender aos princípios da ampla publicidade e transparência da Lei 14.133/2021, o edital será operacionalizado por meio da plataforma eletrônica BLL Compras (www.bll.org.br), além de publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site oficial do município (https://www.relvadors.gov.br).
Formalização e Assinatura Contratual: Após a homologação, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o instrumento contratual, admitindo-se 1 (uma) prorrogação por igual período. A assinatura ocorrerá obrigatoriamente por meio de assinatura digital (documentos eletrônicos), nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 14.063/2020.
Fiscalização e Recebimento: O recebimento, fiscalização e acompanhamento dos bens entregues caberão ao titular da pasta e ao servidor expressamente designado via Portaria nº 11/2024, competindo-lhes emitir o atesto definitivo da nota fiscal.
Logística de Liquidação e Pagamento: O pagamento será efetuado conforme as quantidades efetivamente entregues, no prazo de até 20 dias após o atesto regulamentar da Secretaria de Saúde. Os repasses ocorrerão obrigatoriamente por depósito em conta corrente em nome da Contratada (vedada a emissão de boletos), exigindo-se que os dados bancários constem formalmente no corpo da Nota Fiscal eletrônica apresentada.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Interdependência técnica: A execução deste objeto está atrelada à conclusão das obras civis ou acabamentos finais do prédio da nova UBS. Não há outras licitações de insumos correlatos que impeçam o andamento desta aquisição, visto que o edital já prevê o ecossistema pronto (equipamentos + instalações necessárias).

12. DIRETRIZES PARA A MATRIZ DE RISCOS E CLÁUSULAS DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS
Risco 1: Danos em transporte ou equipamentos com vícios de fabricação. -> Mitigação: Responsabilidade integral da contratada por acidentes de transporte. Substituição obrigatória e imediata de peças/bens recusados no recebimento sob pena de sanções.
Risco 2: Instalação inadequada ou defeito pós-entrega. -> Mitigação: Exigência contratual de assistência técnica ativa dentro do Estado do RS e cobertura de custos de transporte/hospedagem técnica por conta exclusiva do contratado durante os 12 meses de garantia.
Risco 3: Passivos Trabalhistas ou Tributários do Pessoal de Instalação. -> Mitigação: O contratado assume responsabilidade exclusiva por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários gerados pela equipe alocada, isentando o Município de Relvado/RS de qualquer solidariedade jurídica.
Solução de Conflitos e Foro Legal: Para dirimir eventuais litígios contratuais ou dúvidas decorrentes da execução do objeto que não possam ser resolvidas administrativamente, fica eleito como competente o Foro da Comarca de Encantado/RS, com exclusão de qualquer outro.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Conclusão: Diante dos elementos técnicos reunidos, o levantamento de mercado demonstrou que a aquisição pretendida atende com precisão e eficiência às carências de infraestrutura da saúde local. O estudo declara a contratação como TECNICAMENTE E ECONOMICAMENTE VIÁVEL, estando plenamente apta para compor a instrução do processo licitatório.


Relvado/RS, outubro de 2026


RAFAEL GONZATTI
SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE
Rua das Hortênsias, 57 – Relvado – RS – CEP 95.965-000 CNPJ 92.402.510/0001-03
Fone 51 99307 0217 – administracao@relvadors.com.br
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