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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 A Contratação de Serviço de Perfuração de Poço Tubular com Fornecimento de Material, Equipamento e Mão de Obra, destinado ao fornecimento de água potável na localidade de Boa Vista Município de Tunas – RS.
1. Identificação da Necessidade
[bookmark: _GoBack]O Município de Tunas/RS identifica à necessidade de contratar serviços especializados, com fornecimento de materiais e mão de obra, para Perfuração de um poço artesiano e Reservatório de Águae a rede na localidade de Boa Vista no Município de TUNAS- RS nas coordenadas Latitude 29º6 57.12, Longitude 52º57 3.13 O.
Essa demanda decorre da constatação que a Comunidade necessita de mais um poço devido o aumento no consumo de Água nos períodos de estiagem, onde ocorrem picos de falta de Água, o que compromete a qualidade e a regularidade do fornecimento de água potável à comunidade atendida.
A Perfuração desse poço se faz necessária para garantir a, assegurando o fornecimento contínuo e adequado de água para consumo humano, especialmente em períodos de estiagem ou maior demanda.
A aquisição contempla tanto os materiais técnicos específicos (como tubos, areia pré-filtro, entre outros), quanto a mão de obra especializada para a execução dos serviços de Perfuração do poço, conforme as normas técnicas vigentes.
Portanto, a presente contratação visa suprir uma necessidade essencial de saúde pública e infraestrutura hídrica, prevenindo a descontinuidade no abastecimento e assegurando o pleno funcionamento do sistema de captação de água subterrânea do município.
2. Descrição da Demanda
A demanda consiste na Perfuração de um poçoartesiano, reservatório e rede de distribuição localizada na linha Boa Vista no Município de Tunas/RS.
Poço 01 – Município de Tunas-RS
· Profundidade: 150 m
· Vazão: 10.000 a 12 .000 litros por hora 
· Diâmetro de Perfuração: 12 polegadas
· Revestimento: 6”
· Tubo de sucção: 40 mm
· Revestimento:150 m
· Bomba: 3 HP e 45 Estágios 220 v
· População atendida: Aproximadamente 100 pessoas
· Coordenadas Geográficas: Latitude 29º6 57.12, Longitude 52º57 3.13 O.
· Obs: A Perfuração do Poço será pelo método roto- pneumático com diâmetro de 12 polegadas até a profundidade mínima de 20 metros.
Rede Adutora
- Distância do Reservatório: 315 m
- Tubo de PEAD DE 40 mm

Reservatório de Água
-Capacidades em litros; 15.000 l

 Rede de Distribuição
- Distancia: 1.225 km 
-Tubo PEAD 50 mm


2.1 Localização
Partindo pela Avenida Oscar  Kaufmann por cerca de 1,5 km até chegar no local de perfuração, nas seguintes coordenadas latitude  29º 6 57.12 S e longitude 52º 57 3.13 O, linha boa vista  ao lado da cotriel (Cooperativa)


3. Justificativa da Contratação
Diante do Aumento do consumo de água, houve interrupções no fornecimento de água. Considerando-se a necessidade de abastecimento regular para cerca de 100 pessoas, justifica-se a contratação de serviços técnicos especializados para a Perfuração dos poços colocação de mais um reservatório de Água, e rede de distribuição, para melhoria no abastecimento de Água na comunidade de Boa Vista.

4. Estimativa de Quantitativo
· 01 Poço artesiano na localidade de Boa vista no Município de Tunas- RS, com profundidade de 150 m
· 01 Rede Adutora 
· 01 Reservatório de Água de 15.000l
· 01 Rede de distribuição 
5. Descrição do Produto
Poço da Cidade de Tunas-RS, Profundidade 150 m, rede adutora, reservatório, e rede de distribuição.
	ITEN
	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE 
	                                VALOR

	01
	FORNECINENTO E INTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 
	 01 DE MEDIDA 6,48 M²
	

	02
	AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO 
	01 UN
	

	03
	MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS 
	01 UN
	

	
	PERFURAÇÃO
	
	

	04
	PERFURAÇÃO (REABERTURA) MÉT. ROTOPNEUMÁTICO DN12’’- ROCHAS IGN.OU ALTERADAS
	20 M
	

	05 
	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICOA ROCHAS IGNEAS 6’’ ATE 100 M PROFUNDIDADE
	80 M
	

	07
	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA ROCHAS IGNEAS 6’’ DE 100,01M A 200M DE PROF.
	100 M
	

	08
	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMATICA ROCHAS IGNEAS 6’’ DE 200,01M A 250M DE PROF
	50 M
	

	
	REVESTIMENTO, FILTRO, PRÉ FILTRO E CENTRALIZADORES
	
	

	09
	INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO GEOMECANICO PVC STANDARDDN 6’’
	20 M
	

	10
	PEDRISCO SACO DE 20KG
	200 SACOS 
	

	
	PROTEÇÃO SANITÁRIA TESTE DE VAZÃO
	
	

	11
	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRET, COM TELA DE ARAME GALVANIZANIDO, ALTURA MINIMA DE 1,8 M (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) 
	12 M
	

	12
	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR 6’’ X 12’’
	20 M
	

	13
	EXECUÇÃO DE RADIER ESPESSURA DE 15 CM, FCK= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
	4 M²
	

	14
	TAMPA GALVANIZADA PARA POÇO 6’’
	01UN
	

	15
	ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DO POÇO E ELAB. RELATORIO
	24 HORAS
	

	16
	DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS
	01 UN
	

	17
	ANÁLISE FISICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA
	01UN
	

	18
	RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DO POÇO
	01 UN
	

	19
	GEÓLOGO RESIDENTE
	01 UN
	

	20
	CADASTRO DO POÇO TUBULAR JUNTO AO SIOUT
	01 UN
	

	
	SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ADUÇÃO E RESERVAÇÃO
	
	

	21
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO)
	01UN
	

	22
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESITENCIA DE 150 DAN TIPO D
	01 UN
	

	23
	BOMBA 3 HP 45 EST REFRIGERADA A ÁGUA  220 V
	01 UN
	

	24
	QUADRO DE COMANDO 3,0 HP 220 V
	01 UN
	

	25
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN25 MM (1’’), E= 2,65MM, *2,11*KG/M (NBR5580)
	204 M
	

	26
	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 MM (1’’) CONEXÃO ROSQUEADA
	34 UN
	

	27
	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLIDA, DN 25 MM (1’’), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	01 UN
	

	28
	VÁVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1’’ – FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
	01 UN
	

	29
	CABO PP FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM²
	220 M
	

	30
	CABO PP FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM²
	20 M
	

	31
	TUBO DE PEAD 32 MM PN 20
	100 M
	

	32
	CABO PARA CHAVE BOIA FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORS DE 4,00 MM²
	100 M
	

	33
	CHAVE BOIA
	01 UN
	

	34
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZADO AÇO CA-50 DE 10,00 MM MONTAGEM 
	40 KG
	

	35
	 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK= 25 MPA, PARA QUQLQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
	2M²
	

	36
	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA
	9M²
	

	37
	CAIXA D’ ÁGUA/ RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10.000 L, COM TAMPA 
	01 UN
	

	
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
	
	

	38
	TUBO PEAD 50 MM PN 16
	1225 M
	

	39
	AUTORGA DO POÇO 
	01 UN
	


5.2- Execuções da Obra
Que a execução do objeto será feita após a ordem de início da obra, dada pelo Engenheiro Civil da Administração, tendo como prazo de finalização da obra em 180 dias.   
6. Forma de Fornecimento
A Forma de fornecimento do serviço prestado será de acordo com a planilha orçamentária (PO) em anexo ao edital
7. Estimativa de Preços
A estimativa será realizada com base em pesquisas de preços nos sistemas LICITACON e PNCP, conforme a legislação e normativas vigentes.
8. Impacto Orçamentário
Os recursos para a contratação serão oriundos de dotações orçamentárias da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária  passando para a Secretaria de Meio Ambiente , Rubrica: 44090 Projeto:1010 , Recurso: 1701, Despesa:4138 , observada a disponibilidade financeira.

9. Documentação Exigida
9.1. Habilitação Técnica
· Apresentação de, no mínimo, 01 atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para execução de serviços similares.
9.2 Fiscalização e gestão do contrato 
A Execução será acompanhada elo servidor designado Sr Sr Marcos Paulo Dal Ri Engenheiro Civil do Município de Tunas RS CREA/CAU 133883nos termos do artigo 117, da Lei Federal 14.133/2021.
9.3 Registros Fotográficos como Meio de Acompanhamento e Fiscalização da Execução Contratual
Nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, bem como em observância às diretrizes de planejamento, gestão e fiscalização contratual previstas na referida norma, a execução dos serviços deverá ser acompanhada por meio de registros fotográficos digitais.
A Contratada deverá apresentar registros fotográficos que demonstrem o andamento dos serviços durante sua execução, bem como o resultado final após sua conclusão, de modo a permitir a adequada verificação do cumprimento do objeto contratual. As imagens deverão evidenciar as etapas relevantes da execução, em quantidade suficiente para subsidiar as atividades de fiscalização, medição e recebimento do objeto pelo fiscal do contrato.

Os registros fotográficos poderão ser solicitados a qualquer tempo pela Administração ou encaminhados juntamente com as medições e demais documentos exigidos para fins de liquidação da despesa, constituindo meio de apoio à comprovação da execução contratual, sem prejuízo de outras formas de fiscalização previstas no instrumento contratual
10. Conclusão
A contratação será pela Modalidade Concorrência Eletrônico modo de disputa Global, se justifica pela natureza contínua da demanda, permitindo a aquisição conforme a necessidade e garantindo maior planejamento, agilidade e economia na utilização dos recursos públicos.
Tunas/RS, 16 de Junho de 2026

_______________________________________
Responsável Técnico pela Elaboração do ETP
Nome: Mauro Arnt Nunes
Agente de Contratação

_____________________________________
Secretário Municipal de Administração
__________________________________
Marcos Paulo Dal Ri
Engenheiro civil CREA RS 133883

_________________________________

Atestado de Conformidade da Autoridade Superior
                   Prefeito Municipal
                Paulo Henrique Reuter
Rua: Carolina Schmitt, nº 388 – CEP: 99330-000 – Tunas/RS - CNPJ: 92.406.438/0001-92
Fone (51) 3767-1070 - E-mail: adm@tunas.rs.gov.br e/ou gabinete@tunas.rs.gov.br
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