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1. [bookmark: _Toc35330279]INTRODUÇÃO

	O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão utilizados na restauração (cascalhamento) das estradas rurais na Linha Ardenghi, Interior do Município de Sagrada Família/RS.
	A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
	O projeto prevê a adequação (cascalhamento) de estradas vicinal nos trechos 01, 02, 03, 04, através de laminagem, sajeteamento que será executada com motoniveladora. O revestimento primário da pista será realizado através da compactação de cascalho, com granulometria apropriada e extraído de jazida existente no próprio Município, Linha Gramado, coordenada geográficas 27°41'24.67"S e 53° 6'59.50"O.

2. [bookmark: _Toc35330280]ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
2.1. [bookmark: _Toc35330281]Serviços Preliminares

Serviços que objetivam a remoção das obstruções naturais ou artificiais, tais como arbustos, tocos, raízes, camadas de terra vegetal ou materiais orgânicos, entulhos, matacões, entre outros, que porventura existam na área destinada à melhoria do corpo da estrada, platôs e nas áreas a serem utilizadas em função da obra, para a execução dos serviços descritos a empresa deverá utilizar motoniveladora.

2.2. [bookmark: _Toc35330282]Escavação e Carregamento de Material na Jazida de Cascalho

As jazidas de materiais deverão ser selecionadas de acordo com o fim a que se destinam e de maneira de que tais materiais atendam às exigências técnicas dos serviços correspondentes, e, sempre que possível, dentro das menores distâncias de transporte, conforme representado no Croqui do local e distância.
A escavação de material na jazida será realizada com escavadeira hidráulica sobre esteiras e o transporte até os locais apropriados se dará por meio de caminhões basculantes.
2.3. [bookmark: _Toc35330283]Alargamento e Conformação da Plataforma
Consiste nos serviços de terraplenagem para alargamento e conformação da plataforma e implantação de sarjetas com o auxílio de motoniveladora, de responsabilidade da empresa executora.
A regularização da plataforma é um serviço composto de cortes, aterros, destocamento e limpeza, em que deve ser obedecida a largura mínima de variável de pista de rolagem e 0,50 metro de sarjeta para cada lado, conforme seção transversal detalhado em planta.
A conformação do subleito consiste na regularização da pista de rolamento através de cortes ou aterros, compensações laterais, abaulamento transversal (2% a 3%) ou declividade única (2% a 3%), de modo a permitir a drenagem das águas superficiais.
A execução das sarjetas compreende sua desobstrução, corte, laminação, conformação, entre outros, visando eliminar irregularidades como buracos, ondulações, materiais que prejudiquem o escoamento das águas superficiais. Deve ser respeitado o destino do deságue já existente, não sendo admitidas novas ligações diretamente em áreas destinadas à agricultura. Deve ser garantido, no mínimo, 0,50 metro de largura, conforme representado na seção transversal detalhe em planta.
2.4. [bookmark: _Toc35330285]Revestimento Primário
O revestimento primário define-se como uma camada de “cascalho”, proveniente das jazidas indicadas no projeto, que deve ser depositado sobre a plataforma com espaçamento suficiente, a fim de se obter 15 cm de espessura após o espalhamento com motoniveladora e compactação com rolo compactador vibratório de um cilindro de aço liso.
Em todo o trecho considerado concluído, deverá ser efetuada a limpeza do material não-servível ao revestimento, tais como pedras e demais entulhos, para que não haja prejuízo quanto ao aspecto visual e ao escoamento das águas superficiais.
3. [bookmark: _Toc35330286]CONSIDERAÇÕES FINAIS
O material resultante dos serviços de todas as etapas (cortes, desmatamento, destocamento, limpeza, deverá ser carregado e transportado até a jazida de cascalho que estiver sendo utilizada, com a finalidade de recomposição da mesma. Caso o espaço seja insuficiente, o Município definirá o local onde deverá ser disposto o material, será executado pelo município.
Na estrada vicinal deverá prevalecer as características técnicas fundamentais necessárias para garantir condições de tráfego satisfatórias, ou seja, boa capacidade de suporte e boas condições de rolamento e aderência.
Qualquer alteração ou modificação que se faça necessária para execução do projeto deverá ser previamente comunicada e autorizada pelo Setor de Engenharia do Município.


Sagrada Família/RS, 13 de Julho de 2026.
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