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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
CNPJ: 92.465.228/0001-75

TERMO DE CREDENCIAMENTO N º 03/2026

A empresa 34.060.719 CLAUDINEI CRISTIANO SCHWINN, inscrita no CNPJ nº 34.060.719/0001-30, com endereço na Rua São Luís, Nº 900, Centro, CEP: 98.905-000 na cidade de Alegria/RS, representado pelo Senhor Claudinei Cristiano Schwinn, brasileiro, portador do CPF sob nº 037.472.340-03, residente e domiciliado na Rua São Luís, Nº 900, Centro, na cidade de Alegria/RS, pelo presente, atendendo ao EDITAL DE CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO N°. 01/2026, apresentou toda a documentação conforme consta no edital e está   CREDENCIADO   junto   ao   Município   de   Alegria/RS,   para O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS, LUBRIFICAÇÕES, LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA, RS, de acordo com a necessidade e demanda gerada, nos valores fixados na TABELA ABAIXO, conforme discriminação, aprovação, solicitação mediante emissão de cada Autorização de Fornecimento e quantidades aqui meramente estimadas.
	Item
	Descrição
	Descrição adicional
	Valor unt.

	1. 
	Limpeza e higienização de ar-condicionado 9.000 btus
	Limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 9.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização da unidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas.
	95,00

	2. 
	Limpeza de ar condicionado
	Limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 12.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização daunidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas.
	95,00

	3. 
	Limpeza
	Limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 18.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização da unidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas.
	105,00

	4. 
	Limpeza e higienização de ar-condicionado 24.000 btus
	Limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 24.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização da unidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas.
	124,00

	5. 
	Instalação de ar-condicionado
	Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 9.000 btus, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos.

Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho.

Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e  recomendações do fabricante.
Obs: incluso suporte e tubos de cobre de até 2 metros.

	275,00

	6. 
	Instalação de ar-condicionado de split 12.000 btus
	Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 12.000 btus, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos.

Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho.

Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e  recomendações do fabricante.
Obs: incluso suporte e tubos de cobre de até 2 metros.
	294,00

	7. 
	Instalação de ar condicionado de 18.000 btus
	Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 18.000 btus, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos.

Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho.

Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e  recomendações do fabricante.
Obs: incluso suporte e tubos de cobre de até 2 metros.
	340,00

	8. 
	Instalação de ar condicionado 24.000 btus
	Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 24.000 btus, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos.

Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho.

Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e  recomendações do fabricante.
Obs: incluso suporte e tubos de cobre de até 2 metros.
	385,00

	9. 
	Prestação de serviço 1
	Remanejamento (troca de local) ar condicionado 9.000 btus

o serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 9.000 btus, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em:

desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema;

remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes;

fixação da unidade interna no novo local definido pela administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes;

instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção;

interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno;

execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário;

testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais;

limpeza do local após a conclusão dos serviços.
	250,00

	10. 
	Prestação de serviço 2
	Remanejamento (troca de local) ar condicionado 12.000 btus

o serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 12.000 btus, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em:

desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema;

remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes;

fixação da unidade interna no novo local definido pela administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes;

instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção;

interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno;

execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário;

testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais;

limpeza do local após a conclusão dos serviços.
	275,00

	11. 
	Prestação de serviço 3
	Remanejamento (troca de local) ar condicionado 18.000 btus

o serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 18.000 btus, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em:

desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema;

remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes;

fixação da unidade interna no novo local definido pela administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes;

instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção;

interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno;

execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário;

testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais;

limpeza do local após a conclusão dos serviços.

	315,00

	12. 
	Prestação de serviço 4
	Remanejamento (troca de local) ar-condicionado 24.000 btus

o serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 24.000 btus, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em:

desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema;

remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes;

fixação da unidade interna no novo local definido pela administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes;

instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção;

interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno;

execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário;

testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais;

limpeza do local após a conclusão dos serviços.
	375,00



1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1.1. As quantidades consideradas na tabela acima e custos visam somente oferecer às empresas interessadas elementos para avaliação do potencial de serviços/fornecimento. Estas quantidades, não constituem sob nenhuma hipótese, garantia de volume de serviço/fornecimento a ser requisitado, reservando-se a Administração do Município de Alegria /RS, o direito de adaptação às suas necessidades conforme a demanda gerada.

2. A VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste termo será de 12 meses, a contar da data da sua assinatura.
2.2. Decorridos os 12 meses o credenciado deverá apresentar toda documentação conforme o edital de credenciamento para formalização de novo termo de credenciamento.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 O EDITAL DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA na íntegra e seus anexos constituem parte integrante deste TERMO DE CREDENCIAMENTO, independentemente de transcrição, dele não podendo se afastar durante a sua plena vigência.

Alegria/RS, 01 de abril de 2026.
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