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Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Do Objeto
1.1. O objeto do presente PAC é a contratação de empresa especializada para prestar o serviço de Manutenção para os Equipamentos Eletrônicos de áudio e vídeo do CRO/RS, conforme Relação de Equipamentos abaixo relacionados.

2. Justificativa Pública 
2.1. O CRO/RS é uma autarquia federal, instituída pela Lei nº 4.324/64, e tem como função primordial a fiscalização do exercício profissional dos inscritos, sejam eles pessoa física ou jurídica, também detendo outras atribuições. Nesse sentido, para melhor desenvolver a sua função, este Conselho possui equipamentos de áudio e vídeo, uma vez que são realizadas audiências éticas no formato online ou híbridas em virtude da pandemia, realização de reuniões que são gravadas, realização de eventos no auditório para classe odontológica onde é utilizado o sistema som e vídeo, além de realização de transmissões de lives online para os inscritos em nossas plataformas digitais. 
2.2. Ocorre que para mantermos o sistema de áudio e vídeo sempre funcionando sem falhas, para disponibilizarmos os serviços acima citados é essencial a presente contratação de empresa especializada para manter os equipamentos sempre em pleno funcionamento. Uma vez que o CRO/RS não possui em seu quadro funcional técnico especializado para realizar a manutenção dos equipamentos mencionados na RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS abaixo, sendo assim mostra-se necessária a contratação para o objeto do presente processo.

3. Descrição dos Serviços
3.1. Findo o PAC e assinado o contrato, a empresa deverá cumprir com as obrigações nele descritas. Deverá, enfim, prestar o serviço de manutenção de equipamentos eletrônicos com troca de peças, conforme descrição que segue:

3.1.1. Dos chamados: A contratada deverá atender, pelo menos um chamado ao mês ou em caso de emergência poderá ser realizado até dois chamados extras ao mês, sendo computada o número de horas necessárias para a realização do conserto.
3.1.2. Abertura de chamado: Será feito via e-mail quando necessário, tendo a parte contratada que atender o referido chamado no prazo de 48 horas.

3.1.3 Quando do Chamado: A contratada deverá fornecer relatório das horas utilizadas bem como descrição dos serviços executados referente ao atendimento executado, para fins de que o fiscal possa atestar a nota fiscal e efetuar o pagamento do serviço.
3.1.4. Do controle das horas técnicas: Quando do atendimento do chamado o técnico da empresa vencedora indicado para a realização do serviço, será acompanhado por funcionário do CRO/RS fiscal do contrato, caso não tenha a necessidade de retirada de equipamento da sede do CRO/RS. O técnico do CRO/RS indicará os problemas apresentados, quando do chamado, e auxiliará o técnico da contratada, em todos os serviços de manutenção realizados na sede do Conselho.

3.1.5. Da manutenção dos equipamentos: Ficará a cargo da empresa vencedora mão de obra bem como as peças necessárias para a realização do conserto dos equipamentos que apresentarem defeitos.

Caso os equipamentos sejam retirados da sede do CRO/RS, a contratada deverá apresentar relatório detalhado dos serviços que foram realizados, não sendo devido o pagamento de valores, quando o serviço não for realizado na sede do CRO/RS e não apresentado relatório. 
Caso o equipamento tenha que ser levado para conserto, a contratada deverá substituí-lo por outro semelhante já constante no acervo do CRO/RS, ou realizar o empréstimo de equipamento igual ou semelhante, durante o período que durar o conserto, a fim de garantir a continuidade do sistema pelo CRO/RS.

Caso comprovado pela contratada que os custo das peças, componentes e mão de obra seja superior a um equipamento novo, a contratada deverá fornecer um laudo técnico com os motivos da inviabilidade da realização do conserto, a medida tem a finalidade de manter o equilíbrio contratual entre as partes onde a contratante poderá arcar com a referida despesa.
3.1.6. Prazo: Quando do recebimento do chamado ou em caso de emergência a contratada deverá se manifestar no prazo de 12h, indicando a data e horário de comparecimento do técnico na sede do CRO/RS. 
3.1.7. Observações gerais: Após a assinatura do contrato, no prazo de 48 horas, a contratada deverá realizar uma verificação geral nos equipamentos relacionados abaixo afim de verificar quais equipamentos necessitam de manutenção, limpeza, organização dos cabos, substituição de peças, substituição de cabos relacionados ao sistema de som/imagem que apresentarem defeito, substituição das lâmpadas dos projetores caso alguma das lâmpadas venham a apresentar falhas na projeção das imagens, caso algum dos computadores PC’s NUC do sistema Digital Signage venha a apresentar falha o CRO/RS solicitará a substituição imediata do equipamento. 
3.1.8. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
	Equipamentos Adquiridos em 2014

	SALA DE ESPERA - Equipamentos e Serviços
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	RECEIVER INTRO 
	5.1 - 65w/canal - 4/1 HDMI 1.4 3D - Speaker A+B - USB - Power Watts/Ch - 65 W/Ch (8 Ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.7% THD, 2 Channels Driven, FTC) / HDMI Version - V1.4a (supporting 3D video and Audio Return Channel) / THD+N   (Total Harmonic Distortion + Noise) - 0.08% (20 Hz–20 kHz, Half Power) / Dimensions (L x A x P)  43,5 x 15 x 31,8 cm.
	1
	UNID

	AMPLIFICADOR INTEGRADO COM ENTRADA USB E SDCARD
	Potência de saída 110 Watts RMS 4 Ohms em clases AB - Sistemas de caixas acústicas chaveadas entre A, B , A+B e OFF - Misturador para dois microfones , de uso individual ou simultâneo - Resposta em freqüência de 5 Hz a 100 Khz - Dimensões externas (mm) L =482 A =90 P= 230 - Peso aproximado 4,8 Kg.
	1
	UNID

	SELETOR COM POTENCIOMETRO PARA 3 ZONAS
	3 Saídas: 80W por Zona - Resposta de frequência: 20 Hz a 20 KHz - Dimensões: (L xA x P) 330 x 65 x 200 mm - Peso: 2,95 kg.
	1
	UNID

	HIGH HIT PAINEL ACUSTISCO DE GESSO
	Potência máxima admissível: 50 watts - Impedância: 8 Ohms -  Sensibilidade:89 dB – Resposta de Frequência: 42 Hz – 20 kHz – Dimensões(L x A x P): 23 x 23 x 8 cm - Peso:1,76 kg.
	4
	UNID

	CONDICIONADOR DE ENERGIA 
	POTÊNCIA 1,4 KVA - TENSÃO: 120 / 120V - TECNOLOGIA MICROPROCESSADA - Acionamento estendido sub/sobretensão (+/-2%): 93V / 138V (mod. 120V) ou 180V / 250V (mod. 220V) - Banco de filtro EMI / RFI para fontes analógicas / digitais - 8 tomadas 2P + T NBR 14136 - 10 A - 2 conectores coaxiais tipo F (1 IN / 1 OUT) - blindados e isolados - 2 conectores tipo RJ11 (1 IN / 1 OUT) – blindados - Dimensões: A 45 x L 431 x P 200 mm - Peso: 1,8 kg
	1
	UNID

	SWITCH 8 PORTAS
	Switch 8 portas Gigabit Intelbras
	1
	UNID

	SALA DE ATENDIMENTO - Equipamentos e Serviços
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	TV Plasma 60” LG 60PB6500 Full HD 1080p
	Tela Formato da tela Widescreen Ângulo de visão 178° x 178°.
	3
	UNID

	SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV 60'
	Suporte em aço e pintura eletrostática - Padrão Vesa 40x80 - Largura: 80,5 cm -  Altura: 46 cm - Profundidade: 5,5 cm - Peso bruto: 4,804 kg - Padrão: Universal.
	1
	UNID

	HIGH HIT PAINEL ACUSTICO DE GESSO
	Potência máxima admissível: 50 watts - Impedância: 8 Ohms -  Sensibilidade:89 dB – Resposta de Frequência: 42 Hz – 20 kHz – Dimensões(L x A x P): 23 x 23 x 8 cm - Peso:1,76 kg.
	4
	UNID

	SISTEMA DE CABEAMENTO HDMI VIA CAT6 COM EXTENDER TX/RX HDBASET (1 TX / 1 RX / 2 HDMI HIGH SPEED 3m)
	Signal converter compatível com os padrões: HD STB, DVD, PS3, HDMI, X360) padrão TCP / IP para a transmissão através de um cabo de rede RJ45 até 100 metros. - padrão IEEE-568B - Compatível com HDCP - 480i@60Hz / 480p@60Hz / 576i@50Hz / 576p@50Hz / 720p@50/60Hz / 1080i@50/60Hz / 1080p@50/60Hz - Humidade relativa - 20% ~ 90% - Inclui Cabeamento UTP Cat6 - Transmissor TX e receptor RX - cabos  HDMI High Speeed 1.4a
	1
	CONJ

	ESTAÇÕES DE TRABALHO - Equipamentos e Serviços
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	HIGH HIT PAINEL ACUSTISCO DE GESSO
	Potência máxima admissível: 50 watts - Impedância: 8 Ohms -  Sensibilidade:89 dB – Resposta de Frequência: 42 Hz – 20 kHz – Dimensões(L x A x P): 23 x 23 x 8 cm - Peso:1,76 kg.
	4
	UNID

	TEATRO - sistema de vídeo
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	TELA MOTORIZADA TENCIONADA 119'' 16:9
	Tecido Matt white na cor branca - Borda superior (black) com fácil ajuste - widescreen (16:9) - sistema acondicionado em estojo sextavado, de alumínio em pintura eletrostática - motor 110 ou 220 volts -  redutor de velocidade - perfil inferior que permite ajuste pelo próprio usuário.
	3
	UNID

	PROJETOR MULTIMÍDIA
	Luminosidade de 4000 Ansi-Lumens - Contraste 2000:1 - Resolução Nativa XGA 1024X768 - 4:3 - Sistema de rede (Wired Networking) - Vida Útil (Aprox.) 5.000 Horas - Distância de Trabalho 1.2 - 7.3 (Metros) - Sistema de controle inteligente da lâmpada reduz consumo de energia - Dimensões (AxLxP) cm 9 x 35 x 28 – Peso 3.5Kg.
	1
	UNID

	PROJETOR MULTIMIDIA 
	Luminosidade de 3000 Ansi-Lumens - Contraste 2000:1 - Resolução Nativa XGA 1024X768 - 4:3 - Lamp Life (up to): 3000 hours normal / 5000 hours eco - Supported Video Standards: NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM - Monitor out: VGA 15-pin D-sub - PC Signal Compatibility: SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA.
	2
	UNID

	SISTEMA DE CABEAMENTO HDMI VIA CAT6 COM EXTENDER TX/RX HDBASET E ROTEADOR 10/100 ETHERNET (3 TX / 4 RX / 1 SWITCH / 15 HDMI HIGH SPEED 3m
	Signal converter compatível com os padrões: HD STB, DVD, PS3, HDMI, X360) padrão TCP / IP para a transmissão através de um cabo de rede RJ45 até 100 metros. - padrão IEEE-568B - Compatível com HDCP - 480i@60Hz / 480p@60Hz / 576i@50Hz / 576p@50Hz / 720p@50/60Hz / 1080i@50/60Hz / 1080p@50/60Hz - Humidade relativa - 20% ~ 90% - Inclui Cabeamento UTP Cat6 - Switch 10/100/1000 - Transmissor TX e receptor RX - cabos HDMI High Speeed 1.4a
	1
	CONJ

	SUPORTE PARA PROJETOR
	Isolamento elétrico - Fácil ajuste pós-instalação - Pequeno e leve - Medida padrão da barra de fixação e tubo de acabamento 15 cm. - Suportes para projetores de tecnologia DLP, LCD e LCOS, com peso máximo de 15Kg.
	3
	UNID

	MÔDULO DE CONEXÃO PARA MESA DE REUNIÕES COM 7 MÓDULOS AV
	Aplicacao: Painel para acabamento em mesa e moveis - Alcance: suporta ate 7 modulos (medidas: 250 x 165 x 65mm ) - Itens: 1 painel para mesa (cor preta) - + info: Possivel conectar qualquer modulo Keystone ou de energia.
	1
	UNID

	VGA E AUDIO SIGNAL CONVERTER PARA HDMI
	Conversor de sinal de entrada VGA + Áudio para HDMI converte as conexões analógicas de áudio e vídeo em uma saída HDMI com eficiência e qualidade. Transmite som e imagem mantendo a transmissão simultânea de áudio e vídeo. 
	2
	UNID

	CONDICIONADOR DE ENERGIA
	POTÊNCIA 2,0 KVA - TENSÃO: 120 / 120V OU 220 / 220V – TECNOLOGIA MICROPROCESSADA - 2 Bancos de saída (A/B) : 8 Tom. (1 frontal) + Cabo de força - NBR14136 - Seqüenciamento / Delay : Banco A: 4 tomadas + 1 frontal – Chaveadas com delay de 3 segundos -  9 tomadas (1 frontal) 2P + T padrão NEMA 5/15 – USA / Japan - Dimensões : A 45 x L 431 x P 200 mm - Peso: 1,8 Kg.
	1
	UNID

	Matrix Hdmi 4k 4x4 Splitter Seletor 4k

MATRIX HDMI 



	Resolução HDMI 4K 1080p 1080i 720p 576p 576i 480p

Suporte ao formato de cor 81012 bits

Suporte ao formato de áudio DTSHD DolbytrueHD LPCM71 DTS DolbyAC3 DSD

Taxa de transmissão máxima 102GBPS

Sinal TMDS de entrada e saída 05 ~ 15Volts pp

Sinal DDC de entrada e saída 5Volts pp TTL

Corrente de trabalho máxima 15A

Formato do adaptador de alimentação entrada CA 50Hz 60Hz 100V240V saída DC12V 2A
	1
	UNID

	RACK DE PISO FECHADO 19" 16U - 45L X 74A X 57P CM - PRETO - COM PORTA - 2 PRATELEIRAS - VENTILAÇÃO - ORGANIZADOR DE CABOS
	Fabricados em Chapa Aço, estrutura em #16 (1,5mm) e fechamentos em #20 (0,9mm). Tampas laterais e traseira removíveis, porta frontal com visor em PS fumê, com fechadura com chave. Réguas (planos) de fixação fabricados em chapa #16 (1,5mm) Tampa superior bipartida e removível, para fácil adaptação de 2 ou 4 ventiladores. Fundo aberto para fácil saída de cabos em piso elevado, com fácil adaptação de uma base de elevação (opcional) nos racks. Acabamento em pintura eletrostática.
	1
	UNID

	TEATRO - sistema de Conversação-Filmagem-Transmissão
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	Amplificador de áudio
	Conex. Ent. XLR / Saída Speakon e Born / Proces. Visor LCD / Proteção conta DC, alter. carga saída, transientes, temp. e RF - Tipo: amplificador de potência
Potência: 1550W Rms - Sensibilidade: 1,4 Vrms - Resposta de freqüência: 0 dB, -1 dB
Fator de amortecimento (8 ohms): 10 Hz a 400 Hz : > 200 - Crosstalk (abaixo da potência nominal 8Ω) Em 1kHz:: > 85dB  No 20kHz: 55dB> - Impedância de entrada (nominal) : 20 kW equilibrado, 10 kW desbalanceada - Impedância de carga : 2-8 Ω por canal em estéreo, 4-8 Ω em Bridge Mono - Ventilação: De fluxo de ventilação de frente para trás - Integrado de processamento - PureBand Sistema Crossover ™ - Crossover Filtro: 24dB Linkwitz-Riley por Octave - Crossover Faixa de Freqüência: 50 Hz - 3 kHz
Entrada / Saída: - Conectores de Entrada: XLR (um por canal) - 1/4-Inch (um por canal) e RCA (um por canal) - 1/4-Inch conectores pode ser usado como circuito thrus a distribuir o sinal para outros amplificadores. - Conectores de Saída: Dois Speakon 4-Pole Conectores de Saída ® - 120v - Dimensões (A x L x P): 8,9 x 48,3 x 19,6 cm - Peso: 6,2 kg
	1
	UNID

	MIXER 12 Canais
	» 12 canais mono com 3 vias de EQ com escolha de frequência no médio; 
» 2 canais estéreo com 2 vias de EQ; 
» 2 auxiliares; 
» Entradas mono e saídas master balanceadas; 
» Phantom Power nos canais mono; 
» Pré-amps GB 30; 
» Com efeitos Lexicon de 24bits; 
» Bivolt; 
	1
	UNID

	CROSSOUVER LIMITER COM SAÍDA PARA SUBWOOFER
	Crossover profissional de 2 vias estéreo, 3 vias mono, com filtros modernos Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava - Interruptores Mute individuais para o ajuste fácil da banda - Conectores XLR banhados a ouro para todas as entradas e saídas slave - Transformador de corrente toroidal blindado para interferência mínima de ruído - Potenciômetros de alta precisão e repetibilidade final.
	1
	UNID

	CAIXA ACUSTICA DE GESSO 
	Potência máxima admissível: 100 watts - Impedância:8 Ohms - Sensibilidade: 89 dB – Resposta de Frequência: 42 Hz – 20 kHz – Medida de corte: 200 X 200 mm - Dimensões(L x A x P): 23 x 23 x 8 cm -  Peso:1,76 kg.
	22
	UNID

	SUBWOOFER 300W
	10'' - 300W - ALTA PERFORMANCE – PRETO – Series: ES - Frequency Response: 27Hz – 150Hz - Crossover Frequencies: 50Hz – 150Hz; 24dB/octave, continuously variable - Amplifier RMS Power: 300 Watts - Amplifier Peak Dynamic Power: 500 Watts - Dimensions (H x W x D) 45,7 cm x 33,7 cm x 38,7 cm – Weight: 17.7kg
	2
	UNID

	MICROFONE SEM FIO DE MÃO - UHF PROFISSIONAL
	UHF PROFISSIONAL - UHF - SAÍDAS INDEPENDENTES - Banda alta (620 a 806 Mhz) dotado do sistema Gostless, com saídas independentes balanceadas (XLR) e desbalanceadas (P10) - Microfones alimentados com pilhas AA e suporte para mini rack - Frequência de trabalho: 620 a 806 Mhz - Resposta de freqüência: de 50 a 15000 hz a + ou - 3db - Características da fonte que acompanha o kit: 100 a 240 vac, 14 vdc, 400 ma - Alimentação requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma (mínima) - Peso: 2,8 kg.
	2
	UNID

	PLUGUE XLR MACHO / FÊMEA
	Conector xlr de linha - Acabamento externo em zinco
- Conectores com encaixe para solda - Sistema de Jawz de retenção do cabo - Montagem rápida sem chave de fenda - Dimensão (A x L x P): 8,2 x 1,9 x 1,9cm - Peso: 0,05kg.
	18
	MT

	(*)  SISTEMA DE CONVERSAÇÃO - FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE SESSÕES
	O Sistema inclui gerenciamento de microfones via software, cadastro de sessões, partes de sessões, oradores da sessão, votações, cadastro de presença, votos, resultado de votações, cronômetros com tempo do orador. Inclui o Processador de Vídeo que permite interligar os microfones com as 2 câmeras de vídeo PTZ para videoconferência. o processador controla as câmeras enviando um comando para cada uma delas, que em frações de segundos, enquadram, focam e ajustam o zoom automaticamente no conferencista que estiver fazendo uso da palavra. Seu funcionamento automático garante uma qualidade única e de alto desempenho em filmagens de videoconferências, dispensando totalmente a intervenção humana. Sistema inclui:

· 10 microfones + Processador de áudio + Chaveador de Vídeo + Processador para câmeras +

· (*) 1 câmera PTZ NEOID 20x  

Sensor de imagem: CMOS de 1/2,8″.

Formatos de vídeo: 1080p 60/50/30/25  –  1080i 60/50  –  720p 60/50/30/25.

Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm.

Zoom ótico: 20X.

Ângulo de visão horizontal: 65,1°.

Sistemas de foco: Automático, Manual, Gatilho PTZ.

Compressão de vídeo: H.264/H.265.

Protocolos Suportados: NDI HX, NDI HX2, TCO/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicas, SRT.

Auto-Tracking: Suporta.

Sensibilidade: 0,5 lux.

Ganho: Automático/Manul.
Balanço de branco: Automático/Manual/Um Empurrão/3000k/4000k/5000k/6500k.

S/N: < 55dB.

Ângulo de Pan: -170°~+170°.

Ângulo de Inclinação: -30°~+90°.

Número de Predefinições: 255.

Inversão de Imagem: Sim.

Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI.

Interface de Controle: RS-485, RJ45.

Alimentação: PoE (Power Over Ethernet), DC 12V podendo fazer alimentação simultânea.

Tamanho: 150 x 145 x 170 mm.

Peso: 1,35Kg.
Modelo de Referência: Câmera NEOID 20x  zoom NDI/HDMI/SDI PTZ NEONDI20X. +

· Monitor 15' Touchscreem - 15.6" diagonal, Active matrix TFT LCD - 16:9 - Controls: menu, up, down, select, Power - Power Supply: AC-DC power adapter - Contrast Ratio (Typical): 500:1 – Colors: 16.7 million  -  Connector: Coaxial power jack (Barrel inner diameter: 6.4 ± 0.3mm. Pin outer diameter: 2.0 + 0.0-0.1mm. Barrel depth: 8.8 ± 0.3mm) Voltage Range: 12 V ±5%.+ 10 Microfones com base Microprocessada - 
	1
	CONJ

	FOYER - Equipamentos e Serviços
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	TV LED 46'' FULL HD
	Frequência em HZ: 60Hz - Frequência com Tecnologia: CMR 120 – Contraste: Mega Contraste - Potência de Áudio: 10W x 2 - Recursos de Áudio: Autovolume; Tipos de Ajustes de Áudio: Padrão/ Música/ Filme/ Voz Destacada/ Amplificar; Outros Recursos de Áudio: Dolby Digital Plus / Dolby Pulse / SRS TheaterSound HD / DTS 2.0 + Digital Out / Down Firing + Full Range - Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP): 68,6x105,9x23,5cm - Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg): 12,3kg.
	2
	UNID

	SUPORTE PARA TELEVISOR DE LED
	Compatibilidade: monitores de LCD de 37" a 46"(*) e Tv Plasma de 42" a 50" - Padrão: Universal - Largura: 71,5 cm - Altura: 46 cm - Profundidade: 5,5 cm -  Peso bruto: 4,570 kg.
	2
	UNID

	SISTEMA DE CABEAMENTO HDMI VIA CAT6 COM EXTENDER TX/RX HDBASET E ROTEADOR 10/100 ETHERNET (1 TX / 2 RX / 1 SWITCH / 2 HDMI HIGH SPEED 3m
	Signal converter compatível com os padrões: HD STB, DVD, PS3, HDMI, X360) padrão TCP / IP para a transmissão através de um cabo de rede RJ45 até 100 metros. - padrão IEEE-568B - Compatível com HDCP - 480i@60Hz / 480p@60Hz / 576i@50Hz / 576p@50Hz / 720p@50/60Hz / 1080i@50/60Hz / 1080p@50/60Hz - Humidade relativa - 20% ~ 90% - Inclui Cabeamento UTP Cat6 - Switch 10/100/1000 - Transmissor TX e receptor RX - cabos HDMI High Speeed 1.4a
	1
	CONJ

	AMPLIFICADOR INTEGRADO
	Power Amplifier - Phono: 1,5m Volts 47K Ohms, Tuner, CD/DAT, Tape, Video: 250m Volts 47K Ohms - Potência de Saída: 35 Watts RMS por canal 4 Ohms -  28 Watts RMS por canal 8 Ohms - Resposta em Frequência:  De 5Hz a 100KHz (-3 dB) - Atuação dos Controles:  Em 100Hz e 100KHz + e - 12 dB – Dimensões:  L= 436mm (sem alça) A= 70mm P= 230mm - 5 Kg.
	1
	UNID

	LOUD SELETOR COM POTENCIOMETRO PARA 2 ZONAS 
	2 Saídas: 80Wpor zona - Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz - Dimensões (L xA x P): 33,0 x 6,5 x 20,0 cm - Peso: 2,7 kg - Seletores com controle de volume individual por área e casamento de impedância automático.Opção de seleção de 2 fontes de programa independentes por setor. Painel frontal em perfilado de alumínio anodizado, na cor preta.
	1
	UNID

	CAIXA ACUSTICA 5' - SELADA OUTDOOR
	Potência máxima admissível: 80 watts - Impedância: 8 Ohms  - Sensibilidade: 89 dB Resp. f - requência: 48 Hz – 20 kHz - Dimensões: 165 x 230 x 160 mm (L x A x P) - Peso: 1,740 Kg.
	4
	UNID

	SALA DE REUNIÕES - Equipamentos e Serviços
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	TELA MOTORIZADA TENCIONADA 84'' 16:9
	CASE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - CASE 8 cm X 8 cm - TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO - CONTROLE REMOTO - ENTRADA DE 12V - ENTRADA DE CONTATO SECO – Diagonal polegadas: 84 - SENSOR DE CORRENTE.
	1
	UNID

	MOLDURA TELA 84
	Totalmente em alumínio, super leve - De fácil instalação  - Dispensa parafusos ou molas para instalação do acabamento - Não deforma - Sem emendas
	1
	UNID

	SUPORTE PROJETOR
	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR - Isolamento elétrico - Fácil ajuste pós-instalação - Pequeno e leve - Medida padrão da barra de fixação e tubo de acabamento 15 cm. - Suportes para projetores de tecnologia DLP, LCD e LCOS, com peso máximo de 15Kg.
	1
	UNID

	PROJETOR MULTIMIDIA 3000 LUMENS
	Luminosidade de 3000 Ansi-Lumens - Contraste 2000:1 - Resolução Nativa XGA 1024X768 - 4:3 - Lamp Life (up to): 3000 hours normal / 5000 hours eco - Supported Video Standards: NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM - Monitor out: VGA 15-pin D-sub - PC Signal Compatibility: SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA.
	1
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	AMPLIFICADOR INTEGRADO
	Phono: 1,5m Volts 47K Ohms, Tuner, CD/DAT, Tape, Video: 250m Volts 47K Ohms - Potência de Saída: 35 Watts RMS por canal 4 Ohms -  28 Watts RMS por canal 8 Ohms - Resposta em Frequência:  De 5Hz a 100KHz (-3 dB) - Atuação dos Controles:  Em 100Hz e 100KHz + e - 12 dB – Dimensões:  L= 436mm (sem alça) A= 70mm P= 230mm - 5 Kg.
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	MÔDULO DE CONEXÃO PARA MESA DE REUNIÕES - ELÉTRICA - RJ45 - VGA-AUDIO - HDMI - TAMPA FLIP - 6 KEYSTONES
	Aplicacao: Painel para acabamento em mesa e moveis - Alcance: suporta ate 6 modulos (medidas: 250 x 165 x 65mm ) - Itens: 1 painel para mesa (cor preta) - + info: Possivel conectar qualquer modulo Keystone ou de energia.
	1
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	CABO HDMI 12MTS HIGH SPEEED 1.4A
	• Taxa de transferência maior que 10.2 gbps
• 3D Ready - Suporte a imagens 3D
• Suporte a aplicações IP com transferência acima de 100Mbps via HDMI
• ARC (Audio Return Channel) - Retorno de Áudio via HDMI
• Suporte para resolução de vídeo 4K x 2K
• Alta velocidade de transmissão
• Resolução 1080p Full HD e áudio 7.1 sem perda
• Condutores OFC Cooper de 26AWG
• Blindagem tripla para máxima isolação a interferências externas
• Capa externa em PVC de alta qualidade
• Conectores 24K Gold Plated
• Insuladores de polietileno (FPE) blindados por fita Mylar
	1
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	CAIXA ACUSTICA DE GESSO 
	Potência máxima admissível: 100 watts - Impedância:8 Ohms - Sensibilidade: 89 dB – Resposta de Frequência: 42 Hz – 20 kHz – Medida de corte: 200 X 200 mm - Dimensões(L x A x P): 23 x 23 x 8 cm -  Peso:1,76 kg.
	2
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	SALA DE REUNIÕES - Equipamentos e Serviços
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	LOUSA INTERATIVA TOUCHSCREEN 78"
	Tela interativa de 77”, aspecto 4:3  TOUCH SCREEN - Pode ser fixada na parede como quadro - Não acompanha suporte - Acompanha software e caneta eletrônica.
	1
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	PEDESTAL MÓVEL PARA LOUSA INTERATIVA
	Material em aço carbono - Acabamento com pintura eletrostática na cor preta - Sistema de travamento nas 04 rodas, proporcionando estabilidade durante o uso da Lousa - Facilidade na instalação do produto - Design arrojado de fino acabamento.
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	MÔDULO DE CONEXÃO PARA MESA DE REUNIÕES - ELÉTRICA - RJ45 - VGA-AUDIO - HDMI - TAMPA FLIP - 6 KEYSTONES
	Aplicacao: Painel para acabamento em mesa e moveis - Alcance: suporta ate 6 modulos (medidas: 250 x 165 x 65mm ) - Itens: 1 painel para mesa (cor preta) - + info: Possivel conectar qualquer modulo Keystone ou de energia.
	1
	UNID

	CABO HDMI 12MTS HIGH SPEEED 1.4A
	• Taxa de transferência maior que 10.2 gbps
• 3D Ready - Suporte a imagens 3D
• Suporte a aplicações IP com transferência acima de 100Mbps via HDMI
• ARC (Audio Return Channel) - Retorno de Áudio via HDMI
• Suporte para resolução de vídeo 4K x 2K
• Alta velocidade de transmissão
• Resolução 1080p Full HD e áudio 7.1 sem perda
• Condutores OFC Cooper de 26AWG
• Blindagem tripla para máxima isolação a interferências externas
• Capa externa em PVC de alta qualidade
• Conectores 24K Gold Plated
• Insuladores de polietileno (FPE) blindados por fita Mylar
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	PROJETOR MULTIMIDIA 3000 LUMENS
	Luminosidade de 3000 Ansi-Lumens - Contraste 2000:1 - Resolução Nativa XGA 1024X768 - 4:3 - Lamp Life (up to): 3000 hours normal / 5000 hours eco - Supported Video Standards: NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM - Monitor out: VGA 15-pin D-sub - PC Signal Compatibility: SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA.
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	GAIA SUPORTE PROJETOR 
	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR - Isolamento elétrico - Fácil ajuste pós-instalação - Pequeno e leve - Medida padrão da barra de fixação e tubo de acabamento 15 cm. - Suportes para projetores de tecnologia DLP, LCD e LCOS, com peso máximo de 15Kg.
	1
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	AMPLIFICADOR INTEGRADO
	Phono: 1,5m Volts 47K Ohms, Tuner, CD/DAT, Tape, Video: 250m Volts 47K Ohms - Potência de Saída: 35 Watts RMS por canal 4 Ohms -  28 Watts RMS por canal 8 Ohms - Resposta em Frequência:  De 5Hz a 100KHz (-3 dB) - Atuação dos Controles:  Em 100Hz e 100KHz + e - 12 dB – Dimensões:  L= 436mm (sem alça) A= 70mm P= 230mm - 5 Kg.
	1
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	CAIXA ACUSTICA DE GESSO 
	Potência máxima admissível: 100 watts - Impedância:8 Ohms - Sensibilidade: 89 dB – Resposta de Frequência: 42 Hz – 20 kHz – Medida de corte: 200 X 200 mm - Dimensões(L x A x P): 23 x 23 x 8 cm -  Peso:1,76 kg.
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	PLENÁRIA - SISTEMA DE VÍDEO
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	PROJETOR MULTIMIDIA 3000 LUMENS
	Luminosidade de 3000 Ansi-Lumens - Contraste 2000:1 - Resolução Nativa XGA 1024X768 - 4:3 - Lamp Life (up to): 3000 hours normal / 5000 hours eco - Supported Video Standards: NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM - Monitor out: VGA 15-pin D-sub - PC Signal Compatibility: SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA.
	1
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	SUPORTE PROJETOR
	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR - Isolamento elétrico - Fácil ajuste pós-instalação - Pequeno e leve - Medida padrão da barra de fixação e tubo de acabamento 15 cm. - Suportes para projetores de tecnologia DLP, LCD e LCOS, com peso máximo de 15Kg.
	1
	UNID

	LOUSA INTERATIVA TOUCHSCREEN 78"
	Tela interativa de 77”, aspecto 4:3  TOUCH SCREEN - Pode ser fixada na parede como quadro - Não acompanha suporte - Acompanha software e caneta eletrônica.
	1
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	RACK DE PISO FECHADO 19" 16U - 45L X 74A X 57P CM - PRETO - COM PORTA - 2 PRATELEIRAS - VENTILAÇÃO - ORGANIZADOR DE CABOS
	Fabricados em Chapa Aço, estrutura em #16 (1,5mm) e fechamentos em #20 (0,9mm). Tampas laterais e traseira removíveis, porta frontal com visor em PS fumê, com fechadura com chave. Réguas (planos) de fixação fabricados em chapa #16 (1,5mm) Tampa superior bipartida e removível, para fácil adaptação de 2 ou 4 ventiladores. Fundo aberto para fácil saída de cabos em piso elevado, com fácil adaptação de uma base de elevação (opcional) nos racks. Acabamento em pintura eletrostática.
	1
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	MÔDULO DE CONEXÃO PARA MESA DE REUNIÕES - ELÉTRICA - RJ45 - VGA-AUDIO - HDMI - TAMPA FLIP - 6 KEYSTONES
	Aplicacao: Painel para acabamento em mesa e moveis - Alcance: suporta ate 6 modulos (medidas: 250 x 165 x 65mm ) - Itens: 1 painel para mesa (cor preta) - + info: Possivel conectar qualquer modulo Keystone ou de energia.
	1
	UNID

	VGA E AUDIO SIGNAL CONVERTER PARA HDMI
	Conversor de sinal de entrada VGA + Áudio para HDMI converte as conexões analógicas de áudio e vídeo em uma saída HDMI com eficiência e qualidade. Transmite som e imagem mantendo a transmissão simultânea de áudio e vídeo. 
	2
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	MATRIX HDMI 4X2 - SWITCH - SPLITTER - IR CONTROL - EDID SYNC MASTER
	Matriz para transmissão de qualquer uma das 4 fontes em qualquer uma das 2 saídas HDMI - Input Video Signal / 0.5 -1.0 volts p-p - Support full HDMI resolutions / 1080p, 1080i, 720p, 720i and standard video format - Multiple Switching modes / IR remote control, operate manually or operate via RS232 port - Maximum transmission distance / 10 meters by 28AWG cable; 15 meters by 26AWG cable (for further distance, HDMI extender is optional) - Dimension (LxWxH cm) / 44 x 21 x 7
	1
	UNID

	CABO HDMI 12MTS HIGH SPEEED 1.4A
	• Taxa de transferência maior que 10.2 gbps
• 3D Ready - Suporte a imagens 3D
• Suporte a aplicações IP com transferência acima de 100Mbps via HDMI
• ARC (Audio Return Channel) - Retorno de Áudio via HDMI
• Suporte para resolução de vídeo 4K x 2K
• Alta velocidade de transmissão
• Resolução 1080p Full HD e áudio 7.1 sem perda
• Condutores OFC Cooper de 26AWG
• Blindagem tripla para máxima isolação a interferências externas
• Capa externa em PVC de alta qualidade
• Conectores 24K Gold Plated
• Insuladores de polietileno (FPE) blindados por fita Mylar
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	PLUGUE XLR AMPHENOL MACHO / FÊMEA
	Conector xlr de linha - Acabamento externo em zinco
- Conectores com encaixe para solda - Sistema de Jawz de retenção do cabo - Montagem rápida sem chave de fenda - Dimensão (A x L x P): 8,2 x 1,9 x 1,9cm - Peso: 0,05kg.
	30
	PÇS

	PLENÁRIA - SISTEMA DE CONVERSAÇÃO-FILMAGEM-TRANSMISSÃO
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	CAIXA ACUSTICA DE GESSO 
	Potência máxima admissível: 100 watts - Impedância:8 Ohms - Sensibilidade: 89 dB – Resposta de Frequência: 42 Hz – 20 kHz – Medida de corte: 200 X 200 mm - Dimensões(L x A x P): 23 x 23 x 8 cm -  Peso:1,76 kg.
	4
	UNID 

	AMPLIFICADOR INTEGRADO
	Phono: 1,5m Volts 47K Ohms, Tuner, CD/DAT, Tape, Video: 250m Volts 47K Ohms - Potência de Saída: 35 Watts RMS por canal 4 Ohms -  28 Watts RMS por canal 8 Ohms - Resposta em Frequência:  De 5Hz a 100KHz (-3 dB) - Atuação dos Controles:  Em 100Hz e 100KHz + e - 12 dB – Dimensões:  L= 436mm (sem alça) A= 70mm P= 230mm - 5 Kg.
	1
	UNID 

	(*)  SISTEMA DE CONVERSAÇÃO - FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE SESSÕES
	O Sistema inclui gerenciamento de microfones via software, cadastro de sessões, partes de sessões, oradores da sessão, votações, cadastro de presença, votos, resultado de votações, cronômetros com tempo do orador. Inclui o Processador de Vídeo que permite interligar os microfones com as 2 câmeras de vídeo PTZ para videoconferência. o processador controla as câmeras enviando um comando para cada uma delas, que em frações de segundos, enquadram, focam e ajustam o zoom automaticamente no conferencista que estiver fazendo uso da palavra. Seu funcionamento automático garante uma qualidade única e de alto desempenho em filmagens de videoconferências, dispensando totalmente a intervenção humana. Sistema inclui:

· 15 microfones +

· Processador de áudio +

· Chaveador de Vídeo +

· Processador para câmeras +

· (*)  1 câmera PTZ NEOID 20x  
Sensor de imagem: CMOS de 1/2,8″.

Formatos de vídeo: 1080p 60/50/30/25  –  1080i 60/50  –  720p 60/50/30/25.

Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm.

Zoom ótico: 20X.

Ângulo de visão horizontal: 65,1°.

Sistemas de foco: Automático, Manual, Gatilho PTZ.

Compressão de vídeo: H.264/H.265.

Protocolos Suportados: NDI HX, NDI HX2, TCO/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicas, SRT.

Auto-Tracking: Suporta.

Sensibilidade: 0,5 lux.

Ganho: Automático/Manul.
Balanço de branco: Automático/Manual/Um Empurrão/3000k/4000k/5000k/6500k.

S/N: < 55dB.

Ângulo de Pan: -170°~+170°.

Ângulo de Inclinação: -30°~+90°.

Número de Predefinições: 255.

Inversão de Imagem: Sim.

Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI.

Interface de Controle: RS-485, RJ45.

Alimentação: PoE (Power Over Ethernet), DC 12V podendo fazer alimentação simultânea.

Tamanho: 150 x 145 x 170 mm.

Peso: 1,35Kg.
Modelo de Referência: Câmera NEOID 20x  zoom NDI/HDMI/SDI PTZ NEONDI20X.

+

· Monitor 15' Touchscreem - 15.6" diagonal, Active matrix TFT LCD - 16:9 - Controls: menu, up, down, select, Power - Power Supply: AC-DC power adapter - Contrast Ratio (Typical): 500:1 – Colors: 16.7 million  -  Connector: Coaxial power jack (Barrel inner diameter: 6.4 ± 0.3mm. Pin outer diameter: 2.0 + 0.0-0.1mm. Barrel depth: 8.8 ± 0.3mm) Voltage Range: 12 V ±5%.+ 10 Microfones com base Microprocessada - 
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	SISTEMA DE CÂMERAS
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	Equipamentos Adquiridos em 2023

	(*)  CÂMERA DOME INTELBRAS FULL HD IR20M ANALÓGICA
	(*)  VHD 1220 D
Sensor 1/2.8 2 megapixel CMOS
Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais 1920 (H)
Resolução real Full HD (1080p) - Analógico (600TVL)
Lente 2,8 mm
Ângulo de visão horizontal 109
Ângulo de visão vertical 61
IR Inteligente Sim
Alcance IR 20m
Comprimento de onda LED IR 850 nm
Quantidade de LEDs 1
Formato do vídeo NTSC
Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0)/ Analógico (CVBS)
Mudança de protocolo Menu OSD / VHD Control.
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	(*)  DVR 16 CANAIS INTELBRAS 2TB. 
	Quantidade de canais 16

Resolução máxima de vídeo 1080p

Tipo de resolução Full HD

Conectores de saída BNC

Inclui HD Sim

Sistemas operativos compatíveis Android

Com áudio bidirecional Sim

Com sensor de movimento Sim

Formatos de compressão de vídeo H.265

Modos de gravação Detecção de movimento

Altura 48 mm

Largura 260 mm

Profundidade 238 mm

Peso 1.042 kg
	1
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	SISTEMA DE CABOS
	ESPECIFICAÇÕES
	Qt
	Unid

	Cabeamento Diversos
	Tendo em vista que os sistemas de áudio e vídeo necessitam ter suas conexões via cabos de diversos tipos e conexões, fica a empresa contratada responsável pelo conserto ou troca do(s) cabo(s) necessário(s) para o perfeito funcionamento dos sistemas. 
	1
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	Descrição
	Especificação
	Qt
	Unid

	Cabo Mini Displayport Para Hdmi 4k Thunderbolt Mac

Knup
	Largura de banda por canal: 225MHz/2.25 GBps (6.75GBps canal completo).

Suporta resoluções de até 4K x 2K, incluindo 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080 e mais.

Conector de entrada: Mini DislayPort (Macho),

Conector de saída: HDMI (Fêmea),

LPCM digital não comprimido 7.1, 5.1 ou 2 canais e suporte a fluxos de bits digitais comprimidos.

Converte Mini Displayport em HDMI 4K.

Compatível com Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ou outro iMac com MiniDisplayPort.

Suporte completo de vídeo digital 4k 2160p.

Compatível com especificação 2.0.

Modelo de Referência:  Adaptador Mini Displayport para HDMI Full HD 4K KNUP.
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	Placa de Captura 4K Usb 2.0 
	Mini Placa de Captura captura áudio e vídeo via HDMI, enviando os sinais para o seu computador. 

- Suporta resolução máxima de entrada até 4K (3840×2160) @ 30Hz.

- Suporta resolução máxima de saída até 1080P (1920×1080) @ 30Hz.

- Suporte a maioria dos softwares de transmissão, tais como VLC, OBS, Amcap.

- Suporte à Windows, Android e Mac OS.

- Cumpre com especificação UVC de vídeo USB.

- Cumpre com especificação UAC de áudio USB.

- Sem necessidade de fonte de alimentação externa.

- Não há necessidade de instalação de drivers adicionais.

- Resolução máxima de entrada HDMI: 4K

- Resolução máxima para saída de vídeo via USB: 1080P

- Formato de entrada de vídeo: 8/10/12 bits profundidade de cor

- Modo de saída de vídeo: YUV, JPEG

- Suporte formato de áudio: L-PCM

- Comprimento do cabo de entrada: 15 metros ou mais, cabo padrão AWG26 HDMI

- Corrente de trabalho máxima: 0.4A / 5VDC
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	Splitter 1x2 Hdmi 3d
	Splitter UDMI 1x2

Suporta imagens 3D

Resoluções até 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 720p e 1080i.

HDMI categoria 1.4

Suporte ao padrão HDCP internacional

Ideal para integração de home theater.

1 entrada HDMI + 2 saídas HDMI.

Fácil e rapida instalação. plug and play.

Conformidade nos requisitos HDMI / HDCP

Vídeo largura de banda amplificador 2,5 GHz.

Sinal de entrada de vídeo 0.5 1.0 volts p-p

Entrada de sinal DDC 5 volts p-p (TTL)

Faixa de single link 1920 x 1200 1080p

Formato de vídeo suportado: 640x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

Fonte bivolt (110v-220v) DC 5V.
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	2M Hdmi 2.0 –4k 3d 4096x2160 Ultra Hd 19 Pinos
	Dual View: 2 Canais de Vídeo Simultâneos.

Imagem de Cinema: Compatível com proporção de Cinema 21:9.

Som Imersivo: Com até 32 Canais de áudio e 4 Canais Simultâneos.

Som Perfeito: Frequência de áudio de até 1536Khz.

Conectividade: TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc.

Compatibilidade de áudio: PCM, DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master Audio.

Compatibilidades: sRGB / YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos / Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-Sync / CEC Extendido.

3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D.

Velocidade: Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz.

Sinal de Vídeo: Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p - 4K@60Hz.

HDMI: Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores.

Retorno de Áudio 7.1: Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte.
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	Adaptador USB C 3.0 para HDMI
	Interface do hardware:
‎HDMI, Thunderbolt, USB 3.0, USB 2.0.

Aparelhos compatíveis:
‎Notebook, Celulares.

Velocidade de transmissão de dados: 5 Gigabits Per Second.

Número de portas: ‎3

Distância focal máxima ‎Adaptador: Dex Para Samsung Usb 3.1
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	Descrição
	Especificação
	
	Quant

	Licença de uso para Software (V-MIX 4K)
	V-MIX 4K
	1
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	CÂMERA PTZ IP SRT USB 12X
	PTZ USB Pro / NEOiD, Sensor de Imagem: 1/2.8″ CMOS Formatos de vídeo: 1080p60 Distância Focal: f=3,5 mm – 42,3 mm, F1.8 ~ F2.8 Zoom ótico: 12X Zoom digital: 16X Ângulo de visão horizontal: 72,5º – 6,09º Sistemas de Foco: Auto, Manual, PTZ trigger, Onepush Sensibilidade: 0,5 lux White Balance: Automático, OnePush e Manual Compressão de vídeo: H.265/MJPEG Protocolos suportados: RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP, Multicast S/N: ≥ 50dB Ângulo de Pan: -170º ~ +170º Ângulo de Tilt: -30°~ +90° Image Flip: Sim Interface de controle: RS-485, USB e RJ45 Saídas: 1080p 60 em HDMI, IP e USB 3.0 UVC1.0-1.5 Tensão: DC12V ou via USB ou PoE Consumo.
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	MICROFONES
	D5 / AKG, Largura de banda da freqüência de áudio:70 – 20000 Hz,Sensibilidade: 2.6 mV/Pa,Impedância elétrica: 600 Ohms,Carga de impedância recomendada: 2000 Ohms,Padrão polar: Supercardioide, Tipo: Balanceado XLR,Gênero: Masculino,Contatos: 3 pinosComprimento: 185 mm,Diâmetro: 51 mm, Peso líquido: 320 g.
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	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE
	SPM LIGHT / ASK, Peso Liq. (kg): 0,62, Peso B. (kg): 0,63, Altura Máx. (cm): 40, Altura Min. (cm): 30, Diâmetro do tripé (cm): 35, -Características Especiais: Suporte semi articulado. 
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	SUPORTE TRIPÉ PROFISSIONAL
	NT777 / Greika, Altura mínima: 81 cm, Altura máxima: 180 cm Altura recolhida: 93 cm, Seções: 3, Diâmetro das pernas: 75 mm, Diâmetro da rosca: 1/4", Capacidade de carga: 4 kg, Peso do tripé: 2,4 kg Material: Alumínio. Modelo de Referência: Suporte
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	MESA DE ÁUDIO
	Ui24R / Soundcraft, Pré-amplificadores de microfone:20 Studer (10 combos, 10 XLR),Entradas de linha: 2 (- 10 não balanceado),Saídas de masterização: 2 (+4 XLR, com ajustes de volume individuais),Saídas de fone de ouvido: 2 (com ajuste de volume compartilhado), Saídas AUX.: 8 (+4 XLR com gráfico de 32 faixas e supressão de retorno AFS2),REPRODUÇÃO USB: porta USB A,USB VERMELHOporta USB A, USB I/F: porta USB B,USB 1: USB A, para controles (como um mouse de computador), USB 2: USB A, para instalação de atualização do software,Pedal: ¼” para acionador o pedal eventtrigger,Ethernet: RJ45, para conexões LAN,Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5 dB. Modelo de Referência: Mesa de áudio SoundcraftUI24R. THD: Entrada do microfone (ganho mín. do bus) a 1 kHz <0,008%.
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	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL
	K72 / AKG, Tamanho do driver (mm): 40,Sensibilidade (dB SPL/V @ 1 kHz): 112,Impedância nominal (Ω)32, Largura de banda da frequência de áudio (Hz): 16 - 20000,Potência de entrada máx. (mW): 200, Comprimento do cabo (m): 3,Máx. Potência de entrada: 200 mW, Largura de banda da frequência de áudio: 16 - 20000 Hz, Peso (oz): 7.05, Peso (g): 200, Tipo: Plugue estéreo – 3,5 mm com adaptador de 6,3 mm com parafuso, Gênero: Macho, Conectores: 3 conectores TRS
	4
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	SWITCHER
	ATEM Mini Pro / Blackmagic, Total de Entradas de Vídeo: 4. Total de Saídas: 2. Total de Saídas Auxiliares: 1. Total de Entradas de Áudio: 2 x miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. Total de Saídas de Áudio: Nenhuma, somente áudio embutido. Conexão de Código de Tempo: Nenhuma. Entradas de Vídeo HDMI: 4 x HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável 2 canais de áudio embutido. Ressincronização das Entradas de Vídeo: Em todas as 4 entradas HDMI. Conversores de Taxa de Quadro e Formato: Em todas as 4 entradas HDMI. Saídas de Programa HDMI: 1 Ethernet: Ethernet suporta 10/100/1000 BaseT para streaming ao vivo, controle de software, atualizações de software e conexão do painel direta ou por rede. Interface do Computador: 1 x USB 3.1 Tipo C de primeira geração para gravação em drives externos, saída de webcam, controle de software, atualizações de software e conexão do painel. Padrões de Entrada de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Padrões de Saída de Vídeo HD: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. Padrões de Streaming de Vídeo: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. Padrões de Vídeo Ultra HD: Nenhum. Amostragem de Vídeo: YUV 4:2:2. Precisão de Cor: 10 bits. Espaço de Cor: Rec 709 Resoluções de Entrada HDMI para Computadores: 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60Hz 1920 x 1080i 50, 59.94Hz e 60Hz. Conversão do Espaço de Cor: Em tempo real, baseada em hardware. ChaveadoresUpstream: 1. ChaveadoresDownstream: 1. Chaveadores Croma Avançados: 1. Chaveadores Linear/Luma: 2. Chaveador para Transição: Apenas DVE. Número Total de Camadas: 5. Geradores de Padrão: 1. Geradores de Cor: 2. DVE com Bordas e Sombreamento: 1; Interface: Resolução mínima do monitor de 1366 x 768. Mixer de Áudio: 6 entradas x 2 mixers de canais. Liga/Desliga/Audio-Follow-Video selecionáveis por canal, além de controle de ganho separado por canal. Medição de nível e pico. Inclui novas ferramentas Fairlight de aprimoramento de áudio: Compressor, portão, limitador e equalizador paramétrico de seis bandas. Controle de ganho mestre. Entrada Analógica: Estéreo não balanceada. Atraso da Entrada Analógica: Até 8 quadros. Impedância da Entrada: 1,8 k Nível de Entrada Máximo: +6 dBV. Alimentação do Microfone: Disponível em ambos miniconectores tipo jack de 3,5 mm. Streaming Direto: O ATEM Mini Pro suporta streaming direto ao vivo por Ethernet usando Protocolo de Mensagens em Tempo Real (RTMP). Gravação Direta: 1 x porta de expansão USB-C 3.1 de primeira geração para gravação direta de .mp4 H.264 com áudio AAC em mídias externas no padrão de vídeo ATEM.
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	Descrição
	Especificação
	
	Quant

	Câmera NEOID 20X Zoom NDI/HDMI/SDI PTZ
	NDI/HDMI/SDI PTZ, Sensor de imagem: CMOS de 1/2,8 Formatos de vídeo: 1080p Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm. Zoom ótico: 20X. Ângulo de visão horizontal: 65,1°. Sistemas de foco: Automático, Manual, Gatilho PTZ. Compressão de vídeo: H.264/H.265. Protocolos Suportados: NDI HX, NDI Multicas, SRT. Auto-Tracking: Suporta. Sensibilidade: 0,5 lux. Ganho: Automático/Manul. Balanço de branco: Automático/Manual/Um Empurrão/3000k/4000k/5000k/6500k. S/N: < 55dB. Balanço de branco: Automático/Manual/Um Empurrão/3000k/4000k/5000k/6500k. S/N: < 55dB. Ângulo de Pan: Ângulo de Inclinação: Número de Predefinições: 255. Inversão de Imagem: Sim. Saídas: DVI, HDMI, HD Interface de Controle: RS Alimentação: PoE (Power Over Ethernet), DC 12V podendo fazer alimentação simultânea.
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4. Das Obrigações da Empresa Contratada
4.1. Será responsabilidade da empresa contratada o seguinte:
4.1.1. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência e conforme a descrição dos serviços acima explicitada, atendidas todas as disposições legais e regulamentares e observados os requisitos e as normas constantes da proposta vencedora e do contrato/ordem de serviço.
4.1.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.
4.1.3. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, mormente as certidões negativas, apresentando documentação comprobatória sempre que solicitado pelo CRO/RS, durante a vigência do contrato/ordem de serviço.
4.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato/ordem de serviço, sem prévia e expressa anuência do CRO/RS.
4.1.5. Não caucionar ou utilizar o contrato/ordem de serviço para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CRO/RS.
4.1.6. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, providenciando a imediata correção das deficiências apontadas quanto aos serviços contratados.
4.1.7. Prestar esclarecimentos ao CRO/RS sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação.

4.1.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na prestação dos serviços.

4.1.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pelo Contratante.

4.1.10. Quando da assinatura do contrato, disponibilizar para o CRO/RS todos os meios de contatos existentes, tais como: nome da pessoa para contato, endereço, e-mail, telefone e fax.

4.1.11. Quando da assinatura do contrato, indicar 1 (um) profissional de seu quadro funcional, para ser o responsável junto ao CRO/RS para responder pela correta execução dos serviços.

4.1.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações sociais, trabalhistas, encargos previdenciários, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outro necessário, dos seus funcionários que prestarão os serviços contratados.
4.1.13. Na forma prevista na Lei nº 14.133/2021, a empresa contratada fica obrigada a aceitar acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto e preço ofertado.

5. Das Obrigações do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul
5.1. Será responsabilidade do CRO/RS, representado pelos seus dirigentes e servidores prepostos ou representantes, para os efeitos desta contratação:
5.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições assumidas por ocasião da proposta e da assinatura do contrato/ordem de serviço.

5.1.2. Rejeitar as propostas cujas especificações dos serviços não atendam aos requisitos mínimos constantes do objeto deste Termo de Referência e solicitar a sua imediata substituição.
5.1.3. Aprovar a proposta que atender as especificações de acordo com o exigido neste Termo de Referência.
5.1.4. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA.
5.1.5. Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, independentemente da fiscalização realizada pela CONTRATADA, responsável pela correta execução dos serviços.

5.1.6. Efetuar o pagamento de sua obrigação na data de vencimento.
5.1.7. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando for o caso.
5.1.8. Acompanhar a CONTRATADA quanto à manutenção dos requisitos de habilitação durante toda a vigência do contrato/ordem de serviço, tomando as medidas de rescisão e penalização para o caso de a CONTRATADA desatender tais requisitos.

6. Do reajuste
6.1. O valor ofertado será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato.
7. Da vigência
7.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei 14.133/2021.

8. Do pagamento
8.1. Em se tratando de empresa, deverá ser apresentada no Departamento Financeiro do CRO-RS a Nota Fiscal/Fatura, emitida em duas (2) vias, devendo conter no corpo da Nota Fiscal/Fatura a descrição do objeto, o número da Contrato, quando for o caso, o número da Nota de Empenho e o número da conta bancária da Contratada, acompanhadas de declaração de optante ou não pelo simples, para depósito do pagamento.

8.2. O pagamento será feito pelo Contratante em até 5 (cinco) dias da data do protocolo da Nota Fiscal citada na Tesouraria do CRO/RS por parte da Contratada, podendo o protocolo em questão ocorrer a partir da aprovação do CRO/RS ao serviço de conserto executado pela empresa.

8.3. Na hipótese de a Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que o Contratante terá o prazo de cinco (5) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar a análise e o pagamento.
8.4. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado o cumprimento da obrigação pela autoridade competente.
8.5. O pagamento somente poderá ser efetuado se a contratada estiver em situação fiscal regular.
8.6. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.
8.7. A empresa contratada deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre o fornecimento do produto, quais sejam, IR (imposto de renda), contribuições para o PIS/PASEP, COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), considerando o disposto na Lei 9.430/96, Lei 10.833/2003, com última alteração pela Lei nº. 12.207/11 e instrução normativa nº. 1234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante. 

8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CRO-RS, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = encargos moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

V = valor a ser pago. 

I = índice de atualização financeira = 0,0001643.

Porto Alegre, 12 de novembro de 2024.

__________________________________________
Luciano Dichel
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