TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRA

1. OBJETO 

1.1 Aquisição de equipamentos para o Espaço Labs Santana, a fim de ampliar a oferta de espaços equipados aos Membros e servidores desta Instituição.
	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QTD

	

1
	1.1
	 Switcher de vídeo “All in One”, com recursos de switcher de vídeo, gravação, streaming e tela para monitoração; Gravação em cartão SD no formato MP4; Codificador H.264 para a realização de streaming; Monitor LED embutido de 17 polegadas;
Entradas de vídeo: SDI (mínimo 3) e HDMI (mínimo 2); Saídas de vídeo: SDI (mínimo 2) e HDMI (mínimo 3); Saída para headphone; Entrada de áudio analógico XLR; Formato de vídeo: 1080i 50/59.94/60Hz e  720p 50/59.94/60Hz. Modelo de referência:  Datavideo HS-1300 equivalente/similar ou  de melhor qualidade.
	UN.
	01

	





2
	2.1
	Câmeras de vídeo PTZ, com sensor CMOS de 1.25 polegadas ou superior; Resolução 1080p ou superior; Relação sinal ruído igual ou superior a 55 dB; Zoom 20x (zoom ótico) 10x (zoom digital); Foco automático e manual; Panorâmica/Inclinação: Panorâmica 300° (mínimo) / Inclinação +90° a -20° (mínimo); Saída de vídeo HDMI e SDI; Entrada de linha 3.5mm; Conexão RS-232 e RS-422/485; Porta Ethernet RJ-45; Compressão de vídeo H.264 / H.265 e saída de fluxo duplo; Protocolo VISCA, Pelco-D, Pelco-P, DVIP; Produto deve acompanhar: Controle remoto, fonte de alimentação e suportes de teto/parede para fixação (um para cada câmera); Equipamento deverá ser compatível com o item 02 do Lote 02 deste termo de referência. Modelo de referência: Datavideo PTC-140, Sony SRG-X400 equivalente/similar ou de melhor qualidade.
	UN.
	03

	
	2.2
	Controle remoto para câmeras PTZ
, com 
Capacidade de controle de 4 câmeras (mínimo);
Controles PTZ (Pan, Tilt e Zoom);
Joystick para controle de movimentos;
Controle de foco manual e automático;
Protocolos de controle IP, VISCA, PELCO-P, PELCO-D, RS-232, RS-485;
Memória de ajuste e posição por câmera (presets);
Equipamento deverá ser compatível com o item 01 do Lote 02 deste termo de referência.
Modelo de referência: Datavideo RMC-180 equivalente/similar ou  de melhor qualidade.
	UN.
	01

	


3
	3.1
	Placa de captura de vídeo
Placa de Captura Externa HDMI
Interface: USB 3.0;
Entrada: HDMI;
Saída: HDMI;
Resoluções suportadas: 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p;
Acompanha: cabo USB 3.0, cabo HDMI;
Sistemas operacionais PC: Windows 10 (64-bit) e Mac: OS.
1 ano de garantia
Modelo de referência: Elgato HD 60+, Razer Ripsaw HD, Asus TUF Gaming Capture Box 
CU4K-30, Prostream HDMI-CAP equivalente/similar ou de melhor qualidade.
	UN.
	01

	4
	4.1
	Cartão de memória SD 128GB
Cartão de memória SDXC de 128Gb, classe 10, com velocidade de gravação igual ou superior
a 85MB/s, para gravação de vídeos 4k. Cartão no formato SD original, sem necessidade de uso
de adaptador. Para uso em slots padrão SD.
Modelo de referência SanDisk Extreme Pro DSDXXY-128G-GN4IN equivalente/similar ou  de melhor qualidade
	UN.
	02

	




5
	5.1
	Cabo SDI Full HD 10 metros
Comprimento 10 metros;
Impedância 75 Ohms;
Condutor interno: Fio de Cobre nu;
Deverá possuir dupla blindagem;
Capa em PVC (6mm diâmetro mínimo);
Os cabos deverão vir montados.
	UN.
	01

	
	5.2
	Cabo SDI Full HD 15 metros
Comprimento 15 metros;
Impedância 75 Ohms;
Condutor interno: Fio de Cobre nu;
Deverá possuir dupla blindagem;
Capa em PVC (6mm diâmetro mínimo);
Os cabos deverão vir montados.
	UN.
	01

	
	5.3
	Cabo SDI Full HD 20 metros
Comprimento 20 metros;
Impedância 75 Ohms;
Condutor interno: Fio de Cobre nu;
Deverá possuir dupla blindagem;
Capa em PVC (6mm diâmetro mínimo);
Os cabos deverão vir montados
	UN.
	01

	



6
	6.1
	Tripé para câmera
Material: Alumínio e Tecnopolímero;
Tipo de perna: Independentes;
Bloqueio de perna: bloqueio de flip;
Ângulo das pernas: 25 °, 46 °, 66 °, 88 °;
Diâmetro dos tubos das pernas: 26,22,5,19 mm
Tipo de cabeça: Cabeça de 3 Vias Pan/Tilt;
Tipo de base: Plana;
Inclinação lateral: 70° / + 90°;
Montagem de Tripé: 3/8" 16;
Montagem na Câmera: 1/4 "20 Altura máxima: 171 cm;
Altura mínima: 42 cm Carga máxima: 4 kg;
Peso aproximado: 2.520 g;
Itens Inclusos: Bolsa de Transporte.
O tripé deve ser compatível com a câmera descrita neste documento. Modelo de referência: Tripé Manfrotto MK290XTA3-3W cabeça 3 vias equivalente/similar ou  de melhor qualidade.
	UN.
	03

	


7



	7.1
	Mesa de Som
Mesa de som com 10 canais (inputs), sendo pelo menos dois deles com entrada XLR;
Canais com entrada XLR deverão possuir equalizador de três bandas, compressor e corte de graves; Interface de áudio USB integrada com taxa de amostragem mínima de 48KHz; Entradas e saídas RCA para CD/Tape; Saídas ¼ (P10) para fone de ouvido, Main Out e Control Room/Monitor; Phantom Power; Voltagem 100/240V;
Garantia de 3 anos.
Modelo de referência Behringer Q1002USB equivalente/similar ou  de melhor qualidade.
	UN.
	01

	8
	8.1
	Microfone sem fio
Tipo: Dinâmico; Padrão polar: Cardioide; Resposta de Frequência: 60Hz a 15kHz; Conectores de saída XLR e P10; Atenuação de ganho: -10dB; Alimentação: duas pilhas alcalinas AA 1,5V; Autonomia da bateria: Mínimo 12 horas de uso contínuo; Faixa de frequência: 584 a 686 MHz; Alcance de 90 metros ou superior; Voltagem 100/240V; Homologado pela Anatel; Garantia de fábrica de 24 meses.
Modelo de referência: Shure BLX24BR/PG58 equivalente/similar ou  de melhor qualidade.
	UN.
	04

	9
	9.1
	Microfone Gooseneck
Padrão polar: Cardioide; Resposta de Frequência Mínima: 50Hz a 15kHz; Conectores de saída XLR; Faixa Dinâmica entre 80 e 100 dB; Relação Sinal-Ruído entre 60 e 70 dB; Nível Máximo de Entrada de Som (SPL) entre 110 e 125 dB; Se necessário utilização de fonte, esta deve acompanhar o produto. Garantia de fábrica de 24 meses.
	UN
	02





1.2 O objeto da contratação caracteriza-se como:
comum (aquele cujo padrões de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no termo de referência, por meio de especificações usuais de mercado – art. 6º, XIII, da Lei 14.133/2021);

1.3 A compra enquadra-se no seguinte tipo:
Compra imediata e integral (em até 30 dias da ordem de fornecimento), sem obrigações futuras.

1.4 Os bens a serem adquiridos são: 

Patrimônio e Consumo

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A contratação é necessária a fim de equipar o Espaço Labs Santana, possibilitando assim a transmissão dos eventos que ocorrem naquele espaço, tais como o “Inove - Concurso de Inovação” e “LabTalks”. Além disso, possibilitará que o MPRS também migre para aquele espaço outros eventos que requerem transmissão por vídeo, ampliando a oferta de espaços equipados aos Membros e servidores desta Instituição.

[bookmark: _Hlk120182990]3. SOLUÇÃO

A solução foi definida em Estudo Técnico Preliminar acostado ao expediente.
4. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

4.1 Catálogo Eletrônico do Ministério Público:

O produto NÃO consta ou ainda NÃO consta do Catálogo.

4.2 Marca(s) ou modelo(s)
Não há indicação de marca/modelo (regra).
Há indicação de marca/modelo como parâmetro de qualidade e consta da especificação “equivalentes/similares ou de melhor qualidade.

4.3 O objeto que se pretende contratar deverá conter as seguintes características, conforme descrito no item 1.1:
- 01 (um) switcher de vídeo “All in One”, com recursos de switcher de vídeo, gravação, streaming e tela para monitoração; Gravação em cartão SD no formato MP4; Codificador H.264 para a realização de streaming; Monitor LED embutido de 17 polegadas; Entradas de vídeo: SDI (mínimo 3) e HDMI (mínimo 2); Saídas de vídeo: SDI (mínimo 2) e HDMI (mínimo 3); Saída para headphone; Entrada de áudio analógico XLR; Formato de vídeo: 1080i 50/59.94/60Hz e 720p 50/59.94/60Hz. Modelo de referência: Datavideo HS-1300 ou equivalente de melhor qualidade; 
- 03 (três) câmeras de vídeo PTZ Z, com sensor CMOS de 1.25 polegadas ou superior; Resolução 1080p ou superior; Relação sinal ruído igual ou superior a 55 dB; Zoom 20x (zoom ótico) 10x (zoom digital); Foco automático e manual; Panorâmica/Inclinação: Panorâmica 300° (mínimo) / Inclinação +90° a -20° (mínimo); Saída de vídeo HDMI e SDI; Entrada de linha 3.5mm; Conexão RS-232 e RS-422/485; Porta Ethernet RJ-45; Compressão de vídeo H.264 / H.265 e saída de fluxo duplo; Protocolo VISCA, Pelco-D, Pelco-P, DVIP; Produto deve acompanhar: Controle remoto, fonte de alimentação e suportes de teto/parede para fixação (um para cada câmera); Equipamento deverá ser compatível com o item 02 do Lote 02 deste termo de referência. Modelo de referência: Datavideo PTC-140, Sony SRG-X400 ou equivalente de melhor qualidade; 
- 01 (um) controle remoto para câmeras PTZ Z, com Capacidade de controle de 4 câmeras (mínimo);Controles PTZ (Pan, Tilt e Zoom);Joystick para controle de movimentos;Controle de foco manual e automático;Protocolos de controle IP, VISCA, PELCO-P, PELCO-D, RS-232, RS-485;Memória de ajuste e posição por câmera (presets);Equipamento deverá ser compatível com o item 01 do Lote 02 deste termo de referência.Modelo de referência: Datavideo RMC180 ou equivalente de melhor qualidade; 
01 (uma) Placa de Captura Externa HDMI Interface: USB 3.0; Entrada: HDMI; Saída: HDMI; Resoluções suportadas: 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p; Acompanha: cabo USB 3.0, cabo HDMI; Sistemas operacionais PC: Windows 10 (64-bit) e Mac: OS. 1 ano de garantia Modelo de referência: Elgato HD 60+, Razer Ripsaw HD, Asus TUF Gaming Capture Box CU4K-30, Prostream HDMI-CAP ou equivalente de melhor qualidade; 
- 02 (dois) cartões de memória SDXC de 128Gb, classe 10, com velocidade de gravação igual ou superior a 85MB/s, para gravação de vídeos 4k. Cartão no formato SD original, sem necessidade de uso de adaptador. Para uso em slots padrão SD. Modelo de referência: SanDisk Extreme Pro DSDXXY-128G-GN4IN ou equivalente de melhor qualidade; 
- 01 (um) cabo SDI Full HD de 10 metros Comprimento 10 metros; Impedância 75 Ohms; Condutor interno: Fio de Cobre nu; Deverá possuir dupla blindagem; Capa em PVC (6mm diâmetro mínimo); Os cabos deverão vir montados; 
- 01 (um) cabo SDI Full HD de 15 metros Comprimento 15 metros; Impedância 75 Ohms; Condutor interno: Fio de Cobre nu; Deverá possuir dupla blindagem; Capa em PVC (6mm diâmetro mínimo); Os cabos deverão vir montados ; 
- 01 (um) cabo SDI Full HD de 20 metros Comprimento 20 metros;Impedância 75 Ohms;Condutor interno: Fio de Cobre nu;Deverá possuir dupla blindagem;Capa em PVC (6mm diâmetro mínimo);Os cabos deverão vir montados; 
- 03 (três) tripés para câmeras Material: Alumínio e Tecnopolímero; Tipo de perna: Independentes; Bloqueio de perna: bloqueio de flip; Ângulo das pernas: 25 °, 46 °, 66 °, 88 °; Diâmetro dos tubos das pernas: 26,22,5,19 mm Tipo de cabeça: Cabeça de 3 Vias Pan/Tilt; Tipo de base: Plana; Inclinação lateral: 70° / + 90°; Montagem de Tripé: 3/8" 16; Montagem na Câmera: 1/4 "20 Altura máxima: 171 cm; Altura mínima: 42 cm Carga máxima: 4 kg; Peso aproximado: 2.520 g; Itens Inclusos: Bolsa de Transporte. O tripé deve ser compatível com a câmera descrita neste documento. Modelo de referência: Tripé Manfrotto MK290XTA3-3W cabeça 3 vias ou equivalente/similar/de melhor qualidade; 
- 01 (uma) mesa de som com 10 canais (inputs), sendo pelo menos dois deles com entrada XLR; Canais com entrada XLR deverão possuir equalizador de três bandas, compressor e corte de graves; Interface de áudio USB integrada com taxa de amostragem mínima de 48KHz; Entradas e saídas RCA para CD/Tape; Saídas ¼ (P10) para fone de ouvido, Main Out e Control Room/Monitor; Phantom Power; Voltagem 100/240V; Garantia de 3 anos. Modelo de referência: Behringer Q1002USB; 
- 04 (quatro) microfones sem fio Tipo: Dinâmico; Padrão polar: Cardioide; Resposta de Frequência: 60Hz a 15kHz; Conectores de saída XLR e P10; Atenuação de ganho: -10dB; Alimentação: duas pilhas alcalinas AA 1,5V; Autonomia da bateria: Mínimo 12 horas de uso contínuo; Faixa de frequência: 584 a 686 MHz; Alcance de 90 metros ou superior; Voltagem 100/240V; Homologado pela Anatel; Garantia de fábrica de 24 meses. Modelo de referência: Shure BLX24BR/PG58; 
- 02 (dois) microfones gooseneck Padrão polar: Cardioide; Resposta de Frequência Mínima: 50Hz a 15kHz; Conectores de saída XLR; Faixa Dinâmica entre 80 e 100 dB; Relação Sinal-Ruído entre 60 e 70 dB; Nível Máximo de Entrada de Som (SPL) entre 110 e 125 dB; Se necessário utilização de fonte, esta deve acompanhar o produto. Garantia de fábrica de 24 meses.

4.4. Critérios e práticas de sustentabilidade (vinculados às características do objeto):
 Não foram adotados, conforme manifestação da área técnica acostada aos autos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Exigências legais
Foram verificadas e não existem para o objeto

5.2 Garantia de execução do contrato 
Não haverá exigência de prestação de garantia, nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

5.3 Programa de Integridade
Não haverá necessidade de apresentação, pela empresa contratada, de programa de integridade.

6. EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Prova do material:
Não

6.2 Forma de entrega dos bens:
a) Todos os bens deverão possuir qualidade mínima que viabilize seu perfeito e completo uso pela CONTRATANTE. 
b) Não serão aceitos bens que não atendam fielmente às especificações técnicas solicitadas, exceto com configurações superiores e devidamente aprovados pela área técnica responsável do CONTRATANTE.
c) Os produtos deverão estar em sua embalagem original, sem danos aparentes, acondicionados de maneira que preservem a integridade do material. 
d) os cabos referentes ao lote 5 devem vir montados (com os conectores)

6.3 Haverá emissão de ordem de fornecimento, nos seguintes termos:
Uma ordem de fornecimento para todo o contrato

6.4 Prazo da entrega dos bens:
[bookmark: _Hlk120197273]Entrega integral: 20 (vinte) dias a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento, podendo o prazo ser prorrogado, por até 10 dias, a critério da contratante, quando houver motivo superveniente que justifique sua dilação. 

6.5 Local de entrega dos bens:
Os produtos deverão ser entregues no Laboratório de Dados e Inovação do MPRS, com endereço na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Sala 1207, Torre Norte, Bairro Centro, CEP 90050-190, Porto Alegre/RS, no horário das 12h às 18h.
A combinação da entrega deve ser feita previamente pelo telefone (51) 3295-2116 com o servidor responsável pela fiscalização.

6.6 A entrega dos bens deverá observar a quantidade total indicada na Ordem de Fornecimento expedida, dentro do prazo. 

6.7 Instalação dos bens/equipamentos (embutida na compra)
Não haverá instalação
6.8 Recebimento:
a) provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações;
b) definitivamente, em até quinze (15) dias após o recebimento provisório, para verificação da sua qualidade, quantidade e consequente aceitação.
6.8.1 Caso não estejam de acordo com o exigido, os bens serão devolvidos à contratada, que terá o prazo de quinze 15 dias, a contar da notificação, para providenciar sua substituição.

6.9 Subcontratação:
É vedada a subcontratação

6.10 Desfazimento/destinação final dos bens
Não há obrigação acessória vinculada ao desfazimento/destinação final/descarte dos bens.

6.11 Garantia/assistência técnica contratual
Para os lotes 4 e 5, o prazo de garantia é o estabelecido na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis.
Para os demais lotes, há prazo complementar à garantia legal:
a) A garantia dos bens fornecidos compreende a solução de defeitos decorrentes de fabricação, acondicionamento, transporte, desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição dos bens.
c) Prazo para os lotes 1, 2, 3, 6 e 7: o período de garantia dos bens é de 12 meses, contados do recebimento definitivo dos bens.
Para os lotes 8 e 9: o período de garantia dos bens é de 24 meses, contados do recebimento definitivo dos bens.
d) A garantia será prestada na sede do Laboratório de Dados e Inovação do MPRS, com endereço na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Sala 1207, Torre Norte, Bairro Centro, CEP 90050-190, Porto Alegre/RS.
f) O prazo de atendimento e solução dos problemas é de 15 dias, a contar da notificação do fornecedor com a abertura do respectivo chamado.
g) A contratada disponibilizará meios de contato (telefone, e-mail, etc.) para abertura do chamado.

6.12 Prazo de duração: 6 (seis) meses a contar da disponibilização da Nota de Empenho.
6.13 Prorrogação 
Não será prorrogado.
[bookmark: art6xxiiie][bookmark: art6xxiiif]
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

7.1 A compra será formalizada: 
Por nota de empenho, em substituição do termo de contrato.

7.2 As especificações e regras deste Termo deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.3 As comunicações entre o Ministério Público e a empresa contratada serão realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4 A execução do contrato será coordenada pelo fiscal Flavio de Oliveira Mierlo por se tratar de nota de empenho.
7.4.1 Responsáveis pela fiscalização do contrato:
A fiscalização será exercida pelo servidor Flavio de Oliveira Mierlo, e, em substituição, pela servidora Christiane Gonçalves Guimarães, ambos lotados no Laboratório de Dados e Inovação do MPRS, com e-mail mplabs@mprs.mp.br e telefone (51) 3295-2116.
7.4.2 O gestor do contrato poderá convocar o representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
7.4.3. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o gestor poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial, visando apresentar o plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

7.4.4 O fiscal da contratação acompanhará a execução da contratação, e, entre outras funções definidas no Provimento nº 05/2023:
a) verificará o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
b) anotará no procedimento, à medida que ocorrerem, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
c) emitirá notificações para a correção da execução do contrato, assim que Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, determinando prazo para a correção;
d) comunicará o gestor do contato, em tempo hábil, qualquer situação que ultrapasse sua competência ou que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas.

7.4.5 Outras rotinas específicas relacionadas à execução contratual:
Não 

7.5 Obrigações gerais:
[bookmark: _Hlk124522475]a) entregar o objeto da contratação na forma ajustada e de acordo com as especificações do Termo de Referência;
b) manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação direta, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em relação a essas exigências;
c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução do ajuste;
d) apresentar durante a execução da contratação, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas, bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
e) permitir a fiscalização pelo CONTRATANTE e atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior;
f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
g) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados;
h) manter atualizado o contrato social, bem como seus dados, especialmente endereço, telefone e email, durante toda a vigência do ajuste, devendo comunicar imediatamente qualquer alteração;
i) cumprir, durante todo o período de execução da contratação, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
j) comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
k) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
l) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento da sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
7.6 Obrigações específicas:
Não existem obrigações específicas vinculadas ao objeto.

7.7 Sanções:
7.7.1. Poderão ser aplicadas sanções de natureza moratória e punitiva diante do não cumprimento das cláusulas contratuais:
a) multa por atraso: 0,5% sobre o valor da ordem de fornecimento por dia de atraso, no máximo de 20 dias;
b) advertência
c) multa compensatória: 10% sobre o valor total do contrato
d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (três) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.7.2 Sanções específicas
 Não Existem sanções específicas vinculadas ao objeto:
7.7.3 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30% (trinta por cento).

8. PAGAMENTO E REAJUSTE
8.1 Documentos que devem ser remetidos juntamente com a nota fiscal:
Não

8.2 O documento fiscal deverá ser apresentado no ato da entrega provisória dos bens.
8.2.1 Somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas, conforme Protocolo ICMS 42/09, vigente desde 1º de dezembro de 2010 e incorporado ao Regulamento do ICMS do RS, em seu Livro II, artigo 26-A, inciso VIII. Quaisquer dúvidas com relação à Nota Fiscal Eletrônica poderão ser encaminhadas ao e-mail nfe@sefaz.rs.
8.2.2 A Nota fiscal deverá ser enviada:
a) Aos cuidados de: Flavio de Oliveira Mierlo
b) Endereço de e-mail: mplabs@mprs.mp.br 
c) Em caso de dúvidas, telefone de contato: (51)3295-2116
8.2.3 A data da nota fiscal deve ser posterior à Ordem de Fornecimento expedida.
8.2.4 A Nota fiscal deve destacar os impostos objeto de retenção.
8.2.5 Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.
8.2.6 Não serão recebidos/protocolados documentos fiscais no período de 20/12 a 06/01 (período de recesso, se houver) ou em dias em que não houver expediente no órgão.
8.3 O pagamento dar-se-á no 15º (décimo quinto) dia após o recebimento definitivo dos bens. 
8.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
8.5 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, poderão ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou definitiva.
8.6 O não pagamento na data implica em atualização monetária entre as datas prevista e efetiva de pagamento, de acordo com a variação pro rata die do IPCA.
8.7 Os preços serão reajustados na proporção da variação do Índice de Preços ao Consumidor IPCA (ou algum índice específico), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, observado o interregno mínimo de um ano da data do orçamento estimado.
8.7.1 Considera-se data do orçamento estimado, nos termos do Provimento 104/2023-PGJ, conforme o caso, a data da proposta, no caso de contratações diretas dos arts. 74 e 75, incisos III e seguintes, ambos da Lei Federal n. 14.133/2021, a data do Mapa de Preços validado pela área requisitante, na fase do planejamento (ou pelo agente da contratação na fase de seleção do fornecedor, se refeito).
8.7.2 O reajuste incide apenas sobre as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

9. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1 FORMA DE SELEÇÃO
Licitação

9.2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
Há parcelamento do objeto, ou há agrupamento de itens, de forma total ou em parte (itens ou lotes).
Os doze itens que compõem o objeto da contratação foram divididos e nove lotes, observados os critérios de busca e ampliação da competição, desconcentração de mercado e compatibilidade dos equipamentos.
	
Em relação ao lote 2, em razão de haver necessidade de compatibilidade dos equipamentos (câmera PTZ e Controle de Câmera PTZ), não tendo os licitantes como identificar a marca/modelo ofertado por outro proponente até que a disputa encerre-se e, no caso de itens separados, podendo haver incompatibilidade, julgou-se prudente agrupá-los.
Em relação ao lote 5 (cabos SDI FULL HD de 10, 15 e 20 metros), considerando  que somente se distinguem os tamanhos, visando à economia e no sentido de tornar a disputa mais atrativa, foram agrupados em um único lote, sem prejuízos ao atendimento intergral do lote por eventuais licitantes.

Os demais equipamentos serão adquiridos individualmente, observando-se o Artigo 82, parágrafo 1°, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 14.133/2021, por não se poder demonstrar a inviabilidade de adjudicação unitária.


9.3  TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)
O tratamento diferenciado deve seguir o valor apurado na pesquisa de preços, conforme art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06 
9.4 EXIGÊNCIAS VINCULADAS À PROPOSTA

9.4.1 Amostra
Não será exigida amostra.

9.4.2 Catálogo
Será exigido catálogo comprobatório das especificações técnicas do produto.

9.4.3 Carta de Solidariedade
Não será exigida Carta de Solidariedade

9.4.4 Laudos e/ou Declarações
Não serão exigidos laudos e/ou declarações.
Serão exigidos laudos e/ou declarações:
a) Justificativa: 
b) Seguintes Laudos e/ou declarações:

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Não será exigida qualificação técnica

9.6 CONSÓRCIO 
Não há qualquer indicativo técnico para a vedação à participação de empresas em consórcio.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR 
10.1 Para esta aquisição o valor total médio estimado será de R$108.277,30.

