
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES

	A
	Objetivo: Registro de preços para futuras compras de equipamentos de informática.

	B
	Justificativa: Dispor de um registro de preços desses bens para atender as necessidades de todos os órgãos da Administração Municipal, inclusive Escolas Municipais e Unidades de Saúde.

	C
	Prazo de entrega: Até 15 (quinze) dias.

	D
	Critério de julgamento: Menor Preço por Item.

	E
	Validade da Proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do pregão eletrônico.

	F
	Quantidades estimadas em planilha de quantitativo estimado


	Item
	Quant
	Descrição

	1
	15
	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO

Gabinete: Modelo Torre, Suporte para placa mãe Micro ATX, Botões frontais Liga/Desliga, Reset, Fabricado em Aço galvanizado, Painel frontal em preto texturizado

Bordas internas dobradas, Dimensões do chassi de no mínimo (AxLxP) 330x170x280mm e máximo de 340x180x290mm, No mínimo uma baia externa de: 5,25”, Baias internas de: 1 x 2,5” + 1 x 3,5”, Mínimo 4 slots de expansão, Conectores Frontais: 2 x USB 2.0 + 1x Conector Áudio AC97, Leds Indicadores Frontais: Atividade HD + Equipamento Ligado, Mínimo dois slots para ventilação com fan com dimensões de: 1 x 80x80mm e 1 x 120x120mm, Cor predominante: Preto, Fonte: Suporte para fonte ATX

Placa Mãe: Socket LGA 1200, Dimensões de Micro ATX; 24.4cm x 21.0cm, Suportar arquitetura 64 bits, Possuir 4 sensores internos de temperatura, no mínimo 2 slots para memória DDR4 de no mínimo 2133 MHz, Suportar até 32GB de memória em um slot e até 64GB em Dual Channel, Suportar arquitetura de memória dual channel, Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8/2Rx8 sem buffer ECC (operar em modo não ECC)

Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 não-ECC sem buffer, Possuir no mínimo 1 slot PCI Express x16, Possuir no mínimo 1 slot PCI Express x1 

Suportar processador com gráfico de vídeo integrado, 1 x Saída de imagem VGA com resolução até 1920x1200@60 Hz e 1x Saída de imagem HDMI com resolução até 4096x2160@30 Hz, Audio integrado, suportando High Definition Audio, em canais de 2/4/5.1/7.1, Possuir LAN integrado, 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, Conectores externos mínimos: 1 x porta de teclado/mouse PS/2; 1 x porta D-Sub; 1 x porta HDMI; 2 x portas USB 3.2 Gen 1; 4 portas USB 2.0/1.1; 1 porta RJ-45; 3 x tomadas de áudio

Conectores internos mínimos: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos; 1 x conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos; 1 x conector do ventilador da CPU; 1 x conector do ventilador do sistema; 1 x conector de faixa LED RGB; 1 x conector M.2 soquete 3; 4 x conectores SATA 6 Gb/s; 1 x conector do painel frontal ; 1 x conector de áudio do painel frontal; 1 x conector USB 3.2 Gen 1; 1 x conector USB 2.0/1.1; 1 x conector Trusted Platform Module (somente para o módulo GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0); 1 x conector de porta serial; 1 x jumper CMOS claro

BIOS/UEFI:  memória flash de no mínimo 256 bits; possuir função “Plug & Play”; Compatível com Microsoft Windows 10

Com monitoramento de tensão, temperatura, velocidade do ventilador, aviso de falha no ventilador, controle de velocidade do ventilador 

Slots de expansão mínimos: 1 x slot PCI Express x16, rodando em x16 (PCIEX16); 1 x slot PCI Express x1 (PCIEX1_1)

Interface de Armazenamento mínima: 1 x conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2260/2280/22110 SATA e suporte para SSD PCIe 3.0 x4/x2); 4 conectores SATA 6 Gb/s

Interface USB mínima: 4 portas USB 3.2 Gen 1 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno); 6 portas USB 2.0/1.1 (4 portas 

Processador: Arquitetura 64bits, com no mínimo 06 núcleos e 12 threads, Socket LGA 1200, Frequência: 2,90 GHz, Cache 12 MB SmartCache, Velocidade do barramento: 8 GT/s, TDP: 65 W, Tipos de memória: DDR4-2666, Nº máximo de canais de memória: 2

Circuito de processamento de imagens integrado no processador, Suporte para 4K de no mínimo 60Hz, Resolução máxima: 4096x2304 em 60Hz, Suporte para DirectX 12, Suporte para OpenGL 4.5, Suportar até 3 monitores, Gráficos do processador em UHD, Suportar até 128GB de memória RAM, Largura de banda até 41,6 GB/s, Largura de banda máxima da memória, Litografia de 14nm

Memória RAM 1x8GB DDR4, Padrão DDR4-2666 MHz CL16 SDRAM, Alimentação de 1.2V, Mínimo 288 pinos com contato em ouro, Possuir Plug-N-Play, Especificações elétricas e mecânicas padrão JEDEC, Temperatura em operação ate 85 °C, Com pré-busca de 8 bits, Com no mínimo 16 bancos internos; 4 grupos de 4 bancos cada, Com dissipador de calor na cor predominantemente preto

Disco Rígido Mínimo de 250GB,  M.2 2280, Interface PCIe 4.0 x4 NVMe, Velocidade de leitura/gravação no mínimo: 3000/1300MB/s, Temperatura em operação até 70°C

Dimensões mínimas de 22mm x 80mm x 2,2mm, Resistência de no mínimo : 80TB, MTBF de 1,5000,000 de horas

Rede

10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet integrado a placa mãe

Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional ou superior,  64Bits Idioma Português (Brasil), Devidamente licenciado com licença definitiva, Deve estar instalado no computador, Deve estar presente a etiqueta com a chave junto ao gabinete

Fonte Potência mínima de 200W, Padrão ATX 12V, Formato ATX, Conectores: Principal (24P), ATX 12V (4 pinos), SATA e Floppy, Tensão de entrada: 100 a 240 VAC 

Teclado - Padrão ABNT2 (Português Brasil), Interface USB, Mínimo de 107 teclas, Leds Indicadores: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock, Cor predominante: preto, Compatibilidade: Windows e Linux, Comprimento mínimo do cabo: 1,5 metros, Tipo de Teclas: Altas, Dimensões mínimas: 14 x 44 cm

Mouse - Tipo Ótico (laser), Interface USB, 2 botões + botão de rolagem, Resolução mínima: 1.000 dpi, Cor predominante: Preto, Compatibilidade: Windows e Linux, Comprimento mínimo do cabo: 1,7 metros.

Documentos e Acessórios (Manuais de instalação, Cabos AC)

Garantia - 24 (vinte e quatro) meses;

VALOR UNITAÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 3.000,00

	2
	15
	MONITOR 21,5” LED

Tamanho do painel de no mínimo 21,5”

Tamanho da imagem visível na diagonal de no mínimo 54,7 cm

Proporção da tela deve ser de 16:9

Formato da tela deve ser Widescreen

Iluminação em LED

Tipo do painel deve ser antirreflexo

Tecnologia: TN

Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60Hz (Full HD)

Pixel pitch de no máximo 0,250 mm 8 Bits

Brilho de no mínimo 200 cd/m²

Relação de contraste dinâmico 20.000.000:1

Relação de contraste estático 1.000:1

Frequência mínima do painel de 60Hz

Tempo de resposta máximo de 5ms

Ângulo de visão mínimo de: H:90° e V:65°

Frequência de varredura horizontal entre 30~83 Hz e vertical entre 50~75 kHz 

Suporte de cores mínima de 16 milhões

Deve conter os seguintes conectores: 1x VGA, 1x HDMI

Ter botão de liga/desliga manual

Conter base ajustável com inclinação entre -5 e 20°

Dimensões Monitor com base deve ser no mínimo de - mm 503 x 374 x 176 (L x A x P)

Peso liquido de no máximo 3kg

Conter fonte interna de 100-240V

Consumo máximo em Stand By de 0,5 Watt e ligado de no máximo 18 Watts

Conter as seguinte certificações/normas/segurança: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro

Cor predominantemente preta 

VALOR UNITAÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 600,00

	3
	8
	Nobreak de energia, com potência nominal mínima de 1500va, potência real mínima de 700w, tensão 220 volts, bateria interna selada

VALOR UNITAÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 1.150,00

	4
	12
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA

Impressora com tecnologia jato de tinta de 4 cores (CMYK)

Resolução da impressão de até 5760 dpi x 1440 dpi
Velocidade máxima de impressão> em preto 33ppm e em cores 15ppm
Velocidade normal de impressão: em preto 10 ppm e em cores 5 ppm
Tempo máximo de saída da primeira página de 10 segundos em preto e 16 segundos em cores
Velocidade de mínima cópia de 7,7cpm em preto e 3,8cpm em cores 
Suportar papel A4 e carta
Resolução máxima de cópia 300dpi x 600dpi
Ter scanner de base plana com sensor de linhas CIS colorido

Área de digitalização de até 216 mm x 297 mm

Resolução ótica máxima de 1200dpi x 2400dpi

Tempo de digitalização máxima de 12 segundos em preto e 29 segundos em cores

Profundidade das cores de 48 bits de entrada e 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada e 1 bit de saída
Conectividade via USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100
Suportar protocolos de impressão de rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD.
Suportar protocolos de gerenciamento de rede: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD.
Segurança WLAN: WEP (64 bits/ 128 bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Compatível com Windows vista/7/8/8.1/10 ou mais recente (32bits/64bits), Windows Server 2003 SP2 ou mais recente, Mac OS  X 10.7.5 ou mais recente

Suporte para folhas, Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 mm x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 mm x 315 mm), Fólio (215,9 mm x 330,2 mm), Executivo, Meia Carta, A6 Foto: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (20 cm x 25 cm) Envelopes: nº 10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm 

Suportar carga máxima de 100 folhas de papel normal

Dimensões mínimas abertas: (37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm) e Fechado de (37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm) ( LxPxA)

Alimentação AC 100 – 240V

Conter na caixa cabo USB + kit de tintas de inicialização + manual + CD de instalação + cabo de energia

Rentabilidade de tinta preta de até 4.500 páginas e de tinta colorida até 7.500 páginas

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 500,00

	5
	10
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

Impressora com tecnologia laser preto e branco

Visor em LCD de 2 linhas

Tamanho máximo do papel: A4

Memória mínima de 128MB

Processador de 600MHz

Suportar Impressão, cópia e digitalização.

Laser classe 1 (IEC60825-1:2007)

Conectividade via rede cabeada (Ethernet 10Base-T/100Base-TX)

Segurança da rede com fios: SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3

Interface local com no mínimo 1x USB 2.0

Suportar AirPrint e Google Cloud Print

Resolução máxima da cópia de 600 x 600 ppp

Velocidade de cópias de até 34cpm

Suportar ampliação de redução de cópias desde 25% até 400% em incrementos de 1%

Dimensões mínimas de 410 (L) x 398.5 (P) x 318.5 (A) mm 

Consumo de energia máximo em funcionamento de 475W; 

Compatível com Windows® 10 (32 & 64 bit), Windows® 8.1 (32 & 64 bit), Windows® 8 (32 & 64 bit), Windows® 7(32 & 64 bit), Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2. macOS 10.10.5 ou superior. Linux(rpm) Linux(deb) (ambientes x86/x64)

Ter alimentador automático de documentos para digitalização e cópia

Capacidade de no mínimo 250 folhas

Suporte para impressão nos dois lados automático

Velocidade de impressão de até 34 folhas por minuto

Tempo máximo para a primeira impressão de até 8.5 segundos

Velocidade de impressão dos dois lado de até 8 páginas por minuto

Mínimo de 2000 paginas mensais

Digitalizador tipo CIS

Resolução do digitalizador até 1.200 x 1.200ppp

Suporte para digitalizar para Email, OCR, imagem e arquivo 

Velocidade de digitalização de no mínimo 22,5 ipm

Toner com rentabilidade mínima de 1200 páginas

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 1.000,00

	6
	15
	LICENÇA WINDOWS PROFISSIONAL

Idioma
Português (podendo ser alterado pelo usuário)

Licenciamento
Download - ESD

Tecnologia: 64 bits

Usuário Corporativo

Validade Perpétua (transferível)

Suportar autenticação em rede de domínio 

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 1.000,00

	7
	15
	LICENÇA MICROSOFT OFFICE
Deve conter no mínimo os aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Idioma
Português (podendo ser alterado pelo usuário)

Licenciamento
Download – ESD

Licenciado para Uso Comercial

Para uso em sistemas Windows 10, Mac 32/64 Bits

Validade Perpétua (transferível)

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 1.115,00

	8
	35
	NOTEBOOK - Computador portátil com as seguintes características mínimas: processador clock 1,6Ghz (turbo 4,2Ghz), 04 núcleos e 08 Threads, 1 (um) disco rígido SSD de 250 gigabytes; velocidade de rotação 5.400rpm; memória RAM de 08 (oito) gigabytes do tipo sdram DDR4 2.133 mhz ou superior; tela de 14 ou 15,6 polegadas widescreen, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão ieee 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 64Bits instalado e licenciado; bateria recarregável do tipo íon de lítio; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port, leitor de cartão; webcam; deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 3.500,00

	9
	15
	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT / 115VOLTS

Potência nominal mínima (VA/W) 500;

Corrente nominal de entrada em 115V/127V/220V (A): 2,6/2,4/1,36 | 4,3/3,9/2,3;

Saída: 115V;

Faixa de entrada: 92V a 160V ( em rede 115V) | 160V a258V ( em rede 220V);

Resolução de saída: +/- 6%;

Frequência de operação(Hz): 60;

Tempo de resposta: <=0 ciclo de rede;

Distorção de tomadas: Sufixo “v” 5 tomadas;

Possuir proteção de sobretemperatura;

Proteção sobretensão de saída: +10%/-10%;

Proteção sobrecarga na saída: >=170%;

Possuir Varistor para proteção contra surtos de tensão;

Possuir Grau de proteção de umidade IP00;

Atender à norma de segurança e desempenho NBR14373:2006 da ABNT;
Possuir no mínimo 5 tomadas de saída na parte traseira padrão NBR 14136;

Garantia de 12 meses;

Cor predominante Preto;
Dimensões mínimas de 190 mm A x 110 mm L x 180 mm P;

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 190,00

	10
	10
	Roteador ponto de acesso

- Interface de rede: (1) porta Ethernet 10/100/1000
- Método de alimentação: PoE passivo (pares 4, 5+ para o início e 7, 8 para o retorno)
- Fonte de energia: 24 V, adaptador Gigabit PoE, 0,5A
- Consumo máximo de energia: 6,5 W
- Potência máxima de transmissão 2,4 GHz / 5 GHz: 20 dBm / 20 dBm
- Antenas: (2) antenas de banda dupla de 3 dBi cada
- Padrões de Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac
- Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)
- BSSID: Até quatro por rádio
- Montagem: Parede / teto
- Temperatura de operação: -10 a 70 ° C (14 ° F a 158 ° F)
- Umidade operacional: 5 a 95% sem condensação
- Certificações: CE, FCC, IC

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 750,00

	11
	10
	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT 

Modelo de no mínimo 1500VA;

Possuir potência mínima de 1050W (watts);

Tipo de tomada 10A Tripolar (2P + T);

Tensão Bivolt 127V / 220V;

Frequência: 50 / 60Hz;

Peso máximo de 3,4kg;

Dimensões máximas de 110 x 130 x 150 mm (L x A x P);

Acompanhar Conector H e cabo de alimentação macho-fêmea;

Tomadas no padrão NBR14136.
Garantia de no mínimo 1 ano

VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: R$ 209,00


	G
	Garantia

Faz parte deste objeto a garantia contra defeitos de fabricação de todos os equipamentos, pelo período mínimo de 01 (um) ano, quando não especificado outro prazo na descrição do mesmo.

	H
	Do Pagamento:

O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos equipamentos, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e verificação das condições dos materiais.

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Conforme Decreto nº 4.872/2022, o Município passou a adotar a IN RFB nº 1.234/2012 que exige o destaque do valor de IR devido pela empresa (conforme Anexo I da IN RFB nº 1.234/2012) no documento fiscal e permite ao Município sua retenção.

	I
	Classificação Orçamentária:

Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho.

	J
	Da Entrega e Recebimento:

Os materiais deverão ser entregues de acordo com os empenhos, junto aos locais indicados nos respectivos empenhos. Posteriormente, o servidor designado em cada Secretaria fará a conferência e recebimento das mercadorias, contato com auxílio da empresa Life’s Creative, que presta assistência ao Município.

Os materiais deverão ser entregues em até 15 dias após emissão da nota de empenho.

Não será aceito na entrega, material com descrição diferente daquela constante do Edital e da proposta vencedora.

Quando da entrega do material, o Município emitirá um Termo de Recebimento Provisório, e terá um prazo de até 03 (três) dias para verificação da conformidade do objeto com a especificação do Edital.

Após a verificação, e conseqüente aprovação, será dada aceitação e emitido Termo de Recebimento Definitivo. Os materiais somente serão definitivamente recebidos após parecer do órgão responsável, atestando que o produto está apto para o consumo.



	k
	Local de entrega:

Conforme informado no empenho

	L
	Unidade Fiscalizadora:

Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Desenvolvimento


EVANDRO LUIS LENHART

MARLISE VIVIANE DE BITTENCOURT

Assessor de Gabinete

Secretária de Finanças

