ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O Município de Sinimbu possui 4 consultórios odontológicos, um na UBS Central, um no ESF de Rio Pequeno, um no ESF de Pinhal Santo Antônio e outro na UBS de Linha Almeida. Na UBS Central os atendimentos odontológicos são diários, e nos demais são intercalados entre dois profissionais.
Os equipamentos e acessórios que compõem os consultórios odontológicos sofrem desgaste com o tempo (depreciação) e necessitam ser substituídos dentro de uma periodicidade. 
No ano de 2022 o município foi contemplado com um valor de R$ 50.000,00, através do programa Rede Bem Cuidar (PORTARIA SES Nº 395/2022). Na época foi investido metade do valor (na fase preparatória, os orçamentos projetavam o uso total do recurso) e a sobra permaneceu em conta rendendo juros. No presente momento há ainda trinta mil reais (em valores arredondados) a disposição e com possibilidade de uso até meados do corrente ano.
Neste sentido, este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo identificar quais outros equipamentos de uso permanente são necessários, em que quantidade (considerando os 4 consultórios), assim como projetar o máximo aproveitamento deste recurso para o bem público.

2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
	DESCRIÇÃO 
	MEDIDA 

	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 22 LITROS, BIVOLT, DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 13485. EQUIPAMENTO COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INÓX, COM ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM AVISOS VISUAIS, SECAGEM COM PORTA ANTREABERTA, SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. 6 PROGRAMAS:  INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLÁSTICOS E ALGODÃO /  KIT CIRÚRGICO E TECIDOS / LÍQUIDOS / SECAGEM EXTRA.GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	UN

	SELADORA DE MESA PARA EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICO, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM PORTA ROLO DE PAPEL TERMO SELANTE DE ATE 30 CM DE LARGURA, COM CORTADOR DE PAPEL, SELAGEM DE NO MINIMO 13 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO DE SELAGEM DE NO MINIMO 30OMM. VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO.  GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	UN

	FOTOPOLIMERIZADOR. POTÊNCIA MÍNIMA: 1200MW/CM²; COMPRIMENTO DE ONDA (LUZ): 440NM A 480NM; BIVOLT AUTOMÁTICO.
	UN

	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA MENOR OU IGUAL A 400.000 Rpm, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(Pb), TIPO CONEXÃO: 2 FUROS, TIPO DE CABEÇA: PADRÃO
	UN

	KIT ACADEMICO TURBINA DE ALTA ROTACAO 
MATERIAL E LATAO, ALUMINIO E COMPONENTES EM AÇO INOX. BAIXO NIVEL DE RUIDO (ATE 64 DECIBEIS), AOUTOCLAVAVEL ATE 135° C COM SISTEMA DE SPRAY UNICO OU TRIPLO DIRECIONADOS PARA A PONTA DA BROCA. PODE SER COM SACA BROCA OU SISTEMA TROCA RAPIDA DE BROCA ("PRES BUTTON"). ENCAIXE SISTEMA BORDEN COM VELOCIDADE DE ATE 38.000 RPM. 
BAIXA ROTACAO 
CONTRA ANGULO COM MATERIAL EM LATAO, ALUMINIO E AÇO INOX, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°C COM NO MAXIMO 20.000 RPM, BAIXO RUIDO E VIBRACAO. DEVE PERMITIR UTILIZAR BROCAS TIPO AR E FG (COM ADAPTACAO DO MANDRIL FG PARA BROCAS DE ALTA ROTACAO) 
MICRO-MOTOR 
MATERIAL EM LATAO, ALUMINIO E AÇO INOX, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135° COM VARIACAO DE ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM, BAIXO NIVEL DE RUIDO COM INVERSAO DE ROTACAO E ROTACAO AJUSTAVEL. COM ACOPLAMENTO BORDEN (2) DOIS FUROS.
	UN



3 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está no Plano de Contratações Anual do Município de Sinimbu. Item 5.5 Aquisição gabinete odontológico.

4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Hlk160008404]Será especificado no Termo de Referência caso a Administração entenda que a contratação por Dispensa é o melhor meio para sanar a demanda.

5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
[bookmark: _Hlk158798684]Os quantitativos previstos estão elencados na tabela abaixo:
	DESCRIÇÃO 
	MEDIDA 
	QUANT

	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 22 LITROS, BIVOLT, DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 13485. EQUIPAMENTO COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INÓX, COM ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM AVISOS VISUAIS, SECAGEM COM PORTA ANTREABERTA, SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. 6 PROGRAMAS:  INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLÁSTICOS E ALGODÃO /  KIT CIRÚRGICO E TECIDOS / LÍQUIDOS / SECAGEM EXTRA.GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	UN
	01

	SELADORA DE MESA PARA EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICO, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM PORTA ROLO DE PAPEL TERMO SELANTE DE ATE 30 CM DE LARGURA, COM CORTADOR DE PAPEL, SELAGEM DE NO MINIMO 13 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO DE SELAGEM DE NO MINIMO 30OMM. VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO.  GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	UN
	02

	FOTOPOLIMERIZADOR. POTÊNCIA MÍNIMA: 1200MW/CM²; COMPRIMENTO DE ONDA (LUZ): 440NM A 480NM; BIVOLT AUTOMÁTICO.
	UN
	04

	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA MENOR OU IGUAL A 400.000 Rpm, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(Pb), TIPO CONEXÃO: 2 FUROS, TIPO DE CABEÇA: PADRÃO
	UN
	04

	KIT ACADEMICO TURBINA DE ALTA ROTACAO 
MATERIAL E LATAO, ALUMINIO E COMPONENTES EM AÇO INOX. BAIXO NIVEL DE RUIDO (ATE 64 DECIBEIS), AOUTOCLAVAVEL ATE 135° C COM SISTEMA DE SPRAY UNICO OU TRIPLO DIRECIONADOS PARA A PONTA DA BROCA. PODE SER COM SACA BROCA OU SISTEMA TROCA RAPIDA DE BROCA ("PRES BUTTON"). ENCAIXE SISTEMA BORDEN COM VELOCIDADE DE ATE 38.000 RPM. 
BAIXA ROTACAO 
CONTRA ANGULO COM MATERIAL EM LATAO, ALUMINIO E AÇO INOX, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°C COM NO MAXIMO 20.000 RPM, BAIXO RUIDO E VIBRACAO. DEVE PERMITIR UTILIZAR BROCAS TIPO AR E FG (COM ADAPTACAO DO MANDRIL FG PARA BROCAS DE ALTA ROTACAO) 
MICRO-MOTOR 
MATERIAL EM LATAO, ALUMINIO E AÇO INOX, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135° COM VARIACAO DE ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM, BAIXO NIVEL DE RUIDO COM INVERSAO DE ROTACAO E ROTACAO AJUSTAVEL. COM ACOPLAMENTO BORDEN (2) DOIS FUROS.
	UN
	03



6 ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
[bookmark: _Hlk158798749]Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas para fornecimento de equipamentos odontológicos. Nas cidades que são polos regionais, como Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Lajeado, além da capital, encontram-se empresas especializadas neste ramos de atividade.

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Hlk156383458][bookmark: _Hlk158798812]O valor estimado para a contratação é de R$ 28.397,60. As empresas contatadas foram a Dentária Porto Alegrense e a Dental Santa Maria.

8 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a aquisição dos equipamentos para uso nos consultórios odontológicos e assim proporcionar um contínuo atendimento aos munícipes que procuram as UBSs. 
A aquisição do bem, através do processo de Dispensa de Licitação, visa simplificar o processo de compra, visto que são bens que, usados corretamente, duram por anos e, salvo algum sinistro, não será necessário nova aquisição neste ano. Ainda é possível sugerir que a Administração opte pelo menor valor por item e não o menor valor global, mesmo que a fragmentação do objeto irá demandar mais ordens de compras e logística de entrega/retirada.
 
9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Hlk158798857]O pagamento pela aquisição dos equipamentos será realizado de uma vez em um prazo de dez dias a contar do recebimento definitivo dos mesmos.

10 RESULTADOS PRETENDIDOS 
Pretende-se, com o presente processo Dispensa de Licitação garantir, no que tange aos equipamentos, um contínuo atendimento aos munícipes que procuram as Unidades Básicas de Saúde para tratamentos odontológicos.
A contratação decorrente do presente processo exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
Como benefício direto, a contratação irá otimizar o uso dos recursos que estão disponíveis para aquisição desta natureza de objeto. Ao dispor de equipamentos sofisticados no atendimento prestado pelo SUS, até mesmo no interior, o Município desobriga os usuários a procurarem os centros urbanos para tratamento.

[bookmark: art18§1ii][bookmark: art18§1iii][bookmark: art18§1v][bookmark: art18§1vi][bookmark: art18§1vii][bookmark: art18§1viii][bookmark: art18§1ix][bookmark: art18§1x]11 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
[bookmark: art18§1xi]	NA - Não se aplica.

12 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição dos produtos podem ser supridos apenas com a contratação desta proposta.

13 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
[bookmark: _Hlk160009027]O Município de Sinimbu possui coleta específica para lixo hospitalar no qual se enquadra também os rejeitos que são produzidos nos Consultórios Odontológicos. A empresa contratada para este fim obrigatoriamente deve cumprir as normas ambientais vigentes.

[bookmark: art18§1xiii]14 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Sinimbu, 15 de abril de 2024.
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MUNICÍPIO DE SINIMBU
Secretaria de Saúde e Bem Estar Social

[bookmark: _Hlk156378903]
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