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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Sério
Rua 17 de Novembro, 1075 – Centro – CEP: 95.918-000
CNPJ 94.706.033/0001-03

[bookmark: _Toc158946281][bookmark: _Toc158946282]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 07/2025

Setor requisitante: Secretaria De Trânsito, Obras, Serviços Urbanos e Rurais
[bookmark: _Toc158946285]Responsável: Luciano José da Silva

1) NECESSIDADE
[bookmark: _Toc158946286]A aquisição de uma caçamba basculante com capacidade mínima de 8m³, para ser instalada no caminhão Iveco/Tector 170E28, placa IWR5947, pertencente ao municipio de Sério/RS, se faz necessária tendo em vista que a atual caçamba está muito avariada não sendo possível a sua recuperação, neste sentido para atender às demandas operacionais do setor de Obras, visando o transporte de materiais como entulhos, terra, cama de aviário, silagem, resíduos, entre outros, se faz necessário a contratação.

2) ALINHAMENTO DA AQUISIÇÃO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO:
  	Contratação não prevista, pois o município ainda não possui Plano Anual de Contratações.

3) [bookmark: _Hlk189470169][bookmark: _Hlk177392424][bookmark: _Hlk177389125][bookmark: _Toc158946288]REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
[bookmark: _Hlk195252721]A contratação deverá observar os seguintes requisitos técnicos e operacionais mínimos:
a) Compatibilidade
A caçamba basculante deverá ser compatível com o caminhão atualmente disponível na frota do órgão, modelo IVECO/TECTOR 170E28, ano 2015/2015, placa IWR5947.
A adaptação e instalação devem respeitar as normas técnicas do fabricante do caminhão, sem comprometer sua estrutura original ou segurança operacional.
b) Capacidade
Capacidade volumétrica mínima de 8m³;
Capacidade de carga compatível com o PBT do caminhão.
c) Sistema de Basculamento
Sistema de abertura tipo basculante e portão com acionamento por correntes;
d) Construção da Estrutura
Caçamba nova com capacidade mínima de 8 m³ construída em formato U, chapa de aço no assoalho de no mínimo 8,00 mm hardox 500 e nas laterais com chapa de aço de no mínimo 6,35mm, com 7 (sete) costelas em perfil U enrijecido de 6,35mm de espessura e 100mm de largura envolvendo fundo e laterais, no fundo deverá ter duas linhas de travessas de reforço em cada vão unindo as costelas em perfil U com chapa de 6,35mm e 100mm de largura. A caçamba deverá ter medidas internas de no mínimo 4,85 comprimentos x 2,40 m largura e 0,70 m de altura. Chassis e sobre chassi construídos em aço estrutural de no mínimo 8 mm, com vigas em perfil U enrijecido. Travessas construídas em aço estrutural de no mínimo 8mm em perfil U. Painel frontal construído em chapa de aço de no mínimo 6,35 mm e, protetor de cabine em chapa de aço estrutural SAE 1020. Painel traseiro construído em chapa de aço de no mínimo 6,355 mm, com sistema de abertura tipo basculante e portão com acionamento por correntes. O Painel deve ter mínimo de 200mm mais alto que as laterais. O sistema hidráulico com pistão frontal, mancais do cilindro reforçados, com engraxaterias para lubrificação – tomada de força, bomba hidráulica de 80L, valvular 3 vias, joystick de acionamento e sinalizador de caixa alta; 
e) Pintura e Acabamento
Acabamento com aplicação de fundo anticorrosivo e duas de mão de tinta PU cor Branco, sinalização lateral faixas refletivas, para choque, protetor lateral, caixa de ferramenta, barrica de água, suporte estepe e escada de aceso na caçamba. 
O equipamento deverá conter todas as exigências e regulamentações do CONATRAN, inclusive a documentação necessária para instalação e regulamentação junto ao DETRAN.
f) Documentação Técnica
ART de instalação emitida por profissional habilitado;
Laudo técnico de compatibilidade com o veículo;
g) Entrega e Instalação
[bookmark: _Hlk195252863]A empresa vencedora do processo ficará responsável pela instalação da caçamba no caminhão e todos seus acessórios, bem como deverá efetuar a remoção da caçamba existente do veículo acima descrito e providenciar a devolução da mesma ao parque de máquinas do município situado na rua 17 de novembro 1075 no centro administrativo do município de Sério -RS no mesmo prazo proposto para a entrega da nova caçamba, cabendo apenas ao município a entrega e retirada do veículo no local designado pela empresa vencedora do processo
Testes funcionais realizados na presença de servidor responsável;
Prazo máximo de entrega: 60 dias corridos após assinatura do contrato.
[bookmark: _Hlk195252728]h) Garantia e Assistência Técnica
[bookmark: _Hlk195170326]Garantia mínima de 12 meses para defeitos de fabricação e funcionamento do sistema hidráulico;
Durante o período de garantia, os serviços de assistência técnica, garantia, manutenção do equipamento, deverão ser realizados na oficina própria ou referenciada da contratada, localizada numa distância máxima de 100 quilômetros da sede do município de Sério/RS.
Atendimento a eventuais chamados de manutenção corretiva no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a confirmação do recebimento do comunicado feito pelo município a empresa.

4) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
	[bookmark: _Hlk189732002]Item
	Quant.
	Unid.
	Especificação/Descrição

	1
	1
	UN
	CAÇAMBA NOVA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 8M³.


                        
Solução: A solução proposta consiste na contratação de empresa para fornecimento e instalação de uma caçamba basculante nova, com características técnicas compatíveis com o caminhão disponível na frota do órgão, visando ao transporte adequado de materiais diversos como entulho, terra, cama de aviário, silagem, entre outros.
A caçamba deverá possuir sistema hidráulico de basculamento, acionamento seguro e eficiente, estrutura robusta em aço, e capacidade compatível com o Peso Bruto Total (PBT) do caminhão. A instalação deverá ser realizada por empresa especializada, com fornecimento de todos os componentes necessários para o funcionamento pleno do equipamento.
Com isso, pretende-se garantir maior agilidade nas operações de carga e descarga, reduzir o esforço físico dos operadores, otimizar os serviços de transporte e descarte de materiais, e ampliar a vida útil do veículo por meio de uma adaptação técnica adequada e segura.
A aquisição será realizada por meio de licitação, conforme os parâmetros legais, técnicos e orçamentários vigentes.
[bookmark: _Toc158946296]Viabilidade de mercado: (x) sim (  ) não
A análise de viabilidade de mercado demonstrou que existe oferta de fornecedores especializados na fabricação, venda e instalação de caçambas basculantes compatíveis com diversos modelos de caminhões utilizados na administração pública.
Foram realizadas consultas a fabricantes e revendedores com orçamentos formais. Com base nessas pesquisas, observou-se que há disponibilidade de equipamentos que atendem aos requisitos técnicos exigidos, incluindo estrutura reforçada, sistema hidráulico, capacidade compatível com o caminhão existente e garantia do fabricante.
Além disso, constatou-se que empresas localizadas tanto na região quanto em outras unidades da federação oferecem assistência técnica autorizada, o que garante suporte pós-venda e manutenção adequada ao equipamento.
A variação de preços identificada está dentro dos parâmetros usuais de mercado, considerando as especificações técnicas solicitadas, o que demonstra viabilidade econômica para a contratação, com possibilidade de competitividade e obtenção de proposta vantajosa para a Administração Pública.
A contratação poderá ser realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, o que tende a ampliar a concorrência e assegurar a seleção da proposta mais vantajosa.
Viabilidade econômica: 
A viabilidade econômica da contratação foi avaliada com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores, considerando modelos de caçamba basculante compatíveis com o caminhão disponível na frota do município.
Além disso, foi considerada a relação custo-benefício da aquisição, visto que a caçamba será incorporada a um veículo já pertencente à frota do município, sem a necessidade de aquisição de um novo caminhão ou contratação contínua de serviços terceirizados de transporte e descarte de materiais.
A aquisição representa um investimento pontual com retorno a médio prazo, considerando:
A redução de custos com aluguel ou contratação de serviços de transporte;
A melhoria na produtividade das equipes operacionais;
O aumento da vida útil do caminhão, já que a caçamba será adequada ao veículo original;
A redução do tempo de operação, gerando economia de combustível e de horas/máquina.
Portanto, a contratação é considerada economicamente viável, pois promove maior eficiência operacional com custo proporcional ao benefício gerado, atendendo ao princípio da economicidade previsto na legislação que rege as contratações públicas
Além disso, visto que o município dispõe de recurso para a compra dos bens, para a precificação da solução, foram adotados os critérios conforme o Art. 24, do Decreto Municipal nº 1694 de 23 de janeiro de 2024:
Para obter os valores foi realizado com fornecedores, devido as medidas e tamanhos específicos para o município, em anexo no mapa de preço.
[bookmark: _Toc158946298]a.3) Viabilidade operacional: 	
[bookmark: _Toc158946299]A aquisição de uma caçamba basculante para instalação em caminhão já pertencente à frota do órgão é operacionalmente viável, visto que:
O caminhão ao qual a caçamba será acoplada encontra-se em plenas condições de uso, com documentação regular e estrutura adequada para receber o implemento;
A operação do sistema de basculamento hidráulico pode ser realizada por servidores capacitados ou treinados pelo próprio fornecedor, sem a necessidade de contratação de operadores especializados;
O uso da caçamba integra-se facilmente à rotina de serviços realizados pelo setor competente, como remoção de entulhos, transporte de materiais de construção, resíduos e outros insumos;
A manutenção preventiva e corretiva do equipamento poderá ser executada por empresas autorizadas localizadas na região, o que facilita o suporte e reduz o tempo de inatividade;
A instalação do equipamento será feita por empresa especializada, com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e testes operacionais, garantindo a segurança do sistema e a conformidade com as normas vigentes.
Além disso, o uso da caçamba basculante contribuirá para otimizar os recursos humanos e materiais do órgão, reduzindo o tempo de carga e descarga e promovendo maior eficiência nos serviços prestados.
Dessa forma, a solução apresenta total viabilidade operacional, podendo ser imediatamente incorporada às atividades do órgão após aquisição e instalação.

6)  ESTIMATIVA DE GASTOS
[bookmark: _Hlk189732146]O valor total estimado é de R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais).

7) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
[bookmark: _Toc158946311]Pretende-se adquirir uma caçamba basculante nova, compatível com o caminhão existente, IVECO, modelo TECTOR 170E28, placa IWR5947, ano 2015/2015 com sistema de abertura tipo basculante e capacidade compatível com o peso bruto total (PBT) do caminhão.
O objetivo é proporcionar uma estrutura eficiente, segura e durável para o manejo de grandes volumes de materiais, garantindo maior agilidade nas operações e reduzindo o esforço manual dos trabalhadores. A caçamba deverá possuir estrutura reforçada em aço, tratamento anticorrosivo, pintura industrial, capacidade volumétrica mínima de 8m³, e sistema de basculamento que permita o despejo de resíduos com segurança e facilidade.

[bookmark: _Toc158946312]8) JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARCELAMENTO
[bookmark: _Toc158946307]Considerando a natureza do objeto e os princípios da eficiência, vantajosidade e interesse público, a aquisição da caçamba basculante deverá ocorrer de forma única e indivisível, não sendo recomendável o parcelamento do objeto.
[bookmark: _Toc158946314]9) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A aquisição da caçamba basculante visa atender às demandas operacionais do Município de Sério/RS, especialmente no que se refere ao transporte, coleta e descarte de materiais sólidos, entulhos, terra e resíduos provenientes de obras, limpezas urbanas entre outros serviços.
A aquisição está alinhada com os objetivos institucionais de modernização da frota de equipamentos, eficiência na prestação dos serviços públicos e racionalização dos recursos públicos.
10) PROVIDÊNCIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
[bookmark: _Toc158946315]Não se aplica capacitação dos servidores e adequação do ambiente para o serviço a ser licitado.
11) DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:
A aquisição de caçamba basculante poderá implicar, direta ou indiretamente, em alguns impactos ambientais, notadamente durante sua produção, uso e descarte ao final da vida útil. Em observância aos princípios da sustentabilidade, à legislação ambiental vigente e às boas práticas administrativas, consideram-se os seguintes aspectos:
1. Impactos Ambientais Potenciais
Consumo de recursos naturais e energia no processo de fabricação (principalmente aço e derivados de petróleo).
Emissão de gases poluentes decorrentes da operação conjunta com veículos automotores.
Geração de resíduos sólidos ao final da vida útil do equipamento (estrutura metálica, componentes hidráulicos e pneus, se houver).
Descarte inadequado de partes ou fluidos hidráulicos durante a manutenção ou descarte.
2. Medidas Mitigadoras
Requisitos sustentáveis na especificação técnica: deverá ser exigido, sempre que possível, que o produto seja fabricado com materiais recicláveis e que o fornecedor adote práticas ambientalmente responsáveis em seus processos produtivos.
Eficiência operacional: a especificação da caçamba deverá priorizar o uso racional de energia e combustíveis, com sistemas hidráulicos otimizados e compatíveis com veículos que atendam a padrões de emissão de poluentes (ex.: Proconve P7/Euro 5 ou superior).
Manutenção preventiva: será adotado um plano de manutenção regular, com a finalidade de garantir a longevidade do equipamento, reduzindo a necessidade de reposição de peças e o descarte precoce de materiais.
Capacitação das equipes operacionais: visando ao uso correto do equipamento e à redução de danos ou mau uso, o que contribui diretamente para a conservação ambiental.
3. Logística Reversa e Desfazimento
Ao final da vida útil do equipamento, o desfazimento deverá ocorrer de forma planejada, em conformidade com as normas ambientais e as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Deverá ser priorizada a logística reversa, mediante:
Encaminhamento da estrutura metálica para empresas recicladoras de sucata.
Destinação ambientalmente adequada de óleos e fluidos hidráulicos.
Reutilização ou reciclagem de componentes em bom estado.
12) DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Toc158946317]Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de contratação da solução através de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico.
Realizadas as tarefas pertinentes ao Estudo Técnico Preliminar, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.
[bookmark: _Toc158946318]Sério/RS, 10 de abril de 2025.
[bookmark: _Toc158946319]___________________________________________
[bookmark: _Toc158946320]Responsável pela Elaboração do ETP
Nataéli Caroline da Silva Rosa
Assessor Administrativo

[bookmark: _Toc158946322]              ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA

                    (    ) Aprovado

[bookmark: _Toc158946323]                    (    ) Reprovado. Justificar:         _________________________________________________                                                                 


[bookmark: _Toc158946324]_____________________________
[bookmark: _Toc158946325]Luciano José da Silva
Secretário Municipal de Trânsito, Obras, Serviços Urbanos e Rurais
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