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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Sério
CNPJ 94.706.033/0001-03 
DFD N° 39/2025
DFD N° 39/2025
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO
      SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE TRANS. OBRAS, SERV. URB. E RURAIS
Responsável pela Demanda: LUCIANO JOSÉ DA SILVA
Matrícula: 
Telefone: (51)37701122
E-mail: obras@serio.rs.gov.br
1. Objeto:
(  ) Serviço não continuado;
(  ) Serviço cont. SEM dedicação exclusiva de mão de obra;
(  ) Serviço cont. COM dedicação exclusiva de mão de obra;
(  ) Material de consumo;
(x) Material permanente/ equipamento.

1.1  Especificações do Objeto:
AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA NOVA PARA O VEÍCULO IVECO/TECTOR 170E28, CHASSI 93ZA1RMH0F8928910, MOTOR F4AE3681E*8016515*, PLACA IWR5947, MODELO BASCULANTE, ANO/MODELO 2015/2015 CONFORME LAUDO EM ANEXO.
Caçamba nova com capacidade mínima de 8 m³ Construída em formato U, chapa de aço no assoalho de no mínimo 8,00 mm hardox 500  e nas laterais com chapa de aço de no mínimo 6,35mm, com 7 (sete) costelas em perfil U enrijecido de 6,35mm de espessura e 100mm de largura envolvendo fundo e laterais, no fundo deverá ter duas linhas de travessas de reforço em cada vão unindo as costelas em perfil U com chapa de 6,35mm e 100mm de largura. 
A caçamba deverá ter medidas internas de no mínimo 4,85 comprimentos x 2,40 m largura e 0,70 m de altura. 
Chassis e sobre chassi construídos em aço estrutural de no mínimo 8 mm, com vigas em perfil U enrijecido. Travessas construídas em aço estrutural de no mínimo 8mm em perfil U. 
Painel frontal construído em chapa de aço de no mínimo 6,35 mm e, protetor de cabine em chapa de aço estrutural SAE 1020. 
Painel traseiro construído em chapa de aço de no mínimo 6,355 mm, com sistema de abertura tipo basculante e portão com acionamento por correntes. O Painel deve ter mínimo de 200mm mais alto que as laterais. 
O sistema hidráulico com pistão frontal, mancais do cilindro reforçados, com engraxaterias para lubrificação – tomada de força, bomba hidráulica de 80L, valvular 3 vias, joystick  de acionamento e sinalizador de caixa alta; 
Acabamento com aplicação de fundo anticorrosivo e duas de mão de tinta PU cor Branco, sinalização lateral faixas refletivas, para choque, protetor lateral, caixa de ferramenta, barrica de água, suporte estepe e escada de aceso na caçamba. 
O equipamento deverá conter todas as exigências e regulamentações do CONATRAN, inclusive a documentação necessária para instalação e regulamentação junto ao DETRAN.
2. Forma de Contratação sugerida:
(  ) concorrência;
(x) Pregão;
(  ) Pregão com SRP;
(  ) Leilão;
(  ) Concurso; 
(  ) Diálogo;
(  ) Chamamento Público;
(  ) Dispensa de Licitação;
(  ) Inexigibilidade;
3. Justificativa da Necessidade:            
	Devido à grande demanda de serviços existentes em nosso município se faz necessário a aquisição deste equipamento já que foi contratada uma empresa de engenheiro mecânico e sua conclusão foi a substituição da caçamba para garantir segurança na operação, para poder dar uma assistência qualificada aos produtores rurais nos trabalhos de transporte de cama de aviário e silagem e manutenção das estradas.                                                                 
3.1  Grau de prioridade da aquisição:
( ) Altíssimo
(x) Alto
( ) Médio
( ) Baixo
4. Quantidade de material/ serviço da solução a ser contratada:
	Item
	Qtd
	Und.
	Descrição
	Valor Estimado

	1.
	01
	Un.
	Aquisição de um Caçamba, basculante de no mínimo 8m³.
	R$ 


5. Créditos Orçamentários: 380
6. Data desejada para a contratação: 04/2025
7. Contratação prevista no plano de contratação anual?
( ) sim    
(X) não, justifique: No momento da elaboração do plano anual de contratações não houve um planejamento 

8. Haverá ETP?
(x) sim 
(  ) não, justifique: _____________                                                                                 _______

9. Há mapeamento de riscos?                                                          
(  ) sim   
(x) não, justifique: Não se aplica para os objetos em questão.
10.  Informação adicionais:
	A entrega do item descrito neste processo deverá ser realizada em um prazo máximo de 60 dias corridos a partir da assinatura do contrato. 
A empresa vencedora do processo ficará responsável pela instalação da caçamba no caminhão e todos seus acessórios, bem como deverá efetuar a remoção da caçamba existente do veículo acima descrito e providenciar a devolução da mesma ao parque de máquinas do município situado na rua 17 de novembro 1075 no centro administrativo do município de Sério -RS no mesmo prazo proposto para a entrega da nova caçamba, cabendo apenas ao município a entrega e retirada do veículo no local designado pela empresa vencedora do processo
	Caso haja necessidade de atendimento para fins de garantia, o mesmo deve ocorrer em um prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar da confirmação do recebimento do comunicado feito pelo município.
	Durante o período de garantia, os serviços de assistência técnica, garantia, manutenção do equipamento, deverão ser realizados na oficina própria ou referenciada da contratada, localizada numa distância máxima de 100 quilômetros da sede do município de Sério/RS.
	Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.


           Local: Sério – RS                                                  data: 14/03/2025_____

Assinatura:______________________________________________


	
ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA
      (  ) Aprovado
      (  ) Reprovado. 
      Justificar: ________________________________
      

____________________
Ass. Secretário Municipal
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