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             Estado do Rio Grande do Sul                      
Município de Sério
Rua 17 de Novembro, 1075 – Centro – CEP: 95.918-000
CNPJ 94.706.033/0001-03

DFD N° 78/2024
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO
     SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Saúde 
Responsável pela Demanda: Adriano Bergmann
Telefone: (51) 37701002
E-mail: saude@serio.rs.gov.br
1. Objeto:
      (  ) Serviço não continuado
      (  ) Serviço cont. SEM dedicação exclusiva de mão de obra
      (  ) Serviço cont. COM dedicação exclusiva de mão de obra 
      (  ) Material de consumo
      (X) Material permanente/ equipamento
1.1 Especificações do Objeto:
· Desfibrilador externo automático (DEA)
· Eletrocardiógrafo ECG 12 canais. 
· Impressora térmica
· Leitor de código de barras 
· Etiqueta autoadesiva
· Fita Ribbon
· Cabeçote de refletor 
· Eletrocautério de Uso Ambulatorial
· Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato 
· Foco Cirurgico 12 Leds
· Punch Dermatológico 
· Ar Condicionado
2. Forma de Contratação sugerida:      
     (  ) Concorrência                                             (  ) Diálogo
      (X) Pregão                                                        (  ) Chamamento Público
      (  ) Pregão com SRP                                        (  ) Dispensa de Licitação
      (  ) Leilão                                                          (  ) Inexigibilidade
      (  ) Concurso 
3. Justificativa da Necessidade:           
A aquisição de equipamentos médico-hospitalares é essencial para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços prestados em instituições de saúde, especialmente em um contexto em que a demanda por atendimentos e tratamentos especializados cresce a cada dia. A seguir, apresentamos os principais motivos que justificam a necessidade dessa aquisição:
1. Aprimoramento no Atendimento ao Paciente: A atualização e a modernização dos equipamentos médicos proporcionam diagnósticos mais rápidos, precisos e eficazes, o que resulta em uma melhor qualidade no atendimento ao paciente. Equipamentos de última geração são fundamentais para detectar condições de saúde de maneira precoce e para oferecer tratamentos mais eficazes, contribuindo para a recuperação mais rápida e segura dos pacientes.
2. Melhoria nas Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde: A utilização de equipamentos modernos facilita o trabalho dos profissionais de saúde, garantindo maior precisão nas intervenções e maior segurança para os pacientes. Além disso, a modernização do parque tecnológico contribui para um ambiente de trabalho mais eficiente e motivador para a equipe.
Por fim, a aquisição desses equipamentos representa um investimento estratégico, que trará benefícios tanto para os pacientes quanto para a instituição de saúde como um todo, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados e na saúde pública da comunidade atendida.
Conclusão: Em vista das necessidades apresentadas, torna-se evidente a importância da aquisição de equipamentos médico-hospitalares, que contribuirão para o aprimoramento do atendimento, cumprimento de normas e aumento da eficiência operacional da instituição, sendo, portanto, um passo essencial para garantir a qualidade e segurança no cuidado à saúde.
3.1 Grau de prioridade da aquisição:
(X) Altíssimo   (  ) Alto   (  ) Médio  (  ) Baixo
4. Quantidade de material/ serviço da solução a ser contratada:
	Item
	Qtd
	Und.
	Descrição

	1
	1
	Unidade
	Desfibrilador externo automático (DEA) com forma de onda bifásica e alça para transporte. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque. Possui identificação automática do paciente (adulto ou infantil) pela pá adesiva conectada ao equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente, com energia e dose do choque inicial mínima de 150 joules para adultos, podendo ser configurado até 360 joules, e no mínimo 200 joules para as descargas seguintes, sendo limitado a 50 joules para crianças. Tempo de carga para 200 joules é inferior a 4 segundos. O dispositivo possui botão de choque luminoso e display de cristal líquido incorporado no próprio gabinete, exibindo instruções em português, traçado de ECG, número de choques e tempo de funcionamento. Mensagens e comandos por texto e voz também em português. A descarga interna é automática, ocorrendo entre 30 segundos e 1 minuto caso o operador não dispare. Indicação visual e sonora orienta o socorrista a realizar o procedimento de forma eficaz. Realiza auto teste periódico e indica se o equipamento está em condições de uso. Permite o registro em memória do ECG contínuo e dos eventos realizados. A transferência dos dados para o PC é feita através de tecnologia já incorporada ao equipamento. A bateria recarregável é do tipo Li-ion, 14,4 VDC, 4,0 A/h, com duração de 18 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco e no mínimo 400 choques de 200 joules. O tempo de carga completa da bateria (quando completamente descarregada) é de 5 horas. O tempo máximo de carga é o seguinte: para 50 joules: < 2 segundos; para 15 joules: < 3 segundos; para 200 joules: < 4 segundos; para 270 joules: < 5 segundos; para 360 joules: < 6 segundos. A gravação de som ambiente é possível através de um microfone com até 10 horas de armazenamento, permitindo posterior análise. O dispositivo é compatível com ambientes Windows e a transferência de dados é feita via cabo USB. O índice de proteção é IP 56. Certificações de conformidade com o logo da marca INMETRO devem ser apresentadas, atendendo às normas NBRIEC 60601-1 e NBR.

	2
	1
	Unidade
	Eletrocardiógrafo ECG 12 canais. 
Impressão em formato A4 permite fácil visualização, função cópia permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão – função grade permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor), aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos. Custo-benefício e confiabilidade em um ECG de 12 canais, interpretação do ECG baseada no avançado código Minnesota, impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina de fax, software permite visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V. O equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna, o que possibilita o uso em ambulâncias, visitas a pacientes ou durante o transporte do paciente. 
Especificações: 01 Eletrocardiógrafo, 01 cabo de força com 3 pinos (alimentação), 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos de membros tipo clip, 01 bobina de papel termossensível, 01 tubo de gel condutor. Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação.

	3
	1
	Unidade
	Impressora térmica
Tipo: térmica; tecnologia de impressão: transferência térmica e térmica direta; velocidade de impressão: máximo 4* / 102 mm por segundo; memória: 8 mb flash, 8 mb sdram (padrão); interface de comunicação: serial, usb e paralela; alimentação: 100-240 vac, 50-60 hz; garantia: 90 dias conforme previsão legal, mais 12 meses, conforme contrato; especificação complementar: impressoras térmicas com as seguintes características técnicas mínimas: métodos de impressão transferência térmica e térmica direta, impressão de código de barras.

	4
	1
	Unidade
	Leitor de código de barras:
Tipo: de código de barras óptico de mão; fonte de luz: laser de diodo, 650 nm ± 10 nm; interfaces: USB; peso: até 200g; alimentação: 5 volts ± 10% a 130 mA; compatibilidade de codificação: todos os códigos de barras padrão, códigos de barras 1D; velocidade de leitura: mínimo de 100 linhas de varredura/s; garantia: mínima de 12 meses; especificação complementar: leitor óptico de mão (portátil) de códigos de barras com pedestal, com as seguintes características mínimas: peso: menor do que 200g. 
Especificação elétrica: compatibilidade eletromagnética: EN55022 classe B. Vedação ambiental: vedação mínima projetada para suportar gotas de água, selado para resistir às partículas em suspensão. 
Leitura: tecnologia de leitura a laser. Desempenho: fonte de luz visível laser de diodo, 650 nm ± 10 nm, interface: USB; leitura padrão: única linha. Velocidade de digitalização: mínimo de 100 linhas de varredura por segundo. Contraste de impressão: pelo menos 20% de diferença mínima de reflexão. Capacidade de codificação: todos os códigos de barras padrão, códigos de barras 1D.

	5
	2
	Unidade
	Etiqueta autoadesiva
Etiqueta autoadesiva; 20g/m2 br 55,00 mm 27,00 mm; material: papel couche, acabamento fosco; gramatura: 20g/m2; cor: branco; comprimento: 55,00 unidade medida: mm; altura: 27,00 unidade medida: mm; tratamento: c/ tratamento p/ impressão código de barras; uso p/ amostra, aplicação: impressora, fornecimento: rolo 1.000 etiquetas.

	6
	50
	Unidade
	Fita Ribbon
Fita; tipo fita: ribbon, 110,00 mm x 74,00 m cera preta; uso: impressora; material: cera, cor: preto; comprimento fita: 74,00 m; largura: 110,00 mm; fornecimento: rolo.

	7
	1
	Unidade
	CABEÇOTE DE REFLETOR 
Refletor 3 LEDs. Tecnologia de iluminação – LED. 
Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais. Não utiliza lâmpadas. Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade o acionamento do refletor é realizado pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria. Não gera calor no campo operatório. Foco de luz retangular. Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho. Design: Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote: Em material resistente, com giro de 620º. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores: Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Removíveis e autoclaváveis. Possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal: Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. COMPATÍVEL COM AS CADEIRAS GNATUS, SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO.

	8
	1
	Unidade
	Eletrocautério de Uso Ambulatorial (Bisturi Elétrico)
O eletrocautério de uso ambulatorial é um dispositivo médico utilizado para procedimentos de coagulação, hemostasia e pequenas cauterizações em ambiente ambulatorial. Ele funciona por meio da passagem de corrente elétrica por um eletrodo metálico, gerando calor que promove a destruição controlada de tecidos.
Características Técnicas
	Tipo de Alimentação: Bateria recarregável ou alimentação elétrica bivolt (110V/220V).
	Modos de Operação: Corte, coagulação e fulguração.
	Controle de Potência: Regulagem ajustável de intensidade para diferentes tipos de tecidos e procedimentos.
	Eletrodos: Diversos formatos intercambiáveis (agulha, lâmina, bola, etc.), estéreis e descartáveis ou autoclaváveis.
	Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento e circuitos de segurança para evitar choques elétricos.
	Design: Ergonômico, portátil e leve para facilitar o manuseio.
Indicações de Uso
	Cauterização de pequenos sangramentos.
	Remoção de lesões dermatológicas (verrugas, papilomas, nevos, etc.).
	Pequenos procedimentos cirúrgicos, como excisão de tecidos superficiais.
	Controle de sangramentos em intervenções ginecológicas, dermatológicas e odontológicas.

	9
	1
	Unidade
	Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato 
Aparelho conjugado; Reservatório de água incorporado ao aparelho; Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho.
Peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi que permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; Peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, para precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultrassônica aplicada ao dente.
Características do Aparelho
Peça de mão de bicarbonato de sódio; Peça de mão de ultrassom; Painel de controle; Chave de liga/desliga a seleção das funções ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; Chave seletor de potência de ultrassom; Faixa laranja indicadora do limite de potência recomendado para Tips Endo; Faixa laranja+marrom indicadoras do limite de potência Tips Perio; Chave da bomba peristáltica (liga/desliga) e controle de vazão do líquido; Circuito eletrônico com estabilizador de frequência.
Transdutor cerâmico piezoeléctrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência; Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134º C; Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm.
Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134º C; Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro; Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento; Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador.
Detalhes do aparelho internamente
Alojam-se a unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido.
Detalhes do aparelho externamente
Painel contendo: led que indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultrassom regulável em sete estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica.
Informações Técnicas
Dimensões (A x C x L): 215 x 250 x 310 mm.
Frequência: 24 a 30 KHz.
Potência: 36W.
Tensão de alimentação: 99 a 242 V.
Material do corpo: ABS injetado.
Tampa do reservatório de bicarbonato de sódio: Transparente.
Garantia: 12 meses pelo fabricante.

	10
	2
	Unidade
	Foco Cirurgico 12 Leds Movel Pedestal Luz Quente/ Fria Vet.
12 Luzes de LED;
Dois tipos de luz: Branco frio e amarelo quente.
Baixo consumo;
Maior luminosidade;
Iluminação ideal para tecidos sensíveis ao calor, devido à utlização de LEDs frios;
Não esquenta o ambiente;
Ajuste da luz;
Manopla alumínio auto-clavável.
Sobre o equipamento:
O foco cirúrgico de 12 LED bicolor deve possuir 6 LEDS de luz brancos frios emitem uma luz azulada ideal para o uso em tecidos escuros. 6 LEDS de luz amarelos quentes emitem uma luz amarelada ideal para uso em tecidos claros. Total controle de luminosidade e tonalidade.
O ajuste dessas cores e da intensidade da luz é muito importante quando se necessita de um alto contraste na área iluminada, facilitando a visualização dos tecidos.
A movimentação do foco, realizada pela manopla desenvolvida em alumínio auto-clavável, permite uma maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento.
Especificações técnicas:
Diâmetro da cúpula: 200mm
Intensidade luminosa: 1 cúpula 38mil Lux +/- 5% (em comparação a iluminação de lampada comum, a potência é 3x maior);
Temperatura da cor: 3.200oK / 4.200oK +/- 200oK
Leds: 12 por cúpula
Vida útil: +/- 20mil horas
Alimentação: 220V automático
ALTURA: 1,90 metros 
LARGURA: 42 cm
COMPRIMENTO: 87 cm
PESO: 13 Kg

	11
	8
	Caixa
	Punch Dermatológico 
Instrumento utilizado em dermatologia para a remoção de pequenas áreas circulares de pele para fins diagnósticos (biópsia) ou terapêuticos (excisões, enxertos, drenagens). Garante amostras que incluem epiderme, derme e tecido subcutâneo.
Descrição Física e Estrutural:
a) Lâmina Circular
Formato: Cilíndrico e oco, com a extremidade distal afiada em 360°.
Material: Aço inoxidável cirúrgico de alta resistência (em modelos reutilizáveis) ou aço com liga especial (em descartáveis).
Função: Penetrar e cortar o tecido de forma circular e precisa.
Diâmetro interno: 5 mm
Comprimento da lâmina: 8 mm de comprimento

b) Corpo/Cabo do Instrumento
Formato: Cilíndrico ou levemente anatômico para melhor empunhadura.
Material: Plástico polipropileno (modelos descartáveis, estéreis e de uso único).
Características: Leve, resistente e ergonômico, com superfície antiderrapante.

c) Sistema de Fixação/Controle
Sistema giratório embutido ou suporte para acoplamento a canetas de biópsia motorizadas.
Caixa com 10 Unidades
Normas e Certificações:
Registro na ANVISA  
Certificação ISO 13485 
Material atóxico, biocompatível, livre de látex.

	9
	4
	Unidade
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência:
 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Quente/Frio, Selo
 Procel, Garantia: 1ANO


5. Créditos Orçamentários: 
209
6. Data desejada para a contratação:  
Maio/2025
7. Contratação prevista no plano de contratação anual?
(X) sim    (  ) não, justifique: 
8. Haverá ETP?
(X) sim  (  ) não, justifique:  
9. Há mapeamento de riscos?                                                          
(  ) sim   (X) não, justifique: Não se aplica. 
10.  Informação adicionais:
Entrega dos itens adquiridos deverá ser feito de uma só vez e deverá ocorrer na Unidade Básica de Saúde; Rua Mauricio Cardoso; 955; Centro; Sério/RS; 95918-000, entre 08:00 – 12:00 Horas ou 13:00 – 17:00 Horas.

Sério, 05 de maio de 2025


	
ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA
      (  ) Aprovado
      (  ) Reprovado. Justificar:________
      ____________________________

____________________
Ass. Secretário Municipal
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