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ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos 
1. Para os itens 02, 03, 08, 09, 12 ao 16 e 19 a participação é exclusiva de ME/EPP.
2. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT prevalecerá a especificação do Edital.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	CÓDIGO GRP
	CATMAT
	UNID
	QTD

	1
	Câmara de ar 14.00-24, unidade. 
	64094
	213739
	un
	20

	2
	Câmara de ar 17.5R25, com válvula curta, unidade. 
	64099
	213740
	un
	30

	3
	Pneu 120/80-18 M/C, 62S, traseiro, uso misto (vias pavimentadas e não pavimentadas), unidade. 
	64268
	418838
	un
	1

	4
	Pneu 14.00-24, 24PR, E-3/L-3, profundidade de sulco mínima 25,0 mm, unidade. 
	64059
	213401
	un
	20

	5
	Pneu 17.5-25, 20PR, E-3/L-3, profundidade de sulco mínima 24,0 mm, unidade. 
	64097
	234020
	un
	20

	6
	Pneu 175/65 R14, 82 H, unidade.
	64060
	236397
	un
	40

	7
	Pneu 175/70 R13, 82 H, unidade.
	64061
	234021
	un
	4

	8
	Pneu 19.5L-24 R-4, 16PR, profundidade de sulco mínima 26,0 mm, unidade.
	64065
	236398
	un
	10

	9
	Pneu 205/50 R17, 89H, tipo H/T, unidade. 
	64265
	429618
	un
	12

	10
	Pneu 205/60 R16, 92H, tipo H/T, unidade. 
	64066
	237674
	un
	4

	11
	Pneu 225/60 R18, 104H, A/T, unidade. 
	64266
	468478
	un
	8

	12
	Pneu 275/80 R22,5, para eixo direcional, serviço misto (vias pavimentadas e não pavimentadas), 16PR, 149/146K, profundidade de sulco mínima 18,0 mm, unidade. 
	64074
	244510
	un
	30

	13
	Pneu 275/80 R22,5, para eixo trativo, serviço misto (vias pavimentadas e não pavimentadas), 16PR, 149/146K, profundidade de sulco mínima 23,0 mm, unidade. 
	64075
	244819
	un
	44

	14
	Pneu 6.00-9, 12PR, unidade. 
	64082
	245981
	un
	4

	15
	Pneu 7.00-12, 14PR, unidade. 
	64081
	245980
	un
	4

	16
	Pneu 80/90-21 M/C, 48S, dianteiro, uso misto (vias pavimentadas e não pavimentadas), unidade 
	64267
	418838
	un
	1

	17
	Pneu 9.00R20, 16PR, 144/142K, para eixo direcional, serviço misto (vias pavimentadas e não pavimentadas), profundidade de sulco mínima 15,5 mm, unidade. 
	64080
	245973
	un
	2

	18
	Pneu LT 255/70 R16, H/T, 10PR, 120/117R, unidade. 
	64073
	42962
	un
	20

	19
	Protetor Aro 25
	49435
	257512
	un
	20


ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÕES IMEDIATAS DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES
1.1 A quantidade e a especificação mínima do(s) produto(s) a ser(em) registrado(s), encontram-se detalhadas nas TABELAS enviadas pelas secretarias participantes, anexas a este Termo de Referência.
1.2 Não serão admitidos produtos objeto de recapagem, recauchutagem, remoldagem ou qualquer outro processo de renovação de pneus.
1.3 A administração poderá solicitar a apresentação de comprovações que eventualmente se fizerem necessárias para atestarem a qualidade dos materiais propostos, em conformidade com os critérios de avaliação, visando assegurar a aquisição de produtos que atendam às necessidades do município e aos princípios da economicidade e da eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.
1.4 O critério técnico para avaliar o atendimento dos produtos ofertados será o atendimento aos índices nominais de cada produto, especificados nos seus descritivos. Esta análise se dará por meio do prospecto técnico individualizado e consulta ao Registro de Objeto do Inmetro 
a) O prospecto deverá conter informações claras: índice de carga, índice de velocidade, tipo de construção, local de fabricação e, obrigatoriamente, os dados da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), quando aplicável e o número do Registro de Objeto do Inmetro.
b) A equipe técnica do Município avaliará o documento, podendo reprovar modelos cujas especificações (como durabilidade e aderência) sejam inferiores ao padrão de mercado para o uso pretendido.
c) A consulta ao Registro de Objeto do Inmetro será feita pelo seguinte link:  https://registro.inmetro.gov.br/consulta/
1.5. O prospecto técnico deve ser fornecido no momento do certame para validar a proposta. Caso o documento contenha múltiplos modelos, o item ofertado deverá estar obrigatoriamente IDENTIFICADO/DESTACADO, sob pena de invalidação. 
1.6 Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações indicadas.
a) Entende-se como Pneus e Câmaras de ar novos (primeira vida) aqueles que não sofreram nenhum tipo de uso ou reforma e não apresentam sinais de envelhecimento e deteriorações de qualquer origem.
b) Os produtos devem estar em conformidade estrita com a Portaria Inmetro nº 379/2021 (ou norma que venha a substituí-la) e as normas da ABNT/NBR aplicáveis. 
1.7 Todos os pneus devem apresentar a seguinte estrutura: 
a) Carcaça: parte resistente do pneu; deve resistir a pressão, peso e choques. Composto de lonas de poliéster, nylon ou aço. A carcaça deve reter o ar sob pressão e suportar o peso total do veículo. Os pneus radiais devem possuir ainda as cintas que complementam sua resistência;
b) Talões: constituídos internamente de arames de aço de grande resistência, tendo por finalidade manter o pneu fixado ao aro da roda;
c) Parede lateral: revestidos por uma mistura de borracha com alto grau de flexibilidade e alta resistência à fadiga;
d) Cintas (lonas): compreender o feixe de cintas (lonas estabilizadoras) dimensionadas para suportar cargas em movimento. Garantir a área de contato necessária entre o pneu e o solo;
e) Banda de rodagem: Seus desenhos devem possuir partes cheias chamadas de biscoitos ou blocos e partes vazias conhecidas como sulcos, e devem oferecer aderência, tração, estabilidade e segurança ao veículo.
f) Ombro: apoio do pneu nas curvas e manobras. 
g) Nervura central: proporcionar um contato “circunferencial” do pneu com o solo. 
1.8 De acordo com a portaria INMETRO / ME 379 de 14/09/2021, a qual pode ser acessada pelo link :http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=2835, seguem-se as seguintes critérios mínimos de etiquetagem:
1.8.1 Desempenho e Etiquetagem (PBE Veicular): Para os pneus das categorias C2 (automóveis), C3 (comerciais leves) e C4 (comerciais/caminhões/ônibus), deverão ser atendidos os seguintes critérios mínimos da Etiqueta Inmetro:
a) Aderência em pista molhada: Classificação mínima Classe "C". (Garante segurança e menor distância de frenagem).
b) Resistência ao rolamento: Classificação mínima Classe "D". (Garante eficiência energética e economia de combustível)
c) Ruído externo: Atendimento aos limites máximos em decibéis (dB) estabelecidos na Portaria Inmetro nº 379/2021.
1.8.2 A adoção dos critérios mínimos de Classe 'C' para aderência em pista molhada e Classe 'D' para resistência ao rolamento baseia-se nos índices técnicos da Portaria Inmetro nº 379/2021. Tais exigências visam:
a) Segurança (Aderência C): Garantir distâncias de frenagem seguras, mitigando riscos de acidentes em condições adversas, visto que pneus de classes inferiores (E/F) possuem desempenho crítico de segurança.
b) Economicidade (Rolamento D): Promover a redução do consumo de combustível e das emissões de poluentes, considerando que a resistência ao rolamento impacta diretamente a eficiência energética da frota.
c) Padronização de Qualidade: Evitar a aquisição de produtos de baixa durabilidade e desempenho técnico insatisfatório, que apenas atendem ao critério de menor preço imediato, mas geram custos maiores de manutenção e riscos operacionais a médio prazo."
1.8.3 Os pneus devem ter a etiqueta adesiva na banda de rodagem no momento da entrega, podendo ser recusado caso não a contenha.
1.9 Os pneus deverão ter data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses da data de sua entrega, com exceção aos pneus classificados como OTR.
1.10 Qualificação Técnica:
 a) A licitante deverá comprovar regularidade ambiental perante o IBAMA, mediante apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF), atualizado, da própria empresa licitante OU do fabricante/importador dos pneus ofertados. O documento deve comprovar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e da Resolução CONAMA 416/2009 no que tange à destinação final de pneus inservíveis. 
2. DOS PRAZOS E GARANTIAS
2.1 O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, não poderá ser inferior a 02 (dois) anos para pneus e de 01 (um) ano para as câmaras e protetores, contados a partir do recebimento definitivo. 
2.2 A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações). 
2.3 Durante o prazo de garantia, o licitante vencedor obriga-se a substituir, às suas expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir da notificação do Município. Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito. 
2.4 O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 15 (quinze) dias úteis contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
2.4.1 O prazo de entrega poderá, a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
2.5 O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEOI, BR-471, km 126 - Bairro Santuário - CEP 96845- 350, fone: (51) 3713-8234, Santa Cruz do Sul/RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s). 
2.6 Os produtos deverão ser clara e devidamente identificados, com todas as informações necessárias (marca, medidas, selo do INMETRO (se for o caso) e demais especificações obrigatórias). 
2.7 A constatação de defeitos, imperfeições, alteração ou qualquer irregularidade, observadas mesmo depois do recebimento ou pagamento, obriga a contratada a efetuar as correções, arcando com todas as despesas decorrentes do evento, bem como com os danos causados a terceiros e/ou contratante. 
2.8 Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos. 
2.9 Por ocasião da entrega a empresa vencedora poderá entregar também documentações que assegurem que o(s) produto(s) atende(m) e toda(s) a(s) certificação(ões) solicitada(s) no descritivo e nas especificações técnicas mínimas, a fim de demonstrar que atende a todas as exigências e características solicitadas, sob pena de rescisão contratual e multa.
2.10 A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos. 
2.11 O prazo de pagamento é de até 10 (dez) dias úteis após recebimento definitivo dos pneus. 
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