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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

Pregão Eletrônico PR17/2024

Forma de julgamento: Por item

Forma de pagamento: Conforme Edital

Prazo de Entrega: 365

Local de Entrega: Nos locais determinados pela Adminsitração.

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto da licitação: Registro de Preços – SRP para Contratação futura de Pessoa Jurídica para fornecimento de Tubo de Concreto, conforme as condições e especificações estabelecidas neste instrumento, para atender as demandas de obras públicas na infraestrutura do Município de Quatro Pontes-PR, por meio do Convênio Itaipu Binacional 2023/4500072703-GBH, Programa 239 – Ação 5032 e recursos próprios.

Observações:

551 - 1 . 8004 . 18 . 541 . 19 . 2.158 . 0 . 339030 Material de Consumo
550 - 1 . 8004 . 18 . 541 . 19 . 2.158 . 0 . 339030 Material de Consumo

	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Qtd licitada
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	16112 - Tubos de concreto.
Tubos de Concreto - Tipo: Armado  - Classe PA1 -Diâmetro Nominal: 800 mm (0,80 metro) -Comprimento Mínimo: 1000 mm (1,00 metro) - Tipo de Encaixe: macho/fêmea (MF) -Fabricado conforme norma ABNT NBR 8890/2020 – Quarta Edição. Tubos de Concreto - Tipo: Armado  - Classe PA1 -Diâmetro Nominal: 800 mm (0,80 metro) -Comprimento Mínimo: 1000 mm (1,00 metro) - Tipo de Encaixe: macho/fêmea (MF) -Fabricado conforme norma ABNT NBR 8890/2020 – Quarta Edição. 
	UN
	660
	 271,00
	 178.860,00

	2
	16113 - Tubos de Concreto
Tubos de Concreto - Tipo: Armado  - Classe PA2 -Diâmetro Nominal: 1000 mm (1,00 metro) -Comprimento Mínimo: 1000 mm (1,00 metro) - Tipo de Encaixe: macho/fêmea (MF) -Fabricado conforme norma ABNT NBR 8890/2020 – Quarta Edição. 
	UN
	1.280
	 341,67
	 437.337,60

	Total Geral
	 616.197,60




Quatro Pontes-PR, 24 de julho de 2024
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