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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

Pregão Eletrônico PR21/2024

Forma de julgamento: Por item

Forma de pagamento: Conforme Edital

Prazo de Entrega: 365

Local de Entrega: Nos locais detgerminados pela Administração

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto da licitação: Formação de Registro de Preços para o fornecimento futuro de luminárias públicas LED estilo republicano 100Watts para manutenção da iluminação pública do Município de Quatro Pontes, durante o período de vigência da ATA, conforme especificações e demais elementos descritivos contidos neste Edital e no Termo de Referência - Anexo I.

Observações:

471 - 1 . 7004 . 15 . 451 . 17 . 2.132 . 0 . 339030 Material de Consumo
470 - 1 . 7004 . 15 . 451 . 17 . 2.132 . 0 . 339030 Material de Consumo

	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Qtd licitada
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	16149 - Luminarias LED estilo republicana
Luminaria LED estilo Republicana arquitetural composta por cupula, pinaculo, cinta recortada na circunferéncia da cupula, 4 hastes de fixação e base para fixação em topo de postes com diametros variaveis de 150mm, 180mm, 200mm e 230mm. Pintura de pó eletrostatica epóxi com poliéster na cor branca ( ou a definir) com detalhes em verde. Dissipador em aluminio constituido por aletas com capacidade térmica de poténcia de até 200W parafusos e elementos de fixação em ago inox. Luminaria estilo Republicana 100W130lm/W. Temperatura de cor 4000 K a 5000 K, Fluxo luminoso 13000 lúmens lente de distribuigio luminosa simétrica 150° x 150° em PMMA ou PC, protegida com vidro temperado 4mm fixado por presilhas de fácil abertura. Luminária IP66 1K08 Driver de Corrente constante IP67 conjunto elétrico protegido por DPS Protetor contra surtos de 10kV / 10kV. Vida util 66.000h.
	UN
	153
	 2.660,32
	 407.028,96

	Total Geral
	 407.028,96




Quatro Pontes-PR, 29 de julho de 2024
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