Anexo VI
Planilha Orçamentária

Pregão Eletrônico 88/2026-CPPMONG - Edital nº 34/2026

Fornecimento de Materiais para Cozinha - Participação Restrita, para o Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin” de Mongaguá 

Razão Social: ________________________________________________ 
CNPJ: ______________________________________________________ 
Inscrição Estadual: ___________________________________________ 
	Item
	Descrição
	CATMAT
compras. gov
	Contabiliza SP
	Unid. Forn.
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	Bombona; Em Polietileno de Alta Densidade, Virgem, Atoxica; Com Capacidade para 30 L; No Formato Cilindrico, Tampa Com Rosca Interna, Alcas Laterais, Medindo No Minimo (60x 25)cm (axl); para Armazenamento e Transporte de Leite;
	453449
	429.556-0
	1 - unidade
	50 unidades
	
	

	02
	Cilindro Sovador; Corpo Em Chapa de Aco Sae 1020, Com Acabamento Empintura Epoxi; Com Capacidade para 15kg; Com 2 Rolos; Medindo (125x500)mm Cada; Com Abertura de 24mm Dos Rolos; Correias Com Sistema de Aperto Rapido; Botoes de Emergencia Com Duplo Comando; Abertura Dos Rolos Atraves de Manipulos; Indicador de Espessura Visual; Medindo (1440 x 720 x 1300)mm (axlc); Potencia Com 2 Motores de 1,5 Cv Cada; Velocidade de 115 Rpm, 4 Palas; Voltagem de 220v, Trifasico; Contendo Bandejas Em Aco Inox e Pedestal; Garantia Com Certificado de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto, Manual de Instrucoes;
	275470
	499.018-8
	1 - unidade
	01 unidade
	
	

	03
	Bancada Com Cuba; para Cozinha Industrial; Constituida Por Tampo Em Aco Inoxidavel Aisi 430 (bancada); Nas Dimensoes de Nas Dimensoes de (2,50x0,70x0,90)m; Com Cubas; Com 02 (duas) Cubas, a Direita e Central; No Formato No Formato Retangular Com Testeira de 10 Cm; Em Em Aco Inoxidavel 430; Medindo (60x50x30)cm; Com Valvula de Tipo Americana 3 1/2"; Sem Gabinete; Sapatas Niveladoras Em Polietileno; Pes Com Regulagem; Estrutura Tubular; Prateleira Na Parte Inferior Gradeada;
	621396
	518.081-3
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	04
	Refresqueira; Em Aco Inox, Base Pingadeira Em Plastico Atoxico; Modelo Comercial, Com 01 Cuba Em Pet, Com Pa Agitadora, Com Interruptor Liga/desliga e Torneira; Com Capacidade para 16 Litros; Voltagem 220v; Embalagem Apropriada, Garantia Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto;
	421121
	413.404-4
	1 - unidade
	01 unidades
	
	

	05
	Processador de Alimento; Uso Industrial; Base de Aco Inoxidavel, Pes Antiderrapantes; Lamina Em Aco Inoxidavel; Tensao de Alimentacao para 220 Volts; Controle Com Botao de Parada de Emergencia, Chave Liga Desliga Protegida; Com Dispositivo Sensor de Seguranca; Abertura do Bocal Oblongo (128,5 x 72,50) Mm e Diametro do Bocal Redondo 60,5 Mm; Potencia do Motor 0,33 Cv Frequencia 60 Hz e Producao Minima de 250 Kg/h; Acessorio Lamina, Fatiador 10;3;1 Mm, Desfiador 3;5 Mm, Batata Palito, Fatiador Reto 10 Mm e Grade Cubo(8x8)mm; Com Garantia Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; Assistencia Tecnica Sistema Balcao;
	614248
	 519.527-6
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	06
	Torneira; de Metal/silicone; Com Acabamento Em Aco Inox; Volante No Modelo Tipo Alta (gourmet) 50 Cm de Altura; Bica do Tipo 2 Saidas de Agua: Chuveirinho e Jato Concentrado Na Mesma Bica; Fixacao Flexivel 360° , Fixacao Em Mesa; Com Encaixe Rosqueado, Com Valvulas de Retencao Anti Retorno; Bitola Da Saida de 1/2"; Cartuchos Em Discos Ceramicos Com 1/4 Devolta; Utilizada Em Laboratorio; Vazao (3 Bar): Misturador= 22l/min, Ducha= 16 L/min; Com Garantia de No Minimo 12 Meses; Fabricada Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;
	 464598
	643.235-2
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	07
	Torneira; de Metal; Com Acabamento Cromado; Volante No Modelo Haste de Metal de 1/2 Volta; Bica do Tipo Movel Longa, Altura de 250 a 300 Mm; Fixacao Em Mesa; Com Encaixe 1/2 Polegada; Bitola Da Saida 1/2 Polegada; Utilizada Em Pia; Com Garantia de No Minimo 12 Meses;
	617243
	 606.717-4
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	08
	Torneira; de Liga de Cobre; Com Acabamento Cromado; Volante No Modelo c 23; Bica do Tipo Fixa; Fixacao Tipo Bancada; Com Encaixe Rosqueado; Bitola Da Saida 1/2"; Utilizada Em Lavatorio de Louca; Com Garantia de 1 Ano; Conforme Nbr 10281;
	381096
	 272.517-7 
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	09
	Torneira; de Latao, Com Mecanismo de Vedacao Ceramica Com 1/4 de Volta; Com Acabamento Cromado; Volante No Modelo Alavanca; Bica do Tipo Alta Movel Com Arejador Articulavel; Fixacao Em Parede; Bitola Da Saida 1/2", Com Bucha de Reducao de 3/4" para 1/2"; Utilizada Em Pia de Cozinha; Com Garantia de Minima de 12 Meses;
	633448
	625.462-4
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	10
	Torneira; de Liga de Cobre; Com Acabamento Cromado; Volante No Modelo c 23; Bica do Tipo Fixa; Fixacao Tipo Bancada; Com Encaixe Rosqueado; Bitola Da Saida 1/2"; Utilizada Em Lavatorio de Louca; Com Garantia de 1 Ano; Conforme Nbr 10281;
	627148
	272.517-7
	1 - unidade
	10 unidades
	
	

	11
	Forno; Industrial; a Gas; Em Aco Inox; Modelo Com 10 Assadeiras/esteiras; Medindo (1900 x 1170 x 1300)mm (axlxc); para 1000 Paes/hora, Consumo 810gr/hora; Alarme Tipo Sensor, Valvula de Seguranca; Confeccionado Em Ferro, Revestido Em Aco Inox, Porta Em Aco Inox; Painel Operacional, Lampada Indicativa de Controle de Temperatura; Isolado Com La de Vidro; Lampada Indicativa de Controle de Temperatura; Painel Operacional; Contendo Rodizios; Controle Atraves de Termostato; Desligamento Geral Caso o Termostato Venha a Falhar; Alimentacao a Gas; Garantia de 1 Ano Apos a Entrega do Produto, Sistema Assistencia Tecnica On-site; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes Obrigatoria Abnt Nbr-10148/2011;
	445792
	227.702-6
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	12
	Forno; Industrial; Combinado; Modelo Com Funcao de Ar Seco, Calor Combinado e Vapor; Conforme Din 18866; Com Funcionamento Eletrico e Comando Eletronico; Voltagem 220v Trifasico; Em Aco Inox; Modelo Combinado; Visor Frotal Com Vidro Duplo Temperado Altamente Resistente; Medindo 655 x 555 x 567 Mm (lxpxa); Peso Aprox. 62 Kg; Com Capacidade para 6gns; Espacamento Entre Trilhos de 68 Mm, Insercao Longitudinal; Com Gns Compativeis de 2/3, 1/2 e 1/3 Gn; Com Entrada de Agua 3/4 e Saida de Agua 50 Mm, Pressao de Agua Entre 150-600 Kpa; Sonda de Nucleo Que Mede a Temperatura Interna Doalimento; Criacao Ate 99 Programas Com 6 Etapas Cada; 5 Velocidades Programaveis Da Turbinas; Funcao Cool-down P/ Resfriamento Rapido do Equipamento, Gerador de Vapor Fresco de Alta Performance; Com Coletor de Gordura e Agua Que Impede o Vazamento; Racks Removiveis e Substituiveis; Ducha Retratil Integrada; Unidade de Temperatura Em Celsius Ou Fahrenheit; Quantidade de Agua Ajustavel Em 4 Niveis (temperatura de 30 a 260 Graus Celsius) P/ Ar/vapor Quente; Fluxo de Ar Dinamico, Controle de Insercao Ou Extracao de Umidade; Trava de Seguranca Na Porta; Iluminacao Em Led Economica e Duravel Na Camara de Coccao Com Reproducao de Cores Superior; Potencia de 5,3 Kw, Frequencia de 50/60 Hz; Acondicionado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Com Garantia Minima de 12 Meses a Contar Da Data Da Entrega do Material; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes Obrigatorias, Abnt, Procel e Inmetro e Suas Atualizacoes; para preparo de no minimo 120 refeições
	615725
	607.557-6
	1 - unidade
	01 unidades
	
	

	13
	Chapa para Fritura; Em Aco Inox; Escovado, Soldas Evitando Vazamentos; para Preparo de Lanches, e Frituras de Bifes, Carnes Em Geral, Ovos Etc.; Modelo de Mesa, Industrial, Com Base de Apoio; Medindo Minimo (910 x 685 x 315)mm (cxpxa); Alimentacao a Gas Glp/natural, Com Conexao Atras; Contendo: 3 Botoes de Controle de Chama, Gaveta de Gordura para Minimo de 4 Ls, Chapa, Queimadores; 3 Queimadores Em Aluminio No Formato Em "u"; Chapa de Fritura Em Aco Sae 1030; Aproximado Em 1,75 Kg/hora Em Glp; Base Com Pes Regulaveis e Niveladores Em Aco Inox; Btu/h 75.000; Com Garantia Minima de 12 Meses, a Partir Da Data de Entrega do Produto; Assistencia Tecnica Sistema Balcao;
	611726
	419.347-4
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	14
	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno (pp); Medindo (17 x 22 x 34)cm (axlxc); Tipo Bin Nº 7, Empilhavel; Na Cor Preta; Com Abertura Superior, Sem Tampa; No Formato Retangular, Sendo Encaixavel e Empilhavel; para Armazenamento de Produtos Em Geral;
	374391
	473.126-3
	1 - uniodade
	100 unidades
	
	

	15
	Cuba para Pia de Cozinha; Em Em Aco Inox Aisi 304; de Sobrepor Com Capacidade de 56 Litros; No Formato No Formato Retangular; Nas Dimensoes 206x754x510mm (pxcxl); Espessura Da Chapa Da Cuba de 1mm e do Tampo de 1,5mm; Com 2 Furos para Acessorios Com 32cm de Distanciaediametro de 35mm Cada; Acompanha 1 Valvula ø 4 1/2", Tampao P/furo C/acabamento Scotch Brite e Manta Adesiva Antiruido;
	621677
	640.102-3
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	16
	Bancada Com Cuba; para Cozinha; Constituida Por Tampo Em Aco Inoxidavel; Nas Dimensoes de (1200 x 525)mm; de Embutir; Com 01 Cuba Central; No Formato Retangular; Em Aco Inoxidavel; Medindo Aproximadamente (46x30x15)cm; Com Furo Centralizado para Valvula; Sem Gabinete;
	621676
	573.374-0
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	17
	Peneira; de Arame Galvanizado; Com Diametro de 70 Cm, Malha 6, Fio 23; Com Borda de Madeira; Tipo Sem Cabo; para Peneirar Feijao; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;
	374188
	606.173-7
	1 - unidade
	10 unidades
	
	

	18
	Estante Multiuso; Em Aco Inox Aisi 304 Liga 18.8; para Cozinha Industrial; Medindo (1600x600x1800)mm=(lxpxa); Com 03 Prateleiras Fixas, Paineis Laterais Vazados para Regulagem de Altura; Com Garantia Minima de 12 Meses;
	614609
	619.363-3
	1 - unidades
	05 unidades
	
	

	19
	Avental de Protecao; Em Pvc Biodegradavel, Impermeavel; Medindo Aproximadamente 70 Cm Largura x 1,35 m Altura, Gramatura 0,28 Mm; Protecao do Usuario Contra Trabalhos Que Envolvam Liquidos e Quimicos Em Geral; Sem Mangas, Com Duas Tiras (alca e Cinto do Mesmomaterial para a Fixacao Ao Corpo e Ajuste); Sem Gola; Na Cor Branco; Peso 300 Grs; Embalado Individualmente, Personalizacao Em Silk-screen; Com Certificado de Aprovacao do Ministério do Trabalho; (CPP DE MONGAGUA - medidas 5 cm altura x 15 cm largura)
	240136
	645.289-2
	1 - unidade
	300 unidades
	
	 

	20
	Moedor de Carne; Modelo Industrial; Em Aco Inox Aisi-304 Por Completo; Com Protetor de Seguranca; Com Capacidade para Moer Em Disco 5mm (15kg/min Ou 900kg/h); Boca Em Aco Inox, Projetado Com 6 Ranhuras; Com Diametro de Aproximadamente 10cm (externo); Moedor Com Dois Discos: Furos de 5 Mm; Discos Em Aco Com Tratamento Termico; Corte Duplo e Triplo, Em Inox, Moe Carne Congelada; Cruzeta Em Aco Inox, Com Tratamento Termico; Caracol/volante Em Aco Inox; Com 4 Engrenagens Helicoidais, Imersas Em Oleo (carter Blindado); Bandeja Fixa, Em Aco Inox e Protetor de Seguranca Aco Inox Impedindo Acesso Na Area de Esmagamento; Contendo Base Com Pes de Borracha e Sapatas Regulaveis; Botoes Liga/desliga, Moer, Emergencia, Reset, e Chave de Seguranca Magnetica; Chave Geral Com Tranvamento Manual; Acompanha: Pre Cortador, Cruzeta Dupla, Disco, Anel Extreito e Anel Largo; Tensao de Alimentacao 220v (trifasico); 7,5 Kw (10 Cv), 60,50hz, 6 Correias, Sistema de Polias e Correias Em "v", e Fases; Com Consumo de 8,85 Kw/h; Com Garantia Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Assistencia Tecnica On Site; Legislacao de Acordo Com As Normas Vigentes para o Produto;
	445211
	645.020-2
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	21
	Carro de Transporte Manual; de Aco Carbono Com Assoalho Em Chapa de Aco 2,5mm; Pintura Eletroestática Na Cor Azul Escuro Com Tratamento Contra Ferrugem; para Transporte de Materiais Diversos; Tipo Plataforma; Modelo Manual Formato Retangular, Laterais Fechado Em Chapa; Estrutura Tubular; Frente e Laterais Basculantes ½ Porta; Parte Traseira Removível; Cabo Em "t" Articulado Com Altura Aproximada de 1200mm; Medindo No Minimo (1200 x 650 x 630)mm (c x l x A); Capacidade Capacidade para 800 Kg; Com Rodas Macicas de 350x8 15" Sistema Direcional P/ Manobras; Total de 4 (quatro) Rodas, Sendo 2 (duas) Fixas (traseiras) e 2 (duas) Giratórias (dianteiras);
	626495
	548.261-5
	1 - unidade
	04 unidades
	
	

	22
	Carro de Transporte Manual; de Chapa de Aco 4mm (carcaca) e Lavanca Em Aluminio; para Transporte de Paletes; Paleteira / Transpalete / Transportador de Paletes; Paleteira Hidraulica Manual Com Roda Simples; Com 2 (duas) Alcas Nas Extremidades Como Prolongamento Da Estrutura; Medindo Garfos de 680mm de Largura Externa, 1150mm a 1220mm de Comprimento; Capacidade 2 Toneladas; Rodiziocom Rodas Duplas Em Nylon; Rodizios Com Duas Rodas Na Alavanca e Duas Rodas Em Cada Garfo;
	610716
	629.732-3
	1 - unidade
	02 unidade
	
	

	23
	Mangueira para Gas; de Pvc Revestida Em Malha de Aco Galvanizado; Com Diametro de 1/2" Interno; Com Comprimento de 3,0 Metros; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt Vigentes; para Ser Utilizada Em Gas Glp; Devendo Ser Entregue Terminais Macho Fixo Soldado, Femea Giratoria;
	618899
	571.089-8
	1 - unidade
	50 unidades
	
	

	24
	Registro de Esfera; Confeccionado Em Metal; Diametro de 1/2 Polegada; Rosca Interna; Acionado Por Alavanca, 1/4 de Volta; para Ar/agua; Normas Abnt e Vigentes;
	425560
	637.640-1
	1 - unidade
	100 unidades
	
	

	25
	Eletrodo de Solda; Compos: 0,03% Carbono, 1,7% Manganes, 0,5% Silicio, 20% Cromo, 10% Niquel, 0,1%molibdenio, 0,1%cobre; Com Bitola No Diametro de 2,4mm (3/32"), Com Revestimento Rutilico; Tipo Vareta, Aws e 308l-16; Aplicacao Em Aco Inox;
	481823
	460.183-1
	3 - quilograma
	20 quilos
	
	

	26
	Guardanapo de Papel; Medindo No Minimo (22 x 20)cm, 100% Fibras Naturais; Em Folha Dupla; Tipo Gofrado; Cor Branca; Alvura Superior a 70%,conforme Norma Iso; Impureza Maxima 15mm2/m2,conforme Norma Tappi T437 Om-90;
	287812
	259.226-6
	555 - caixa com 2.000 unidades
	50 caixas
	
	

	27
	Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural,norma Nbr-13393; Tamanho Extra Grande; Com Revestimento Interno,reforcada,com Superficie Externa Antiderrapante; cor verde
	366698
	105.043-5
	41 - par
	200 pares
	
	

	28
	Palete; Vazado; Em Polietileno Na Cor Preta; Medindo (1000 x 1200 x 170)mm (lxcxa); Empilhavel; Com 4 Entradas, Tres Apoios e Deslizadores Plasticos; Capacidade para Carga Estatica de No Minimo 5000 Kg, Carga Dinamica de No Minimo 1500 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Vigente;
	613955
	486.447-6
	1 - unidade
	20 unidades
	
	




Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública. 



[bookmark: _GoBack]Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, representante legal do fornecedor ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 88/2026 - CPPMONG - Edital nº 34/2026, Processo SEI n° 006.00228944/2026-28, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)


Dados do responsável pela assinatura do Contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada na HABILITAÇÃO, procuração com poderes específicos ou contrato social). 

*NOME:____________________________________________________ 
*ESTADO CIVIL:_____________________________________________ 
*PROFISSÃO:_______________________________________________ 
*RG:______________________________________________________ 
*CPF:_____________________________________________________ 
*ENDEREÇO RESIDENCIAL: ___________________________________ 
*ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail):_____________________________ 
*TELEFONE: _______________________________________________

*Banco______  - *Agência _________ - *Conta ____________

*todos os campos são de preenchimento obrigatório
