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	                 “Palácio 30 de Novembro”
	
PROPOSTA DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 36/2026
REQUISIÇÃO Nº 45/2026
(Papel timbrado da empresa caso tenha)

Favor preencher as informações em branco

FORNECEDOR:_______________________________________________________________    
CNPJ: ______________________________	I.E. nº___________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________
CEP: ____________FONE: (19) _____________E-MAIL:______________________________
	Descrição item
	Qtd.
	Valor total

	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO “EU        COSMÓPOLIS”, incluindo confecção de base de concreto para instalação das letras.
Composto de base, letras e coração, sendo:
Letra Caixa de Chão com Base ACM:
Letreiro tridimensional autoportante, com aproximadamente 7 metros de comprimento total, composto por letras e elemento gráfico em formato de coração, com profundidade de 200mm.
Estrutura e Fabricação:
Estrutura interna confeccionada em tubos de metalon galvanizado, com reforços e travamentos internos para garantir rigidez, distribuição de cargas, sustentação e estabilidade do conjunto.
Fechamento frontal e traseiro das letras em chapas de ACM 3mm, na cor branca.
Fechamento lateral das letras em ACM, formando caixas tridimensionais com profundidade de 200 mm. Fechamentos com Fita Dupla Face VHB (alta resistência) + PU 40.
Elemento gráfico em formato de coração fabricado separadamente, com estrutura interna própria e acabamento externo na cor vermelho brilho em ACM com pintura PVDF (4mm)
Revestimento externo da base em ACM branco, proporcionando acabamento uniforme e integração visual ao conjunto. – Medida aproximada de 400mm de largura e 7 metros de comprimento.
Instalação e fixação:
Instalação do conjunto sobre fundação de concreto, com sistema de ancoragem por chumbadores metálicos, dimensionados conforme projeto estrutural e condições do local. Montagem, nivelamento e fixação definitiva do letreiro.
Acabamento externo em ACM, com juntas e emendas cuidadosamente executadas, proporcionando uniformidade visual, resistência e durabilidade para utilização em ambiente externo.
Dimensões aproximadas: 7 metros comprimento x 1,60 m (altura) 
Medidas: Fonte da letra: Arial
Altura de cada letra: 700 mm
Comprimento de cada letra: 570 mm
Lateral de cada letra: 200 mm
Coração: 800 mm de altura e 650 mm de comprimento e 200 mm de profundidade.
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	R$____________

	VALOR TOTAL
	
	R$____________
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  Imagem ilustrativa aproximada do Letreiro a ser executado.
[image: ]
Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo com as condições previstas no Termo de Referência.

Declaramos ainda que todas as despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato, estão incluídas, no valor aqui proposto.




_____________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL:___________________________
CNPJ:____________________________________




DADOS DO REPRESENTANTE:
NOME:_____________________________________________
CPF Nº ____________________________________________
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