Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG. 
 
 

CNPJ nº 00.418.160/0001-55.



_____________________________________________________________________________
ANEXO II.
 MODELO DE PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/2025.
PROCESSO nº 25.30.000020075-7/2025.


	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:

	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ Nº:

	ENDEREÇO COMPLETO:

	TELEFONE E E-MAIL:

	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
	NOME:

	
	E-MAIL:
	CPF: 
	TEL.:


PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA: 

	LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO 

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd.
	Marca
	Valor Unitário 
	Valor Total

	 
1 
	Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado, 4 folhas, vidro fume, espessura de 8 mm, ferragem em alumínio fosco – tamanho 1 x 2,00 m (H x L) com fechadura cromada v/v, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. 
	UND
	1
	
	R$
	R$

	 
2 
	Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado, 4 folhas, vidro fume, espessura de 8mm, ferragem em alumínio fosco – tamanho 1 x 1,50 m (H x L) – com fechadura cromada v/v, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. 
	UND
	1
	
	R$
	R$

	 
3 
	Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado, 2 folhas, vidro fume, espessura de 8 mm, ferragem em alumínio fosco – tamanho 40 x 60 cm (H x L) – com fechadura cromada v/v, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. 
	UND
	1
	
	R$
	R$

	 
 
4 
	Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado, 4 folhas, tamanho 2,52 x 2,50 m (L x H) vidro incolor, espessura de 8mm, ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação e fechadura cromada, com escova de vedação pado, dobradiça cromada e puxador cromado, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. 
	UND
	1
	
	R$
	R$

	5 
	Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado de correr da linha gold modelo caneta ou tartaruga, trilho embutido, 4 folhas, tamanho 4,00 x 2,50 m (L x H) vidro incolor, espessura de 8 mm, ferragem em alumínio fosco de 4 mm e puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm em ambos os lados de abertura (lado direito e lado Esquerdo), incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. (Presidência)
	UND
	1
	
	R$
	R$

	6
	Fornecimento e instalação de porta de correr com 2 folhas em vidro temperado fume, espessura de 8 mm, medindo 1,97 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação.
	UND
	1
	
	R$
	R$

	7
	Fornecimento e instalação de porta de correr com 1 folha em vidro temperado fume, correndo na lateral interna da parede, espessura de 8 mm, medindo 0,90 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação.
	UND
	1
	
	R$
	R$

	8
	Fornecimento e instalação de um painel de vidro temperado incolor de 5,13 m x 2,90 m (L x H) com 4 folhas e uma porta pivotante ou de abrir, medida de 1,0 m x 2,10 m (L x H) espessura do vidro de 8 mm, ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação pado, dobradiça cromada e puxador cromado, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação.
	UND
	1
	
	R$
	R$

	9
	Fornecimento e instalação de porta de correr com 1 folha em vidro temperado JATEADO, correndo na lateral interna da parede, espessura de 8 mm, medindo 1,30 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação.
	UND
	1
	
	R$
	R$

	10
	Fornecimento e instalação de porta pivotante com 1 folha em vidro temperado JATEADO, espessura de 8 mm, medindo 0,80 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação.
	UND
	1
	
	R$
	R$



	LOTE 02 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd.
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1 
	Cabo cat5 UTP 4 pares (cinza), caixa com 305 metros cada. 
	UND
	1
	
	R$
	R$

	2 
	Cabo cat6 UTP 4 pares (azul) caixa com 305 metros cada. 
	UND
	4
	
	R$
	R$

	3 
	Caixa de luz 4 x 4 fundos móvel ferro octogonal com 10 cm.
	UND
	7
	
	R$
	R$

	4 
	Caixa de passagem com dreno central, indicada para ar condicionado de 7.000 BTUS a 36.000 BTUS, cor preto, medidas, aproximadas: altura 13cm, largura 35 cm, profundidade 07 cm. 
	UND
	1
	
	R$
	R$

	5 
	Caixa de sobrepor para conector Keystone. 
	UND
	40
	
	R$
	R$

	6 
	Conector RJ 45 cat 6 machos. 
	UND
	200
	
	R$
	R$

	7 
	Conector RJ 45 Keystone femea cat 6.
	UND
	40
	
	R$
	R$

	8 
	Kit de fita isolante com 10 unidades, 18mm x 20 metros,750v, cor preta.
	UND
	1
	
	R$
	R$

	9 
	Guia de malha de aço (passa fio) medida mínima 25 metros. 
	UND
	1
	
	R$
	R$



	LOTE 03 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS 

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd.
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1 
	Bloco cerâmico (tijolo) vazado avermelhado, seis furos, dimensão 9 x 14 x 29 cm. conforme 
ABNT NBR 15270-1, Resistência à Compressão: 1,5 a 3,0 MPa (adequado para vedação).
	UND
	1230
	
	R$
	R$

	2 
	Revestimento cerâmico 32,6 x 60 cm - cor clara, PEI 03. Marca embramaco. 
	M²
	74
	
	R$
	R$

	3
	Tinta acrílica premium, acabamento acetinado, na cor branco neve, indicado para uso interno e externo, composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água, permitir a lavagem sem prejudicar a qualidade da pintura, rendimento mínimo de 100m²/lata, produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 21/2021 - Tipo 4.5.3/4.5.7 e ABNT NBR 15079, validade mínima de 12 (doze) meses, acondicionado em balde/lata de 18 litros, deverá constar boletim técnico da marca ofertada. Marcas de referência: Coral, Suvinil. 
	UND
	3
	
	R$
	R$

	4
	Piso cerâmico 71x71 - PEI 4 - cor clara - marca embramaco.
	M²
	42
	
	R$
	R$



	LOTE 04 - LOUÇAS, GRANITO E METAIS HIDRÁULICOS 

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd.
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	 
1 
	Pia de granito cor verde ubatuba de 2,00 m comprimento x 0,60 m de largura x 0,02 m espessura, com borda e roda mão de 10cm, com apoio em três lados, com torneira de bancada e tamanho da cuba de número 2, de aço inox, espessura 0,4 mm mínima.
	UND
	1
	
	R$
	R$

	
2 
	Torneira linha gali, modelo GaliFlex, referência 00966957, material metal, cor preto /cromado, tipo torneira dimensões aproximadas 403x64x258, ambiente cozinha bica alta, bica móvel mobilidade da bica 360°, arejador embutido, bitola de ½”. Marca referência Docol. 
	UND
	1
	
	R$
	R$



	LOTE 5 - MATERIAIS DIVESOS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Qtd.
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1 
	Arame galvanizado nº 20.
	kg
	5
	
	R$
	R$

	2 
	Bucha com anel nº 8 para tijolo furado, caixa com 100 unidades. 
	UND
	100
	
	R$
	R$

	3 
	Disco diamantado concreto/viga, 230 mm, diâmetro do furo 25,4 mm. 
	UND
	2
	
	R$
	R$

	4 
	Gesso cola – saco 20 kg. 
	UND
	5
	
	R$
	R$

	5 
	Sisal.
	kg
	10
	
	R$
	R$

	6 
	Parafuso 5 x 60 mm rosca soberba para bucha – caixa 100 unidades. 
	UND
	1
	
	R$
	R$

	7 
	Parafuso para madeira 3,5 x 14 mm rosca soberba caixa de100 unidades.
	UND
	1
	
	R$
	R$



Valor total da Proposta: R$ .... (valor por extenso).
a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
c) Temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.
___, ____ de ______ de _____.



Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.
_________________________________________
Página | 36
Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia/GO, CEP: 74.405-010.
Site: www.comurg.com.br  
E-mail: gerliconcomurg@gmail.com.  
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