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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

(papel com o timbrado da empresa)

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, estabelecida comercialmente na______________________, telefone ___________, e-mail ___________,apresenta proposta de fornecimento de:

	ITEM


	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE 
	QNT.
	V. UNITÁRIO
	V.

TOTAL

	1
	DESKTOP COMPLETOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

Processador 

· i5-10400F

· Especificações da CPU

· Número de núcleos 6

· Total de threads 12

· Frequência max 4.30 GHz

· Frequência base do processador 2.90 GHz

· Cache 12 MB

· Velocidade do barramento 8 GT/s

· TDP 65 W

Informações complementares

Data de introdução

· Q2'20

Condições de uso

· PC

Especificações de memória

· Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 128 GB

· Tipos de memória DDR4-2666

· Nº máximo de canais de memória 2

· Largura de banda máxima da memória 41.6 GB/s

Opções de expansão

· Revisão de PCI Express 3.0

· Configurações PCI Express Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4

· Nº máximo de linhas PCI Express 16

Especificações de encapsulamento

· Soquetes suportados

· FCLGA1200

· Processador sem GPU

Memória RAM

· Especificações Técnicas:

· Fator de forma DIMM

· Latência de CAS CL19

· Adequado para dispositivo Computador Desktop

· Verificação de erros Non-ECC

· Processamento de sinal Sem memória intermediária

· Velocidade da memória 2666MHz

· Tamanho de memória 8GB (duas unidades, total de 16GB)

· Tecnologia da memória DDR4 SDRAM

· Memória padrão DDR4-2666/PC4-21300

· Tensão de memória 1.20V

Placa Mãe (ASUS PRIME H510M-A)

CPU:

· Socket LGA1200

Chipset:

· H510

Memória:

· Arquitetura de memória de canal duplo DDR4 2666 MHz.

Slots de expansão:

· 1 slot PCIe 4.0 / 3.0 x16

· 2 slots PCIe 3.0 x1

Armazenar:

· Slot M.2 e 4 portas SATA 6 Gb / s

· Slot M.2 (chave M), tipo 2242/2260/2280 (suporta os modos PCIe 3.0 x4 e SATA)

Ethernet:

· 1 x Ethernet 1 Gb

USB:

· USB traseiro: total de 4 portas

· 2 portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A)

· 2 portas USB 2.0 (2 x Tipo-A)

Áudio:

· áudio de alta definição

· Suporta a reprodução até 24-Bit/192 kHz".

Armazenamento (Nvme WD Green)

· SSD M.2 NVMe 2280 PCIe 512GB Gen4 x 4

Placa Video offboard (GTX 1050 TI)

Especificações do mecanismo da placa de vídeo:

· NVIDIA CUDA Cores 768

· Clock básico (MHz) 1290

· 1392 Boost Clock (MHz) 1392

· Especificações de memória:

· Velocidade da memória 7 Gbps

· Configuração de memória padrão GDDR5 de 4GB

· Largura da interface de memória 128-bit

· Total de largura de banda de memória (GB/seg) 112

· Suporte ao bus PCIe 3.0

Suporte de tela:

· Resolução digital máxima 7680x4320@60Hz DP 1.43, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI DP 1.43, HDMI 2.0b, Dual

· Vários monitores Sim

Especificações térmicas e de energia:

· Temperatura máxima da placa de vídeo (em °C) 97

· Graphics Card Power (W) 75 W

· Conexões DVI + HDMI + DisplayPort

· Cabo HDMI 1.4

Placa de rede sem fio (Tp-LINK Archer T6E Ac1300)

· Wi-fi Ac1300 Dual Band

Especificações:

· Interface: PCI Express

· Tipo de antena: 2 antenas destacáveis da faixa duplaWireless:

· Frequência: 2.4GHz ou 5GHz

· Modos Wireless: Modo Ad-hoc/Infraestrutura

· Segurança Wireless: Suporta WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

· Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Padrão:

· IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

· IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Taxa de Sinal:

· 867Mbps em 5GHz,

· 400Mbps em 2.4GHz

Sensibilidade de Recepção:

5GHz:

· 11a: -68dBm

· 11n HT20: -64dBm

· 11n HT40: -61dBm

· 11ac HT20: -59dBm

· 11ac HT40: -54dBm

· 11ac HT80: -51dBm

· 2.4GHz:

· 11b: -76dBm

· 11g: -68dBm

· 11n HT20: -64dBm

· 11n HT40: -61dBm

Potência de Transmissão:

· 5GHz: <23dBm (EIRP),

· 2.4GHz: <20dBm (EIRP)

Fonte de Alimentação

· ATX-400W Real, com FAN DE 140 milímetros – Bivolt Automático.

· Cabo de força tripolar 10A padrão Brasileiro

Gabinete

· Gabinete torre ATX cor preto, sem fonte, com botão Power e Reset na parte superior.

· Duas portas USB e saída frontal p2 de áudio e microfone.

Monitor

· Monitor LED ou IPS, 24” Polegadas, 75 Hz de taxa de atualização. Conexão HDMI,

· VGA. Tela antirreflexo, fabricado no Brasil.

Mouse

· Mouse Ambidestro, cor preta, compatível com Windows 10, Linux, resolução 1200 dpi, de mesma marca que o teclado.

Mouse Pad

· Mouse Pad, sem estampa. Material: Tecido

· Dimensões: 0,2 x 22 x 18 cm

Teclado (Microsoft Anb 600)

· Teclado ABNT 2, Qwerty Português Brasil Cor Preto, com teclas de atalho rápido. Play/ Pause, Volume +, Volume -, Função anti-ghosting integrada.

Estabilizador

· ESTABILIZADOR- Bivolt automático Moldado em plástico antichama, produzido segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008 e atender as normas de segurança e desempenho NBR 14373:2006 da ABNT, Homologação IMMETRO, Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, com 04 tomadas, Filtro de linha interno, Botão liga/desliga - 500VA.

Observação:

· O computador deverá ser entregue montado e testado com as peças descritas


	Unidade
	12 (doze)
	
	


Importa a Presente Proposta em R$___________ (___________________).
Validade mínima da proposta: 30 (trinta) dias.
Declaro que na presente proposta de preços, estão inclusos todos os tributos, custos e/ou despesas diretas ou indiretas, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, e outros que incidam ou venham a incidir sobre a presente proposta, sendo todos considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o fornecimento ser executados sem ônus adicionais.

__________________ (Local e Data).

__________________________________

Nome do responsável pela empresa

Cargo/função
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