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	Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
	
	
[bookmark: _GoBack]ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Município Balneário Pinhal/RS
Secretaria Municipal de Administração
Necessidade da Administração: Aquisição de equipamentos e peças de informática para as diversas secretarias do município.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a Aquisição de equipamentos e peças de informática para as diversas secretarias do município. Os objetos das contratações pretendidas possuem as seguintes especificações:
	     Item
	Descrição 
	Quant.
	Unid.
	Valor

	1
	Caixas de cabo cat5e:  cabo de rede cat5e com marcação metro a metro, homologado pela anatel, cabo 4 pares trançado, blindado, anti-chamas diâmetro de 0.50mm (24awg) 100% cobre, caixa com 305m.
	10
	unid.
	R$       714,60

	2
	DVR 16 CANAIS - Capacidade de até 10 tb por disco: Características:  - Classificação de alvos humanos e de veículos baseada em aprendizado profundo para Detecção de Movimento 2.0  - Compressão de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265  - Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP  - Áudio via cabo coaxial  - Até 18 entradas de câmeras IP (até 5 MP)  - Capacidade de codificação até 1080p Lite@15 fps  - Distância máxima de 1200 m para sinal HDTVI 720p   Especificações Técnicas:  Vídeo e Áudio:  - Entrada de Vídeo IP: 2 canais (até 18 canais)  - Resolução de até 5 MP  - Suporte a câmeras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264   - Entrada de Vídeo Analógico: 16 canais  - Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suportando conexão coaxitron - Entrada HDTVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 - Entrada AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 - Entrada HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 - Entrada CVBS: PAL/NTSC  - Saída HDMI: 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  - Saída VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  - Entrada de Áudio: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)  - Saída de Áudio: 1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)  - Áudio Bidirecional: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (usando a primeira entrada de áudio)  - Reprodução Síncrona: 16 canais  Gravação:  - Compressão de Vídeo: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264  - Resolução de Codificação: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF  - Taxa de Quadros Fluxo principal:  Para acesso ao fluxo 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps(N). Para acesso ao fluxo 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)  Para acesso ao fluxo de definição padrão: WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)  - Taxa de Quadros Fluxo secundário:  Para acesso ao fluxo 1080p e 720p: CIF/QVGA@15fps  Para acesso ao fluxo de definição padrão: CIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N)  - Taxa de Bits de Vídeo: 32 Kbps a 4 Mbps  - Dual-stream: Suporte  - Tipo de Fluxo: Vídeo, Vídeo & Áudio  - Compressão de Áudio: G.711u  - Taxa de Bits de Áudio: 64 Kbps  Rede:  - Conexão Remota: 128 conexões  - Protocolo de Rede: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, UPnP™, HTTPS, ONVIF  - Interface de Rede: 1, RJ45 10M/100M interface Ethernet auto-adaptativa  Interface Auxiliar:   - 1 interface SATA  - Capacidade: Capacidade de até 10 TB por disco  - Interface USB: Painel traseiro: 2 × USB 2.0.
	05
	unid.
	R$       952,41

	3
	HDS DE 4TB: Capacidade: 4TB - Cache: 256MB - Velocidade: 5400 RPM - Interface: SATA 3.5" - Taxa de transferência da interface SATA: 600 MB/s - Taxa máxima de transferência de dados: 190 MB/s.
	10
	unid.
	R$       853,00

	04
	HD EXTERNO 2TB: Especificações:   Capacidade: 2 TB  - Interface: USB 3.2 Gen 1 (compatível com USB 3.0 e 2.0).
	03
	unid.
	R$       445,67

	5
	Impressora A3 tanque de tinta: Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Até 250 folhas, mais uma bandeja multiuso para até 100 folhas: - Tecnologia de Impressão: Tanque de tinta - Jato de tinta colorida - Velocidade Máx. De Impressão em Preto (ppm): (modo rápido): Até 35 ppm - Velocidade Máx. De Impressão em Cores (ppm): (modo rápido): Até 27 ppm - Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 4.800 x 1.200 dpi - Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim - Duplex: Sim - Interfaces Padrão: Sem fio 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 30.000 páginas - Volume de Impressão Mensal Recomendado: 250 a 2.000 páginas - Memória Padrão: 128 MB - Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja de Papel: Até 11\" x 17\" (A3, duplo carta) - Processador: 576 mhz - Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja MU: Até 11\" x 17\" (A3, duplo carta) - Qualificação ENERGY STAR®: Sim.
	03
	unid.
	R$    3.854,16

	6
	Kit teclado e mouse sem fio: kit teclado e mouse sem fio - teclas: mínimo 107 teclas; teclas multimídia: mínimo 8 teclas conexão: sem fio (2.4 ghz) cor: preto velocidade mínima de dpi do mouse: 1600 bateria recarregável ou pilha conteúdo da embalagem: 1 teclado sem fio 1 mouse sem fio 1 micro receptor usb 1 cabo de carregamento (quando for equipamento recarregável) garantia 12 meses on-site.
	14
	unid.
	R$       182,64

	7
	Mouse 4 botões ergonômico: Especificações: 4 Níveis DPI: 800-1600-2400-3200; Material: ABS; Comprimento do cabo: 1,5m, Conexão: USB.
	85
	unid.
	R$         30,67

	8
	Notebook Gamer: Notebook profissional para edição de áudio e vídeo, que tenha um processador igual ou superior a 14-core, cache de 24mb, até 4.9ghz, que tenha uma placa de vídeo igual ou superior à, 6gb gddr6, que equipe uma tela full hd, com resolução mínima de 1920 x 1080 de 300 nits, com uma taxa de atualização mínima de 165hz, que equipe no mínimo 16gb de memória, sendo elas padrão ddr5 de no mínimo 4800mhz, com armazenamento de no mínimo 512gb no padrão pcie nvme m.2, com teclado numérico retroiluminado, deve ter 3 portas usb 3.2, 1 porta ethernet, 1 porta hdmi 2.1, 1 porta usb-c 3.2 de 2ª geração com displayport, com uma webcam de resolução mínima 720p, com uma bateria de 3 células e 56 wh (integrada), com carregador incluso.
	02
	unid.
	R$    7.456,67

	9
	MEMORIA DDR3 8GB DESKTOP: especificações: - capacidade: 8gb - frequência: 1333mhz - latência cas: 9 - tensão: 1.5v - pinagem: 240-pin.
	10
	unid.
	R$         86,99

	10
	MEMORIA DESKTOP DDR4 16GB: Memoria desktop DDR4 16Gb mínimo 3000Mhz.
	30
	unid.
	R$       316,66

	11
	MEMORIA DDR4 16GB NOTEBOOK: Tamanho da memória: 16Gb; Tecnologia de memória: DDR4; Velocidade da memória: 3200 MHz; Dispositivos compatíveis: Notebook.
	10
	unid.
	R$       311,92

	12
	NVME 512GB: SSD TIPO MVME - Especificações mínimas - tecnologia: NVME GEN 3, CONEXÃO: PCI-E, Capacidade: 512GB, Velocidades Mínimas:  LEITURA: 2400MB/S e velocidade de escrita: 1700MB/S.
	15
	unid.
	R$      288,66

	13
	NVR 16 canais (Capacidade 16Gb: 8Gb + 8Gb ): Entrada de vídeo IP; 16-ch; Saída HDMI:  1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz;  Saída VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz. Modo de saída de vídeo:  HDMI/VGA simultâneos; Largura de banda de entrada (160 Mbps): Largura de banda de saída (80 Mbps):  Saída de áudio: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ); Two-Way Audio; 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω); Formato de decodificação: H.265+,H.265,H.264+,H.264.
Capacidade de decodificação: 1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps); Reprodução síncrona: 16-ch; Resolução de gravação: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF: Rede: Protocolo de rede: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; Interface de rede: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface: POE: Interface: 16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface: Alimentação: ≤ 150W: Padrão: IEEE 802.3 af/at;  Interface Auxiliar: SATA: 2 SATA interfaces; Capacidade: capacidade de 8Tb para cada disco; Interface USB: 2 × USB 2.0 - Fonte de alimentação: 100-240V～, 50/60Hz, 3.2A MAX: Consumo: ≤ 15W.
	03
	unid.
	R$    1.034,48

	14
	Fonte 12v 30a:Fonte chaveada modelo colmeia de 12v,30a, gabinete de metal , até 360W.
	05
	unid.
	R$       112,54

	15
	Processadores compatíveis com placas AMD: Processador compativel com placas AMD - Nº de núcleos de CPU: 6 - Multithreading (SMT): sim - Nº de threads: 12 - Clock Max Boost: Até 4.4GHz - Clock básico: 3,5 GHz - Cachê L1 total: 384 KB - Cachê L2 total: 3 MB - Cachê L3 total: 32 MB - TDP / TDP Padrão: 65 W; Memoria DDR4 3200MHz.
	25
	unid.
	R$    1.191,47

	16
	Roteador Wifi: Especificações: Padrões Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz - IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Velocidade de WiFi (AX54000) - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) - 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax); Capacidade WiFi: - Dual-Band.
	16
	unid.
	R$       522,11

	17
	Desktop com monitor 19: Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 480 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB ou superior, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. Monitor de no mínimo 19 polegadas com conexão HDMI.
	14
	unid.
	R$    2.418,00

	18
	Drone: drone compacto com peso inferior a 249g, equipado com câmera de 48 MP, gravação de vídeos em HDR real em 4K até 60fps., tempo de voo de até 45 minutos e sistema de detecção de obstáculos omnidirecional. sensores em todos os lados (frontal, traseiro, inferior e lateral). Sistema que permite rastrear objetos com movimentos de câmera cinematográficos automáticos. voos com rotas pré-definidas..
	01
	unid.
	R$  11.796,33

	19
	Microfone de Lapela Sem Fio:  Sistema de microfone sem fio (wireless) com microfone de lapela integrado. Aplicação: Uso profissional para gravação de vídeos, entrevistas, transmissões ao vivo, podcasts e produções audiovisuais em geral. Componentes do Kit: 2 Transmissores (TX)  1 Receptor (RX)  Estojo de carregamento com bateria interna  Cabos de conexão para câmera, smartphone (USB-C, Lightning e P2)  Clipes magnéticos e adesivos para fixação  Espumas corta-vento  Características Técnicas: Frequência de Transmissão: 2.4 GHz (sem interferência de frequências UHF)  Qualidade de Áudio: 48kHz / 24bit, Hi-Fi Stereo  Alcance Máximo: Até 300 metros (linha reta, sem obstruções)  Cancelamento de Ruído: Sim (ENC - Environmental Noise Cancellation)  Latência: ≤ 0.05s (ultrabaixa)  Autonomia da Bateria:  Transmissores: até 10 horas cada  Receptor: até 9 horas  Estojo de carregamento: fornece até 2 cargas completas adicionais  Tempo de Carregamento: Aproximadamente 1,5h para carga total via USB-C  Compatibilidade:  Câmeras DSLR/Mirrorless  Smartphones (Android e iOS)  Computadores (via adaptador P2 ou USB-C)  Controle via Aplicativo: Compatível com app LarkSound (ajustes de volume, cancelamento de ruído, modo estéreo/mono, etc.)  Peso dos Transmissores: Aproximadamente 9 gramas cada  Dimensões dos Transmissores: 25mm x 25mm x 10mm  Diferenciais: Design ultracompacto e discreto  Estojo de carregamento com tampa magnética  Clip magnético para fixação invisível sob roupas  Qualidade de áudio profissional mesmo em ambientes externos  Pronto para uso em ambientes com alto ruído (feiras, eventos, etc.).
	02
	unid.
	R$    1.488,15

	20
	Lente EF 24-70mm: Modelo: EF 24-70mm I f/2.8L USM Material da Lente: Vidro de alta qualidade Material do Corpo: Metal resistente Compatibilidade: Câmeras DSLR Full Frame Canon  Óptica e Performance Distância Focal: 24-70mm Abertura Máxima: f/2.8 Abertura Mínima: f/22 Elementos e Grupos: 16 elementos em 13 grupos Revestimentos: Super Spectra para redução de reflexos e aberrações Formato de Lente: Zoom padrão para uso profissional Foco e Controle Tecnologia de Foco: USM (Ultra Sonic Motor) Velocidade de Foco: Automático rápido e silencioso Foco Manual Contínuo: Sim, com override manual Diâmetro do Filtro: 77mm  Construção e Resistência Resistência a Poeira e Umidade: Sim, vedação contra intempéries Construção Reforçada: Ideal para uso profissional em diferentes condições climáticas Conteúdo da Embalagem  1x Lente EF 24-70mm f/2.8L USM  1x Parasol de Lente  1x Tampa Frontal da Lente  1x Tampa Traseira da Lente  1x Bolsa Protetora.
	01
	unid.
	R$  10.213,00



2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Será realizado novo processo licitatório para suprir os itens desertos e/ou não adjudicados no Processo Licitatório nº 0124/2025, Pregão Eletrônico nº 0019/2025. 
A fundamentação para realização de outro Processo Licitatório é a revisão do processo de licitação anterior para identificar possíveis erros ou áreas de melhoria. O edital de licitação será ajustado para torná-lo mais atraente para os fornecedores e para atender às necessidades da entidade. Com o novo processo será realizada nova divulgação adicional da licitação na busca de alcançar um público mais amplo de fornecedores.  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]A solução proposta é a contratação de empresas especializadas no fornecimento de equipamentos e peças de informática. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]Os bens a serem adquiridos têm natureza comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal n°14.133/2021.
Para fornecimento dos bens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar documentos comprobatórios a título de habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]Os objetos a serem adquiridos devem conter as especificações contidas em suas descrições. As quantidades devem ser conforme constantes em cada objeto descrito. 
A contratada deverá fornecer o objeto em até 30 (trinta) dias após o recebimento de nota de empenho e assinatura do contrato, o mesmo deverá ser liquidado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto em conjunto à sua nota fiscal. 
Ao receber o objeto, a administração deverá reservar para si o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do bem, para conferência e fiscalização dos objetos adquiridos.
No caso de não estar de acordo com as especificações do objeto e mediante a ofício do fiscal do contrato, a contratada terá prazo máximo de 15 (quinze) dias para fazer a substituição dos mesmos. 
No caso de nenhum ato oficial por parte do fiscal de contrato e passados os prazos, considerar-se-á que os objetos foram aceitos pela administração 
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal 187/23, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Balneário Pinhal, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
A Secretaria Municipal de Administração indica o técnico André dos Santos Ventura para atuar como fiscal do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento dos objetos, bem como de suas notas fiscais. 
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante licitação, modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal n°14.133/2021.

[bookmark: bookmark=id.4d34og8]9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a aquisição almejada o valor de R$ 1.037.270,58 (hum milhão, trinta e sete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos).
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, tendo sido a pesquisa de preço realizada através do programa Fonte de Preços, conforme site http://www.fontedeprecos.com.br/ (em anexo) e por cotação direta de empresa regional.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da possível e eventual contratação, ora pretendida, decorrerá de dotação orçamentária própria quando houver a aquisição por parte desta Administração.
                                                                             Balneário Pinhal/RS, 29 de maio de 2025.



DELMAR ANTONIO KUNRATH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 



ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
	     Item
	Descrição -   Marca/Modelo
	Quant.
	Unid.
	Valor unit.
	Valor total 

	01
	Caixas de cabo cat5e:  cabo de rede cat5e com marcação metro a metro, homologado pela anatel, cabo 4 pares trançado, blindado, anti-chamas diâmetro de 0.50mm (24awg) 100% cobre, caixa com 305m.
	10
	unid.
	
	

	02
	DVR 16 CANAIS - Capacidade de até 10 tb por disco: Características:  - Classificação de alvos humanos e de veículos baseada em aprendizado profundo para Detecção de Movimento 2.0  - Compressão de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265  - Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP  - Áudio via cabo coaxial  - Até 18 entradas de câmeras IP (até 5 MP)  - Capacidade de codificação até 1080p Lite@15 fps  - Distância máxima de 1200 m para sinal HDTVI 720p   Especificações Técnicas:  Vídeo e Áudio:  - Entrada de Vídeo IP: 2 canais (até 18 canais)  - Resolução de até 5 MP  - Suporte a câmeras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264   - Entrada de Vídeo Analógico: 16 canais  - Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suportando conexão coaxitron - Entrada HDTVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 - Entrada AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 - Entrada HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 - Entrada CVBS: PAL/NTSC  - Saída HDMI: 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  - Saída VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  - Entrada de Áudio: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)  - Saída de Áudio: 1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)  - Áudio Bidirecional: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (usando a primeira entrada de áudio)  - Reprodução Síncrona: 16 canais  Gravação:  - Compressão de Vídeo: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264  - Resolução de Codificação: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF  - Taxa de Quadros Fluxo principal:  Para acesso ao fluxo 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps(N). Para acesso ao fluxo 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA@15fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)  Para acesso ao fluxo de definição padrão: WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)  - Taxa de Quadros Fluxo secundário:  Para acesso ao fluxo 1080p e 720p: CIF/QVGA@15fps  Para acesso ao fluxo de definição padrão: CIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N)  - Taxa de Bits de Vídeo: 32 Kbps a 4 Mbps  - Dual-stream: Suporte  - Tipo de Fluxo: Vídeo, Vídeo & Áudio  - Compressão de Áudio: G.711u  - Taxa de Bits de Áudio: 64 Kbps  Rede:  - Conexão Remota: 128 conexões  - Protocolo de Rede: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, UPnP™, HTTPS, ONVIF  - Interface de Rede: 1, RJ45 10M/100M interface Ethernet auto-adaptativa  Interface Auxiliar:   - 1 interface SATA  - Capacidade: Capacidade de até 10 TB por disco  - Interface USB: Painel traseiro: 2 × USB 2.0.
	05
	unid.
	
	

	03
	HDS DE 4TB: Capacidade: 4TB - Cache: 256MB - Velocidade: 5400 RPM - Interface: SATA 3.5" - Taxa de transferência da interface SATA: 600 MB/s - Taxa máxima de transferência de dados: 190 MB/s.
	10
	unid.
	
	

	04
	HD EXTERNO 2TB: Especificações:   Capacidade: 2 TB  - Interface: USB 3.2 Gen 1 (compatível com USB 3.0 e 2.0).
	03
	unid.
	
	

	05
	Impressora A3 tanque de tinta: Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Até 250 folhas, mais uma bandeja multiuso para até 100 folhas: - Tecnologia de Impressão: Tanque de tinta - Jato de tinta colorida - Velocidade Máx. De Impressão em Preto (ppm): (modo rápido): Até 35 ppm - Velocidade Máx. De Impressão em Cores (ppm): (modo rápido): Até 27 ppm - Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 4.800 x 1.200 dpi - Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim - Duplex: Sim - Interfaces Padrão: Sem fio 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 30.000 páginas - Volume de Impressão Mensal Recomendado: 250 a 2.000 páginas - Memória Padrão: 128 MB - Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja de Papel: Até 11\" x 17\" (A3, duplo carta) - Processador: 576 mhz - Tamanhos de Papel Aceitos - Bandeja MU: Até 11\" x 17\" (A3, duplo carta) - Qualificação ENERGY STAR®: Sim.
	03
	unid.
	
	

	06
	Kit teclado e mouse sem fio: kit teclado e mouse sem fio - teclas: mínimo 107 teclas; teclas multimídia: mínimo 8 teclas conexão: sem fio (2.4 ghz) cor: preto velocidade mínima de dpi do mouse: 1600 bateria recarregável ou pilha conteúdo da embalagem: 1 teclado sem fio 1 mouse sem fio 1 micro receptor usb 1 cabo de carregamento (quando for equipamento recarregável) garantia 12 meses on-site.
	14
	unid.
	
	

	07
	Mouse 4 botões ergonômico: Especificações: 4 Níveis DPI: 800-1600-2400-3200; Material: ABS; Comprimento do cabo: 1,5m, Conexão: USB.
	85
	unid.
	
	

	08
	Notebook Gamer: Notebook profissional para edição de áudio e vídeo, que tenha um processador igual ou superior a 14-core, cache de 24mb, até 4.9ghz, que tenha uma placa de vídeo igual ou superior à, 6gb gddr6, que equipe uma tela full hd, com resolução mínima de 1920 x 1080 de 300 nits, com uma taxa de atualização mínima de 165hz, que equipe no mínimo 16gb de memória, sendo elas padrão ddr5 de no mínimo 4800mhz, com armazenamento de no mínimo 512gb no padrão pcie nvme m.2, com teclado numérico retroiluminado, deve ter 3 portas usb 3.2, 1 porta ethernet, 1 porta hdmi 2.1, 1 porta usb-c 3.2 de 2ª geração com displayport, com uma webcam de resolução mínima 720p, com uma bateria de 3 células e 56 wh (integrada), com carregador incluso.
	02
	unid.
	
	

	09
	MEMORIA DDR3 8GB DESKTOP: especificações: - capacidade: 8gb - frequência: 1333mhz - latência cas: 9 - tensão: 1.5v - pinagem: 240-pin.
	10
	unid.
	
	

	10
	MEMORIA DESKTOP DDR4 16GB: Memoria desktop DDR4 16Gb mínimo 3000Mhz.
	30
	unid.
	
	

	11
	MEMORIA DDR4 16GB NOTEBOOK: Tamanho da memória: 16Gb; Tecnologia de memória: DDR4; Velocidade da memória: 3200 MHz; Dispositivos compatíveis: Notebook.
	10
	unid.
	
	

	12
	NVME 512GB: SSD TIPO MVME - Especificações mínimas - tecnologia: NVME GEN 3, CONEXÃO: PCI-E, Capacidade: 512GB, Velocidades Mínimas:  LEITURA: 2400MB/S e velocidade de escrita: 1700MB/S.
	15
	unid.
	
	

	13
	NVR 16 canais (Capacidade 16Gb: 8Gb + 8Gb): Entrada de vídeo IP; 16-ch; Saída HDMI:  1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz;  Saída VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz. Modo de saída de vídeo:  HDMI/VGA simultâneos; Largura de banda de entrada (160 Mbps): Largura de banda de saída (80 Mbps):  Saída de áudio: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ); Two-Way Audio; 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω); Formato de decodificação: H.265+,H.265,H.264+,H.264.
Capacidade de decodificação: 1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps); Reprodução síncrona: 16-ch; Resolução de gravação: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF: Rede: Protocolo de rede: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; Interface de rede: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface: POE: Interface: 16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface: Alimentação: ≤ 150W: Padrão: IEEE 802.3 af/at;  Interface Auxiliar: SATA: 2 SATA interfaces; Capacidade: capacidade de 8Tb para cada disco; Interface USB: 2 × USB 2.0 - Fonte de alimentação: 100-240V～, 50/60Hz, 3.2A MAX: Consumo: ≤ 15W.
	03
	unid.
	
	

	14
	Fonte 12v 30a:Fonte chaveada modelo colmeia de 12v,30a, gabinete de metal , até 360W.
	05
	unid.
	
	

	15
	Processadores compatíveis com placas AMD: Processador compativel com placas AMD - Nº de núcleos de CPU: 6 - Multithreading (SMT): sim - Nº de threads: 12 - Clock Max Boost: Até 4.4GHz - Clock básico: 3,5 GHz - Cachê L1 total: 384 KB - Cachê L2 total: 3 MB - Cachê L3 total: 32 MB - TDP / TDP Padrão: 65 W; Memoria DDR4 3200MHz.
	25
	unid.
	
	

	16
	Roteador Wifi: Especificações: Padrões Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz - IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Velocidade de WiFi (AX54000) - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) - 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax); Capacidade WiFi: - Dual-Band.
	16
	unid.
	
	

	17
	Desktop com monitor 19: Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 480 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB ou superior, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. Monitor de no mínimo 19 polegadas com conexão HDMI.
	14
	unid.
	
	

	18
	01 Drone: drone compacto com peso inferior a 249g, equipado com câmera de 48 MP, gravação de vídeos em HDR real em 4K até 60fps., tempo de voo de até 45 minutos e sistema de detecção de obstáculos omnidirecional. sensores em todos os lados (frontal, traseiro, inferior e lateral). Sistema que permite rastrear objetos com movimentos de câmera cinematográficos automáticos. voos com rotas pré-definidas..
	01
	unid.
	
	

	19
	Microfone de Lapela Sem Fio:  Sistema de microfone sem fio (wireless) com microfone de lapela integrado. Aplicação: Uso profissional para gravação de vídeos, entrevistas, transmissões ao vivo, podcasts e produções audiovisuais em geral. Componentes do Kit: 2 Transmissores (TX)  1 Receptor (RX)  Estojo de carregamento com bateria interna  Cabos de conexão para câmera, smartphone (USB-C, Lightning e P2)  Clipes magnéticos e adesivos para fixação  Espumas corta-vento  Características Técnicas: Frequência de Transmissão: 2.4 GHz (sem interferência de frequências UHF)  Qualidade de Áudio: 48kHz / 24bit, Hi-Fi Stereo  Alcance Máximo: Até 300 metros (linha reta, sem obstruções)  Cancelamento de Ruído: Sim (ENC - Environmental Noise Cancellation)  Latência: ≤ 0.05s (ultrabaixa)  Autonomia da Bateria:  Transmissores: até 10 horas cada  Receptor: até 9 horas  Estojo de carregamento: fornece até 2 cargas completas adicionais  Tempo de Carregamento: Aproximadamente 1,5h para carga total via USB-C  Compatibilidade:  Câmeras DSLR/Mirrorless  Smartphones (Android e iOS)  Computadores (via adaptador P2 ou USB-C)  Controle via Aplicativo: Compatível com app LarkSound (ajustes de volume, cancelamento de ruído, modo estéreo/mono, etc.)  Peso dos Transmissores: Aproximadamente 9 gramas cada  Dimensões dos Transmissores: 25mm x 25mm x 10mm  Diferenciais: Design ultracompacto e discreto  Estojo de carregamento com tampa magnética  Clip magnético para fixação invisível sob roupas  Qualidade de áudio profissional mesmo em ambientes externos  Pronto para uso em ambientes com alto ruído (feiras, eventos, etc.).
	02
	unid.
	
	

	20
	Lente EF 24-70mm: Modelo: EF 24-70mm I f/2.8L USM Material da Lente: Vidro de alta qualidade Material do Corpo: Metal resistente Compatibilidade: Câmeras DSLR Full Frame Canon  Óptica e Performance Distância Focal: 24-70mm Abertura Máxima: f/2.8 Abertura Mínima: f/22 Elementos e Grupos: 16 elementos em 13 grupos Revestimentos: Super Spectra para redução de reflexos e aberrações Formato de Lente: Zoom padrão para uso profissional Foco e Controle Tecnologia de Foco: USM (Ultra Sonic Motor) Velocidade de Foco: Automático rápido e silencioso Foco Manual Contínuo: Sim, com override manual Diâmetro do Filtro: 77mm  Construção e Resistência Resistência a Poeira e Umidade: Sim, vedação contra intempéries Construção Reforçada: Ideal para uso profissional em diferentes condições climáticas Conteúdo da Embalagem  1x Lente EF 24-70mm f/2.8L USM  1x Parasol de Lente  1x Tampa Frontal da Lente  1x Tampa Traseira da Lente  1x Bolsa Protetora.
	01
	unid.
	
	



Após encerrada a etapa de lances, a vencedora deverá anexar arquivo via Pregão Online Banrisul, no prazo determinado pelo pregoeiro (mínimo 2 duas) horas, de nova proposta financeira assinada pelo representante legal da empresa devidamente identificado e qualificado, atualizado ao valor arrematado nos lances, sob pena de desclassificação.



ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA



............................................., inscrito no CNPJ n.º .............................. por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .............................e do CPF n.º.................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos e m trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 


                                                                    ..........................................................
                                                                                                    (Data) 


...........................................................................................
(representante legal)


(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)









ANEXO IV  - MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP
 
 
  
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº..........., sediada (endereço completo), declaro (amos), sob as penas da Lei, que estou (amos) qualificado (os) como Microempresa – ME/Empresa de Pequeno Porte – EPP, para efeito do disposto no artigo 42 ao artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

                                                                                ..........................................................
                                                                                                    (data) 




...........................................................................................
(Representante legal)














ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº----
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___

Aos ___ dias do mês de ____________ de 2025, nas dependências da Administração Municipal de Balneário Pinhal/RS, sito à Avenida Itália, nº 3100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.339/0001-97, nesta cidade,  o órgão gerenciador, devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 0019/2025, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em __/__/2025, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, por item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e peças de informática para as diversas secretarias do município, conforme especificações descritas no Anexo I - Descrição dos itens, o qual passa a ser parte integrante do presente Edital, resultante do Processo Licitatório nº 0124/2025, Pregão Eletrônico nº 0019/2025.
1.1. As quantidades totais constantes no Anexo I deste instrumento, poderão não ser adquiridas integralmente pelo Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA: VALIDADE

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
2.2. Conforme art. 8º, do Decreto Municipal nº 199/2023, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CONTRATO

3.1. Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS

4.1. Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados em planilha anexa, obedecida a classificação no Pregão Eletrônico nº 0019/2025.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. O prazo de entrega será imediato para as quantidades solicitadas, e não poderá ser superior a 30 (trinta) dias após o recebimento do empenho; salvo justificativa fundamentada e aceita pela administração.
5.2. O Município se resguarda o direito de comprar conforme a necessidade, pelo período de até 12 meses.
5.3. Local de entrega: Prédio da Prefeitura, Avenida Itália, 3100, Bairro Centro, Balneário Pinhal/RS. 
5.4. Ao receber o objeto, a administração deverá reservar para si o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do bem, para conferência e fiscalização dos objetos adquiridos.
5.5. No caso de não estar de acordo com as especificações do objeto e mediante a ofício do fiscal do contrato, a contratada terá prazo máximo de 15 (quinze) dias para fazer a substituição dos mesmos. 
5.6. No caso de nenhum ato oficial por parte do fiscal de contrato e passados os prazos, considerar-se-á que os objetos foram aceitos pela administração 
5.7. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia.

CLÁUSULA SEXTA: DA EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata;
b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não realizar a entrega do objeto no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado;
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada.
6.2. As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis.
6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

a) advertência;
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
7.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO

[bookmark: _Hlk522111614]8.1. Cabe ao Município proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações.	
8.2. Os fiscais dos Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários preestabelecidos.
8.3. As irregularidades constatadas pelos Município deverão ser comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis.
8.4. O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.
8.5. Ao Órgão Gerenciador competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela Administração. 
8.6. A Secretaria Municipal de Administração indica o técnico André dos Santos Ventura para atuar como fiscal e gestor do contrato.

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

9.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:
a) greve geral;
b) calamidade pública;
c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).
9.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.
9.3. Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

10.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Tramandaí/RS.

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada pelo Órgão Gerenciador, abaixo assinado e pelo(s) representantes da(s) empresa(s) registrada(s).
			             	    Balneário Pinhal/RS....de ...........de 2025.


______________________________                         ___________________________
                 Órgão Gerenciador                                           Representante da Empresa



                                                                         

[bookmark: _Hlk13733659]____________________________                            ____________________________    
                 Testemunha	                                                           Testemunha










ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL, pessoa jurídica de direito público interno, criado pela Lei n° 10.670 de 28 de dezembro de 1995, com sede na Avenida Itália n° 3.100, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.611.339/0001-97, representado neste ato por seu Prefeito LUIZ CEZAR DANELLI FURINI, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro, a empresa.........inscrita no CNPJ/MF sob nº ..., com sede no Município de ....., na  (Rua, Avenida)........, nº ......., CEP: ...., neste ato representado por........., doravante denominada CONTRATADA, têm justo e pactuado entre si o presente contrato de Aquisição de equipamentos e peças de informática, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira: FUNDAMENTO LEGAL
Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo MUNICÍPIO através do edital de Processo Licitatório nº 0124/2025, Pregão Eletrônico n° 0019/2025 da qual este Contrato é integrante, e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo MUNICÍPIO.

Cláusula Segunda: OBJETO
O objeto deste instrumento consiste na Aquisição de equipamentos e peças de informática para as diversas secretarias do município, conforme especificações descritas no Anexo I - Descrição dos itens, o qual passa a ser parte integrante do presente contrato, conforme especificações e nas condições previstas no Processo Licitatório n° 0124/2025, Pregão Eletrônico n° 0019/2025. 

[bookmark: _Hlk14333621]Cláusula Terceira: VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ ______(______________).   
3.2. As faturas que não estiverem corretamente formuladas serão devolvidas dentro do prazo de sua conferência, à contratada, e o seu tempo de tramitação desconsiderado.
3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na Secretaria de Finanças.
3.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

Cláusula Quarta: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1. O prazo de entrega será imediato para as quantidades solicitadas, e não poderá ser superior a 30 (trinta) dias após o recebimento do empenho; salvo justificativa fundamentada e aceita pela administração.
4.2. O Município se resguarda o direito de comprar conforme a necessidade, pelo período de até 12 meses.
4.3. Local de entrega: Prédio da Prefeitura, Avenida Itália, 3100, Bairro Centro, Balneário Pinhal/RS. 
4.4. Ao receber o objeto, a administração deverá reservar para si o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do bem, para conferência e fiscalização dos objetos adquiridos.
4.5. No caso de não estar de acordo com as especificações do objeto e mediante a ofício do fiscal do contrato, a contratada terá prazo máximo de 15 (quinze) dias para fazer a substituição dos mesmos. 
4.6. No caso de nenhum ato oficial por parte do fiscal de contrato e passados os prazos, considerar-se-á que os objetos foram aceitos pela administração 
4.7. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia.

Cláusula Quinta: DAS PENALIDADES
a) advertência;
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto contratado;
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
5.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.
5.1. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
5.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Cláusula Sexta: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
A Secretaria Municipal de Administração indica o técnico André dos Santos Ventura, para atuar como fiscal e gestor do contrato.

Cláusula Sétima: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: (................)

Cláusula Oitava: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
8. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.
8.1. A extinção do contrato poderá ser:
8.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.
8.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do MUNICÍPIO.

Cláusula Nona: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, compativelmente com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas na licitação que lhe corresponde.

Cláusula Décima: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer condições, os representantes signatários deste instrumento, por si ou por instrumento de procuração na forma da lei, que ficará fazendo parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato.
10.1. Na execução do objeto ora contratado, o MUNICÍPIO exercerá todas as prerrogativas que lhe são asseguradas pela legislação aplicável, sujeitando-se a CONTRATADA, igualmente, a todas as normas, condições, responsabilidades e demais cautelas, tudo em conformidade com a Lei 14.133/2021.
10.2. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;
10.3. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
10.4. Para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato, as partes elegem, de comum acordo o Foro da Comarca de Tramandaí/RS.

E por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.
	
                                                             Balneário Pinhal/RS,......de .........2025.
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