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MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul

__________________________________________________________________________________________

	
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 


	Requerente
	[bookmark: _Hlk148692479]Secretaria de Obras e Trânsito.

	
Senhor Prefeito, 
[bookmark: _Hlk148627213]
[bookmark: _Hlk234311689]Em atenção ao tema em comento, sirvo-me do presente para solicitar autorização para abertura de processo de despesa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, visando à contratação de empresa especializada para execução da perfuração/construção de poço tubular profundo destinado ao abastecimento público do Loteamento Santa Bárbara, no Município de Doutor Ricardo/RS, incluindo os serviços, materiais, equipamentos e demais etapas previstas nos documentos técnicos.

A presente demanda decorre da necessidade de ampliar e melhorar a infraestrutura de abastecimento de água para consumo humano no Loteamento Santa Bárbara, no Município de Doutor Ricardo/RS, visando proporcionar maior segurança no fornecimento de água à população beneficiada.
A contratação da empresa especializada é necessária para a execução da perfuração e construção do poço tubular profundo, conforme as especificações e condições previstas nos documentos técnicos, constituindo etapa necessária para a implantação da solução de abastecimento de água prevista para o local e para o atendimento do Convênio FPE nº 4294/2025.


	


Data: 02/10/2026
	


[bookmark: _Hlk148688455][bookmark: _Hlk149550448]ROGÉRIO BERTONCELLI DORIGON
Secretário de Obras e Trânsito

































ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

[bookmark: _Hlk236755526]Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da perfuração/construção de poço tubular profundo destinado ao abastecimento público do Loteamento Santa Bárbara, no Município de Doutor Ricardo/RS, incluindo os serviços, materiais, equipamentos e demais etapas previstas nos documentos técnicos.
Convênio: FPE nº 4294/2025.
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar é elaborado em atendimento ao disposto nos arts. 6º, inciso XX, e 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, com a finalidade de demonstrar a necessidade e a viabilidade da contratação destinada à execução de poço tubular profundo para abastecimento público no Loteamento Santa Bárbara, no Município de Doutor Ricardo/RS.
1.2. A contratação decorre da necessidade de implantação de infraestrutura de captação de água subterrânea destinada ao abastecimento público do Loteamento Santa Bárbara, localizado na Rua Pedro Zonta, Centro, Município de Doutor Ricardo/RS.
1.3. O empreendimento está localizado em área correspondente ao Loteamento Santa Bárbara, com área de 11.311,70 m², constituído por 28 lotes e 2 áreas verdes, conforme documentação técnica elaborada.
1.4. A contratação compreende a execução da perfuração/construção do poço tubular profundo, com os serviços e componentes necessários à sua adequada implantação, conforme projeto e memorial descritivo.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO INTERESSE PÚBLICO
2.1. A implantação do poço tubular profundo é necessária para disponibilizar fonte de abastecimento de água subterrânea destinada ao atendimento da população do Loteamento Santa Bárbara.
2.2. A solução projetada considera demanda média de 22,4 m³/dia e demanda do dia de maior consumo de 26,9 m³/dia, considerando população estimada de 112 habitantes e consumo médio de 200 litros por habitante/dia.
2.3. A implantação da infraestrutura de captação subterrânea constitui medida de interesse público, destinada a proporcionar condições adequadas para o abastecimento de água da população beneficiada pelo empreendimento.
2.4. A contratação encontra-se vinculada ao objeto do Convênio FPE nº 4294/2025, conforme informação constante do processo, devendo sua execução observar o respectivo Plano de Trabalho e demais documentos aplicáveis.

3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER SOLUCIONADO
3.1. O problema a ser solucionado consiste na necessidade de implantação de infraestrutura de captação de água subterrânea para atendimento do abastecimento público do Loteamento Santa Bárbara.
3.2. A ausência do poço tubular inviabiliza a disponibilização da infraestrutura necessária à captação da água subterrânea destinada ao atendimento da população prevista para o loteamento.
3.3. A contratação busca, portanto, viabilizar a implantação da fonte de abastecimento subterrâneo, observadas as características hidrogeológicas da área e as especificações técnicas definidas.

4. COMPATIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O CONVÊNIO E COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
4.1. A contratação está vinculada ao Convênio FPE nº 4294/2025 e deverá observar as condições, metas e demais disposições estabelecidas no respectivo instrumento e Plano de Trabalho.
4.2. O objeto técnico encontra-se previamente estruturado mediante projeto e memorial descritivo, que definem as características do empreendimento, sua localização, profundidade prevista, método construtivo, materiais, ensaios e demais especificações necessárias à execução.
4.3. A documentação técnica identifica o local de implantação como o Loteamento Santa Bárbara, Rua Pedro Zonta, Centro, no Município de Doutor Ricardo/RS, indicando como aquífero-alvo o Sistema Aquífero Serra Geral.
4.4. Dessa forma, verifica-se que a contratação decorre de necessidade previamente identificada e tecnicamente estudada, estando vinculada ao planejamento do empreendimento e aos instrumentos que integram o processo administrativo.
5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PRETENDIDA
5.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução da perfuração/construção de poço tubular profundo destinado ao abastecimento público do Loteamento Santa Bárbara.
5.2. A solução deverá compreender, conforme os documentos técnicos, os serviços necessários à implantação do poço, incluindo, entre outros:
a) mobilização e desmobilização dos equipamentos de perfuração;
b) instalação do canteiro de obras;
c) perfuração do poço tubular;
d) instalação do revestimento previsto no projeto;
e) execução da vedação e cimentação do espaço anular;
f) desenvolvimento do poço;
g) execução de ensaio de bombeamento e recuperação;
h) desinfecção do poço;
i) coleta de amostras e realização das análises físico-químicas e bacteriológicas;
j) execução da laje e proteção sanitária;
k) execução das instalações complementares previstas nos documentos técnicos;
l) fornecimento e instalação da motobomba submersa e respectivos acessórios, conforme dimensionamento decorrente dos ensaios e condições de funcionamento do poço;
m) elaboração dos relatórios técnicos e documentação pertinente.
5.3. A profundidade de contratação e execução prevista no memorial descritivo é de 150,00 metros. A perfuração será realizada mediante método rotopneumático, admitindo-se sonda rotativa quando as condições encontradas em campo exigirem.

6. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO ADOTADA
6.1. A solução de perfuração de poço tubular profundo foi definida a partir das características geológicas e hidrogeológicas da área do empreendimento.
6.2. Conforme o memorial descritivo, a área está inserida na Formação Serra Geral, com predominância de basaltos e andesitos e ocorrência subordinada de riodacitos, sendo o aquífero de interesse o Sistema Aquífero Serra Geral, de natureza fraturada.
6.3. O memorial registra que os dados de poços existentes no Município apresentam profundidades entre 24,5 metros e 225,0 metros, com média de 126,7 metros e mediana de 130,0 metros, sendo que 72% dos registros possuem profundidade igual ou inferior a 150,00 metros.
6.4. A profundidade de projeto de 150,00 metros foi estabelecida nos documentos técnicos do empreendimento, devendo eventual aprofundamento depender de avaliação técnica, anuência da Fiscalização e disponibilidade orçamentária.
6.5. A motobomba submersa será dimensionada após o ensaio de bombeamento, considerando a vazão de exploração, o nível dinâmico e a altura manométrica até o reservatório.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
7.1. A futura contratação deverá observar as especificações constantes do projeto, memorial descritivo, Termo de Referência e demais documentos técnicos que integrem o processo administrativo.
7.2. A execução deverá ser realizada por empresa especializada e por profissionais legalmente habilitados, observadas as atribuições profissionais aplicáveis e as exigências de responsabilidade técnica.
7.3. A execução deverá observar as características construtivas definidas nos documentos técnicos, especialmente quanto ao método de perfuração, profundidade, diâmetros, revestimento, cimentação, desenvolvimento, ensaios e proteção sanitária.
7.4. Deverão ser observadas as normas técnicas aplicáveis ao objeto, especialmente a ABNT NBR 12212, ABNT NBR 12244 e ABNT NBR 13604, conforme referências constantes do memorial descritivo.
7.5. Os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e mão de obra necessários à adequada execução dos serviços deverão ser compatíveis com as especificações técnicas estabelecidas para o empreendimento.
7.6. A execução deverá contemplar os ensaios e procedimentos necessários à caracterização do poço e da água, incluindo ensaio de bombeamento, recuperação, desinfecção e análises físico-químicas e bacteriológicas.
7.7. O ensaio de bombeamento deverá possuir duração mínima de 24 horas ininterruptas, com posterior ensaio de recuperação, conforme especificações técnicas.
7.8. A motobomba submersa e os demais componentes das instalações complementares deverão ser compatíveis com as condições verificadas após a execução e os resultados do ensaio de bombeamento.
7.9. A regularização perante o DRHS/SEMA/SIOUT deverá observar as responsabilidades definidas nos documentos técnicos e na legislação aplicável, considerando que a Autorização Prévia e o cadastro do poço no SIOUT constituem providências anteriores ao início da perfuração, de responsabilidade do Município.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS
8.1. Para atendimento da necessidade identificada, considera-se a utilização de fonte de água subterrânea mediante implantação de poço tubular profundo, solução tecnicamente estruturada nos documentos do empreendimento.
8.2. A utilização de outras fontes de abastecimento deverá ser avaliada de acordo com a disponibilidade hídrica local, as características do empreendimento e os estudos técnicos existentes.
8.3. Considerando as características hidrogeológicas da área e a existência de projeto específico para implantação de poço tubular profundo, a solução definida mostra-se compatível com a necessidade identificada.
8.4. Não foram identificados, nos documentos disponibilizados para esta revisão, elementos suficientes para detalhar outras alternativas de mercado em nível superior ao já estabelecido pelos estudos técnicos, razão pela qual não são acrescentadas informações presumidas.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
9.1. As quantidades e dimensões necessárias à execução decorrem do projeto e memorial descritivo.
9.2. Os demais quantitativos e composições de serviços deverão observar a planilha orçamentária e os demais documentos técnicos integrantes do processo.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
10.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na planilha orçamentária integrante do processo administrativo, desenvolvida especificamente para o empreendimento, contemplando todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, despesas indiretas e Benefícios e Despesas Indiretas - BDI necessários à completa execução do objeto. 
10.2. O orçamento foi estruturado a partir das especificações constantes do projeto executivo e do memorial descritivo.
10.3. Conforme planilha orçamentária que integra o processo administrativo, o valor global estimado para a contratação corresponde a R$ 129.790,02 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa reais e dois centavos), constituindo o valor máximo admitido para fins de licitação. 
10.4. O orçamento detalhado integrará os documentos da fase preparatória da contratação e servirá de referência para análise da exequibilidade das propostas e da vantajosidade da futura contratação.

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
11.1. A solução compreende a implantação completa do poço tubular profundo previsto para o Loteamento Santa Bárbara, desde a mobilização e perfuração até o desenvolvimento, ensaios, desinfecção, análises, proteção sanitária, instalação dos equipamentos previstos e entrega da documentação técnica correspondente.
11.2. O conjunto de serviços deverá resultar na disponibilização da infraestrutura de captação de água subterrânea em condições adequadas de funcionamento, observadas as condições efetivamente encontradas durante a execução e os resultados dos ensaios técnicos.
11.3. A vazão de exploração e o regime de bombeamento deverão ser definidos após o ensaio de bombeamento e permanecerão limitados ao volume outorgado pelo DRHS/SEMA-RS, conforme documentação técnica.

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
12.1. O objeto apresenta integração técnica entre as etapas de perfuração, revestimento, cimentação, desenvolvimento, ensaios, desinfecção, análise da água e instalação dos componentes necessários ao funcionamento do poço.
12.2. A divisão dessas atividades entre diferentes contratadas poderá dificultar a coordenação da execução, a responsabilização técnica e a garantia de compatibilidade entre os serviços realizados.
12.3. Dessa forma, considerando a natureza integrada do empreendimento, não se mostra tecnicamente recomendável o parcelamento das etapas que compõem a implantação do poço tubular.
12.4. A contratação deverá ser estruturada de forma a assegurar a execução integrada dos serviços, sem prejuízo da competitividade do procedimento licitatório.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS
13.1. Com a contratação pretende-se implantar infraestrutura de captação de água subterrânea destinada ao abastecimento público do Loteamento Santa Bárbara.
13.2. Constituem resultados pretendidos:
a) implantação do poço tubular profundo previsto no projeto;
b) disponibilização de infraestrutura adequada para captação de água subterrânea;
c) atendimento da população prevista para o loteamento;
d) realização dos ensaios necessários para caracterização do poço;
e) obtenção de informações técnicas sobre a vazão de exploração e as condições de funcionamento;
f) disponibilização de água em condições compatíveis com a finalidade de abastecimento público, observadas as exigências legais e sanitárias aplicáveis;
g) regularização do empreendimento perante os órgãos competentes, de acordo com as responsabilidades estabelecidas nos documentos técnicos;
h) adequada aplicação dos recursos vinculados ao Convênio FPE nº 4294/2025.

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO
14.1. Antes da contratação, deverão ser concluídas as providências necessárias à adequada instrução da fase preparatória do processo, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
14.2. Deverão ser observadas, conforme aplicável:
a) aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
b) elaboração e aprovação do Termo de Referência;
c) conferência e compatibilização dos documentos técnicos;
d) definição da modalidade e do critério de julgamento aplicáveis;
e) verificação da disponibilidade orçamentária e dos recursos vinculados ao Convênio FPE nº 4294/2025;
f) emissão dos pareceres e manifestações exigíveis;
g) autorização da autoridade competente para prosseguimento do procedimento.
14.3. As providências técnicas perante o DRHS/SEMA/SIOUT deverão observar as responsabilidades atribuídas ao Município e as exigências dos órgãos competentes, especialmente quanto à Autorização Prévia e ao cadastro do poço antes do início da perfuração.

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
15.1. A implantação do poço tubular constitui infraestrutura de captação de água subterrânea para abastecimento público.
15.2. As demais estruturas eventualmente necessárias à completa implantação do sistema de abastecimento deverão observar o planejamento específico do empreendimento e os instrumentos que integram o processo.

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
16.1. A execução da perfuração de poço tubular poderá gerar impactos ambientais localizados, especialmente em razão da movimentação e operação de equipamentos, geração de resíduos e intervenção temporária na área de execução.
16.2. A execução deverá observar a legislação ambiental aplicável e as exigências dos órgãos competentes.
16.3. Deverão ser adotadas, conforme os documentos técnicos, medidas destinadas a:
a) prevenir a contaminação do aquífero;
b) assegurar a adequada proteção sanitária do poço;
c) realizar a destinação adequada dos resíduos gerados;
d) controlar os impactos decorrentes da movimentação de máquinas e equipamentos;
e) manter a área de execução em condições adequadas de segurança e limpeza;
f) promover a recuperação e limpeza da área após a execução.
16.4. O memorial descritivo estabelece medidas construtivas específicas de proteção sanitária, incluindo a cimentação integral do espaço anelar no trecho inicial e a execução de laje e cercamento de proteção.


17. CONCLUSÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO E VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
17.1. A análise da necessidade administrativa, das características do empreendimento e dos documentos técnicos demonstra que a implantação de poço tubular profundo constitui solução adequada para disponibilização de infraestrutura de captação de água subterrânea destinada ao abastecimento público do Loteamento Santa Bárbara.
17.2. A solução encontra respaldo nas características geológicas e hidrogeológicas identificadas para a área, bem como no projeto e memorial descritivo elaborados especificamente para o empreendimento.
17.3. A profundidade de projeto, os métodos construtivos, os materiais, os ensaios e os demais procedimentos encontram-se tecnicamente definidos nos documentos elaborados para o empreendimento.
17.4. A contratação mostra-se adequada ao atendimento da necessidade pública identificada, observadas as condições técnicas, orçamentárias, ambientais e administrativas aplicáveis.
17.5. Dessa forma, considerando os elementos disponíveis nesta fase de planejamento, conclui-se pela viabilidade da contratação, condicionada à complementação dos elementos administrativos ainda não disponíveis neste ETP e à compatibilização final com o Termo de Referência e demais documentos da fase preparatória.

Doutor Ricardo - RS, 02 de outubro de 2026.



ROGÉRIO BERTONCELLI DORIGON
Secretário de Obras e Trânsito
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