[image: ]
Autarquia dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Bariri
Diretoria Técnica e de Planejamento
Setor de Captação e Tratamento de Água



[bookmark: _GoBack]ANEXO VII - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
elaborado com base no art. 6º, inciso XX, c/c art. 18, §1º e §2º, da Lei Federal n. 14.133, de 2021
1. INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
1.1. JUSTIFICATIVA DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO BEM COMUM
A aquisição de bombas submersas caracteriza-se como fornecimento de bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade dos equipamentos podem ser objetivamente definidos por meio de especificações técnicas usuais de mercado.
Embora se trate de equipamento destinado ao sistema público de abastecimento de água, suas características técnicas, como vazão, potência, altura manométrica, tensão elétrica e dimensões, são plenamente mensuráveis e permitem a comparação objetiva entre produtos de diferentes fabricantes, desde que atendidas as necessidades operacionais da Autarquia.
Dessa forma, considerando a possibilidade de definição objetiva das especificações e de julgamento das propostas pelo critério de menor preço, justifica-se a adoção da modalidade Pregão, na forma Eletrônica, conforme previsto no art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021.
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO A PARTIR DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO (inciso I, §1º, art. 18, da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Após problemas de produção de areia no ponto de captação “Poço Nova Bariri”, foi realizada a retirada dos tubos edutores e do equipamento de bombeamento do local, conforme indicação do fabricante, esse equipamento foi enviado para manutenção. Após a realização da avaliação da situação atual do equipamento foi definida a inviabilidade de sua manutenção, devido aos extensos desgastes observados. Para manter a perenidade e a qualidade do abastecimento de água na região, se faz necessária a compra de novo equipamento de bombeamento.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (inciso II, §1º, art. 18, da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Não há previsão desta compra no plano de contratações anual, para tal adequação, segue anexo o documento de solicitação de inclusão ao PCA vigente.

4. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO (inciso III, §1º, art. 18, da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

A solução contratada deverá substituir com equivalência, sem comprometer os volumes produzidos e sem demandar adequações em nenhuma infraestrutura, tanto física quanto elétrica, o equipamento atualmente instalado no ponto de captação. Para referência segue a descrição do equipamento atualmente instalado: MOTOBOMBEADOR BHSE635-09 ESTAGIOS COM MOTOR M6G 27,5HP 220/380V TRIFASICO 60Hz C/6 CABOS REDONDO 1x6mm²x4m.

5. DESCRIÇÃO DE QUANTIDADES, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONSIDERAÇÃO DA ECONOMIA DE ESCALA (inciso IV, §1º, art. 18, da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Devido ao fato de que apenas existe um ponto de captação que admite um equipamento com as características desejadas, e considerando o alto valor do item pretendido, fica definido como melhor quantidade para compra o montante de 02 (dois) itens. Tendo em vista a natureza do equipamento, a compra de um equipamento para funcionamento imediato e mais um equipamento para compor a frota de bombas reservas da autarquia.
Para a definição da estimativa de valor, realizamos uma consulta de preços à representante da fábrica do equipamento atualmente instalado, tendo recebido um orçamento oficial como resposta.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO (inciso V, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Na contratação em análise não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realização de consulta pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício, em face da aquisição das bombas. 
Foram consideradas a existência de fabricantes e fornecedores no mercado, a disponibilidade de modelos compatíveis com as especificações necessárias, bem como aspectos relacionados à qualidade, durabilidade, manutenção e custo-benefício.
Conclui-se que a aquisição deverá observar critérios técnicos objetivos, que permitam a participação de diferentes fabricantes e fornecedores, assegurando a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Considerando as características do objeto, não se verifica, a princípio, necessidade de realização de consulta pública para definição da solução.
7. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO (inciso VI, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

	Item
	Descrição 
Resumida
	Fonte de consulta de preços
	Data Base
	Preço 
Unitário
	Preço 
Total

	01
	Bomba submersa, com capacidade de bombeamento de 30m³/h, de água bruta, sendo instalada em profundidade de 132 metros (altura manométrica: 150 MCA), em poço de abertura de 6 polegadas, com bombeador de 09 estágios, potência de 27,5 HP, trifásico em 380V, para compatibilidade com a infraestrutura elétrica existente. Equipamento Referência: EBARA – MOTOBOMBEADOR BHSE635-09 ESTAGIOS COM MOTOR M6G 27,5HP 220/380V TRIFASICO 60Hz C/6 CABOS REDONDO 1x6mm²x4m
	Fabricante do equipamento de referência.
	02/09/2026
	34.276,53
	68.553,06

	PREÇO TOTAL PROJETADO
	R$ 68.553,06




8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (inciso VII, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Pretende-se a aquisição de um equipamento de bombeamento de água que possa substituir, sem alterações físicas em quaisquer infraestruturas, sendo elas construtivas, elétricas ou de engenharia de qualquer natureza, o equipamento atual do “Poço Nova Bariri”. Este equipamento deverá se comportar tão bem ou com mais eficiência que aquele atualmente instalado, a 132 metros de profundidade, produzindo uma média de 30 m³/h em teste de bombeamento do tipo rebaixamento em vazão máxima por 24 horas. Para tanto define-se o equipamento atualmente instalado como referência para que proponentes possam se basear em suas especificações e, assim, propor um equipamento que atenda as expectativas da contratação.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (inciso VIII, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Levando em consideração a natureza da contratação, não se faz possível a contratação parcelada.

10. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (inciso IX, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Com esta contratação se pretende restaurar a capacidade de produção de água da autarquia, bem como ampliar o nível de preparo da autarquia quando frente a uma eventual pane no equipamento de bombeamento instalado, tendo o objetivo de minimizar os impactos dessa eventualidade, reduzindo assim os danos aos munícipes abastecidos pelo ponto de captação.

11. PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER ADOTADAS (inciso X, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Não será utilizado nenhum recurso que demande a alteração da estrutura atual.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (inciso XI, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.
 
13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (inciso XII, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)
13.1. A aquisição de bombas submersas poderá ocasionar impactos ambientais relacionados principalmente ao consumo de energia elétrica durante sua operação, à geração de resíduos decorrentes das embalagens e à destinação dos equipamentos e componentes ao final de sua vida útil.
13.2. Como medidas mitigadoras, deverão ser observados critérios de eficiência energética, buscando reduzir o consumo de eletricidade sem comprometer o desempenho operacional dos equipamentos, bem como práticas de manutenção preventiva que contribuam para sua durabilidade.
13.3. As embalagens e os equipamentos eventualmente substituídos deverão receber destinação ambientalmente adequada, priorizando, sempre que possível, a reutilização, a reciclagem e a observância das normas ambientais aplicáveis.
13.4. Dessa forma, considera-se que os impactos ambientais associados à contratação são controláveis, desde que adotadas as medidas indicadas, em consonância com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.
14. ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação foi analisada sob a perspectiva dos riscos que possam comprometer o sucesso do procedimento licitatório e a adequada execução contratual, em atendimento ao disposto no art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Considerando que o objeto consiste na aquisição de bombas submersas destinadas à reserva operacional do sistema de captação de água do SAEMBA, foram identificados os seguintes riscos e respectivas medidas preventivas e mitigadoras:
a) Atraso na entrega dos equipamentos: possibilidade de comprometimento da disponibilidade de equipamentos de reserva. Como medida preventiva, serão estabelecidos prazos de entrega e penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais.
b) Fornecimento de equipamentos incompatíveis: risco de aquisição de bombas que não atendam às características da infraestrutura hidráulica e elétrica existente. Para mitigação, serão estabelecidas especificações técnicas objetivas, com verificação de conformidade no recebimento.
c) Defeitos de fabricação ou desempenho inadequado: possibilidade de falhas que comprometam a utilização dos equipamentos. Como medida preventiva, serão exigidas condições de garantia e atendimento aos parâmetros técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
d) Restrição à competitividade: risco de especificações excessivamente restritivas que possam limitar a participação de fornecedores. Para mitigação, serão adotados requisitos técnicos necessários e proporcionais, admitindo-se equipamentos de diferentes fabricantes que atendam às condições exigidas.
e) Riscos ambientais e operacionais: possibilidade de consumo energético inadequado e descarte incorreto de componentes. Como medida preventiva, serão observados critérios de eficiência energética e destinação ambientalmente adequada dos equipamentos ao final de sua vida útil.
Conclusão: Considerando a natureza comum do objeto, a existência de fornecedores no mercado e a adoção das medidas preventivas e mitigadoras indicadas, os riscos da contratação são considerados administráveis, não representando impedimento à realização do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico.

15. CONCLUSÃO (inciso XIII, § 1º, art. 18 da Lei Federal n. 14.133, de 2021)
O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) considerou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e os do próprio negócio, o mercado em que o objeto se encontra inserido, bem como todos os demais requisitos necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada, bem como o processo de escolha da solução que melhor se adequa à Instituição nesta oportunidade. Foram considerados ainda os requisitos ambientais; os aspectos legais. 
 Desta forma, entende-se ser VIÁVEL a contratação em comento, e, visando dar início à implementação do objeto aqui delineado, recomenda-se a elaboração de Termo de Referência com base no presente estudo e o encaminhamento para o setor competente para o prosseguimento do feito.
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