TIMBRE DA EMPRESA

ANEXO I

	PROPOSTA DE PREÇO



Razão Social do Proponente:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone:
Contato: 
E-mail:

1- OBJETO

Dispensa de licitação para aquisição e instalação de cortinas hospitalares visando atender as necessidades do Hospital Oscar Ramires Pereira.

	ITEM
	QTD
	UND.
	ESPECIFICAÇÃO
	
MARCA 
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	
1
	24
	UND
	Cortina Divisória de Leito- Frontal: Em vinil (pvc), dupla face lisas, impermeável, antifúngico, antibacteriano e retardante á chamas, na cor palha. Tela colmeia em nylon, branca, com 90 cm de altura, reforçada nas bordas com viés. Trilho: 3.00 m de comprimento. Pé direito: 3.04 m de altura. Cortina: 3.60 m de largura x 2.84 m de altura.
	
	
	

	2
	14
	UND
	Cortina Divisória de Leito- Lateral: Em vinil (pvc), dupla face lisas, impermeável, antifúngico, antibacteriano e retardante á chamas, na cor palha. Tela colmeia em nylon, branca, com 90 cm de altura, reforçada nas bordas com viés. Trilho: 2.20 m de comprimento. Pé direito: 3.04 m de altura. Cortina: 2.70 m de largura x 2.84 m de altura.
	
	
	

	3
	14
	UND
	Cortinas Hospitalares Banheiro: Visor em vinil incolor, com 104 cm de altura, reforçada nas bordas com viés. Ilhoses em latão niquelado, que não enferrujam, colocados a cada 15 cm. Trilhos deslizantes, ref. Suíço, em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, retos, para fixação direta no teto/forro e acessórios: presilhas, limitadores e deslizantes. Trilho: 1.80 m de comprimento. Pé direito: 3.04 m de altura. Cortina: 2.20 m de largura x 3.00 m de altura.
	
	
	

	4
	15
	UND
	Cortinas Hospitalares Janela: Em vinil (pvc), dupla face lisas, impermeável, antifúngico, antibacteriano e retardante á chamas, cor á definir: azul, verde, bege, branco e salmão. Tela colmeia em nylon, branca, com 90 cm de altura, reforçada nas bordas com viés. Ilhoses em latão niquelado, que não enferrujam, colocados a cada 15 cm. Varões deslizantes 28 mm, em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, retos, para fixação direta em parede e acessórios: suportes de parede, deslizantes wave e tampas. 2.50 m de largura x 1.20 m de altura Varão: 2.80 m de comprimento. Cortina: 4.00 m de largura x 1.50 m de altura.
	
	
	




BANCO: 				CONTA:			AGÊNCIA:

						
Cidade/Estado, _____ de dezembro de 2024.
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______________________________________________
Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.


