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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE JARDIM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025
ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
	PROPOSTA DE PREÇOS
	MODALIDADE

PREGAO ELETRÔNICO

«Licitacao_NOME_MODALIDADE»

	NÚMERO 028

«Licitacao_NUMERO_DOCUMENTO_LICITACAO»
/2025

«Licitacao_EXERCICIO»

	TIPO

MENOR PRECO POR ITEM

«Licitacao_NOME_TIPO_LICITACAO»

	FLS

	Proponente:

	CNPJ:

	Endereço:
	Processo Administrativo nº 079

«Licitacao_NUMERO_PROCESSO»
/2025

«Licitacao_EXERCICIO»


	Cidade:
	Data:                                        Folhas:

	Telefone:                                        Fax:
	Rubrica:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND
	QTD
	MARCA
	VLR UNIT.
	VLR TOTAL

	1
	Instalação de ar condicionado acima de 30.000 Btus - modelo split, com material necessário.
	und
	16
	
	
	

	2
	Instalação de ar condicionado de 18.000 a 30.000 Btus, modelo split - com material necessário.
	und
	56
	
	
	

	3
	Instalação de ar condicionado de 7.000 a 15.000 Btu´s - modelo split, com material necessário.
	und
	70
	
	
	

	4
	Instalação de cortina de ar - até 1,80 m. com material - Suporte de fixação, acessórios para fixação do equipamento e testes técnicos finais de qualidade de funcionamento.
	und
	11
	
	
	

	5
	Manutenção de aparelhos de ar condicionado acima de 30.000 Btus (modelo Split).
	und
	22
	
	
	

	6
	Manutenção de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 15.000 Btus (modelo Split).
	und
	150
	
	
	

	7
	Manutenção de ar condicionado - tipo janela, de 7.000 a 18.000 Btu´s - com material necessário.
	und
	02
	
	
	

	8
	Manutenção de ar condicionado de 18.000 a 30.000 Btu´s. 
	und
	102
	
	
	

	9
	Manutenção de cortina de ar de até 1,80 m.
	und
	08
	
	
	

	10
	Recarga de gás para ar condicionado de 22.000 Btus ou mais btus - com limpeza de sistema e trocas necessárias - Garantia de 90 dias
	und
	39
	
	
	

	11
	Recarga de gás para ar condicionado até 18.000 Btus - com limpeza de sistema e trocas necessárias - Garantia de 90 dias.
	und
	103
	
	
	

	12
	Serviço de retirada de aparelho de ar condicionado.
	und
	70
	
	
	

	13
	Serviço de tubulação/dreno/acabamento - com fornecimento de materiais - linha frigorífera (tubulação de ar), sendo estas de canos de cobre, tubos esponjosos blindados isolados separadamente, cabos pp de 4*2/5 para a instalação de aparelhos de ar condicionado. Acabamento contendo, suporte para aparelhos de ar condicionado, drenos até o chão sendo estes, em tubo de PVC de 25 mm, revestidos em chapa metálica/dobrada/parafusada na parede, pintadas na mesma cor da parede ou corte em alvenaria, conforme o caso.
	und
	36
	
	
	

	14
	Serviço técnico para ar condicionado para limpeza do filtro de ar (modelo split ou janela).
	und
	40
	
	
	

	15
	Serviço técnico para ar condicionado para substituição de capacitor de ventilação (aparelhos split ou de janela).
	und
	37
	
	
	

	16
	Serviço técnico para ar condicionado para substituição de capacitor.
	und
	29
	
	
	

	17
	Serviço técnico para ar condicionado para substituição de motor de ventilação (modelo split ou janela).
	und
	35
	
	
	

	18
	Serviço técnico para substituição de hélice (modelo split ou janela).
	und
	36
	
	
	

	VALOR TOTAL
	R$ 

	Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de _____dias, com pagamento através do banco ___________ agência nº _____ c/c nº _____________.

Jardim / MS _____/_________________________/ 2025

Prazo de entrega dos materiais / serviços _____ dias, após a assinatura do contrato e/ou documento equivalente.

_____________________________________________________________



CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
	CARIMBO

CNPJ DA EMPRESA
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