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Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
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ANEXO I
PROPOSTA - MODELO E OBSERVAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 020/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 006/2026

Empresa: __________________________ CNPJ: ______________________________ 
Optante pelo Simples? SIM (  ) NÃO (  ) 
Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: (  ) MEI (  ) ME (  ) EPP
Endereço: _____________________________ Telefone: __________________________ e-mail: ______________________________ 
Conta: ___________________________ Agência: ________ Banco: ________________ 
Nome completo do responsável legal da empresa: ________________________________ CPF: _________________ RG: ________________ celular: ______________________

Objeto: Aquisição de equipamentos de sonorização, destinados a atender às demandas institucionais da Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica do município de Jardim/MS.

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANTIDADE
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Caixa de som profissional ativa (amplificada), de 2 vias, com woofer de 15 (quinze) polegadas; driver de compressão para altas frequências com corneta; potência mínima de 650 W RMS; resposta de frequência mínima de 45 Hz a 20 kHz (-10 dB) e 55 Hz a 20 kHz (-3 dB); SPL máximo mínimo de 128 dB; dispersão nominal mínima de 90° (horizontal) x 60° (vertical); conexões com mínimo de 02 (duas) entradas combo XLR/P10 e 01 (uma) saída XLR passthrough/link; DSP integrado com, no mínimo, supressão automática de feedback, equalizador paramétrico e delay ajustável mínimo de 100 ms; mixer digital integrado mínimo de 03 (três) canais; display LCD retroiluminado para acesso às funções; controle por aplicativo (quando aplicável); streaming e controle via Bluetooth 5.0 ou superior; gabinete em polipropileno reforçado (ou material equivalente de alta resistência), com grade de proteção, alça ergonômica para transporte; encaixe para montagem em pedestal/poste; características que permitam empilhamento/armazenamento seguro; alimentação bivolt automático (100–240 V); dimensões aproximadas 702 x 438 x 351 mm (A x L x P) e peso aproximado 16,9 kg (admitidas variações técnicas compatíveis); produto novo, sem uso e não recondicionado; garantia mínima de 12 (doze) meses; comprovação por catálogo técnico/datasheet do fabricante, admitindo-se equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente.
	Und
	4
	R$ 
	R$ 

	2
	Mesa de som profissional com 06 (seis) canais, contendo 06 (seis) entradas combo XLR/P10 para MIC/LINE, com phantom power 48 V selecionável; pré-amplificadores com ganho ajustável de 10 dB a 60 dB; resposta de frequência 10 Hz a 60 kHz (±3 dB); player MP3 integrado com entrada USB para pen drive e conectividade Bluetooth, com equalizador independente para o player; função REC, permitindo gravar a saída master diretamente no pen drive; função de interface de áudio via USB para gravação da saída master em computador; processador de efeitos DSP integrado com mínimo de 16 efeitos (ex.: reverb, delay e equivalentes); equalizador de 3 bandas por canal com atuação em 80 Hz / 2,5 kHz / 12 kHz, com ±15 dB; low cut nos 04 primeiros canais; chave Hi-Z nos 02 últimos canais; medidor estéreo em LED; indicador de clip (PK) por canal; controles por canal com PAN, ajuste de efeitos, MUTE e SOLO; entrada/saída RCA tipo CD/TAPE; saída master estéreo balanceada em XLR e P10; saída auxiliar (AUX) com possibilidade de roteamento do EFX para AUX; saída para fone e saída Control Room; entrada RETURN para uso com processadores externos; alimentação bivolt; dimensões aproximadas 12 x 32 x 34 cm e peso aproximado 3,40 kg (admitidas variações técnicas); fornecida com cabo de força e manual; produto novo, com comprovação por catálogo/datasheet, admitindo-se equivalente ou superior.
	Und
	2
	R$ 
	R$ 

	3
	Subwoofer ativo profissional para reforço de graves, com alto-falante de 15 (quinze) polegadas e potência mínima de 400 W RMS; faixa de operação/resposta de trabalho mínima de 30 Hz a 300 Hz; controles de ganho e ajuste de frequência de corte (crossover); entrada de sinal LINE em conector P10 (1/4”); saída para caixa escrava/passiva com impedância de 8 Ω, em conector P10 (1/4”); gabinete reforçado na cor preta, com grade/tela metálica frontal de proteção, alça lateral para transporte e suporte/encaixe para pedestal; alimentação 127/220 V com chave seletora de voltagem; dimensões aproximadas do gabinete 62 x 50 x 60 cm (A x L x P) e peso líquido aproximado de 36 kg (admitidas variações técnicas compatíveis); produto novo, sem uso, com comprovação por catálogo/datasheet, admitindo-se equivalente ou superior.
	Und
	2
	R$ 
	R$ 

	4
	Microfone profissional sem fio, tipo bastão (de mão), sistema UHF, com faixa de operação entre 663,5 MHz e 693,5 MHz; resposta de frequência de áudio mínima de 50 Hz a 15 kHz; potência de transmissão de RF mínima de 30 mW; bastão equipado com chave liga/desliga e botão para seleção/troca de canal; display digital com indicação de canal, nível/tempo de bateria e sinal de RF; cápsula com sistema anti-shock para redução de ruídos de manuseio; alimentação por pilhas alcalinas AA, com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo; alcance operacional de até 100 metros em condições ideais; receptor com saídas de áudio XLR balanceada (3 pinos) e P10 (1/4”); produto novo, sem uso e não recondicionado, com comprovação das especificações por catálogo/datasheet do fabricante, admitindo-se equipamento equivalente ou superior.
	Und
	2
	R$ 
	R$

	5
	Microfone profissional com fio, tipo dinâmico, de mão, padrão polar cardioide, com conexão balanceada por conector XLR, resposta de frequência mínima de 50 Hz a 15 kHz, impedância nominal aproximada de 150 Ω, corpo metálico resistente, indicado para captação de voz em apresentações e eventos, fornecido com adaptador para pedestal e estojo de transporte, produto novo, com garantia mínima de 12 meses, com comprovação por catálogo/datasheet do fabricante, aceitando-se equivalente ou superior.
	Und
	4
	R$ 
	R$ 

	6
	Suporte pedestal tripé para caixa acústica: pedestal tipo tripé para suporte de caixa acústica; acabamento na cor preta; estrutura em aço resistente, com componentes em metal e plástico de alta durabilidade; tubo superior com diâmetro de 35 mm; ajuste de altura em 05 níveis (ou equivalente), com altura mínima de 115 cm e altura máxima de 175 cm; capacidade de carga mínima de 40 kg; sistema de travamento seguro para regulagem; produto novo, sem uso, com garantia mínima legal.
	Und
	4
	R$ 
	R$

	7
	Pedestal de microfone profissional tipo tripé com girafa, pés dobráveis, cor preta; estrutura em aço carbono/aço com pintura eletrostática, peças injetadas em nylon e pés emborrachados antiderrapantes; 02 estágios de regulagem; altura ajustável de 0,70 m a 1,80 m; haste girafa com comprimento aproximado de 0,47 m; rotação de 360°; comprimento fechado para transporte aproximado de 0,68–0,70 m; peso aproximado de 1,35 kg; compatível com microfones padrões de uso profissional.
	Und
	4
	R$ 
	R$ 

	8
	Cabo de áudio para ligação de caixas acústicas com conectores padrão SpeakON, tipo macho–macho, com sistema de trava, comprimento mínimo de 5 (cinco) metros, condutores em cobre com bitola mínima de 2 x 1,5 mm² (ou superior), revestimento externo flexível e resistente (PVC/emborrachado), compatível com sistemas de som profissionais em caixas ativas e passivas, produto novo e em perfeitas condições de uso.
	Und
	6
	R$ 
	R$ 

	9
	Cabo balanceado para microfone, tipo XLR/XLR, blindado, com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros, dotado de 01 conector XLR macho de 3 pinos em uma extremidade e 01 conector XLR fêmea de 3 pinos na outra, compatível com sistemas de áudio profissional; conectores metálicos com contatos em cobre com acabamento niquelado (ou equivalente), corpo do conector em liga metálica (ex.: liga de zinco) ou superior; cabo com revestimento externo resistente (PVC/emborrachado) e blindagem para redução de interferências; produto novo, sem uso, admitindo-se equivalente ou superior.
	Und
	4
	R$ 
	R$ 

	
	
	
	
	
	R$ 



Declaro que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no termo de referência, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

	,	/	/	. Local e Data


Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura
Carimbo do CNPJ











ANEXO II
DECLARAÇÃO UNIFICADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 020/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 006/2026

A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob o nº [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [endereço completo], neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a). [Nome completo], portador(a) da cédula de identidade nº [XXXXXXX], expedida por [órgão emissor/UF], e do CPF nº [XXXXXXXXX], vem, para fins de participação na Dispensa de Licitação em epígrafe, DECLARAR, sob as penas da lei, o que segue:

· Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

· Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

· Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

· Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

· Não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

· Que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços; e

· Que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas com remuneração e quaisquer outras de natureza trabalhista, devidas aos seus empregados; 
E, por ser verdade, firmo a presente declaração, assumindo total responsabilidade civil, administrativa e criminal pelas informações prestadas.

[Município], ____ de ______________ de 2026.








[Nome do Representante Legal]
[Cargo ou função]
[Carimbo da empresa com CNPJ]
Assinatura
Rua Benicio Pires de Freitas, 54, Bairro: Jardim Itamaraty, Jardim, Mato Grosso do Sul, CEP 79.240-000
Fone: (67) 3251-1933 – e-mail:  obraspublicasjardimms@hotmail.com
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