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____    ____
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Rua Dr. Júlio de Faria, 448 - C.P. 92

CEP 18.650-047 - São Manuel/SP

Fone: 14 3842-3330

Site: www.camarasaomanuel.sp.gov.br



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
	AVISO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
PROCESSO Nº 050/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024


AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - A Câmara Municipal de São Manuel/SP, inscrita no CNPJ: 04.398.387/0001-37, torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, sendo a participação EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – ME/EPP, nos termos do artigo nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021. O procedimento será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Resolução Nº 003/2023 da Câmara Municipal de São Manuel e demais exigências estabelecidas neste Aviso conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, INSTALAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A COBERTURA E REFORMA DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, SOB REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Data e hora do recebimento das propostas: 03 de setembro de 2024 às 00h00 à 08 de setembro de 2024 às 23h59, através do e-mail camara@camarasaomanuel.sp.gov.br.
O Aviso de Dispensa estará na sua integra está disponível em https://www.gov.br/pncp/pt-br e https://www.camarasaomanuel.sp.gov.br/Licitacao. São Manuel, 02 de setembro de 2024. Renato Gomes. Agente de Contratação.

	
	DATA
	HORÁRIO

	INÍCIO DA PESQUISA:
	03 DE SETEMBRO DE 2024
	00H00

	FIM DA PESQUISA:
	08 DE SETEMBRO DE 2024
	23H59

	ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO
DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
	camara@camarasaomanuel.sp.gov.br


Não serão consideradas às propostas enviadas após o horário proposto deste Aviso.
1. OBJETO:
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, INSTALAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A COBERTURA E REFORMA DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, SOB REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.3 O objeto da aquisição está dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes no Termo de Referência.
2. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:
2.1 A empresa fornecedora será selecionada mediante processo de Dispensa de Licitação de acordo com o inciso I do artigo 75 da Lei Federal 14.133/2021.
2.2 Compõem este aviso, além das condições específicas, os seguintes documentos:

2.2.1 ANEXO I – Termo de Referência

2.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta

2.2.3 ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

2.2.4 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

2.2.5 ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

2.2.6 ANEXO VI – MODELO DO CONTRATO

2.2.7 ANEXO VII – MODELO DA DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MEI/ME/EPP

2.2.8 ANEXO VIII – MODELO DA DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO
3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
3.1 Os interessados deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, solicitando por escrito à COMISSÃO, via e-mail: camara@camarasaomanuel.sp.gov.br, até 01 (um) dia útil antes do prazo final para apresentação da documentação, as dúvidas suscitadas, que serão esclarecidas no Portal da Câmara.
4. CONDIÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO:

4.1
. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Aviso e deverá ser encaminhada ao seguinte e-mail: camara@camarasaomanuel.sp.gov.br;
4.1.1
No caso do envio de proposta em modelo próprio do fornecedor, deverá conter no mínimo: CNPJ, Razão Social, Endereço, Telefone e E-mail do fornecedor; Validade da Proposta, Prazo de Entrega, Pagamento (sendo este realizado no mínimo em até 10 dias úteis).

4.1.2
É permitida a diligência para averiguação, conferência, complementação ou quaisquer outros procedimentos que venham a ser necessários para que a proposta esteja da maneira correta para o bom andamento do processo.

4.1.3
Poderão participar deste processo, exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, do ramo pertinente ao objeto licitado que atenderem a todas as exigências do Anexo I, Termo de Referência, inclusive quanto à documentação constante deste Aviso.

4.2 A proposta também deverá conter:

4.2.1 Declaração de que as despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal, transporte, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto correrão totalmente por conta da empresa contratada.

4.2.2 Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4.2.3 Declaração de que ao longo de toda a execução do contrato, a Contratada deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

4.2.4
Declaração que no presente ano-calendário não ocorreram celebrações de contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.2.5
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, marcas e modelos.

4.2.6
As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Aviso serão desclassificadas nas seguintes hipóteses:

4.2.6.1 Contiverem vícios insanáveis;

4.2.6.2 Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no presente aviso;

4.2.6.3 Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

4.2.6.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

4.2.6.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do presente aviso, desde que insanável.

4.3

A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

4.4 
A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos fornecedores que ela seja demonstrada.

4.5 
Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários e totais estimativos, constantes neste aviso.

4.6

As vedações para disputa de dispensa de licitação, bem como as condições para participação de profissionais organizados sob a forma de cooperativa estão disciplinadas na Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamento próprio da Câmara Municipal de São Manuel, os quais aplicam-se ao presente processo.

4.7

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto conforme as condições, quantidades e exigências.

4.8

Na ocorrência de que uma ou mais empresas empatem, o desempate será procedido conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamento próprio da Câmara Municipal de São Manuel.

4.9

A escolha da proposta vencedora será efetuada pelo critério de menor preço, desde que o fornecedor atenda integralmente o disposto no presente documento e seus anexos.

4.10
Cotação de preço em moeda nacional, correspondente ao objeto da licitação, conforme modelo da proposta integrante deste Edital.
4.11 Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.

b) Que não atendam às condições deste Aviso e Termo de Referência;

c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal n° 14.133/21;

e) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n°746/2014 - TCU Plenário);

f) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei n° 14.133/21.

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As obrigações das partes estão dispostas no Termo de Referência que integram este aviso como anexo.
6. CONTRATAÇÃO
6.1.
Após a autorização da dispensa de licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
6.2.
O fornecedor terá o prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou aceitar/receber instrumento equivalente, conforme o caso (nota de empenho/carta contrato/autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste documento.

6.3.
O termo de contrato, nota de empenho ou instrumento equivalente será enviado via endereço eletrônico, especificamente no e-mail informado na proposta de preços.

6.4.
O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação/recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor vencedor e aceita pela Administração.

6.6.
O aceite/recebimento do Termo de Contrato ou do instrumento equivalente, emitida à empresa Contratada, implica no reconhecimento de que:

6.6.1
Quando instrumento equivalente, este estará substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida nas disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
6.6.2
A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste documento e seus anexos;

6.6.3
A contratada reconhece que as hipóteses de extinção da contratação são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6.4
O aceite/recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser efetuado via e-mail pelo fornecedor.
6.6

O prazo total de vigência da contratação será formado conforme estipulado no termo de referência.
6.7

No ato de assinatura do contrato ou do aceite/recebimento do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência.
7. DO PREÇO:
7.1. O preço total máximo que a contratante se dispõe a pagar é de R$ 107.200,60 (cento e sete mil e duzentos reais e sessenta centavos) considerando um BDI máximo permitido de 20,34%, obtido através da TABELA CDHU -194.

8. PRAZO E FORMA DE ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO:
8.1. PRAZO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Esta Dispensa de Licitação ficará aberta por um período de 05 (CINCO) DIAS UTÉIS, contados a partir da data de publicação do AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO no Diário Oficial do Município.

8.2. A proposta de preços e os documentos de habilitação, deverão ser encaminhados via e-mail, para o endereço eletrônico: camara@camarasaomanuel.sp.gov.br, fazendo referência no assunto do e-mail a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2024. 
9. PROPOSTA DE PREÇO:

9.1. A proposta de preços deverá ser apresentada através do e-mail: camara@camarasaomanuel.sp.gov.br na forma, prazo e condições estipulados neste Aviso e seus anexos.

9.2. A proposta deverá ser redigida em papel timbrado do interessado, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Aviso, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/ e-mail e pessoa de contato;

b) Preços de acordo com os praticados no mercado, dento do preço máximo que a Câmara Municipal de São Manuel se dispõe a pagar, com valores expressos em moeda corrente nacional (R$).

c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior.

9.3. A proposta de preços apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para a execução do objeto desta Dispensa de Licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços.

9.4. A proposta de preços que não estiver em consonância com as exigências deste Aviso será desclassificada.

9.5. Os preços ofertados não poderão exceder os preços máximos, constantes neste Aviso.

10.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

Para fins de comprovação de habilitação, deverão ser apresentados junto com a proposta de preços, os documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não contenham validade:
10.1 Habilitação jurídica:

Será exigida uma das comprovações abaixo, dependendo da natureza do fornecedor:

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

d) Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

i) RG, CPF ou CNH dos responsáveis Legais da empresa

10.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

Será exigida todas as comprovações abaixo:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do interessado;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do relativo ao domicílio ou sede do interessado;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011”.

g) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

h) Certidão Negativa de Cadastro Nacional de Empresas Públicas — CNE (https://certidoes.cgu.gov.br/)

i) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
10.3 Prazo para regularização

Sendo o primeiro colocado, enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte e houver restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, o agente de contratação concederá 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de encerramento do processo e comunicado oficial à empresa irregular. A data pode ser prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal de São Manuel, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, procedendo-se à convocação dos demais licitantes.
10.4 Qualificação econômico-financeira

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

a.1) Caso o licitante encontre-se em recuperação judicial, admite-se a participação, em licitações, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, na forma do Acórdão TCU – Plenário – 1201/2020.

b) Certidão simplificada, validade de 30 dias anterior ao certame.
10.5 Documentação Complementar de Habilitação
a) Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art.14 da Federal n° 14.133/2021 (ANEXO V);

b) Declaração dando ciência aos requisitos de habilitação (ANEXO IV);
c) Declaração assinada pelo titular ou representante legal da Requerente, devidamente identificado, em conformidade com o disposto no XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal (ANEXO III).

d) Declaração, que a mesma é uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da Lei, que atende e não contraria nenhuma das exposições da Lei Complementar nº 147/2014 (ANEXO VII)
e) Declaração de não possuir servidor público em seu quadro (ANEXO VIII)
10.6 Consultas dos documentos de habilitação
10.6.1 Por questões de celeridade do processo, visando vantajosidade ao órgão, ficará a encargo do agente de contratação, quando disponível em sítios eletrônicos oficiais, realizar a consulta, comprovação e arquivamento dos documentos de habilitação referente à empresa vencedora.

10.6.2 Previamente à celebração da contratação com a empresa vencedora, conforme artigo 91, parágrafo 4º, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para tal, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) Relação de Apenados, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União; (https://certidoes.cgu.gov.br/)

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria Geral da

União. (https://certidoes.cgu.gov.br/)

d)
Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU) (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704124:3:8108111509806::NO:3,4,6::)
10.7 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.8 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.9 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação, a qual deverá ser realizada em um prazo de 3 (três) dias úteis.
10.10
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.11
Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.12
A proposta de menor valor que atenda as especificações, não estiver listada nas empresas inadimplentes e estiver devidamente habilitada será eleita a vencedora do processo de compra.
10.13
Os orçamentos enviados durante a fase de recebimento de propostas e demais documentos pertinentes ao processo, poderão ser solicitados ao agente de contratação por qualquer pessoa (participante ou não) para averiguação e análise conforme medidas de transparência e veracidade do processo.

11.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
11.1 Propostas de Preços

11.1.1 As propostas apresentadas em consonância com as exigências do Aviso serão classificadas e será declarada vencedora a que apresentar o menor preço global.

11.1.2 Os interessados que apresentarem proposta de preços com divergência às exigências deste Aviso e seus anexos será desclassificada.
11.1.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os parâmetros do art. 60 da lei 14.133/2021

11.2 Habilitação

11.2.1 Será habilitado o interessado que atender todas as condições do Aviso e seus anexos.

11.2.2 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso e seus anexos.
12.  DO PAGAMENTO E PRAZO DE EXECUÇÃO:
12.1 O pagamento será efetuado pelo contratante em até 10 (dez) dias e será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro, de acordo com as medições emitidas acompanhadas no relatório fotográfico e nota fiscal atestada pelo Fiscal do Contrato,
12.2 Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

12.3 A prestação do serviço será realizada, no prazo de 90 (noventa) dias corridos após emissão da ordem de serviços;

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1.
Poderá a Câmara Municipal de São Manuel revogar o presente processo de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
13.2.
A Câmara Municipal de São Manuel deverá anular o presente processo de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
13.3.
A anulação do procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.
13.4.
Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal de São Manuel.

13.5.
O procedimento será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

13.6.
No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá, a seu critério, republicar o presente aviso com uma nova data e receber novas propostas.

13.7.
Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste neste documento, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

13.8.
Na circunstância do item anterior, o prazo de envio dos documentos de habilitação será igualmente prorrogado.

13.9.
Os dias e horários estabelecidos no presente aviso observarão o fuso horário de Brasília- DF.

13.10.
As normas disciplinadoras deste documento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.11.
Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
13.12.
Em caso de divergência entre disposições deste documento e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

13.13. O interessado não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições para participação desta Dispensa de Licitação.

13.14. Ao apresentar a proposta de preços, o interessado declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por esta Dispensa de Licitação, quer direta ou indiretamente.

13.15.A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e irretratável, por parte do interessado, das exigências e condições estabelecidas neste Aviso e Termo de Referência.

13.16. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação/inabilitação do interessado que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

13.17 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Aviso, com fulcro no Art. 183 da Lei Federal 14.133/2021, serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, observando-se as seguintes disposições:

a) os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo;

b) os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data;

c) nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente.

13.18. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo:

a) o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet.
14. DOS CASOS DE EXTINÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
14.1. As hipóteses de extinção da contratação são, no que couber, as previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21.

14.2. No caso de extinção contratual, os direitos da Administração são, no que couber, os previstos nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/21.
 15. DAS OMISSÕES:

15.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes, obedecidas as regras do Direito Público e Privado vigentes.
São Manuel, 02 de setembro de 2024
____________________________

PEDRO LUIZ BIANDAN
Presidente

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
14. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

O presente Termo tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, INSTALAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A COBERTURA E REFORMA DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, SOB REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
15. JUSTIFICATIVA:

A presente demanda tem por finalidade a restruturação física do prédio da Câmara Municipal, como a renovação da pintura externa, reforma de calçadas e do estacionamento, bem como a instalação da escada marinheiro para acesso ao telhado, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de materiais, mão de obra, estrutura e equipamentos por conta da empresa contratada.  

16. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E VALOR: (Tabela CDHU-194)

Apresentam-se a seguir as especificações consideradas para a contratação do serviço:
[image: image1.emf]ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID. QUANT.

UNITÁRIO 

MATERIAL (BDI)

VALOR TOTAL 

MATERIAL

UNITÁRIO MÃO DE 

OBRA  (BDI)

VALOR TOTAL MÃO DE 

OBRA

VALOR TOTAL DO ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1

Identificação da Obra

CDHU 02.08.020 1.1

Placa de identificação para obra

M2 2,40               1.015,45            2.437,08                118,51               284,42                       2.721,50                 

2

Pintura Externa  

-                    -                         -                     -                             -                          

2.1

Paredes externas

CDHU 02.05.202 2.1.1

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico

MXMES 64,00             28,71                 1.837,44                6,19                   396,16                       2.233,60                 

CDHU 03.10.140 2.1.2

Remoção de pintura em massa com lixamento

M2 652,50           0,42                   274,05                   7,52                   4.906,80                    5.180,85                 

CDHU 33.10.030 2.1.3

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

M2 652,50           14,07                 9.180,68                27,23                 17.767,58                  26.948,26               

2.2

Muros e muretas

-                    -                         -                     -                             -                          

CDHU 03.10.140 2.2.1

Remoção de pintura em massa com lixamento

M2 79,40             0,42                   33,35                     7,52                   597,09                       630,44                    

CDHU 33.10.030 2.2.2

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

M2 79,40             14,07                 1.117,16                27,23                 2.162,06                    3.279,22                 

2.3

Esquadrias metalicas e corrimãos

-                    -                         -                     -                             -                          

CDHU 33.01.350 2.3.1

Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante

M2 169,93           10,08                 1.712,89                12,12                 2.059,55                    3.772,44                 

CDHU 33.11.050 2.3.2

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

M2 169,93           20,82                 3.537,94                38,03                 6.462,44                    10.000,38               

2.3

Pintura do piso cimentado

CDHU 55.01.030 2.3.1

Limpeza complementar com hidrojateamento

M2 165,81           3,32                   550,49                   7,45                   1.235,28                    1.785,77                 

CDHU 33.06.020 2.3.2

Acrílico para quadras e pisos cimentados

M2 165,81           5,21                   863,87                   27,23                 4.515,01                    5.378,88                 

3

Escada de acesso ao telhado

CDHU 24.03.080 4.1

Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado)

M 12,00             1.585,77            19.029,24              57,19                 686,28                       19.715,52               

4

Reforma de Calçadas e Estacionamento

CDHU 54.06.020 4.1

Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

M 10,00             54,04                 540,40                   15,56                 155,60                       696,00                    

CDHU

03.01.250

4.2

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e 

acomodação do material

M2 62,00             27,34                 1.695,08                10,31                 639,22                       2.334,30                 

CDHU

03.06.060

4.3

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de 

concreto, inclusive acomodação do material

M2 108,00           1,85                   199,80                   12,90                 1.393,20                    1.593,00                 

CDHU 11.03.090 4.4

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

M3 8,60               475,13               4.086,12                154,73               1.330,68                    5.416,80                 

CDHU 11.16.020 4.5

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

M3 8,60               -                    -                         108,76               935,34                       935,34                    

CDHU

30.04.020

4.6

Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / 

direcional - colado

M2 10,25             226,41               2.320,70                13,15                 134,79                       2.455,49                 

CDHU 11.18.160 4.7

Enchimento de nichos em geral, com areia

M3 3,20               221,88               710,02                   121,66               389,31                       1.099,33                 

CDHU 11.20.050 4.8

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos

M 32,00             13,94                 446,08                   -                     -                             446,08                    

CDHU 11.16.220 4.9

Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

M2 170,00           19,53                 3.320,10                -                     -                             3.320,10                 

CDHU 10.02.020 4.10

Armadura em tela soldada de aço

KG 510,00           10,83                 5.523,30                1,66                   846,60                       6.369,90                 

CDHU 11.18.060 4.11

Lona plástica - 150 micron

M2 170,00           4,45                   756,50                   0,77                   130,90                       887,40                    

OBS: Os Criterios de medições serão adotados conforme A Tabela Referencial de Custos da CDHU. MAT. 60.172,29                    

MDO.

47.028,31                        

MAT. 56,13%

MDO.

43,87%

TOTAL GERAL

107.200,60    

CÓDIGO

TOTAIS

PORCENTAGENS


MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PINTURA, INSTALAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A COBERTURA E REFORMA DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

LOCAL: RUA DR. JULIO DE FARIA, 448, CENTRO - SÃO MANUEL – SP

PINTURA

Tinta acrílica antimofo: Será utilizada para a pintura de paredes, proporcionando uma camada protetora contra a umidade e o desenvolvimento de mofo e fungos.  Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza da superfície, lixamento e remoção do pó. Muros e muretas serão utilizados os mesmos mecanismos.

Tinta esmalte a base de água: Será utilizada para a pintura de guarda-corpos, corrimãos, esquadrias, rufos, calhas, condutores verticais de águas pluviais, mastros de bandeiras e caixilharia. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza de superfície, lixamento, remoção de pó e preparo de base para a superfície metálica com fundo antioxidante.

Tinta acrílica para quadras e pisos: Será utilizada para a pintura do piso do estacionamento e das calçadas. Será feita uma limpeza antes da pintura para garantir a durabilidade do serviço executado e melhor absorção da tinta.

REFORMA DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO

Demolição do Piso Existente: Inicialmente, será realizada a demolição de todo o piso existente, inclusive a base, utilizando equipamentos adequados e seguindo os procedimentos de segurança estabelecidos.

Preparação da Base: Após a remoção do piso antigo, será feita a preparação da base, que inclui o nivelamento e o tratamento de irregularidades para garantir uma superfície adequada para a instalação do novo piso.

Estacionamento: As lajotas intertravadas serão retiradas e será feito um novo piso de concreto. A vaga que fica mais próxima da esquina será preenchida (enchimento) para ficar nivelada a calçada. 

Piso Tátil: Será assentado piso tátil pelas calçadas seguindo as normas vigentes.

ESCADA DE ACESSO A COBERTURA

Será instalada uma escada de acesso a cobertura do prédio para facilitar a manutenção de calhas e do telhado em geral. Essa escada será instalada no recuo dos fundos (quintal) do lote, próximo à entrada da garagem. Será feita de aço galvanizado e fixada a parede externa da edificação, como exemplo da imagem abaixo.
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LIMPEZA

Fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo;

b) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;

c) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.

d) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;

e) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.
· A FISCALIZAÇÃO dos serviços ficará a cargo e critério da Administração Pública Municipal.

· Os materiais a serem utilizados, deverão estar de acordo com as Normas técnicas da ABNT. 
· Qualquer alteração deste memorial deverá ter anuência do RESPONSÁVEL TÉCNICO.
[image: image4.emf]OBRA :

PROPRIETÁRIO : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

ADMINISTRAÇÃO : PEDRO LUIS BIANDAN

LOCAL : Rua Dr. Julio de Faria, 448  - São Manuel - SP.

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)

ITEM SERVIÇOS VALOR R$ PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS Total

1

 Identificação da Obra  2.721,50              2,54            100,00 100,00

2

 Pintura Externa    59.209,84             55,23          25,00 50,00 25,00 100,00

3

 Escada de acesso ao telhado  19.715,52             18,39          100,00 100,00

4

 Reforma de Calçadas e Estacionamento  25.553,74             23,84          75,00 25,00 100,00

34,23 33,58 32,20 100,00

36.689,27 35.993,36 34.517,98 107.200,60

São Manuel (SP), 08 de Agosto de 2024

_________________________________

MARCELO APARECIDO DE ARRUDA

Engenheiro Civil

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)

Pintura Externa e Reforma de Calçadas e Estacionamento do Prédio da Câmara Municipal 

TOTAIS R$

107.200,60 R$                 
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17. LOCAL DO SERVIÇO:

4.1 A Contratada deverá realizar o serviço em até 90 dias corridos, após solicitação do representante da Câmara, no endereço: Rua Dr. Júlio de Faria, 448 – Centro – São Manuel/SP – CEP 18.650-047.

18. DA ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:

5.1 A aceitabilidade de preços será aferida a partir dos valores médios de mercado vigentes apurados mediante Tabela de Preços CDHU-194, juntada aos autos.

5.2 Não serão aceitas propostas com valores acima do valor máximo aceitável (preço médio ou estimado) constante neste termo de referência.

5.3 Não serão aceitas propostas enviadas após o prazo estabelecido neste Termo de Referência.

5.4 A estimativa de preço(s) será realizada concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa, desde que haja, no mínimo, três preços válidos, nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

19. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

6.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 107.200,60 (cento e sete mil e duzentos reais e sessenta centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.
20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 As despesas oriundas desta contratação ocorrerão por conta da seguinte dotação do orçamento vigente: Dotação FICHA 11 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA e MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 
8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

8.1. Sustentabilidade:
Com relação a todos os objetos, quando considerados inservíveis, deverão ser descartados seguindo as normas e regulamentações vigentes.

8.2. Subcontratação:
Em nenhuma hipótese poderá subcontratar os serviços objeto do presente contrato sem autorização expressa da CONTRATANTE.

8.3. Cada item tem sua especificação bem definida, conforme tabela acima, que deverá ser minuciosamente observada pelo fornecedor;

8.4. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.5. Em hipótese alguma serão aceitos serviços em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados. 

9. EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1 A empresa detentora do menor preço terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos para realização do serviço, após a emissão da ordem de serviço, onde deverão estar incluídos nos preços as despesas com frete, carga, descarga, deslocamento, serviços e etc.
10. FORMA DE PAGAMENTO:

10.1
O pagamento será efetuado pelo contratante em até 10 (dez) dias e será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro, de acordo com as medições emitidas acompanhadas no relatório fotográfico e nota fiscal atestada pelo Fiscal do Contrato. A nota fiscal eletrônica, deverá ser encaminhada, via e-mail, no endereço: contabilidade@camarasaomanuel.sp.gov.br, juntamente com o arquivo XML.
10.2.
A Contratante, passará a reter na fonte, o Imposto de Renda que incidir sobre o pagamento a prestadores de serviços ou fornecedores de bens de forma ampla. A medida cumpre a alteração feita pela Receita Federal, com a Instrução Normativa 2145/2023. 

§ 1º- Os fornecedores e prestadores de serviços devem informar, no corpo da nota fiscal ou em campo apropriado, a alíquota aplicável e o valor da retenção do IR. As empresas amparadas por benefícios ou imunidades fiscais (isenção, incidência ou alíquota zero) também devem informar e comprovar o enquadramento no documento fiscal. Caso isso não ocorra, a retenção será feita sobre o valor total da nota, no percentual correspondente à sua atividade.

§ 2º- Os Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional não estão sujeitos à retenção na fonte.

§ 3º- A alíquota da retenção que deve ser adotada está disponível no anexo I da Instrução Normativa 1234/2012 e suas alterações posteriores, da Receita Federal.
21. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES:

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação com fundamento na hipótese do art. 75, inciso I, da Lei n.º 14.113/2021.
11.2. O objeto deste processo é considerado comum, podendo ser especificado e quantificado conforme necessidades internas da casa.

11.3.
A pesquisa de preços será realizada por dispensa eletrônica através do e-mail: camara@camarasaomanuel.sp.gov.br, seguindo modelo de proposta conforme Anexo II deste Termo de Referência ou, em caso de modelo próprio do fornecedor, deverá conter todos os dados exigidos deste documento.
11.4. As propostas enviadas serão verificadas e submetidas à análise das especificações técnicas dos itens solicitados. As propostas que não atenderem as especificações, não tiverem a amostra aprovada pela UF (Unidade Fiscalizadora) e/ou estiverem acima do valor máximo aceitável (preço médio), serão desclassificadas.
11.5. Poderá haver negociação com os fornecedores, a critério do agente de contratação, visando economicidade e vantajosidade para a Câmara Municipal de São Manuel.
12.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
12.1
Caberá a CONTRATANTE:

12.1.1.
Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço ou entrega dos produtos, observando os padrões de qualidade e segurança exigidas, através da unidade responsável por esta atribuição.

12.1.2.
Efetuar os pagamentos decorrentes dos serviços executados, conforme condições acordadas.

12.1.3.
Notificar a Contratada, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

12.1.4.
Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da Contratada ao local da prestação de serviços ou entrega dos produtos, desde que devidamente identificados.

12.1.5.
Quando solicitado, fornecer todas as informações necessárias para execução dos trabalhos.

12.1.6.
Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação do serviço.

12.1.7.
Poderá exigir, a qualquer tempo, a substituição de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou prejudiciais; ou exigir que o serviço seja refeito ou complementado para sanar as especificações exigidas.
12.2
Caberá a CONTRATADA:

12.2.1.
Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do serviço ou entrega dos produtos e cumprir fielmente as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

12.2.2.
Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as obrigações assumidas nesta contratação e as condições de habilitação exigidas.

12.2.3.
Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos ou exigências com relação a especificação técnicas dos produtos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.

12.2.4.
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante.

12.2.5.
Adotar medidas para a prestação de serviços solicitada ou entrega dos produtos, observando todas as condições e especificações aprovadas pela Contratante.

12.2.6.
Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas e horários e locais de realização acordados.

12.2.7.
Refazer, complementar o serviço executado ou substituir o produto que não atenda ao disposto no Termo de Referência, sem direito a ressarcimento e sem ônus para a Contratante.

12.2.8.
No caso de ocorrência de fusão, cisão ou incorporação da Contratada com outra empresa, o termo de formalização do ato deverá ser enviado à Contratante para fins de aprovação ou rejeição, objetivando a análise da continuidade do contrato.

12.2.9.
As despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal, transporte, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto correrão totalmente por conta da empresa Contratada, bem como a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

12.2.10. A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros.

12.2.11. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir.

12.2.12. Ao longo de toda a vigência da contratação, a Contratada deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.
13.  DAS PENALIDADES

13.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer as seguintes infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021:

13.1.1
 dar causa à inexecução parcial do contrato ou instrumento equivalente;

13.1.2
 dar causa à inexecução parcial do contrato ou instrumento equivalente que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3
 dar causa à inexecução total do contrato ou instrumento equivalente;

13.1.4
 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.5
 não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.6
 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

13.1.7 apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a tramitação da dispensa ou a execução do contrato ou instrumento equivalente;

13.1.8
 fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato ou instrumento equivalente;

13.1.9
 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta dispensa;

13.1.11 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

13.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1 Advertência pela falta do subitem 13.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.2
 Multa de 30 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.3;

13.2.3 Multa de 20 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.4 a 13.1.11;

13.2.4
 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.6 deste documento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.5
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.7 a 13.1.11, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

13.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.4 A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.6 Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos.

13.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário.
.

_____________________________________

PEDRO LUIZ BIANDAN

Presidente da Câmara Municipal

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024
OBJETO: O presente Termo tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de PINTURA, INSTALAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSOA COBERTURA E REFORMA DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.


[image: image6.emf]ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID. QUANT.

UNITÁRIO 

MATERIAL (BDI)

VALOR TOTAL 

MATERIAL

UNITÁRIO MÃO DE 

OBRA  (BDI)

VALOR TOTAL MÃO DE 

OBRA

VALOR TOTAL DO ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1

Identificação da Obra

CDHU 02.08.020 1.1

Placa de identificação para obra

M2 2,40               -                    -                         -                     -                             -                          

2

Pintura Externa  

#N/D -                         #N/D -                             -                          

2.1

Paredes externas

CDHU 02.05.202 2.1.1

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico

MXMES 64,00             #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 03.10.140 2.1.2

Remoção de pintura em massa com lixamento

M2 652,50           #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 33.10.030 2.1.3

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

M2 652,50           #N/D -                         #N/D -                             -                          

2.2

Muros e muretas

#N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 03.10.140 2.2.1

Remoção de pintura em massa com lixamento

M2 79,40             #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 33.10.030 2.2.2

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

M2 79,40             #N/D -                         #N/D -                             -                          

2.3

Esquadrias metalicas e corrimãos

#N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 33.01.350 2.3.1

Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante

M2 169,93           #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 33.11.050 2.3.2

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

M2 169,93           #N/D -                         #N/D -                             -                          

2.3

Pintura do piso cimentado

CDHU 55.01.030 2.3.1

Limpeza complementar com hidrojateamento

M2 165,81           #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 33.06.020 2.3.2

Acrílico para quadras e pisos cimentados

M2 165,81           #N/D -                         #N/D -                             -                          

3

Escada de acesso ao telhado

CDHU 24.03.080 4.1

Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado)

M 12,00             -                    -                         -                     -                             -                          

4

Reforma de Calçadas e Estacionamento

CDHU 54.06.020 4.1

Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

M 10,00             -                    -                         -                     -                             -                          

CDHU

03.01.250

4.2

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e 

acomodação do material

M2 62,00             #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU

03.06.060

4.3

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de 

concreto, inclusive acomodação do material

M2 108,00           #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 11.03.090 4.4

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

M3 8,60               #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 11.16.020 4.5

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

M3 8,60               #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU

30.04.020

4.6

Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / 

direcional - colado

M2 10,25             #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 11.18.160 4.7

Enchimento de nichos em geral, com areia

M3 3,20               #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 11.20.050 4.8

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos

M 32,00             #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 11.16.220 4.9

Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

M2 170,00           #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 10.02.020 4.10

Armadura em tela soldada de aço

KG 510,00           #N/D -                         #N/D -                             -                          

CDHU 11.18.060 4.11

Lona plástica - 150 micron

M2 170,00           -                    -                         -                     -                             -                          

MAT. -                                

MDO.

-                                     

MAT. #DIV/0!

MDO.

#DIV/0!

TOTAL GERAL

-                  

CÓDIGO

TOTAIS

PORCENTAGENS



	CNPJ:
	

	Razão Social:
	

	Endereço:
	

	Telefone:
	

	E-Mail:
	


	Validade da Proposta:
	

	Prazo de Entrega:
	Até 90 dias corridos. 

	Pagamento:
	Até 10 (dez) dias após à emissão de cada medição acompanhada do relatório fotográfico e nota fiscal com atesto fiscal do contrato. Conforme Termo de Referência.


Caso nossa proposta for a vencedora, nos comprometemos a prestar os serviços conforme descrito no termo de referência e minuta do contrato. 
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal, transporte, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto correrão totalmente por conta da empresa contratada; Nesta proposta, compreendem também a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro que ao longo de toda a execução do contrato será cumprida a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Declaro que no presente ano-calendário não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

__________________, _____ de _______________ de 2024.
_______________________________________________

Nome e Assinatura do Responsável pelo Orçamento
CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregarmos menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

(Local e data)

LICITANTE

Assinatura do representante legal
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024 
Tendo examinado o Aviso, nós, abaixo-assinados, declaramos junto a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de São Manuel que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, para participação da Dispensa de Licitação nº 030/2024. 

Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Aviso, ensejará na inabilitação e/ou na aplicação de penalidades previstas nos termos deste Aviso e seus anexos aos Declarantes. 

(Local e data)

LICITANTE

Assinatura do representante legal
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024 
A empresa __________________________________________, CNPJ nº__________________, sediada _____________________________, declara para os devidos fins licitatórios que não incursa nos impedimentos para disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021.

(Local e data)

LICITANTE

Assinatura do representante legal
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa

ANEXO VI - MODELO DO CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ____/2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sua sede à Rua Dr. Júlio de Faria, 448 - C.P. 92 CEP 18.650-047 - São Manuel/SP, CNPJ: 04.398.387/0001-34, neste ato representada pelo Exmº. Presidente, Sr. Pedro Luiz Biandan, de ora em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado na qualidade de CONTRATADA a empresa _____________ pessoa jurídica de direto privado, CNPJ nº __________________, com sede________________________________, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. __________________________________, portador da cédula de identidade RG nº. ________________  e inscrito no CPF sob nº. ________________________, residente e domiciliado na __________________________________________________, e de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo 050-2024, têm entre si, como certo e avençado o presente instrumento, que se regerá pela Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante independentemente de transcrição, os documentos:
a) Aviso de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024 e seus anexos. 

b) Propostas de preço apresentada pela CONTRATADA em 00/00/0000. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, INSTALAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A COBERTURA E REFORMA DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, SOB REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme condições constantes no Termo de Referência e do Aviso de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024 e proposta da CONTRATADA que são parte integrante deste instrumento independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
O contrato será executado fielmente, nos termos do artigo 115, da Lei 14133/2021, de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
A Câmara pagará ao Contratado, pela execução dos serviços objeto deste Instrumento de Contrato, o preço global total de R$ _______ (___________), que incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão, e cujo pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro, de acordo com as medições emitidas acompanhadas no relatório fotográfico e nota fiscal atestada pelo Fiscal do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
O valor relativo ao objeto contratado não será reajustado.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá prazo, contado a partir de sua assinatura, findando-se em __ de ______________ de 2024, podendo o instrumento ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, nos termos do art. 107 da Lei Federal n. 14.133/2021. 

O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, podendo o instrumento ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
As despesas oriundas desta contratação ocorrerão por conta da seguinte dotação do orçamento vigente: Dotação FICHA 11 - 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA e MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. 

7.2 - Atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva prestação dos serviços objeto contratado. 

7.3 - Efetuar os pagamentos devidos. 

7.4 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução contratual, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo.

7.5 - Proporcionar a Contratada todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do contrato de forma satisfatória. 

7.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada. 

7.7 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, e com seu expresso ciente, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades verificadas na execução do Contrato, bem como da eventual aplicação de multas previstas no Contrato. 

7.8 - A fiscalização e o acompanhamento da execução contratual serão responsabilidade de um representante da Câmara Municipal, especificamente designado para isso. 

7.9 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Contratação deverão ser prontamente atendidas pela contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
8.1 - Firmar Contrato de prestação de serviços com o Câmara Municipal, pelo prazo de 3 meses, conforme normas e condições estabelecidas neste termo de referência. 

8.2 - A empresa contratada se obriga a: 

a) Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive de seguros contra acidentes no trabalho. 

b) Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços; 

c) Todo o material utilizado nos serviços é por conta da CONTRATADA; 

d) Executar os serviços com esmero e perfeição; 

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 50% do valor inicial deste Instrumento de Contrato, nos termos do art. 125, da Lei 14.133/21; 

f) Todos os serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade pessoal, direta e exclusiva da CONTRATADA. 

h) O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação direta, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
9.1 - Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a Câmara Municipal de São Manuel poderá, garantida a prévia defesa do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste contrato juntamente com as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 

9.2 - As sanções previstas no item 9.1, da letra “a”, são de competência exclusiva da Câmara Municipal de São Manuel, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias a contar da abertura de vistas. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DA OBRA E DO SERVIÇO

10.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e no presente Contrato, art. 140 §2º da Lei 14.133/2021.

10.2. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.3. O recebimento definitivo pela Contratante não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, pela responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, art. 140 §6º da Lei 14.133/2021.
10.3.1. Desta forma, cabe à CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.

10.4. Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender o disposto nesse item (da garantia da obra e do serviço) do Contrato, utilize-se das prerrogativas inseridas no art. 104, inciso IV e art. 156 da Lei nº 14.133/2021, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA 
11.1 - Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. 

11.1.1 - Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios. 

11.2 - No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS DE RECISÃO CONTRATUAL 
12.1 - A administrativa poderá rescindir o contrato nos casos previstos no art. 155 da Lei, desde que verificada negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATADA, acarretando as consequências, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021: 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio da Administração; 

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
14.1 - A CONTRATADA não pode transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata, salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE. 

14.2 - A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser procedida através de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos art. 124 ao art. 136, da Lei n.º 14.133/21, conforme o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços Licitados, salvo motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar quaisquer das situações acima, o que se formalizará por escrito. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
Compete a Câmara Municipal de São Manuel, o acompanhamento e fiscalização do contrato, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas, bem como, atestar as Notas Fiscais / Faturas para fins de pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
O presente contrato será regido pela Lei 14.133/21 e alterações e seguinte, ficando eleito o FORO da Comarca do CONTRATANTE para dirimir as questões jurídicas relativas ou resultantes do presente contrato. 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes contratantes, por se e seus sucessores a qualquer título, aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato e assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, o representante da Câmara e da Contratada, na presença das testemunhas abaixo a tudo presentes.

São Manuel, (SP) ____de _________de 2024. 

	____________________
	____________________

	CONTRATANTE
	CONTRATADO


TESTEMUNHAS:

	___________________________

Nome:

CPF: 
	___________________________

Nome:

CPF: 


ANEXO VII – MODELO DA DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MEI/ME/EPP
REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024 

Declaramos para os devidos fins que nos enquadramos na categoria de ME/EPP/MEI, de maneira que pretendemos nos beneficiar do direito de preferência, conforme preceitua a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014.

(Local e data)

LICITANTE

Assinatura do representante legal
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa

ANEXO VIII – MODELO DA DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO
REFERENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024 
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ nº ______________, DECLARA, para fins que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. (Conforme disciplinado no Art 18, XII da lei 12.708/2012).
(Local e data)

LICITANTE

Assinatura do representante legal
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa
2
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		CÓDIGO				ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.		QUANT.		UNITÁRIO MATERIAL		UNITÁRIO MATERIAL (BDI)		VALOR TOTAL MATERIAL		UNITÁRIO MÃO DE OBRA		UNITÁRIO MÃO DE OBRA  (BDI)		VALOR TOTAL MÃO DE OBRA		VALOR TOTAL DO ITEM

						1		SERVIÇOS PRELIMINARES

						1		Identificação da Obra

		CDHU		02.08.020		1.1		Placa de identificação para obra		M2		2.40		843.82		- 0		- 0		98.48		- 0		- 0		- 0

						2		Pintura Externa						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						2.1		Paredes externas

		CDHU		02.05.202		2.1.1		Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico		MXMES		64.00		23.86		- 0		- 0		5.14		- 0		- 0		- 0

		CDHU		03.10.140		2.1.2		Remoção de pintura em massa com lixamento		M2		652.50		0.35		- 0		- 0		6.25		- 0		- 0		- 0

		CDHU		33.10.030		2.1.3		Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo		M2		652.50		11.69		- 0		- 0		22.63		- 0		- 0		- 0

						2.2		Muros e muretas								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		CDHU		03.10.140		2.2.1		Remoção de pintura em massa com lixamento		M2		79.40		0.35		- 0		- 0		6.25		- 0		- 0		- 0

		CDHU		33.10.030		2.2.2		Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo		M2		79.40		11.69		- 0		- 0		22.63		- 0		- 0		- 0

						2.3		Esquadrias metalicas e corrimãos								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		CDHU		33.01.350		2.3.1		Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante		M2		169.93		8.38		- 0		- 0		10.07		- 0		- 0		- 0

		CDHU		33.11.050		2.3.2		Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo		M2		169.93		17.30		- 0		- 0		31.60		- 0		- 0		- 0

						2.3		Pintura do piso cimentado

		CDHU		55.01.030		2.3.1		Limpeza complementar com hidrojateamento		M2		165.81		2.76		- 0		- 0		6.19		- 0		- 0		- 0

		CDHU		33.06.020		2.3.2		Acrílico para quadras e pisos cimentados		M2		165.81		4.33		- 0		- 0		22.63		- 0		- 0		- 0

						3		Escada de acesso ao telhado

		CDHU		24.03.080		4.1		Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado)		M		12.00		1,317.74		- 0		- 0		47.52		- 0		- 0		- 0

						4		Reforma de Calçadas e Estacionamento

		CDHU		54.06.020		4.1		Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa		M		10.00		44.91		- 0		- 0		12.93		- 0		- 0		- 0

		CDHU		03.01.250		4.2		Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material		M2		62.00		22.72		- 0		- 0		8.57		- 0		- 0		- 0

		CDHU		03.06.060		4.3		Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material		M2		108.00		1.54		- 0		- 0		10.72		- 0		- 0		- 0

		CDHU		11.03.090		4.4		Concreto preparado no local, fck = 20 MPa		M3		8.60		394.82		- 0		- 0		128.58		- 0		- 0		- 0

		CDHU		11.16.020		4.5		Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento		M3		8.60		- 0		- 0		- 0		90.38		- 0		- 0		- 0

		CDHU		30.04.020		4.6		Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado		M2		10.25		188.14		- 0		- 0		10.93		- 0		- 0		- 0

		CDHU		11.18.160		4.7		Enchimento de nichos em geral, com areia		M3		3.20		184.38		- 0		- 0		101.10		- 0		- 0		- 0

		CDHU		11.20.050		4.8		Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		M		32.00		11.58		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		CDHU		11.16.220		4.9		Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície		M2		170.00		16.23		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		CDHU		10.02.020		4.10		Armadura em tela soldada de aço		KG		510.00		9.00		- 0		- 0		1.38		- 0		- 0		- 0

		CDHU		11.18.060		4.11		Lona plástica - 150 micron		M2		170.00		3.70		- 0		- 0		0.64		- 0		- 0		- 0

										TOTAIS						MAT.		- 0				MDO.		- 0

										PORCENTAGENS						MAT.		0.00%				MDO.		0.00%

										TOTAL GERAL																- 0
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Tabela

						COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO

		DO ESTADO DE SÃO PAULO

		BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

		SEM DESONERAÇÃO

														Versão 194

												Data Base:		MAIO / 2024

								BDI :		0.00%		L.S.:		128.23%

		Referência				Descrição		Un		Material		Mão de Obra		Custo Total

		01				SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO										2

		01.02				Parecer técnico										5

		01.02.071				Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m²		UN				6,797.20		6,797.20		9

		01.02.081				Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m²		UN				9,038.95		9,038.95		9

		01.02.091				Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m²		UN				15,440.54		15,440.54		9

		01.02.101				Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²		UN				21,170.81		21,170.81		9

		01.02.111				Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m²		UN				24,671.30		24,671.30		9

		01.06				Projeto de instalações elétricas										5

		01.06.021				Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA		UN				8,682.20		8,682.20		9

		01.06.031				Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA		UN				14,706.14		14,706.14		9

		01.06.032				Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA		UN				19,900.00		19,900.00		9

		01.06.041				Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA		UN				26,469.20		26,469.20		9

		01.17				Projeto executivo										5

		01.17.031				Projeto executivo de arquitetura em formato A1		UN				3,419.60		3,419.60		9

		01.17.041				Projeto executivo de arquitetura em formato A0		UN				4,622.97		4,622.97		9

		01.17.051				Projeto executivo de estrutura em formato A1		UN				2,507.91		2,507.91		9

		01.17.061				Projeto executivo de estrutura em formato A0		UN				3,431.33		3,431.33		9

		01.17.071				Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1		UN				1,076.66		1,076.66		9

		01.17.081				Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0		UN				1,433.17		1,433.17		9

		01.17.111				Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1		UN				1,195.58		1,195.58		9

		01.17.121				Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0		UN				1,657.76		1,657.76		9

		01.17.151				Projeto executivo de climatização em formato A1		UN				2,301.27		2,301.27		9

		01.17.161				Projeto executivo de climatização em formato A0		UN				3,136.88		3,136.88		9

		01.17.171				Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1		UN				1,986.79		1,986.79		9

		01.17.181				Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0		UN				2,568.01		2,568.01		9

		01.20				Levantamento topográfico e geofísico										5

		01.20.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico		TX		1,221.80				1,221.80		9

		01.20.280				Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre		M2		0.05		0.16		0.21		9

		01.20.691				Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)		M2		0.41		0.56		0.97		9

		01.20.701				Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²		M2		0.33		0.42		0.75		9

		01.20.711				Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²		M2		0.27		0.35		0.62		9

		01.20.721				Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)		M2		0.36		0.48		0.84		9

		01.20.731				Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²		M2		0.17		0.54		0.71		9

		01.20.741				Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²		M2		0.23		0.31		0.54		9

		01.20.751				Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)		M2		0.32		0.42		0.74		9

		01.20.761				Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²		M2		0.27		0.37		0.64		9

		01.20.771				Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²		M2		0.27		0.36		0.63		9

		01.20.781				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)		M2		0.44		0.59		1.03		9

		01.20.791				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²		M2		0.35		0.47		0.82		9

		01.20.801				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²		M2		0.27		0.37		0.64		9

		01.20.811				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)		M2		0.37		0.51		0.88		9

		01.20.821				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²		M2		0.31		0.42		0.73		9

		01.20.831				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²		M2		0.26		0.35		0.61		9

		01.20.841				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)		M2		0.43		0.58		1.01		9

		01.20.851				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²		M2		0.28		0.38		0.66		9

		01.20.861				Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²		M2		0.17		0.40		0.57		9

		01.20.871				Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²)		M2		0.18		0.24		0.42		9

		01.20.881				Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires		M2		0.14		0.18		0.32		9

		01.20.891				Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires		M2		0.09		0.14		0.23		9

		01.20.901				Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires		M2		0.09		0.12		0.21		9

		01.20.911				Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km)		KM		652.90		710.25		1,363.15		9

		01.20.921				Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 marcos)		UN		771.76		485.33		1,257.09		9

		01.21				Estudo geotecnico (sondagem)										5

		01.21.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem		TX		1,261.18				1,261.18		9

		01.21.090				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa		TX		6,326.62				6,326.62		9

		01.21.100				Sondagem do terreno a trado		M		95.61				95.61		9

		01.21.110				Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)		M		90.01				90.01		9

		01.21.120				Sondagem do terreno rotativa em solo		M		385.91				385.91		9

		01.21.130				Sondagem do terreno rotativa em rocha		M		628.59				628.59		9

		01.21.140				Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m)		M		93.46				93.46		9

		01.23				Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto										5

		01.23.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado		TX		368.09				368.09		9

		01.23.020				Limpeza de armadura com escova de aço		M2		2.50		6.43		8.93		9

		01.23.030				Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi		M2		105.39		47.52		152.91		9

		01.23.056				Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco		M2		24.26		45.30		69.56		9

		01.23.060				Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos		M2				32.15		32.15		9

		01.23.070				Demarcação de área com disco de corte diamantado		M		1.07		4.75		5.82		9

		01.23.100				Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural		M3				485.18		485.18		9

		01.23.140				Furação de 1 1/4´ em concreto armado		M		229.25				229.25		9

		01.23.150				Furação de 1 1/2´ em concreto armado		M		271.06				271.06		9

		01.23.160				Furação de 2 1/4´ em concreto armado		M		336.27				336.27		9

		01.23.190				Furação de 2 1/2´ em concreto armado		M		344.11				344.11		9

		01.23.200				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto		TX		255.60				255.60		9

		01.23.221				Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)		UN		12.71				12.71		9

		01.23.222				Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)		UN		13.91				13.91		9

		01.23.223				Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)		UN		15.60				15.60		9

		01.23.231				Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)		UN		19.07				19.07		9

		01.23.232				Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)		UN		20.51				20.51		9

		01.23.233				Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)		UN		23.01				23.01		9

		01.23.234				Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)		UN		24.85				24.85		9

		01.23.236				Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 8mm)		UN		25.42				25.42		9

		01.23.237				Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)		UN		27.35				27.35		9

		01.23.238				Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)		UN		30.68				30.68		9

		01.23.239				Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)		UN		33.13				33.13		9

		01.23.254				Furação de 1´ em concreto armado		M		242.58				242.58		9

		01.23.260				Furação de 2´ em concreto armado		M		353.19				353.19		9

		01.23.264				Furação de 3´ em concreto armado		M		384.99				384.99		9

		01.23.270				Furação de 4´ em concreto armado		M		407.61				407.61		9

		01.23.274				Furação de 5´ em concreto armado		M		436.59				436.59		9

		01.23.280				Furação de 6´ em concreto armado		M		487.84				487.84		9

		01.23.510				Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm		M		206.87				206.87		9

		01.23.700				Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono		TX		1,634.24		4,362.15		5,996.39		9

		01.23.701				Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante lixamento e/ou apicoamento e escovação		M2		6.63		46.45		53.08		9

		01.23.702				Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m²		M2		231.93		330.40		562.33		9

		01.27				Estudo e programa ambientais										5

		01.27.011				Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas		UN		211.75		9,635.55		9,847.30		9

		01.27.021				Projeto e implementação de educação ambiental		UN		211.75		12,906.85		13,118.60		9

		01.27.031				Projeto e implementação de controle ambiental de obra		UN		211.75		11,420.55		11,632.30		9

		01.27.041				Laudo de caracterização de vegetação		UN		612.50		26,595.53		27,208.03		9

		01.27.051				Laudo de caracterização da fauna associada à flora		UN		612.50		40,810.23		41,422.73		9

		01.27.061				Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra		UN		612.50		16,178.25		16,790.75		9

		01.27.071				Laudo de autodepuração		UN		498.00		19,417.65		19,915.65		9

		01.27.091				Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m²		UN		303.35		31,450.80		31,754.15		9

		01.28				Poço profundo										5

		01.28.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m		TX		8,405.03				8,405.03		9

		01.28.020				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m		TX		12,372.42				12,372.42		9

		01.28.030				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m		TX		12,592.68				12,592.68		9

		01.28.040				Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm)		M		672.69				672.69		9

		01.28.050				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm)		M		470.66				470.66		9

		01.28.060				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12" (300 mm)		M		1,186.49				1,186.49		9

		01.28.070				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14" (350 mm)		M		1,213.91				1,213.91		9

		01.28.080				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm)		M		1,516.40				1,516.40		9

		01.28.090				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18" (450 mm)		M		1,956.86				1,956.86		9

		01.28.100				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20" (500 mm)		M		2,214.67				2,214.67		9

		01.28.110				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22" (550 mm)		M		2,427.33				2,427.33		9

		01.28.120				Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26" (650 mm)		M		2,953.76				2,953.76		9

		01.28.130				Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20" (508 mm)		M		338.41				338.41		9

		01.28.140				Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm)		M		1,694.29				1,694.29		9

		01.28.150				Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm)		M		6,591.19				6,591.19		9

		01.28.160				Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8" (200 mm)		M		346.46				346.46		9

		01.28.170				Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10" (250 mm)		M		445.45				445.45		9

		01.28.180				Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12" (300 mm)		M		575.24				575.24		9

		01.28.190				Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm)		M		320.97				320.97		9

		01.28.200				Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8" (200 mm)		M		528.66				528.66		9

		01.28.210				Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10" (250 mm)		M		789.10				789.10		9

		01.28.220				Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12" (300 mm)		M		1,835.74				1,835.74		9

		01.28.230				Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm)		M		2,443.52				2,443.52		9

		01.28.240				Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18" (450 mm)		M		2,884.23				2,884.23		9

		01.28.250				Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda		M		774.32				774.32		9

		01.28.260				Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm)		M		402.87				402.87		9

		01.28.270				Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm)		M		770.04				770.04		9

		01.28.280				Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6" (152,40 mm)		M		784.88				784.88		9

		01.28.290				Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6" (150 mm)		M		604.55				604.55		9

		01.28.300				Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 8" (200 mm)		M		976.38				976.38		9

		01.28.310				Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, diâmetro de 16" (406,40 mm)		M		2,741.71				2,741.71		9

		01.28.350				Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12"		M		1,820.78				1,820.78		9

		01.28.360				Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 14"		M		1,802.50				1,802.50		9

		01.28.370				Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 16"		M		2,250.08				2,250.08		9

		01.28.380				Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 20"		M		2,617.15				2,617.15		9

		01.28.390				Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)		M		489.33				489.33		9

		01.28.400				Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm)		M		838.47				838.47		9

		01.28.410				Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)		M		1,298.35				1,298.35		9

		01.28.420				Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)		M		1,507.28				1,507.28		9

		01.28.430				Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)		M		2,615.46				2,615.46		9

		01.28.440				Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)		M		1,070.02				1,070.02		9

		01.28.450				Pré-filtro tipo pérola para poço profundo		M3		1,776.61				1,776.61		9

		01.28.460				Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo		M3		2,232.87				2,232.87		9

		01.28.470				Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo		M		87.60				87.60		9

		01.28.480				Perfilagem elétrica de poço profundo		M		203.17				203.17		9

		01.28.490				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão		TX		3,992.25				3,992.25		9

		01.28.500				Limpeza e desenvolvimento do poço profundo		H		502.42				502.42		9

		01.28.510				Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa		H		368.36				368.36		9

		01.28.520				Ensaio de vazão escalonado para poço profundo		H		343.18				343.18		9

		01.28.530				Ensaio de recuperação de nível para poço profundo		H		323.30				323.30		9

		01.28.540				Desinfecção de poço profundo		UN		3,052.59				3,052.59		9

		01.28.550				Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo		CJ		3,240.40				3,240.40		9

		01.28.560				Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6"		UN		299.05				299.05		9

		01.28.570				Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular)		M3		3,050.92				3,050.92		9

		01.28.580				Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)		UN		1,215.38		558.01		1,773.39		9

		01.28.590				Lacre do poço profundo (tampa)		UN		1,087.81				1,087.81		9

		01.28.600				Licença de perfuração para poço profundo		UN		4,323.61				4,323.61		9

		01.28.610				Outorga de direito de uso para poço profundo		UN		4,803.15				4,803.15		9

		01.28.620				Parecer técnico junto a CETESB		UN		5,684.03				5,684.03		9

		02				INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA										2

		02.01				Construção provisória										5

		02.01.021				Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem		M2		414.67		137.29		551.96		9

		02.01.171				Sanitário/vestiário provisório em alvenaria		M2		674.32		346.67		1,020.99		9

		02.01.180				Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB		UNMES		1,107.88				1,107.88		9

		02.01.200				Desmobilização de construção provisória		M2		17.22		7.58		24.80		9

		02.02				Container										5

		02.02.120				Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²		UNMES		807.79		87.51		895.30		9

		02.02.130				Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²		UNMES		1,343.35		146.73		1,490.08		9

		02.02.140				Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²		UNMES		1,204.95		146.73		1,351.68		9

		02.02.150				Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²		UNMES		816.94		87.51		904.45		9

		02.02.160				Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²		UNMES		876.71		29.17		905.88		9

		02.03				Tapume, vedação e proteções diversas										5

		02.03.030				Proteção de superfícies em geral com plástico bolha		M2		0.55		2.14		2.69		9

		02.03.060				Proteção de fachada com tela de nylon		M2		5.77		21.16		26.93		9

		02.03.080				Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada		M2		16.37		31.52		47.89		9

		02.03.110				Tapume móvel para fechamento de áreas		M2		55.19		57.15		112.34		9

		02.03.120				Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão		M2		55.19		56.77		111.96		9

		02.03.200				Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento		M2MES		43.88		1.07		44.95		9

		02.03.240				Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso		M2		13.80		4.29		18.09		9

		02.03.260				Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm		M2		95.22		40.88		136.10		9

		02.03.270				Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm		M2		103.69		40.88		144.57		9

		02.03.500				Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma		M3		61.90		47.17		109.07		9

		02.05				Andaime e balancim										5

		02.05.060				Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m		M				13.04		13.04		9

		02.05.080				Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m		M				32.93		32.93		9

		02.05.090				Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m		M2				13.04		13.04		9

		02.05.100				Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m		M2				32.93		32.93		9

		02.05.195				Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m		UNMES		2,254.91				2,254.91		9

		02.05.202				Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico		MXMES		23.86		5.14		29.00		9

		02.05.212				Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis		M2MES		16.14		5.14		21.28		9

		02.06				Alocação de equipe, equipamento e ferramental										5

		02.06.030				Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica		UNMES		12,076.21		3,644.10		15,720.31		9

		02.06.040				Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel		UNMES		21,424.21		3,644.10		25,068.31		9

		02.08				Sinalização de obra										5

		02.08.020				Placa de identificação para obra		M2		843.82		98.48		942.30		9

		02.08.040				Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon		M2		318.09		27.74		345.83		9

		02.08.050				Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira		M2		145.04		56.21		201.25		9

		02.09				Limpeza de terreno										5

		02.09.030				Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km		M2		2.77		5.36		8.13		9

		02.09.040				Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km		M2		4.21		0.17		4.38		9

		02.09.130				Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km		M2		4.51		0.17		4.68		9

		02.09.150				Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos		M3		67.84		9.64		77.48		9

		02.09.160				Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos		M3		79.91		11.36		91.27		9

		02.10				Locação de obra										5

		02.10.020				Locação de obra de edificação		M2		11.09		6.18		17.27		9

		02.10.040				Locação de rede de canalização		M		1.02		0.44		1.46		9

		02.10.050				Locação para muros, cercas e alambrados		M		1.02		0.44		1.46		9

		02.10.060				Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas		M2		0.94		0.87		1.81		9

		03				DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO										2

		03.01				Demolição de concreto, lastro, mistura e afins										5

		03.01.020				Demolição manual de concreto simples		M3				235.73		235.73		9

		03.01.040				Demolição manual de concreto armado		M3				428.60		428.60		9

		03.01.060				Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento		M2				32.15		32.15		9

		03.01.200				Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M3		476.12		128.58		604.70		9

		03.01.210				Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material		M3		454.42		128.58		583.00		9

		03.01.220				Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M3		248.91		85.72		334.63		9

		03.01.230				Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material		M3		227.21		85.72		312.93		9

		03.01.240				Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M2		24.39		8.57		32.96		9

		03.01.250				Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material		M2		22.72		8.57		31.29		9

		03.01.260				Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M3		243.94		85.72		329.66		9

		03.01.270				Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material		M3		227.21		85.72		312.93		9

		03.02				Demolição de alvenaria										5

		03.02.020				Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento		M3				128.58		128.58		9

		03.02.040				Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento		M3				85.72		85.72		9

		03.03				Demolição de revestimento em massa										5

		03.03.020				Apicoamento manual de piso, parede ou teto		M2				3.21		3.21		9

		03.03.040				Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto		M2				6.43		6.43		9

		03.03.060				Demolição manual de revestimento em massa de piso		M2				10.72		10.72		9

		03.04				Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico										5

		03.04.020				Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base		M2				12.86		12.86		9

		03.04.030				Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base		M2				10.72		10.72		9

		03.04.040				Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base		M				3.21		3.21		9

		03.05				Demolição de revestimento sintético										5

		03.05.020				Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base		M2				8.57		8.57		9

		03.06				Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços										5

		03.06.050				Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M2		17.42		10.72		28.14		9

		03.06.060				Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material		M2		1.54		10.72		12.26		9

		03.07				Demolição de revestimento asfáltico										5

		03.07.010				Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M2		25.01		4.29		29.30		9

		03.07.030				Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material		M2		22.72		4.29		27.01		9

		03.07.050				Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M2		11.15		1.50		12.65		9

		03.07.070				Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material		M2		8.50		1.50		10.00		9

		03.07.080				Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição		M2		14.57		0.64		15.21		9

		03.08				Demolição de forro / divisórias										5

		03.08.020				Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento		M2				11.14		11.14		9

		03.08.040				Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento		M2				6.43		6.43		9

		03.08.060				Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação		M2				6.43		6.43		9

		03.08.200				Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos		M2				7.07		7.07		9

		03.09				Demolição de impermeabilização e afins										5

		03.09.020				Demolição manual de camada impermeabilizante		M2				17.24		17.24		9

		03.09.040				Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft		M2				20.69		20.69		9

		03.09.060				Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio		M				6.90		6.90		9

		03.10				Remoção de pintura										5

		03.10.020				Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa		M		0.07		1.56		1.63		9

		03.10.040				Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico		M		0.86		1.56		2.42		9

		03.10.080				Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos		M2		4.28		12.50		16.78		9

		03.10.100				Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento		M2		0.35		9.37		9.72		9

		03.10.120				Remoção de pintura em massa com produtos químicos		M2		4.28		9.37		13.65		9

		03.10.140				Remoção de pintura em massa com lixamento		M2		0.35		6.25		6.60		9

		03.16				Remoção de sinalização horizontal										5

		03.16.010				Remoção de sinalização horizontal existente		M2		92.59				92.59		9

		03.16.011				Remoção de tacha/tachões		UN		3.77		9.51		13.28		9

		04				RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO										2

		04.01				Retirada de fechamento e elemento divisor										5

		04.01.020				Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada		M2				39.14		39.14		9

		04.01.040				Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos		M2				33.92		33.92		9

		04.01.060				Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore		M2				20.87		20.87		9

		04.01.080				Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares		M2		2.61		0.73		3.34		9

		04.01.090				Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo		M				4.51		4.51		9

		04.01.100				Retirada de cerca		M				13.29		13.29		9

		04.02				Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)										5

		04.02.020				Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²		M				1.42		1.42		9

		04.02.030				Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²		M				4.75		4.75		9

		04.02.050				Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro		M2				26.14		26.14		9

		04.02.070				Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer		M2				21.38		21.38		9

		04.02.090				Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro		M2				19.01		19.01		9

		04.02.110				Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer		M2				14.26		14.26		9

		04.02.140				Retirada de estrutura metálica		KG		2.25				2.25		9

		04.03				Retirada de telhamento e proteção										5

		04.03.020				Retirada de telhamento em barro		M2				17.14		17.14		9

		04.03.040				Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro		M2				8.57		8.57		9

		04.03.060				Retirada de cumeeira ou espigão em barro		M				6.43		6.43		9

		04.03.080				Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer		M				10.72		10.72		9

		04.03.090				Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação		M2				13.05		13.05		9

		04.04				Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços										5

		04.04.010				Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada		M2				45.85		45.85		9

		04.04.020				Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso		M2				27.86		27.86		9

		04.04.030				Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore		M				19.29		19.29		9

		04.04.040				Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore		M				21.43		21.43		9

		04.04.060				Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore		M				17.14		17.14		9

		04.05				Retirada de revestimentos em madeira										5

		04.05.010				Retirada de revestimento em lambris de madeira		M2				60.10		60.10		9

		04.05.020				Retirada de piso em tacos de madeira		M2				12.86		12.86		9

		04.05.040				Retirada de soalho somente o tablado		M2				16.63		16.63		9

		04.05.060				Retirada de soalho inclusive vigamento		M2				28.51		28.51		9

		04.05.080				Retirada de degrau em madeira		M				14.26		14.26		9

		04.05.100				Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira		M				3.21		3.21		9

		04.06				Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos										5

		04.06.010				Retirada de revestimento em lambris metálicos		M2				60.10		60.10		9

		04.06.020				Retirada de piso em material sintético assentado a cola		M2				4.75		4.75		9

		04.06.040				Retirada de degrau em material sintético assentado a cola		M				4.42		4.42		9

		04.06.060				Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético		M				1.07		1.07		9

		04.06.100				Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação		M2				52.06		52.06		9

		04.07				Retirada de forro, brise e fachada										5

		04.07.020				Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas		M2				13.31		13.31		9

		04.07.040				Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas		M2				7.12		7.12		9

		04.07.060				Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro		M2				5.36		5.36		9

		04.08				Retirada de esquadria e elemento de madeira										5

		04.08.020				Retirada de folha de esquadria em madeira		UN				23.77		23.77		9

		04.08.040				Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas		M				1.83		1.83		9

		04.08.060				Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados		M				14.26		14.26		9

		04.08.080				Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc.		M2				6.43		6.43		9

		04.08.100				Retirada de armário em madeira ou metal		M2				21.38		21.38		9

		04.09				Retirada de esquadria e elementos metálicos										5

		04.09.020				Retirada de esquadria metálica em geral		M2				33.26		33.26		9

		04.09.040				Retirada de folha de esquadria metálica		UN				27.74		27.74		9

		04.09.060				Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados		M				11.40		11.40		9

		04.09.080				Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados		M				7.83		7.83		9

		04.09.100				Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral		M2				33.26		33.26		9

		04.09.120				Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo		M				38.01		38.01		9

		04.09.140				Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento		UN				27.86		27.86		9

		04.09.160				Retirada de entelamento metálico em geral		M2				4.51		4.51		9

		04.10				Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias										5

		04.10.020				Retirada de fechadura ou fecho de embutir		UN				13.05		13.05		9

		04.10.040				Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor		UN				5.22		5.22		9

		04.10.060				Retirada de dobradiça		UN				2.61		2.61		9

		04.10.080				Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria		UN				20.42		20.42		9

		04.11				Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro										5

		04.11.020				Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios		UN				46.86		46.86		9

		04.11.030				Retirada de bancada incluindo pertences		M2				66.53		66.53		9

		04.11.040				Retirada de complemento sanitário chumbado		UN				15.65		15.65		9

		04.11.060				Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor		UN				6.52		6.52		9

		04.11.080				Retirada de registro ou válvula embutidos		UN				59.91		59.91		9

		04.11.100				Retirada de registro ou válvula aparentes		UN				34.36		34.36		9

		04.11.110				Retirada de purificador/bebedouro		UN				34.36		34.36		9

		04.11.120				Retirada de torneira ou chuveiro		UN				8.12		8.12		9

		04.11.140				Retirada de sifão ou metais sanitários diversos		UN				12.50		12.50		9

		04.11.160				Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada		UN				23.74		23.74		9

		04.12				Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos										5

		04.12.020				Retirada de conjunto motor-bomba		UN				99.53		99.53		9

		04.12.040				Retirada de motor de bomba de recalque		UN				79.01		79.01		9

		04.13				Retirada de impermeabilização e afins										5

		04.13.020				Retirada de isolamento térmico com material monolítico		M2				6.43		6.43		9

		04.13.060				Retirada de isolamento térmico com material em panos		M2				1.07		1.07		9

		04.14				Retirada de vidro										5

		04.14.020				Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete		M2				15.62		15.62		9

		04.14.040				Retirada de esquadria em vidro		M2				47.52		47.52		9

		04.17				Retirada em instalação elétrica - letra A ate B										5

		04.17.020				Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede		UN				21.07		21.07		9

		04.17.040				Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço		UN				79.01		79.01		9

		04.17.060				Remoção de suporte tipo braquet		UN				26.34		26.34		9

		04.17.080				Remoção de barramento de cobre		M				21.07		21.07		9

		04.17.100				Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG		UN				7.90		7.90		9

		04.17.120				Remoção de base de fusível tipo Diazed		UN				7.90		7.90		9

		04.17.140				Remoção de base e haste de para-raios		UN				52.67		52.67		9

		04.17.160				Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar		UN				26.34		26.34		9

		04.17.180				Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar		UN				23.70		23.70		9

		04.17.200				Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha		UN				21.07		21.07		9

		04.17.220				Remoção de bucha de passagem interna ou externa		UN				21.07		21.07		9

		04.17.240				Remoção de bucha de passagem para neutro		UN				15.80		15.80		9

		04.18				Retirada em instalação elétrica - letra C										5

		04.18.020				Remoção de cabeçote em rede de telefonia		UN				13.17		13.17		9

		04.18.040				Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios		M				18.43		18.43		9

		04.18.060				Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa		UN				263.35		263.35		9

		04.18.070				Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa		UN				210.68		210.68		9

		04.18.080				Remoção de caixa de entrada telefônica completa		UN				105.34		105.34		9

		04.18.090				Remoção de caixa de medição padrão completa		UN				58.48		58.48		9

		04.18.120				Remoção de caixa estampada		UN				7.81		7.81		9

		04.18.130				Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado		UN				9.37		9.37		9

		04.18.140				Remoção de caixa para transformador de corrente		UN				58.48		58.48		9

		04.18.180				Remoção de cantoneira metálica		M				13.17		13.17		9

		04.18.200				Remoção de captor de para-raios tipo Franklin		UN				26.34		26.34		9

		04.18.220				Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem		UN				21.07		21.07		9

		04.18.240				Remoção de chave automática da boia		UN				31.60		31.60		9

		04.18.250				Remoção de chave base de mármore ou ardósia		UN				26.34		26.34		9

		04.18.260				Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel		UN				52.67		52.67		9

		04.18.270				Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus		UN				79.01		79.01		9

		04.18.280				Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal		UN				148.20		148.20		9

		04.18.290				Remoção de chave tipo Pacco rotativo		UN				39.50		39.50		9

		04.18.320				Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste		UN				10.72		10.72		9

		04.18.340				Remoção de condulete		UN				20.98		20.98		9

		04.18.360				Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm		M				6.32		6.32		9

		04.18.370				Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm		M				3.16		3.16		9

		04.18.380				Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm		M				5.26		5.26		9

		04.18.390				Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm		M				2.63		2.63		9

		04.18.400				Remoção de condutor especial		M				37.05		37.05		9

		04.18.410				Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu		M				10.54		10.54		9

		04.18.420				Remoção de contator magnético para comando de bomba		UN				52.67		52.67		9

		04.18.440				Remoção de corrente para pendentes		UN				10.54		10.54		9

		04.18.460				Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores		UN				79.01		79.01		9

		04.18.470				Remoção de cruzeta de madeira		UN				111.15		111.15		9

		04.19				Retirada em instalação elétrica - letra D ate I										5

		04.19.020				Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido		UN				216.37		216.37		9

		04.19.030				Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A		UN				52.67		52.67		9

		04.19.060				Remoção de disjuntor termomagnético		UN				13.17		13.17		9

		04.19.080				Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem		M2				52.67		52.67		9

		04.19.100				Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado		UN				10.54		10.54		9

		04.19.120				Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra		UN				21.07		21.07		9

		04.19.140				Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação		UN				5.26		5.26		9

		04.19.160				Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão		UN				7.90		7.90		9

		04.19.180				Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino		UN				13.17		13.17		9

		04.19.190				Remoção de isolador galvanizado uso geral		UN				13.17		13.17		9

		04.20				Retirada em instalação elétrica - letra J ate N										5

		04.20.020				Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão		UN				37.05		37.05		9

		04.20.040				Remoção de lâmpada		UN				4.29		4.29		9

		04.20.060				Remoção de luz de obstáculo		UN				52.67		52.67		9

		04.20.080				Remoção de manopla de comando de disjuntor		UN				26.34		26.34		9

		04.20.100				Remoção de mão francesa		UN				21.43		21.43		9

		04.20.120				Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar		UN				74.10		74.10		9

		04.21				Retirada em instalação elétrica - letra O ate S										5

		04.21.020				Remoção de óleo de disjuntor ou transformador		L				0.86		0.86		9

		04.21.040				Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária		UN				79.01		79.01		9

		04.21.050				Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro		UN				105.34		105.34		9

		04.21.060				Remoção de perfilado		M				21.07		21.07		9

		04.21.100				Remoção de porta de quadro ou painel		M2				52.67		52.67		9

		04.21.130				Remoção de poste de concreto		UN		132.44		148.20		280.64		9

		04.21.140				Remoção de poste metálico		UN		132.44		148.20		280.64		9

		04.21.150				Remoção de poste de madeira		UN				165.96		165.96		9

		04.21.160				Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem		M2				105.34		105.34		9

		04.21.200				Remoção de reator para lâmpada		UN				18.53		18.53		9

		04.21.210				Remoção de reator para lâmpada fixo em poste		UN				105.34		105.34		9

		04.21.240				Remoção de relé		UN				24.99		24.99		9

		04.21.260				Remoção de roldana		UN				4.29		4.29		9

		04.21.280				Remoção de soquete		UN				4.29		4.29		9

		04.21.300				Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro		UN				34.29		34.29		9

		04.22				Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final										5

		04.22.020				Remoção de terminal ou conector para cabos		UN				5.36		5.36		9

		04.22.040				Remoção de transformador de potência em cabine primária		UN				364.57		364.57		9

		04.22.050				Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)		UN				34.24		34.24		9

		04.22.060				Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo		UN		264.87		421.36		686.23		9

		04.22.100				Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm		M				26.34		26.34		9

		04.22.110				Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm		M				13.17		13.17		9

		04.22.120				Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm		M				52.67		52.67		9

		04.22.130				Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm		M				26.34		26.34		9

		04.22.200				Remoção de vergalhão		M				10.54		10.54		9

		04.30				Retirada em instalação hidráulica										5

		04.30.020				Remoção de calha ou rufo		M				4.93		4.93		9

		04.30.040				Remoção de condutor aparente		M				3.21		3.21		9

		04.30.060				Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos		M				8.57		8.57		9

		04.30.080				Remoção de hidrante de parede completo		UN				93.72		93.72		9

		04.30.100				Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros		UN				158.01		158.01		9

		04.31				Retirada em instalação de combate a incêndio										5

		04.31.010				Retirada de bico de sprinkler		UN				14.82		14.82		9

		04.35				Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico										5

		04.35.050				Retirada de aparelho de ar condicionado portátil		UN				23.88		23.88		9

		04.40				Retirada diversa de pecas pre-moldadas										5

		04.40.010				Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M		0.91		8.57		9.48		9

		04.40.020				Retirada de soleira ou peitoril em geral		M				4.29		4.29		9

		04.40.030				Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento		M				8.57		8.57		9

		04.40.050				Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		M2		7.25		12.86		20.11		9

		04.40.070				Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento		M2				12.86		12.86		9

		04.41				Retirada de dispositivos viários										5

		04.41.001				Retirada de placa de solo		M2		44.23		19.01		63.24		9

		05				TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA										2

		05.04				Transporte de material solto										5

		05.04.060				Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado		M3		30.33		115.72		146.05		9

		05.07				Transporte comercial, carreteiro e aluguel										5

		05.07.040				Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal		M3		95.63		12.86		108.49		9

		05.07.050				Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal		M3		107.00		12.86		119.86		9

		05.07.060				Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro		M3		114.54		12.86		127.40		9

		05.07.070				Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall		M3		110.18		12.86		123.04		9

		05.07.100				Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe D		T		251.83		1.07		252.90		5

		05.08				Transporte mecanizado de material solto										9

		05.08.060				Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km		M3		21.78				21.78		9

		05.08.080				Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km		M3		40.83				40.83		9

		05.08.100				Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km		M3		50.71				50.71		9

		05.08.120				Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km		M3		57.67				57.67		9

		05.08.140				Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km		M3XKM		2.88				2.88		9

		05.08.220				Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km		M3		18.15				18.15		5

		05.09				Taxas de recolhimento										9

		05.09.006				Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte		T		39.17				39.17		9

		05.09.007				Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra		M3		29.99				29.99		9

		05.09.008				Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto		T		766.44				766.44		5

		05.10				Transporte mecanizado de solo										9

		05.10.010				Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria		M3		6.28				6.28		9

		05.10.020				Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km		M3		8.58				8.58		9

		05.10.021				Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km		M3		12.80				12.80		9

		05.10.022				Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km		M3		14.15				14.15		9

		05.10.023				Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km		M3		18.92				18.92		9

		05.10.024				Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km		M3		28.34				28.34		9

		05.10.025				Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km		M3		37.75				37.75		9

		05.10.026				Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km		M3XKM		1.82				1.82		9

		05.10.030				Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km		M3		14.75				14.75		9

		05.10.031				Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km		M3		20.35				20.35		9

		05.10.032				Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km		M3		21.24				21.24		9

		05.10.033				Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km		M3		27.14				27.14		9

		05.10.034				Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km		M3		40.69				40.69		9

		05.10.035				Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km		M3		54.24				54.24		9

		05.10.036				Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km		M3XKM		2.63				2.63		2

		06				SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL										5

		06.01				Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha										9

		06.01.020				Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto		M3				53.58		53.58		9

		06.01.040				Escavação manual em solo brejoso em campo aberto		M3				66.86		66.86		5

		06.02				Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha										9

		06.02.020				Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m		M3				64.29		64.29		9

		06.02.040				Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m		M3				83.15		83.15		5

		06.11				Reaterro manual sem fornecimento de material										9

		06.11.020				Reaterro manual para simples regularização sem compactação		M3				9.21		9.21		9

		06.11.040				Reaterro manual apiloado sem controle de compactação		M3				19.99		19.99		9

		06.11.060				Reaterro manual com adição de 2% de cimento		M3		17.32		72.00		89.32		5

		06.12				Aterro manual sem fornecimento de material										9

		06.12.020				Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg		M3				66.19		66.19		5

		06.14				Carga / carregamento e descarga manual										9

		06.14.020				Carga manual de solo		M3				12.86		12.86		2

		07				SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO										5

		07.01				Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha										9

		07.01.010				Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida		M3		17.29		0.30		17.59		9

		07.01.020				Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto		M3		17.73		0.30		18.03		9

		07.01.060				Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto		M3		27.86		1.00		28.86		9

		07.01.120				Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km		M3		16.07				16.07		5

		07.02				Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha										9

		07.02.020				Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m		M3		9.89		1.38		11.27		9

		07.02.040				Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m		M3		11.15		1.56		12.71		9

		07.02.060				Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m		M3		20.18		0.89		21.07		9

		07.02.080				Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica		M3		21.36		0.85		22.21		5

		07.05				Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa										9

		07.05.010				Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa		M3		38.18		2.00		40.18		9

		07.05.020				Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial		M3		32.68		1.61		34.29		5

		07.06				Escavação ou carga mecanizada em campo aberto										9

		07.06.010				Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha		M3		280.55				280.55		5

		07.10				Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo										9

		07.10.020				Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle		M3		6.76		0.12		6.88		5

		07.11				Reaterro mecanizado sem fornecimento de material										9

		07.11.020				Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador		M3		4.21		2.99		7.20		9

		07.11.040				Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN		M3		20.94		2.75		23.69		5

		07.12				Aterro mecanizado sem fornecimento de material										9

		07.12.010				Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas		M3		18.10		0.45		18.55		9

		07.12.020				Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto		M3		12.88		0.32		13.20		9

		07.12.030				Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto		M3		13.07		0.14		13.21		9

		07.12.040				Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro		M3		21.80		0.43		22.23		2

		08				ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM										5

		08.01				Escoramento										9

		08.01.020				Escoramento de solo contínuo		M2		35.32		63.20		98.52		9

		08.01.040				Escoramento de solo descontínuo		M2		19.34		38.01		57.35		9

		08.01.060				Escoramento de solo pontaletado		M2		13.04		9.19		22.23		9

		08.01.080				Escoramento de solo especial		M2		45.59		73.55		119.14		9

		08.01.100				Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m		M2		371.96				371.96		9

		08.01.110				Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m		M2		408.49				408.49		9

		08.01.120				Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m		M2		453.38				453.38		5

		08.02				Cimbramento										9

		08.02.020				Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto		M3		19.84		34.48		54.32		9

		08.02.040				Cimbramento em perfil metálico para obras de arte		KG		9.24		2.37		11.61		9

		08.02.050				Cimbramento tubular metálico		M3MES		8.51		2.14		10.65		9

		08.02.060				Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico		M3				16.30		16.30		5

		08.03				Descimbramento										9

		08.03.020				Descimbramento em madeira		M3				9.51		9.51		5

		08.05				Manta, filtro e dreno										9

		08.05.010				Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm		M2		28.16		0.81		28.97		9

		08.05.100				Dreno com pedra britada		M3		143.27		23.77		167.04		9

		08.05.110				Dreno com areia grossa		M3		163.18		14.26		177.44		9

		08.05.180				Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m		M2		4.94		14.26		19.20		9

		08.05.190				Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m		M2		8.58		14.26		22.84		9

		08.05.220				Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m		M2		16.85		14.26		31.11		5

		08.06				Barbaca										9

		08.06.040				Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm		M		10.93		16.63		27.56		9

		08.06.060				Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm		M		15.54		19.01		34.55		9

		08.06.080				Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm		M		15.11		23.77		38.88		5

		08.07				Esgotamento										9

		08.07.050				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático		TX		11,945.25				11,945.25		9

		08.07.060				Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias		CJxDI		757.12				757.12		9

		08.07.070				Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m		UN		445.64				445.64		9

		08.07.090				Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa		HPXh		2.68		4.29		6.97		5

		08.10				Contenção										9

		08.10.040				Enrocamento com pedra arrumada		M3		179.60		142.56		322.16		9

		08.10.060				Enrocamento com pedra assentada		M3		312.20		275.80		588.00		9

		08.10.108				Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização		M3		752.03		128.25		880.28		9

		08.10.109				Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização		M3		591.72		157.50		749.22		2

		09				FORMA										5

		09.01				Forma em tabua										9

		09.01.020				Forma em madeira comum para fundação		M2		42.00		61.78		103.78		9

		09.01.030				Forma em madeira comum para estrutura		M2		183.91		71.29		255.20		9

		09.01.040				Forma em madeira comum para caixão perdido		M2		64.69		57.03		121.72		9

		09.01.150				Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas		M2				7.32		7.32		9

		09.01.160				Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas		M2				8.71		8.71		5

		09.02				Forma em madeira compensada										9

		09.02.020				Forma plana em compensado para estrutura convencional		M2		128.98		66.53		195.51		9

		09.02.040				Forma plana em compensado para estrutura aparente		M2		134.55		66.53		201.08		9

		09.02.060				Forma curva em compensado para estrutura aparente		M2		125.41		118.81		244.22		9

		09.02.080				Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento		M2		80.12		64.15		144.27		9

		09.02.100				Forma em compensado para encamisamento de tubulão		M2		40.55		52.27		92.82		9

		09.02.120				Forma ripada de 5 cm na vertical		M2		95.66		103.99		199.65		9

		09.02.130				Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico		M2		102.72		40.91		143.63		9

		09.02.140				Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico		M2		102.72		72.96		175.68		9

		09.02.150				Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico		M2		67.42		125.24		192.66		5

		09.04				Forma em papelão										9

		09.04.020				Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm		M		98.48		11.28		109.76		9

		09.04.030				Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm		M		156.36		11.28		167.64		9

		09.04.040				Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm		M		187.89		11.28		199.17		9

		09.04.050				Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm		M		219.59		11.28		230.87		9

		09.04.060				Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm		M		244.50		11.28		255.78		9

		09.04.070				Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm		M		219.36		11.28		230.64		5

		09.07				Forma em polipropileno										9

		09.07.060				Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação		M3		405.96		83.17		489.13		2

		10				ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL										5

		10.01				Armadura em barra										9

		10.01.020				Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa		KG		8.34		2.75		11.09		9

		10.01.040				Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		KG		7.83		2.75		10.58		9

		10.01.060				Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa		KG		7.86		2.75		10.61		5

		10.02				Armadura em tela										9

		10.02.020				Armadura em tela soldada de aço		KG		9.00		1.38		10.38		5

		10.20				Reparos, conservações e complementos - GRUPO 10										9

		10.20.001				Lubrificante em pasta para aplicação em barras de transferência de concreto		KG		50.13		13.85		63.98		2

		11				CONCRETO, MASSA E LASTRO										5

		11.01				Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material										9

		11.01.100				Concreto usinado, fck = 20 MPa		M3		473.18				473.18		9

		11.01.130				Concreto usinado, fck = 25 MPa		M3		495.97				495.97		9

		11.01.160				Concreto usinado, fck = 30 MPa		M3		519.84				519.84		9

		11.01.170				Concreto usinado, fck = 35 MPa		M3		544.88				544.88		9

		11.01.190				Concreto usinado, fck = 40 MPa		M3		571.12				571.12		9

		11.01.260				Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento		M3		532.56				532.56		9

		11.01.290				Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento		M3		553.96				553.96		9

		11.01.320				Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento		M3		577.64				577.64		9

		11.01.321				Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento		M3		602.47				602.47		9

		11.01.350				Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento		M3		629.93				629.93		9

		11.01.520				Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua		M3		588.64				588.64		9

		11.01.621				Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm_k=4,2 Mpa		M3		509.65				509.65		9

		11.01.630				Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado		M3		576.61				576.61		5

		11.02				Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material										9

		11.02.020				Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³		M3		549.15				549.15		9

		11.02.040				Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³		M3		570.15				570.15		9

		11.02.060				Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³		M3		555.45				555.45		5

		11.03				Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material										9

		11.03.090				Concreto preparado no local, fck = 20 MPa		M3		394.82		128.58		523.40		5

		11.04				Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material										9

		11.04.020				Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³		M3		325.87		53.58		379.45		9

		11.04.040				Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³		M3		356.37		53.58		409.95		9

		11.04.060				Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³		M3		421.14		53.58		474.72		5

		11.05				Concreto e argamassa especial										9

		11.05.010				Argamassa em solo e cimento a 5% em peso		M3		76.43		53.58		130.01		9

		11.05.030				Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência		M3		3,687.38		60.10		3,747.48		9

		11.05.040				Argamassa graute		M3		364.51		60.10		424.61		9

		11.05.060				Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa		M3		379.66		395.06		774.72		9

		11.05.120				Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³		M3		2,304.21		723.04		3,027.25		5

		11.11				Argamassas especiais										9

		11.11.030				Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz		M3		505.66		53.58		559.24		5

		11.16				Lançamento e aplicação										9

		11.16.020				Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento		M3				90.38		90.38		9

		11.16.040				Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação		M3				180.76		180.76		9

		11.16.060				Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura		M3				124.86		124.86		9

		11.16.080				Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento		M3		60.26		68.95		129.21		9

		11.16.220				Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície		M2		16.23				16.23		5

		11.18				Lastro e enchimento										9

		11.18.020				Lastro de areia		M3		184.38		75.01		259.39		9

		11.18.040				Lastro de pedra britada		M3		171.92		32.15		204.07		9

		11.18.060				Lona plástica - 150 micron		M2		3.70		0.64		4.34		9

		11.18.070				Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³		M3		998.27		98.77		1,097.04		9

		11.18.080				Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados		M3		336.00		42.86		378.86		9

		11.18.110				Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho		M3				42.86		42.86		9

		11.18.140				Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado		M3		229.18		21.43		250.61		9

		11.18.150				Lastro e/ou fundação em rachão manual		M3		193.31		64.29		257.60		9

		11.18.160				Enchimento de nichos em geral, com areia		M3		184.38		101.10		285.48		9

		11.18.180				Colchão de areia		M3		202.24		0.21		202.45		9

		11.18.190				Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1		M3		317.16		17.14		334.30		9

		11.18.220				Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F		M3		1,286.88		17.14		1,304.02		5

		11.20				Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11										9

		11.20.030				Cura química de concreto, membrana líquida		M2		2.72		5.36		8.08		9

		11.20.050				Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		M		11.58				11.58		9

		11.20.090				Selante endurecedor de concreto antipó		M2		3.65		5.36		9.01		9

		11.20.120				Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente		M3		9,406.49		1,861.68		11,268.17		9

		11.20.130				Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto		M		192.56		142.56		335.12		2

		12				FUNDACAO PROFUNDA										5

		12.01				Broca										9

		12.01.021				Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa		M		18.54		50.01		68.55		9

		12.01.041				Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa		M		29.97		52.03		82.00		9

		12.01.061				Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa		M		44.87		82.81		127.68		5

		12.04				Estaca pre-moldada de concreto										9

		12.04.080				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada		TX		26,884.56				26,884.56		9

		12.04.081				Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t		M		179.41		2.14		181.55		9

		12.04.082				Estaca pré-moldada protendida cravada para 30t		M		191.91		2.14		194.05		9

		12.04.083				Estaca pré-moldada protendida cravada para 40t		M		204.37		2.14		206.51		9

		12.04.084				Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t		M		224.59		2.14		226.73		9

		12.04.085				Estaca pré-moldada protendida cravada para 60t		M		309.92		2.14		312.06		5

		12.05				Estaca escavada mecanicamente										9

		12.05.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada		TX		2,315.63				2,315.63		9

		12.05.020				Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t		M		41.37		15.85		57.22		9

		12.05.030				Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t		M		55.80		22.89		78.69		9

		12.05.040				Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t		M		74.33		31.36		105.69		9

		12.05.150				Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t		M		95.90		41.49		137.39		5

		12.06				Estaca tipo STRAUSS										9

		12.06.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss		TX		2,489.47				2,489.47		9

		12.06.020				Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t		M		64.21		13.33		77.54		9

		12.06.030				Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t		M		82.16		19.25		101.41		9

		12.06.040				Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t		M		105.83		26.23		132.06		9

		12.06.080				Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t		M		166.21		34.22		200.43		5

		12.07				Estaca tipo RAIZ										9

		12.07.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo		TX		25,878.16				25,878.16		9

		12.07.030				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo		M		215.60		9.70		225.30		9

		12.07.050				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo		M		246.95		12.16		259.11		9

		12.07.060				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo		M		277.08		18.41		295.49		9

		12.07.070				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo		M		307.49		25.76		333.25		9

		12.07.090				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo		M		392.37		39.35		431.72		9

		12.07.100				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo		M		451.41		46.16		497.57		9

		12.07.110				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo		M		544.34		54.59		598.93		9

		12.07.130				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo		M		647.99		46.16		694.15		9

		12.07.151				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo		M		343.04				343.04		9

		12.07.153				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo		M		522.35				522.35		9

		12.07.270				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha		TX		25,878.16				25,878.16		9

		12.07.271				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha		M		1,023.29				1,023.29		9

		12.07.272				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha		M		1,239.12				1,239.12		9

		12.07.273				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha		M		1,412.34				1,412.34		9

		12.07.274				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem argamassa, em rocha		M		638.45				638.45		9

		12.07.275				Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, sem armação e sem argamassa, em rocha		M		769.96				769.96		9

		12.07.511				Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sobreconsumo		M3		652.20				652.20		5

		12.09				Tubulão										9

		12.09.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado mecanicamente		TX		1,954.97				1,954.97		9

		12.09.020				Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm		M		34.03				34.03		9

		12.09.040				Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm		M		40.45				40.45		9

		12.09.060				Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm		M		60.23				60.23		9

		12.09.140				Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base		M3				526.70		526.70		5

		12.12				Estaca hélice continua										9

		12.12.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo		TX		36,557.39				36,557.39		9

		12.12.014				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo		M		42.05		5.72		47.77		9

		12.12.016				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo		M		51.38		5.72		57.10		9

		12.12.020				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo		M		63.16		5.72		68.88		9

		12.12.060				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo		M		73.67		5.72		79.39		9

		12.12.070				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo		M		87.34		5.72		93.06		9

		12.12.074				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo		M		107.97		5.72		113.69		9

		12.12.090				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo		M		133.44		5.72		139.16		9

		12.12.100				Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo		M		161.28		5.72		167.00		5

		12.14				Estaca escavada com injeção ou micro estaca										9

		12.14.010				Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca		TX		22,508.40				22,508.40		9

		12.14.040				Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm		M		291.62		25.76		317.38		9

		12.14.050				Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm		M		354.42		39.35		393.77		9

		12.14.060				Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm		M		428.52		46.16		474.68		2

		13				LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS										5

		13.01				Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas										9

		13.01.130				Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa		M2		127.89		34.58		162.47		9

		13.01.150				Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa		M2		124.75		38.03		162.78		9

		13.01.170				Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa		M2		155.49		41.48		196.97		9

		13.01.190				Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25 MPa		M2		173.45		44.93		218.38		9

		13.01.210				Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa		M2		213.14		49.32		262.46		9

		13.01.310				Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa		M2		139.92		38.03		177.95		9

		13.01.320				Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa		M2		161.24		38.03		199.27		9

		13.01.330				Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa		M2		199.60		41.48		241.08		9

		13.01.340				Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa		M2		219.74		44.93		264.67		9

		13.01.350				Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25 + 5), com capa de concreto de 25 MPa		M2		249.98		49.32		299.30		5

		13.02				Laje pre-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas										9

		13.02.150				Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa		M2		168.77		38.03		206.80		9

		13.02.170				Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa		M2		180.56		41.48		222.04		9

		13.02.190				Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa		M2		192.14		44.93		237.07		9

		13.02.210				Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa		M2		208.76		49.32		258.08		5

		13.05				Pre-laje										9

		13.05.084				Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm		M2		159.55		11.59		171.14		9

		13.05.090				Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm		M2		177.42		12.19		189.61		9

		13.05.094				Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm		M2		194.73		12.78		207.51		9

		13.05.096				Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm		M2		275.07		13.02		288.09		9

		13.05.110				Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm		M2		157.72		11.59		169.31		9

		13.05.150				Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm		M2		169.54		12.18		181.72		2

		14				ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR										5

		14.01				Alvenaria de fundação (embasamento)										9

		14.01.020				Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum		M3		587.07		393.72		980.79		9

		14.01.050				Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A		M2		66.89		37.79		104.68		9

		14.01.060				Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A		M2		89.93		38.64		128.57		5

		14.02				Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial										9

		14.02.020				Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum		M2		36.16		48.62		84.78		9

		14.02.030				Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum		M2		49.91		76.95		126.86		9

		14.02.040				Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum		M2		110.06		124.86		234.92		9

		14.02.050				Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum		M2		159.11		153.97		313.08		9

		14.02.070				Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente		M2		147.06		76.95		224.01		9

		14.02.080				Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente		M2		333.36		124.86		458.22		5

		14.03				Alvenaria com tijolo laminado aparente										9

		14.03.020				Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado		M2		126.45		68.57		195.02		9

		14.03.040				Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado		M2		238.58		129.33		367.91		9

		14.03.060				Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado		M2		493.95		180.90		674.85		5

		14.04				Alvenaria com bloco cerâmico de vedação										9

		14.04.200				Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm		M2		38.54		34.81		73.35		9

		14.04.210				Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm		M2		47.13		37.79		84.92		9

		14.04.220				Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm		M2		57.95		40.54		98.49		5

		14.05				Alvenaria com bloco cerâmico estrutural										9

		14.05.050				Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm		M2		46.31		37.79		84.10		9

		14.05.060				Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm		M2		59.23		40.54		99.77		5

		14.10				Alvenaria com bloco de concreto de vedação										9

		14.10.101				Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C		M2		42.40		34.81		77.21		9

		14.10.111				Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C		M2		54.51		37.79		92.30		9

		14.10.121				Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C		M2		71.44		38.64		110.08		5

		14.11				Alvenaria com bloco de concreto estrutural										9

		14.11.221				Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B		M2		62.84		42.54		105.38		9

		14.11.231				Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B		M2		77.13		43.61		120.74		9

		14.11.261				Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A		M2		67.65		56.31		123.96		9

		14.11.271				Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A		M2		91.04		60.03		151.07		5

		14.15				Alvenaria de concreto celular ou silico calcário										9

		14.15.060				Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25		M2		94.06		16.49		110.55		9

		14.15.100				Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso revestido - classe C25		M2		109.99		16.92		126.91		9

		14.15.120				Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C25		M2		134.84		17.14		151.98		9

		14.15.140				Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido - classe C25		M2		174.12		17.78		191.90		5

		14.20				Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)										9

		14.20.010				Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado		M3		946.42		898.59		1,845.01		9

		14.20.020				Cimalha em concreto com pingadeira		M		3.98		8.13		12.11		5

		14.28				Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)										9

		14.28.012				Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm		M2		147.21		85.49		232.70		9

		14.28.030				Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm		M2		137.51		70.95		208.46		9

		14.28.096				Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm		M2		142.13		70.95		213.08		9

		14.28.100				Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm		M2		1,769.49		192.46		1,961.95		9

		14.28.140				Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm		M2		1,138.80		127.79		1,266.59		5

		14.30				Divisória e fechamento										9

		14.30.010				Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm		M2		1,024.23		82.74		1,106.97		9

		14.30.020				Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm		M2		271.14				271.14		9

		14.30.070				Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta		M2		788.58				788.58		9

		14.30.080				Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm		M2		1,062.20		82.74		1,144.94		9

		14.30.110				Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm		M2		170.26				170.26		9

		14.30.160				Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM		M2		229.77				229.77		9

		14.30.190				Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm		M2		187.63				187.63		9

		14.30.230				Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm		M2		197.50				197.50		9

		14.30.260				Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST		M2		164.60				164.60		9

		14.30.270				Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM		M2		161.52				161.52		9

		14.30.300				Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM		M2		203.04				203.04		9

		14.30.310				Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST		M2		143.26				143.26		9

		14.30.410				Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU		M2		214.05				214.05		9

		14.30.440				Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM		M2		242.91				242.91		9

		14.30.841				Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado		M2		1,366.39				1,366.39		9

		14.30.842				Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado		M2		861.73				861.73		9

		14.30.843				Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado		M2		1,560.98				1,560.98		9

		14.30.860				Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm		M2		303.01		76.78		379.79		9

		14.30.870				Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF		M2		264.66				264.66		9

		14.30.880				Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU		M2		286.58				286.58		9

		14.30.890				Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU		M2		293.81				293.81		9

		14.30.900				Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM		M2		240.75				240.75		9

		14.30.910				Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM		M2		271.55				271.55		9

		14.30.920				Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM		M2		280.85				280.85		5

		14.31				Divisória e fechamento.										9

		14.31.030				Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm		M2		101.09		137.01		238.10		5

		14.40				Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14										9

		14.40.040				Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos		M2				47.52		47.52		9

		14.40.060				Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm		UN		2.08		6.52		8.60		9

		14.40.070				Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm		UN		2.81		6.52		9.33		9

		14.40.080				Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm		UN		2.93		6.52		9.45		9

		14.40.090				Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm		UN		3.22		6.52		9.74		9

		14.40.100				Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm		UN		4.59		6.52		11.11		2

		15				ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO										5

		15.01				Estrutura em madeira para cobertura										9

		15.01.010				Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m		M2		121.39		59.40		180.79		9

		15.01.020				Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m		M2		130.24		61.78		192.02		9

		15.01.030				Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m		M2		139.10		64.15		203.25		9

		15.01.040				Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m		M2		152.55		68.90		221.45		9

		15.01.110				Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m		M2		82.98		45.15		128.13		9

		15.01.120				Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m		M2		91.83		47.52		139.35		9

		15.01.130				Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m		M2		100.69		49.89		150.58		9

		15.01.140				Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m		M2		109.90		54.64		164.54		9

		15.01.210				Estrutura pontaletada para telhas de barro		M2		91.70		57.03		148.73		9

		15.01.220				Estrutura pontaletada para telhas onduladas		M2		69.20		42.77		111.97		9

		15.01.310				Estrutura em terças para telhas de barro		M2		85.52		30.89		116.41		9

		15.01.320				Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro		M2		26.00		6.05		32.05		9

		15.01.330				Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal		M2		16.24		6.05		22.29		5

		15.03				Estrutura em aço										9

		15.03.030				Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura		KG		25.58				25.58		9

		15.03.090				Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura		KG				6.10		6.10		9

		15.03.110				Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura		KG		26.36				26.36		9

		15.03.131				Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura		KG		26.00				26.00		9

		15.03.140				Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura		KG		28.00				28.00		9

		15.03.150				Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura		KG		11.86		6.10		17.96		5

		15.05				Estrutura pre-fabricada de concreto										9

		15.05.290				Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa		M3		2,567.12		914.38		3,481.50		9

		15.05.300				Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa		M3		2,478.80		1,008.85		3,487.65		9

		15.05.520				Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa		M3		2,286.75		869.34		3,156.09		9

		15.05.530				Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa		M3		2,006.53		860.56		2,867.09		9

		15.05.540				Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa		M3		2,248.55		922.06		3,170.61		5

		15.20				Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15										9

		15.20.020				Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira		M3		4,275.88		1,425.60		5,701.48		9

		15.20.040				Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²		M		0.11		6.65		6.76		9

		15.20.060				Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²		M		0.27		17.58		17.85		2

		16				TELHAMENTO										5

		16.02				Telhamento em barro										9

		16.02.010				Telha de barro tipo italiana		M2		45.60		34.48		80.08		9

		16.02.020				Telha de barro tipo francesa		M2		61.12		34.48		95.60		9

		16.02.030				Telha de barro tipo romana		M2		36.80		34.48		71.28		9

		16.02.045				Telha de barro colonial/paulista		M2		86.40		51.72		138.12		9

		16.02.060				Telha de barro tipo plan		M2		98.82		51.72		150.54		9

		16.02.120				Emboçamento de beiral em telhas de barro		M		0.97		15.21		16.18		9

		16.02.230				Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha		M		13.48		19.01		32.49		9

		16.02.270				Espigão de barro emboçado		M		20.80		19.01		39.81		5

		16.03				Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)										9

		16.03.010				Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm		M2		40.37		19.01		59.38		9

		16.03.020				Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm		M2		62.76		19.01		81.77		9

		16.03.030				Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm		M2		148.76		19.01		167.77		9

		16.03.040				Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado		M2		160.39		19.01		179.40		9

		16.03.300				Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado		M		83.12		9.51		92.63		9

		16.03.310				Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado		M		77.36		9.51		86.87		9

		16.03.320				Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm		M		106.89		9.51		116.40		9

		16.03.330				Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado		M		164.41		9.51		173.92		9

		16.03.360				Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado		M		53.19		9.51		62.70		9

		16.03.370				Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado		M		104.07		9.51		113.58		9

		16.03.400				Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado		M		67.72		9.51		77.23		5

		16.10				Telhamento em madeira ou fibra vegetal										9

		16.10.020				Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm		M2		81.36		30.89		112.25		9

		16.10.100				Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm		M		106.54		10.45		116.99		5

		16.12				Telhamento metálico comum										9

		16.12.020				Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm		M2		91.50		19.01		110.51		9

		16.12.040				Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm		M2		181.84		19.01		200.85		9

		16.12.050				Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm		M2		163.68		19.01		182.69		9

		16.12.060				Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm		M2		85.10		19.01		104.11		9

		16.12.200				Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm		M		67.17		9.51		76.68		9

		16.12.220				Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm		M		86.88		9.51		96.39		5

		16.13				Telhamento metálico especial										9

		16.13.060				Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha		M2		172.13		47.80		219.93		9

		16.13.070				Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano		M2		155.90		20.69		176.59		9

		16.13.130				Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido		M2		135.60		20.69		156.29		9

		16.13.140				Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm		M2		112.17		19.01		131.18		5

		16.16				Telhamento em material sintético										9

		16.16.040				Telha ondulada translúcida em polipropileno		M2		77.95		19.01		96.96		9

		16.16.160				Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49		M2		124.90		19.01		143.91		9

		16.16.400				Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49		M		170.41		9.51		179.92		5

		16.20				Telhamento em vidro										9

		16.20.020				Telhas de vidro para iluminação tipo francesa		UN		67.34		4.75		72.09		9

		16.20.040				Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha		UN		67.34		4.75		72.09		5

		16.30				Domos										9

		16.30.020				Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio		M2		785.64				785.64		5

		16.32				Painel, chapas e fechamento										9

		16.32.070				Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm		M2		125.78		96.93		222.71		9

		16.32.120				Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm		M2		204.44		87.24		291.68		9

		16.32.130				Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm		M2		233.65		96.93		330.58		5

		16.33				Calhas e rufos										9

		16.33.022				Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m		M		54.08		57.93		112.01		9

		16.33.052				Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m		M		84.18		68.47		152.65		9

		16.33.062				Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m		M		155.61		73.74		229.35		9

		16.33.082				Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m		M		40.99		57.93		98.92		9

		16.33.102				Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m		M		63.24		68.47		131.71		9

		16.33.250				Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP		M		97.81		50.04		147.85		9

		16.33.400				Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm		UN		14.97		1.50		16.47		9

		16.33.410				Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm		UN		17.60		2.14		19.74		9

		16.33.412				Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm		UN		18.81		3.00		21.81		5

		16.40				Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16										9

		16.40.040				Recolocação de cumeeiras e espigões de barro		M		2.50		19.01		21.51		9

		16.40.060				Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha		M2				51.72		51.72		9

		16.40.080				Recolocação de telha de barro tipo plan		M2				51.72		51.72		9

		16.40.090				Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação		M2				23.77		23.77		9

		16.40.120				Recolocação de telha de barro tipo francesa		M2				34.48		34.48		9

		16.40.140				Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado		M2		3.29		19.01		22.30		9

		16.40.150				Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal		M2		9.87		19.01		28.88		2

		17				REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL										5

		17.01				Regularização de base										9

		17.01.010				Argamassa de proteção com argila expandida		M3		956.26		338.70		1,294.96		9

		17.01.020				Argamassa de regularização e/ou proteção		M3		456.25		338.70		794.95		9

		17.01.040				Lastro de concreto impermeabilizado		M3		409.58		338.70		748.28		9

		17.01.050				Regularização de piso com nata de cimento		M2		3.86		26.37		30.23		9

		17.01.060				Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho		M2		8.91		25.91		34.82		9

		17.01.120				Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico		M3		1,136.81		338.70		1,475.51		5

		17.02				Revestimento em argamassa										9

		17.02.020				Chapisco		M2		2.27		5.02		7.29		9

		17.02.030				Chapisco 1:4 com areia grossa		M2		1.44		5.02		6.46		9

		17.02.040				Chapisco com adesivo de alto desempenho		M2		7.18		5.02		12.20		9

		17.02.060				Chapisco fino peneirado		M2		2.32		7.32		9.64		9

		17.02.080				Chapisco rústico com pedra britada nº 1		M2		4.05		7.77		11.82		9

		17.02.120				Emboço comum		M2		9.77		13.79		23.56		9

		17.02.140				Emboço desempenado com espuma de poliéster		M2		9.77		19.01		28.78		9

		17.02.160				Emboço desempenado com argamassa industrializada		M2		43.35		11.88		55.23		9

		17.02.220				Reboco		M2		1.95		11.88		13.83		9

		17.02.260				Barra lisa com acabamento em nata de cimento		M2		9.38		30.89		40.27		5

		17.03				Revestimento em cimentado										9

		17.03.020				Cimentado desempenado		M2		9.13		26.14		35.27		9

		17.03.040				Cimentado desempenado e alisado (queimado)		M2		9.74		30.89		40.63		9

		17.03.060				Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)		M2		29.23		30.89		60.12		9

		17.03.080				Cimentado semi-áspero		M2		9.13		19.01		28.14		9

		17.03.100				Cimentado áspero com caneluras		M2		9.13		33.26		42.39		9

		17.03.200				Degrau em cimentado		M		6.56		53.81		60.37		9

		17.03.300				Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm		M		1.16		25.05		26.21		9

		17.03.310				Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm		M		1.34		25.05		26.39		9

		17.03.320				Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm		M		1.58		25.05		26.63		9

		17.03.330				Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm		M		2.03		25.05		27.08		5

		17.04				Revestimento em gesso										9

		17.04.020				Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço		M2		4.85		15.80		20.65		9

		17.04.040				Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco		M2		6.79		15.80		22.59		5

		17.05				Revestimento em concreto										9

		17.05.020				Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck		M3		459.88		456.11		915.99		9

		17.05.070				Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa		M3		539.77		456.11		995.88		9

		17.05.100				Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa		M3		578.35		456.11		1,034.46		9

		17.05.320				Soleira em concreto simples		M		25.96		53.00		78.96		9

		17.05.420				Peitoril em concreto simples		M		13.79		72.15		85.94		5

		17.10				Revestimento em granilite fundido no local										9

		17.10.020				Piso em granilite moldado no local		M2		87.49		8.57		96.06		9

		17.10.100				Soleira em granilite moldado no local		M		50.17		2.14		52.31		9

		17.10.120				Degrau em granilite moldado no local		M		86.46		2.57		89.03		9

		17.10.200				Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm		M		46.66		4.29		50.95		9

		17.10.410				Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm		M		118.77		0.51		119.28		9

		17.10.430				Piso em placas de granilite, acabamento encerado		M2		248.43		5.14		253.57		5

		17.12				Revestimento industrial fundido no local										9

		17.12.060				Piso em alta resistência moldado no local 12 mm		M2		87.32		8.57		95.89		9

		17.12.100				Soleira em alta resistência moldada no local		M		40.07		2.14		42.21		9

		17.12.120				Degrau em alta resistência 8 mm		M		79.63		2.57		82.20		9

		17.12.140				Degrau em alta resistência 12 mm		M		86.05		2.57		88.62		9

		17.12.240				Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm		M		41.47		4.29		45.76		9

		17.12.241				Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm		M		85.95				85.95		9

		17.12.302				Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm		M2		146.68				146.68		9

		17.12.310				Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi		TX		2,996.02				2,996.02		5

		17.20				Revestimento especial fundido no local										9

		17.20.020				Massa raspada		M2		32.06		60.24		92.30		9

		17.20.040				Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm		M		83.97		21.43		105.40		9

		17.20.050				Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget		M		11.39				11.39		9

		17.20.060				Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo		M2		143.53		21.43		164.96		9

		17.20.140				Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais		M2		11.29		23.61		34.90		5

		17.40				Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17										9

		17.40.010				Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento		M2		46.75				46.75		9

		17.40.020				Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento		M2		43.03				43.03		9

		17.40.030				Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento		M		50.54				50.54		9

		17.40.070				Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento		M		46.16				46.16		9

		17.40.110				Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos		M				47.52		47.52		9

		17.40.150				Resina acrílica para piso de granilite		M2		11.57		24.19		35.76		9

		17.40.160				Resina epóxi para piso de granilite		M2		26.18		24.19		50.37		9

		17.40.180				Resina acrílica para degrau de granilite		M		6.17		12.62		18.79		9

		17.40.190				Resina epóxi para degrau de granilite		M		13.96		12.62		26.58		2

		18				REVESTIMENTO CERAMICO										5

		18.05				Plaqueta laminada para revestimento										9

		18.05.020				Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte		M2		52.44		13.68		66.12		5

		18.06				Placa cerâmica esmaltada prensada										9

		18.06.102				Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada		M2		31.77		16.19		47.96		9

		18.06.103				Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada		M		5.23		1.30		6.53		9

		18.06.142				Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada		M2		129.40		16.19		145.59		9

		18.06.143				Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada		M		21.70		1.30		23.00		9

		18.06.152				Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada		M2		44.88		16.19		61.07		9

		18.06.153				Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada		M		7.25		1.30		8.55		9

		18.06.182				Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada		M2		44.23		16.19		60.42		9

		18.06.183				Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada		M		7.14		1.30		8.44		9

		18.06.350				Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista		M2		11.75		68.07		79.82		9

		18.06.400				Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm		M2		1.21		10.81		12.02		9

		18.06.410				Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm		M2		2.72		10.81		13.53		9

		18.06.420				Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm		M2		2.41		10.81		13.22		9

		18.06.430				Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm		M2		6.81		10.81		17.62		9

		18.06.500				Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm		M		0.12		1.21		1.33		9

		18.06.510				Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm		M		0.27		1.21		1.48		9

		18.06.520				Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm		M		0.24		1.21		1.45		9

		18.06.530				Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm		M		0.68		1.21		1.89		5

		18.07				Placa ceramica nao esmaltada extrudada										9

		18.07.020				Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente		M2		133.58		16.19		149.77		9

		18.07.021				Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial		M2		191.09		16.19		207.28		9

		18.07.040				Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente		M2		147.36		16.19		163.55		9

		18.07.080				Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente		M		40.61		1.62		42.23		9

		18.07.160				Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada		M2		238.70		16.19		254.89		9

		18.07.170				Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada		M		52.60		1.62		54.22		9

		18.07.200				Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm		M2		31.76		10.81		42.57		9

		18.07.210				Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm		M2		31.70		10.81		42.51		9

		18.07.220				Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm		M2		52.94		10.81		63.75		9

		18.07.230				Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm		M2		52.84		10.81		63.65		9

		18.07.250				Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6 mm		M2		46.74		10.81		57.55		9

		18.07.300				Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm		M		3.18		1.08		4.26		9

		18.07.310				Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética  industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm		M		3.17		1.08		4.25		5

		18.08				Revestimento em porcelanato										9

		18.08.032				Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M2		98.29		42.77		141.06		9

		18.08.042				Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M		17.57		11.88		29.45		9

		18.08.062				Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M2		177.87		42.77		220.64		9

		18.08.072				Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M		31.42		11.88		43.30		9

		18.08.090				Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M2		100.67		42.77		143.44		9

		18.08.100				Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M		17.98		11.88		29.86		9

		18.08.110				Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M2		152.50		42.77		195.27		9

		18.08.120				Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M		27.28		11.88		39.16		9

		18.08.152				Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M2		155.47		42.77		198.24		9

		18.08.162				Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M		27.80		11.88		39.68		9

		18.08.170				Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M2		199.16		42.77		241.93		9

		18.08.180				Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado		M		35.40		11.88		47.28		5

		18.11				Revestimento em placa ceramica esmaltada										9

		18.11.012				Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada		M2		140.51		24.22		164.73		9

		18.11.022				Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada		M2		94.81		24.22		119.03		9

		18.11.032				Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada		M2		75.57		24.22		99.79		9

		18.11.042				Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada		M2		65.11		24.22		89.33		9

		18.11.052				Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada		M2		68.45		24.22		92.67		5

		18.12				Revestimento em pastilha e mosaico										9

		18.12.020				Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada		M2		177.98		30.65		208.63		9

		18.12.120				Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada		M2		352.22		30.65		382.87		9

		18.12.140				Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada		M2		379.60		30.65		410.25		5

		18.13				Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado										9

		18.13.010				Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada		M2		122.01		19.62		141.63		9

		18.13.020				Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência		M2		131.72		19.62		151.34		9

		18.13.202				Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm		M2		46.24		10.81		57.05		2

		19				REVESTIMENTO EM PEDRA										5

		19.01				Granito										9

		19.01.022				Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido		M2		400.89		47.41		448.30		9

		19.01.062				Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido		M		149.26		14.22		163.48		9

		19.01.064				Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido		M		170.72		21.33		192.05		9

		19.01.122				Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido		M		374.80		35.56		410.36		9

		19.01.322				Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido		M		78.60		7.11		85.71		9

		19.01.324				Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido		M		88.25		7.11		95.36		5

		19.02				Marmore										9

		19.02.020				Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa		M2		832.61		47.41		880.02		9

		19.02.040				Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente com massa		M2		851.67		47.41		899.08		9

		19.02.060				Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa		M2		908.60		47.41		956.01		9

		19.02.080				Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente com massa		M2		997.58		47.41		1,044.99		9

		19.02.220				Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm		M		448.37		35.56		483.93		9

		19.02.240				Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm		M		376.60		35.56		412.16		9

		19.02.250				Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm		M		69.30		9.48		78.78		5

		19.03				Pedra										9

		19.03.060				Revestimento em pedra mineira comum		M2		359.43		42.77		402.20		9

		19.03.090				Revestimento em pedra Miracema		M2		57.91		42.77		100.68		9

		19.03.110				Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm		M		7.93		12.83		20.76		9

		19.03.220				Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm		M		91.93		6.41		98.34		9

		19.03.260				Revestimento em pedra ardósia selecionada		M2		268.13		19.01		287.14		9

		19.03.270				Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm		M		34.07		6.41		40.48		9

		19.03.290				Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm		M		126.54		12.83		139.37		9

		19.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 19										9

		19.20.020				Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa		M2		24.42		42.77		67.19		5

		20				REVESTIMENTO EM MADEIRA										9

		20.01				Lambris de madeira										2

		20.01.040				Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus		M2		104.26		73.43		177.69		5

		20.03				Soalho de madeira										9

		20.03.010				Soalho em tábua de madeira aparelhada		M2		724.10				724.10		5

		20.04				Tacos										9

		20.04.020				Piso em tacos de Ipê colado		M2		334.84		24.13		358.97		5

		20.10				Rodape de madeira										9

		20.10.040				Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm		M		19.94		16.03		35.97		5

		20.10.120				Cordão de madeira		M		3.92		3.91		7.83		9

		20.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 20										9

		20.20.020				Recolocação de soalho em madeira		M2		0.43		9.51		9.94		5

		20.20.040				Recolocação de tacos soltos com cola		M2		25.22		24.13		49.35		9

		20.20.100				Recolocação de rodapé e cordão de madeira		M		0.43		12.12		12.55		9

		20.20.202				Raspagem com calafetação e aplicação de verniz		M2		145.11				145.11		9

		21				REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO										9

		21.01				Revestimento em borracha										2

		21.01.100				Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado		M2		106.80		10.93		117.73		5

		21.01.160				Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm		M2		70.03				70.03		9

		21.02				Revestimento vinilico										9

		21.02.050				Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico		M2		147.01		24.25		171.26		5

		21.02.060				Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico		M2		234.76		24.25		259.01		9

		21.02.071				Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito		M2		180.45				180.45		9

		21.02.271				Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico		M2		257.59		24.25		281.84		9

		21.02.281				Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico		M2		371.32		24.25		395.57		9

		21.02.291				Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico		M2		231.72		24.25		255.97		9

		21.02.310				Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante acrílico		M2		520.84		24.25		545.09		9

		21.02.311				Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com impermeabilizante acrílico		M2		396.53		24.25		420.78		9

		21.02.320				Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico		M2		258.46		49.24		307.70		9

		21.03				Revestimento metalico										9

		21.03.010				Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial		M2		1,092.08				1,092.08		5

		21.03.090				Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento		M2		386.05				386.05		9

		21.03.151				Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF		M2		408.39		301.47		709.86		9

		21.03.153				Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm e acabamento em poliéster - uso interno		M2		307.80		301.47		609.27		9

		21.04				Forracao e carpete										9

		21.04.100				Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm		M2		148.18				148.18		5

		21.04.110				Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm		M2		181.54				181.54		9

		21.05				Revestimento em cimento reforcado com fio sintetico (CRFS)										9

		21.05.010				Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm		M2		154.38		103.43		257.81		5

		21.05.100				Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem acabamento		M2		441.39				441.39		9

		21.07				Revestimento sintetico										9

		21.07.010				Revestimento em laminado melamínico dissipativo		M2		808.29				808.29		5

		21.10				Rodape sintetico										9

		21.10.050				Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm		M		42.57		8.38		50.95		5

		21.10.051				Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm		M		59.87		8.38		68.25		9

		21.10.061				Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico		M		28.85		10.95		39.80		9

		21.10.071				Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico		M		34.94		10.95		45.89		9

		21.10.081				Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico		M		47.30		8.38		55.68		9

		21.10.210				Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado		M		21.72		3.33		25.05		9

		21.10.220				Rodapé de cordão de poliamida		M		9.63				9.63		9

		21.10.250				Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 10 cm		M		84.68				84.68		9

		21.11				Degrau sintetico										9

		21.11.050				Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado		M		198.63		9.03		207.66		5

		21.11.131				Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico		M		47.32		8.38		55.70		9

		21.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 21										9

		21.20.020				Recolocação de piso sintético com cola		M2		11.53		9.51		21.04		5

		21.20.040				Recolocação de piso sintético argamassado		M2		3.88		33.26		37.14		9

		21.20.050				Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação		M2				72.48		72.48		9

		21.20.060				Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço		UN		59.77				59.77		9

		21.20.100				Recolocação de rodapé e cordões sintéticos		M				12.12		12.12		9

		21.20.300				Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm		M		15.65		13.05		28.70		9

		21.20.302				Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm		M		15.06		13.05		28.11		9

		21.20.410				Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm		M		55.69		3.33		59.02		9

		21.20.460				Canto externo de acabamento em PVC		M		11.19		1.66		12.85		9

		21.20.500				Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm		M		37.10		7.12		44.22		9

		22				FORRO, BRISE E FACHADA										9

		22.01				Forro de madeira										2

		22.01.010				Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus		M2		57.78		28.51		86.29		5

		22.01.020				Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado		M2		77.25		57.03		134.28		9

		22.01.080				Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado		M2		101.73		61.78		163.51		9

		22.01.210				Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm		M		21.72		19.01		40.73		9

		22.01.220				Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento		M2		129.46		57.03		186.49		9

		22.01.240				Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea		M2		98.73		28.51		127.24		9

		22.02				Forro de gesso										9

		22.02.010				Forro em placa de gesso liso fixo		M2		87.90				87.90		5

		22.02.030				Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo		M2		105.04				105.04		9

		22.02.100				Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível		M2		114.47				114.47		9

		22.03				Forro sintetico										9

		22.03.020				Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm		M2		77.28				77.28		5

		22.03.030				Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex		M2		160.27				160.27		9

		22.03.040				Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm		M2		120.15				120.15		9

		22.03.050				Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex		M2		157.34				157.34		9

		22.03.070				Forro em lâmina de PVC		M2		95.13				95.13		9

		22.03.122				Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm		M2		314.53				314.53		9

		22.03.140				Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm		M2		209.15				209.15		9

		22.03.200				Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis		M2		310.51				310.51		9

		22.04				Forro metalico										9

		22.04.020				Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia		M2		825.70				825.70		5

		22.04.030				Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular perfurada		M2		386.75				386.75		9

		22.06				Brise-soleil										9

		22.06.130				Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica		M2		254.04		137.01		391.05		5

		22.06.240				Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm		M2		828.38				828.38		9

		22.06.300				Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada		M2		632.01				632.01		9

		22.06.350				Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada		M2		1,053.35				1,053.35		9

		22.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 22										9

		22.20.011				Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível		M2		51.34				51.34		5

		22.20.020				Recolocação de forros fixados		M2		0.86		14.26		15.12		9

		22.20.040				Recolocação de forros apoiados ou encaixados		M2				7.12		7.12		9

		22.20.050				Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm		M		21.60				21.60		9

		22.20.090				Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular		UN		24.29				24.29		9

		23				ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA										9

		23.01				Janela e veneziana em madeira										2

		23.01.050				Caixilho em madeira maxim-ar		M2		928.64		62.25		990.89		5

		23.01.060				Caixilho em madeira tipo veneziana de correr		M2		799.02		62.25		861.27		9

		23.02				Porta macho / femea montada com batente										9

		23.02.010				Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira		M2		640.24		65.57		705.81		5

		23.02.030				Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm		UN		1,090.66		133.07		1,223.73		9

		23.02.040				Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm		UN		1,113.59		133.07		1,246.66		9

		23.02.050				Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm		UN		1,197.73		133.07		1,330.80		9

		23.02.060				Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm		UN		1,970.68		166.33		2,137.01		9

		23.04				Porta lisa laminada montada com batente										9

		23.04.070				Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm		UN		1,250.12		66.53		1,316.65		5

		23.04.080				Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm		UN		1,078.78		66.53		1,145.31		9

		23.04.090				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm		UN		1,237.97		133.07		1,371.04		9

		23.04.100				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm		UN		1,344.22		133.07		1,477.29		9

		23.04.110				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm		UN		1,357.67		133.07		1,490.74		9

		23.04.120				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm		UN		2,204.28		166.33		2,370.61		9

		23.04.130				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm		UN		2,337.37		166.33		2,503.70		9

		23.04.140				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm		UN		4,235.50		190.10		4,425.60		9

		23.04.570				Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm		UN		983.87		16.63		1,000.50		9

		23.04.580				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm		UN		2,086.35		128.31		2,214.66		9

		23.04.590				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm		UN		2,173.52		123.56		2,297.08		9

		23.04.600				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm		UN		2,327.58		123.56		2,451.14		9

		23.04.610				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm		UN		2,341.03		123.56		2,464.59		9

		23.04.620				Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm		UN		3,139.76		161.56		3,301.32		9

		23.08				Marcenaria em geral										9

		23.08.010				Estrado em madeira		M2		97.42		47.52		144.94		5

		23.08.020				Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm		M		7.90		9.51		17.41		9

		23.08.030				Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico		M		97.65		95.04		192.69		9

		23.08.040				Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras		M2		2,290.65				2,290.65		9

		23.08.060				Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico		M2		810.08				810.08		9

		23.08.080				Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico		M2		634.20		19.01		653.21		9

		23.08.100				Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico		M2		2,029.61				2,029.61		9

		23.08.110				Painel em compensado naval, espessura de 25 mm		M2		184.59		47.52		232.11		9

		23.08.160				Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm		CJ		1,130.96		204.34		1,335.30		9

		23.08.170				Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial		M2		250.98		9.31		260.29		9

		23.08.210				Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo		M2		2,069.51				2,069.51		9

		23.08.220				Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo		M2		1,817.60				1,817.60		9

		23.08.242				Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente		M2		470.04		39.14		509.18		9

		23.08.244				Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio - completa		M2		752.51		190.08		942.59		9

		23.08.320				Porta acústica de madeira		M2		461.24		94.75		555.99		9

		23.08.380				Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico		M		240.93		9.51		250.44		9

		23.09				Porta lisa comum montada com batente										9

		23.09.010				Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira		M2		238.59		65.57		304.16		5

		23.09.020				Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm		UN		474.19		133.07		607.26		9

		23.09.030				Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm		UN		483.43		133.07		616.50		9

		23.09.040				Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm		UN		488.72		133.07		621.79		9

		23.09.050				Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm		UN		507.50		133.07		640.57		9

		23.09.052				Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm		UN		662.03		133.07		795.10		9

		23.09.060				Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm		UN		805.62		166.33		971.95		9

		23.09.100				Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm		UN		864.40		192.46		1,056.86		9

		23.09.420				Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm		UN		308.96		66.53		375.49		9

		23.09.430				Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm		UN		323.49		66.53		390.02		9

		23.09.440				Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm		UN		342.27		66.53		408.80		9

		23.09.520				Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm		UN		979.67		66.53		1,046.20		9

		23.09.530				Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm		UN		994.20		66.53		1,060.73		9

		23.09.540				Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm		UN		1,418.98		123.56		1,542.54		9

		23.09.550				Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm		UN		1,448.18		123.56		1,571.74		9

		23.09.560				Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm		UN		1,490.86		123.56		1,614.42		9

		23.09.570				Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm		UN		1,741.10		161.56		1,902.66		9

		23.09.590				Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm		UN		1,865.78		161.56		2,027.34		9

		23.09.600				Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm		UN		1,171.87		66.53		1,238.40		9

		23.09.610				Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm		UN		1,385.84		66.53		1,452.37		9

		23.09.630				Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm		UN		743.77		166.33		910.10		9

		23.11				Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente										9

		23.11.010				Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira		M2		252.11		65.57		317.68		5

		23.11.030				Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm		UN		493.57		133.07		626.64		9

		23.11.040				Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm		UN		495.62		133.07		628.69		9

		23.11.050				Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm		UN		530.22		133.07		663.29		9

		23.12				Porta comum completa - uso coletivo (padrao dimensional medio)										9

		23.12.001				Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm		UN		606.01				606.01		5

		23.13				Porta comum completa - uso publico (padrao dimensional medio/pesado)										9

		23.13.001				Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm		UN		606.01				606.01		5

		23.13.002				Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm		UN		623.04				623.04		9

		23.13.020				Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm		UN		606.01				606.01		9

		23.13.040				Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm		UN		752.82				752.82		9

		23.13.052				Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm		UN		788.97				788.97		9

		23.13.064				Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm		UN		881.88				881.88		9

		23.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 23										9

		23.20.020				Recolocação de batentes de madeira		UN				61.78		61.78		5

		23.20.040				Recolocação de folhas de porta ou janela		UN				76.03		76.03		9

		23.20.060				Recolocação de guarnição ou molduras		M				2.37		2.37		9

		23.20.100				Batente de madeira para porta		M		40.93		14.26		55.19		9

		23.20.110				Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro		M2		1,501.41		190.08		1,691.49		9

		23.20.120				Guarnição de madeira		M		6.69		2.37		9.06		9

		23.20.140				Acréscimo de visor completo em porta de madeira		UN		293.97				293.97		9

		23.20.160				Folha de porta veneziana maciça, sob medida		M2		1,090.41		23.77		1,114.18		9

		23.20.170				Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida		M2		121.64		23.77		145.41		9

		23.20.180				Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida		M2		446.23		23.77		470.00		9

		23.20.310				Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm		UN		211.83		71.29		283.12		9

		23.20.320				Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm		UN		221.07		71.29		292.36		9

		23.20.330				Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm		UN		226.36		71.29		297.65		9

		23.20.340				Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm		UN		245.14		71.29		316.43		9

		23.20.450				Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 70 x 210 cm		UN		975.61		71.29		1,046.90		9

		23.20.460				Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm		UN		1,095.31		71.29		1,166.60		9

		23.20.550				Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm		UN		1,081.86		71.29		1,153.15		9

		23.20.600				Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira		M2		1,193.00		71.29		1,264.29		9

		24				ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO										9

		24.01				Caixilho em ferro										2

		24.01.010				Caixilho em ferro fixo, sob medida		M2		438.72		30.16		468.88		5

		24.01.030				Caixilho em ferro basculante, sob medida		M2		1,218.03		30.16		1,248.19		9

		24.01.070				Caixilho em ferro de correr, sob medida		M2		860.48		30.16		890.64		9

		24.01.090				Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida		M2		802.73		30.16		832.89		9

		24.01.100				Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial		M2		414.80		30.16		444.96		9

		24.01.110				Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida		M2		877.42		30.16		907.58		9

		24.01.120				Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro		M2		269.76				269.76		9

		24.01.180				Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida		M2		827.93		28.96		856.89		9

		24.01.190				Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida		M2		732.31		28.96		761.27		9

		24.01.200				Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida		M2		1,889.43		76.64		1,966.07		9

		24.01.280				Caixilho tipo guichê em chapa de aço		M2		1,117.30		90.38		1,207.68		9

		24.02				Portas, portoes e gradis										9

		24.02.010				Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida		M2		942.30		90.38		1,032.68		5

		24.02.040				Porta/portão tipo gradil sob medida		M2		793.47		90.38		883.85		9

		24.02.050				Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca		UN		1,483.33		159.33		1,642.66		9

		24.02.052				Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca		UN		1,200.86		159.33		1,360.19		9

		24.02.054				Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa		M2		886.91		90.38		977.29		9

		24.02.056				Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa		UN		2,175.30		159.33		2,334.63		9

		24.02.058				Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa		UN		2,251.55		159.33		2,410.88		9

		24.02.060				Porta/portão de abrir em chapa, sob medida		M2		872.28		90.38		962.66		9

		24.02.070				Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial		M2		421.50		90.38		511.88		9

		24.02.080				Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida		M2		1,480.74		90.38		1,571.12		9

		24.02.100				Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo		M2		922.69		68.95		991.64		9

		24.02.270				Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo		M2		789.84		90.38		880.22		9

		24.02.280				Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida		M2		626.12		90.38		716.50		9

		24.02.290				Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida		M2		1,204.07		90.38		1,294.45		9

		24.02.410				Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida		M2		1,689.18		90.38		1,779.56		9

		24.02.430				Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida		M2		1,377.83		90.38		1,468.21		9

		24.02.450				Grade de proteção para caixilhos		M2		991.02		60.07		1,051.09		9

		24.02.460				Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa		M2		947.97		68.95		1,016.92		9

		24.02.470				Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida		M2		1,976.09		60.07		2,036.16		9

		24.02.480				Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida		M2		1,153.09		60.07		1,213.16		9

		24.02.490				Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida		M2		1,524.98		30.16		1,555.14		9

		24.02.590				Porta de enrolar manual, cega ou vazada		M2		362.30		47.52		409.82		9

		24.02.630				Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo		M2		777.48		90.38		867.86		9

		24.02.810				Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida		M2		1,140.12		143.42		1,283.54		9

		24.02.811				Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e maçaneta - 50 dB		M2		6,575.81		177.04		6,752.85		9

		24.02.840				Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos		M2		983.08		60.07		1,043.15		9

		24.02.900				Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa		M2		1,560.29		68.64		1,628.93		9

		24.02.930				Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo		M2		1,321.76		90.38		1,412.14		9

		24.03				Elementos em ferro										9

		24.03.040				Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´		M		854.42		47.52		901.94		5

		24.03.060				Escada marinheiro (em aço galvanizado)		M		814.61		19.01		833.62		9

		24.03.080				Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado)		M		1,317.74		47.52		1,365.26		9

		24.03.100				Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado		M2		1,288.56		95.04		1,383.60		9

		24.03.200				Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro		M2		1,060.24		15.68		1,075.92		9

		24.03.210				Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro		M2		385.78		206.79		592.57		9

		24.03.290				Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada		M2		1,027.52		30.16		1,057.68		9

		24.03.300				Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono		M2		708.91		60.07		768.98		9

		24.03.310				Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´		M		197.62		23.77		221.39		9

		24.03.320				Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´		M		221.12		23.77		244.89		9

		24.03.340				Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´		M2		1,280.39		68.95		1,349.34		9

		24.03.410				Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono		M2		1,238.09		30.16		1,268.25		9

		24.03.680				Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm		M2		1,131.05		60.07		1,191.12		9

		24.03.690				Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm		M2		693.90		19.01		712.91		9

		24.03.930				Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto		M2		548.08				548.08		9

		24.04				Esquadria, serralheria de seguranca										9

		24.04.150				Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento		M2		3,119.51		66.74		3,186.25		5

		24.04.220				Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento		M2		1,836.54		66.74		1,903.28		9

		24.04.230				Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento		M2		1,969.80		66.74		2,036.54		9

		24.04.240				Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento		M2		2,983.85		66.74		3,050.59		9

		24.04.250				Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento		M2		2,405.35		122.20		2,527.55		9

		24.04.260				Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento		M2		3,624.15		122.20		3,746.35		9

		24.04.270				Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento		M2		2,898.65		122.20		3,020.85		9

		24.04.280				Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento		M2		3,668.70		122.20		3,790.90		9

		24.04.300				Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento		M2		2,382.49		66.74		2,449.23		9

		24.04.310				Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento		M2		2,404.44		66.74		2,471.18		9

		24.04.320				Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento		M2		3,567.93		66.74		3,634.67		9

		24.04.330				Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento		M2		2,967.72		122.20		3,089.92		9

		24.04.340				Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento		M2		4,200.40		122.20		4,322.60		9

		24.04.350				Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento		M2		3,215.06		122.20		3,337.26		9

		24.04.360				Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento		M2		4,232.80		122.20		4,355.00		9

		24.04.370				Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento		M2		4,298.65		122.20		4,420.85		9

		24.04.380				Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento		M2		4,125.34		66.74		4,192.08		9

		24.04.400				Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento		M2		2,612.25		66.74		2,678.99		9

		24.04.410				Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento		M2		4,430.41		66.74		4,497.15		9

		24.04.420				Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento		M2		3,867.33		267.69		4,135.02		9

		24.04.430				Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento		M2		3,433.44		66.74		3,500.18		9

		24.04.610				Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana		M2		1,684.25		66.74		1,750.99		9

		24.04.620				Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com têmpera e revenimento		M2		2,732.99		66.74		2,799.73		9

		24.04.630				Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem têmpera e revenimento		M2		2,239.06		66.74		2,305.80		9

		24.06				Esquadria, serralheria e elemento em ferro.										9

		24.06.030				Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´		M		959.22		55.46		1,014.68		5

		24.07				Portas, portoes e gradis.										9

		24.07.030				Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision		M2		680.73		47.52		728.25		5

		24.07.040				Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12		M2		895.59		133.30		1,028.89		9

		24.08				Esquadria, serralheria e elemento em aco inoxidavel										9

		24.08.020				Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´		M		711.08		57.03		768.11		5

		24.08.031				Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"		M		511.52		23.77		535.29		9

		24.08.040				Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´		M		639.45		47.52		686.97		9

		24.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 24										9

		24.20.020				Recolocação de esquadrias metálicas		M2				47.52		47.52		5

		24.20.040				Recolocação de batentes		M		1.93		12.35		14.28		9

		24.20.060				Recolocação de escada de marinheiro		M				28.51		28.51		9

		24.20.090				Solda MIG em esquadrias metálicas		M		30.89		29.68		60.57		9

		24.20.100				Brete para instalação lateral em grade de segurança		CJ		3,879.16		110.92		3,990.08		9

		24.20.120				Batente em chapa dobrada para portas		M		241.85		12.35		254.20		9

		24.20.140				Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança		M		317.41		12.35		329.76		9

		24.20.200				Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem		M2		251.64		57.03		308.67		9

		24.20.230				Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´		M2		102.88		10.34		113.22		9

		24.20.270				Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado		M2		38.31		10.34		48.65		9

		24.20.300				Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG		M2		521.85		101.77		623.62		9

		24.20.310				Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´ - inclusive soldagem		M2		897.32		101.77		999.09		9

		25				ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO										9

		25.01				Caixilho em aluminio										2

		25.01.020				Caixilho em alumínio fixo, sob medida		M2		767.90		71.29		839.19		5

		25.01.030				Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial		M2		362.76		71.29		434.05		9

		25.01.040				Caixilho em alumínio basculante, sob medida		M2		1,118.74		71.29		1,190.03		9

		25.01.050				Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial		M2		389.73		71.29		461.02		9

		25.01.060				Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida		M2		872.00		71.29		943.29		9

		25.01.070				Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial		M2		256.06		71.29		327.35		9

		25.01.080				Caixilho em alumínio de correr, sob medida		M2		811.30		71.29		882.59		9

		25.01.090				Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial		M2		325.74		71.29		397.03		9

		25.01.100				Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida		M2		1,198.58		71.29		1,269.87		9

		25.01.110				Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida		M2		1,065.30		71.29		1,136.59		9

		25.01.120				Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro		M2		480.65				480.65		9

		25.01.240				Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco		M2		1,070.21		54.78		1,124.99		9

		25.01.361				Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco		M2		1,382.64		71.29		1,453.93		9

		25.01.371				Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco		M2		1,301.01		71.29		1,372.30		9

		25.01.380				Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco		M2		687.95		71.29		759.24		9

		25.01.400				Caixilho em alumínio anodizado fixo		M2		600.92		54.78		655.70		9

		25.01.410				Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar		M2		944.96		54.78		999.74		9

		25.01.430				Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada		M2		1,011.35		41.09		1,052.44		9

		25.01.440				Caixilho em alumínio maxim-ar, tipo fachada		M2		848.07		41.09		889.16		9

		25.01.450				Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada		M2		1,209.17		41.09		1,250.26		9

		25.01.460				Gradil em alumínio natural, sob medida		M2		685.33				685.33		9

		25.01.470				Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco		M2		1,380.72				1,380.72		9

		25.01.480				Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco		M2		846.45				846.45		9

		25.01.490				Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco		M2		879.46				879.46		9

		25.01.500				Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto		M2		1,013.61		71.29		1,084.90		9

		25.01.510				Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto		M2		1,116.21		71.29		1,187.50		9

		25.01.520				Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto		M2		1,116.18		71.29		1,187.47		9

		25.01.530				Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto		M2		1,084.45		71.29		1,155.74		9

		25.02				Porta em aluminio										9

		25.02.010				Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial		M2		356.50		142.56		499.06		5

		25.02.020				Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida		M2		860.11		142.56		1,002.67		9

		25.02.040				Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida		M2		985.50		142.56		1,128.06		9

		25.02.042				Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida		M2		848.50		71.29		919.79		9

		25.02.050				Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial		M2		375.86		142.56		518.42		9

		25.02.060				Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida		M2		761.40		142.56		903.96		9

		25.02.070				Portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial		M2		515.59		142.56		658.15		9

		25.02.110				Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida		M2		945.52		142.56		1,088.08		9

		25.02.211				Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca		M2		565.83		142.56		708.39		9

		25.02.221				Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca		M2		620.72		142.56		763.28		9

		25.02.230				Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto		M2		959.54		71.29		1,030.83		9

		25.02.240				Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto		M2		914.22		71.29		985.51		9

		25.02.250				Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto		M2		868.11		71.29		939.40		9

		25.02.260				Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto		M2		1,237.94		71.29		1,309.23		9

		25.02.300				Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca		M2		1,217.30		142.56		1,359.86		9

		25.02.310				Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca		M2		1,148.87		142.56		1,291.43		9

		25.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 25										9

		25.20.020				Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio		M2		216.88				216.88		5

		26				ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO										9

		26.01				Vidro comum e laminado										2

		26.01.020				Vidro liso transparente de 3 mm		M2		98.88		22.76		121.64		5

		26.01.040				Vidro liso transparente de 4 mm		M2		139.67		22.76		162.43		9

		26.01.060				Vidro liso transparente de 5 mm		M2		140.81		22.76		163.57		9

		26.01.080				Vidro liso transparente de 6 mm		M2		167.53		29.78		197.31		9

		26.01.140				Vidro liso laminado colorido de 6 mm		M2		354.26		29.78		384.04		9

		26.01.142				Vidro liso laminado colorido de 8 mm		M2		371.42		34.15		405.57		9

		26.01.155				Vidro liso laminado colorido de 10 mm		M2		451.82		35.93		487.75		9

		26.01.160				Vidro liso laminado leitoso de 6 mm		M2		409.44		29.78		439.22		9

		26.01.168				Vidro liso laminado incolor de 6 mm		M2		250.67		29.78		280.45		9

		26.01.169				Vidro liso laminado incolor de 8 mm		M2		285.65		34.15		319.80		9

		26.01.170				Vidro liso laminado incolor de 10 mm		M2		351.02		35.92		386.94		9

		26.01.230				Vidro fantasia de 3/4 mm		M2		176.35		22.76		199.11		9

		26.01.348				Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III		M2		3,888.51				3,888.51		9

		26.01.350				Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III		M2		5,910.43		89.64		6,000.07		9

		26.01.460				Vidro float monolítico verde de 6 mm		M2		204.77		29.78		234.55		9

		26.02				Vidro temperado										9

		26.02.020				Vidro temperado incolor de 6 mm		M2		213.54		29.78		243.32		9

		26.02.040				Vidro temperado incolor de 8 mm		M2		227.92		34.15		262.07		5

		26.02.060				Vidro temperado incolor de 10 mm		M2		256.94		35.92		292.86		9

		26.02.120				Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm		M2		257.73		29.76		287.49		9

		26.02.140				Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm		M2		315.96		34.15		350.11		9

		26.02.160				Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm		M2		419.58		35.92		455.50		9

		26.02.170				Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm		M2		519.77		34.15		553.92		9

		26.02.300				Vidro temperado neutro verde de 10 mm		M2		465.19		35.92		501.11		9

		26.03				Vidro especial										9

		26.03.070				Vidro laminado temperado incolor de 8mm		M2		385.32		34.15		419.47		9

		26.03.074				Vidro laminado temperado incolor de 16 mm		M2		980.87		45.53		1,026.40		5

		26.04				Espelhos										9

		26.04.010				Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm		M2		568.36				568.36		9

		26.04.030				Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio		M2		704.81		23.77		728.58		9

		26.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 26										5

		26.20.010				Massa para vidro		M		1.62		4.69		6.31		9

		26.20.020				Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes		M2		8.12		62.48		70.60		9

		27				ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL										5

		27.02				Policarbonato										9

		27.02.001				Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm		M2		468.02		109.26		577.28		9

		27.02.011				Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm		M2		460.10		109.26		569.36		2

		27.02.041				Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm		M2		656.89		109.26		766.15		5

		27.02.050				Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm		M2		69.10		109.26		178.36		9

		27.03				Chapa de fibra de vidro										9

		27.03.030				Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm		M2		129.58		62.48		192.06		9

		27.04				PVC / VINIL										9

		27.04.031				Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana		M2		2,584.00		107.89		2,691.89		5

		27.04.040				Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto		M		237.54		87.68		325.22		9

		27.04.050				Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm		M		115.45		28.51		143.96		5

		27.04.051				Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm		M		64.48		13.05		77.53		9

		27.04.052				Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto		M		63.62		7.12		70.74		9

		27.04.060				Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm		M		140.84		77.71		218.55		9

		27.04.070				Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm		M		113.40		39.69		153.09		9

		28				FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS										9

		28.01				Ferragem para porta										9

		28.01.020				Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha		CJ		412.85		71.29		484.14		9

		28.01.030				Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas		CJ		760.67		95.04		855.71		2

		28.01.040				Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha		CJ		325.03		71.29		396.32		5

		28.01.050				Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas		CJ		641.26		95.04		736.30		9

		28.01.070				Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado		CJ		255.99		71.29		327.28		9

		28.01.080				Ferragem adicional para porta vão simples em divisória		CJ		275.47				275.47		9

		28.01.090				Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória		CJ		383.64				383.64		9

		28.01.146				Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf		UN		268.99		79.01		348.00		9

		28.01.150				Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg		CJ		437.14		79.01		516.15		9

		28.01.160				Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg		UN		278.54		22.18		300.72		9

		28.01.171				Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg		UN		308.05		22.18		330.23		9

		28.01.180				Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m		UN		2,625.43		55.46		2,680.89		9

		28.01.210				Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo		UN		569.02		41.59		610.61		9

		28.01.250				Visor tipo olho mágico		UN		28.16		14.26		42.42		9

		28.01.330				Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg		UN		954.19		55.46		1,009.65		9

		28.01.400				Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa		UN		1,025.16		110.92		1,136.08		9

		28.01.550				Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa		UN		246.06		71.29		317.35		9

		28.05				Cadeado										9

		28.05.020				Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm		UN		18.95				18.95		9

		28.05.040				Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm		UN		27.88				27.88		9

		28.05.060				Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm		UN		47.67				47.67		5

		28.05.070				Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-chave - 70mm		UN		215.15				215.15		9

		28.05.080				Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm		UN		79.43				79.43		9

		28.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 28										9

		28.20.020				Recolocação de fechaduras de embutir		UN				71.29		71.29		9

		28.20.030				Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha		UN		1,063.92		55.46		1,119.38		9

		28.20.040				Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor		UN				61.30		61.30		5

		28.20.050				Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha		CJ		1,076.27		72.10		1,148.37		9

		28.20.060				Recolocação de dobradiças		UN				8.08		8.08		9

		28.20.070				Ferragem para portão de tapume		CJ		592.28		142.56		734.84		9

		28.20.090				Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´		UN		134.78		26.91		161.69		9

		28.20.170				Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança		CJ		4,250.00		166.38		4,416.38		9

		28.20.210				Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas		UN		413.14		55.46		468.60		9

		28.20.211				Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo		UN		166.59		41.59		208.18		9

		28.20.220				Dobradiça inferior para porta de vidro temperado		UN		105.08		9.43		114.51		9

		28.20.230				Dobradiça superior para porta de vidro temperado		UN		69.40		9.43		78.83		9

		28.20.360				Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria		UN		174.52		9.43		183.95		9

		28.20.411				Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg		CJ		26.84		8.08		34.92		9

		28.20.412				Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg		UN		54.11		8.08		62.19		9

		28.20.413				Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg		UN		84.18		8.08		92.26		9

		28.20.430				Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3"		CJ		221.64		17.10		238.74		9

		28.20.510				Pivô superior lateral para porta em vidro temperado		UN		72.69		9.43		82.12		9

		28.20.550				Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado		UN		89.42		9.43		98.85		9

		28.20.590				Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado		UN		190.87		6.81		197.68		9

		28.20.600				Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado		UN		217.04		9.43		226.47		9

		28.20.650				Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm		UN		385.01		83.20		468.21		9

		28.20.655				Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta		UN		136.29		83.20		219.49		9

		28.20.750				Capa de proteção para fechadura / ferrolho		UN		23.90		53.82		77.72		9

		28.20.770				Trinco de piso para porta em vidro temperado		UN		177.99		9.43		187.42		9

		28.20.800				Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla		UN		12,976.95				12,976.95		9

		28.20.810				Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla		UN		15,250.36				15,250.36		9

		28.20.820				Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha		CJ		471.78		110.92		582.70		9

		28.20.830				Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro		CJ		1,158.54		221.84		1,380.38		9

		28.20.840				Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m		CJ		1,172.17		221.84		1,394.01		9

		28.20.850				Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m		CJ		1,219.83		221.84		1,441.67		9

		28.20.860				Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco		M		49.94		13.05		62.99		9

		29				INSERTE METALICO										9

		29.01				Cantoneira										9

		29.01.020				Cantoneira em alumínio perfil sextavado		M		6.21		16.87		23.08		9

		29.01.030				Perfil em alumínio natural		KG		31.21		75.43		106.64		2

		29.01.040				Cantoneira em alumínio perfil ´Y´		M		7.09		16.87		23.96		5

		29.01.210				Cantoneira em aço galvanizado		KG		14.39		16.87		31.26		9

		29.01.230				Cantoneira e perfis em ferro		KG		9.21		16.87		26.08		9

		29.03				Cabos e cordoalhas										9

		29.03.010				Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm)		M		8.10		14.26		22.36		9

		29.03.020				Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm)		M		12.88		14.26		27.14		9

		29.03.030				Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm)		M		9.30		14.26		23.56		5

		29.03.040				Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm)		M		18.03		14.26		32.29		9

		29.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 29										9

		29.20.030				Alumínio liso para complementos e reparos		KG		48.08		17.27		65.35		9

		30				ACESSIBILIDADE										9

		30.01				Barra de apoio										5

		30.01.010				Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´		M		183.04		14.26		197.30		9

		30.01.020				Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm		UN		116.12		14.26		130.38		2

		30.01.030				Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm		UN		152.53		14.26		166.79		5

		30.01.050				Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm		UN		362.00		14.26		376.26		9

		30.01.061				Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm		UN		153.33		14.26		167.59		9

		30.01.080				Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi		UN		118.98		14.26		133.24		9

		30.01.090				Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi		UN		295.17		14.26		309.43		9

		30.01.110				Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi		UN		246.31		14.26		260.57		9

		30.01.120				Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm		UN		136.18		14.26		150.44		9

		30.01.130				Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi		UN		368.55		23.77		392.32		9

		30.03				Aparelhos eletricos, hidraulicos e a gas										9

		30.03.032				Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h		UN		2,709.54		74.10		2,783.64		9

		30.03.042				Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h		UN		3,481.69		74.10		3,555.79		9

		30.04				Revestimento										5

		30.04.010				Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado		M2		425.74		26.12		451.86		9

		30.04.020				Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado		M2		188.14		10.93		199.07		9

		30.04.030				Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista		M2		102.14		30.65		132.79		5

		30.04.034				Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista		M2		199.70		30.65		230.35		9

		30.04.040				Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm		UN		4.64		1.66		6.30		9

		30.04.060				Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm		M		436.83				436.83		9

		30.04.070				Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm		M2		5.96		10.81		16.77		9

		30.04.090				Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm		UN		0.56		17.38		17.94		9

		30.04.100				Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia		M2		111.95		16.93		128.88		9

		30.06				Comunicacao visual e sonora										9

		30.06.010				Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão		UN		10.80		1.66		12.46		9

		30.06.020				Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão		UN		10.77		1.66		12.43		9

		30.06.050				Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante		M		41.61		26.34		67.95		5

		30.06.061				Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante		CJ		261.49		26.34		287.83		9

		30.06.064				Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante		CJ		650.87		26.34		677.21		9

		30.06.080				Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade		UN		30.98		4.29		35.27		9

		30.06.090				Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal		UN		822.72		5.36		828.08		9

		30.06.100				Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento		UN		140.65		92.17		232.82		9

		30.06.110				Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias		UN		289.74		210.68		500.42		9

		30.06.124				Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate		UN		193.06		23.77		216.83		9

		30.06.132				Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos		UN		24.24		4.29		28.53		9

		30.08				Aparelhos sanitarios										9

		30.08.030				Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm		UN		673.32		5.36		678.68		9

		30.08.040				Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida		UN		1,720.25		74.10		1,794.35		9

		30.08.050				Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm		UN		2,655.50		386.52		3,042.02		9

		30.08.060				Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros		UN		1,180.51		63.39		1,243.90		5

		30.14				Elevador e plataforma										9

		30.14.010				Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria		CJ		126,876.44				126,876.44		9

		30.14.020				Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria		CJ		131,132.34				131,132.34		9

		30.14.030				Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura		CJ		28,203.13				28,203.13		9

		30.14.040				Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura		CJ		29,053.22				29,053.22		5

		32				IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA										9

		32.06				Isolamentos termicos / acusticos										9

		32.06.010				Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´		M2		16.20		4.29		20.49		9

		32.06.030				Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´		M2		29.65		4.29		33.94		9

		32.06.120				Argila expandida		M3		581.00		60.00		641.00		2

		32.06.130				Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm		M2		158.55		7.89		166.44		5

		32.06.151				Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica		M2		17.24		11.65		28.89		9

		32.06.231				Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros		M2		80.24				80.24		9

		32.06.240				Película adesiva jateada para vidros - uso interno		M2		42.45		36.87		79.32		9

		32.06.380				Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm		M2		1,320.25				1,320.25		9

		32.06.396				Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm		M2		81.09		31.60		112.69		9

		32.06.400				Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm		M2		577.89				577.89		9

		32.07				Junta de dilatacao										9

		32.07.040				Junta plástica de 3/4´ x 1/8´		M		1.43		7.81		9.24		9

		32.07.060				Junta de latão bitola de 1/8´		M		78.70		7.81		86.51		9

		32.07.090				Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno		M		5.38		3.26		8.64		5

		32.07.110				Junta a base de asfalto oxidado a quente		CM3		0.14		0.06		0.20		9

		32.07.120				Mangueira plástica flexível para junta de dilatação		M		7.03		5.22		12.25		9

		32.07.160				Junta de dilatação elástica a base de poliuretano		CM3		0.16		0.13		0.29		9

		32.07.230				Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso		M		212.28		4.75		217.03		9

		32.07.240				Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede		M		268.46		4.75		273.21		9

		32.07.250				Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro		M		105.58		4.75		110.33		9

		32.07.260				Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto		M		100.45		4.75		105.20		9

		32.08				Junta de dilatacao estrutural										9

		32.08.010				Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm		M2		9.54		3.21		12.75		9

		32.08.030				Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm		M2		25.54		3.21		28.75		9

		32.08.050				Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12		M		47.42		22.08		69.50		5

		32.08.060				Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22		M		94.19		22.08		116.27		9

		32.08.070				Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm		M		196.84				196.84		9

		32.08.090				Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm		M		399.70				399.70		9

		32.08.110				Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm		M		878.00		10.72		888.72		9

		32.08.130				Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm		M		1,215.84		10.72		1,226.56		9

		32.08.160				Junta elástica estrutural de neoprene		M		202.69				202.69		9

		32.09				Apoios e afins										9

		32.09.020				Chapa de aço em bitolas medias		KG		10.25		14.26		24.51		9

		32.09.040				Apoio em placa de neoprene fretado		DM3		146.96		9.51		156.47		9

		32.10				Envelope de concreto e protecao de tubos										5

		32.10.050				Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´		M		4.61		2.89		7.50		9

		32.10.060				Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´		M		9.24		5.79		15.03		9

		32.10.070				Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´		M		13.87		8.68		22.55		5

		32.10.080				Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´		M		18.48		11.57		30.05		9

		32.10.082				Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´		M		27.75		17.38		45.13		9

		32.10.090				Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´		M		25.28		1.79		27.07		9

		32.10.100				Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´		M		45.59		2.50		48.09		9

		32.10.110				Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´		M		72.45		3.21		75.66		9

		32.11				Isolante termico para tubos e dutos										9

		32.11.150				Proteção para isolamento térmico em alumínio		M2		25.09		12.12		37.21		9

		32.11.200				Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm)		M		1.63		12.12		13.75		9

		32.11.210				Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm)		M		2.46		12.12		14.58		5

		32.11.220				Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm)		M		2.94		12.12		15.06		9

		32.11.230				Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm)		M		3.49		12.12		15.61		9

		32.11.240				Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm)		M		4.96		12.12		17.08		9

		32.11.250				Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm)		M		8.32		12.12		20.44		9

		32.11.270				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre)		M		7.12		12.12		19.24		9

		32.11.280				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)		M		7.00		12.12		19.12		9

		32.11.290				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)		M		7.91		12.12		20.03		9

		32.11.300				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre)		M		9.11		12.12		21.23		9

		32.11.310				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)		M		22.00		12.12		34.12		9

		32.11.320				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro)		M		24.69		12.12		36.81		9

		32.11.330				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro)		M		30.17		12.12		42.29		9

		32.11.340				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro)		M		33.26		12.12		45.38		9

		32.11.350				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro)		M		37.17		12.12		49.29		9

		32.11.360				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro)		M		45.19		12.12		57.31		9

		32.11.370				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro)		M		55.66		12.12		67.78		9

		32.11.380				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro)		M		61.71		12.12		73.83		9

		32.11.390				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro)		M		93.17		12.12		105.29		9

		32.11.400				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro)		M		107.50		12.12		119.62		9

		32.11.410				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro)		M		138.45		12.12		150.57		9

		32.11.420				Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´		M2		187.76		22.23		209.99		9

		32.11.430				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro)		M		16.90		12.12		29.02		9

		32.11.440				Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro)		M		18.61		12.12		30.73		9

		32.15				Impermeabilizacao flexivel com manta										9

		32.15.030				Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm		M2		64.42		20.69		85.11		9

		32.15.040				Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm		M2		70.52		20.69		91.21		9

		32.15.080				Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica		M2		130.99		26.05		157.04		5

		32.15.100				Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica		M2		138.32		26.05		164.37		9

		32.15.240				Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm		M2		141.95				141.95		9

		32.16				Impermeabilizacao flexivel com membranas										9

		32.16.010				Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa		M2		11.67		8.57		20.24		9

		32.16.020				Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal		M2		8.17		8.57		16.74		9

		32.16.030				Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta		M2		52.88		8.57		61.45		5

		32.16.040				Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster		M2		80.82		23.77		104.59		9

		32.16.050				Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca		M2		46.23		8.57		54.80		9

		32.16.060				Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster		M2		71.51		23.77		95.28		9

		32.16.070				Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster		M2		44.39		28.05		72.44		9

		32.17				Impermeabilizacao rigida										9

		32.17.010				Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo		M3		465.16		370.84		836.00		9

		32.17.012				Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo		M3		497.24		42.87		540.11		9

		32.17.030				Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação		M2		5.50		9.04		14.54		5

		32.17.040				Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva		M2		17.79		18.08		35.87		9

		32.17.070				Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa		M2		55.38		9.04		64.42		9

		32.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 32										9

		32.20.010				Recolocação de argila expandida		M3				85.72		85.72		9

		32.20.020				Aplicação de papel Kraft		M2		5.02		4.29		9.31		9

		32.20.050				Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa		M2		5.12		4.29		9.41		5

		32.20.060				Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa		M2		13.30		4.29		17.59		9

		33				PINTURA										9

		33.01				Preparo de base										9

		33.01.040				Estucamento e lixamento de concreto deteriorado		M2		8.16		36.81		44.97		9

		33.01.050				Estucamento e lixamento de concreto		M2		4.65		36.81		41.46		2

		33.01.060				Imunizante para madeira		M2		6.22		9.37		15.59		5

		33.01.280				Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa		M		26.94		26.34		53.28		9

		33.01.350				Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante		M2		8.38		10.07		18.45		9

		33.02				Massa corrida										9

		33.02.060				Massa corrida a base de PVA		M2		2.85		12.68		15.53		9

		33.02.080				Massa corrida à base de resina acrílica		M2		5.20		12.68		17.88		9

		33.03				Pintura em superficies de concreto / massa / gesso / pedras										5

		33.03.220				Tinta látex em elemento vazado		M2		6.36		27.90		34.26		9

		33.03.350				Pintura especial em esmalte para lousa cor verde		M2		8.78		23.70		32.48		9

		33.03.740				Resina acrílica plastificante		M2		18.50		13.17		31.67		5

		33.03.750				Verniz acrílico		M2		19.49		22.63		42.12		9

		33.03.760				Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água		M2		13.13		16.79		29.92		9

		33.03.770				Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente		M2		42.05		16.79		58.84		9

		33.03.780				Verniz de proteção antipichação		M2		30.62		22.63		53.25		9

		33.05				Pintura em superficies de madeira										9

		33.05.010				Verniz fungicida para madeira		M2		8.79		16.79		25.58		9

		33.05.120				Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira		M		2.91		3.12		6.03		9

		33.05.330				Verniz em superfície de madeira		M2		11.09		18.93		30.02		5

		33.05.360				Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira		M		2.94		2.50		5.44		9

		33.06				Pintura em pisos										9

		33.06.020				Acrílico para quadras e pisos cimentados		M2		4.33		22.63		26.96		9

		33.07				Pintura em estruturas metalicas										9

		33.07.130				Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas		KG		5.16				5.16		5

		33.07.140				Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica		KG		4.23				4.23		9

		33.07.303				Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica		M2		181.75		209.17		390.92		5

		33.07.304				Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica		M2		683.46		242.51		925.97		9

		33.09				Pintura de sinalizacao										9

		33.09.020				Borracha clorada para faixas demarcatórias		M		1.59		1.70		3.29		9

		33.09.021				Tinta acrílica para faixas demarcatórias		M		1.01		3.40		4.41		9

		33.10				Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo										9

		33.10.010				Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo		M2		7.68		22.63		30.31		5

		33.10.020				Tinta látex em massa, inclusive preparo		M2		9.55		22.63		32.18		9

		33.10.030				Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo		M2		11.69		22.63		34.32		9

		33.10.041				Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo		M2		13.44		22.63		36.07		5

		33.10.050				Tinta acrílica em massa, inclusive preparo		M2		10.95		22.63		33.58		9

		33.10.060				Epóxi em massa, inclusive preparo		M2		76.97		47.41		124.38		9

		33.10.070				Borracha clorada em massa, inclusive preparo		M2		18.86		22.63		41.49		9

		33.10.100				Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo		M2		15.68		31.60		47.28		9

		33.10.120				Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado		M2		250.44				250.44		9

		33.10.130				Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado		M2		496.58				496.58		9

		33.11				Pintura em superficie metalica, inclusive preparo										9

		33.11.050				Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo		M2		17.30		31.60		48.90		9

		33.12				Pintura em superficie de madeira, inclusive preparo										9

		33.12.011				Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo		M2		17.69		31.60		49.29		9

		34				PAISAGISMO E FECHAMENTOS										5

		34.01				Preparacao de solo										9

		34.01.010				Terra vegetal orgânica comum		M3		173.67		53.58		227.25		5

		34.01.020				Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)		M2				2.14		2.14		9

		34.02				Vegetacao rasteira										2

		34.02.020				Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)		M2		10.88		3.61		14.49		5

		34.02.040				Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)		M2		10.02		5.43		15.45		9

		34.02.070				Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m		M2		82.04		6.90		88.94		9

		34.02.080				Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)		M2		17.59		5.43		23.02		5

		34.02.090				Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m		M2		48.92		6.90		55.82		9

		34.02.100				Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)		M2		13.19		5.43		18.62		9

		34.02.110				Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m		M2		52.32		6.90		59.22		9

		34.02.400				Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura		M2		8.97				8.97		9

		34.03				Vegetacao arbustiva										9

		34.03.020				Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m		UN		54.28		3.97		58.25		9

		34.03.120				Arbusto Moréia - h= 0,50 m		UN		37.59		3.97		41.56		9

		34.03.130				Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m		UN		43.87		3.97		47.84		9

		34.03.150				Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m		UN		57.30		3.97		61.27		5

		34.04				arvores										9

		34.04.050				Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m		UN		132.55		34.48		167.03		9

		34.04.130				Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m		UN		128.77		34.48		163.25		9

		34.04.160				Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m		UN		187.90		34.48		222.38		9

		34.04.164				Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m		UN		297.26		34.48		331.74		5

		34.04.166				Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m		UN		136.30		34.48		170.78		9

		34.04.280				Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m		UN		103.78		34.48		138.26		9

		34.04.360				Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m		UN		424.56		34.48		459.04		9

		34.04.370				Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m		UN		114.99		34.48		149.47		9

		34.05				Cercas e fechamentos										9

		34.05.020				Cerca em arame farpado com mourões de concreto		M		28.56		34.48		63.04		9

		34.05.030				Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada		M		38.79		34.48		73.27		9

		34.05.032				Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada - 12 fiadas		M		42.96		34.48		77.44		9

		34.05.050				Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado		M		151.77		55.24		207.01		5

		34.05.080				Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura		M2		238.41				238.41		9

		34.05.110				Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura		M2		248.96				248.96		9

		34.05.120				Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado		M2		220.89				220.89		9

		34.05.170				Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla		M		38.48				38.48		9

		34.05.210				Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura		M2		330.25				330.25		9

		34.05.260				Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática		M2		451.07		71.05		522.12		9

		34.05.270				Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos		M2		238.03				238.03		9

		34.05.290				Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática		M2		1,456.17		106.09		1,562.26		9

		34.05.300				Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática		M2		1,207.73		106.09		1,313.82		9

		34.05.310				Gradil de ferro perfilado, tipo parque		M2		513.40		41.60		555.00		9

		34.05.320				Portão de ferro perfilado, tipo parque		M2		726.62		36.19		762.81		9

		34.05.322				Gradil rígido modular em aço 2" - H=1,10m, C=1,65m, padrão CET SP		UN		609.93		142.21		752.14		9

		34.05.350				Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm		M2		1,380.12		85.63		1,465.75		9

		34.05.360				Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado		M2		86.11		104.42		190.53		9

		34.05.370				Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas		M		181.50		55.70		237.20		9

		34.13				Corte, recorte e remocao										9

		34.13.011				Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm		UN		103.27		166.70		269.97		9

		34.13.021				Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm		UN		546.45		204.82		751.27		9

		34.13.031				Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm		UN		1,958.80		371.52		2,330.32		5

		34.13.041				Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm		UN		2,916.61		1,009.68		3,926.29		9

		34.13.051				Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm		UN		6,274.20		2,019.36		8,293.56		9

		34.13.060				Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm		UN		9,262.99		2,343.28		11,606.27		9

		34.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 34										9

		34.20.050				Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro		M2		8.73		8.31		17.04		9

		34.20.080				Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança		M2		65.26		11.53		76.79		9

		34.20.110				Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla		M		10.41				10.41		5

		34.20.160				Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m		M2		1.58		17.49		19.07		9

		34.20.170				Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m		M2		1.66		23.43		25.09		9

		34.20.380				Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´		UN		349.33		190.15		539.48		9

		34.20.382				Suporte para apoio de bicicletas em aço carbono 2", modelo U invertido sem emendas, com acabamento em pintura eletrostática para fixação chumbada/parafusada		UN		1,467.69		41.88		1,509.57		9

		34.20.390				Grelha arvoreira em ferro fundido		M2		1,292.23		23.77		1,316.00		9

		35				PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO										9

		35.01				Quadra e equipamento de esportes										9

		35.01.070				Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´		M2		43.23		7.12		50.35		9

		35.01.150				Trave oficial completa com rede para futebol de salão		CJ		2,017.08		171.07		2,188.15		2

		35.01.170				Poste oficial completo com rede para voleibol		CJ		1,742.10		171.07		1,913.17		5

		35.01.550				Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura		M2		152.82		35.20		188.02		9

		35.03				Abrigo, guarita e quiosque										9

		35.03.030				Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m		UN		4,635.17		100.63		4,735.80		9

		35.04				Bancos										9

		35.04.020				Banco contínuo em concreto vazado		M		115.68		103.16		218.84		9

		35.04.120				Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm		UN		543.15		22.96		566.11		5

		35.04.130				Banco de madeira sobre alvenaria		M2		192.49		64.31		256.80		9

		35.04.140				Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm		UN		597.36		32.29		629.65		5

		35.04.150				Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm		UN		849.47		48.43		897.90		9

		35.05				Equipamento recreativo										9

		35.05.200				Centro de atividades em madeira rústica		CJ		5,038.48		228.09		5,266.57		9

		35.05.210				Balanço duplo em madeira rústica		CJ		2,668.58		228.09		2,896.67		9

		35.05.220				Gangorra dupla em madeira rústica		CJ		1,532.96		228.09		1,761.05		9

		35.05.240				Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)		CJ		3,177.05		228.09		3,405.14		5

		35.07				Mastro para bandeiras										9

		35.07.020				Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m		CJ		5,974.69		362.54		6,337.23		9

		35.07.030				Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m		CJ		8,445.84		362.54		8,808.38		9

		35.07.060				Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m		UN		2,802.18		53.54		2,855.72		9

		35.07.070				Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m		UN		1,978.51		53.54		2,032.05		5

		35.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 35										9

		35.20.010				Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm		M2		12.93				12.93		9

		35.20.050				Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros		UN		1,146.00		35.64		1,181.64		9

		36				ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA										9

		36.01				Entrada de energia - componentes										5

		36.01.242				Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV		CJ		141,127.11		278.85		141,405.96		9

		36.01.252				Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV		CJ		109,567.09		278.85		109,845.94		9

		36.01.260				Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV		CJ		113,546.31		557.70		114,104.01		2

		36.03				Caixas de entrada / medicao										5

		36.03.010				Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias		UN		130.28		182.29		312.57		9

		36.03.020				Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias		UN		217.48		182.29		399.77		9

		36.03.030				Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias		UN		910.38		210.68		1,121.06		9

		36.03.050				Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias		UN		2,735.94		210.68		2,946.62		5

		36.03.060				Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias		UN		1,652.27		210.68		1,862.95		9

		36.03.080				Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias		UN		573.71		158.01		731.72		9

		36.03.090				Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias		UN		1,659.25		219.34		1,878.59		9

		36.03.120				Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias		UN		1,138.82		210.68		1,349.50		9

		36.03.130				Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias		UN		140.02		105.34		245.36		9

		36.03.150				Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias		UN		211.18		182.29		393.47		9

		36.03.160				Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm		UN		698.45		210.68		909.13		9

		36.04				Suporte (Braquet)										9

		36.04.010				Suporte para 1 isolador de baixa tensão		UN		35.06		15.80		50.86		9

		36.04.030				Suporte para 2 isoladores de baixa tensão		UN		41.28		15.80		57.08		9

		36.04.050				Suporte para 3 isoladores de baixa tensão		UN		66.32		15.80		82.12		9

		36.04.070				Suporte para 4 isoladores de baixa tensão		UN		97.56		15.80		113.36		5

		36.05				Isoladores										9

		36.05.010				Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm		UN		44.63		10.54		55.17		9

		36.05.040				Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm		UN		94.21		10.54		104.75		9

		36.05.080				Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)		UN		74.48		39.50		113.98		9

		36.05.100				Isolador pedestal para 15 kV		UN		134.06		10.54		144.60		5

		36.05.110				Isolador pedestal para 25 kV		UN		181.14		10.54		191.68		9

		36.06				Muflas e terminais										9

		36.06.060				Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV		CJ		501.74		26.34		528.08		9

		36.06.080				Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV		CJ		436.95		26.34		463.29		9

		36.07				Para-raios de media tensao										9

		36.07.010				Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero		UN		188.62		24.71		213.33		5

		36.07.030				Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero		UN		178.54		24.71		203.25		9

		36.07.050				Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero		UN		186.10		24.71		210.81		9

		36.07.060				Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero		UN		197.95		24.71		222.66		5

		36.08				Gerador e grupo gerador										9

		36.08.030				Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo		UN		188,838.63		2,027.36		190,865.99		9

		36.08.040				Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo		UN		264,077.84		2,027.36		266,105.20		9

		36.08.050				Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo		UN		83,877.38		2,027.36		85,904.74		9

		36.08.060				Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo		UN		108,774.23		2,027.36		110,801.59		5

		36.08.100				Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - completo		UN		86,796.45		1,081.85		87,878.30		9

		36.08.110				Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo		UN		135,384.63		2,027.36		137,411.99		9

		36.08.290				Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo		UN		459,742.19		2,243.73		461,985.92		9

		36.08.350				Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo		UN		144,577.83		2,027.36		146,605.19		9

		36.08.360				Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo		UN		364,468.00		2,223.56		366,691.56		9

		36.08.540				Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo		UN		405,123.06		2,243.73		407,366.79		9

		36.09				Transformador de entrada										9

		36.09.020				Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo		UN		38,795.26		1,081.85		39,877.11		9

		36.09.050				Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo		UN		28,445.44		1,081.85		29,527.29		9

		36.09.060				Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco		UN		75,876.79		1,730.96		77,607.75		9

		36.09.070				Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine		UN		126,864.84		1,730.96		128,595.80		5

		36.09.100				Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine		UN		5,692.40		432.74		6,125.14		9

		36.09.110				Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine		UN		7,537.92		432.74		7,970.66		9

		36.09.150				Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo		UN		21,407.83		1,081.85		22,489.68		9

		36.09.170				Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo		UN		46,909.69		1,081.85		47,991.54		9

		36.09.180				Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo		UN		20,854.48		1,081.85		21,936.33		9

		36.09.220				Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine		UN		97,965.92		1,730.96		99,696.88		9

		36.09.230				Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine		UN		18,651.05		432.74		19,083.79		9

		36.09.250				Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo		UN		72,764.95		1,730.96		74,495.91		9

		36.09.300				Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo		UN		95,695.38		1,730.96		97,426.34		9

		36.09.360				Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco		UN		128,594.13		1,730.96		130,325.09		9

		36.09.370				Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco		UN		69,484.15		1,081.85		70,566.00		9

		36.09.410				Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco		UN		32,277.24		1,081.85		33,359.09		9

		36.09.440				Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal		UN		150,446.40		1,730.96		152,177.36		9

		36.09.480				Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo		UN		41,387.84		1,081.85		42,469.69		9

		36.09.490				Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo		UN		46,625.90		1,081.85		47,707.75		9

		36.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 36										9

		36.20.010				Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´		M		66.76		21.07		87.83		9

		36.20.030				União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´		UN		51.25		10.54		61.79		9

		36.20.040				Bobina mínima para disjuntor (a óleo)		UN		1,479.37		68.17		1,547.54		9

		36.20.050				Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´		UN		22.52		10.54		33.06		5

		36.20.060				Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´		UN		3.34		7.90		11.24		9

		36.20.070				Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´		UN		18.54		10.54		29.08		9

		36.20.090				Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV		UN		670.47		1.07		671.54		9

		36.20.100				Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV		UN		505.26		26.34		531.60		9

		36.20.120				Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem		UN		267.98		26.34		294.32		9

		36.20.140				Cruzeta de madeira de 2400 mm		UN		267.60		148.20		415.80		9

		36.20.180				Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV		PAR		576.64		1.07		577.71		9

		36.20.200				Mão francesa de 700 mm		UN		27.46		52.67		80.13		9

		36.20.210				Luva isolante de borracha, até 10 kV		PAR		450.14		1.07		451.21		9

		36.20.220				Mudança de tap do transformador		UN				296.40		296.40		9

		36.20.240				Óleo para disjuntor		L		25.91		0.86		26.77		9

		36.20.260				Óleo para transformador		L		25.91		1.29		27.20		9

		36.20.282				Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão"		M2		577.50		10.72		588.22		9

		36.20.284				Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão"		M2		720.00		10.72		730.72		9

		36.20.330				Luva de couro para proteção de luva isolante		PAR		36.12		1.07		37.19		9

		36.20.340				Sela para cruzeta de madeira		UN		18.96		74.10		93.06		9

		36.20.350				Caixa porta luvas em madeira, com tampa		UN		62.77		1.07		63.84		9

		36.20.360				Suporte de transformador em poste ou estaleiro		UN		196.98		148.20		345.18		9

		36.20.380				Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm		UN		570.05		1.07		571.12		9

		36.20.540				Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios		UN		475.04		148.20		623.24		9

		36.20.560				Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V		UN		2,719.36		52.67		2,772.03		9

		36.20.570				Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V		UN		4,098.21		52.67		4,150.88		9

		36.20.580				Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V		UN		5,313.64		52.67		5,366.31		9

		37				QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA										9

		37.01				Quadro para telefonia embutir, protecao IP40 chapa nº 16msg										9

		37.01.020				Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm		UN		59.00		90.68		149.68		9

		37.01.080				Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm		UN		167.04		126.53		293.57		9

		37.01.120				Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm		UN		297.82		162.37		460.19		2

		37.01.160				Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm		UN		497.81		201.33		699.14		5

		37.01.220				Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm		UN		1,399.33		269.88		1,669.21		9

		37.02				Quadro para telefonia de sobrepor, protecao IP40 chapa nº 16msg										9

		37.02.020				Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm		UN		71.81		79.01		150.82		9

		37.02.060				Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm		UN		144.19		105.34		249.53		9

		37.02.100				Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm		UN		343.94		131.68		475.62		9

		37.02.140				Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm		UN		548.90		158.01		706.91		5

		37.03				Quadro distribuicao de luz e forca de embutir universal										9

		37.03.200				Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		455.59		157.52		613.11		9

		37.03.210				Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		472.21		157.52		629.73		9

		37.03.220				Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		696.61		196.91		893.52		9

		37.03.230				Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		692.04		196.91		888.95		5

		37.03.240				Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes		UN		742.20		236.28		978.48		9

		37.03.250				Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes		UN		1,401.55		236.28		1,637.83		9

		37.04				Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal										9

		37.04.250				Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		582.49		118.15		700.64		9

		37.04.260				Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		685.58		118.15		803.73		9

		37.04.270				Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		762.79		157.52		920.31		9

		37.04.280				Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes		UN		875.75		157.52		1,033.27		5

		37.04.290				Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes		UN		1,545.22		196.91		1,742.13		9

		37.04.300				Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes		UN		1,684.52		196.91		1,881.43		9

		37.06				Painel autoportante										9

		37.06.014				Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes		M2		2,653.20		139.43		2,792.63		9

		37.10				Barramentos										9

		37.10.010				Barramento de cobre nu		KG		104.67		9.37		114.04		9

		37.11				Bases										5

		37.11.020				Base de fusível Diazed completa para 25 A		UN		39.30		15.80		55.10		9

		37.11.040				Base de fusível Diazed completa para 63 A		UN		48.92		26.34		75.26		5

		37.11.060				Base de fusível NH até 125 A, com fusível		UN		58.25		52.67		110.92		9

		37.11.080				Base de fusível NH até 250 A, com fusível		UN		178.97		52.67		231.64		5

		37.11.100				Base de fusível NH até 400 A, com fusível		UN		264.70		52.67		317.37		9

		37.11.120				Base de fusível tripolar de 15 kV		UN		778.68		63.21		841.89		9

		37.11.140				Base de fusível unipolar de 15 kV		UN		335.79		63.21		399.00		9

		37.12				Fusiveis										9

		37.12.020				Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A		UN		27.47		10.54		38.01		9

		37.12.040				Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A		UN		65.88		10.54		76.42		9

		37.12.060				Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A		UN		97.97		10.54		108.51		9

		37.12.080				Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A		UN		132.06		10.54		142.60		5

		37.12.120				Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A		UN		190.91		10.54		201.45		9

		37.12.140				Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A		UN		335.54		10.54		346.08		9

		37.12.200				Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A		UN		8.66		10.54		19.20		9

		37.12.220				Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A		UN		15.94		10.54		26.48		9

		37.12.300				Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A		UN		29.06		2.63		31.69		9

		37.13				Disjuntores										9

		37.13.510				Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios		UN		20,165.12		330.49		20,495.61		9

		37.13.520				Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios		UN		31,998.69		296.40		32,295.09		9

		37.13.530				Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente		CJ		38,527.99		436.55		38,964.54		9

		37.13.550				Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios		UN		73,812.76		52.67		73,865.43		5

		37.13.570				Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios		UN		129,552.32		52.67		129,604.99		9

		37.13.600				Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A		UN		17.73		15.80		33.53		9

		37.13.610				Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A		UN		27.26		15.80		43.06		9

		37.13.630				Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A		UN		108.27		31.60		139.87		9

		37.13.640				Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A		UN		124.86		31.60		156.46		9

		37.13.650				Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A		UN		112.48		47.41		159.89		9

		37.13.660				Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A		UN		162.12		47.41		209.53		9

		37.13.690				Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A		UN		440.85		52.67		493.52		9

		37.13.700				Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A		UN		630.64		52.67		683.31		9

		37.13.720				Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A		UN		3,601.89		105.34		3,707.23		9

		37.13.730				Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A		UN		6,050.01		105.34		6,155.35		9

		37.13.740				Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A		UN		6,693.20		105.34		6,798.54		9

		37.13.760				Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A		UN		8,618.42		105.34		8,723.76		9

		37.13.770				Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A		UN		14,992.63		105.34		15,097.97		9

		37.13.780				Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A		UN		20,760.01		105.34		20,865.35		9

		37.13.800				Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A		UN		11.13		10.54		21.67		9

		37.13.810				Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A		UN		13.80		10.54		24.34		9

		37.13.840				Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A		UN		39.01		10.54		49.55		9

		37.13.850				Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A		UN		43.64		10.54		54.18		9

		37.13.860				Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A		UN		49.07		10.54		59.61		9

		37.13.870				Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A		UN		131.54		10.54		142.08		9

		37.13.880				Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A		UN		55.77		10.54		66.31		9

		37.13.890				Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A		UN		60.38		10.54		70.92		9

		37.13.900				Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A		UN		66.55		10.54		77.09		9

		37.13.910				Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A		UN		1,457.08		10.54		1,467.62		9

		37.13.920				Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A		UN		37,851.02		105.34		37,956.36		9

		37.13.930				Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A		UN		58,021.27		105.34		58,126.61		9

		37.13.940				Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios		UN		321,747.22		52.67		321,799.89		9

		37.14				Chave de baixa tensao										9

		37.14.050				Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A		UN		2,135.68		52.67		2,188.35		9

		37.14.300				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A		UN		1,912.59		42.13		1,954.72		9

		37.14.310				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A		UN		1,291.25		42.13		1,333.38		9

		37.14.320				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A		UN		1,892.76		52.67		1,945.43		5

		37.14.330				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 630 A		UN		2,089.27		63.21		2,152.48		9

		37.14.340				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A		UN		4,652.38		79.01		4,731.39		9

		37.14.350				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A		UN		9,254.99		79.01		9,334.00		9

		37.14.410				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis		UN		1,226.07		42.13		1,268.20		9

		37.14.420				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis		UN		1,635.93		42.13		1,678.06		9

		37.14.430				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis		UN		3,732.55		42.13		3,774.68		9

		37.14.440				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis		UN		4,306.95		52.67		4,359.62		9

		37.14.450				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis		UN		8,752.41		63.21		8,815.62		9

		37.14.500				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis		UN		327.52		42.13		369.65		9

		37.14.510				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis		UN		727.85		42.13		769.98		9

		37.14.520				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis		UN		1,072.01		52.67		1,124.68		9

		37.14.530				Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis		UN		1,817.00		63.21		1,880.21		9

		37.14.600				Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A		UN		5,046.53		63.21		5,109.74		9

		37.14.610				Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A		UN		6,816.36		79.01		6,895.37		9

		37.14.620				Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A		UN		9,941.63		94.80		10,036.43		9

		37.14.640				Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V		UN		9,342.37		120.84		9,463.21		9

		37.14.830				Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A		UN		76.40		10.54		86.94		9

		37.14.912				Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V		UN		772.08		42.13		814.21		9

		37.15				Chave de media tensao										9

		37.15.110				Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador		UN		2,341.51		256.39		2,597.90		9

		37.15.120				Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador		UN		1,686.75		256.39		1,943.14		9

		37.15.150				Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível		UN		407.84		94.55		502.39		9

		37.15.160				Chave fusível base ´C´  para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível		UN		491.21		94.55		585.76		5

		37.15.170				Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA - com fusível		UN		467.31		94.55		561.86		9

		37.15.200				Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador		UN		1,214.80		256.39		1,471.19		9

		37.15.210				Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador		UN		1,533.03		256.39		1,789.42		9

		37.16				Bus-way										9

		37.16.071				Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre		Axm		583.03		0.66		583.69		9

		37.16.081				Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de alumínio		Axm		181.98		0.66		182.64		9

		37.17				Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga										9

		37.17.060				Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos		UN		190.60		13.17		203.77		5

		37.17.070				Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos		UN		224.65		13.17		237.82		9

		37.17.074				Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos		UN		298.04		13.17		311.21		9

		37.17.080				Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos		UN		305.79		13.17		318.96		5

		37.17.090				Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos		UN		330.24		13.17		343.41		9

		37.17.100				Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos		UN		430.24		13.17		443.41		9

		37.17.110				Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos		UN		343.62		13.17		356.79		9

		37.17.114				Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos		UN		1,964.71		13.17		1,977.88		9

		37.17.130				Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos		UN		234.81		13.17		247.98		9

		37.18				Transformador de Potencial										9

		37.18.010				Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis		UN		3,594.81		79.73		3,674.54		9

		37.18.020				Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis		UN		4,382.58		79.73		4,462.31		9

		37.18.030				Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis		UN		2,801.77		79.73		2,881.50		9

		37.19				Transformador de corrente										5

		37.19.010				Transformador de corrente 800-5 A, janela		UN		270.16		79.73		349.89		9

		37.19.020				Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela		UN		253.82		79.73		333.55		9

		37.19.030				Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela		UN		486.66		79.73		566.39		9

		37.19.060				Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela		UN		149.48		79.73		229.21		5

		37.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 37										9

		37.20.010				Isolador em epóxi de 1 kV para barramento		UN		31.47		7.90		39.37		9

		37.20.030				Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm²		UN		46.02		2.63		48.65		9

		37.20.080				Barra de neutro e/ou terra		UN		20.41		7.90		28.31		9

		37.20.090				Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível		UN				26.34		26.34		5

		37.20.100				Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes		M2				37.05		37.05		9

		37.20.110				Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes		M2				74.10		74.10		9

		37.20.130				Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp		UN		1,269.54		2.14		1,271.68		9

		37.20.140				Suporte fixo para transformadores de potencial		UN		117.87		5.36		123.23		9

		37.20.156				Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço		M2		494.88		37.05		531.93		9

		37.20.190				Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv		UN		8,157.85		59.28		8,217.13		9

		37.20.191				Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 25 a 30 cv		UN		18,934.71		59.28		18,993.99		9

		37.20.193				Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv		UN		33,127.59		59.28		33,186.87		9

		37.20.210				Punho de manobra com articulador de acionamento		UN		584.02		26.34		610.36		9

		37.21				Capacitor de potencia										9

		37.21.010				Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência		UN		1,015.95		26.34		1,042.29		9

		37.22				Transformador de comando										9

		37.22.010				Transformador monofásico de comando de 200 VA, a seco		UN		689.86		79.73		769.59		9

		37.24				Supressor de surto										5

		37.24.031				Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA		UN		42.02		29.86		71.88		9

		37.24.032				Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA		UN		138.60		29.86		168.46		5

		37.24.042				Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1		UN		662.92		33.13		696.05		9

		37.24.043				Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1		UN		7,937.74		33.13		7,970.87		5

		37.24.044				Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2		UN		2,825.67		33.13		2,858.80		9

		37.24.045				Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, monobloco, suportabilidade <=1,5kV, F+N / F+F, Un até 230/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3		UN		885.01		33.13		918.14		9

		37.25				Disjuntores.										9

		37.25.090				Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A		UN		525.88		86.76		612.64		9

		37.25.100				Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A		UN		424.72		86.76		511.48		9

		37.25.110				Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A		UN		446.43		86.76		533.19		9

		37.25.200				Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA		UN		436.16		86.76		522.92		5

		37.25.210				Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA		UN		668.34		86.76		755.10		9

		37.25.215				Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção		CJ		49,710.59		120.84		49,831.43		9

		38				TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA										9

		38.01				Eletroduto em PVC rigido roscavel										9

		38.01.040				Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios		M		6.72		26.34		33.06		9

		38.01.060				Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios		M		9.15		31.60		40.75		9

		38.01.080				Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios		M		13.88		36.87		50.75		2

		38.01.100				Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios		M		14.80		42.13		56.93		5

		38.01.120				Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios		M		19.22		47.41		66.63		9

		38.01.140				Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios		M		33.24		52.67		85.91		9

		38.01.160				Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios		M		42.75		57.93		100.68		9

		38.01.180				Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios		M		65.00		68.47		133.47		9

		38.04				Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 13057										9

		38.04.040				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios		M		14.29		31.60		45.89		9

		38.04.060				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios		M		18.50		36.87		55.37		9

		38.04.080				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios		M		37.14		42.13		79.27		9

		38.04.100				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios		M		37.09		47.41		84.50		5

		38.04.120				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2´ com acessórios		M		46.95		52.67		99.62		9

		38.04.140				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios		M		64.74		63.21		127.95		9

		38.04.160				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3´ com acessórios		M		78.42		79.01		157.43		9

		38.04.180				Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  4´ com acessórios		M		114.62		94.80		209.42		9

		38.05				Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 6323										9

		38.05.040				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios		M		19.73		31.60		51.33		9

		38.05.060				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios		M		25.01		36.87		61.88		9

		38.05.090				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com acessórios		M		37.29		42.13		79.42		9

		38.05.100				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios		M		43.22		47.41		90.63		5

		38.05.120				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios		M		55.44		52.67		108.11		9

		38.05.140				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios		M		87.53		63.21		150.74		9

		38.05.160				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com acessórios		M		94.54		79.01		173.55		9

		38.05.180				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios		M		122.50		94.80		217.30		9

		38.06				Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com acessórios – NBR 5598										9

		38.06.020				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios		M		18.45		26.34		44.79		9

		38.06.040				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios		M		24.39		31.60		55.99		9

		38.06.060				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios		M		32.87		36.87		69.74		9

		38.06.080				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios		M		42.61		42.13		84.74		5

		38.06.100				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios		M		54.45		47.41		101.86		9

		38.06.120				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios		M		66.99		52.67		119.66		9

		38.06.140				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2 1/2´ com acessórios		M		98.21		63.21		161.42		9

		38.06.160				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios		M		120.88		79.01		199.89		9

		38.06.180				Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios		M		177.32		94.80		272.12		9

		38.07				Canaleta, perfilado e acessorios										9

		38.07.030				Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande		CJ		7.93		13.17		21.10		9

		38.07.050				Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm		M		6.00		2.63		8.63		9

		38.07.120				Saída final, diâmetro de 3/4´		UN		0.66		7.90		8.56		9

		38.07.130				Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´		UN		2.08		9.46		11.54		5

		38.07.134				Saída lateral simples, diâmetro de 1´		UN		2.40		9.46		11.86		9

		38.07.140				Saída superior, diâmetro de 3/4´		UN		2.34		7.90		10.24		9

		38.07.172				Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios		M		6.70		15.80		22.50		9

		38.07.200				Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)		M		9.65		7.41		17.06		9

		38.07.210				Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante)		M		4.55		7.41		11.96		9

		38.07.216				Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante)		M		7.68		7.41		15.09		9

		38.07.300				Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios		M		32.24		13.17		45.41		9

		38.07.310				Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios		M		51.09		13.17		64.26		9

		38.07.340				Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios		M		34.00		13.17		47.17		9

		38.07.700				Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios		M		55.95		15.80		71.75		9

		38.07.710				Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 mm, com acessórios		M		92.47		18.43		110.90		9

		38.07.720				Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, com acessórios		M		102.00		21.07		123.07		9

		38.07.730				Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente		UN		9.14		2.14		11.28		9

		38.07.740				Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente		UN		10.58		2.14		12.72		9

		38.07.750				Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta aparente		UN		10.58		2.14		12.72		9

		38.07.800				Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária		UN		4.20		5.26		9.46		9

		38.07.801				Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm		UN		8.89		5.26		14.15		9

		38.10				Duto fechado de piso e acessorios										9

		38.10.010				Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios		M		56.94		15.80		72.74		9

		38.10.020				Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios		M		83.62		15.80		99.42		9

		38.10.024				Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora		UN		48.06		16.32		64.38		9

		38.10.026				Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora		UN		132.69		31.60		164.29		5

		38.10.030				Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora		UN		197.71		31.60		229.31		9

		38.10.060				Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm)		UN		202.45		10.05		212.50		9

		38.10.070				Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm)		UN		236.80		10.05		246.85		9

		38.10.080				Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm)		UN		429.81		10.05		439.86		9

		38.10.090				Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias		UN		8.46		1.07		9.53		9

		38.12				Leitos e acessorios										9

		38.12.086				Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios		M		236.56		15.80		252.36		9

		38.12.090				Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios		M		333.38		15.80		349.18		9

		38.12.100				Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios		M		394.33		15.80		410.13		9

		38.12.120				Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios		M		359.70		15.80		375.50		5

		38.12.130				Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios		M		455.24		15.80		471.04		9

		38.13				Eletroduto em polietileno de alta densidade										9

		38.13.010				Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios		M		6.12		2.11		8.23		9

		38.13.016				Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios		M		5.29		2.11		7.40		9

		38.13.020				Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios		M		8.30		2.11		10.41		9

		38.13.030				Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios		M		15.52		2.11		17.63		5

		38.13.040				Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios		M		18.63		2.11		20.74		9

		38.13.050				Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios		M		22.10		2.11		24.21		9

		38.13.060				Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios		M		40.42		2.11		42.53		9

		38.15				Eletroduto metalico flexivel										9

		38.15.010				Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´		M		9.23		18.53		27.76		9

		38.15.020				Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´		M		12.19		18.53		30.72		9

		38.15.040				Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´		M		30.90		18.53		49.43		9

		38.15.110				Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´		UN		13.78		3.57		17.35		5

		38.15.120				Terminal macho fixo em latão zincado de 1´		UN		18.40		3.57		21.97		9

		38.15.140				Terminal macho fixo em latão zincado de 2´		UN		57.07		3.57		60.64		9

		38.15.310				Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´		UN		18.15		3.57		21.72		9

		38.15.320				Terminal macho giratório em latão zincado de 1´		UN		37.16		3.57		40.73		9

		38.15.340				Terminal macho giratório em latão zincado de 2´		UN		81.24		3.57		84.81		9

		38.16				Rodape tecnico e acessorios										9

		38.16.030				Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática		M		96.38		15.80		112.18		9

		38.16.060				Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática		UN		104.14		26.34		130.48		9

		38.16.080				Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática		UN		144.90		26.34		171.24		9

		38.16.090				Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo		UN		30.19		10.05		40.24		5

		38.16.130				Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo		UN		26.37		10.05		36.42		9

		38.16.140				Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo		UN		16.55		7.90		24.45		9

		38.16.150				Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática		M		78.22		15.80		94.02		9

		38.16.160				Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática		UN		86.37		26.34		112.71		9

		38.16.190				Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo		UN		14.95		7.90		22.85		9

		38.16.200				Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática		UN		77.35		26.34		103.69		9

		38.16.230				Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática		UN		101.04		26.34		127.38		9

		38.16.250				Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m		UN		452.01		35.49		487.50		9

		38.16.270				Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo		UN		41.72		26.34		68.06		9

		38.19				Eletroduto em PVC corrugado flexivel										9

		38.19.020				Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm		M		2.71		15.80		18.51		9

		38.19.030				Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm		M		2.48		15.80		18.28		9

		38.19.040				Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm		M		4.59		15.80		20.39		9

		38.19.210				Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm		M		2.98		15.80		18.78		5

		38.19.220				Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm		M		4.20		15.80		20.00		9

		38.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 38										9

		38.20.010				Recolocação de perfilado 38x38 mm		M				13.17		13.17		9

		38.20.020				Recolocação de vergalhão		M				21.07		21.07		9

		38.20.030				Recolocação de caixa de tomada para perfilado		UN				15.80		15.80		9

		38.20.040				Recolocação de eletrodutos		M				52.67		52.67		5

		38.21				Eletrocalha e acessorios										9

		38.21.110				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios		M		50.62		26.34		76.96		9

		38.21.120				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios		M		67.48		26.34		93.82		9

		38.21.130				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios		M		84.34		26.34		110.68		9

		38.21.140				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios		M		98.25		26.34		124.59		5

		38.21.150				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios		M		120.74		26.34		147.08		9

		38.21.310				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios		M		101.27		39.50		140.77		9

		38.21.320				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios		M		108.50		39.50		148.00		9

		38.21.330				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios		M		134.43		39.50		173.93		9

		38.21.340				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios		M		153.53		39.50		193.03		9

		38.21.350				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios		M		156.36		52.67		209.03		9

		38.21.360				Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios		M		266.15		52.67		318.82		9

		38.21.920				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios		M		61.32		26.34		87.66		9

		38.21.930				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios		M		80.08		26.34		106.42		9

		38.21.940				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios		M		91.98		26.34		118.32		9

		38.21.950				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios		M		107.06		26.34		133.40		9

		38.22				Eletrocalha e acessorios.										9

		38.22.120				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios		M		107.30		39.50		146.80		9

		38.22.130				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios		M		122.93		39.50		162.43		9

		38.22.140				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios		M		137.63		39.50		177.13		9

		38.22.150				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios		M		148.07		52.67		200.74		5

		38.22.160				Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100 mm, com acessórios		M		220.22		52.67		272.89		9

		38.22.610				Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm		M		20.03		2.63		22.66		9

		38.22.620				Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm		M		46.70		2.63		49.33		9

		38.22.630				Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm		M		65.05		2.63		67.68		9

		38.22.640				Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm		M		79.55		2.63		82.18		9

		38.22.650				Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm		M		94.77		2.63		97.40		9

		38.22.660				Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm		M		115.35		2.63		117.98		9

		38.22.670				Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400 mm		M		159.95		2.63		162.58		9

		38.23				Eletrocalha e acessorios..										9

		38.23.010				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm		UN		8.66		13.17		21.83		9

		38.23.020				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm		UN		11.22		13.17		24.39		9

		38.23.030				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm		UN		13.69		13.17		26.86		9

		38.23.040				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm		UN		16.03		13.17		29.20		5

		38.23.050				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50 mm		UN		18.64		13.17		31.81		9

		38.23.060				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50 mm		UN		22.22		13.17		35.39		9

		38.23.110				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm		UN		15.88		13.17		29.05		9

		38.23.120				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm		UN		17.70		13.17		30.87		9

		38.23.130				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm		UN		20.87		13.17		34.04		9

		38.23.140				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm		UN		22.18		13.17		35.35		9

		38.23.150				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm		UN		26.03		13.17		39.20		9

		38.23.160				Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm		UN		30.96		13.17		44.13		9

		38.23.210				Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm		UN		14.39		13.17		27.56		9

		38.23.220				Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm		UN		16.32		13.17		29.49		9

		38.23.230				Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm		UN		21.74		13.17		34.91		9

		38.23.240				Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm		UN		25.98		13.17		39.15		9

		38.23.310				Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm		UN		28.73		18.43		47.16		9

		38.23.320				Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400 mm		UN		27.38		18.43		45.81		9

		38.23.330				Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm		UN		45.00		18.43		63.43		9

		39				CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA										9

		39.02				Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C										9

		39.02.010				Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		M		1.31		2.11		3.42		9

		39.02.016				Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		M		2.04		2.11		4.15		9

		39.02.020				Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		M		3.27		3.16		6.43		2

		39.02.030				Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		M		4.90		3.69		8.59		5

		39.02.040				Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		M		8.08		4.21		12.29		9

		39.03				Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C										9

		39.03.160				Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C		M		1.00		2.11		3.11		9

		39.03.170				Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C		M		2.33		2.63		4.96		9

		39.03.174				Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C		M		2.41		3.16		5.57		9

		39.03.178				Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C		M		3.56		3.69		7.25		5

		39.03.182				Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C		M		6.64		4.21		10.85		9

		39.04				Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2										9

		39.04.040				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²		M		7.85		2.63		10.48		9

		39.04.050				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²		M		12.63		2.63		15.26		9

		39.04.060				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²		M		19.01		5.26		24.27		9

		39.04.070				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²		M		27.86		7.90		35.76		5

		39.04.080				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²		M		40.57		10.54		51.11		9

		39.04.100				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm²		M		55.51		13.17		68.68		9

		39.04.120				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm²		M		81.95		15.80		97.75		9

		39.04.180				Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm²		M		164.48		23.70		188.18		9

		39.05				Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C										9

		39.05.070				Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C		M		167.63		47.77		215.40		9

		39.06				Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C										9

		39.06.060				Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C		M		47.14		28.66		75.80		9

		39.06.070				Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C		M		59.29		34.50		93.79		5

		39.06.074				Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C		M		68.45		47.77		116.22		9

		39.06.084				Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C		M		130.95		57.31		188.26		5

		39.09				Conectores										9

		39.09.010				Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59		UN		9.62		5.26		14.88		9

		39.09.015				Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59		UN		6.52		5.26		11.78		9

		39.09.020				Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples		UN		8.94		5.26		14.20		9

		39.09.040				Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples		UN		10.87		5.26		16.13		5

		39.09.060				Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples		UN		12.14		5.26		17.40		9

		39.09.100				Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho		UN		13.29		5.26		18.55		9

		39.09.120				Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho		UN		15.01		5.26		20.27		9

		39.09.140				Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho		UN		17.42		5.26		22.68		9

		39.10				Terminais de pressao e compressao										9

		39.10.050				Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²		UN		0.88		4.21		5.09		9

		39.10.060				Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²		UN		7.27		7.90		15.17		9

		39.10.080				Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²		UN		9.82		7.90		17.72		9

		39.10.120				Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²		UN		9.38		7.90		17.28		5

		39.10.130				Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²		UN		10.06		7.90		17.96		9

		39.10.160				Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²		UN		15.70		7.90		23.60		9

		39.10.200				Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²		UN		15.78		7.90		23.68		9

		39.10.240				Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²		UN		22.13		7.90		30.03		9

		39.10.246				Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²		UN		31.96		10.54		42.50		9

		39.10.250				Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²		UN		33.66		10.54		44.20		9

		39.10.280				Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²		UN		42.20		10.54		52.74		9

		39.10.300				Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²		UN		46.41		10.54		56.95		9

		39.11				Fios e cabos telefônicos										9

		39.11.020				Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna		M		5.47		7.90		13.37		9

		39.11.040				Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna		M		10.07		7.90		17.97		9

		39.11.080				Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna		M		27.52		7.90		35.42		9

		39.11.091				Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna		M		0.75		4.21		4.96		5

		39.11.092				Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, para ligação de aparelhos telefônicos		M		0.84		4.21		5.05		9

		39.11.110				Fio telefônico externo tipo FE-160		M		1.37		15.80		17.17		9

		39.11.120				Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas		M		6.05		6.32		12.37		9

		39.11.190				Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa		M		3.30		5.26		8.56		9

		39.11.210				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa		M		12.54		6.85		19.39		9

		39.11.230				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa		M		29.39		8.43		37.82		9

		39.11.240				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede externa		M		53.86		11.06		64.92		9

		39.11.270				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea		M		9.36		6.32		15.68		9

		39.11.280				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea		M		15.13		6.85		21.98		9

		39.11.300				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea		M		32.51		8.43		40.94		9

		39.11.400				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa		M		11.44		6.32		17.76		9

		39.11.410				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa		M		16.32		6.85		23.17		9

		39.11.430				Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa		M		38.04		8.43		46.47		9

		39.12				Cabo de cobre flexivel, isolamento 600 V, isolacao em VC/E 105°C										9

		39.12.510				Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio		M		4.03		5.26		9.29		9

		39.12.520				Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio		M		5.61		5.26		10.87		9

		39.12.530				Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio		M		6.30		5.26		11.56		9

		39.14				Cabo de aluminio nu com alma de aco										5

		39.14.010				Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven		M		8.08		7.51		15.59		9

		39.14.050				Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan		M		3.19		7.51		10.70		9

		39.15				Cabo de aluminio nu sem alma de aco										9

		39.15.040				Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris		M		4.00		7.51		11.51		5

		39.15.070				Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster		M		8.01		7.51		15.52		9

		39.18				Cabo para transmissao de dados										9

		39.18.100				Cabo coaxial tipo RG 6		M		1.53		5.80		7.33		5

		39.18.104				Cabo coaxial tipo RG 11		M		17.94		5.80		23.74		9

		39.18.106				Cabo coaxial tipo RG 59		M		6.45		4.48		10.93		9

		39.18.110				Cabo coaxial tipo RGC 6		M		2.44		5.80		8.24		5

		39.18.114				Cabo coaxial tipo RGC 59		M		3.67		4.48		8.15		9

		39.18.120				Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A		M		18.85		5.80		24.65		9

		39.18.126				Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6		M		4.14		5.80		9.94		9

		39.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 39										9

		39.20.005				Conector prensa-cabo de 3/4´		UN		8.77		8.78		17.55		9

		39.20.010				Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm		M				7.51		7.51		9

		39.20.030				Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm		M				15.03		15.03		9

		39.21				Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C										5

		39.21.010				Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		1.30		1.05		2.35		9

		39.21.020				Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		2.01		1.05		3.06		9

		39.21.030				Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		3.19		1.05		4.24		9

		39.21.040				Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		4.43		1.05		5.48		5

		39.21.050				Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		7.29		4.21		11.50		9

		39.21.060				Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		10.99		4.74		15.73		9

		39.21.070				Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		17.48		5.26		22.74		9

		39.21.080				Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		24.31		7.90		32.21		9

		39.21.090				Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		34.81		10.54		45.35		9

		39.21.100				Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		48.31		13.17		61.48		9

		39.21.110				Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		63.57		15.80		79.37		9

		39.21.120				Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		80.82		18.43		99.25		9

		39.21.125				Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		102.12		18.43		120.55		9

		39.21.130				Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		123.91		21.07		144.98		9

		39.21.140				Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		M		164.40		23.70		188.10		9

		39.21.201				Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		4.37		2.11		6.48		9

		39.21.230				Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		4.14		1.05		5.19		9

		39.21.231				Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		6.50		2.63		9.13		9

		39.21.234				Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		23.04		5.26		28.30		9

		39.21.236				Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		55.27		15.80		71.07		9

		39.21.237				Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		75.77		21.07		96.84		9

		39.21.254				Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C		M		30.78		6.85		37.63		9

		39.24				Cabo de cobre flexivel, isolamento 500 V, isolacao PP 70°C										9

		39.24.151				Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C		M		4.62		6.32		10.94		9

		39.24.152				Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C		M		7.03		7.90		14.93		9

		39.24.153				Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C		M		10.59		9.48		20.07		9

		39.24.154				Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C		M		16.63		11.06		27.69		5

		39.24.173				Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C		M		14.41		6.32		20.73		9

		39.24.174				Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C		M		22.86		14.75		37.61		9

		39.25				Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolacao EPR 90 °C / 105 °C										9

		39.25.020				Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C		M		73.55		1.58		75.13		9

		39.25.030				Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C		M		88.84		1.58		90.42		9

		39.26				Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV - isolacao HEPR 90° C - baixa emissao fumaca e gases										9

		39.26.010				Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		2.33		2.11		4.44		5

		39.26.020				Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		3.65		2.63		6.28		9

		39.26.030				Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		3.58		3.16		6.74		9

		39.26.040				Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		5.45		3.69		9.14		5

		39.26.050				Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		8.31		4.21		12.52		9

		39.26.060				Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		13.25		4.74		17.99		9

		39.26.070				Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		20.53		5.26		25.79		9

		39.26.080				Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		27.84		7.90		35.74		9

		39.26.090				Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		37.87		10.54		48.41		9

		39.26.100				Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		55.08		13.17		68.25		9

		39.26.110				Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		69.93		15.80		85.73		9

		39.26.120				Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		94.06		18.43		112.49		9

		39.26.130				Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		115.67		21.07		136.74		9

		39.26.140				Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		133.98		23.70		157.68		9

		39.26.150				Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		170.61		26.34		196.95		9

		39.27				Cabo optico										9

		39.27.010				Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo		M		7.09		2.63		9.72		9

		39.27.020				Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo		M		8.98		5.26		14.24		9

		39.27.030				Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo		M		13.65		5.26		18.91		9

		39.27.110				Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm - uso externo		M		23.93		5.26		29.19		5

		39.27.120				Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo		M		27.23		5.26		32.49		9

		39.29				Cabo de cobre flexivel, isolamento 750 V - isolacao 70°C, baixa emissao de fumaca e gases										9

		39.29.110				Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		1.26		2.11		3.37		9

		39.29.111				Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		2.04		2.63		4.67		9

		39.29.112				Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		3.00		3.16		6.16		9

		39.29.113				Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		4.67		3.69		8.36		5

		39.29.114				Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases		M		7.67		4.21		11.88		9

		39.30				Fios e cabos - audio e video										9

		39.30.010				Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama		M		3.52		13.17		16.69		9

		40				DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA										9

		40.01				Caixa de passagem estampada										9

		40.01.020				Caixa de ferro estampada 4´ x 2´		UN		1.82		13.17		14.99		5

		40.01.040				Caixa de ferro estampada 4´ x 4´		UN		3.05		13.17		16.22		9

		40.01.080				Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´		UN		3.05		15.80		18.85		2

		40.01.090				Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´		UN		1.83		13.17		15.00		5

		40.02				Caixa de passagem com tampa										9

		40.02.010				Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´		UN		39.10		42.13		81.23		9

		40.02.020				Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm		UN		12.61		15.80		28.41		9

		40.02.040				Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm		UN		16.55		15.80		32.35		9

		40.02.060				Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm		UN		24.66		15.80		40.46		5

		40.02.080				Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm		UN		50.84		21.07		71.91		9

		40.02.100				Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm		UN		107.43		21.07		128.50		9

		40.02.120				Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm		UN		155.31		26.34		181.65		9

		40.02.440				Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm		UN		167.59		15.80		183.39		9

		40.02.450				Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm		UN		479.42		15.80		495.22		9

		40.02.460				Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm		UN		657.06		15.80		672.86		9

		40.02.470				Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm		UN		1,461.70		21.07		1,482.77		9

		40.02.600				Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm		UN		20.50		15.80		36.30		9

		40.02.610				Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm		UN		69.66		15.80		85.46		9

		40.02.620				Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm		UN		171.76		21.07		192.83		9

		40.04				Tomadas										9

		40.04.080				Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa		CJ		24.77		15.80		40.57		9

		40.04.090				Tomada RJ 11 para telefone, sem placa		UN		26.92		15.80		42.72		9

		40.04.096				Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa		UN		55.38		15.80		71.18		9

		40.04.140				Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa		CJ		258.48		15.80		274.28		5

		40.04.146				Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir		CJ		253.31		15.80		269.11		9

		40.04.230				Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa		CJ		16.08		15.80		31.88		9

		40.04.340				Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V		CJ		293.91		15.80		309.71		9

		40.04.390				Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas		UN		32.22		15.80		48.02		9

		40.04.450				Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa		CJ		11.58		15.80		27.38		9

		40.04.460				Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa		CJ		17.89		15.80		33.69		9

		40.04.470				Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo		CJ		21.64		15.80		37.44		9

		40.04.480				Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo		CJ		19.71		15.80		35.51		9

		40.04.490				Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo		CJ		21.15		15.80		36.95		9

		40.04.492				Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3 polos		CJ		29.47		19.49		48.96		9

		40.05				Interruptores e minuterias										9

		40.05.020				Interruptor com 1 tecla simples e placa		CJ		9.93		17.91		27.84		9

		40.05.040				Interruptor com 2 teclas simples e placa		CJ		15.96		18.43		34.39		9

		40.05.060				Interruptor com 3 teclas simples e placa		CJ		25.89		26.34		52.23		9

		40.05.080				Interruptor com 1 tecla paralelo e placa		CJ		11.87		14.22		26.09		5

		40.05.100				Interruptor com 2 teclas paralelo e placa		CJ		12.01		23.70		35.71		9

		40.05.120				Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa		CJ		13.78		20.01		33.79		9

		40.05.140				Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa		CJ		14.33		23.70		38.03		9

		40.05.160				Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa		CJ		21.02		26.34		47.36		9

		40.05.170				Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa		CJ		46.35		18.43		64.78		9

		40.05.180				Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa		CJ		42.11		18.43		60.54		9

		40.05.320				Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa		CJ		17.46		13.17		30.63		9

		40.05.330				Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa		CJ		51.70		20.01		71.71		9

		40.05.340				Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer		UN		37.38		15.80		53.18		9

		40.05.350				Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio		UN		88.72		26.34		115.06		9

		40.06				Conduletes										9

		40.06.040				Condulete metálico de 3/4´		CJ		12.73		26.34		39.07		9

		40.06.060				Condulete metálico de 1´		CJ		19.77		26.34		46.11		9

		40.06.080				Condulete metálico de 1 1/4´		CJ		41.16		26.34		67.50		9

		40.06.100				Condulete metálico de 1 1/2´		CJ		49.82		26.34		76.16		5

		40.06.120				Condulete metálico de 2´		CJ		74.51		26.34		100.85		9

		40.06.140				Condulete metálico de 2 1/2´		CJ		184.24		26.34		210.58		9

		40.06.160				Condulete metálico de 3´		CJ		214.84		26.34		241.18		9

		40.06.170				Condulete metálico de 4´		CJ		331.01		26.34		357.35		9

		40.06.510				Condulete em PVC de 1´ - com tampa		CJ		15.34		26.34		41.68		9

		40.07				Caixa de passagem em PVC										9

		40.07.010				Caixa em PVC de 4´ x 2´		UN		3.10		13.17		16.27		9

		40.07.020				Caixa em PVC de 4´ x 4´		UN		6.17		13.17		19.34		9

		40.07.040				Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´		UN		6.13		13.17		19.30		9

		40.10				Contator										5

		40.10.016				Contator de potência 12 A - 1na+1nf		UN		262.70		26.34		289.04		9

		40.10.020				Contator de potência 9 A - 2na+2nf		UN		291.31		26.34		317.65		9

		40.10.040				Contator de potência 12 A - 2na+2nf		UN		321.83		26.34		348.17		9

		40.10.060				Contator de potência 16 A - 2na+2nf		UN		297.56		26.34		323.90		5

		40.10.080				Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf		UN		404.75		26.34		431.09		9

		40.10.100				Contator de potência 32 A - 2na+2nf		UN		559.40		26.34		585.74		9

		40.10.106				Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf		UN		749.35		26.34		775.69		9

		40.10.110				Contator de potência 50 A - 2na+2nf		UN		1,039.11		26.34		1,065.45		9

		40.10.132				Contator de potência 65 A - 2na+2nf		UN		1,302.65		26.34		1,328.99		9

		40.10.136				Contator de potência 110 A - 2na+2nf		UN		3,347.36		26.34		3,373.70		9

		40.10.140				Contator de potência 150 A - 2na+2nf		UN		2,006.31		26.34		2,032.65		9

		40.10.150				Contator de potência 220 A - 2na+2nf		UN		6,673.27		26.34		6,699.61		9

		40.10.500				Minicontator auxiliar - 4na		UN		84.95		26.34		111.29		9

		40.10.510				Contator auxiliar - 2na+2nf		UN		114.22		26.34		140.56		9

		40.10.520				Contator auxiliar - 4na+4nf		UN		138.81		26.34		165.15		9

		40.11				Rele										9

		40.11.010				Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo		UN		67.18		23.70		90.88		9

		40.11.020				Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A		UN		265.97		26.34		292.31		9

		40.11.030				Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A		UN		416.60		26.34		442.94		9

		40.11.050				Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A		UN		316.36		26.34		342.70		5

		40.11.060				Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz		UN		105.07		52.67		157.74		9

		40.11.070				Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão		UN		3,671.40		52.67		3,724.07		9

		40.11.120				Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V/220V - 50/60Hz		UN		87.43		52.67		140.10		9

		40.11.230				Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A		UN		2,882.47		26.34		2,908.81		9

		40.11.240				Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz		UN		102.66		52.67		155.33		9

		40.11.250				Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA		UN		298.94		31.60		330.54		9

		40.12				Chave comutadora e seletora										9

		40.12.020				Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A		UN		602.49		21.07		623.56		9

		40.12.030				Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A		UN		298.59		21.07		319.66		9

		40.12.200				Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A		UN		159.39		21.07		180.46		9

		40.12.210				Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A		UN		425.53		21.07		446.60		5

		40.13				Amperimetro										9

		40.13.010				Chave comutadora para amperímetro		UN		142.85		21.07		163.92		9

		40.13.040				Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA		UN		342.82		13.17		355.99		9

		40.14				Voltimetro										9

		40.14.010				Chave comutadora para voltímetro		UN		119.22		21.07		140.29		5

		40.14.030				Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V		UN		119.35		26.34		145.69		9

		40.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 40										9

		40.20.050				Sinalizador com lâmpada		UN		64.53		42.13		106.66		5

		40.20.060				Botão de comando duplo sem sinalizador		UN		53.56		42.13		95.69		9

		40.20.090				Botoeira com retenção para quadro/painel		UN		37.27		15.80		53.07		9

		40.20.100				Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização		UN		132.02		15.80		147.82		5

		40.20.110				Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando		UN		452.32		15.80		468.12		9

		40.20.120				Placa de 4´ x 2´		UN		4.06		1.71		5.77		9

		40.20.140				Placa de 4´ x 4´		UN		8.45		1.71		10.16		9

		40.20.200				Chave de boia normalmente fechada ou aberta		UN		45.18		21.07		66.25		9

		40.20.240				Plugue com 2P+T de 10A, 250V		UN		7.18		10.54		17.72		9

		40.20.250				Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V		UN		10.67		10.54		21.21		9

		40.20.300				Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch		UN		408.77		52.67		461.44		9

		40.20.302				Placa suporte (tampa) 4´ x 4´ para áreas úmidas, grau de proteção IP55		UN		72.86		15.80		88.66		9

		40.20.310				Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica		UN		48.35		23.93		72.28		9

		40.20.320				Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica		UN		42.53		23.93		66.46		9

		41				ILUMINACAO										9

		41.02				Lampadas										9

		41.02.541				Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W		UN		19.42		4.29		23.71		9

		41.02.551				Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W		UN		22.42		4.29		26.71		9

		41.02.562				Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W		UN		59.74		4.29		64.03		2

		41.02.580				Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm		UN		29.31		4.29		33.60		5

		41.04				Acessorios para iluminacao										9

		41.04.020				Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27		UN		7.02		4.19		11.21		9

		41.04.050				Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios		M		93.81		21.07		114.88		9

		41.05				Lampada de descarga de alta potencia										9

		41.05.720				Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W		UN		95.48		4.29		99.77		5

		41.06				Lampada halogena										9

		41.06.100				Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V		UN		22.24		4.29		26.53		9

		41.06.130				Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V		UN		10.86		4.29		15.15		5

		41.06.410				Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V		UN		14.85		4.29		19.14		9

		41.07				Lampada fluorescente										9

		41.07.020				Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W		UN		20.17		4.29		24.46		5

		41.07.030				Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W		UN		14.55		4.29		18.84		9

		41.07.050				Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W		UN		11.69		4.29		15.98		9

		41.07.060				Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W		UN		16.84		4.29		21.13		9

		41.07.070				Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W		UN		18.07		4.29		22.36		5

		41.07.200				Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo		UN		29.93		4.29		34.22		9

		41.07.430				Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V		UN		13.17		4.29		17.46		9

		41.07.450				Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V		UN		14.01		4.29		18.30		9

		41.07.800				Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G-23 de 9 W		UN		21.99		4.29		26.28		9

		41.07.810				Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W		UN		15.55		4.29		19.84		9

		41.07.820				Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W		UN		14.43		4.29		18.72		9

		41.07.860				Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W		UN		12.75		4.29		17.04		9

		41.08				Reator e equipamentos para lampada de descarga de alta potencia										9

		41.08.010				Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W - 220 V		UN		32.80		10.54		43.34		9

		41.08.230				Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V		UN		85.02		10.54		95.56		9

		41.08.250				Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V		UN		124.97		10.54		135.51		9

		41.08.270				Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V		UN		190.52		10.54		201.06		9

		41.08.280				Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V		UN		547.48		10.54		558.02		9

		41.08.440				Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V		UN		79.98		10.54		90.52		9

		41.08.450				Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V		UN		138.48		10.54		149.02		5

		41.08.460				Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V		UN		159.61		10.54		170.15		9

		41.09				Reator e equipamentos para lampada fluorescente										9

		41.09.720				Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V		UN		46.01		21.07		67.08		9

		41.09.740				Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V		UN		85.21		10.54		95.75		9

		41.09.750				Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V		UN		58.39		21.07		79.46		9

		41.09.830				Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V		UN		86.45		21.07		107.52		9

		41.09.870				Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V		UN		45.62		10.54		56.16		9

		41.09.890				Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V		UN		59.13		21.07		80.20		9

		41.10				Postes e acessorios										9

		41.10.060				Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária		UN		47.79		74.10		121.89		5

		41.10.070				Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias		UN		751.41		74.10		825.51		9

		41.10.080				Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias		UN		503.75		74.10		577.85		9

		41.10.260				Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m		UN		2,015.44		321.80		2,337.24		9

		41.10.330				Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m		UN		2,407.79		119.05		2,526.84		9

		41.10.340				Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m		UN		1,956.60		119.05		2,075.65		9

		41.10.400				Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m		UN		607.19		76.76		683.95		9

		41.10.410				Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m		UN		675.51		76.76		752.27		5

		41.10.430				Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m		UN		1,542.96		119.05		1,662.01		9

		41.10.490				Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m		UN		1,464.25		532.67		1,996.92		9

		41.10.500				Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m		UN		988.33		119.05		1,107.38		9

		41.11				Aparelho de iluminacao publica e decorativa										9

		41.11.060				Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena		UN		483.06		37.05		520.11		9

		41.11.090				Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo		UN		104.11		15.80		119.91		9

		41.11.094				Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo balizador de 3 W		UN		45.10		15.80		60.90		9

		41.11.100				Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande		UN		475.93		37.05		512.98		9

		41.11.110				Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena		UN		462.08		37.05		499.13		9

		41.11.115				Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso		UN		121.08		26.34		147.42		9

		41.11.116				Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W		UN		251.19		37.05		288.24		9

		41.11.440				Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala		UN		79.86		15.80		95.66		5

		41.11.450				Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala		UN		107.60		15.80		123.40		9

		41.11.702				Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W		UN		8,820.50		37.05		8,857.55		9

		41.11.703				Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W		UN		838.43		37.05		875.48		9

		41.11.704				Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W		UN		911.76		37.05		948.81		9

		41.11.707				Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W		UN		1,388.19		37.05		1,425.24		9

		41.11.711				Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W		UN		538.54		37.05		575.59		9

		41.11.712				Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W		UN		85.54		37.05		122.59		9

		41.11.721				Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W		UN		500.71		37.05		537.76		9

		41.12				Aparelho de iluminacao de longo alcance e especifica										9

		41.12.050				Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W		UN		1,482.68		26.34		1,509.02		9

		41.12.060				Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1.000 W ou vapor metálico de 2.000 W		UN		671.86		26.34		698.20		9

		41.12.080				Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W		UN		648.71		26.34		675.05		9

		41.12.090				Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio de 250 W/400 W ou mista de 250 W/500 W		UN		367.54		26.34		393.88		9

		41.12.210				Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W		UN		978.85		26.34		1,005.19		9

		41.13				Aparelho de iluminacao a prova de tempo, gases e vapores										9

		41.13.050				Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W		UN		226.76		21.07		247.83		9

		41.13.102				Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED		UN		211.75		21.07		232.82		5

		41.13.200				Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta		UN		120.59		21.07		141.66		9

		41.14				Aparelho de iluminacao comercial e industrial										9

		41.14.020				Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W		UN		162.20		21.07		183.27		9

		41.14.070				Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W		UN		52.94		21.07		74.01		9

		41.14.090				Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W		UN		152.51		21.07		173.58		9

		41.14.210				Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W		UN		65.79		26.34		92.13		5

		41.14.310				Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W		UN		82.43		21.07		103.50		9

		41.14.390				Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W		UN		131.71		21.07		152.78		9

		41.14.430				Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W		UN		183.98		21.07		205.05		9

		41.14.510				Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150 W/250 W/400 W		UN		254.18		15.80		269.98		9

		41.14.530				Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W		UN		89.48		15.80		105.28		5

		41.14.560				Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W		UN		140.58		21.07		161.65		9

		41.14.590				Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14 W		UN		72.04		26.34		98.38		9

		41.14.600				Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W		UN		127.90		26.34		154.24		9

		41.14.620				Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W		UN		228.48		26.34		254.82		9

		41.14.640				Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W		UN		169.23		26.34		195.57		9

		41.14.670				Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W		UN		62.96		26.34		89.30		9

		41.14.730				Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W		UN		58.45		21.07		79.52		9

		41.14.740				Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14 W		UN		107.49		21.07		128.56		9

		41.14.750				Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250 W ou 400 W		UN		313.79		21.07		334.86		9

		41.14.780				Luminária quadrada de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas tubulares de 14 W/16 W/18 W		UN		349.86		21.07		370.93		9

		41.14.790				Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 W/54 W		UN		156.94		21.07		178.01		9

		41.14.792				Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W		UN		102.58		21.07		123.65		9

		41.15				Aparelho de iluminacao interna decorativa										9

		41.15.170				Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W		UN		41.16		15.80		56.96		9

		41.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 41										9

		41.20.020				Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede		UN		0.43		21.07		21.50		9

		41.20.080				Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta		UN		6.06		4.29		10.35		9

		41.20.120				Recolocação de reator		UN				21.07		21.07		9

		41.20.130				Recolocação de lâmpada		UN				4.29		4.29		9

		41.31				Iluminacao LED										9

		41.31.040				Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W		UN		310.18		21.07		331.25		9

		41.31.070				Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W		UN		296.49		15.80		312.29		5

		41.31.080				Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W		UN		135.69		21.07		156.76		9

		41.31.087				Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W		UN		273.55		15.80		289.35		5

		41.31.101				Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt		UN		66.18		26.34		92.52		9

		42				PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO										9

		42.01				Complementos para para-raios										9

		42.01.020				Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado		UN		71.86		13.17		85.03		9

		42.01.040				Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado		UN		122.30		13.17		135.47		5

		42.01.060				Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´		UN		71.03		13.17		84.20		9

		42.01.080				Niple duplo galvanizado de 2´		UN		49.26		13.17		62.43		9

		42.01.086				Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio		UN		4.07		13.17		17.24		9

		42.01.090				Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre		UN		21.79		13.17		34.96		9

		42.01.096				Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo		UN		11.14		13.17		24.31		9

		42.01.098				Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo		UN		12.18		13.17		25.35		9

		42.02				Isolador galvanizado uso geral										2

		42.02.010				Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica		UN		5.52		13.17		18.69		5

		42.02.020				Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°		UN		16.21		13.17		29.38		9

		42.02.040				Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto		UN		5.59		13.17		18.76		9

		42.02.060				Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto		UN		7.90		13.17		21.07		9

		42.02.080				Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada		UN		13.70		13.17		26.87		9

		42.02.100				Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada		UN		17.38		13.17		30.55		9

		42.03				Isolador galvanizado para mastro										9

		42.03.020				Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida		UN		10.07		13.17		23.24		9

		42.03.040				Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas		UN		15.62		13.17		28.79		9

		42.03.060				Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida		UN		12.93		13.17		26.10		5

		42.03.080				Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas		UN		17.42		13.17		30.59		9

		42.04				Componentes de sustentacao para mastro galvanizado										9

		42.04.020				Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´		UN		11.05		13.17		24.22		9

		42.04.040				Apoio para mastro de diâmetro 2´		UN		9.55		13.17		22.72		9

		42.04.060				Base para mastro de diâmetro 2´		UN		57.13		13.17		70.30		9

		42.04.080				Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´		UN		112.87		15.80		128.67		9

		42.04.120				Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´		M		81.48		15.80		97.28		5

		42.04.140				Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´		UN		10.84		13.17		24.01		9

		42.04.160				Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´		UN		37.64		13.17		50.81		9

		42.05				Componentes para cabo de descida										9

		42.05.010				Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica		UN		32.15		13.17		45.32		9

		42.05.020				Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´		UN		13.47		13.17		26.64		5

		42.05.030				Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica		UN		87.41		13.17		100.58		9

		42.05.050				Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica		UN		41.32		13.17		54.49		9

		42.05.070				Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica		UN		124.47		13.17		137.64		9

		42.05.100				Caixa de inspeção suspensa		UN		14.08		52.67		66.75		9

		42.05.110				Conector cabo/haste de 3/4´		UN		17.82		5.26		23.08		9

		42.05.120				Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos		UN		22.48		5.26		27.74		9

		42.05.140				Conector olhal cabo/haste de 3/4´		UN		16.58		5.26		21.84		9

		42.05.160				Conector olhal cabo/haste de 5/8´		UN		4.02		5.26		9.28		5

		42.05.170				Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´		M		14.48		21.07		35.55		9

		42.05.180				Esticador em latão para cabo de cobre		UN		18.77		13.17		31.94		9

		42.05.190				Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m		UN		258.85		26.34		285.19		9

		42.05.200				Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m		UN		174.96		26.34		201.30		9

		42.05.210				Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m		UN		173.50		26.34		199.84		9

		42.05.220				Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,5 m x 3/4´		UN		43.44		13.17		56.61		9

		42.05.230				Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´		UN		2.97		10.54		13.51		9

		42.05.240				Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´		UN		9.76		13.17		22.93		9

		42.05.250				Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação		M		14.17		26.34		40.51		9

		42.05.260				Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´		UN		9.93		13.17		23.10		9

		42.05.270				Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´		UN		49.95		10.54		60.49		9

		42.05.290				Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana		UN		5.03		13.17		18.20		9

		42.05.300				Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado		UN		43.14		2.63		45.77		9

		42.05.310				Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm		UN		16.52		13.17		29.69		9

		42.05.320				Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm		UN		24.91		13.17		38.08		9

		42.05.330				Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm		UN		43.60		13.17		56.77		9

		42.05.340				Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação		M		169.52		26.34		195.86		9

		42.05.370				Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa		UN		477.66		52.67		530.33		9

		42.05.380				Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa		UN		328.52		52.67		381.19		9

		42.05.390				Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²		UN		1.17		2.14		3.31		9

		42.05.410				Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada		UN		6.48		13.17		19.65		9

		42.05.440				Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação		M		7.76		26.34		34.10		9

		42.05.450				Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm²		UN		17.22		5.26		22.48		9

		42.05.510				Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada		UN		6.60		13.17		19.77		9

		42.05.520				Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana		UN		6.07		13.17		19.24		9

		42.05.542				Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm		M		59.89		13.17		73.06		9

		42.05.550				Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm		UN		49.27		13.17		62.44		9

		42.05.560				Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm		UN		55.74		13.17		68.91		9

		42.05.570				Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²		UN		5.72		13.17		18.89		9

		42.05.580				Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm²		UN		8.07		13.17		21.24		9

		42.05.590				Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²		UN		10.87		13.17		24.04		9

		42.05.620				Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm²		UN		17.69		13.17		30.86		9

		42.05.630				Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm²		UN		122.95		13.17		136.12		9

		42.05.650				Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento		M2		209.36		5.36		214.72		9

		42.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 42										9

		42.20.080				Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²		UN		9.41		26.34		35.75		9

		42.20.090				Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm²		UN		18.24		26.34		44.58		9

		42.20.120				Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm²		UN		18.35		26.34		44.69		9

		42.20.130				Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²		UN		35.15		26.34		61.49		9

		42.20.150				Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm²		UN		9.53		26.34		35.87		9

		42.20.160				Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²		UN		18.01		26.34		44.35		9

		42.20.170				Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm²		UN		9.43		26.34		35.77		9

		42.20.190				Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4"		UN		35.49		26.34		61.83		9

		42.20.210				Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"		UN		18.72		26.34		45.06		9

		42.20.220				Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"		UN		35.53		26.34		61.87		5

		42.20.230				Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"		UN		18.84		26.34		45.18		9

		42.20.240				Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8"		UN		18.03		26.34		44.37		9

		42.20.250				Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"		UN		18.13		26.34		44.47		9

		42.20.260				Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"		UN		9.21		26.34		35.55		9

		42.20.270				Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"		UN		20.02		26.34		46.36		9

		42.20.280				Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8"		UN		18.28		26.34		44.62		9

		42.20.290				Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8"		UN		18.26		26.34		44.60		9

		42.20.300				Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25		UN		9.44		26.34		35.78		9

		42.20.310				Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm²		UN		9.22		26.34		35.56		9

		42.20.320				Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²		UN		18.11		26.34		44.45		9

		43				APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.										9

		43.01				Bebedouros										9

		43.01.012				Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples		UN		1,280.73		74.10		1,354.83		9

		43.01.032				Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado		UN		1,526.17		74.10		1,600.27		9

		43.02				Chuveiros										9

		43.02.010				Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm		UN		32.59		26.34		58.93		9

		43.02.070				Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´		UN		1,131.70		50.04		1,181.74		9

		43.02.080				Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada		UN		487.46		41.96		529.42		9

		43.02.100				Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado		UN		154.86		26.34		181.20		9

		43.02.122				Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados		UN		14.29		31.69		45.98		9

		43.02.140				Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC		UN		84.46		41.96		126.42		2

		43.02.160				Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde		UN		1,903.54		105.34		2,008.88		5

		43.02.170				Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada		UN		487.96		41.96		529.92		9

		43.02.180				Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V		UN		146.40		41.96		188.36		9

		43.03				Aquecedores										5

		43.03.050				Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l		UN		28,551.35		210.68		28,762.03		9

		43.03.130				Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l		UN		18,602.10		237.02		18,839.12		9

		43.03.212				Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W		UN		581.52		263.35		844.87		9

		43.03.220				Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas		CJ		18,142.96		5,585.12		23,728.08		9

		43.03.500				Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60 m²		UN		1,322.17		54.63		1,376.80		9

		43.03.510				Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m²		UN		2,046.28		68.29		2,114.57		9

		43.03.550				Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros		UN		4,000.95		74.10		4,075.05		9

		43.04				Torneiras eletricas										9

		43.04.020				Torneira elétrica		UN		223.69		41.96		265.65		9

		43.05				Exaustor, ventilador e circulador de ar										5

		43.05.030				Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h		UN		445.77		52.67		498.44		9

		43.05.100				Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h		UN		340.46		52.67		393.13		9

		43.06				Emissores de som										9

		43.06.010				Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa		UN		38.98		26.34		65.32		9

		43.07				Aparelho condicionador de ar										9

		43.07.070				Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h		CJ		16,766.55		427.46		17,194.01		9

		43.07.300				Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h		CJ		7,526.46		414.03		7,940.49		9

		43.07.310				Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h		CJ		8,181.99		427.46		8,609.45		9

		43.07.320				Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h		CJ		12,917.91		427.46		13,345.37		9

		43.07.330				Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h		CJ		3,218.82		414.03		3,632.85		5

		43.07.340				Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h		CJ		4,586.22		414.03		5,000.25		9

		43.07.350				Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h		CJ		6,671.55		427.46		7,099.01		5

		43.07.360				Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h		CJ		7,675.01		427.46		8,102.47		9

		43.07.380				Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h		CJ		6,753.23		427.46		7,180.69		9

		43.07.390				Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h		CJ		11,218.15		427.46		11,645.61		5

		43.08				Equipamentos para sistema VRF ar condicionado										9

		43.08.001				Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR		UN		44,313.18		966.72		45,279.90		5

		43.08.002				Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR		UN		51,224.06		966.72		52,190.78		9

		43.08.003				Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR		UN		59,185.64		966.72		60,152.36		9

		43.08.004				Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR		UN		65,955.69		966.72		66,922.41		9

		43.08.020				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR		UN		4,260.73		845.88		5,106.61		9

		43.08.021				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR		UN		5,508.38		845.88		6,354.26		9

		43.08.022				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR		UN		7,406.58		845.88		8,252.46		9

		43.08.030				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1 TR		UN		4,743.17		845.88		5,589.05		9

		43.08.031				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2 TR		UN		5,461.58		845.88		6,307.46		9

		43.08.032				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR		UN		6,484.26		845.88		7,330.14		9

		43.08.033				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR		UN		7,510.22		845.88		8,356.10		9

		43.08.040				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR		UN		4,377.52		845.88		5,223.40		5

		43.08.041				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR		UN		4,973.42		845.88		5,819.30		9

		43.08.042				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR		UN		5,398.10		845.88		6,243.98		9

		43.08.043				Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR		UN		5,575.16		845.88		6,421.04		9

		43.10				Bombas centrifugas, uso geral										9

		43.10.050				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h		UN		9,765.00		296.40		10,061.40		9

		43.10.090				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h		UN		18,714.23		296.40		19,010.63		9

		43.10.110				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h		UN		5,035.92		296.40		5,332.32		9

		43.10.130				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h		UN		2,273.57		296.40		2,569.97		9

		43.10.210				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h		UN		51,187.92		296.40		51,484.32		9

		43.10.230				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h		UN		3,426.60		296.40		3,723.00		9

		43.10.250				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h		UN		11,793.25		296.40		12,089.65		9

		43.10.290				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h		UN		5,123.16		296.40		5,419.56		9

		43.10.450				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h		UN		19,625.16		296.40		19,921.56		9

		43.10.452				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h		UN		3,337.15		296.40		3,633.55		9

		43.10.454				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h		UN		5,288.32		296.40		5,584.72		9

		43.10.456				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h		UN		5,410.14		296.40		5,706.54		5

		43.10.480				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h		UN		8,626.59		296.40		8,922.99		9

		43.10.490				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h		UN		5,800.55		296.40		6,096.95		9

		43.10.620				Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h		UN		1,876.58		296.40		2,172.98		9

		43.10.670				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h		UN		1,480.66		296.40		1,777.06		9

		43.10.730				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h		UN		20,903.96		296.40		21,200.36		9

		43.10.740				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h		UN		14,757.52		296.40		15,053.92		9

		43.10.750				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h		UN		1,857.45		296.40		2,153.85		9

		43.10.770				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h		UN		26,309.77		296.40		26,606.17		9

		43.10.780				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h		UN		30,053.93		296.40		30,350.33		9

		43.10.790				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h		UN		2,045.26		296.40		2,341.66		9

		43.10.794				Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h		UN		4,239.18		296.40		4,535.58		9

		43.11				Bombas submersiveis										9

		43.11.050				Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP		UN		10,581.48		632.04		11,213.52		9

		43.11.060				Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP		UN		8,794.57		632.04		9,426.61		9

		43.11.100				Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP		UN		18,627.51		632.04		19,259.55		9

		43.11.110				Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP		UN		10,301.39		632.04		10,933.43		9

		43.11.130				Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP		UN		9,087.01		632.04		9,719.05		9

		43.11.150				Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP		UN		16,794.32		632.04		17,426.36		9

		43.11.320				Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm		UN		6,419.89		421.36		6,841.25		9

		43.11.330				Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm		UN		8,840.38		421.36		9,261.74		9

		43.11.360				Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv		UN		2,419.90		421.36		2,841.26		9

		43.11.370				Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv		UN		3,256.73		421.36		3,678.09		9

		43.11.380				Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv		UN		5,750.23		421.36		6,171.59		9

		43.11.390				Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv		UN		4,015.28		421.36		4,436.64		5

		43.11.400				Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv		UN		14,615.60		421.36		15,036.96		9

		43.11.410				Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv		UN		25,459.45		421.36		25,880.81		9

		43.11.420				Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm		UN		7,541.73		421.36		7,963.09		9

		43.11.460				Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm		UN		27,255.40		421.36		27,676.76		9

		43.12				Bombas especiais, uso industrial										9

		43.12.500				Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h		UN		3,757.18		148.20		3,905.38		9

		43.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 43										9

		43.20.130				Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm		UN		29.60		14.26		43.86		9

		43.20.140				Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar		UN		758.98		52.67		811.65		9

		43.20.200				Controlador de temperatura digital		UN		336.23		26.34		362.57		9

		43.20.210				Bomba de circulação para água quente		UN		588.28		26.34		614.62		9

		43.20.250				Poço termométrico em alumínio, com haste de 30mm e rosca 1/2" npt		UN		64.25		10.54		74.79		9

		43.20.260				Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária		UN		429.24		26.34		455.58		9

		44				APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS										9

		44.01				Aparelhos e loucas										9

		44.01.030				Bacia turca de louça - 6 litros		UN		734.97		63.39		798.36		9

		44.01.040				Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil		UN		1,100.75		74.10		1,174.85		5

		44.01.050				Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros		UN		237.27		63.39		300.66		9

		44.01.070				Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros		UN		408.58		63.39		471.97		5

		44.01.100				Lavatório de louça sem coluna		UN		91.64		74.10		165.74		9

		44.01.110				Lavatório de louça com coluna		UN		227.40		74.10		301.50		9

		44.01.160				Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial		UN		874.07		74.10		948.17		9

		44.01.170				Lavatório em polipropileno		UN		45.23		26.34		71.57		9

		44.01.200				Mictório de louça sifonado auto aspirante		UN		393.25		74.10		467.35		9

		44.01.240				Lavatório em louça com coluna suspensa		UN		506.75		74.10		580.85		9

		44.01.270				Cuba de louça de embutir oval		UN		108.51		26.34		134.85		2

		44.01.310				Tanque de louça com coluna de 30 litros		UN		730.41		158.01		888.42		5

		44.01.360				Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros		UN		548.43		158.01		706.44		9

		44.01.370				Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences		UN		186.53		52.67		239.20		9

		44.01.610				Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences		UN		213.58		26.34		239.92		9

		44.01.680				Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível		UN		85.57		17.38		102.95		9

		44.01.690				Tanque de louça sem coluna de 30 litros		UN		563.03		158.01		721.04		9

		44.01.800				Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros		CJ		761.64		63.39		825.03		9

		44.01.850				Cuba de louça de embutir redonda		UN		102.28		26.34		128.62		9

		44.02				Bancadas e tampos										9

		44.02.062				Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido		M2		839.94		87.04		926.98		9

		44.02.100				Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm		M2		1,640.44				1,640.44		9

		44.02.200				Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido		M2		1,158.27		192.51		1,350.78		9

		44.02.300				Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas		M2		2,932.68				2,932.68		9

		44.03				Acessorios e metais										9

		44.03.010				Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca		UN		234.71		6.52		241.23		9

		44.03.020				Meia saboneteira de louça de embutir		UN		48.77		15.68		64.45		9

		44.03.030				Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca		UN		91.22		6.52		97.74		9

		44.03.040				Saboneteira de louça de embutir		UN		56.27		15.68		71.95		9

		44.03.050				Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor		UN		70.24		6.52		76.76		9

		44.03.080				Porta-papel de louça de embutir		UN		61.32		15.68		77.00		9

		44.03.090				Cabide cromado para banheiro		UN		23.69		6.52		30.21		5

		44.03.130				Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml		UN		59.21		6.52		65.73		9

		44.03.180				Dispenser toalheiro em ABS, para folhas		UN		69.96		6.52		76.48		9

		44.03.210				Ducha cromada simples		UN		63.24		26.34		89.58		9

		44.03.260				Armário de plástico de embutir, para lavatório		UN		94.84		47.52		142.36		9

		44.03.300				Torneira clínica com volante tipo alavanca		UN		320.13		20.09		340.22		5

		44.03.315				Torneira de mesa com bica móvel e alavanca		UN		91.50		20.09		111.59		9

		44.03.316				Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo		UN		296.38		73.74		370.12		9

		44.03.360				Ducha higiênica cromada		UN		600.24		26.34		626.58		9

		44.03.370				Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´		UN		33.76		18.53		52.29		9

		44.03.380				Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´		UN		33.94		18.53		52.47		9

		44.03.400				Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´		UN		39.46		18.53		57.99		9

		44.03.420				Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´		UN		27.18		18.53		45.71		9

		44.03.430				Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"		UN		30.41		18.53		48.94		9

		44.03.440				Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"		UN		32.24		18.53		50.77		9

		44.03.450				Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado		UN		52.47		18.53		71.00		9

		44.03.470				Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado		UN		55.42		18.53		73.95		9

		44.03.500				Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado		UN		356.96		73.74		430.70		9

		44.03.510				Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´		UN		496.08		42.23		538.31		9

		44.03.590				Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado		UN		165.86		20.09		185.95		9

		44.03.630				Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´		UN		74.04		18.53		92.57		9

		44.03.640				Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´		UN		520.48		18.53		539.01		9

		44.03.645				Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´		UN		145.94		20.09		166.03		9

		44.03.670				Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa		CJ		936.30		73.86		1,010.16		9

		44.03.690				Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm		UN		2.63		18.53		21.16		9

		44.03.700				Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm		UN		4.17		18.53		22.70		9

		44.03.720				Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´		UN		632.63		20.09		652.72		9

		44.03.810				Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado		UN		961.14		73.74		1,034.88		9

		44.03.825				Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado		UN		3,007.46		73.74		3,081.20		9

		44.03.900				Secador de mãos em ABS		UN		1,152.83		6.52		1,159.35		9

		44.03.920				Ducha higiênica com registro		UN		218.07		26.34		244.41		9

		44.03.931				Desviador para duchas e chuveiros		UN		41.22		31.24		72.46		9

		44.03.940				Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´		UN		285.30		26.34		311.64		9

		44.03.950				Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira		UN		448.78		26.34		475.12		9

		44.04				Prateleiras										9

		44.04.030				Prateleira em granito com espessura de 2 cm		M2		517.71		30.89		548.60		9

		44.04.040				Prateleira em granilite		M2		275.00		95.04		370.04		9

		44.04.050				Prateleira em granito com espessura de 3 cm		M2		804.86		30.89		835.75		9

		44.06				Aparelhos de aco inoxidavel										9

		44.06.010				Lavatório coletivo em aço inoxidável		M		1,538.32		74.10		1,612.42		9

		44.06.100				Mictório coletivo em aço inoxidável		M		801.92		74.10		876.02		9

		44.06.200				Tanque em aço inoxidável		UN		1,129.08		158.01		1,287.09		9

		44.06.250				Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm		UN		226.77		26.34		253.11		9

		44.06.300				Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm		UN		235.82		26.34		262.16		9

		44.06.310				Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm		UN		250.56		26.34		276.90		9

		44.06.320				Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm		UN		333.06		26.34		359.40		9

		44.06.330				Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm		UN		794.91		26.34		821.25		5

		44.06.360				Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm		UN		390.02		26.34		416.36		9

		44.06.370				Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm		UN		424.68		26.34		451.02		9

		44.06.400				Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm		UN		514.13		26.34		540.47		9

		44.06.410				Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm		UN		776.70		26.34		803.04		5

		44.06.470				Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm		UN		1,189.30		26.34		1,215.64		9

		44.06.520				Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm		UN		1,470.41		26.34		1,496.75		9

		44.06.570				Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm		UN		1,601.77		26.34		1,628.11		9

		44.06.600				Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm		UN		4,697.68		26.34		4,724.02		9

		44.06.610				Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm		UN		2,020.72		26.34		2,047.06		9

		44.06.700				Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm		UN		757.65		26.34		783.99		9

		44.06.710				Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm		UN		709.76		26.34		736.10		9

		44.06.750				Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm		UN		886.11		26.34		912.45		9

		44.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44										9

		44.20.010				Sifão plástico sanfonado universal de 1´		UN		9.44		21.07		30.51		9

		44.20.020				Recolocação de torneiras		UN		0.05		26.34		26.39		9

		44.20.040				Recolocação de sifões		UN		0.05		26.34		26.39		9

		44.20.060				Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios		UN		1.02		74.10		75.12		9

		44.20.080				Recolocação de caixas de descarga de sobrepor		UN				131.68		131.68		9

		44.20.100				Engate flexível metálico DN= 1/2´		UN		31.05		6.43		37.48		9

		44.20.110				Engate flexível de PVC DN= 1/2´		UN		6.15		6.43		12.58		9

		44.20.120				Canopla para válvula de descarga		UN		100.26		3.64		103.90		9

		44.20.121				Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, completo		UN		44.93		2.14		47.07		9

		44.20.130				Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´		UN		64.60		6.43		71.03		9

		44.20.150				Acabamento cromado para registro		UN		60.76		3.64		64.40		9

		44.20.160				Botão para válvula de descarga		UN		48.80		3.64		52.44		5

		44.20.180				Reparo para válvula de descarga		UN		70.04		47.41		117.45		9

		44.20.200				Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´		UN		140.64		26.34		166.98		9

		44.20.220				Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´		UN		173.71		26.34		200.05		9

		44.20.230				Tubo de ligação para sanitário		UN		37.71		6.43		44.14		9

		44.20.240				Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´		UN		10.54		21.07		31.61		9

		44.20.260				Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´		UN		13.76		21.07		34.83		9

		44.20.280				Tampa de plástico para bacia sanitária		UN		42.52		3.21		45.73		9

		44.20.300				Bolsa para bacia sanitária		UN		8.12		8.95		17.07		9

		44.20.310				Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h		UN		337.23		37.05		374.28		9

		44.20.390				Válvula de PVC para lavatório		UN		5.33		2.14		7.47		9

		44.20.620				Válvula americana		UN		54.98		2.14		57.12		9

		44.20.640				Válvula de metal cromado de 1 1/2´		UN		67.27		10.54		77.81		9

		44.20.650				Válvula de metal cromado de 1´		UN		25.97		10.54		36.51		9

		45				ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS										9

		45.01				Entrada de agua										9

		45.01.020				Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´		UN		793.80		648.24		1,442.04		9

		45.01.040				Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´		UN		838.11		648.24		1,486.35		9

		45.01.060				Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´		UN		2,393.38		1,143.17		3,536.55		9

		45.01.066				Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´		UN		2,458.81		1,143.17		3,601.98		9

		45.01.080				Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´		UN		2,773.08		1,143.17		3,916.25		9

		45.01.082				Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´		UN		3,075.09		1,143.17		4,218.26		9

		45.02				Entrada de gas										9

		45.02.020				Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg		UN		2,356.03		826.44		3,182.47		9

		45.02.040				Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg		UN		5,526.28		1,765.36		7,291.64		9

		45.02.060				Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg		UN		9,183.48		2,327.02		11,510.50		9

		45.02.080				Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg		UN		12,822.90		2,821.29		15,644.19		2

		45.02.200				Abrigo padronizado de gás GLP encanado		UN		559.77		561.49		1,121.26		5

		45.03				Hidrômetro										9

		45.03.010				Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´)		UN		1,782.67		39.50		1,822.17		9

		45.03.030				Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´)		UN		3,022.42		39.50		3,061.92		9

		45.03.100				Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´)		UN		601.76		63.21		664.97		9

		45.03.110				Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´)		UN		990.27		63.21		1,053.48		9

		45.03.200				Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´)		UN		2,278.82		39.50		2,318.32		9

		45.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 45										5

		45.20.020				Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga		UN		1,028.75				1,028.75		9

		46				TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.										9

		46.01				Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria										9

		46.01.010				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões		M		5.61		26.34		31.95		9

		46.01.020				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões		M		5.92		26.34		32.26		9

		46.01.030				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões		M		13.81		26.34		40.15		5

		46.01.040				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões		M		20.13		26.34		46.47		9

		46.01.050				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões		M		20.01		31.60		51.61		9

		46.01.060				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões		M		39.84		36.87		76.71		9

		46.01.070				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões		M		61.48		47.41		108.89		9

		46.01.080				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões		M		71.99		52.67		124.66		9

		46.01.090				Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões		M		139.29		57.93		197.22		5

		46.02				Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar										9

		46.02.010				Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões		M		10.93		26.34		37.27		2

		46.02.050				Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões		M		14.10		31.60		45.70		5

		46.02.060				Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões		M		24.62		47.41		72.03		9

		46.02.070				Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões		M		21.80		57.93		79.73		9

		46.03				Tubulacao em PVC rigido branco serie R - A.P e esgoto domiciliar										9

		46.03.038				Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões		M		20.37		31.60		51.97		9

		46.03.040				Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões		M		37.20		47.41		84.61		9

		46.03.050				Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões		M		51.47		57.93		109.40		9

		46.03.060				Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões		M		104.44		57.93		162.37		9

		46.03.080				Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões		M		17.48		26.34		43.82		9

		46.04				Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - aducao e distribuicao de agua										9

		46.04.010				Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões		M		27.36		18.53		45.89		5

		46.04.020				Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões		M		46.25		18.53		64.78		9

		46.04.030				Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões		M		91.22		18.53		109.75		9

		46.04.040				Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões		M		71.59		18.53		90.12		9

		46.04.050				Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões		M		135.61		18.53		154.14		9

		46.04.070				Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões		M		216.33		37.05		253.38		5

		46.04.080				Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões		M		344.46		37.05		381.51		9

		46.04.090				Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões		M		476.62		37.05		513.67		9

		46.05				Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - rede de esgoto										9

		46.05.020				Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões		M		30.20		18.53		48.73		9

		46.05.040				Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões		M		49.46		18.53		67.99		9

		46.05.050				Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões		M		97.08		37.05		134.13		5

		46.05.060				Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões		M		135.58		37.05		172.63		9

		46.05.070				Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões		M		228.31		37.05		265.36		9

		46.05.090				Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões		M		409.71		37.05		446.76		9

		46.07				Tubulacao galvanizado										9

		46.07.010				Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões		M		40.01		52.67		92.68		9

		46.07.020				Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões		M		37.89		57.93		95.82		9

		46.07.030				Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões		M		54.74		68.47		123.21		9

		46.07.040				Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões		M		68.75		73.74		142.49		9

		46.07.050				Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões		M		89.76		84.27		174.03		5

		46.07.060				Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões		M		101.95		94.80		196.75		9

		46.07.070				Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões		M		136.87		105.34		242.21		9

		46.07.080				Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões		M		150.60		118.51		269.11		9

		46.07.090				Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões		M		217.67		131.68		349.35		9

		46.07.100				Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões		M		451.60		144.84		596.44		9

		46.08				Tubulacao em aco carbono galvanizado classe schedule										9

		46.08.006				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões		M		64.36		52.67		117.03		5

		46.08.010				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões		M		69.49		57.93		127.42		9

		46.08.020				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões		M		83.02		68.47		151.49		9

		46.08.030				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões		M		128.24		73.74		201.98		9

		46.08.040				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões		M		134.82		84.27		219.09		9

		46.08.050				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões		M		152.94		94.80		247.74		9

		46.08.070				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões		M		246.22		105.34		351.56		9

		46.08.080				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões		M		303.41		118.51		421.92		9

		46.08.100				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões		M		387.82		131.68		519.50		9

		46.08.110				Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões		M		725.64		144.84		870.48		9

		46.09				Conexoes e acessorios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial										9

		46.09.050				Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm		UN		82.26		15.80		98.06		5

		46.09.060				Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm		UN		111.70		15.80		127.50		9

		46.09.070				Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm		UN		114.88		21.07		135.95		9

		46.09.080				Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm		UN		231.88		21.07		252.95		9

		46.09.100				Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm		UN		115.57		15.80		131.37		9

		46.09.110				Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm		UN		158.23		15.80		174.03		9

		46.09.120				Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm		UN		203.77		21.07		224.84		9

		46.09.130				Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm		UN		305.39		21.07		326.46		9

		46.09.150				Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm		UN		74.07		15.80		89.87		9

		46.09.160				Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm		UN		75.93		15.80		91.73		9

		46.09.170				Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm		UN		105.04		21.07		126.11		9

		46.09.180				Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm		UN		146.39		21.07		167.46		5

		46.09.200				Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm		UN		51.18		15.80		66.98		9

		46.09.210				Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm		UN		70.75		21.07		91.82		9

		46.09.230				Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm		UN		127.89		15.80		143.69		9

		46.09.240				Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm		UN		139.55		21.07		160.62		9

		46.09.250				Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm		UN		171.32		21.07		192.39		9

		46.09.260				Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm		UN		179.88		21.07		200.95		9

		46.09.270				Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm		UN		206.68		21.07		227.75		9

		46.09.280				Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm		UN		235.07		21.07		256.14		9

		46.09.290				Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm		UN		312.44		26.34		338.78		9

		46.09.300				Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm		UN		286.42		21.07		307.49		9

		46.09.320				Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm		UN		129.37		15.80		145.17		9

		46.09.330				Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm		UN		157.49		21.07		178.56		9

		46.09.340				Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm		UN		191.41		21.07		212.48		9

		46.09.350				Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm		UN		197.33		21.07		218.40		9

		46.09.360				Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm		UN		201.43		21.07		222.50		9

		46.09.370				Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm		UN		255.48		21.07		276.55		9

		46.09.400				Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm		UN		49.39		21.07		70.46		9

		46.09.410				Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm		UN		50.80		21.07		71.87		9

		46.09.420				Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm		UN		139.32		26.34		165.66		9

		46.10				Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor										9

		46.10.010				Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões		M		71.53		17.38		88.91		9

		46.10.020				Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões		M		113.26		18.96		132.22		9

		46.10.030				Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões		M		134.66		23.70		158.36		9

		46.10.040				Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões		M		216.08		26.86		242.94		9

		46.10.050				Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões		M		267.40		26.86		294.26		9

		46.10.060				Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões		M		359.98		36.35		396.33		9

		46.10.070				Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões		M		478.39		42.66		521.05		9

		46.10.080				Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões		M		583.37		45.82		629.19		9

		46.10.090				Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões		M		822.49		52.15		874.64		9

		46.10.200				Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões		M		80.28		18.96		99.24		9

		46.10.210				Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões		M		91.81		23.70		115.51		9

		46.10.220				Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões		M		166.77		26.86		193.63		5

		46.10.230				Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões		M		231.83		26.86		258.69		9

		46.10.240				Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões		M		265.90		36.35		302.25		9

		46.10.250				Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões		M		362.93		42.66		405.59		9

		46.12				Tubulacao em concreto para rede de aguas pluviais										9

		46.12.010				Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm		M		68.97		34.85		103.82		9

		46.12.020				Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm		M		85.91		40.44		126.35		9

		46.12.050				Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm		M		68.48		34.85		103.33		9

		46.12.060				Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm		M		85.88		40.44		126.32		9

		46.12.070				Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm		M		119.76		49.94		169.70		9

		46.12.080				Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm		M		224.42		56.83		281.25		9

		46.12.100				Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm		M		374.35		73.24		447.59		9

		46.12.120				Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm		M		522.36		92.25		614.61		9

		46.12.140				Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm		M		761.69		137.90		899.59		9

		46.12.150				Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm		M		197.89		56.83		254.72		9

		46.12.160				Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm		M		397.27		73.24		470.51		9

		46.12.170				Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm		M		556.89		92.25		649.14		5

		46.12.180				Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm		M		284.48		56.83		341.31		9

		46.12.190				Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm		M		481.80		73.24		555.04		9

		46.12.200				Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm		M		705.26		92.25		797.51		9

		46.12.210				Meio tubo de concreto, DN= 300mm		M		34.48		33.76		68.24		9

		46.12.220				Meio tubo de concreto, DN= 400mm		M		44.63		43.01		87.64		9

		46.12.240				Meio tubo de concreto, DN= 600mm		M		80.47		72.69		153.16		9

		46.12.250				Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm		M		1,214.46		206.85		1,421.31		9

		46.12.260				Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm		M		126.32		40.44		166.76		9

		46.12.270				Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm		M		119.08		40.44		159.52		9

		46.12.280				Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm		M		152.23		40.44		192.67		9

		46.12.290				Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm		M		254.92		63.73		318.65		9

		46.12.300				Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm		M		154.63		49.94		204.57		9

		46.12.310				Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm		M		459.22		82.74		541.96		9

		46.12.320				Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm		M		109.20		34.85		144.05		9

		46.12.330				Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm		M		98.31		34.85		133.16		9

		46.12.340				Meio tubo de concreto, DN= 200mm		M		23.96		12.29		36.25		9

		46.13				Tubulacao em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem										9

		46.13.006				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões		M		6.76		1.76		8.52		9

		46.13.010				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões		M		7.54		1.76		9.30		9

		46.13.020				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões		M		10.53		1.76		12.29		9

		46.13.026				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões		M		22.38		1.76		24.14		9

		46.13.030				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões		M		29.38		1.76		31.14		9

		46.13.100				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm		M		74.12		2.63		76.75		9

		46.13.101				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm		M		98.54		2.63		101.17		9

		46.13.102				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 400 mm		M		149.60		2.63		152.23		9

		46.13.103				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm		M		234.96		2.63		237.59		9

		46.13.104				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm		M		355.62		2.63		358.25		9

		46.13.105				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm		M		518.97		2.63		521.60		9

		46.13.106				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm		M		825.42		2.63		828.05		5

		46.13.107				Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1200 mm		M		1,149.24		2.63		1,151.87		9

		46.14				Tubulacao em ferro ductil para redes de saneamento										9

		46.14.020				Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões		M		543.91		37.05		580.96		9

		46.14.030				Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões		M		634.89		37.05		671.94		9

		46.14.040				Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões		M		779.74		37.05		816.79		9

		46.14.050				Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões		M		1,163.05		37.05		1,200.10		9

		46.14.060				Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões		M		944.81		37.05		981.86		9

		46.14.490				Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões		M		512.05		37.05		549.10		9

		46.14.510				Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões		M		516.90		37.05		553.95		9

		46.14.520				Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões		M		565.66		37.05		602.71		9

		46.14.530				Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões		M		727.18		37.05		764.23		9

		46.14.540				Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões		M		891.72		37.05		928.77		9

		46.14.550				Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões		M		1,019.80		37.05		1,056.85		9

		46.14.560				Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões		M		1,347.04		37.05		1,384.09		5

		46.15				Tubulacao em PEAD - recalque de tratamento de esgoto										9

		46.15.111				Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões		M		125.25		22.23		147.48		9

		46.15.112				Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive conexões		M		182.61		29.64		212.25		9

		46.15.113				Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive conexões		M		223.02		29.64		252.66		9

		46.18				Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento										9

		46.18.010				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões		M		644.52		42.31		686.83		9

		46.18.020				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões		M		565.56		42.31		607.87		9

		46.18.030				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões		M		643.50		42.31		685.81		9

		46.18.040				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões		M		766.72		42.31		809.03		9

		46.18.050				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões		M		999.98		45.48		1,045.46		9

		46.18.060				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões		M		1,161.28		45.48		1,206.76		9

		46.18.089				Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm		UN		123.01		23.18		146.19		9

		46.18.090				Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm		UN		165.20		23.18		188.38		5

		46.18.100				Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm		UN		195.34		25.29		220.63		9

		46.18.110				Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm		UN		294.05		27.38		321.43		9

		46.18.120				Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm		UN		370.57		29.49		400.06		9

		46.18.130				Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm		UN		548.40		31.60		580.00		5

		46.18.140				Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm		UN		698.71		33.71		732.42		9

		46.18.168				Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm		UN		300.95		29.49		330.44		9

		46.18.170				Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm		UN		302.28		23.18		325.46		9

		46.18.180				Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm		UN		388.11		29.49		417.60		9

		46.18.190				Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm		UN		706.68		33.71		740.39		9

		46.18.410				Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm		UN		526.84		25.29		552.13		9

		46.18.420				Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm		UN		607.43		29.49		636.92		9

		46.18.430				Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm		UN		961.38		33.71		995.09		9

		46.18.560				Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa		UN		331.32		23.18		354.50		9

		46.18.570				Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa		UN		405.35		25.29		430.64		9

		46.19				Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento.										9

		46.19.500				Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm		UN		413.05		29.49		442.54		9

		46.19.510				Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm		UN		597.49		33.71		631.20		9

		46.19.520				Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm		UN		863.89		37.92		901.81		9

		46.19.530				Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm		UN		1,358.45		42.13		1,400.58		9

		46.19.590				Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm		UN		313.06		29.49		342.55		9

		46.19.600				Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm		UN		398.08		29.49		427.57		9

		46.19.610				Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm		UN		679.42		33.71		713.13		9

		46.19.620				Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm		UN		812.86		37.92		850.78		9

		46.19.630				Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm		UN		1,255.87		42.13		1,298.00		9

		46.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 46										9

		46.20.010				Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm		M		1.77		72.69		74.46		9

		46.20.020				Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm		M		67.25		42.30		109.55		5

		46.21				Tubulacao em aco preto schedule										9

		46.21.012				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões		M		75.47		73.74		149.21		9

		46.21.036				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões		M		87.17		84.27		171.44		9

		46.21.040				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões		M		102.32		84.27		186.59		9

		46.21.046				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões		M		134.01		94.80		228.81		9

		46.21.056				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões		M		198.19		105.34		303.53		9

		46.21.060				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões		M		223.43		118.51		341.94		9

		46.21.066				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões		M		279.06		126.41		405.47		9

		46.21.080				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões		M		317.53		131.68		449.21		9

		46.21.090				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões		M		439.72		139.58		579.30		5

		46.21.100				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões		M		603.21		144.84		748.05		9

		46.21.110				Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões		M		829.39		158.01		987.40		9

		46.21.140				Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões		M		759.44		173.81		933.25		5

		46.21.150				Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões		M		1,231.01		184.35		1,415.36		9

		46.23				Tubulacao em concreto para rede de esgoto sanitario										9

		46.23.110				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm		M		171.76		17.14		188.90		9

		46.23.120				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm		M		243.49		25.72		269.21		9

		46.23.130				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm		M		310.56		30.00		340.56		9

		46.23.140				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm		M		423.11		34.29		457.40		9

		46.23.150				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm		M		504.88		42.86		547.74		9

		46.23.160				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm		M		805.06		51.43		856.49		9

		46.23.170				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm		M		804.10		64.29		868.39		9

		46.23.180				Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm		M		1,089.38		128.58		1,217.96		9

		46.25				Tubulação em CPVC										9

		46.25.050				Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP		M		77.05		43.72		120.77		9

		46.26				Tubulacao em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial										9

		46.26.010				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm		M		145.79		26.34		172.13		5

		46.26.020				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm		M		203.55		26.34		229.89		9

		46.26.030				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm		M		235.36		37.05		272.41		9

		46.26.040				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm		M		319.08		37.05		356.13		9

		46.26.050				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm		M		587.15		37.05		624.20		9

		46.26.060				Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm		UN		68.96		21.07		90.03		9

		46.26.070				Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm		UN		81.20		21.07		102.27		9

		46.26.080				Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm		UN		97.06		26.34		123.40		9

		46.26.090				Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm		UN		162.89		26.34		189.23		9

		46.26.100				Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm		UN		230.72		26.34		257.06		5

		46.26.110				Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm		CJ		924.65		21.07		945.72		9

		46.26.120				Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm		CJ		971.82		21.07		992.89		5

		46.26.130				Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm		CJ		1,074.88		26.34		1,101.22		9

		46.26.136				Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm		CJ		1,119.59		26.34		1,145.93		9

		46.26.140				Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm		CJ		1,314.62		26.34		1,340.96		9

		46.26.150				Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm		CJ		1,907.80		26.34		1,934.14		9

		46.26.200				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm		M		317.12		37.05		354.17		9

		46.26.210				Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm		M		907.15		37.05		944.20		9

		46.26.400				Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm		UN		119.05		21.07		140.12		9

		46.26.410				Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm		UN		170.57		21.07		191.64		9

		46.26.420				Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm		UN		163.22		26.34		189.56		9

		46.26.426				Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm		UN		275.23		26.34		301.57		9

		46.26.430				Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm		UN		290.20		26.34		316.54		9

		46.26.440				Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm		UN		695.51		26.34		721.85		9

		46.26.460				Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm		UN		183.15		21.07		204.22		9

		46.26.470				Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm		UN		193.50		21.07		214.57		9

		46.26.480				Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm		UN		194.21		26.34		220.55		9

		46.26.490				Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm		UN		257.93		26.34		284.27		9

		46.26.500				Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm		UN		372.58		26.34		398.92		9

		46.26.510				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm		UN		145.17		21.07		166.24		9

		46.26.516				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm		UN		206.81		21.07		227.88		9

		46.26.520				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm		UN		250.66		21.07		271.73		9

		46.26.540				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm		UN		294.55		26.34		320.89		9

		46.26.550				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm		UN		342.85		26.34		369.19		9

		46.26.560				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm		UN		923.19		26.34		949.53		9

		46.26.580				Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm		UN		139.81		26.34		166.15		9

		46.26.590				Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 250 mm		UN		563.87		26.34		590.21		9

		46.26.600				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm		UN		132.80		21.07		153.87		9

		46.26.610				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm		UN		176.48		26.34		202.82		9

		46.26.612				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm		UN		238.98		26.34		265.32		9

		46.26.614				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm		UN		238.24		26.34		264.58		9

		46.26.616				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm		UN		502.33		26.34		528.67		9

		46.26.632				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm		UN		501.62		26.34		527.96		9

		46.26.634				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm		UN		606.87		26.34		633.21		9

		46.26.636				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm		UN		535.69		26.34		562.03		9

		46.26.640				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm		UN		577.73		26.34		604.07		9

		46.26.690				Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm		UN		1,243.32		26.34		1,269.66		9

		46.26.700				Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm		UN		473.90		21.07		494.97		9

		46.26.710				Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm		UN		911.94		26.34		938.28		9

		46.26.720				Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm		UN		1,199.19		26.34		1,225.53		9

		46.26.730				Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm		UN		1,461.60		26.34		1,487.94		9

		46.26.740				Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm		UN		3,095.29		26.34		3,121.63		9

		46.26.800				Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm		UN		196.02		21.07		217.09		9

		46.26.810				Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm		UN		269.99		21.07		291.06		9

		46.26.820				Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm		UN		614.01		26.34		640.35		9

		46.26.825				Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm		UN		594.23		26.34		620.57		9

		46.26.830				Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm		UN		681.38		26.34		707.72		9

		46.26.840				Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm		UN		259.38		26.34		285.72		9

		46.26.843				Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm		UN		498.99		26.34		525.33		9

		46.26.900				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm		UN		455.25		26.34		481.59		9

		46.26.910				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm		UN		681.65		26.34		707.99		9

		46.26.920				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm		UN		1,105.85		26.34		1,132.19		9

		46.26.930				Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm		UN		2,563.34		26.34		2,589.68		9

		46.27				Tubulacao em cobre, para sistema de ar condicionado										9

		46.27.050				Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/16", inclusive conexões		M		8.60		8.69		17.29		9

		46.27.060				Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões		M		12.31		8.69		21.00		9

		46.27.070				Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões		M		16.04		8.69		24.73		9

		46.27.080				Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões		M		20.65		13.17		33.82		9

		46.27.090				Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões		M		27.43		13.17		40.60		9

		46.27.100				Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões		M		33.24		13.17		46.41		9

		46.27.110				Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões		M		40.91		13.17		54.08		9

		46.32				Tubulacao em cobre rigido, para sistema VRF de ar condicionado										9

		46.32.001				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões		M		45.52		18.96		64.48		9

		46.32.002				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões		M		69.71		18.96		88.67		9

		46.32.003				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões		M		82.05		18.96		101.01		9

		46.32.004				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões		M		99.13		18.96		118.09		5

		46.32.005				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões		M		114.15		18.96		133.11		9

		46.32.006				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões		M		139.43		18.96		158.39		9

		46.32.007				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões		M		158.88		18.96		177.84		9

		46.32.008				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões		M		170.75		18.96		189.71		9

		46.32.009				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões		M		199.42		18.96		218.38		9

		46.32.010				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões		M		221.33		18.96		240.29		9

		46.32.011				Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões		M		251.00		18.96		269.96		9

		46.33				Tubulacao em PP - aguas pluviais / esgoto										5

		46.33.001				Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio		M		27.86		18.53		46.39		9

		46.33.002				Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio		M		35.77		18.53		54.30		9

		46.33.003				Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio		M		40.77		18.53		59.30		9

		46.33.004				Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio		M		96.61		27.79		124.40		9

		46.33.020				Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm		UN		10.38		12.12		22.50		9

		46.33.021				Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm		UN		15.52		12.12		27.64		9

		46.33.022				Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm		UN		16.53		18.43		34.96		9

		46.33.023				Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm		UN		17.94		21.07		39.01		9

		46.33.047				Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm		UN		10.67		12.12		22.79		9

		46.33.048				Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm		UN		15.25		12.12		27.37		9

		46.33.049				Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm		UN		20.63		18.43		39.06		9

		46.33.074				Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de apoio		UN		37.34		21.07		58.41		5

		46.33.102				Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 40mm		UN		13.24		12.12		25.36		9

		46.33.103				Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 50mm		UN		16.78		12.12		28.90		9

		46.33.104				Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 63mm		UN		19.75		18.43		38.18		9

		46.33.105				Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 110mm		UN		30.97		21.07		52.04		9

		46.33.116				Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm		UN		9.68		12.12		21.80		9

		46.33.117				Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm		UN		15.34		18.43		33.77		9

		46.33.118				Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm		UN		27.10		21.07		48.17		9

		46.33.130				Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm		UN		31.59		12.12		43.71		9

		46.33.131				Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm		UN		40.23		18.43		58.66		9

		46.33.132				Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm		UN		71.15		21.07		92.22		9

		46.33.137				Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm		UN		59.27		21.07		80.34		9

		46.33.140				Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistência - PP, preto (PxB), DN 110mm		UN		152.08		18.43		170.51		9

		46.33.149				Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm		UN		30.67		12.12		42.79		9

		46.33.150				Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm		UN		33.86		18.43		52.29		9

		46.33.151				Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm		UN		64.33		21.07		85.40		9

		46.33.159				Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm		UN		29.36		18.43		47.79		9

		46.33.160				Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x50mm		UN		54.73		21.07		75.80		9

		46.33.161				Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm		UN		48.10		21.07		69.17		9

		46.33.170				Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm		UN		61.02		21.07		82.09		9

		46.33.186				Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência PP, preto,  DN=125mm, uma saída de 63mm		UN		88.96		18.43		107.39		9

		46.33.197				Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta resistência PP, preto, DN= 125mm		UN		64.26		21.07		85.33		9

		46.33.201				Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto (PxB), DN=110mm		UN		56.77		12.12		68.89		9

		46.33.206				Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=63mm		UN		8.15		12.12		20.27		9

		46.33.207				Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=110mm		UN		25.33		12.12		37.45		9

		46.33.210				Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência PP,  preto		UN		38.75		18.43		57.18		9

		46.33.211				Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm		CJ		70.17		5.26		75.43		9

		47				VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES										9

		47.01				Registro e / ou valvula em latao fundido sem acabamento										9

		47.01.010				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´		UN		38.97		23.70		62.67		9

		47.01.020				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´		UN		55.01		31.60		86.61		9

		47.01.030				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´		UN		70.43		39.50		109.93		9

		47.01.040				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´		UN		81.33		47.41		128.74		9

		47.01.050				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´		UN		103.05		52.67		155.72		9

		47.01.060				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´		UN		133.88		65.84		199.72		9

		47.01.070				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´		UN		348.63		79.01		427.64		9

		47.01.080				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´		UN		578.64		105.34		683.98		9

		47.01.090				Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´		UN		963.15		158.01		1,121.16		9

		47.01.130				Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´		UN		77.75		31.60		109.35		9

		47.01.170				Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´		UN		31.83		23.70		55.53		2

		47.01.180				Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´		UN		66.41		23.70		90.11		5

		47.01.190				Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´		UN		71.52		23.70		95.22		9

		47.01.191				Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´		UN		94.54		26.34		120.88		9

		47.01.210				Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´		UN		244.92		23.70		268.62		9

		47.01.220				Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´		UN		1,296.17		52.67		1,348.84		9

		47.02				Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado										9

		47.02.010				Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial		UN		95.60		23.70		119.30		9

		47.02.020				Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial		UN		84.31		23.70		108.01		9

		47.02.030				Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial		UN		115.38		23.70		139.08		9

		47.02.040				Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial		UN		144.87		23.70		168.57		9

		47.02.050				Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial		UN		158.84		23.70		182.54		9

		47.02.100				Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial		UN		88.98		23.70		112.68		9

		47.02.110				Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial		UN		91.57		23.70		115.27		9

		47.02.200				Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´		UN		79.31		23.70		103.01		9

		47.02.210				Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´		UN		74.66		23.70		98.36		9

		47.04				Valvula de descarga ou para acionamento de metais sanitarios										9

		47.04.020				Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´		UN		344.63		79.01		423.64		9

		47.04.030				Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´		UN		250.85		79.01		329.86		5

		47.04.040				Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´		UN		318.89		79.01		397.90		9

		47.04.050				Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´		UN		433.57		79.01		512.58		9

		47.04.080				Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´		UN		1,510.74		79.01		1,589.75		9

		47.04.090				Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´		UN		528.92		31.60		560.52		9

		47.04.100				Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´		UN		413.63		31.60		445.23		9

		47.04.110				Válvula de acionamento hidromecânico para piso		UN		941.62		79.01		1,020.63		9

		47.04.120				Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´		UN		564.51		23.70		588.21		9

		47.04.180				Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´		UN		310.51		79.01		389.52		9

		47.05				Registro e / ou valvula em bronze										9

		47.05.010				Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´		UN		101.99		23.70		125.69		5

		47.05.020				Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´		UN		134.55		23.70		158.25		9

		47.05.030				Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´		UN		183.52		23.70		207.22		9

		47.05.040				Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´		UN		222.25		23.70		245.95		9

		47.05.050				Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´		UN		311.51		23.70		335.21		9

		47.05.060				Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´		UN		544.30		23.70		568.00		9

		47.05.070				Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´		UN		672.28		23.70		695.98		9

		47.05.100				Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´		UN		93.56		23.70		117.26		9

		47.05.110				Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´		UN		127.50		23.70		151.20		9

		47.05.120				Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´		UN		162.92		23.70		186.62		9

		47.05.130				Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´		UN		230.38		23.70		254.08		9

		47.05.140				Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´		UN		374.59		23.70		398.29		5

		47.05.150				Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´		UN		540.51		23.70		564.21		9

		47.05.160				Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´		UN		965.57		31.60		997.17		9

		47.05.170				Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´		UN		91.72		23.70		115.42		9

		47.05.180				Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´		UN		127.76		23.70		151.46		9

		47.05.190				Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´		UN		156.01		23.70		179.71		9

		47.05.200				Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´		UN		217.29		23.70		240.99		9

		47.05.210				Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´		UN		350.51		23.70		374.21		9

		47.05.220				Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´		UN		7,319.82		39.50		7,359.32		9

		47.05.230				Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´		UN		173.11		23.70		196.81		9

		47.05.240				Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´		UN		549.71		23.70		573.41		9

		47.05.260				Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´		UN		512.50		23.70		536.20		9

		47.05.270				Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´		UN		933.17		31.60		964.77		9

		47.05.280				Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´		UN		396.10		23.70		419.80		9

		47.05.290				Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´		UN		148.09		13.17		161.26		9

		47.05.296				Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´		UN		5,987.98		31.60		6,019.58		9

		47.05.300				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´		UN		1,780.10		31.60		1,811.70		9

		47.05.310				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´		UN		389.26		23.70		412.96		9

		47.05.340				Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´		UN		203.28		23.70		226.98		9

		47.05.350				Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´		UN		284.91		23.70		308.61		9

		47.05.360				Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´		UN		566.08		23.70		589.78		9

		47.05.370				Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´		UN		700.76		23.70		724.46		9

		47.05.390				Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´		UN		1,170.77		23.70		1,194.47		9

		47.05.392				Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´		UN		1,896.69		31.60		1,928.29		9

		47.05.394				Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´		UN		5,663.83		31.60		5,695.43		9

		47.05.398				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´		UN		69.48		15.80		85.28		9

		47.05.400				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´		UN		87.05		23.70		110.75		9

		47.05.406				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´		UN		105.04		21.07		126.11		9

		47.05.410				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´		UN		108.40		23.70		132.10		9

		47.05.420				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´		UN		456.67		23.70		480.37		9

		47.05.430				Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´		UN		629.75		23.70		653.45		9

		47.05.450				Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´		UN		6,062.51		105.34		6,167.85		9

		47.05.460				Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´		UN		6,784.81		105.34		6,890.15		9

		47.05.580				Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´		UN		494.22		52.67		546.89		9

		47.06				Registro e / ou valvula em ferro fundido										9

		47.06.030				Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´		UN		1,307.64		65.84		1,373.48		9

		47.06.040				Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´		UN		1,768.87		184.35		1,953.22		9

		47.06.050				Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´		UN		1,322.65		184.35		1,507.00		9

		47.06.051				Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´		UN		2,569.91		184.35		2,754.26		9

		47.06.060				Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm		UN		1,691.15		105.34		1,796.49		9

		47.06.070				Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm		UN		2,803.01		105.34		2,908.35		9

		47.06.080				Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´		UN		810.65		105.34		915.99		9

		47.06.090				Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´		UN		692.59		105.34		797.93		9

		47.06.100				Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´		UN		5,662.48		65.84		5,728.32		9

		47.06.110				Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´		UN		2,697.64		31.60		2,729.24		9

		47.06.180				Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm		UN		1,017.87		105.34		1,123.21		9

		47.06.310				Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´		UN		919.32		39.50		958.82		9

		47.06.320				Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´		UN		5,640.20		158.01		5,798.21		5

		47.06.330				Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´		UN		1,983.97		105.34		2,089.31		9

		47.06.340				Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´		UN		3,113.60		105.34		3,218.94		9

		47.06.350				Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´		UN		1,735.05		105.34		1,840.39		9

		47.07				Registro e / ou valvula em aco carbono fundido										9

		47.07.010				Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2"		UN		83.40		23.70		107.10		9

		47.07.020				Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"		UN		115.07		31.60		146.67		9

		47.07.030				Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1"		UN		159.17		39.50		198.67		9

		47.07.031				Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4"		UN		239.78		42.13		281.91		9

		47.07.090				Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2"		UN		474.84		65.84		540.68		9

		47.09				Registro e / ou valvula em aco carbono forjado										9

		47.09.010				Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´		UN		351.47		31.60		383.07		9

		47.09.020				Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´		UN		484.22		39.50		523.72		9

		47.09.030				Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´		UN		864.49		52.67		917.16		9

		47.09.040				Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´		UN		1,192.58		65.84		1,258.42		9

		47.10				Registro e / ou valvula em aco inoxidavel forjado										9

		47.10.010				Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´		UN		471.65		23.70		495.35		9

		47.11				Aparelho de medicao e controle										9

		47.11.021				Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar		UN		470.39		110.25		580.64		5

		47.11.080				Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C		UN		183.93		10.54		194.47		9

		47.11.100				Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²		UN		218.02		26.34		244.36		9

		47.11.111				Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2´		UN		9,189.13		110.25		9,299.38		9

		47.12				Registro e / ou valvula em ferro ductil										9

		47.12.040				Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm		UN		2,865.06		182.35		3,047.41		9

		47.12.270				Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm		UN		1,051.64		182.35		1,233.99		5

		47.12.280				Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm		UN		1,208.99		65.84		1,274.83		9

		47.12.290				Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm		UN		1,602.38		118.51		1,720.89		9

		47.12.300				Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm		UN		2,365.40		118.51		2,483.91		9

		47.12.310				Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm		UN		6,897.60		182.35		7,079.95		9

		47.12.320				Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm		UN		1,077.52		182.35		1,259.87		5

		47.12.330				Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm		UN		1,932.28		182.35		2,114.63		9

		47.12.340				Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´		UN		929.52		15.80		945.32		5

		47.12.350				Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm		UN		2,633.18		23.18		2,656.36		9

		47.14				Registro e / ou valvula em PVC rigido ou ABS										9

		47.14.020				Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)		UN		11.35		23.70		35.05		9

		47.14.200				Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´		UN		48.16		23.70		71.86		9

		47.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 47										5

		47.20.010				Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´		UN		128.08		7.90		135.98		9

		47.20.020				Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´		UN		508.68		65.84		574.52		9

		47.20.030				Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueáveis, DN= 2´		UN		489.31		65.84		555.15		9

		47.20.070				Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m		UN		29.43		11.12		40.55		9

		47.20.080				Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora		UN		658.10		37.05		695.15		9

		47.20.100				Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora		UN		317.83		37.05		354.88		9

		47.20.120				Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora		UN		88.78		26.34		115.12		9

		47.20.181				Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4´		UN		3,410.26		158.01		3,568.27		9

		47.20.190				Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos		UN		121.16		21.07		142.23		9

		47.20.300				Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP		UN		462.10		62.48		524.58		9

		47.20.320				Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´		UN		334.60		65.84		400.44		5

		47.20.330				Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´		UN		399.94		65.84		465.78		9

		48				RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES										9

		48.02				Reservatorio em material sintetico										5

		48.02.008				Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros		UN		9,486.39		116.96		9,603.35		9

		48.02.009				Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros		UN		11,409.46		159.82		11,569.28		9

		48.02.204				Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros		UN		1,007.98		63.39		1,071.37		9

		48.02.205				Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros		UN		1,861.95		63.39		1,925.34		9

		48.02.206				Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros		UN		2,961.58		74.10		3,035.68		9

		48.02.207				Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros		UN		5,302.95		95.53		5,398.48		9

		48.02.300				Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros		UN		7,191.44		84.82		7,276.26		9

		48.02.310				Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros		UN		15,026.15		116.96		15,143.11		9

		48.02.400				Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros		UN		866.57		74.10		940.67		9

		48.02.401				Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros		UN		534.06		74.10		608.16		9

		48.03				Reservatorio metalico										9

		48.03.112				Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros		CJ		5,604.19		74.10		5,678.29		9

		48.03.130				Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros		CJ		10,482.84		74.10		10,556.94		2

		48.03.138				Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros		CJ		19,633.33		74.10		19,707.43		5

		48.04				Reservatorio em concreto										9

		48.04.381				Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m		M		17,695.74		3,951.63		21,647.37		9

		48.04.391				Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m		M		34,088.25		8,464.63		42,552.88		9

		48.05				Torneira de boia										9

		48.05.010				Torneira de boia, DN= 3/4´		UN		86.67		15.80		102.47		9

		48.05.020				Torneira de boia, DN= 1´		UN		113.90		21.07		134.97		9

		48.05.030				Torneira de boia, DN= 1 1/4´		UN		227.04		23.70		250.74		9

		48.05.040				Torneira de boia, DN= 1 1/2´		UN		235.62		23.70		259.32		9

		48.05.050				Torneira de boia, DN= 2´		UN		293.09		31.60		324.69		9

		48.05.052				Torneira de boia, DN= 2 1/2´		UN		1,294.80		23.70		1,318.50		9

		48.05.070				Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´		UN		1,994.39		105.34		2,099.73		5

		48.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 48										9

		48.20.020				Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros		UN				64.29		64.29		9

		48.20.040				Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros		UN				171.44		171.44		9

		48.20.060				Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros		UN				385.74		385.74		5

		49				CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO										9

		49.01				Caixas sifonadas de PVC rigido										9

		49.01.016				Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha		UN		34.54		52.67		87.21		5

		49.01.020				Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha		UN		46.20		52.67		98.87		9

		49.01.030				Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha		UN		61.28		52.67		113.95		9

		49.01.040				Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha		UN		70.68		52.67		123.35		9

		49.01.050				Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega		UN		74.72		52.67		127.39		9

		49.01.070				Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega		UN		97.75		52.67		150.42		9

		49.03				Caixa de gordura										9

		49.03.020				Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm		UN		108.47		238.34		346.81		9

		49.03.022				Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros		UN		80.75		57.89		138.64		5

		49.03.036				Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros		UN		359.65		52.67		412.32		9

		49.04				Ralo em PVC rigido										9

		49.04.010				Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha		UN		32.66		52.67		85.33		9

		49.05				Ralo em ferro fundido										2

		49.05.020				Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical		UN		134.20		63.21		197.41		5

		49.05.040				Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha		UN		544.86		79.01		623.87		9

		49.06				Grelhas e tampas										9

		49.06.010				Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´		UN		13.73		3.16		16.89		9

		49.06.020				Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas		M2		1,007.23		34.48		1,041.71		9

		49.06.030				Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´		UN		9.51		3.16		12.67		9

		49.06.072				Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão		UN		282.02		27.58		309.60		9

		49.06.080				Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´		UN		29.66		3.16		32.82		5

		49.06.110				Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´		UN		6.54		3.16		9.70		9

		49.06.160				Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas		M2		1,091.70		34.48		1,126.18		9

		49.06.170				Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial		M2		1,304.47		34.48		1,338.95		9

		49.06.190				Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm		UN		84.08		17.24		101.32		5

		49.06.194				Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 100mm		UN		9.88		3.16		13.04		9

		49.06.196				Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm		UN		22.17		3.16		25.33		5

		49.06.200				Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm		UN		3,283.56		63.21		3,346.77		9

		49.06.210				Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm		UN		3,991.73		63.21		4,054.94		9

		49.06.400				Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)		UN		370.12		71.29		441.41		5

		49.06.410				Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN)		UN		409.41		71.29		480.70		9

		49.06.420				Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)		UN		502.12		71.29		573.41		9

		49.06.430				Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)		UN		163.96		71.29		235.25		9

		49.06.440				Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)		UN		172.03		71.29		243.32		9

		49.06.450				Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)		UN		298.80		71.29		370.09		9

		49.06.460				Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)		UN		331.20		71.29		402.49		9

		49.06.480				Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg)		UN		329.64		71.29		400.93		9

		49.06.486				Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 400 (ruptura > 400kN		UN		1,477.71		71.29		1,549.00		9

		49.06.550				Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm		M		931.17		22.33		953.50		9

		49.06.560				Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm		M		1,137.94		29.47		1,167.41		9

		49.08				Caixa de passagem e inspecao										9

		49.08.250				Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm		UN		399.03		52.67		451.70		9

		49.11				Canaletas e afins										9

		49.11.130				Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm		M		427.88		11.88		439.76		9

		49.11.140				Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm		M		272.39		11.88		284.27		9

		49.11.141				Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm		M		348.82		11.88		360.70		9

		49.12				Poco de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins										9

		49.12.010				Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto		UN		1,862.89		1,701.44		3,564.33		9

		49.12.030				Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto		UN		3,158.40		2,644.43		5,802.83		9

		49.12.050				Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto		UN		4,399.77		3,580.59		7,980.36		9

		49.12.058				Boca de leão simples tipo PMSP com grelha		UN		1,173.51		1,679.11		2,852.62		9

		49.12.110				Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP		UN		3,778.67		2,879.25		6,657.92		9

		49.12.120				Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço		M		293.76		418.28		712.04		5

		49.12.140				Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão		UN		2,309.59		2,666.42		4,976.01		9

		49.13				Filtro anaerobio										5

		49.13.010				Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m		UN		3,892.78		3,346.96		7,239.74		9

		49.13.020				Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m		UN		6,316.82		5,440.12		11,756.94		9

		49.13.030				Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m		UN		9,005.58		7,184.23		16,189.81		9

		49.13.040				Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m		UN		13,808.22		8,954.88		22,763.10		5

		49.14				Fossa septica										9

		49.14.010				Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m		UN		2,708.27		1,674.64		4,382.91		9

		49.14.020				Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m		UN		7,358.27		2,501.24		9,859.51		9

		49.14.030				Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m		UN		11,068.00		5,002.48		16,070.48		9

		49.14.061				SM01 Sumidouro - poço absorvente		M		1,509.62		832.42		2,342.04		9

		49.14.071				Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m		UN		1,076.86		47.52		1,124.38		9

		49.15				Anel e aduela pre-moldados										9

		49.15.010				Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m		M		361.03		34.48		395.51		5

		49.15.030				Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m		M		579.43		51.72		631.15		9

		49.15.040				Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m		M		590.28		68.95		659.23		9

		49.15.050				Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m		M		999.36		86.19		1,085.55		9

		49.15.060				Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m		M		1,491.81		103.43		1,595.24		9

		49.15.100				Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m		M		2,939.65		172.38		3,112.03		5

		49.16				Acessorios hidraulicos para agua de reuso										9

		49.16.050				Realimentador automático, DN= 1´		UN		545.00		21.07		566.07		9

		49.16.051				Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm		UN		239.95		26.34		266.29		9

		50				DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO										9

		50.01				Hidrantes e acessorios										9

		50.01.030				Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)		UN		974.84		184.35		1,159.19		5

		50.01.060				Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)		UN		411.25		184.35		595.60		9

		50.01.080				Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)		M		19.69		5.26		24.95		9

		50.01.090				Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		UN		65.85		15.80		81.65		9

		50.01.100				Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm)		M		31.32		5.26		36.58		9

		50.01.110				Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável		UN		219.61		5.26		224.87		9

		50.01.130				Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)		UN		3,557.94		289.69		3,847.63		9

		50.01.160				Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´		UN		66.38		5.26		71.64		5

		50.01.170				Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´		UN		93.56		5.26		98.82		9

		50.01.180				Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples		UN		1,830.17		67.60		1,897.77		9

		50.01.190				Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente		UN		106.30		5.26		111.56		2

		50.01.200				Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente		UN		80.45		5.26		85.71		5

		50.01.210				Chave para conexão de engate rápido		UN		17.59		0.71		18.30		9

		50.01.220				Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável		UN		152.88		5.26		158.14		9

		50.01.320				Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)		UN		1,917.89		273.89		2,191.78		9

		50.01.330				Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)		UN		2,460.48		273.89		2,734.37		9

		50.01.340				Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas		UN		2,781.81		857.64		3,639.45		9

		50.02				Registro e valvula controladora										9

		50.02.020				Bico de sprinkler tipo pendente com rompimento da ampola a 68°C		UN		31.28		18.53		49.81		9

		50.02.050				Alarme hidráulico tipo gongo		UN		1,047.70		26.34		1,074.04		9

		50.02.060				Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68ºC		UN		29.38		18.53		47.91		9

		50.02.080				Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas e DN = 6´		UN		8,798.43		158.01		8,956.44		9

		50.05				Iluminacao e sinalizacao de emergencia										9

		50.05.022				Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc		UN		224.41		42.13		266.54		9

		50.05.060				Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W		UN		29,439.07		16.79		29,455.86		9

		50.05.072				Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas		UN		85.95		26.34		112.29		9

		50.05.080				Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W		UN		90.44		26.34		116.78		9

		50.05.160				Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W		UN		270.94		15.80		286.74		9

		50.05.170				Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica		UN		61.87		15.80		77.67		9

		50.05.210				Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável		UN		174.21		15.80		190.01		5

		50.05.214				Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano		UN		489.98		15.80		505.78		9

		50.05.230				Sirene audiovisual tipo endereçável		UN		250.63		15.80		266.43		9

		50.05.250				Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W		UN		806.64		16.79		823.43		9

		50.05.270				Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V		UN		742.08		16.79		758.87		9

		50.05.280				Sirene tipo corneta de 12 V		UN		90.49		15.80		106.29		5

		50.05.312				Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis		UN		278.25		16.79		295.04		9

		50.05.400				Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4		UN		71.83		57.93		129.76		9

		50.05.430				Detector óptico de fumaça com base endereçável		UN		169.62		52.67		222.29		9

		50.05.440				Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável		UN		1,122.71		15.80		1,138.51		9

		50.05.450				Acionador manual quebra-vidro endereçável		UN		165.54		15.80		181.34		9

		50.05.470				Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual		UN		227.09		26.34		253.43		9

		50.05.490				Sinalizador audiovisual endereçável com LED		UN		382.00		15.80		397.80		9

		50.05.491				Sinalizador visual de advertência		UN		303.50		13.17		316.67		9

		50.05.492				Sinalizador audiovisual de advertência		UN		299.89		13.17		313.06		9

		50.10				Extintores										9

		50.10.030				Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg		UN		1,508.22		21.87		1,530.09		9

		50.10.050				Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg		UN		6,187.06		21.87		6,208.93		9

		50.10.058				Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg		UN		186.21		21.87		208.08		9

		50.10.060				Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg		UN		256.77		21.87		278.64		9

		50.10.084				Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg		UN		300.93		21.87		322.80		9

		50.10.096				Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg		UN		1,745.75				1,745.75		9

		50.10.100				Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros		UN		201.75		21.87		223.62		9

		50.10.110				Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg		UN		211.45		21.87		233.32		9

		50.10.120				Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg		UN		257.74		21.87		279.61		9

		50.10.140				Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg		UN		651.13		21.87		673.00		9

		50.10.210				Suporte para extintor de piso em fibra de vidro		UN		214.45		2.14		216.59		9

		50.10.220				Suporte para extintor de piso em aço inoxidável		UN		243.22		2.14		245.36		5

		50.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 50										9

		50.20.110				Recarga de extintor de água pressurizada		L		3.28				3.28		9

		50.20.120				Recarga de extintor de gás carbônico		KG		11.40				11.40		9

		50.20.130				Recarga de extintor de pó químico seco		KG		8.05				8.05		9

		50.20.160				Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg		UN		40.64				40.64		9

		50.20.170				Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg		UN		29.06				29.06		9

		50.20.200				Recolocação de bico de sprinkler		UN		0.05		18.53		18.58		9

		54				PAVIMENTACAO E PASSEIO										9

		54.01				Pavimentacao preparo de base										9

		54.01.010				Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal		M2		3.49		0.17		3.66		9

		54.01.030				Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km		M2		29.56		0.34		29.90		9

		54.01.050				Compactação do subleito mínimo de 95% do PN		M3		22.75		0.69		23.44		9

		54.01.200				Base de macadame hidráulico		M3		319.07		32.15		351.22		5

		54.01.210				Base de brita graduada		M3		260.69		3.30		263.99		9

		54.01.220				Base de bica corrida		M3		225.05		3.30		228.35		9

		54.01.230				Base de macadame betuminoso		M3		908.11		16.07		924.18		9

		54.01.300				Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido		M3		290.35				290.35		9

		54.01.400				Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito		M2		24.56		0.48		25.04		9

		54.01.410				Varrição de pavimento para recapeamento		M2				0.86		0.86		9

		54.02				Pavimentacao com pedrisco e revestimento primario										2

		54.02.030				Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN		M3		120.58		13.72		134.30		5

		54.02.040				Camada de areia grossa compactada manualmente com compactador		M3		191.87		101.10		292.97		9

		54.03				Pavimentacao flexivel										9

		54.03.200				Concreto asfáltico usinado a quente - Binder		M3		1,200.25		17.86		1,218.11		9

		54.03.210				Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ		M3		1,475.20		17.86		1,493.06		9

		54.03.221				Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ		M3		1,475.20		17.86		1,493.06		9

		54.03.230				Imprimação betuminosa ligante		M2		5.77		0.11		5.88		9

		54.03.240				Imprimação betuminosa impermeabilizante		M2		14.63		0.13		14.76		9

		54.03.250				Revestimento de pré-misturado a quente		M3		1,372.72		17.86		1,390.58		9

		54.03.260				Revestimento de pré-misturado a frio		M3		1,276.05		42.86		1,318.91		9

		54.04				Pavimentacao em paralelepipedos e blocos de concreto										9

		54.04.030				Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte		M2		301.11		27.41		328.52		5

		54.04.040				Rejuntamento de paralelepípedo com areia		M2		15.30		2.14		17.44		9

		54.04.050				Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3		M2		10.32		6.64		16.96		9

		54.04.060				Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco		M2		46.28		5.36		51.64		5

		54.04.340				Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia		M2		91.23		20.69		111.92		9

		54.04.342				Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia		M2		91.72		20.69		112.41		9

		54.04.350				Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia		M2		96.91		27.58		124.49		9

		54.04.360				Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - espessura de 10 cm		M2		109.68		10.13		119.81		9

		54.04.392				Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 6 cm		M2		102.48		21.44		123.92		9

		54.04.393				Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 8 cm		M2		119.82		21.44		141.26		9

		54.06				Guias e sarjetas										9

		54.06.020				Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa		M		44.91		12.93		57.84		5

		54.06.040				Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa		M		43.74		12.93		56.67		9

		54.06.100				Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões		M3		536.03		46.59		582.62		9

		54.06.110				Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões		M3		558.38		46.59		604.97		9

		54.06.151				Execução de perfil extrusado no local, sem concreto		M3		87.74		335.55		423.29		9

		54.06.160				Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa		M3		747.95		95.04		842.99		9

		54.06.170				Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa		M3		770.30		95.04		865.34		9

		54.07				Calcadas e passeios.										9

		54.07.040				Passeio em mosaico português		M2		365.64				365.64		9

		54.07.110				Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa colante industrializada		M2		81.13		12.12		93.25		9

		54.07.130				Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada		M2		84.54		12.12		96.66		9

		54.07.210				Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm		M2		4.77		10.81		15.58		5

		54.07.240				Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, juntas de 2 mm		M2		2.07		10.81		12.88		9

		54.07.260				Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista		M2		110.77		30.65		141.42		9

		54.08				Pavimentação rígida										9

		54.08.001				Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto		M2		0.23		0.29		0.52		9

		54.08.002				Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura		M2		1.04		0.29		1.33		9

		54.08.010				Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa		KG		33.93		20.91		54.84		9

		54.08.011				Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5cN/dtex		KG		27.00		20.91		47.91		9

		54.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 54										5

		54.20.040				Bate-roda em concreto pré-moldado		M		64.37		14.79		79.16		9

		54.20.050				Bate rodas / limitador de pneus em resina		UN		119.64		20.77		140.41		9

		54.20.100				Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva		M		10.34		12.93		23.27		9

		54.20.110				Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte		M2		16.32		27.41		43.73		9

		54.20.120				Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia		M2		10.37		16.93		27.30		9

		54.20.130				Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia		M2		10.50		19.62		30.12		9

		54.20.140				Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia		M2		10.68		23.56		34.24		5

		55				LIMPEZA E ARREMATE										9

		55.01				Limpeza de obra										9

		55.01.020				Limpeza final da obra		M2				15.00		15.00		9

		55.01.030				Limpeza complementar com hidrojateamento		M2		2.76		6.19		8.95		9

		55.01.070				Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos		M2		2.35		4.29		6.64		5

		55.01.080				Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários		UN				17.14		17.14		9

		55.01.100				Limpeza complementar e especial de vidros		M2				16.07		16.07		9

		55.01.130				Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento		M2		8.14		6.19		14.33		9

		55.01.140				Limpeza de superfície com hidrojateamento		M2		7.49				7.49		9

		55.02				Limpeza e desinfeccao sanitaria										9

		55.02.010				Limpeza de caixa de inspeção		UN				6.43		6.43		9

		55.02.012				Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro		UN		26.46		21.43		47.89		9

		55.02.020				Limpeza de fossa		M3		216.22				216.22		2

		55.02.040				Limpeza e desobstrução de boca de lobo		UN				23.77		23.77		5

		55.02.050				Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais		M				11.88		11.88		9

		55.02.060				Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial		M				12.68		12.68		9

		55.10				Remocao de entulho										9

		55.10.030				Locação de duto coletor de entulho		MXMES		97.07				97.07		9

		61				CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA										9

		61.01				Elevador										9

		61.01.670				Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais		CJ		136,057.80				136,057.80		9

		61.01.680				Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais		CJ		160,050.00				160,050.00		5

		61.01.690				Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas bilaterais		CJ		154,696.70				154,696.70		9

		61.01.760				Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais		CJ		166,274.30				166,274.30		9

		61.01.770				Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais		CJ		169,750.00				169,750.00		9

		61.01.800				Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador		M2		1,831.48				1,831.48		9

		61.10				Climatizacao										9

		61.10.001				Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR		UN		451,993.54		32,657.25		484,650.79		9

		61.10.007				Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 160 TR		UN		467,596.48		34,787.90		502,384.38		5

		61.10.010				Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 200-210 TR		UN		687,501.03		31,627.95		719,128.98		9

		61.10.012				Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 80 TR		UN		279,803.82		26,125.80		305,929.62		2

		61.10.014				Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 20 TR		UN		88,677.97		16,328.63		105,006.60		5

		61.10.100				Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR		UN		23,040.12		3,865.90		26,906.02		9

		61.10.101				Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR		UN		19,434.53		3,865.90		23,300.43		9

		61.10.110				Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR		UN		63,365.22		8,445.08		71,810.30		9

		61.10.120				Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR		UN		57,780.91		10,305.05		68,085.96		9

		61.10.200				Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR		UN		5,513.80		652.00		6,165.80		9

		61.10.210				Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR		UN		6,009.45		815.00		6,824.45		9

		61.10.220				Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 TR		UN		7,076.61		978.00		8,054.61		5

		61.10.230				Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR		UN		7,167.32		1,059.50		8,226.82		9

		61.10.250				Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR		UN		4,652.37		510.43		5,162.80		9

		61.10.260				Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR		UN		4,949.47		510.43		5,459.90		9

		61.10.270				Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR		UN		5,800.92		510.43		6,311.35		9

		61.10.300				Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´)		M		12.44		14.16		26.60		9

		61.10.310				Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´)		M		17.22		14.16		31.38		9

		61.10.320				Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´)		M		21.33		14.16		35.49		9

		61.10.380				Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm		M2		97.15		101.88		199.03		9

		61.10.400				Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso.		M2		6,096.85				6,096.85		9

		61.10.401				Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²		M2		2,023.38		132.16		2,155.54		9

		61.10.402				Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²		M2		1,740.59		102.12		1,842.71		9

		61.10.403				Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²		M2		1,338.09		90.11		1,428.20		9

		61.10.410				Serviço de instalação de Damper Corta Fogo		UN				383.88		383.88		9

		61.10.430				Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 250 litros		UN		9,030.81		1,630.00		10,660.81		9

		61.10.440				Registro de regulagem de vazão de ar		UN		181.76		48.05		229.81		9

		61.10.510				Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h		UN		1,194.23		138.16		1,332.39		9

		61.10.511				Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho		M2		4,096.99		210.25		4,307.24		9

		61.10.512				Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas		M		4,305.53		52.67		4,358.20		9

		61.10.513				Difusor de plástico, diâmetro 15 cm		UN		84.56		48.05		132.61		9

		61.10.514				Difusor de plástico, diâmetro 20 cm		UN		109.20		48.05		157.25		9

		61.10.530				Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm		UN		365.89		48.05		413.94		9

		61.10.550				Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm		UN		286.55		48.05		334.60		9

		61.10.564				Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²		M2		2,840.30		294.35		3,134.65		9

		61.10.565				Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²		M2		2,079.84		120.14		2,199.98		9

		61.10.566				Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m²		M2		1,626.59		60.07		1,686.66		9

		61.10.567				Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m²		M2		1,561.39		132.16		1,693.55		9

		61.10.568				Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²		M2		2,029.94		174.21		2,204.15		9

		61.10.569				Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²		M2		3,440.81		288.33		3,729.14		9

		61.10.574				Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²		M2		2,340.35		216.25		2,556.60		9

		61.10.575				Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²		M2		1,717.62		150.18		1,867.80		9

		61.10.576				Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²		M2		1,411.29		120.14		1,531.43		9

		61.10.577				Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²		M2		1,282.40		102.12		1,384.52		9

		61.10.578				Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²		M2		1,135.54		90.11		1,225.65		9

		61.10.581				Veneziana com tela e filtro G4		M2		1,518.38		120.14		1,638.52		9

		61.10.582				Veneziana com tela		M2		1,181.95		72.09		1,254.04		9

		61.10.583				Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm		UN		201.22		54.07		255.29		9

		61.10.584				Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm		UN		311.67		72.09		383.76		9

		61.14				Ventilacao										9

		61.14.005				Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ		UN		5,641.72		2,445.00		8,086.72		9

		61.14.015				Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ		UN		20,121.13		5,705.00		25,826.13		9

		61.14.050				Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz		UN		10,104.84		316.02		10,420.86		9

		61.14.051				Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220/380 V / 60Hz		UN		9,456.15		316.02		9,772.17		9

		61.14.070				Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz		UN		4,569.16		316.02		4,885.18		9

		61.14.080				Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 37 mmCA - 220/380 V / 60Hz		UN		3,801.52		316.02		4,117.54		9

		61.14.100				Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz		UN		17,358.40		741.00		18,099.40		9

		61.15				Controles para Fan-Coil e CAG										9

		61.15.010				Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W		UN		197.23		2.63		199.86		9

		61.15.020				Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V		UN		9.76		15.80		25.56		9

		61.15.030				Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A		UN		214.80		2.63		217.43		9

		61.15.040				Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 54		UN		1,954.65		16.00		1,970.65		5

		61.15.050				Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 3/4´ a 1 1/2´		UN		2,390.55		24.00		2,414.55		9

		61.15.060				Válvula de balanceamento diâmetro 1´ a 2 1/2´		UN		1,093.72		18.64		1,112.36		9

		61.15.070				Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3´ a 4´		UN		2,938.56		24.00		2,962.56		9

		61.15.080				Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2´ a 3/4´		UN		328.44		24.00		352.44		9

		61.15.090				Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2´ a 2 1/2´		UN		2,441.07		24.00		2,465.07		9

		61.15.100				Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 54		UN		1,116.87		16.00		1,132.87		9

		61.15.110				Válvula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3´		UN		2,484.77		18.64		2,503.41		9

		61.15.120				Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível		UN		120.70		7.90		128.60		5

		61.15.130				Chave de fluxo para ar		UN		238.73		79.34		318.07		9

		61.15.140				Repetidor de sinal I/I e V/I		UN		1,514.46		54.30		1,568.76		9

		61.15.150				Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A		UN		364.83		39.50		404.33		9

		61.15.160				Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios		UN		179.58		79.34		258.92		9

		61.15.164				Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C - 110°C		UN		64.40		86.76		151.16		9

		61.15.170				Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa		UN		1,116.76		79.34		1,196.10		9

		61.15.172				Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de saída 4 - 20 mA		UN		1,029.58		79.34		1,108.92		9

		61.15.174				Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc		UN		1,935.18		79.34		2,014.52		9

		61.15.181				Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas		UN		4,422.64		360.38		4,783.02		9

		61.15.191				Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica		UN		3,575.74		211.43		3,787.17		9

		61.15.196				Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica		UN		3,403.05		211.43		3,614.48		9

		61.15.201				Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais		UN		816.90		242.54		1,059.44		9

		61.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 61										9

		61.20.040				Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m		CJ		1,054.23		13.84		1,068.07		9

		61.20.092				Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m		CJ		1,295.35		13.84		1,309.19		9

		61.20.100				Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´		CJ		1,305.94		559.45		1,865.39		9

		61.20.110				Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´		CJ		1,456.10		596.50		2,052.60		9

		61.20.120				Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´		CJ		1,741.53		670.60		2,412.13		9

		61.20.130				Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´		CJ		2,410.20		707.65		3,117.85		9

		61.20.450				Duto em chapa de aço galvanizado		KG		21.63		30.51		52.14		9

		61.20.452				Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm		UN		164.41		17.02		181.43		9

		62				COZINHA, REFEITORIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS										9

		62.04				Mobiliario e acessorios										9

		62.04.060				Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm		UN		5,997.67		26.34		6,024.01		9

		62.04.070				Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm		M		2,314.97				2,314.97		5

		62.04.090				Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm		M		2,559.86				2,559.86		9

		62.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 62										9

		62.20.330				Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²		M2		10,615.42				10,615.42		9

		62.20.340				Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²		M2		8,859.23				8,859.23		9

		62.20.350				Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m²		M2		4,549.53				4,549.53		9

		65				RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAL PERECIVEL										9

		65.01				Camara frigorifica para resfriado										9

		65.01.210				Câmara frigorífica para resfriados		M2		2,126.64				2,126.64		9

		65.02				Camara frigorifica para congelado										2

		65.02.100				Câmara frigorífica para congelados		M2		2,563.11				2,563.11		5

		66				SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA										9

		66.02				Controle de acessos e alarme										9

		66.02.060				Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme		UN		839.72		15.80		855.52		9

		66.02.090				Detector de metais, tipo portal, microprocessado		UN		13,215.33				13,215.33		5

		66.02.130				Porteiro eletrônico com um interfone		CJ		175.29		52.67		227.96		9

		66.02.239				Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg		CJ		3,222.35				3,222.35		9

		66.02.240				Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg		CJ		5,795.90				5,795.90		9

		66.02.460				Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone		CJ		1,454.67		131.68		1,586.35		2

		66.02.500				Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas		UN		2,472.83		15.80		2,488.63		5

		66.02.560				Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento		CJ		3,180.51		717.28		3,897.79		9

		66.08				Equipamentos para sistema de seguranca, vigilancia e controle										5

		66.08.061				Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico		UN		4,103.29		1,164.24		5,267.53		9

		66.08.100				Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm		UN		872.93		363.83		1,236.76		2

		66.08.110				Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm		UN		1,300.96		363.83		1,664.79		5

		66.08.111				Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm		UN		1,262.29		363.83		1,626.12		9

		66.08.115				Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm		UN		2,728.93		727.65		3,456.58		9

		66.08.131				Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´		UN		742.57		11.60		754.17		9

		66.08.240				Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV		UN		13.51		26.34		39.85		9

		66.08.258				Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af		UN		975.58		210.68		1,186.26		9

		66.08.260				Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV		UN		217.87		52.67		270.54		9

		66.08.270				Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB		UN		483.19		15.80		498.99		9

		66.08.324				Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP		UN		1,100.36		213.70		1,314.06		9

		66.08.326				Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP		UN		4,157.59		213.70		4,371.29		5

		66.08.328				Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP		UN		11,892.26		213.70		12,105.96		9

		66.08.340				Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB		UN		1,226.71		3.87		1,230.58		9

		66.08.400				Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 8 GB		CJ		12,174.00		276.32		12,450.32		9

		66.08.401				Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 16 GB		CJ		18,402.61		276.32		18,678.93		9

		66.08.600				Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet		UN		1,450.54		184.21		1,634.75		9

		66.08.610				Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme		UN		1,832.75		276.32		2,109.07		9

		66.08.620				Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme		UN		4,482.71		363.83		4,846.54		9

		66.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 66										9

		66.20.150				Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U		UN		19.85		14.56		34.41		9

		66.20.170				Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U		UN		37.08		14.56		51.64		9

		66.20.202				Instalação de câmera fixa para CFTV		UN				213.70		213.70		9

		66.20.212				Instalação de câmera móvel para CFTV		UN				213.70		213.70		9

		66.20.221				Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps		UN		14,283.53		19.34		14,302.87		9

		66.20.225				Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps		UN		2,258.97		19.34		2,278.31		9

		67				CAPTACAO, ADUCAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA										9

		67.02				Tratamento										9

		67.02.160				Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´		UN		2,334.30		95.04		2,429.34		9

		67.02.210				Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm		M2		1,075.67		10.72		1,086.39		9

		67.02.240				Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´		M2		3,026.57		10.72		3,037.29		9

		67.02.280				Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´		UN		984.07		5.36		989.43		5

		67.02.301				Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s		UN		22,980.05		190.57		23,170.62		9

		67.02.320				Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm		M2		5,513.57		34.48		5,548.05		9

		67.02.330				Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h		UN		109,360.51				109,360.51		9

		67.02.400				Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável		UN		57,496.42		308.02		57,804.44		9

		67.02.410				Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s		CJ		493,141.91				493,141.91		9

		67.02.502				Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB		CJ		6,258.75		66,413.60		72,672.35		9

		67.02.503				Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s, atendimento classe II, tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e aprovação na CETESB		CJ		8,662.92		80,165.88		88,828.80		2

		68				ELETRIFICACAO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA										5

		68.01				Posteamento										9

		68.01.600				Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m		UN		1,386.58		321.80		1,708.38		9

		68.01.620				Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m		UN		1,552.25		321.80		1,874.05		9

		68.01.630				Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m		UN		1,979.21		321.80		2,301.01		9

		68.01.640				Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m		UN		2,013.83		321.80		2,335.63		9

		68.01.650				Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m		UN		2,330.85		321.80		2,652.65		9

		68.01.670				Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m		UN		1,480.34		321.80		1,802.14		9

		68.01.730				Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m		UN		1,653.51		321.80		1,975.31		9

		68.01.740				Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m		UN		2,471.39		321.80		2,793.19		9

		68.01.750				Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m		UN		2,660.11		321.80		2,981.91		9

		68.01.760				Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m		UN		2,903.06		321.80		3,224.86		9

		68.01.800				Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m		UN		3,219.59		321.80		3,541.39		2

		68.01.810				Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m		UN		3,348.43		321.80		3,670.23		5

		68.01.850				Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m		UN		5,958.20		321.80		6,280.00		9

		68.02				Estrutura especifica										9

		68.02.010				Estai		UN		584.16		209.01		793.17		9

		68.02.020				Estrutura tipo M1		UN		561.95		225.33		787.28		9

		68.02.030				Estrutura tipo M2		UN		1,178.21		225.33		1,403.54		9

		68.02.040				Estrutura tipo N3		UN		1,429.51		338.00		1,767.51		9

		68.02.050				Estrutura tipo M1 - N3		UN		1,660.23		450.66		2,110.89		9

		68.02.060				Estrutura tipo M4		UN		2,594.47		338.00		2,932.47		9

		68.02.070				Estrutura tipo N2		UN		1,341.75		338.00		1,679.75		9

		68.02.090				Estrutura tipo N4		UN		2,577.32		450.66		3,027.98		9

		68.02.100				Armação secundária tipo 1C - 2R		UN		126.68		150.22		276.90		9

		68.02.110				Armação secundária tipo 1C - 3R		UN		136.25		150.22		286.47		9

		68.02.120				Armação secundária tipo 2C - 3R		UN		237.57		187.78		425.35		9

		68.02.140				Armação secundária tipo 4C - 6R		UN		475.14		225.33		700.47		5

		68.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 68										9

		68.20.010				Recolocação de poste de madeira		UN		247.28		254.00		501.28		9

		68.20.040				Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm		UN		66.26		18.53		84.79		9

		68.20.050				Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm		UN		731.23		37.05		768.28		9

		68.20.120				Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm		UN		32.28		36.87		69.15		9

		69				TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA										9

		69.03				Distribuicao e comando, caixas e equipamentos especificos										9

		69.03.090				Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´		UN		75.77				75.77		9

		69.03.130				Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa		UN		381.88		66.41		448.29		9

		69.03.140				Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1070 x 520 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa		UN		753.24		141.22		894.46		9

		69.03.301				Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais		UN		1,521.55		7.41		1,528.96		9

		69.03.310				Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados		UN		149.93		21.07		171.00		9

		69.03.340				Conector RJ-45 fêmea - categoria 6		UN		36.25		7.90		44.15		5

		69.03.360				Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A		UN		168.74		7.90		176.64		9

		69.03.400				Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico		CJ		7,345.50				7,345.50		9

		69.03.410				Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico		CJ		34,947.38				34,947.38		9

		69.03.420				Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico, com recursos PBX Networking		CJ		46,135.01				46,135.01		9

		69.05				Estabilizacao de tensao										2

		69.05.010				Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA		UN		9,891.66		79.01		9,970.67		5

		69.05.040				Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA		UN		15,789.35		79.01		15,868.36		9

		69.05.230				Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA		UN		43,417.43		79.01		43,496.44		9

		69.06				Sistemas ininterruptos de energia										9

		69.06.020				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15 minutos		UN		38,563.27		148.20		38,711.47		9

		69.06.030				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia 15 minutos		UN		50,210.03		148.20		50,358.23		9

		69.06.040				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos		UN		43,560.32		148.20		43,708.52		9

		69.06.050				Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA		UN		4,427.28		105.34		4,532.62		9

		69.06.080				Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos		UN		21,850.44		148.20		21,998.64		9

		69.06.100				Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA		UN		22,060.69		105.34		22,166.03		9

		69.06.110				Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos		UN		918.79		52.67		971.46		9

		69.06.120				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 2 horas		UN		49,976.42		148.20		50,124.62		5

		69.06.200				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos		UN		56,384.90		148.20		56,533.10		9

		69.06.210				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos		UN		109,573.03		148.20		109,721.23		9

		69.06.220				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos		UN		147,630.92		148.20		147,779.12		9

		69.06.240				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos		UN		51,268.39		148.20		51,416.59		5

		69.06.280				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos		UN		27,663.38		148.20		27,811.58		9

		69.06.290				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos		UN		38,243.04		148.20		38,391.24		9

		69.06.300				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos		UN		74,102.15		148.20		74,250.35		9

		69.06.320				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos		UN		37,444.67		148.20		37,592.87		9

		69.06.390				Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 40 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos		UN		94,657.04		148.20		94,805.24		9

		69.08				Equipamentos para informatica										9

		69.08.010				Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras		UN		936.70		60.11		996.81		9

		69.09				Sistema de rede										9

		69.09.250				Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A		UN		39.31		10.54		49.85		9

		69.09.260				Patch panel de 24 portas - categoria 6		UN		798.00		42.13		840.13		9

		69.09.300				Voice panel de 50 portas - categoria 3		UN		584.91		42.13		627.04		9

		69.09.360				Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A		UN		100.57		10.54		111.11		9

		69.09.370				Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP)		UN		1,093.47		3.87		1,097.34		9

		69.10				Telecomunicacoes										9

		69.10.130				Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 54 a 750 MHz		UN		477.15		24.04		501.19		9

		69.10.152				Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps		UN		769.64		30.80		800.44		9

		69.20				Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 69										9

		69.20.010				Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo		M		0.43		5.26		5.69		5

		69.20.040				Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm		UN		5.87		10.54		16.41		9

		69.20.050				Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS		UN		2.11		10.54		12.65		5

		69.20.070				Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável		UN		2.54		10.54		13.08		9

		69.20.100				Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS		UN		267.37		11.69		279.06		9

		69.20.110				Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS		UN		540.62		11.69		552.31		9

		69.20.130				Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10		UN		7.99		18.53		26.52		9

		69.20.140				Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10		UN		16.01		18.53		34.54		9

		69.20.170				Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo		UN		70.29		2.14		72.43		5

		69.20.180				Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m		UN		246.88		12.03		258.91		9

		69.20.200				Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm		UN		80.31		7.74		88.05		9

		69.20.210				Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm		UN		102.23		7.74		109.97		9

		69.20.220				Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm		UN		150.61		7.74		158.35		5

		69.20.230				Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo		UN		93.08		2.14		95.22		9

		69.20.240				Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo		UN		96.69		2.14		98.83		9

		69.20.248				Painel frontal cego - 19´ x 1 U		UN		10.17		4.29		14.46		9

		69.20.250				Painel frontal cego - 19´ x 2 U		UN		15.15		4.29		19.44		9

		69.20.260				Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações		UN		18.64		19.83		38.47		9

		69.20.270				Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms		UN		9.64		12.03		21.67		9

		69.20.280				Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms		UN		11.53		12.03		23.56		9

		69.20.290				Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz		UN		15.02		12.03		27.05		9

		69.20.300				Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10		UN		34.57		20.39		54.96		9

		69.20.340				Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa		UN		11.04		10.54		21.58		9

		69.20.350				Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares		UN		78.39		37.05		115.44		9

		70				SINALIZACAO VIARIA										9

		70.01				Dispositivo viario										9

		70.01.003				Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento		M2		259.27		3.60		262.87		9

		70.01.030				Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento		M2		211.78		3.02		214.80		9

		70.01.031				Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de recapeamento		M2		212.49		3.04		215.53		9

		70.01.050				Defensa semimaleavel simples		M		314.09		15.02		329.11		9

		70.02				Sinalizacao horizontal										9

		70.02.001				Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo		M2		78.66				78.66		9

		70.02.010				Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica		M2		41.49				41.49		9

		70.02.012				Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas		M2		182.40				182.40		9

		70.02.013				Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para símbolos e letras		M2		228.00				228.00		9

		70.02.014				Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas		M2		77.98				77.98		9

		70.02.016				Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas		M2		118.32				118.32		9

		70.02.017				Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas		M2		126.56				126.56		2

		70.02.020				Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas		M2		221.29				221.29		5

		70.02.021				Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo		M2		249.78				249.78		9

		70.02.022				Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água		M2		42.38				42.38		9

		70.03				Sinalizacao vertical										9

		70.03.001				Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²		M2		1,567.36		27.17		1,594.53		9

		70.03.003				Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²		M2		1,633.31		27.17		1,660.48		5

		70.03.006				Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²		M2		1,762.11		27.17		1,789.28		9

		70.03.008				Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²		M2		1,818.79		27.17		1,845.96		9

		70.03.009				Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²		M2		2,214.22		27.17		2,241.39		9

		70.03.010				Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²		M2		1,781.00		40.75		1,821.75		9

		70.03.012				Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²		M2		1,703.87		40.75		1,744.62		9

		70.03.013				Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²		M2		2,014.08		40.75		2,054.83		9

		70.04				Coluna cônica										9

		70.04.001				Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m		UN		1,194.85		119.05		1,313.90		9

		70.04.002				Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação		UN		3,457.83		119.05		3,576.88		9

		70.04.003				Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação		UN		5,859.67		203.62		6,063.29		9

		70.04.004				Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado		UN		5,886.77		119.05		6,005.82		5

		70.04.005				Braço (P-55) para fixação em poste de concreto		UN		2,905.77		74.10		2,979.87		9

		70.04.006				Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m		UN		1,959.06		119.05		2,078.11		9

		70.04.007				Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m		UN		2,541.90		119.05		2,660.95		9

		70.05				Sinalizacao semaforica e complementar										9

		70.05.001				Botoeira convencional para pedestre		UN		445.42		24.95		470.37		9

		70.05.002				Botoeira sonora para deficientes visuais		UN		3,182.79		55.46		3,238.25		9

		70.05.006				Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre		UN		1,562.82		37.05		1,599.87		9

		70.05.011				Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo		UN		3,164.21		633.85		3,798.06		9

		70.05.020				Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação		UN		8,651.18		739.19		9,390.37		5

		70.06				Tachas e tachoes										9

		70.06.001				Segregador (bate-roda) refletivo - resina		UN		101.36		12.02		113.38		9

		70.06.010				Tacha refletiva monodirecional tipo III ou IV, prismática/vítrea - resina		UN		44.44		9.01		53.45		9

		70.06.011				Tacha tipo I bidirecional refletiva		UN		24.64		9.01		33.65		9

		70.06.012				Tacha tipo I monodirecional refletiva		UN		20.40		9.01		29.41		9

		70.06.013				Tacha tipo II bidirecional refletiva		UN		32.29		9.01		41.30		9

		70.06.014				Tacha tipo II monodirecional refletiva		UN		24.87		9.01		33.88		9

		70.06.020				Tachão tipo I bidirecional refletivo		UN		74.42		10.09		84.51		5

		70.06.021				Tachão tipo I monodirecional refletivo		UN		72.94		10.09		83.03		9

		70.06.031				Tacha tipo I bidirecional refletiva - resina		UN		56.96		9.01		65.97		9

		70.06.032				Tacha tipo I monodirecional refletiva - resina		UN		32.95		9.01		41.96		9

		70.06.033				Tacha tipo II bidirecional refletiva - resina		UN		45.53		9.01		54.54		9

		70.06.034				Tacha tipo II monodirecional refletiva - resina		UN		40.06		9.01		49.07		9

		70.06.040				Tachão tipo I bidirecional refletivo - resina		UN		63.06		10.09		73.15		5

		70.06.041				Tachão tipo I monodirecional refletivo - resina		UN		61.52		10.09		71.61		9

		70.20				Dispositivo viário / transporte										9

		70.20.001				Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombafaixa - conservação de vias sem execução de recapeamento		M2		332.90		14.44		347.34		9

		70.20.010				Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento		M2		244.03		13.33		257.36		9

		70.20.011				Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento		M2		245.64		13.42		259.06		9

		70.20.020				Transporte de equipamentos com caminhão carroceria em rodovia pavimentada		KM		8.45		2.31		10.76		9

		70.20.021				Equipe para serviços de conservação de pavimentação de vias		EQDIA		561.77		1,427.12		1,988.89		9

		97				SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL										9

		97.02				Placas, porticos e obeliscos arquitetônicos										9

		97.02.030				Placa comemorativa em aço inoxidável escovado		M2		9,124.45		95.04		9,219.49		9

		97.02.036				Placa de identificação em PVC com texto em vinil		M2		244.15		95.04		339.19		9

		97.02.190				Placa de identificação em acrílico com texto em vinil		M2		4,548.93		95.04		4,643.97		9

		97.02.193				Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio		UN		14.51		6.90		21.41		9

		97.02.194				Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme		UN		10.70		6.90		17.60		9

		97.02.195				Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência		UN		15.94		6.90		22.84		5

		97.02.196				Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos		UN		10.79		6.90		17.69		9

		97.02.197				Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta		UN		21.73		6.90		28.63		9

		97.02.198				Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa		UN		8.42		6.90		15.32		9

		97.02.210				Placa de sinalização em PVC para ambientes		UN		215.90		3.91		219.81		9

		97.03				Pintura de letras e pictogramas										9

		97.03.010				Sinalização com pictograma em tinta acrílica		UN		11.16		60.08		71.24		2

		97.05				Placas, porticos e sinalizacao viaria										5

		97.05.070				Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm		UN		82.63		8.08		90.71		9

		97.05.080				Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm		UN		29.54		1.66		31.20		9

		97.05.130				Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo		M2		72.60				72.60		9

		97.05.140				Suporte de perfil metálico galvanizado		KG		26.07				26.07		9

		98				ARQUITETURA DE INTERIORES										9

		98.02				Mobiliario										9

		98.02.210				Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado		UN		727.74				727.74		9

		97.05.140				Suporte de perfil metálico galvanizado		KG		26.05				26.05		9

		98				ARQUITETURA DE INTERIORES										9

		98.02				Mobiliario										9

		98.02.210				Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado		UN		715.02				715.02		5

		97.03.010				Sinalização com pictograma em tinta acrílica		UN		10.77		57.09		67.86		9

		97.05				Placas, porticos e sinalizacao viaria										5

		97.05.070				Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm		UN		89.23		7.67		96.90		15

		97.05.080				Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm		UN		34.58		1.58		36.16		15

		97.05.130				Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo		M2		68.95				68.95		15

		97.05.140				Suporte de perfil metálico galvanizado		KG		27.39				27.39		15

		98				ARQUITETURA DE INTERIORES

		98.02				Mobiliario

		98.02.210				Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado		UN		661.08				661.08		15
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