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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2026
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
.............................timbre ou identificação do licitante...............

À

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros – MCTrans.

CPLJ - Comissão Permanente de Licitação e Julgamento / Pregoeiro.

Prezados Senhores:

Atendendo ao Pregão Eletrônico nº 61/2026, apresentamos nossa Proposta de Preços, conforme abaixo especificado:
ITENS
	Item
	Quant. /
Unidade
	Especificação
	Marca /Modelo
	Valor Unit.
	Valor Total

	1
	05 / un
	Conjunto de proteção contra quedas composto por cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte duplo, fabricado em materiais de alta resistência, destinado ao uso profissional em atividades em altura.

Cinto de segurança tipo paraquedista, confeccionado em cadarço de poliéster de alta tenacidade, com largura mínima de 45 mm, dotado de no mínimo 04 pontos de conexão (frontal, dorsal e laterais), com fivelas de ajuste e engates rápidos em aço de alta resistência, com tratamento anticorrosivo.

Talabarte duplo em “Y”, confeccionado em poliéster de alta resistência, com absorvedor de energia integrado, comprimento aproximado de 1,30 m, equipado com no mínimo 02 mosquetões em aço forjado, com dupla trava de segurança, abertura mínima de 50 mm, e 01 conector para fixação ao cinto.
	
	
	

	2
	60 / par
	Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e dorso em raspa, com reforço entre polegar e indicador e punho curto com ajuste em elástico, destinada à proteção contra agentes mecânicos. Tamanho nº 09. Produto de padrão profissional.
	
	
	

	3
	20 / par
	Luva de segurança tricotada em fios de algodão, com revestimento em borracha vulcanizada na palma e dedos, proporcionando aderência e proteção contra agentes mecânicos. Tamanho nº 09. Produto de padrão profissional.
	
	
	

	4
	60 / par
	Luva de segurança tricotada em fios de algodão, com punho em elastano e pigmentação antiderrapante na palma e dedos, para proteção contra agentes mecânicos. Tamanho nº 09. Produto de padrão profissional.
	
	
	

	5
	20 / par
	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, resistente a produtos químicos e abrasão, com boa flexibilidade e aderência, destinada a atividades de limpeza e manuseio de agentes químicos. Produto de padrão profissional.
	
	
	

	6
	10 / un
	Protetor auditivo tipo plug, confeccionado em silicone ou material flexível equivalente, reutilizável, com cordão de segurança, destinado à proteção contra ruído ocupacional. Produto de padrão profissional.
	
	
	

	7
	21 / par
	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro de alta qualidade, com as seguintes características mínimas:

- Cabedal em couro curtido ao cromo, com tratamento hidrofugado e boa respirabilidade;

- Forração interna com material têxtil de alta absorção de suor, com tratamento antibacteriano e antifúngico;

- Palmilha interna removível, com absorção de impacto e controle térmico;

- Sistema de montagem tipo strobel;

Solado em poliuretano bidensidade, com propriedades antiderrapantes, resistência à abrasão e maior durabilidade ao desgaste;

- Biqueira de aço resistente a impacto e compressão;

- Absorção de energia no calcanhar;

- Cano acolchoado;

- Resistência ao escorregamento em superfícies contaminadas;

Produto de padrão profissional, adequado para uso contínuo e prolongado em ambiente externo.

A quantidade por tamanho deverá seguir a seguinte relação:

- 03 pares do tamanho 39;

- 12 pares do tamanho 40;

- 03 pares do tamanho 41;

- 03 pares do tamanho 42;
	
	
	

	8
	06 / par
	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro de alta qualidade, com as seguintes características mínimas:

- Cabedal em couro com tratamento hidrofugado e boa respirabilidade;

- Forração interna com alta absorção de suor e controle térmico, com tratamento antibacteriano;

- Palmilha interna removível, com absorção de impacto e conforto prolongado;

- Sistema de montagem tipo strobel;

- Solado em poliuretano bidensidade, antiderrapante, com resistência à abrasão e ao desgaste;

- Biqueira não metálica (polímero, composite ou equivalente);

- Ausência de componentes metálicos estruturais;

- Resistência à passagem de corrente elétrica para uso em baixa tensão (ambiente seco);

- Absorção de impacto no calcanhar;

Produto de padrão profissional, adequado para uso contínuo em atividades externas.

A quantidade por tamanho deverá seguir a seguinte relação:

- 03 pares do tamanho 40;

- 03 pares do tamanho 41;
	
	
	

	9
	06 / un
	Protetor solar FPS mínimo 60, com proteção UVA/UVB, formulação não oleosa, de rápida absorção, resistente ao suor e com ação hidratante prolongada.

Fornecido em bombona de 4 litros, devidamente lacrada. Validade mínima de 18 meses a partir da entrega. Produto de padrão profissional.
	
	
	

	10
	15 / par
	Cotoveleira de proteção para motociclista, na cor preta, com estrutura anatômica e ventilada, confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, com reforço rígido na região do cotovelo e revestimento interno em EVA ou espuma de alta densidade para absorção de impactos e maior conforto.

Deverá possuir revestimento em tecido tipo poliamida/elastano com ajuste tipo manga, evitando deslocamento durante o uso, além de sistema de fixação firme e ergonômico. Produto leve, resistente e adequado para uso contínuo em atividades operacionais com motocicleta. Tamanho P. Produto de padrão profissional.
	
	
	

	11
	10 / par
	Luva para motociclista modelo meio dedo, na cor preta, confeccionada em material resistente à abrasão, com construção ergonômica que permita o movimento natural das mãos.

Deverá possuir reforço na palma e entre os dedos, proteções em borracha ou material equivalente nos dedos e punho, além de reforço rígido no dorso da mão.

Deve contar com alças entre os dedos para facilitar a retirada e sistema de ajuste firme e confortável no punho. Produto de padrão profissional. Tamanho M.
	
	
	

	12
	10 / par
	Luva para motociclista modelo meio dedo, na cor preta, confeccionada em material resistente à abrasão, com construção ergonômica que permita o movimento natural das mãos.

Deverá possuir reforço na palma e entre os dedos, proteções em borracha ou material equivalente nos dedos e punho, além de reforço rígido no dorso da mão.

Deve contar com alças entre os dedos para facilitar a retirada e sistema de ajuste firme e confortável no punho. Produto de padrão profissional. Tamanho GG.
	
	
	

	13
	15 / par
	Luva para motociclista modelo meio dedo, na cor preta, confeccionada em material resistente à abrasão, com construção ergonômica que permita o movimento natural das mãos.

Deverá possuir reforço na palma e entre os dedos, proteções em borracha ou material equivalente nos dedos e punho, além de reforço rígido no dorso da mão.

Deve contar com alças entre os dedos para facilitar a retirada e sistema de ajuste firme e confortável no punho. Produto de padrão profissional. Tamanho GGG.
	
	
	

	14
	05 / un
	Capacete para motociclista tipo modular/articulado escamoteável, na cor branca, com pintura resistente a intempéries, raios UV e abrasão. Produto com certificação obrigatória do INMETRO, conforme legislação vigente.

Casco confeccionado em policarbonato, ABS ou material termoplástico de alta resistência a impactos, com revestimento interno em EPS multidensidade para absorção de impactos. Sistema modular escamoteável (“flip-up”), com abertura frontal da queixeira e travamento seguro.

Viseira transparente em policarbonato, com espessura mínima de 2 mm, tratamento antirrisco e ampla visão periférica. Sistema de ventilação com entradas e saídas de ar. Forração interna removível, lavável, antialérgica e antibacteriana.

Sistema de retenção com cinta jugular e fecho micrométrico de engate rápido. Deverá possuir elementos refletivos conforme normas de trânsito vigentes.

Tamanho: 56. Marcas sugeridas: Taurus, LS2, Norisk, EBF ou superior tecnicamente equivalente.
	
	
	

	15
	25 / un
	Capacete para motociclista tipo modular/articulado escamoteável, na cor branca, com pintura resistente a intempéries, raios UV e abrasão. Produto com certificação obrigatória do INMETRO, conforme legislação vigente.

Casco confeccionado em policarbonato, ABS ou material termoplástico de alta resistência a impactos, com revestimento interno em EPS multidensidade para absorção de impactos. Sistema modular escamoteável (“flip-up”), com abertura frontal da queixeira e travamento seguro.

Viseira transparente em policarbonato, com espessura mínima de 2 mm, tratamento antirrisco e ampla visão periférica. Sistema de ventilação com entradas e saídas de ar. Forração interna removível, lavável, antialérgica e antibacteriana.

Sistema de retenção com cinta jugular e fecho micrométrico de engate rápido. Deverá possuir elementos refletivos conforme normas de trânsito vigentes.

Tamanho: 58. Marcas sugeridas: Taurus, LS2, Norisk, EBF ou superior tecnicamente equivalente.
	
	
	

	16
	05 / un
	Capacete para motociclista tipo modular/articulado escamoteável, na cor branca, com pintura resistente a intempéries, raios UV e abrasão. Produto com certificação obrigatória do INMETRO, conforme legislação vigente.

Casco confeccionado em policarbonato, ABS ou material termoplástico de alta resistência a impactos, com revestimento interno em EPS multidensidade para absorção de impactos. Sistema modular escamoteável (“flip-up”), com abertura frontal da queixeira e travamento seguro.

Viseira transparente em policarbonato, com espessura mínima de 2 mm, tratamento antirrisco e ampla visão periférica. Sistema de ventilação com entradas e saídas de ar. Forração interna removível, lavável, antialérgica e antibacteriana.

Sistema de retenção com cinta jugular e fecho micrométrico de engate rápido. Deverá possuir elementos refletivos conforme normas de trânsito vigentes.

Tamanho: 60. Marcas sugeridas: Taurus, LS2, Norisk, EBF ou superior tecnicamente equivalente.
	
	
	

	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$_______ (__________________________________________________)


Declaramos que nos valores ofertados estão inclusos todos os tributos, despesas com fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e demais custos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação.

Local e data: ____________________ de _______ de _______.

_____________________________________________

Assinatura do representante legal 

ou procurador (juntando-se a procuração). 
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