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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2026
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
.............................timbre ou identificação do licitante...............

À

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros – MCTrans.

CPLJ - Comissão Permanente de Licitação e Julgamento / Pregoeiro.

Prezados Senhores:

Atendendo ao Pregão Eletrônico nº 38/2026, apresentamos nossa Proposta de Preços, conforme abaixo especificado:
ITENS
	Item
	Quant. /
Unidade
	Especificação
	Marca /Modelo
	Valor Unit.
	Valor Total

	1
	57 / m
	Eletrocalha perfurada, tipo U, de 50mm X 50mm (largura X altura), fabricada em aço zincado, chapa 24, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, com acessórios inclusos (suportes balanço vertical, derivações em T, curvas, emendas, parafusos e porcas). Para cada 1,5 m de calha, deverá ser utilizado um suporte balanço vertical.
	
	
	

	2
	30 / m
	Calha de dados, perfurada, tipo U, de 50mm X 50mm (largura X altura), fabricada em aço zincado, chapa 24, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, com acessórios inclusos (suportes balanço vertical, derivações em T, curvas, emendas, parafusos e porcas). Para cada 1,5 m de calha, deverá ser utilizado um suporte balanço vertical.
	
	
	

	3
	06 / un
	Perfil metalon quadrado de 50mm X 50mm X 3m, fabricado em aço zincado, chapa 24, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Deverá apresentar, em suas extremidades, bases quadradas para serem parafusadas tanto no teto, quanto no chão, conforme imagem ilustrativa anexa.
	
	
	

	4
	01 / un
	Condulete de alumínio, 3/4", com 3 módulos interruptores largos, com conector rosqueável para eletroduto de 1 ¼", com buchas e parafusos para fixação na parede.
	
	
	

	5
	05 /un
	Condulete de alumínio, 3/4", com 2 módulos de tomada 20a, tipo N (3 pinos BR), com conector rosqueável para eletroduto de 1 ¼", com buchas e parafusos para fixação na parede.
	
	
	

	6
	02 / un
	Condulete de alumínio, 3/4", com 1 módulo de tomada 20a, tipo N (3 pinos BR), com conector rosqueável para eletroduto de 1 ¼", com buchas e parafusos para fixação na parede.
	
	
	

	7
	18 / m
	Eletroduto de alumínio, 1 ¼", com abraçadeiras.
	
	
	

	8
	45 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 6mm² , cor vermelha ou preta, destinado à fase dos circuitos exclusivos dos aparelhos de ar-condicionado, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	9
	45 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 6mm² , cor azul-claro, destinado ao neutro dos circuitos exclusivos dos aparelhos de ar-condicionado, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	10
	45 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 6mm² , cor verde ou verde-amarelo, destinado ao condutor de proteção/terra dos circuitos exclusivos dos aparelhos de ar-condicionado, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	11
	30 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 1,5 mm², cor vermelha ou preta, destinado à fase do circuito de iluminação, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	12
	45 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 1,5 mm², cor azul-claro, destinado ao neutro do circuito de iluminação, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	13
	60 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 1,5 mm², cor diferente dos itens 11 e 12, destinado aos retornos do circuito de iluminação, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	14
	120 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 2,5 mm², cor vermelha ou preta, destinado à fase dos circuitos de tomadas, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	15
	120 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 2,5 mm², cor azul-claro, destinado ao neutro dos circuitos de tomadas, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	16
	120 / m
	Fio/cabo elétrico flexível 450/750V, antichama, 2,5 mm², cor verde ou verde/amarelo, destinado ao condutor de proteção/terra dos circuitos de tomadas, conforme NBR NM 247-3.
	
	
	

	17
	155 / m
	Cabo de rede UTP 4P, categoria Cat6, 100% cobre.
	
	
	

	18
	39 / un
	Spot sobrepor direcionável, compatível com lâmpada tipo PAR20 de led e eletrocalha perfurada, com parafusos e porcas.
	
	
	

	19
	39 / un
	Lâmpada tipo PAR20 de led, 7w
	
	
	

	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$_______ (__________________________________________________)


Declaramos que nos valores ofertados estão inclusos todos os tributos, despesas com fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e demais custos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação.

Local e data: ____________________ de _______ de _______.

_____________________________________________

Assinatura do representante legal 

ou procurador (juntando-se a procuração). 
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