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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2026
Em 14/04/2026, o(s) fornecedor(es) a seguir identificado(s), Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí – CISCAI, CNPJ nº 07.662.324/0001-34, situado a Rua Osvaldo Aranha, 4520, Prédio 3, Bairro Olaria, Montenegro, RS e MAGBA E COMMERCE LTDA, 55.695.599/0001-17 nos termos do art. 40 da Lei Federal n.º14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, Lei Federal n.º 11.107/2005 e demais normas legais aplicáveis, assume o compromisso unilateral de 8. A presente Ata tem por objeto o , conforme especificações constantes abaixo:
	Item
	Quant
	Unid.
	Descricão
	Marca
	Valor Unit.
	Valor Total

	20
	120
	UN
	Pneu 10 x 16.5, nhs, 10 lonas, construção diagonal (convencional),para minicarregadeira bob cat s 175. Pneu 10 x 16.5, nhs, 10 lonas, construção diagonal (convencional),para minicarregadeira bob cat s 17 
	N/C
	564,9700
	67.796,40

	22
	120
	UN
	Pneu 10.00 x 20, aro 20, convencional, desenho liso, mínimo 16 lonas, para caminhões (direcional). 
	N/C
	1.307,9500
	156.954,00

	23
	120
	UN
	Pneu 10.00 x 20, aro 20, convencional, desenho vll (borrachudo) mínimo 16 lonas, para caminhões (tração). Pneu 10.00 x 20, aro 20, convencional, desenho vll (borrachudo) mínimo 16 lonas, para caminhões (tra 
	N/C
	1.297,9500
	155.754,00

	24
	120
	UN
	Pneu 10.00, r 20, construção radial, índice de carga mínimo 143, índice mínimo de velocidade k, tendo no mínimo 16 lonas, profundidade de no mínimo 15 Pneu 10.00, r 20, construção radial, índice de carga mínimo 143, índice mínimo de velocidade k, tend 
	N/C
	1.630,0000
	195.600,00

	28
	120
	UN
	Pneu 12 x 16,5, 12 lonas, r-4 sem câmara para retroescavadeira 
	N/C
	628,9600
	75.475,20

	29
	120
	UN
	Pneu 12, diâmetro interno 16.5, construção diagonal, tendo no mínimo 10 lonas, para retroescavadeira. Pneu 12, diâmetro interno 16.5, construção diagonal, tendo no mínimo 10 lonas, para retroescavadeira 
	N/C
	647,9600
	77.755,20

	31
	120
	UN
	Pneu 12.5/80-18, 12 lonas, para retroescavadeira. 
	N/C
	1.117,9700
	134.156,40

	41
	120
	UN
	Pneu 14.9 x 24 com no mínimo 8 lonas dianteiro, para trator agrícola. 
	N/C
	1.584,7400
	190.168,80

	43
	120
	UN
	Pneu 14.9-28, 06 lonas para rolo compactador 
	N/C
	1.886,9800
	226.437,60

	44
	120
	UN
	Pneu 16.9 x 28, aplicação r-4, capacidade de mínimo 12 lonas, para traseira de retroescavadeira. 
	N/C
	2.690,4400
	322.852,80

	47
	120
	UN
	Pneu 165/70, diâmetro interno 13, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 79, para veículos de passeio. Pneu 165/70, diâmetro interno 13, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga 
	N/C
	257,9700
	30.956,40

	48
	120
	UN
	Pneu 165/70, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 79, para veículos de passeio. Pneu 165/70, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga 
	N/C
	266,9700
	32.036,40

	49
	120
	UN
	Pneu 17.5, diâmetro interno 25, construção diagonal, tendo 20 lonas, l3, desenho tração, para carregadeira/retroescavadeira Pneu 17.5, diâmetro interno 25, construção diagonal, tendo 20 lonas, l3, desenho tração, para carreg 
	N/C
	2.939,9600
	352.795,20

	50
	120
	UN
	Pneu 17.5, diâmetro interno 25, construção diagonal, tendo no mínimo 12 lonas, banda de rodagem l3, para retroescavadeira e carregadeira. Pneu 17.5, diâmetro interno 25, construção diagonal, tendo no mínimo 12 lonas, banda de rodagem l3, 
	N/C
	2.869,9500
	344.394,00

	51
	120
	UN
	Pneu 17.5, diâmetro interno 25, construção diagonal, tendo no mínimo 16 lonas, banda de rodagem l3, desenho tração, carregadeira/retroescavadeira. Pneu 17.5, diâmetro interno 25, construção diagonal, tendo no mínimo 16 lonas, banda de rodagem l3, 
	N/C
	2.869,9800
	344.397,60

	53
	120
	UN
	Pneu 175/65, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 82, para veículos de passeio. Pneu 175/65, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga 
	N/C
	248,6700
	29.840,40

	55
	120
	UN
	Pneu 175/70, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 84, para veículos de passeio. Pneu 175/70, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga 
	N/C
	256,9800
	30.837,60

	56
	120
	UN
	Pneu 175/70, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 88, profundidade mínima de 7,0 mm, para veí Pneu 175/70, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga 
	N/C
	266,9700
	32.036,40

	57
	120
	UN
	Pneu 175/70, r13, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 82, para veículos de passeio. Pneu 175/70, r13, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 82, para 
	N/C
	218,9800
	26.277,60

	58
	120
	UN
	Pneu 18.4 x 34 com no mínimo 10 lonas, traseiro, para trator agrícola 10 lonas. 
	N/C
	2.647,9700
	317.756,40

	59
	120
	UN
	Pneu 18.4, diâmetro interno 30, construção diagonal, tendo no mínimo 12 lonas r1, sulcos mínimos de 39mm, para trator agrícola. Pneu 18.4, diâmetro interno 30, construção diagonal, tendo no mínimo 12 lonas r1, sulcos mínimos de 
	N/C
	2.570,0000
	308.400,00

	61
	120
	UN
	PNEU 185/60, DIÂMETRO INTERNO 15, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMOS 88H, PROFUNDIDADE MÍNIMA 7,2MM. PNEU 185/60, DIÂMETRO INTERNO 15, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMOS 88H, PROFUNDIDADE MÍNIMA 7,2 
	N/C
	211,9700
	25.436,40

	62
	120
	UN
	Pneu 185/65, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 86, para veículos de passeio. Pneu 185/65, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga 
	N/C
	267,6700
	32.120,40

	63
	120
	UN
	Pneu 185/65, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga mínimo 88, para veículos de passeio. Pneu 185/65, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice de carga 
	N/C
	213,9500
	25.674,00

	65
	120
	UN
	PNEU 185/70, DIÂMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. 
	N/C
	262,0000
	31.440,00

	67
	120
	UN
	Pneu 185r, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 102/100, tendo no mínimo 8 lonas, para veículos de c Pneu 185r, diâmetro interno 14, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 10 
	N/C
	276,9000
	33.228,00

	71
	120
	UN
	Pneu 195/55, radial, r16, índice de carga mínimo 87, índice de velocidade mínimo h. 
	N/C
	271,9700
	32.636,40

	72
	120
	UN
	Pneu 195/60, r15, índice de carga mínimo: 88 e índice de velocidade mínimo: h. 
	N/C
	230,0200
	27.602,40

	73
	136
	UN
	Pneu 195/65, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo h, índice de carga mínimo 91, para veículos de passeio. Pneu 195/65, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo h, índice de carga 
	N/C
	229,9900
	31.278,64

	76
	120
	UN
	Pneu 20.5 x 25 x l3 (radial) 
	N/C
	4.498,0000
	539.760,00

	77
	120
	UN
	Pneu 20.5-25, 16 lonas para pá carregadeira. 
	N/C
	4.498,0000
	539.760,00

	78
	120
	UN
	Pneu 205/55, r16, radial, para automóveis, índice de carga mínimo de 91v. 
	N/C
	263,0200
	31.562,40

	80
	120
	UN
	Pneu 205/60 r15, pneu radial para automóvel saveiro, índice de carga e velocidade 91h 
	N/C
	266,9900
	32.038,80

	81
	120
	UN
	Pneu 205/60, r16, índice de velocidade mínimo h, índice de carga mínimo 92, para gm - spin. 
	N/C
	271,9400
	32.632,80

	82
	120
	UN
	Pneu 205/70, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 106/104, para veículos de carga, profundidade míni Pneu 205/70, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 
	N/C
	384,1500
	46.098,00

	83
	120
	UN
	Pneu 205/75, diâmetro interno 16, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga mínimo 108, para veículos de carga. Pneu 205/75, diâmetro interno 16, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 
	N/C
	379,9600
	45.595,20

	84
	120
	UN
	Pneu 215/50, r17, diâmetro interno 17, construção radial, índice mínimo de carga: 91, índice de velocidade v, uso em veículos de passeio. Pneu 215/50, r17, diâmetro interno 17, construção radial, índice mínimo de carga: 91, índice de velo 
	N/C
	315,0000
	37.800,00

	85
	120
	UN
	Pneu 215/55, r17, diâmetro interno 17, construção radial, índice mínimo de carga: 91, índice de velocidade v, uso em veículos de passeio Pneu 215/55, r17, diâmetro interno 17, construção radial, índice mínimo de carga: 91, índice de velo 
	N/C
	372,4600
	44.695,20

	86
	120
	UN
	Pneu 215/65, diâmetro interno 16, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice carga mínimo 98 Pneu 215/65, diâmetro interno 16, construção radial, índice de velocidade mínimo t, índice carga mín 
	N/C
	339,9700
	40.796,40

	87
	120
	UN
	Pneu 215/75, diâmetro interno 16c, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 113/111. Pneu 215/75, diâmetro interno 16c, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 
	N/C
	399,2500
	47.910,00

	88
	120
	UN
	Pneu 215/75, diâmetro interno 17.5, construção radial, índice de velocidade mínimo k, índice de carga 126/124, tendo no mínimo 12 lonas, profundidade Pneu 215/75, diâmetro interno 17.5, construção radial, índice de velocidade mínimo k, índice de carg 
	N/C
	519,9500
	62.394,00

	92
	120
	UN
	Pneu 225/65, r16c; pneu radial, índice de carga mínimo e velocidade mínimos: 112/110r, para vans e camionetes. Pneu 225/65, r16c; pneu radial, índice de carga mínimo e velocidade mínimos: 112/110r, para vans e c 
	N/C
	419,9800
	50.397,60

	93
	120
	UN
	Pneu 225/70, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 112/110, profundidade mínima do sulco 10,00 mm, pa Pneu 225/70, diâmetro interno 15, construção radial, índice de velocidade mínimo r, índice de carga 
	N/C
	340,0000
	40.800,00

	95
	176
	UN
	Pneu 225/75, r16 radial, índice de carga mínimo 118, índice de velocidade mínimo r. 
	N/C
	463,9700
	81.658,72

	96
	120
	UN
	Pneu 23.1-26, 12 pr sem câmara, tipo all weather. 
	N/C
	4.399,9600
	527.995,20

	97
	120
	UN
	Pneu 23.10 x 30, 10 lonas r1. 
	N/C
	4.099,9800
	491.997,60

	98
	120
	UN
	Pneu 23.5 x 25, mínimo 18 lonas, desenho e3/l3 para carregadeira. 
	N/C
	6.939,0300
	832.683,60

	100
	120
	UN
	Pneu 235/70, r16c - índice de carga e velocidade mínimos 106t - para aplicação a/t (asfalto/terra) 
	N/C
	574,9500
	68.994,00

	101
	120
	UN
	Pneu 235/75, r17.5, misto, com no mínimo 12 lonas, índice de carga mínimo 132/130, índice de velocidade mínimo k. Pneu 235/75, r17.5, misto, com no mínimo 12 lonas, índice de carga mínimo 132/130, índice de velocid 
	N/C
	659,9600
	79.195,20

	102
	120
	UN
	PNEU 245/70, DIÂMETRO INTERNO 16, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 111, PARA VEÍCULO S-10. PNEU 245/70, DIÂMETRO INTERNO 16, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA 
	N/C
	535,0000
	64.200,00

	104
	120
	UN
	Pneu 265/65, r17, índice de carga mínimo 112, índice de velocidade mínimo t, para ford ranger. 
	N/C
	596,1700
	71.540,40

	105
	120
	UN
	Pneu 265/75, r16, 10 lonas, sulco mínimo 11,2 (radial) 
	N/C
	649,0000
	77.880,00

	106
	50
	UN
	PNEU 275/80 - R22.5, DESENHO BORRACHUDO 23,5MM DE LARGURA, PARA CAMINHÃO/TRAÇÃO 
	N/C
	1.315,0000
	65.750,00

	107
	120
	UN
	Pneu 275/80, diâmetro interno 22.5, construção radial, índice de velocidade mínimo k, índice de carga 149/146, tendo no mínimo 16 lonas, com sulco de Pneu 275/80, diâmetro interno 22.5, construção radial, índice de velocidade mínimo k, índice de carg 
	N/C
	1.289,9800
	154.797,60

	108
	184
	UN
	Pneu 275/80, diâmetro interno 22.5, construção radial, índice de velocidade mínimo k, índice de carga 149/146, tendo no mínimo 16 lonas, com sulco de Pneu 275/80, diâmetro interno 22.5, construção radial, índice de velocidade mínimo k, índice de carg 
	N/C
	1.279,9700
	235.514,48

	109
	120
	UN
	Pneu 295/80, r22,5 - sem câmara 16 lonas (dianteiros) para eixos direcionais, de tração moderada e de reboque em rodovias mistas de asfalto e terra. c Pneu 295/80, r22,5 - sem câmara 16 lonas (dianteiros) para eixos direcionais, de tração moderada e d 
	N/C
	1.749,9800
	209.997,60

	110
	120
	UN
	Pneu 295/80, r22,5 - sem câmara 16 lonas (traseiros) indicado para uso em eixos de tração de veículos que trafegam em percursos mistos (asfalto e terr Pneu 295/80, r22,5 - sem câmara 16 lonas (traseiros) indicado para uso em eixos de tração de veículo 
	N/C
	1.699,9800
	203.997,60

	118
	120
	UN
	Pneu 900 x 20, borrachudo 14 lonas, sulco mínimo 12 mm 
	N/C
	1.049,9700
	125.996,40

	119
	120
	UN
	Pneu 900 x 20, liso, 14 lonas, sulco mínimo 12 mm 
	N/C
	999,9600
	119.995,20

	Total Geral: R$ 
	8.696.528,64


1. DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
1.1. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao CISCAI, através de Protocolo no setor competente, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos, que serão analisados e julgados por uma Comissão especialmente designada para esse fim.
1.2. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
1.3. Independentemente da solicitação de que trata o item 1.1, a administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir de sua publicação no mural da sede da Prefeitura.
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1. O fornecedor deverá entregar o material e/ou prestar o serviço, no prazo e local (is) informado(s) e de acordo com o ofertado em sua proposta e em absoluta conformidade com as exigências contidas no objeto e no edital.
2.2. O fornecedor deverá manter-se durante todas as etapas da despesa ou execução de contrato as compatibilidades com as obrigações por ele assumidas, conforme art. 92, inciso XVI da Lei n°
14.133/2021, bem como estabelecido no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, e todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Edital.

2.2.1 No caso de ser verificado o descumprimento de alguma das obrigações assumidas na cláusula 2.2, o fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularizar a sua situação, a contar da data do recebimento da notificação.

2.2.2 Caso o fornecedor não regularize a sua situação no prazo ofertado, a Administração Pública poderá convocar os remanescentes do cadastro de reserva para fornecer os bens ou serviços nos termos dessa Ata.

2.2.3 Na hipótese de ausência de cadastro de reserva de fornecedores, conforme cláusula 2.2.2, a Administração Pública poderá promover pelo cancelamento do Registro de Preços, desde que observado o interesse público.
2.3. O objeto será recebido provisoriamente no local onde será efetuada a entrega.
2.4. A entrega somente será considerada concluída mediante o recebimento definitivo pelo Setor Responsável, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório.
2.5. Caso o item não corresponda ao exigido no Edital, a contratada deverá providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis à sua substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 14.133/2021 e alterações e no Código de Defesa do Consumidor.
2.6. A contratada se sujeita a aguardar a conferência da qualidade e quantidade do material que está sendo entregue. As notas fiscais só serão encaminhadas para a Diretoria de Despesa se a planilha de entrega estiver devidamente assinada pelo responsável pelo recebimento.
2.7. O servidor encarregado do recebimento fica responsável pela avaliação das características do material por ocasião da entrega, estando autorizado a recusar o material que não estiver de acordo com o exigido.
2.8. A quantidade máxima anual prevista para cada item trata-se somente de uma estimativa de compra, podendo a aquisição ser em quantidade menor.
2.9. O prazo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 84, da Lei 14.133/2021, bem como ter renovado seus quantitativos, contado da data da Publicação da Ata de Registro de Preços.
2.10. O fornecedor signatário deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições estabelecidas no edital, independentemente de transcrição das mesmas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
2.11. Integram a presente Ata de Registro de Preços, o edital, seus anexos, e a proposta do fornecedor signatário, classificado em 1º lugar no certame citado acima e o cadastro reserva de fornecedores, conforme relação de item(ns) registrado(s) na presente Ata.
2.12. Os pedidos de reequilíbrio, cancelamento e demais solicitações deverão ser feitos através do e-mail do CISCAI licitacoesecontratos@ciscai.com.br encaminhado ao gestor de atas ou, na ausência de um, ao órgão gerenciador.
3. DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado ao licitante vencedor, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, no prazo de até 60 dias (sessenta dias) da entrega do objeto e/ou prestação dos serviços. Sendo que as despesas decorrentes deste processo serão satisfeitas por dotações orçamentárias próprias.
3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da Nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
3.3. Na hipótese de devolução da documentação fiscal para correção ou substituição ou que tenha sido fornecido mercadoria com defeito ou diversa do especificado no edital ou na nota de empenho, o prazo para pagamento fluirá a partir da regularização documental e ou substituição da mercadoria inadequada.
4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao gestor de atas ou, na ausência de um, ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no artigo 124, da Lei 14.133/2021.
4.1.1. A negociação de preços de que trata o caput deverá ser analisada previamente por comissão especialmente designada para esse fim, caso esta comissão seja instituída pela autoridade máxima da Administração Pública.
4.1.2. Caso seja necessária a alteração de marca ou modelo de objetos constantes nas Atas de Registros de Preços, esta será analisada previamente pelo órgão competente e, se necessário, pela área técnica do responsável pela inclusão do objeto na Ata de Registro de Preços.
4.1.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o gestor de atas ou, na ausência de um, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.1.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.1.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
4.1.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o gestor de atas ou, na ausência de um, o órgão gerenciador poderá:
4.1.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.1.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.1.5. Não havendo êxito nas negociações, o gestor de atas ou, na ausência de um, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.1.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.1.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.1.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.1.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.1.6.4. Sofrer sanção prevista no artigo 156, da Lei 14.133/2021.
4.1.6.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas cláusulas 4.1.6.1, 4.1.6.2. e 4.1.6.4 deste Edital será formalizado por despacho do gestor de atas ou, na ausência de um, do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.1.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.1.7.1. Por razão de interesse público; ou
4.1.7.2. A pedido do fornecedor.
5. DO FORO
Fica eleito o foro de Montenegro/RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados da presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021.
Montenegro, 14/04/2026
                                                                                       MAGBA E COMMERCE LTDA
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