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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ – CREMEC
PREGÃO ELETRÔNICO 389169 - 163/2026

ANEXO XII - Modelo de matriz de compatibilidade

A contratada deverá entregar matriz de compatibilidade contendo fabricante/modelo ofertado, interfaces, protocolos, resoluções, taxas, alimentação, consumo, conectores e topologia de interligação, a ser apresentada juntamente com a proposta ajustada pela licitante arrematante e atualizada antes do início da instalação.
	
























Declaração de compatibilidade

Declaramos que todos os equipamentos, acessórios, cabos, conectores, softwares, protocolos, fontes de alimentação e configurações necessários ao funcionamento integrado da solução foram considerados nesta matriz. A solução será entregue instalada, configurada, integrada, testada e em pleno funcionamento.

	Nº
	Equipamento A
	Equipamento B
	Interface / requisito
	Fabricante e modelo A
	Fabricante e modelo B
	Parâmetros/configuração
	Compatível?
	Observações / ação

	01
	Painel de LED
	Controladora do painel
	Protocolo de comunicação e resolução
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	02
	Controladora do painel
	Fonte de vídeo / computador
	HDMI 2.0 / 4K 60 Hz
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	03
	Câmera PTZ 1
	Controlador PTZ
	IP / VISCA over IP (ou equivalente)
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	04
	Câmera PTZ 2
	Controlador PTZ
	IP / VISCA over IP
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	05
	Câmeras PTZ
	Monitor de retorno
	HDMI, SDI, NDI|HX ou IP (ou equivalente)
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	06
	Microfones sem fio
	Mesa de som principal
	XLR balanceado / P10
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	07
	Mesa auxiliar
	Mesa principal
	Saída de linha L/R
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	08
	Mesa principal
	Amplificadores
	XLR balanceado
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	09
	Mesa principal
	Monitor de retorno
	Protocolo de comunicação e resolução
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	10
	Amplificadores
	Caixas acústicas existentes (conforme vistoria)
	Potência / impedância
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	11
	Rack
	Equipamentos em rack
	Tomadas, tensão e carga
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]

	12
	Câmeras PTZ
	Infraestrutura de rede
	[bookmark: _GoBack]VLAN, endereçamento IP e portas
	[informar]
	[informar]
	[informar]
	[sim/não]
	[informar]



____________, ___ de _________ de 2026.

___________________________________________________________
(Representante legal do fornecedor, no âmbito da licitação ou dispensa, com identificação completa)
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