[image: ]
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS ARACRUZ
Avenida Morobá, 248 - Bairro Morobá – 29192-733 – Aracruz - ES
27 3270 7800

TERMO DE REFERÊNCIA

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS ARACRUZ 
DO OBJETO
1.1. Aquisição de materiais permanentes e de consumo para aplicação no projeto Aerodesign – IFES Aracruz, a fim de atender a necessidade do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Ifes campus Aracruz, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
1.2. Os bens a serem adquiridos enquadram-se como de natureza comum, tendo em vista que possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usais do mercado, conforme Art. 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
1.3. Esta aquisição é fundamentada nos pressupostos do Art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para contratações de serviços e compras.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
1.4. O objetivo deste termo é a aquisição de itens de aplicação na construção da aeronave do projeto Araero Aerodesign.
1.5. Os materiais adquiridos serão aplicados no projeto de extensão Araero Aerodesign que trabalha a capacitação dos discentes do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Aracruz. O projeto visa a construção de uma aeronave não tripulada rádio controlada. Os materiais deverão ser aplicados no projeto de 2023 que irá competir na SAE Aerodesign 2023, competição que envolve mais de 50 equipes de instituições de todo o Brasil e algumas de países como Peru, Venezuela e México. Alguns itens são necessários para que o projeto se adeque ao regulamento da competição de 2023 (disponível em https://saebrasil.org.br/programas-estudantis/aero-design-sae-brasil/regras-e-relatorios/). Outros são de aplicação na construção do protótipo e testes de vôos. Os participantes do projeto desenvolvem competências de disciplina, organização e trabalho em equipe, espírito de cooperação, trabalho em equipe e o espírito desportivo.

DO DETALHAMENTO DO OBJETO
1.6. Trata-se da aquisição de materiais para aplicação no projeto Aerodesign, conforme detalhado no quadro a seguir. 


	ITEM

	DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
	ID CATMAT
	
IMAGEM
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE

	1
	Conjunto Ball Link contendo:
	
	
	
	

	1.1
	Ball Link 6-32 ou link bola
 
 Ball-link de tamanho 6-32
 Descrição:
 - Rotula para conexão entre servo motor e superfície de
 comando para aeromodelo (Monster Ball Link)
 - Comprimento total 27 mm
	
	[image: Imagem em preto e branco de peças de metal

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	Unidade (Par)
	6

	1.2
	Ball Link 4-40 ou link bola
 
 Ball-link de tamanho 4-40
 Descrição:
 - Rotula para conexão entre servo motor e superfície de
 comando para aeromodelo
 - Comprimento total 27 mm
	
	[image: Uma imagem contendo faca

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	20

	2
	Kit componentes mecânicos
	
	
	
	

	2.1
	Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M3 X 25

Forma da rosca: Métrica
Comprimento: 25 mm
Diâmetro: 3 mm
Material: aço
	
	[image: Uma imagem contendo parafuso, tripé

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	60

	2.2
	Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M3 X 8 mm

- Material Aço liga - Temperado e revenido
- Diâmetro: 3mm
- Comprimento: 8mm
- Tipo de Rosca: Sistema Métrico
	
	[image: Uma imagem contendo parafuso, peças de metal

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	60

	2.3
	Parafuso Allen Com Cabeça M5 X 30mm

Forma da rosca: Métrica
Comprimento: 30 mm
Diâmetro: 5 mm
Material: Aço
	
	[image: Imagem em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	60

	2.4
	Parafuso Allen Com Cabeça M5 X 10mm

Forma da rosca: Métrica
Comprimento: 10 mm
Diâmetro: 5 mm
Material: Aço
	
	[image: Uma imagem contendo peças de metal, parafuso, mesa, balcão

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	60

	2.5
	Porca M5

Tipo: M5;
- Acabamento/ Material: Zincado Branco;
- Tipo: Sextavado
	
	[image: Imagem em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	120

	2.6
	Porca M3

Rosca MA   
Material Aço carbono 1010/1020
Zincada
Norma DIN 934
	
	[image: Imagem em preto e branco

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	120

	2.7
	Arruela Lisa M3

Tipo: Arruela Lisa
Tamanho: 3
Diâmetro: 3 mm
	
	[image: Imagem em preto e branco de peças de metal

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	120

	2.8
	Arruela M5

DIÂMETRO NOMINAL: M5 (5 mm)
MATERIAL: AÇO INOX A2 304
DIMENSÕES: DIN 125 A
	
	[image: Imagem em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	120

	2.9
	Rolamentos 693zz 3mm X 8mm X 4mm


medida interna: 3mm
medida externa: 8mm
largura/altura/espessura: 4mm
material: aço
	
	[image: Câmera fotográfica preta em fundo branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	10

	2.10
	Rolamentos 695zz 5mm / 13mm / 4mm
[image: ]
medida interna: 5mm
medida externa: 13mm
largura/altura/espessura: 4mm
material: aço
	
	
	Unidades
	10

	2.11
	Raio de bicicleta

Raio Bike Bmx Aro 20 Aço Preto 190mm X 2mm Jogo 72 Raios
	
	[image: Imagem em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	50

	2.12
	Cantoneira Perfil de Aluminio 20x20

Cantoneira Alumínio Para Perfil Estrutural 20x20
Modelo:CAL2020
	
	[image: Uma imagem contendo medidor, estacionamento, telefone, relógio

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	10

	3
	Conjunto hélices aeromodelo, contendo:
	
	
	
	

	3.1
	Hélice 14x8''

Para motor elétrico
Bipá
Material: Nylon
Passo - 20,32cm
Diâmetro da hélice - 35,56cm
Diâmetro do cubo  - 2,92cm
Espessura do cubo - 1,62cm
Diâmetro do eixo - 0,79cm
Marcas: APC, EOLO, GEMFAN
	
	[image: Texto

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	5

	3.2
	Hélice 15x8"

Para Motor Elétrico
Bipá
Material: Nylon
Diâmetro: 38 cm
Passo: 8 Polegadas
Dimensões: 38 cm
Marcas: APC, EOLO, GEMFAN
	
	[image: Uma imagem contendo faca

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	5

	3.3
	Hélice 16x8"

Para Motor Elétrico
Bipá
Material: Nylon
Diâmetro: 40 cm
Passo: 8 Polegadas
Dimensões: 40 cm
Marcas: APC, EOLO, GEMFAN
	
	[image: Faca com cabo preto

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	5

	3.4
	Hélice 17x8" 

Para Motor Elétrico
Bipá
Material: Nylon
Diâmetro: 43 cm
Passo: 8 polegadas
Dimensões: 43 cm
Marcas: APC, EOLO, GEMFAN
	
	[image: Faca com cabo preto

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	5

	3.5
	Hélice 14x7''

Para motor elétrico
Bipá
Material: Nylon
Diâmetro: 35,5 cm
Passo: 7 Polegadas
Dimensões: 35,5 cm
Marcas: APC, EOLO, GEMFAN
	
	[image: Uma imagem contendo faca, hélice

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	5

	3.6
	Hélice 10x5"

APC Motor Elétrico
Bipá
Material: Nylon
Diâmetro: 25,4 cm
Passo: 5 Polegadas
Marcas: APC, EOLO, GEMFAN
	
	[image: Faca com cabo preto

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	5

	3.7
	Hélice 10x7"

Para Motor Elétrico
Bipá
Material: Nylon
Diâmetro: 25,4 cm
Passo: 7 Polegadas
Marcas: APC, EOLO, GEMFAN
	
	[image: Faca com cabo preto

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	5

	4
	MOTOR BRUSHLESS DUALSKY GA1500.5 500KV - GA CLASS / .70E

RPM / KV 500 RPM / V
Corrente ociosa @ 10V 2A
Tensão nominal 18.5V - 22.2V, 
Número de células: 6S LiPo
Potência de pico (15s) 1500W
Estoura a corrente (15s) 70A
	
	[image: Em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	2

	5
	Motor elétrico GT2826/04 - 4S
Quantidad de células: 4 células (4S)
Especificações: Potência: 695 W 
Diâmetro do eixo: 5mm 
Modelo: GT2826/04 
Peso: 175g
	
	[image: Em preto e branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	2

	6
	Bateria Lipo 3000mah 4s 35c 14.8v Lion Power
Especificações:
* 4s
* 14.8v
* 3000mAh
* 35c
* Quantidade de células: 4
* Tipo de plug: XT60
* Peso: 271g (aproximadamente)
* Dimensões: 13,2 x 4,1 x 2,2 cm (aproximadamente e exceto os conectores)

	
	[image: Tela de celular com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	2

	7
	Bateria Lipo 5200 6s 22.2v 45c Gens Ace 5200mah

Especificações:
* 6s
* 22.2v
* 5200mAh
* 45c
* Conector xt60
* Peso: 665g (aproximadamente)
* Dimensões: 14 x 4,2 x 5,3 cm (aproximadamente e exceto os conectores)
	
	[image: Texto

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	2

	8
	Bateria LiFe 1100mah

Capacidade da bateria: 1100 mAh
Tensão: 2S1P / 2 Cell / 6.6V
Descarga: 20C Constante / 40C Explosão
Peso: 65g (incluindo fio, plugue e estojo)
Dimensões: 72mm x 34mm x 17mm
Plugue de equilíbrio: JST-XH
Plugue de descarga: Ficha Servo JR padrão x 2
	
	[image: Uma imagem contendo Texto

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	2

	9
	Esc 60a Skywalker 2-6s C/ Bec 5v 3a Aeromodelo

- ESC 60 Amperes marca Skywalker para motores brushless usados em aeromodelos 
e asa zagi.
- Tensão de entrada: 5,6V - 25,2V (Baterias de 2 a 6 células modelo Lipo)
- Amperagem suportada na saída: 60A contínuos e 80A em até 10 Segundos
- Tensão de saída do BEC: 3A/5V (BEC é o equipamento eletrônico que alimenta 
o receptor do rádio).
	
	[image: Texto, Carta, Site

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	3

	10
	Servo TowerPro MG995 
DIGI HI-SPEED

MODELO: TowerPro MG995
TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4,8-7,2V / 1A min
TIPO DE ENGRENAGEM: Metálica
MODULAÇÃO: Analógica
VELOCIDADE DE OPERAÇÃO: 0,17seg/60graus (4,8V sem carga)
VELOCIDADE DE OPERAÇÃO: 0,13seg/60graus (6,0V sem carga)
TORQUE: 13 kg.cm (4,8V) e 15 kg.cm (6,0V)
FAIXA DE ROTAÇÃO: 180°
TAMANHO CABO: 300mm
DIMENSÕES: 40 x 19 x 43mm
	
	[image: ]
	Unidades
	15

	11
	Micro Servo TowerPro MG90S Metálico 180º

Rotação: 180º
[image: Uma imagem contendo medidor

Descrição gerada automaticamente]MODELO: TowerPro MG90S
TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4,8 - 6V
TIPO DE ENGRENAGEM: Metálica
VELOCIDADE DE OPERAÇÃO: 0.10sec/60 Graus (4.8V) 0.08sec/60 Graus (6.0V)
TORQUE : 8kg/cm (4.8V) 2.2kg/cm (6.0V)
DIMENSÕES: 23 x 12.2 x 29mm
PESO: 13,4g
	
	
	Unidades
	6

	12
	Turnigy 180A Watt Meter and Power Analyzer

Voltagem: 0v~60V (0V Requires external battery)
Voltagem: 4.6~60V 


0~180A - Resolução 0.01A
0~60V - Resolução 0.01V
0~10800W - Resolução 0.1W
0~99Ah - Resolução 0.001Ah
0~9999.9Wh - Resolução 0.1Wh
Tela: 16x2, backlit LCD display
Dimensões: 85 x 42 x 25mm
Peso: 82g
	
	[image: Relógio no pulso

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	Unidades
	6

	13
	Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer
(ou GT Power 130A Watt Meter and Power Analyzer)

Opera a partir de 4,8-60V
Tamanho (L* W* T): 8,3 cm x 4,2 cm x 2,4 cm/3,27 x1,65 x0,94 (aprox)
Medidas Faixa:
0 - 130A, resolução 0,01A
0 - 60V, resolução 0,01V
0 - 6554W, resolução 0.1W
0 - 65Ah, resolução 0,001Ah
0 - 6554Wh, resolução 0.1Wh
	
	[image: Tela de um aparelho celular

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	Unidades
	2

	14
	Microretífica + Conjunto de ferramentas
[image: Uma imagem contendo ferramenta

Descrição gerada automaticamente]
BLACK+DECKER Micro Retifica 180W 220V RT18KA-B2
Equipamento necessário para a fabricação e acabamento de peças de madeira e compósitos.
	
	
	Unidades
	1

	15
	Kit adesivos, fitas e colas
	
	
	
	

	15.1
	Fita para Entelagem Preta

Fita Adesiva Entelagem Ou Decoração 48mm X 50 Mts Aeromodelo
Medida: 48mm X 50 Metros (4,8cm Largura por 50 metros de comprimento )
Marca: Fitpel
	
	[image: Fundo preto com letras brancas

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	Unidades
	5

	15.2
	Fita para Entelagem Verde

Fita Adesiva Entelagem Ou Decoração 48mm X 50 Mts Aeromodelo
Medida: 48mm X 50 Metros (4,8cm Largura por 50 metros de comprimento )
Marca: Fitpel
	
	[image: ]
	Unidades
	3

	15.3
	Cola Instantânea (VISCOSIDADE MÉDIA)

Marca: Tekbond
Modelo: 793
Volume da unidade: 100g
Tipo de cola: Instantânea
Superfícies aptas: Borracha,EPDM,Borracha nitrílica,Neoprene,EVA,Viton,Multiuso
	
	[image: Tela de celular com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	5

	15.4
	Cola madeira Tekbond 250 Gramas

Possui secagem rápida e boa aderência.
É ideal para colagens e reparos de móveis, encaixes, tacos, montagem de conjuntos
 de madeira e aplicações de laminação a frio.
Excelente adesão a materiais porosos, tais como concreto, tecido, couro, têxteis, 
madeira, papelão e feltro.
Madeira
	
	[image: Uma imagem contendo Texto

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	10

	15.5
	Cola Instantânea (VISCOSIDADE ALTA)

Adesivo Cola Multiuso Tekbond 200 Gel Instantâneo 100g ou 50g
Marca: Tekbond
Modelo: Alta Viscosidade Gel
Volume da unidade: 100g
Tipo de cola: Líquido
Superfícies aptas: Couro, madeira, metais, borrachas e plásticos.
	
	[image: Tela de celular com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	3

	15.6
	Fita filamentosa aeromodelismo

 Especificações: Fita adesiva reforçada por filamentos 
Largura: Aproximadamente 19mm 
Comprimento: Aproximadamente 10m
	
	[image: ]
	Unidades
	10

	15.7
	Fita adesiva Silver Tape 
Especificações
Fita adesiva de alta resistência 
Largura: Aproximadamente 50mm 
Comprimento: Aproximadamente 50m
	
	[image: Uma imagem contendo Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	1

	15.8
	Trava Química Parafusos

Trava Parafusos 10g Torque Alto 4 Orbifix
Modelo: ORBIFIX
Tipo de cola: Líquido
	
	[image: Diagrama, Texto

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	2

	16
	Kit Braço para aeromodelo
	
	
	
	

	16.1
	Braço Servo Metal C/ 25 Dentes


Descrição:
Nome do item: servo de metal 25T
Material: liga de alumínio
[image: ]Tamanho: Comprimento de cerca de 37mm, dimensão mais detalhada por favor veja a 
imagem
Peso da embalagem: cerca de 3g
Peso do braço: 1,7g
Bom para: Servos com encaixe de 25 dentes (Futaba, Savoc, Towerpro, Hobbyking, 
turnigy e outros)
buracos do braço: M2.5
	
	
	Unidades
	6

	16.2
	Braço de Metal com 25 Dentes para Servos MG995 e MG996

MODELO: 25T
COMPATIBILIDADE: Servo Motor Futaba/Tower Pró/Savox e outros
QUANTIDADE DE DENTES: 25
MATERIAL: Alumínio
DIMENSÕES: 35 x 14 x 5MM
	
	[image: ]
	Unidades
	20

	17
	Materiais montagem aeronave
	
	
	
	

	17.1
	Arming plug XT60
	
	[image: Cabo preto em fundo branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	3

	17.2
	Célula Sensor De Carga Até 20kg + Placa Controladora Hx711

alimentação: funcionamento normal <1.5 mApower down <1uA
Operação faixa de tensão de alimentação: 2.6 ~ 5.5 v
Faixa de Temperatura de operação:-20 graus ~ + grau 85
Conexão:
Vermelho para o E +
Preto para o E-
Verde para A +
Branco a UM-
	
	[image: Uma imagem contendo Diagrama

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	2

	17.3
	Extensão de Servo (50 cm)

Extensão De Servo 50cm 26awg [image: Uma imagem contendo Seta

Descrição gerada automaticamente]10x, Aeromodelo, Futaba Jr, Rc
Marca: QM
Modelo: Extensão
Voltagem mínima - Voltagem máxima: 1V - 1V
Comprimento do servomotor: 1 cm
Largura do servomotor: 1 cm
Altura do servomotor: 1 cm
Peso do servomotor: 1 g
Comprimento do cabo: 1 cm
Material da engrenagem: Cobre
	
	
	Unidades
	20

	17.4
	Extensão de Servo (30cm)

Extensão De Servo 30cm 26awg 10x, Aeromodelo, Futaba Jr, Rc
Marca: QM
Modelo: Extensão
Voltagem mínima - Voltagem máxima: 1V - 1V
Comprimento do servomotor: 1 cm
Largura do servomotor: 1 cm
Altura do servomotor: 1 cm
Peso do servomotor: 1 g
Comprimento do cabo: 1 cm
Material da engrenagem: Cobre
	
	[image: ]
	Unidades
	20

	17.5
	Extensão de Servo (Y)

Extensão De Servo Em Y / Cabo Y 50cm / 500mm - Futaba Jr
	
	[image: Diagrama

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	Unidades
	5

	17.6
	Extensão de Servo (15cm)

Extensão De Servo 30cm 26awg 10x, Aeromodelo, Futaba Jr, Rc
Marca: QM
Modelo: Extensão
Voltagem mínima - Voltagem máxima: 1V - 1V
Comprimento do servomotor: 1 cm
Largura do servomotor: 1 cm
Altura do servomotor: 1 cm
Peso do servomotor: 1 g
Comprimento do cabo: 1 cm
Material da engrenagem: Cobre
	
	[image: Texto

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	20

	17.7
	Conectores banana 4,0 mm
Plugue de banana de 4,0 mm: corrente máxima de suporte 55A
	
	[image: Uma imagem contendo desenho

Descrição gerada automaticamente]
	Pares
	20

	17.8
	Conector XT60

Conector Xt60 Amarelo Plugue Macho Fêmea Para Bateria
Feito em nylon de alta temperatura extremamente resistente e preciso em sua conexão.
Recomendado para aplicações de no máximo 60A.
	
	[image: Imagem de vídeo game

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa]
	Pares
	20

	17.9
	Termo Retrátil Isolamento 5mm
	
	[image: Desenho de faca

Descrição gerada automaticamente com confiança média]
	Unidades
	1

	17.10
	Clevis de metal 4-40

Especificações
Clevis para linkagem de tamanho 4-40
Especificações mínimas: Feito de aço temperado
Tem farpas para segurar retentor no lugar
	
	[image: ]
	Unidades
	10

	17.11
	Balança de precisão 
Especificações
 Capacidade: 10kg ou superior
Precisão mínima: 1g 
	
	[image: Uma imagem contendo balança, dispositivo

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	2

	17.12
	Balança digital

Limite de peso 50 Quilogramas
Material Liga de aço
Peso do produto 80 Gramas
	
	[image: Uma imagem contendo relógio

Descrição gerada automaticamente]
	Unidades
	1



1.7. Objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.  
ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
1.8. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias corridos, contados do(a) envio da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço: Instituto Federal do Espírito Santo Campus Aracruz, Avenida Morobá, nº 248, Bairro Morobá, CEP 29.192-733, Aracruz – ES. 
1.9. Os bens serão recebidos provisoriamente pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
1.10. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
1.11. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
1.11.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
1.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.13. São obrigações da Contratante:
1.13.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;
1.13.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
1.13.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
1.13.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
1.13.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;
1.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.15. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
1.15.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
1.15.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
1.15.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
1.15.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
1.15.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
1.15.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
1.15.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
1.16. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos originalmente; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
DO PAGAMENTO

1.17. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
1.18. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
1.19. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada na Lei nº 14.133, de 2021. 
1.19.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
1.20. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
1.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
1.22. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas. 
1.23. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
1.24. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
1.25. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
1.26. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
1.27. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  
1.27.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
1.28. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
1.28.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
1.29. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
	I = (TX)
	I = 
	( 6 / 100 )
	I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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DO REAJUSTE
1.29.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1.29.2. De acordo com art. 155 da Lei nº 14.133 e cláusula específica contida no aviso de dispensa eletrônica.


Aracruz, 03 de maio de 2023. 

__________________________________
Cristiano Severo Aiolfi
SIAPE 2305128
Professor EBTT – Coordenadoria do Curso Técnico em Mecânica
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