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[bookmark: _Hlk82473550][bookmark: _Hlk82471863]TERMO DE REFERÊNCIA
DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021). 
0. Contratação de empresa especializada em manutenção de extintores portáteis de incêndio (com recarga e testes hidrostático). A empresa deverá possuir registro atualizado no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). 
0. Contratação na modalidade de compra direta
	CRONOGRAMA DE RECARGA DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO/TESTE HIDROSTÁTICO

	QTD
	TIPO DE EXTINTOR
	
E-FISCO
	ETAPA DE RECARGA E QUANTIDADES

	
	
	
	1º Semana
	2º Semana
	3º Semana
	4º Semana

	24
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE  HIDROSTATICO,
SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA CILINDROS DE 10 LT AGUA
	



294705- 6
	6
	6
	6
	6

	01
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 4 KG
	

218322-6
	1
	0
	0
	0

	38
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE HIDROSTATICO,
SUBSTITUICAO PECAS E PINTURA DE CILINDROS DE 6 KG COM CO2
	



294707-2
	10
	10
	9
	9

	04
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - RECARGA E PINTURA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4KG
	

263287-0
	1
	1
	1
	1

	80
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE HIDROSTATICO,
SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DE CILINDROS DE 6 KG COM PO QUIMICO
	



294612-2
	20
	20
	20
	20

	08
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - RECARGA E PINTURA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 8KG
	
263284- 5

	3
	3
	1
	1

	02
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE IDROSTATICO,SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DE CILINDROS DE 12 KG COM PO QUIMICO
	


294712 - 9
	1
	1
	0
	0

	Subtotal de cada recarga/semana


	42
	41
	37
	37

	157
	Total Geral extintores para recarga
	
157


	EXTINTORES PARA TESTE HIDROSTÁTICO (QTD).
SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - TESTE HIDROSTATICO

	E-FISCO

215287 - 8
	15



0.2. Serviço a ser realizado em 04 (quatro) etapas, conforme TABELA acima: por tipo, quantidade e etapa para execução. Isto para evitar a falta de cobertura de segurança do hospital. Todas as recargas deverão ser realizadas em no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

A Manutenção anual de extintores de combate a incêndio visa atender às prescrições do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP), do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. E representa uma proteção ao hospital, em caso de incêndio. Podendo evitar danos físicos de grandes proporções e até risco a saúde e a vida de pacientes, acompanhantes, trabalhadores e visitantes.
      Os quantitativos de extintores por tipo e capacidades, conforme consta no item 1.1 são aqueles que se encontram instalados nos pavimentos do Hospital (subsolo, térreo, 10 ao 70 andar e casa de máquinas, no mezanino do 70 andar); bem como nos imóveis de apoio do PROCAPE (Casa dos Portadores de Doença de Chagas, Arquivo Médico, e Galpão da Farmácia). 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’da Lei nº 14.133/21)UISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’da Lei nº 14.133/21)
3.1. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
	
N0
ITEM

	QTD
	TIPO DE EXTINTOR
	
E-FISCO

	
01
	24
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE  HIDROSTATICO, SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DE CILINDROS DE 10 LT COM AGUA
	
294705- 6

	
02
	01
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 4 KG
	
218322-6

	

03
	38
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE HIDROSTATICO,
SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DE CILINDROS DE 6 KG COM CO2
	
294707-2

	
04
	04
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - RECARGA E PINTURA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4KG
	

263287-0

	

05
	80
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE HIDROSTATICO,
SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DE CILINDROS DE 6 KG COM PO QUIMICO
	



294612-2

	
06
	08
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - RECARGA E PINTURA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 8KG
	
263284- 5


	
07
	02
	SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - DO TIPO MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM RECARGA, TESTE HIDROSTATICO,SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DE CILINDROS DE 12 KG COM PO QUIMICO
	
294712 - 9

	
08
	15
	TESTE HIDROSTÁTICO 

	
215287 - 8


3.2. A empresa proponente deverá realizar visita técnica ao PROCAPE. A visita técnica deverá ser realizada em até 02 (dois) dias úteis antes da realização do certame. Para a visita ao local de execução dos serviços, a licitante deve fazer contato telefônico prévio com a Gerência de Segurança do Trabalho, na Sede do PROCAPE, sito à Rua dos Palmares, S/N., Santo Amaro, Recife - PE, a fim de agendar uma visita aos locais do serviço, no horário das 08 às 12 horas, através do telefone (81) 3181-7218, celular 99404-3685, e se inteirar do vulto desses serviços e das condições dos locais onde serão recolhidos e recolocados (após recarga) os extintores, de modo a elaborar seu orçamento baseado em sua própria avaliação. Por ocasião da visita, será emitido pela Gerência de Segurança do Trabalho o Atestado de Visita e Recebimento de Informações Técnicas. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Artigo 30, da Lei nº 8666/93.
3.3. A empresa proponente deverá apresentar comprovante atualizado de regularidade junto ao CBMPE.
3.4. A empresa contratada deverá recolher os extintores identificando sua localização, para posterior recolocação. Após todas as recargas e testes hidrostáticos realizados, a empresa contratada deverá emitir relatório com todos os extintores, identificando cada um, sua numeração, que deverá ser pintada no corpo do extintor, localização, próxima recarga e próximo teste hidrostático. A empresa deverá manter a numeração existente nos extintores que indica o pavimento de sua localização (exemplo 1  05 = extintor do 10 andar de n0 05). No caso de pintura geral do extintor essa numeração deve ser refeita.
3.5. A empresa contratada deverá recarregar qualquer extintor que apresentar queda de pressão no período de 01 (um) ano.
3.6. A empresa contratada será responsável pela manutenção de extintores e mangueiras nos quantitativos indicados no item 1.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO, com pintura, reposição de pecas internas e externas de extintores, e teste e talqueamento de mangueiras de hidrantes.
3.7. A empresa deverá emitir nota fiscal, a ser paga, constando os quantitativos dos serviços realmente executados e conferidos, independente das quantidades estabelecidas no quador do item 1.1.
3.8. A empresa contratada deve ser localizada na região metropolitana do Recife, e deverá autorizar a fiscalização do PROCAPE a conhecer suas instalações.
3.9. A empresa contratada será responsável pelo transporte de recolhimento e entrega dos extintores
1. VISTORIA

2. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21)

2. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

2.0.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
2.0.2. [bookmark: art115§1][bookmark: art115§5]Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
2.0.3. [bookmark: art116]A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
2.0.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
2.0.3.2. [bookmark: art117§2]O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
2.0.4. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).
2.0.4.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º)
2.0.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
2.0.6. [bookmark: art120]O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
2.0.7. [bookmark: art121]Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).
2.0.7.1. [bookmark: art121§1]A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
2.0.8. [bookmark: art122][bookmark: art122§1][bookmark: art122§2][bookmark: art122§3][bookmark: art123]As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).
2.0.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).
2.0.10. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
2.0.11. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.
2.0.12. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
         5.1.12.1.Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto do contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os materiais, diretamente por gestor designado;
Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei Nº 8.666/19 93, o PROCAPE designará representantes para o acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
5.1.12.2.Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o PROCAPE.
5.1.12.3.O PROCAPE designa o servidor ALFREDO JOSÉ BATISTA, matrícula 11006-0, realizar a gestão da contratação, enquanto que a fiscalização ficará a cargo da servidora Giovana Cavalcante de Deus, matrícula 17.441-6.

5.2. DO RECEBIMENTO
5.2.1. A empresa contratada deverá informar à Seção de Segurança do Trabalho, com antecedência de 24 horas, a chegada de cada remessa de extintores recarregados, conforme estabelecido no item 1.1. O contato poderá ser realizado pelo telefone (81) 3181-7218, celular 99404-3685. 
5.2.2. A empresa contratada será responsável pela colocação dos extintores no mesmo local em que foram retirados, e acompanhados por representante da Seção de Segurança do Trabalho.
Recife, 05 de março de 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL


___________________________________________________ 
Alfredo José Batista – Eng. de Segurança do Trabalho
Chefe da Seção de Segurança do Trabalho
Matrícula: 11006-0
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