



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Dispensa de licitação com fundamento noart. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, visando à COMPRA POR DISPENSA DE VALOR de switchs de pequeno porte, para atender as necessidades da adequação das enfermarias e unidades de farmácia para a expansão de computadoresdo Procape, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência. Sei 0040650670-260.000011/2024-17.
1.2. As especificações e os quantitativos do objeto desta dispensa estão descritos conforme quadro abaixo:
	Item
	E-fisco
	Descritivo
	Quantidades
	Unidade de medida

	1
	191619-0
	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000 COM 16 PORTAS GIGA P/ INSTALACAO EM RACK, TIPO SWITCH LAYER DE TECNOLOGIA SIST. DE CHASSIS MODULA R (EMPILHAVEL)
	04
	UN

	2
	579262-2
	SWITCH - COMUTADOR ETHERNET,GIGABIT POE+,110 - 240V,COM 16 PORTAS POE+10/100/1000 RJ45 COM NEGOCIACAO AUTOMATICA,SUPORTA UM MAXIMO DE 16 PORTAS 10/100/1000 COM DETECCAO AUTOMATICA,ACOMPANHA CABO ELETRICO, SUPORTE E MANUAIS, ADAPATADORES NECESSARIOS PARA INSTALACAO, KIT DE FIXACAO EM GABINETE PADRAO 19 POLEGADAS,COMPATIVEL COM IEEE 802.3AF/AT/BT,CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 32 GPBS, CAPACIDADE DE PRODUCAO ATE 23,8 MBPS
	02
	UN




2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1. DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

A contratação será formalizada por meio de dispensa de licitação, conforme permissivo legal contido no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, que permite contratação direta que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de serviços em geral e compras. 

Nesse sentido, uma vez que a contratação pretendida corresponde a valor inferior ao referido na lei e a despesa não constitui fracionamento indevido, bem como o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza (do mesmo ramo de atividade), no mesmo exercício financeiro, por esta unidade gestora, não ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, destaca-se o pleno atendimento dos requisitos legais.

2.2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação se dará em função da necessidade da COMPRA POR DISPENSA DE VALOR de switchs de pequeno porte, para atender as necessidades da adequação das enfermarias com a expansão de computadores para acesso ao Prontuário do Paciente (PEP) das equipes multiprofissionais que atendem nas 04 (quatro) enfermarias do Procape. Assim como a expansão da rede de Access Points que interligam as farmácias e unidades próximas, como almoxarifado, unidades de atendimentos emergencial aos pacientes e serviços de apoio, que dependam dos equipamentos de wi-fi que o Procape utiliza, os quais fornecem a estas unidades o acesso á internet pela conexão da Rede nacional de Pesquisa (RNP), nos dispositivos móveis dos funcionários que utilizam aplicativos para a comunicação mais objetiva entre os setores do hospital, fornecedores, órgãos do Estado e serviços que se integram ao Procape. 

2.3 DO QUANTITATIVO ESTIMADO

Os quantitativos previstos no presente Termo de Referência foram definidos na tabela acima, diferenciados pelas aplicações e áreas de destino.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
As especificações de cada equipamento devem ser cumprindo de acordo com o especificado nos respectivos e-fiscos citados nos itens 1 e 2 e no anexo A deste Termo de Referência

4. DAS GARANTIAS
Os equipamentos devem ser entregues em perfeitos estado e com garantia individual de 12 meses,





















ANEXO A – Descritivo dos equipamentos


Item 1:

	Portas incluídas
	16 Portas Ethernet 10/100/1000 Mbps

	Tipo de telecomunicação
	Store andforward

	Capacidade de comutação
	Mínimo de 32 Gbps

	É administrável
	Sim

	Dimensões
	Padrão para racks de parede de 3 a 5 Us

	Voltagem
	110/220 V

	Garantia
	12 meses



Item 2:

	Portas incluídas
	16 Portas Ethernet 10/100/1000 MbpsPoE

	
	    Energia PoE com até 30 W para cada porta PoE
e 150 W para todas as portas PoE.

	
	    Compatíveis com IEEE 802.3at / af

	Tipo de telecomunicação
	Store andforward

	Capacidade de comutação
	Mínimo de 32 Gbps

	É administrável
	Sim

	Dimensões
	Padrão para racks de parede de 3 a 5 Us

	Voltagem
	110/220 V

	[bookmark: _Hlk166955424]Garantia
	12 meses






