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[bookmark: _Hlk150522639][bookmark: _GoBack]ANEXO I
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR – ETP 
Art. 18, § 1°, da Lei Federal 14.133/21
INTRODUÇÃO
Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares visando subsidiar a analise para eventual aquisição de veículos diversos para renovação parcial da frota municipal, identificando e analisando os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização da Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de aquisição.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
 Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar, analise para eventual aquisição de veículos diversos para renovação parcial da frota municipal.
[bookmark: _Hlk148435770]A aquisição é viável e se faz necessária visando à renovação parcial da frota de veículos, visto que a frota municipal é composta por veículos que, em muitos casos, possuem elevado tempo de uso e quilometragem, o que resulta em custos elevados com manutenção, maior incidência de falhas e aumento do consumo de combustível.
Além da renovação da frota de veículos, o principal objetivo é a redução dos excessivos custos nas manutenções preventivas e corretivas apresentadas pelos veículos que estão em atividade, tendo em vista o tempo de vida útil dos mesmos e atender de maneira satisfatória e eficaz as necessidades do município, tendo em vista as atividades que são desenvolvidas pelas secretarias municipais, não apenas na sede, mas também na zona rural do município.
Logo, a Gestão Municipal vem buscando desenvolver meios e formas de melhor atender e servir a população do município nas áreas de saúde, educação e lazer, e para isso a aquisição de veículos a ser incorporada a frota do município. A atualização da frota é uma medida estratégica para enfrentar os desafios com manutenção constantes dos veículos em uso, e assegurar à continuidade e melhoria dos serviços prestados a população.
II - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, tendo em vista que este instrumento de governança está em fase de elaboração.                   
No entanto, ressalta-se que a referida contratação está em consonância com a Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme publicação no Diário Oficial do Município em 29 de setembro de 2023, N° 274/2023, através da dotação para aquisição de veículos.                           
III - SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO EVENTUAIS INSUMOS, GARANTIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Quanto às soluções mercadológicas disponíveis e possíveis de serem realizadas pela Administração, que venham a atender as necessidades desta municipalidade, podemos elencar:

Solução 01 – Aquisição dos veículos. 

Solução 02 – Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos.
Vale ressaltar que o município de Andaraí, já realizou processos para aquisição de veículos, a exemplo do: Pregão Eletrônico n° 005/2024, Processo de Licitação n° 006/2024, Aquisição de veículo zero km, tipo minivan, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
Pregão Eletrônico n° 006/2024, Processo de Licitação n° 007/2024, Aquisição de ambulâncias de porte pequeno, para o transporte de pacientes, remoção simples e de caráter eletivo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
E ao realizar o Estudo Técnico Preliminar, foram observadas as soluções mercadológicas disponíveis e possíveis de serem realizadas pela Administração, dentre elas, foram observadas a opção de adquirir ou locar o veiculo. E a solução que se mostrou mais eficaz, eficiente e efetiva para atender as necessidades das secretarias requisitantes, foi à aquisição dos veículos, pois realizando uma relação entre o valor a ser pago na aquisição e o valor a ser pago pela locação anual do veículo, o custo com a aquisição do veiculo ficou mais em conta do que a locação do veiculo.
Embora a aquisição de um veículo exija um investimento inicial elevado, o custo total ao longo do tempo pode ser menor em comparação com o aluguel contínuo. O aluguel implica pagamentos regulares e pode ser mais oneroso em longo prazo, especialmente se o veículo for utilizado por muitos anos.
Diante das vantagens apresentadas, a aquisição de um veículo para a Prefeitura demonstra-se como a opção mais vantajosa em termos de custo-benefício, controle, e valorização do patrimônio público. A compra proporciona maior segurança financeira em longo prazo, controle absoluto sobre o uso e manutenção, e a possibilidade de personalização do veículo para atender de forma mais eficiente às necessidades do município.
Portanto, recomenda-se a aquisição do veículo, considerando que este investimento resultará em benefícios duradouros e sustentáveis para a administração municipal e para a qualidade dos serviços prestados à população.

Diante deste contexto, entende-se que a Solução 01 – Aquisição de Veículo, é a solução que se mostra mais eficaz, eficiente e efetivo para atender as necessidades do município, pois realizando uma relação entre o valor a ser pago na aquisição e o valor a ser pago pela locação anual do veículo, teremos uma equivalência de 2 (dois) anos de locação do veículo em relação ao valor a ser pago na aquisição, conforme demostrado acima.

Vale ressaltar que os veículos que contempla a atual frota municipal, foi adquirido a maioria no ano de 2020 e está sendo utilizado ate a presente data, ou seja, serve o município por um período de quase 4 (quatro) anos, fato este que nos faz levantar mais uma vantagem da Solução 01 em relação a Solução 02, isto porque caso o veículo a ser adquirido seja mantido em boas condições de conservação pelo mesmo período de 4 (quatro) anos, a administração economizará, com o custo que se gastará com a locação do veículo pelo mesmo período, o equivalente ao valor pago pela aquisição do automóvel.
IV - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E APRESENTAÇÃO PROSPECTO E FICHA TÉCNICA

a) Os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO DE GARANTIA de no mínimo 12 (doze) meses, livre de horas de uso, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação da entrega do veiculo;
b) Os licitantes deverão apresentar junto com a proposta escrita, catálogos/ prospectos com a descrição do objeto proposto, bem como sua ficha técnica. 
c) A entrega do veículo será de no máximo 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato com o município de Andaraí, condicionado ao recebimento da respectiva requisição de entrega, Ordem de Compra/Nota de empenho e ou documento legal equivalente. 
d) Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos (5 cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
e) Destaca-se que é de conhecimento que esse prazo exigido, deveras, são os prazos praticados pelo mercado atuante nesse ramo. 
f) A entrega do veículo, devidamente licenciados e emplacados, em nome da Prefeitura Municipal de Andaraí deverá ser entregue diretamente na sede da mesma no seguinte endereço: Rua Marimbus, Alto da Bela Vista, Andaraí-BA, em dia útil, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00 e das 14h00 ás 18:00h00.
g) Toda e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto a ser licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação do veículo até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.
h) Os bens deverão ser garantidos através de certificado do fabricante, que deverá ser apresentado no ato da entrega, com garantia mínima de 12 meses.
i) O bem fornecido deverá possuir garantia, referente a defeitos de fabricação, desempenho ou outros de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor;
j) A Contratada, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
k) O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
l) O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
m) Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).
n) A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
o) As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
p) O município de Andaraí poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
q) Somente será aceito o veículo que atender todas as especificações constantes no ETP e TR, sendo que em caso de recusa, a contratada será notificada para o total cumprimento de suas obrigações previstas no instrumento convocatório e contratual.

O RECEBIMENTO DO OBJETO SERÁ: 

Provisório: na entrega do veículo, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas.
Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	Nº
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	UND
	QUANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH 1.0; FLEX; NOVO; MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; capacidade de 05 lugares; 4 portas; flex; pintura sólida, NA COR BRANCA; ar condicionado; vidros dianteiros elétricos; tração dianteira; câmbio manual de 05 marchas; direção hidráulica / elétrica; 2 airbag (motorista e passageiro); apoios de cabeça dianteiro com regulagem de altura; freios abs; rodas aro 14; porta malas com capacidade mínima de 300 litros; tanque de combustível capacidade mínima de 40 litros, com som mp3,limpador e desembaçador traseiro e volante com regulagem de altura.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	UND
	6
	R$ 87.000,00
	R$ 522.000,00

	VALOR TOTAL
	R$ 522.000,00

	
ITEM 2

	1
	VEÍCULO TIPO MINIVAN, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO com no mínimo SETE lugares, pintura sólida ou metálica na cor preferencialmente branca, no mínimo 4 (quatro) portas, motor de no mínimo 105 cv à gasolina, bicombustível (álcool/gasolina), tanque de combustível com capacidade de no mínimo 40 litros, câmbio automático ou manual, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado original de fábrica, ar quente original de fábrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, alarme, painel de instrumentos com computador de bordo, sensores de estacionamento traseiro, limpador e lavador de vidro traseiro, desembaçador de vidro traseiro, faróis de neblina, roda aro mínimo 15, protetor de cárter, equipado com itens de série, volante multifuncional, banco do motorista com ajuste de altura, comando interno da tampa do tanque e porta -malas, banco da segunda fileira bipartido e rebativel, bancos da terceira fileira rebativel, luz no porta luvas, alças de segurança no teto, luz no porta -malas, freios abs com ebd, air bag duplo frontal, equipado com todos os acessórios exigidos pelo Contran.
• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	











UND
	










3
	











R$ 150.000,00
	











R$ 450.000,00

	VALOR TOTAL 
	R$ 450.000,00

	
ITEM 3

	1
	VEICULO, 0KM TIPO PICK UP, CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR, capacidade para 02 ocupantes, combustivel gasolina e alcool, potencia do motor minima de 85 cv, capacidade do tanque de combustivel 55 litros, cor branca , 02 portas, cambio manual de 05 marchas a frente e uma a ré, vidros e travas eletricas, ar condicionado, direção eletrica ou hidraulica, com som mp3. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	



UND
	3
	R$ 113.900,00 
	R$ 341.700,00

	VALOR TOTAL
	R$ 341.700,00

	ITEM 4

	1
	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE 28 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN - ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2024, 0 (ZERO) KM; cor branca pintura sólida; porta lateral direita deslizante com vidro; carroceria em chapa de aço; pbt mínimo 9.000kg; poltronas individuais reclináveis no compartimento de passageiros; cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros; motorização de no mínimo 2.0l, 4 cilindros a diesel, com potência não inferior a 156 cv; câmbio com no mínimo 05 marchas à frente e uma à ré; tração traseira; direção hidráulica/elétrica; freio a disco nas 4 rodas com abs; protetor de cárter; ar condicionado frontal e traseiro (ambos originais de fábrica); airbag duplo dianteiro; travas elétrica; vidros elétricos dianteiro; alarme antifurto; sirene de ré; sensor de ré; retrovisores externos com acionamento elétrico; roda padrão 6.00x17,5; tacógrafo; rádio am/fm com cd/mp3/usb, antena e alto falantes; jogo de tapetes; garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem; emplacamento em nome da contratante; e todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. 
Principais acessórios internos: Ar condicionado, rádio CD, USB; comporta pacote; com iluminação, porta copos, porta revista e descanso para pés.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	









UND
	1
	R$ 704.500,00
	R$ 704.500,00

	VALOR TOTAL 
	R$ 704.500,00

	
ITEM 5

	1
	VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 21 LUGARES - ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A 2024, 0 (ZERO) KM; cor branca pintura sólida; duas portas laterais dianteiras, uma porta lateral direita deslizante com vidro, uma porta dupla traseira com vidro,  carroceria em chapa de aço; pbt mínimo 5.000kg; poltronas individuais reclináveis no compartimento de passageiros; cintos de segurança laterais dianteiros retráteis de três pontos, cintos de segurança para todos os passageiros; motorização de no mínimo 2.0l, 4 cilindros a diesel, com potência não inferior a 160 cv; câmbio com no mínimo 05 marchas à frente e uma à ré; tração traseira; direção hidráulica/elétrica; freio a disco nas 4 rodas com abs; protetor de cárter; ar condicionado frontal e traseiro (ambos originais de fábrica); airbag duplo dianteiro; travas elétrica; vidros elétricos dianteiro; alarme antifurto; sirene de ré; sensor de ré; retrovisores externos com acionamento elétrico; roda padrão mínimo aro r15; tacógrafo; rádio am/fm com cd/mp3/usb, antena e alto falantes; jogo de tapetes; garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem; emplacamento em nome da contratante; e todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	





UND
	





2
	





R$ 438.900,00
	





R$ 877.800,00

	VALOR TOTAL
	R$ 877.800,00

	
ITEM 6

	1
	VEICULO TIPO VAN MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, PARA NO MINIMO 16 LUGARES, SENDO 15(PASSAGEIRO) + O 1(MOTORISTA) , ZERO KM, MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR, COR BRANCA pintura sólida , teto alto, motor com potencia minima de 130cv diesel turbo intercooler eletrônico de 4 cilindros, direção hidraulica/elétrica, tração dianteira ou traseira, cambio sicronizado com no minimo 5 marchas a frente e 1 a re, rodas de aço com no minimo pneus 215/75 r16, tanque de combustivel para vno minimo 90 litros – freios a disco nas quatro rodas com abs e controle de estabilidade, air bag duplo para motorista e passageiro, ar condicionado para o motorista e com duto central no teto da parte traseira para distribuicão no compartimento de passageiros original de fabrica, hodômetro geral e parcial digital, porta traseira dupla e lateral direita, tacografo digital, trava de segurança, contra abertura interna da porta lateral corrediça, cintos de segurança dianteiros laterais retrateis e regulares a altura, com entre eixo de no minimo 4.030mm, comprimento minimo de 5990mm, alrura minima de 2520mm, e todos os equipamento de segurança exigido pelo cotran.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	








UND
	1
	R$ 350.300,00
	R$ 350.300,00

	VALOR TOTAL
	R$ 350.300,00

	
ITEM 7

	1
	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo Pick-up ou furgoneta, ano/modelo 2023/2024, 0 km, cor branca, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações mínimas: Motorização com potência mínima de 84CV; Combustível: flex, tanque com capacidade mínima de 55 litros; Direção Hidráulica ou Elétrica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1640 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim ou material similar ou superior e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra. veículo com garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem, inexistência de qualquer tipo de gravame sobre o veículo e equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.
• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• COM PNEU DE SOCORRO, MACACO, EXTINTOR, TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO, CHAVE DE RODA E ALAVANCA.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	



UND
	2
	R$ 150.000,00
	R$ 300.000,00

	VALOR TOTAL
	R$ 300.000,00

	
ITEM 8

	1
	AMBULÂNCIA TIPO D – equipada, ano/modelo 2023/2024, 0 km, cor branca, Descritivo mínimo do Veículo: Ambulância furgão mínimo 10.5m3 interno, Veículo O km, potência mínima 160 cv, Direção elétrica, Pneus mínimo R16, Tanque de combustível mínimo de 70L, Medidas externas: altura superior a 2.550, comprimento superior a 5.900, tração traseira, Itens originais de fábrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros elétricos, alarme, espelhos retrovisores elétricos, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões. Descritivo Transformação: Isolamento termo — acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16, litros, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Vidros com película permitida por lei, que apresente transparência mínima de 75% no para-brisa, de 70% nos vidros laterais dianteiros e de 28% no restante dos vidros; Banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça; 01 Um banco baú em fibra de vidro na lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira descartável; Maca retrátil com comprimento mínimo a 1.900 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vitima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 100 kg; iluminação interna com 02 luminárias alógenas no teto, 03 Luminárias no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 03 Tomadas internas 2P+T 110vca ou 220 vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de 80 Ah; painel de controle central com chave disjuntor térmica; chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; inversor com Carregador de bateria de 12 v para 110vca de voltagem para 700 Watts. reles com fusível; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom, luzes de advertência pequenas fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira, sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro ./ aspirador / umidificador, instalação de 01 ventilador (no teto); instalação de 01 exaustor (no teto); vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; vidro de correr e com película jateada na porta lateral; vidro de correr junta, à divisória entre a cabine do motorista e a .do' paciente, instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentos com vedação de todos os cantos existentes; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) e Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) para fins emplacar o veiculo em nome da prefeitura, Ar condicionado para paciente, Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, gerenciando a carga da bateria, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual e trajetos através do GPS integrado, tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7- Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220v, carregador veicular 12V e cabo USB, alarme sonoro de ré, Ressucitador manual Adulto e infantil, Cardioversor com DEA, Desfibrilador, Ventilador eletrônico microprocessado, projetado para atender as necessidades especificas dos pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Bomba de infusão com equipo, oximetro de pulso não invasivo, aspirador de sangue, Bolsa Resgate Azul e Laranja G Completa. A Bolsa Resgate Azul e Laranja G Completa é confeccionado em tecido 100% poliamida. Assim, consegue trazer compartimentos para cada componente que o acompanha. Além disso, conta com fecho em velcro e alça para transporte, que facilitam a mobilização entre locais. Características:- Confeccionada em tecido 100% poliamida;- Fecho em velcro;-Alça para transporte. Materiais: -1ª Divisória: Materiais para imobilização provisória 01- Colar Cervical Resgate –PP; 01 Colar Cervical Resgate –P; 01 Colar Cervical Resgate –M; 01 Colar Cervical Resgate –G; 01 Colar Cervicalem Espuma M; 01 Tipoia em TNT Descartável -Tamanho Único; 06 Bandagens Triangulares -1,42 x 1 x 1 cm; 02 Talas Fáceis Aramada -30 x 8 cm (PP); 02 Talas Fáceis Aramada -53 x 8 cm (P); 02 Talas Fáceis Aramada -63 x 9 cm (M); 01 Tala Flex -90 x 11 cm; 01 Prancha curta e 01 Prancha longa para imobilizador de coluna com tirantes e imobilizadores laterais de pescoço; 02 Pares de Luvas Cirúrgicas Não Estéreis -7 ou 7,5; 01 Rolo de Esparadrapo - 10 x 4,5 cm;05 Rolos de Ataduras de Crepe -10 x 4,5 cm;05 Rolos de Ataduras de Crepe -15 x 4,5 cm;01 Fita Adesiva Crepe -19 x 50 cm. 2 Divisória: Materiais diversos para primeiros socorros, acondicionados em 12 bolsas coloridas e fixadas por velcro:02 Bolsa Marrom -Materiais para queimaduras, 02 Cobertores Térmicos Aluminizado 2,10 x 1,40 m; 02 Ataduras de Rayon -7,5 x 5 cm; 02 Protetores para Queimadura -0,50 x 0,50 cm; 02 Bolsa Azul -Materiais de vias aéreas - 01 Ressuscitador tipo Ambu – Adulto; 01 Ressuscitador tipo Ambu –Infantil; 01 Sonda Endotraqueal -6,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal -7,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal -8,5 mm; 01 Cânula de Guedel -Número 0; 01 Cânula de Guedel -Número 1; 01 Cânula de Guedel - Número 2; 01 Cânula de Guedel -Número 3; 01 Cânula de Guedel -Número 4; 01 Cânula de Guedel -Número 5; 02 Cateteres tipo Óculos; 01 Máscara RCP Tipo Pocket Tamanho único; 01 Laringoscópio com três Lâminas - Tamanho único; 03 Bolsas Vermelha -Materiais de acesso venoso - 02 Seringas com Agulha Estéril -5 ml; 02 Seringas com Agulha Estéril -10 ml; 02 Seringas com Agulha Estéril -20 ml; 02 Equipamentos para Soro Macrogotas Estéril - Tamanho único; 01 Scalp Estéril 4 Peças 23 Garrote -40 cm; 01 Garrote -40 cm; 02 Cateteres Tipo Jelco -16 cm; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis - 7,5; 02 Bolsas Pretas -Material de apoio - 10 Pares de Luvas Cirúrgicas não Estéreis -7,0 ou 7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -8,5; 02 Óculos para Proteção -Tamanho único; 01 Esfigmomanômetro –Adulto/infantil; 01 Estetoscópio –Adulto/infantil; 10 Espátulas de Madeira Estéril -Tamanho único; 05 Compressas Estéreis com 5 Unidades -7,5 x 7,5 cm; 01 Curativo (Band Aid) 35 peças -Tamanho único; 02 Bisturis Descartáveis -Número 21; 02 Compressas Estéreis tipo Zobec - 150 x 100 cm; 02 Lençóis Descartáveis -2,00 x 0,90 m; 02 Aventais Descartáveis -Tamanho único; 02 Sacos Plásticos Hospitalares -15 Litros; 01 Bolsa Preta (HOLSTER) –Instrumentos – 01 Pinça Anatômica –16 cm; 01 Lanterna Óptica Tipo Lapiseira -Tamanho único; 01 Tesoura Multiuso Ponta Romba -Tamanho único; 01 Termômetro Cilíndrico -Tamanho único; 01 Canivete-Tamanho único; 01 Bolsa Amarela – Medicamentos (Vazia); 01 Bolsa Branca -Kit para parto - 01 Avental Descartável -Tamanho único; 01 Bisturi Descartável –Número 22; 01 Bracelete para Identificação -Tamanho único; 01 Compressa Estéril tipo Zobec -15 x 10 cm; 01 Compressa Estéril tipo Zobec -30 x 15 cm; 01 Cobertor Térmico Aluminizado -2,10 x 1,40 m; 02 Clamps Estéreis -Tamanho único; 01 Lençol Descartável -2,00 x 0,90 m; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -8,5; 01 Saco para expurgo -20 Litros, 01 fita de HGT, 01 Almotolia para álcool, 01 Termômetro.
	










UND
	1
	R$ 425.900,00
	R$ 425.900,00

	VALOR TOTAL 
	R$ 425.900,00

	
ITEM 9

	1
	Motocicleta, tipo Trail  - zero quilômetro ano/modelo mínimo 2024/2024. Com as seguintes características mínimas:
Tipo: OHC, 4 tempos, arrefecido a ar.
Cilindrada Mínima:  150 cc
Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol)
Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 7.000 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol)
Transmissão: 5 velocidades
Sistema de Partida: Elétrica
Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI
Combustível: Gasolina e/ou Etanol
Tanque de Combustível mínimo: 12,0 litros.
Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem, inexistência de qualquer tipo de Gravame sobre o veículo.
modelo SIMILAR (YAMAHA CROSSER XTZ150S, HOND ANXR 160 Bros ESDD)

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	

UND
	
6
	
R$ 25.190,00
	
R$ 151.140,00

	VALOR TOTAL
	R$ 151.140,00

	
ITEM 10

	1
	Veículo motocicleta zero quilômetro ano/modelo mínimo 2024/2024. Com as seguintes características mínimas:

Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
Cilindrada mínima: 109,1cc
Potência máxima: 7,9 cv a 7.250 rpm
Torque máximo: 0,90 kgf.m a 5.000 rpm
Transmissão: 4 velocidades
Sistema de partida: pedal ou partida elétrica
Relação de Compressão: 9,3:1
Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica 
Tanque de combustível no mínimo: 4,0 l
Combustível: Gasolina.

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
• O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, EM NOME DO MUNICÍPIO NA CATEGORIA OFICIAL.
	






UND
	
6
	
R$ 13960,00
	
R$ 83.760,00

	VALOR TOTAL
	R$ 83.760,00

	VALOR TOTAL GERAL
	R$4.207.100,00



VI - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
 Diante das necessidades apontadas neste estudo, à opção disponível para atendimento da demanda é realizar aquisição dos diversos veículos, destinado atenderem as necessidades do município. 
Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades dessa municipalidade. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto a não ser a locação do veiculo. 
A locação de veículos representa, em regra, solução viável por evitar contratações correlatas relacionadas à gestão de manutenção dos veículos.
Entretanto, a dimensão da necessidade em estudo representa necessidades totais do órgão, atualmente atendidas pela frota oficial. 
Por outro lado, a aquisição de veículos novos agregará garantia contratual geralmente de 1 ano, prazo em que o custo com problemas de fabrica será integralmente suprimido. Além disso, prescindirá de novas contratações correlatas para a gestão, podendo utilizar os atuais contratos à disposição da frota.
Ainda mais relevante é que, em qualquer panorama de contratações, o órgão haverá de contar com carros oficiais.

6.1. ESCOLHA DA SOLUÇÃO ADOTADA

6.1.1. Considerando que a locação possui maior custo quando comparada à aquisição do veículo, a locação resultaria em custos muitos altos resultando na inviabilidade desta modelagem de contratação.
O serviço de transporte privado é uma modalidade que, além da dificuldade para uma estimativa de custos, não assegura o nível de qualificação profissional.

6.1.2. A aquisição dos veículos possui como vantagem a disponibilidade do veículo em tempo integral e o menor custo anual, uma vez que os veículos novos contam em média, no mínimo, com 1 ano de garantia, de forma que o custo de manutenção do veículo nos demais anos é significativamente inferior ao custo de locação, não comprometendo despesas de custeio. Assim, a aquisição é o modelo que melhor atende aos interesses do município.
A solução escolhida, em relação à outra solução apresentada, se mostra a mais viável.
VII - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Para a estimativa dos preços referenciais da contratação, foram utilizadas como parâmetros as disposições contidas no seguinte normativo:
Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 65, de 7 de julho de 2021;
A pesquisa de preço foi realizada utilizando-se, como parâmetros o art. 5°, em conformidade com as disposições do supracitado normativo, para obtenção do preço de referência.
Prioritariamente, foram consultados os preços através de ata de registro de preço firmado com outros municípios e através de sítios especializados, “cotação zênite e Sistema BLL”, ferramentas informatizadas, cuja pesquisa baseia-se em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administração pública o que contempla os parâmetros dos incisos II e III do art. 5º da IN 65/2021 (pesquisa de compras públicas do Governo Federal – painel de preços e pesquisa em contratações públicas similares), também foi analisado “Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços e contratos, observado o índice de atualização de preços correspondente
Visando boas práticas, adotou o critério de consultar fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto pesquisado (Inc. IV do art. 5º da IN 65/2021), Ainda buscou realizar uma avaliação mais crítica e criteriosa dos preços coletados.
Desta forma, foram consultados formalmente fornecedores, contendo a descrição do veiculo a ser adquirido e estabelecendo regras quanto ao prazo de resposta, validade da proposta e todas as diretrizes para formação de preço. O documento ainda explicava que se tratava de solicitação de pesquisa para formação de preço para futura aquisição de veículos diversos, apenas fazia uma consulta de mercado e não estava se comprometendo (vinculando) a contratar a empresa, ora fonte de pesquisa.
Os comprovantes das pesquisas de preços coletadas integram este processo como documento em anexo. Estas informações subsidiaram a elaboração do Mapa de Preços no qual constam os valores dos preços obtidos para o estabelecimento do valor unitário máximo aceito pelo município. O Mapa de Preços também compõe este processo, anexo I.
Considerando o Art. 6º dessa IN, foi utilizado como método para obtenção do preço estimado por item, o valor mediano dos valores obtidos na pesquisa de preços, sobre um conjunto de no mínimo três preços.
Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados, e observou-se que os valores das propostas apresentaram variação, sendo assim foi analisado os preços, e retirado algumas propostas que apresentaram preços foram da realidade do mercado. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do objeto a ser adquirido/contratado, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado. 
O custo estimado total da aquisição é de R$ 4.207.100,00, conforme custos unitários.
VIII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	
  A solução proposta envolve a aquisição dos diversos veículos, zero km.
Como benefícios resultantes desta aquisição espera-se melhor atender às demandas por dispositivos que possibilite garantir o fluxo de trabalho dos servidores e assegurar à continuidade e melhoria dos serviços prestados a população.
O planejamento para esta aquisição ora pretendida foi realizado buscando o melhor aproveitamento dos recursos, contemplando assim, a demanda das atividades essenciais desta municipalidade.
Com isso, o processo licitatório obedecerá ao Sistema de Registro de Preço, conforme Decreto n° 3.436/2024, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por intermédio do Pregão Eletrônico, sistema que se faz mais vantajoso para a Administração em virtude de não vincular a Administração total, logo podendo viabilizar as contratações conforme as necessidades. 
Após realizada a Licitação (SRP), as contratadas deverão efetivar o fornecimento dos equipamentos conforme o prazo de entrega a ser definido no Termo de Referência, e emissão de nota de empenho, seguindo criteriosamente as descrições determinadas em tal termo, além das unidades de medida de acordo com a listagem de itens adquiridos.
IX - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO	
Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
A solução escolhida compreende a aquisição de veículos diversos, conforme exposto. Sendo assim os itens serão subdivididos, afim de possibilitar maior competitividade e melhor aproveitamento das oportunidades do mercado, decorrendo daí, ao menos presumivelmente, maior vantagem para a Administração, ou seja, a empresa poderá dá lances em quantos itens desejarem.
X - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS	
Os resultados pretendidos com a aquisição dos veículos são: 

· Maior eficácia no atendimento às demandas das Secretarias Municipais, garantindo o fluxo de trabalho, proporcionando maior agilidade das ações, durante o deslocamento das equipes.
· Redução de custos de manutenção com compras de peças e revisões, visto que os veículos novos não demandam ônus com manutenção e trocas de peças cobertas por garantia contratual, durante o período garantia de 1(um) anos;
· Redução do consumo de combustíveis, em virtude de que os veículos novos disporão de tecnologia atualizada, com aumento de eficiência energética.
· Maior Disponibilidade dos Veículos, visto que com a renovação da frota garante que os veículos estejam em condições de funcionamento ótimas, diminuindo o tempo de inatividade e aumentando a disponibilidade para uso;
· Imagem de Modernização, a renovação da frota demonstra uma gestão moderna e eficiente, melhorando a percepção pública da administração municipal e mostrando compromisso com a qualidade dos serviços prestado aos munícipes.
A renovação da frota municipal com a aquisição de novos veículos visa alcançar uma série de resultados positivos que incluem eficiência operacional, economia de combustível, melhoria na segurança, redução do impacto ambiental, aumento da confiabilidade e desempenho, e aprimoramento da imagem institucional. Esses resultados contribuem para uma gestão pública mais eficaz e para a prestação de serviços de maior qualidade à comunidade.
XI - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO	
Considerando que a Administração Pública deverá definir o objeto no TR com todos os seus elementos essenciais e acidentais, homenageando a qualidade, o benefício, a superioridade e, enfim, a vantagem que não é – em absoluto – sinônimo de menor valor, o edital deve prever mecanismo de obtenção de qualidade e estabelecer as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira que sejam pertinentes e correlatas ao cumprimento das obrigações assumidas, acompanhando o mandamento constitucional estampado no inciso XXI do artigo 37 da Carta Maior. 
Serão estabelecidas premissas para a execução contratual, valorizando-se a qualidade e os demais objetivos que informam o processo de aquisição e demais informações como encargos, dotações orçamentárias e recursos, obrigações das partes, rescisão do contrato, penalidades, pagamentos e demais disposições gerais. 
Os instrumentos que integrarão o procedimento deverá cuidar de temas indispensáveis a constar: 
a) publicidade dos atos processuais: Os atos serão publicados nos termos da Lei 14.133/21;
b) fornecimento, recebimento e aceite do objeto: 60 (sessenta) dias; 
c) forma de pagamento: no prazo de 15 (quinze) dias após emissão da nota fiscal.
XII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES	
As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração. Portanto, após verificação dos itens a serem contratados, observou-se que se faz necessária à realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido.
Vale ressaltar que o município já tem contratos que contempla serviços necessário para que a contratação.
	
Processo
	
Contrato
	
Objeto
	
Vigência

	038/2023
	161/2023
	SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS
	29/08/2024

	005/2023
	050/2023
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
	28/02/2024

	055/2023
	047/2024
	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSORIOS E PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA EM GERAL.
	24/04/2025



XIII - IMPACTOS AMBIENTAIS	

Eventuais impactos ambientais (poluição atmosférica, produtos tóxicos na fabricação, consumo de combustíveis etc.).
Os veículos automotores têm um impacto significativo na poluição do ar, contribuindo para problemas ambientais e de saúde em todo o mundo. As emissões provenientes dos escapamentos dos veículos são uma das principais fontes de poluentes atmosféricos, como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas finas. O dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas. Os carros movidos a combustíveis fósseis emitem grandes quantidades de CO2 durante a queima de gasolina ou diesel. Isso contribui para o aquecimento global e para a deterioração da qualidade do ar. Além disso, os óxidos de nitrogênio e as partículas finas provenientes dos veículos estão relacionados a problemas respiratórios, doenças cardíacas e outros impactos negativos na saúde humana.
Desse modo, ressalta a importância da aquisição de veículos novos, pois os mesmo atende aos limites máximos de emissão de poluentes e estejam de acordo com o Programa de Controle da poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, preferencialmente dotados de tecnologia que faculte a diminuição da emissão de gases e/ou substâncias poluentes, estará em conformidade com a “PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE”, uma vez que, dentre outros fatores, contribuirá para a “redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente”.
XIV - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO	
Diante de toda a análise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a aquisição mostra-se viável em termos de disponibilidade de mercado, forma de fornecimento do objeto e competitividade do mercado, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente aquisição. Diante o exposto esta equipe de planejamento declara viável e razoável esta aquisição.
CONCLUSÃO	
Este ETP está de acordo com a legislação vigente; diante de todos as descrições mencionadas nesse documento, neste sentido, opinamos pela viabilidade técnica e econômica da presente contratação, dentro dos moldes estabelecidos no presente estudo.
Andaraí/BA, 05 de agosto de 2024.
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